
2026年伊金霍洛旗成品油产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4L，其中2L作为检验样品，2L作为备用样品。
2 检验依据
表1车用柴油检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	2
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	3
	水含量
	GB 19147-2016
GB/T 260-2016
SH/T 0246-1992
GB/T 11133-2015

	4
	运动黏度
	GB/T 265-1988
GB/T 30515-2014

	5
	凝点
	GB/T 510-2018

	6
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	7
	闪点
	GB/T 261-2021

	8
	馏程
	GB/T 6536-2010

	9
	密度
	GB/T 1884-2000
GB/T 1885-1998
SH/T 0604-2000

	10
	总污染物含量
	GB/T 33400-2016

	11
	十六烷指数
	SH/T 0694-2000
GB/T 11139-1989

	12
	多环芳烃含量
	NB/SH/T 0806-2022

	13
	灰分
	GB/T 508-1985


表2车用汽油检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016
GB/T 511-2010
GB/T 260-2016

	2
	硫含量
	SH/T 0689-2000
NB/SH/T 0253-2021

	3
	苯含量
	SH/T 0693-2000

	4
	氧含量
	NB/SH/T 0663-2014

	5
	甲醇含量
	NB/SH/T 0663-2014

	6
	密度
	GB/T 1884-2000
GB/T 1885-1998
SH/T 0604-2000

	7
	研究法辛烷值
	GB/T 5487-2015

	8
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	9
	铅含量
	GB/T 8020-2015

	10
	硫醇
	NB/SH/T 0174-2015

	11
	水溶性酸或碱
	GB/T 259-1988

	12
	芳烃含量
	GB/T 11132-2022

	13
	烯烃含量
	GB/T 11132-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016  车用汽油

GB 19147-2016  车用柴油（包含煤制柴油）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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