
2026年伊金霍洛旗电动自行车电池产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每种产品抽取样品数量见表1。

表1 抽样数量

	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972-2018）
	2组
	1组
	1组

	2
	电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3-2008）
	2组
	1组
	1组

	3
	电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854-2024）
	2组
	1组
	1组

	4
	电动自行车用密封铅酸蓄电池（QB/T 2947.1-2008）
	8只
	4只
	4只

	5
	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1-2017、GB/T 22199.2-2017）
	4只
	2只
	2只

	6
	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC 001-2021）
	4只
	2只
	2只


2 检验依据
表2电动自行车用锂离子蓄电池（GB/T 36972-2018）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外形尺寸
	GB/T 36972-2018

	2
	外观
	GB/T 36972-2018

	3
	极性标志
	GB/T 36972-2018

	4
	I2（A）放电
	GB/T 36972-2018

	5
	低温放电
	GB/T 36972-2018

	6
	浸水
	GB/T 36972-2018


表3电动自行车用锂离子蓄电池（QB/T 2947.3-2008）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	常温容量
	QB/T 2947.3-2008

	2
	I2(A)放电容量
	QB/T 2947.3-2008

	3
	低温（-10℃）容量
	QB/T 2947.3-2008

	4
	短路
	QB/T 2947.3-2008

	5
	过充电
	QB/T 2947.3-2008

	6
	过放电
	QB/T 2947.3-2008


表4电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854-2024）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电池组过充电（正常工作条件）
	GB 43854-2024

	2
	电池组过放电
	GB 43854-2024

	3
	I2（A）放电
	GB 43854-2024


表5电动自行车用密封铅酸蓄电池（QB/T 2947.1-2008）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	QB/T 2947.1-2008

	2
	极性
	QB/T 2947.1-2008

	3
	外形尺寸
	QB/T 2947.1-2008

	4
	2h率额定容量
	QB/T 2947.1-2008

	5
	低温放电容量
	QB/T 2947.1-2008

	6
	大电流放电性能
	QB/T 2947.1-2008

	7
	耐振动性能
	QB/T 2947.1-2008


表6电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199.1-2017、GB/T 22199.2-2017）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 22199.1-2017

	2
	蓄电池结构（极性）
	GB/T 22199.1-2017

	3
	外形尺寸
	GB/T 22199.1-2017

	4
	能量密度
	GB/T 22199.1-2017

	5
	2hr容量
	GB/T 22199.1-2017

	6
	快速充电能力
	GB/T 22199.1-2017

	7
	大电流放电
	GB/T 22199.1-2017

	8
	耐振动性能
	GB/T 22199.1-2017


表7电动自行车用阀控式铅酸蓄电池（T/ZJXDC 001-2021）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	蓄电池结构（极性）
	T/ZJXDC 001-2021 

	2
	机械冲击
	T/ZJXDC 001-2021 

	3
	2hr容量
	T/ZJXDC 001-2021 

	4
	大电流放电
	T/ZJXDC 001-2021 

	5
	重量比能量
	T/ZJXDC 001-2021 

	6
	快速充电能力
	T/ZJXDC 001-2021 

	7
	耐振动能力
	T/ZJXDC 001-2021 

	8
	外观
	T/ZJXDC 001-2021 


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 36972-2018电动自行车用锂离子蓄电池

QB/T 2947.3-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第3部分 锂离子蓄电池及充电器

GB 43854-2024电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

QB/T 2947.1-2008电动自行车用蓄电池及充电器 第1部分：密封铅酸蓄电池及充电器

GB/T 22199.1-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 22199.2-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格

T/ZJXDC 001-2021电动自行车用阀控式铅酸蓄电池
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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