
2026年伊金霍洛旗化肥产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

有机肥取样：将样品缩分至2000g左右，分装在3个洁净、干燥的塑料瓶中，每瓶样品重量不少于600g。2瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

生物有机肥、菌肥取样：从每袋中取样500g，混匀按四分法分装于3份，每份不少于500g，2份作为检验样品，另1份作为备用样品。

其它化肥产品：将样品缩分至约1000g，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。
2 检验依据

表1复合肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 15063-2020

	2
	总养分
	GB/T 15063-2020

	3
	总氮
	GB/T 8572-2010
NY/T 1977-2010
GB/T 22923-2008

	4
	有效磷
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	5
	钾
	GB/T 8574-2024
NY/T 2540-2014

	6
	粒度
	GB/T 24891-2010

	7
	氯离子
	GB/T 24890-2010
GB/T 15063-2020


表2掺混肥料（BB肥）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 21633-2020

	2
	总养分
	GB/T 21633-2020

	3
	总氮含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 8572-2010

NY/T 2542-2014

GB/T 22923-2008

	4
	有效磷含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 15063-2020

GB/T 8573-2017

	5
	钾含量
	GB/T 21633-2020

GB/T 8574-2024

NY/T 2540-2014

	6
	粒度
	GB/T 21633-2020

GB/T 24891-2010

	7
	氯离子
	GB/T 21633-2020

GB/T 24890-2010

GB/T 18877-2020

NY/T 1117-2010


表3有机无机复混肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）

	2
	总养分含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
GB/T 17767.1-2008

GB/T 22923-2008

GB/T 15063-2020

GB/T 8573-2017

GB/T 17767.3-2010

	3
	有机质含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）

	4
	总氮含量
	GB/T 17767.1-2008
GB/T 22923-2008

	5
	有效五氧化二磷含量
	GB/T 15063-2020
GB/T 8573-2017

	6
	总钾含量
	GB/T 17767.3-2010

	7
	粒度
	GB/T 24891-2010

	8
	氯离子含量
	GB/T 18877-2020（含第1号修改单）
GB/T 24890-2010
NY/T 1117-2010


表4缓释肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 23348-2009

	2
	粒度
	GB/T 24891-2010

	3
	钾的质量分数
	GB/T 8574-2024

	4
	总氮的质量分数
	GB/T 8572-2010

GB/T 22923-2008

	5
	有效磷的质量分数
	GB/T 8573-2017

	6
	总养分的质量分数
	GB/T 23348-2009

	7
	水溶性磷占有效磷的质量分数
	GB/T 8573-2017


表5控释肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	HG/T 4215-2011

	2
	总养分的质量分数
	HG/T 4215-2011

	3
	总氮的质量分数
	HG/T 4215-2011

GB/T 8572-2010

GB/T 22923-2008

	4
	有效磷的质量分数
	HG/T 4215-2011

GB/T 8573-2017

	5
	氧化钾的质量分数
	HG/T 4215-2011

GB/T 8574-2024

	6
	水溶性磷占有效磷的质量分数
	GB/T 8573-2017

	7
	粒度
	GB/T 24891-2010


表6大量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	大量元素含量
	NY/T 1977-2010

	2
	总氮含量
	NY/T 1977-2010

	3
	磷含量
	NY/T 1977-2010

	4
	钾含量
	NY/T 1977-2010

	5
	pH
	NY/T 1973-2021

	6
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021


表7微量元素水溶肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	微量元素含量
	NY 1428-2010

	2
	水不溶物含量
	NY/T 1973-2021


表8尿素检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 2440-2017

	2
	总氮的质量分数
	GB/T 2441.1-2008

GB/T 2440-2017

	3
	缩二脲的质量分数
	GB/T 2441.2-2010

	4
	亚甲基二脲的质量分数
	GB/T 2441.9-2010

	5
	粒度
	GB/T 2441.7-2010


表9生物有机肥检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	NY 884-2012

	2
	有效活菌数
	NY/T 798-2004

	3
	有机质
	NY 525-2012

	4
	水分
	NY/T 798-2004

	5
	pH
	NY/T 798-2004

	6
	粪大肠菌群数
	GB/T 19524.1-2004


表10有机肥料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	有机质的质量分数
	NY/T 525-2021

	2
	总养分的质量分数
	NY/T 525-2021

	3
	总氮含量
	NY/T 525-2021

	4
	总磷含量
	NY/T 525-2021
NY/T 2541-2014

	5
	总钾含量
	NY/T 525-2021

NY/T 2540-2014

	6
	水分（鲜样）的质量分数
	GB/T 8576-2010


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准 

GB/T 15063-2020复合肥料
GB/T 21633-2020掺混肥料（BB肥）

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料（含第1号修改单）
GB/T 23348-2009缓释肥料

HG/T 4215-2011控释肥料

NY/T 1107-2020大量元素水溶肥料

NY 1428-2010微量元素水溶肥料

GB/T 2440-2017尿素

NY 884-2012生物有机肥

NY/T 525-2021有机肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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