
2026年伊金霍洛旗家用电器产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电水壶
	2台
	1台
	1台

	2
	电热毯
	4床
	2床
	2床

	3
	暖手宝
	3台
	2台
	1台


2 检验依据

表2 电水壶检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	4
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	5
	内部布线
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	6
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024

	7
	接地措施
	GB 4706.1-2005

GB 4706.19-2008

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.19-2024


表3 电热毯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024

	4
	结构
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024

	5
	内部布线
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024

	6
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.8-2008

GB/T 4706.8-2024


表4 暖手宝检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	3
	工作温度下的泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	4
	稳定性和机械危险
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	5
	结构（测22.33、22.44）
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	6
	内部布线
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024

	7
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1-2005

GB/T 4706.1-2024

GB 4706.99-2009

GB/T 4706.99-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1-2005家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19-2008家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

GB/T 4706.1-2024家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4706.19-2024家用和类似用途电器的安全 第19部分：液体加热器的特殊要求

GB 4706.8-2008家用和类似用途电器的安全  电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB/T 4706.8-2024家用和类似用途电器的安全  第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求

GB 4706.99-2009家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求

GB/T 4706.99-2024家用和类似用途电器的安全　第99部分：储热式电热暖手器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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