
2026年伊金霍洛旗农用机械产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	小型潜水泵
	2台
	1台
	1台

	2
	井用潜水泵
	2台
	1台
	1台

	3
	农林拖拉机和机械安全技术要求排灌泵和泵机组
	2台
	1台
	1台

	4
	农业机械用变速V带
	3条
	2条
	1条

	5
	一般传动用普通V带
	2条
	1条
	1条

	6
	直流电动喷雾机（器）
	2台
	1台
	1台

	7
	农林拖拉机和机械安全技术要求 植物保护机械
	2台
	1台
	1台


2 检验依据
表2小型潜水泵检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电泵电动机定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻
	GB/T 25409-2010

	2
	耐电压试验
	GB/T 25409-2010

	3
	接地装置及接地标志的检查
	GB/T 25409-2010

	4
	装配要求（测4.6.2、4.6.3）
	GB/T 25409-2010


表3井用潜水泵检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	泵工作部件装配
	GB/T 2816-2014

	2
	安全技术（防触电保护）
	GB/T 2816-2014

	3
	安全技术（内部布线）
	GB/T 2816-2014

	4
	安全技术（外导线的接线端子）
	GB/T 2816-2014


表4农林拖拉机和机械安全技术要求排灌泵和泵机组检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	防触电保护
	GB 10395.8-2006

	2
	内部布线
	GB 10395.8-2006

	3
	接地装置
	GB 10395.8-2006

	4
	结构安全
	GB 10395.8-2006


表5农业机械用变速V带检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB/T 14829-2018

	2
	标志
	GB/T 14829-2018

	3
	线绳粘合强度
	GB/T 3688-2025


表6一般传动用普通V带检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB/T 1171-2017

	2
	标志
	GB/T 1171-2017


表7直流电动喷雾机（器）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电气装置
	JB/T 10807-2015

	2
	绝缘性能
	JB/T 10807-2015

	3
	安全保护措施
	JB/T 10807-2015

	4
	背负式电动喷雾机（器）总质量
	JB/T 10807-2015

	5
	背带
	JB/T 10807-2015

	6
	装配质量
	JB/T 10807-2015

	7
	外观质量
	JB/T 10807-2015


表8农林拖拉机和机械安全技术要求 植物保护机械检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	压力指示计
	GB 10395.6-2006

	2
	喷杆折叠机构
	GB 10395.6-2006

	3
	手动喷雾装置
	GB 10395.6-2006

	4
	承压软管
	GB 10395.6-2006

	5
	控制装置
	GB 10395.6-2006


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 25409-2010小型潜水泵

GB/T 2816-2014井用潜水泵

GB 10395.8-2006农林拖拉机和机械安全技术要求第8部分：排灌泵和泵机组

GB/T 14829-2018农业机械用变速V带

GB/T 1171-2017一般传动用普通V带

JB/T 10807-2015直流电动喷雾机（器）

GB 10395.6-2006农林拖拉机和机械 安全技术要求第6部分：植物保护机械
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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