2026年伊金霍洛旗燃气相关产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取数量见表1。
表1抽样数量
	序号
	产品名称
	抽样数量
	检样数量
	备样数量

	1
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管（CJ/T 197-2010）
	8根
	5根
	3根

	2
	燃气输送用不锈钢波纹软管及管件（GB/T 26002-2010）
	10米（10根）
	5米（5根）
	5米（5根）

	3
	燃气用具连接用不锈钢波纹软管（GB/T 41317-2022）
	8根
	5根
	3根

	4
	家用燃气灶
	2台
	1台
	1台

	5
	可燃气体报警控制器
	4只
	2只
	2只

	6
	家用可燃气体探测器
	4只
	2只
	2只

	7
	瓶装液化石油气调压器
（GB 35844-2018）
	4个
	2个
	2个

	8
	瓶装液化石油气调压器
（CJ/T 50-2008）
	4个
	2个
	2个


2 检验依据
表2燃气用具连接用不锈钢波纹软管（CJ/T 197-2010）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	CJ/T 197-2010

	2
	软管耐压性
	CJ/T 197-2010

	3
	软管气密性
	CJ/T 197-2010

	4
	软管耐热性
	CJ/T 197-2010

	5
	软管柔软性
	CJ/T 197-2010

	6
	软管耐冲击性
	CJ/T 197-2010

	7
	接头耐安装性
	CJ/T 197-2010

	8
	被覆层阻燃性
	CJ/T 197-2010


表3燃气输送用不锈钢波纹软管及管件（GB/T 26002-2010）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 26002-2010

	2
	软管耐冲击性
	GB/T 26002-2010

	3
	软管气密性
	GB/T 26002-2010

	4
	软管耐压性
	GB/T 26002-2010

	5
	软管阻燃性
	GB/T 26002-2010

	6
	管件气密性
	GB/T 26002-2010

	7
	管件耐压性
	GB/T 26002-2010


表4燃气用具连接用不锈钢波纹软管（GB/T 41317-2022）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 41317-2022

	2
	软管耐压性
	GB/T 41317-2022

	3
	软管气密性
	GB/T 41317-2022

	4
	软管耐热性
	GB/T 41317-2022

	5
	软管耐冲击性
	GB/T 41317-2022

	6
	接头耐安装性
	GB/T 41317-2022

	7
	软管被覆层阻燃性
	GB/T 41317-2022


表5家用燃气灶具检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410-2020

	2
	热负荷
	GB 16410-2020

	3
	火焰传递
	GB 16410-2020

	4
	离焰
	GB 16410-2020

	5
	熄火
	GB 16410-2020

	6
	回火
	GB 16410-2020

	7
	干烟气中CO浓度
	GB 16410-2020

	8
	温升
	GB 16410-2020
GB 4706.1-2005

	9
	熄火保护装置
	GB 16410-2020

	10
	结构的一般要求
	GB 16410-2020
GB/T 7306.1-2000
GB/T 7306.2-2000


表6可燃气体报警控制器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	一般要求
	GB 16808-2008
GB/T 156-2007

	2
	接线端子
	GB 16808-2008

	3
	开关和按键
	GB 16808-2008

	4
	电源功能
	GB 16808-2008
GB 15322.1-2019
GB 15322.2-2019
GB 15322.3-2019

	5
	指示灯器
	GB 16808-2008

	6
	字母符-数字显示器
	GB 16808-2008

	7
	音响器件
	GB 16808-2008

	8
	绝缘电阻
	GB 16808-2008

	9
	电气强度
	GB 16808-2008


表7家用可燃气体探测器检验项目
	序号
	[bookmark: _GoBack]检验项目
	检验方法

	1
	报警动作值试验
	GB 15322.2-2019

	2
	方位试验
	GB 15322.2-2019

	3
	绝缘电阻试验
	GB 15322.2-2019

	4
	电气强度试验
	GB 15322.2-2019

	5
	电快速瞬变脉冲群抗扰度试验（不适用于仅以电池供电的试样）
	GB 15322.2-2019

	6
	高温（运行）试验
	GB 15322.2-2019

	7
	跌落试验
	GB 15322.2-2019


表8瓶装液化石油气调压器（GB 35844-2018）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	进气口连接和尺寸
	手轮外径
	GB 35844-2018

	
	
	
	手轮宽度
	GB 35844-2018

	
	
	出气口连接和尺寸（软管连接接头外径）
	GB 35844-2018

	
	
	过流切断安全装置
	GB 35844-2018

	
	
	调压器设定状态
	GB 35844-2018

	2
	气密性
	GB 35844-2018

	3
	关闭压力
	GB 35844-2018

	4
	出口压力
	GB 35844-2018


表9瓶装液化石油气调压器（CJ/T 50-2008）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	CJ/T 50-2008

	2
	出口压力
	CJ/T 50-2008

	3
	关闭压力
	CJ/T 50-2008

	4
	气密性
	CJ/T 50-2008

	5
	进气口螺纹
	CJ/T 50-2008

	6
	外观
	CJ/T 50-2008

	7
	多功能调压器其他功能
	CJ/T 50-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
CJ/T 197-2010  燃气用具连接用不锈钢波纹软管
GB/T 26002-2010  燃气输送用不锈钢波纹软管及管件
GB/T 41317-2022  燃气用具连接用不锈钢波纹软管
GB 16410-2020  家用燃气灶具
GB 16808-2008  可燃气体报警控制器
GB 15322.2-2019 可燃气体探测器 第2部分：家用可燃气体探测器
GB 35844-2018  瓶装液化石油气调压器
CJ/T 50-2008  瓶装液化石油气调压器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
[bookmark: _Hlk33514746]经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
