
2026年伊金霍洛旗新能源车充电桩产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	电动汽车充电桩
	2个
	1个
	1个


2 检验依据

表2 电动汽车充电桩（NB/T 33008.2-2018、NB/T 33002-2018）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观检查
	NB/T 33008.2-2018

	2
	防盗措施检查
	NB/T 33008.2-2018

	3
	通信功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	4
	显示功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	5
	输入功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	6
	充电模式和连接方式检查
	NB/T 33008.2-2018


表3 电动汽车充电桩（NB/T 33008.1-2018、NB/T 33001-2018）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观检查
	NB/T 33008.2-2018

	2
	防盗措施检查
	NB/T 33008.2-2018

	3
	车辆插头锁止功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	4
	显示功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	5
	输入功能试验
	NB/T 33008.2-2018

	6
	充电模式和连接方式检查
	NB/T 33008.2-2018


表4 电动汽车充电桩（GB/T 18487.1-2023）检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	中性线
	GB/T 18487.1-2023

	2
	接触顺序
	GB/T 18487.1-2023

GB/T 20234.1-2023

	3
	电缆加长组件
	GB/T 18487.1-2023

	4
	绝缘电阻
	GB/T 18487.1-2023

	5
	介电强度
	GB/T 18487.1-2023

	6
	急停
	GB/T 18487.1-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

NB/T 33008.2-2018电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩

NB/T 33002-2018电动汽车交流充电桩技术条件
NB/T 33008.1-2018电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机

NB/T 33001-2018电动汽车非车载传导式充电机技术条件

GB/T 18487.1-2023电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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