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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯

煤制油分公司沥青库项目环境影响

报告表的批复
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司沥青库项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司厂区内，占地面积2844m2 。该项目是利用现有库房改建一座沥青库，建成后主要周转存放中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司35万吨/年煤液化油渣萃取项目的产品固态沥青。年最大周转量为206500吨。项目总投资56.8万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 

2.认真落实《报告表》中提出的各项污染防治措施。沥青暂存库应严格按相关要求做好防腐防渗措施，须满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934－2013）的要求；应采取妥善控制措施，运输车辆采取减速、禁止鸣笛、规范操作等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
3.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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