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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司低热值排放气回收利用改造项目环境影响

报告表的批复
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司低热值排放气回收利用改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司厂区内，占地面积1900m2 。项目建设一套火炬气回收利用设备，将各系统火炬气输至气柜缓存混合后利用新增火炬气回收压缩机增压，增压后的低热值混合气管输至低热值气掺烧单元作燃料回收利用，以达到节能减排提高经济效益的目的。项目总投资7056.69万元，其中环保投资3824.6万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。火炬气至锅炉装置燃烧，烟气通过现有SNCR脱硝、布袋除尘、湿式氨法脱硫处理后经原有1#、2#排气筒达标排放，废气排放须满足《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011）排放标准要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。压缩机排污及预处理设施排放酸性水管输至单元内现有酸性水输送管道内，统一管输至含硫污水汽提装置进行处理回收利用，不外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。废滤芯、废润滑油暂存于中国神华煤制油化工有限公司现有危险废物暂存库，定期委托有资质单位处置。以上固废均不得乱弃。 
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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