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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

关于伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司3×70MW燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古聚力山水环境检测有限公司编制的《伊金霍洛旗九泰热力有限责任公司3×70MW燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：         
一、该项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇柳沟村九泰南热源厂北侧，建设内容为新建3台70MW燃气高温热水锅炉及其配套设施，铺设供水管网250m，项目建设的3×70MW燃气锅炉将取代《伊金霍洛旗及蒙苏经济开发区煤炭等量替代、燃煤锅炉和小热电机组替代方案》中3台70MW燃煤调峰锅炉，原有的燃煤调峰锅炉（3×70MW燃煤链条锅炉）将拆除，总量用于本项目燃气锅炉排放总量。项目总投资12600万元，其中环保投资511.8万元。锅炉天然气管道另行开展环评工作，不在本次评价范围内。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好    的工作：

1. 加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2. 严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。燃料采用清洁燃料天然气，锅炉设置低氮燃烧器，每台锅炉配备1根30m高烟囱+烟气在线监测系统，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 
3. 强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。锅炉生产废水排入现有调节池，回用于九泰南热源厂输煤系统冲洗、煤库抑尘用水；锅炉清洗废水依托九泰南热源厂现有“中和池+混凝澄清池”处理后，回用于煤库抑尘，以上废水均不得外排；生活污水依托现有“隔油池+化粪池”处理后，排至阿镇污水处理厂处理。

4. 应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5. 妥善处置固体废弃物。废矿物油、废油桶依托九泰南热源厂现有危废库间暂存；生活垃圾统一收集定期送入垃圾填埋场填埋处理。以上固废均不得乱弃。

6. 建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

7. 项目建成投运前，按照相关要求安装污染物排放自动监控设备，与环保部门监控中心联网，并保证设备正常运行。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古聚力山水环境检测有限公司                                                               
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