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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市鸿亚水泥制品有限公司商品混凝土

拌合站项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市鸿亚水泥制品有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境监测有限公司编制的《鄂尔多斯市鸿亚水泥制品有限公司商品混凝土拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇折家梁村，占地面积9312m2。主要建设内容包括年产20万方商品混凝土拌合站一座、炉渣、粉煤灰储存等配套辅助工程。项目总投资1000万元，其中环保投资300万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。    

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。储料棚全封闭并设雾炮抑尘，原料水泥、粉煤灰、矿粉为筒仓存储，筒仓产生的粉尘分别经仓顶布袋除尘器除尘后经排口排放，确保有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1浓度限值；无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3颗粒物无组织排放标准。

3.强化废水处理与利用。清洗设备、车辆的废水经沉淀处理后全部循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后由吸粪车进行定时清掏拉运至就近城镇生活污水处理厂进行处理，不得外排。

4.通过选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池底泥回用于搅拌工序，废弃商砼就地铲除回用于搅拌工序；生活垃圾集中收集后定期交由环卫部门处理；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间内交由有资质的单位进行处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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