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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市亿胜环保建材有限责任公司建筑新型墙体材料生产项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市亿胜环保建材有限责任公司： 
你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂尔多斯市亿胜环保建材有限责任公司建筑新型墙体材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于蒙苏经济开发区江苏产业园东片区，占地面积11809.88m2 。项目建设内容主要包括：利用现有3座全封闭钢结构厂房新建保温砌块生产线1条、新建外墙装饰一体板生产线1条；新建全封闭钢结构砂浆生产车间1座，内置砂浆生产线1条，配套建设公辅工程及环保工程。项目建成后年产15万立方米保温砌块、5万吨砂浆、20万平方米一体板。项目总投资2500万元，其中环保投资193万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目设置全封闭彩钢房5座，工艺生产均在全封闭厂房内进行，并采取移动式洒水喷雾措施，无组织粉尘浓度排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求；水泥、粉煤灰筒仓产生的粉尘分别由独立仓顶脉冲式除尘器处理后，经15m高排气筒排放，保温砌块生产线及砂浆生产线物料搅拌粉尘均由各自布袋除尘器除尘处理后，分别经15m高排气筒排放，粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中水泥制品生产其他通风生产设备排放限值要求；燃气锅炉产生废气通过1根8m高排气筒排放，烟气污染物排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求；喷漆废气及泡沫保温板生产废气由集气罩收集后共同通过1套活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放，滚胶废气由集气罩收集后通过1套活性炭吸附装置处理后，经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生产废水经沉淀水罐收集后，重复使用；生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网，以上废水均不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、泡沫保温板切割边角料、废胶、沉淀水罐的沉淀物、收集后均返回生产工序复用，不外排；保温砌块切割边角料定期拉运至建筑垃圾填埋场填埋；生活垃圾统一收集后定期交由环卫部门清理处置；废机油暂存于危废库，定期交由有资质单位统一收集处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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