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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古世纪中能矿业有限公司红庆河煤矿喷漆房建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王银龙
	联系方式
	18104775401

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内

	地理坐标
	（109度40分58.484秒，39度17分24.678秒）

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目
行业类别
	三十、金属制品业；67金属表面处理及热处理加工；其他（年用溶剂型含稀释剂涂料10吨以下的）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15
	环保投资（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	73
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
(是：
	用地面积（㎡）
	24

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、“三线一单”符合性分析

2021年9月17日，鄂尔多斯市人民政府发布了《关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号），明确了鄂尔多斯市实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单生态环境分区管控的要求。

1、生态保护红线

鄂尔多斯市生态保护红线划定面积为22900.81k㎡，占全市国土面积的26.36%。全市生态保护红线共包括水源涵养生态功能极重要区域、生物多样性维护生态功能极重要区域、水土保持生态功能极重要区域、防风固沙生态功能极重要区域4类红线，具体划分为17个片区。鄂尔多斯市生态空间总面积为54408.93k㎡，占全市国土面积的62.63%。其中，除生态保护红线外的一般生态空间面积为31508.13k㎡，占全市国土面积的36.27%。

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内，项目不新增用地，项目用地不涉及鄂尔多斯市生态环境局已划定的生态保护红线，也不涉及近期开展的生态保护红线评估范围。因此，项目符合生态保护红线的要求。

2、资源利用上线

本项目运营期不新增用水，生产用电依托内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有厂区供电，消耗资源远低于区域资源利用总量。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，项目的水、电等资源不会突破区域的资源利用上线。

3、环境质量底线

根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》公报数据，本项目所在区域空气环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准，为达标区；补充监测因子TSP、非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）进行的监测结果可知，TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值，非甲烷总烃1h浓度平均值满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值，苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，无超标现象；

本项目无生产废水，劳动定员依托现有人员，无新增生活用水，不会影响区域地下水环境质量。本项目运营后会产生一定的污染物，如颗粒物，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）及非甲烷总烃等挥发性有机物以及生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。综上，本工程的实施符合环境质量底线的要求。

4、生态环境准入清单

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于重点管控单元“新街矿区”（ZH15062720007），本项目建设内容与相应管控单元管控要求的符合性分析见表1-1。

表1-1生态环境准入管控单元管控要求符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

行政区划

管控单元分类

省

市

区

ZH15062720007

新街矿区

内蒙古自治区
鄂尔多斯市
伊金霍洛旗
重点管控单元

管控维度

管控要求

符合性分析

空间布局约束

1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地

区开采矿产资源。

2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。

3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。

4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。

5.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016-2020）》中最低开采规模相关要求。

1.本项目不涉及《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。

2.本项目属于允许类，不涉及《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。

3.本项目不涉及。

4.本项目不涉及。

5.本项目不涉及《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》内容。
污染物排放管控

1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。

2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。

3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。

4.对新建硫分大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫分大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

1.本项目为煤矿配套的喷漆房，不涉及《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。2.喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，通风设备之前安装光氧催化+活性炭吸附装置，喷漆废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。本项目新增废水产生。废机油、废活性炭、废弃油漆桶、含漆废物等危险废物分类收集后暂存在危废贮存库，依托现有危废贮存库，危废贮存库已完成验收，渗透系数≤10-10cm/s。“三废”排放符合环保指标要求。
3.本项目不涉及。

4.本项目不涉及。
环境风险防控

1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。

2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度地维持矿区生态平衡。

1.煤矿应急预案已备案。

2.本项目为煤矿配套的喷漆房，不涉及管控要求。
资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》

1.本项目不涉及。

2.本项目不涉及。

根据上述分析，符合鄂尔多斯市生态环境准入清单要求，综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。
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图1-1鄂尔多斯市环境管控单元图
二、产业政策符合性分析

本项目为金属表面处理及热处理加工项目，建设内容为在现有厂区内新建1座喷漆房，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。

三、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇红庆河矿井及选煤厂厂区内，本项目位于红庆河矿井及选煤厂工业场地预留用地内，属于厂区配套项目，不新增占地。项目周边交通便利，基础设施完善，厂址邻近周边均为平原，项目所在区域不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区，项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区域；根据建设项目产排污分析，项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

本项目为内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红旗河煤矿配套建设的喷漆房，红庆河煤矿位于伊金霍洛旗新街矿区，井田面积为140.759平方公里，共划分为3个水平，矿井设计生产能力1500万吨/年，采用立井开拓方式，配套建设同等规模的选煤厂，全井田服务年限103.3年，一水平服务年限37.5年，2011年6月，原国家环境保护部以环审〔2011〕148号对《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程环境影响报告书》予以批复。项目于2013年4月开工建设，2018年8月环境保护设施全部竣工。截至2019年5月，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司完成了项目竣工环境保护自主验收（除固体废物部分），内蒙古自治区生态环境厅于2019年6月26日以内环验〔2019〕2号文对《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程环境影响报告书》固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收。在煤矿实际运营过程中需对一些小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备进行刷漆、喷漆，需定期进行维修同时为防止地下潮湿环境对设备表面造成腐蚀，需进行表面防腐处理，喷涂防腐漆，提高设备使用寿命，故红庆河煤矿拟在现有工业广场内设置1座喷漆房，用于小型设备的刷漆、喷漆，该工作由内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司委托内蒙古世纪中能矿业有限公司进行建设、实施与日常维护，煤矿设备的喷漆前预处理依托现有机修车间进行，本项目不涉及喷漆前预处理。
本项目使用非溶剂型低VOC涂料（水性防锈漆），根据设备颜色，直接购买不同颜色的底面合一漆，用量为7.34/a，因此属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的“三十、金属制品业；67金属表面处理及热处理加工；其他（年用溶剂型含稀释剂涂料10吨以下的）”，需编制环境影响报告表。本项目主要处理煤矿在用设备，经过现有维修车间前期处理完毕后进行喷漆处理，故本项目不涉及维修及前处理，仅为喷漆工序。

2、项目建设情况

本项目为红庆河煤矿设备维修过程中配套的喷漆工序，主要承担红庆河煤矿在用设备的维修后喷漆任务，经煤矿现有维修车间处理完毕后，设备进入本项目喷漆房进行表面处理。本项目建设内容为：建设1座固定式轻钢喷漆房，建筑面积24㎡，本项目在红庆河煤矿现有工业广场进行建设，不涉及新增占地。具体建设情况见下表。

表2-1本项目建设情况一览表

工程类别

项目名称

工程内容

备注
主体

工程

喷漆房
建设1座全封闭喷漆房，建筑面积为24㎡，规格6m×4m×3m，地面硬化，内部分区，分为水性漆暂存区、喷漆区。喷漆区设干式喷漆柜、光氧催化+活性炭吸附装置1套及离心风机1台。

新建
储运

工程

水性漆暂存区
喷漆房内部分区，设置水性漆暂存区，水性漆均为桶装（液态，25kg/桶），最大储存量为2t，共约80桶，采用货架分层放置的形式，每层约10~15桶，共计3层。

新建
危废贮存库
依托厂区内现有的2座10m×10m危废贮存库

依托

公

用

工

程

供水

依托煤矿现有供水方式。

依托
供电

依托煤矿现有供电方式，红庆河110kv变电站引至工业广场内变电所。
依托
供热

本项目喷漆房无需供热。

/
环

保

工

程

废气

喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，通风设备之前安装光氧催化+活性炭吸附装置，喷漆废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。
新建
废水

本项目新增废水产生。

/
噪声

选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声。
新建
危险废物

废机油、废活性炭、废弃油漆桶、废UV灯管、废漆渣、含漆废物等危险废物分类收集后暂存在危废贮存库，依托现有危废贮存库，危废贮存库已完成验收，渗透系数≤10-10cm/s。

依托
防渗工程

喷漆房属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷蓝色环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。

新建
3、主要原辅材料消耗

本项目主要对红庆河煤矿矿井的采煤设备及配件进行喷漆处理，所用表面喷涂材料为水性防锈漆。根据企业提供的估算数据，需表面处理的设备表面积合计约30000㎡。

（1）水性防锈漆用量计算

①水性防锈漆用量计算采用以下公式计算：
M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）
其中：M－漆总用量（t/a）；
ρ－密度（g/cm³）；
δ－涂层厚度（μm）；

s－涂装总面积（㎡/a）；

η－漆组分所占总漆比例（%）；
NV－原漆中的体积固体份（%）；
ε－上漆率，一般上漆率为50%-60%，本次评价取60%。
②参数选定

项目所用水性防锈漆参数如下。
表2-2本项目水性漆组分质量一览表

类型

油漆密度g/cm³
涂层厚度μm
油漆中体积固体份NV%
上漆率%
水性面漆

1.10
50
77%
60
水性底漆
1.10
50
73%
60
项目合计喷涂面积为30000㎡。根据上述公式计算如下：
底漆：M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）=1.10×50×30000×100%×10-6⁄/（73%×60%）=3.77t/a。
面漆：M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）=1.10×50×30000×100%×10-6/（77%×60%）=3.57t/a。
经计算，项目油漆用量分别为底漆3.77t/a、面漆3.57t/a，合计总量为7.34t/a。
③计算结果
项目所用水性防锈漆量计算结果如下。

表2-3本项目水性漆用量计算结果一览表

类型

年消耗量

单位
来源
物料状态
水性面漆

3.57
t/a
外购
水性面漆
水性底漆
3.77
t/a
外购
水性醇酸钢结构漆
（2）水性防锈漆消耗量及质量标准
项目所用水性防锈漆为无溶剂的底面合一漆，根据设备颜色的不同，直接购买调制好的不同颜色的混合漆，使用时直接喷涂在设备表面即可。水性漆消耗量如下。
表2-4原材料消耗一览表

原辅料

年用量（t）
最大储存量（t）

备注
水性漆
7.34
2
液态，25kg/桶
原料水性漆质量指标参照执行《水性醇酸钢结构防锈漆》（T/ZZB0908-2018）表1，其成分指标要求见下表。
表2-5水性漆成分指标一览表

项目

指标
底漆

面漆

在容器中状态
搅拌后均匀无硬块
冻融稳定性（3次循环）
不变质

不挥发物含量，%（≥）
50
40
密度（23℃），g/ml
商定值±0.05
挥发性有机化合物（VOC）含量，g/L（≤）
150
200
施工性
施涂无障碍
漆膜外观
正常

闪绣抑制性
正常

干燥时间/h
表干（≤）
1

2

实干（≤）
24
24
早期耐水性
无异常

规格实验，级（≤）
1

弯曲试验，mm
-

2

耐冲击性，cm
-

50
光泽（60°）/单位值
-

商定

黏度/KU
商定

热储存稳定性[（50±2）℃，7d]
通过

耐盐水性（3%NaCl，24h）
无异常

-
（3）项目水性漆理化指标
为进一步了解项目所用水性漆理化指标，建设单位委托陕西建材院建筑建材产品质量检测中心有限公司对所用水性面漆进行化验，根据化验结果（见附件3），对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表2，可知项目所用水性面漆为溶剂型涂料。具体见下表。
表2-6项目所用水性漆化验结果及对比结果
原材料
化验结果
（VOC含量）
标准
对比结果
水性漆面漆
260
≤480（单组分）
溶剂型涂料

4、主要设备

本项目主要机械设备如下：

表2-7设备一览表

序号

设备名称

数量
单位
1
举升机
1

台
2
空压机
1

台
3
高压油漆喷涂机
1

套
4
全封闭喷漆房
1
套
5
通风设备
1
套

6
光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒
1
套

5、劳动定员及工作制度

本项目不新增定员，全部由现有职工调配，年工作330天，单班制，每班8小时。

6、公用工程

（1）给排水

无新增劳动定员，无新增生活污水，本项目无生产废水使用及排放。

（2）供电

依托煤矿现有供电方式，红庆河110kv变电站引至工业广场内变电所。

（3）供热
本项目喷漆房无需供热。

7、平面布置

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内，建设一座全封闭轻钢结构喷漆房，占地面积24㎡，长6m、宽4m、高3m，全封闭喷漆房西北方向设置水性暂存区，中部设施喷漆区，东侧设置晾干区，详见附图3平面布置图。
8、依托工程可行性分析

喷漆过程中产生的废弃油漆桶，依托红庆河煤矿危废贮存库，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程，2011年6月，原国家环境保护部以环审〔2011〕148号予以批复，项目于2013年4月开工建设，2018年8月环境保护设施全部竣工。截至2019年5月，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司完成了项目竣工环境保护自主验收（除固体废物部分），内蒙古自治区生态环境厅于2019年6月26日以内环验〔2019〕2号文对《内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂工程环境影响报告书》固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收。厂区内现有的2座10m×10m的危废贮存库。
危废贮存库尚有10%的贮存余量，喷漆房废弃油漆桶产生量0.01t/a，喷漆过程底部铺报纸、塑料布等进行防渗，报纸、塑料布定期更换产生含漆废物约0.1t/a；喷漆活性炭吸附装置产生的废活性炭0.2t/a，废UV灯管产生量为0.1t/a；机械设备运行、维修过程产生少量废机油约0.1t/a。根据水性漆组分质量上漆率约60%，散落的漆渣约为10%，漆渣产生量为0.7t/a。
废弃油漆桶区最多放置80个，年周转20次即可全部转运完毕；废漆渣最多存放200kg，年周转4次即可全部转运完毕；废活性炭最多存放10kg，年周转20次即可全部转运完毕；废UV灯管最多存放150kg，年周转1次即可全部转运完成；含漆废物最多存放10kg，年周转10次即可全部转运完毕；废机油最多存放10kg，年周转10次即可全部转运完毕。

本次按照上述单层落地的方式估算最大周转次数，实现库容的合理性。在实际运行中，对于废矿物油桶区或废弃油漆桶区，也可根据危废贮存库高度设置双层架，采取双层放置的方式增大库容及单次转运量，减少转运次数。
通过上述分析，现有工程危废贮存库通过内部分区，改变最大暂存量和周转次数，满足本次喷漆房运行后的危废容纳需求，各危废不存在不相容或互相反应的情况，依托可行。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节分析

本项目主要建设内容为喷漆房、安装的套干式喷漆柜及安装的废气处理装置。施工期主要包括场地平整、主体工程、工程验收等。施工期工艺流程及产排污情况见下图。
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图2-1项目施工期建设流程
1）主要污染工序

本项目在施工期间对大气环境的影响主要是施工时产生少量的粉尘、施工机械废气。施工工程量较小，施工时间较短，粉尘产生量较少，在施工过程中进行洒水抑尘；施工废水主要来自施工人员少量生活污水及施工废水。

施工噪声主要来自施工过程中各种施工机械运行产生的噪声，选用低噪声机械作业，对环境影响较小。

施工中固体废物主要来自施工产生的少量建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。

2、运营期工艺流程及产污环节分析
本项目主要处理煤矿在用设备，经过煤矿配套的现有维修车间进行前期处理，完成喷漆前的表面处理后，转至本项目喷漆房进行喷漆处理。根据项目特点将工艺流程及排污环节叙述如下：
厂内生产的采煤设备及配件，进入干式喷漆柜进行自动喷漆，各喷漆工序均在喷漆房中完成。本项目建设1座固定式轻钢喷漆房，喷漆房在运行状态下，喷房内呈负压状态，房外空气将会持续从门口进入漆房，保持室内外压力平衡，杜绝漆雾外溢状况发生，喷漆作业产生的挥发性有机物，喷漆废气先经过光氧催化+活性炭吸附装置处置后，最后经过1根15m高的排气筒（DA001）排放。
喷漆完毕后的部件置于晾干区，静置7h（表干3h，实干4h），进行自然晾干，晾干后即得成品。喷漆完毕后的各部件运至煤矿采区进行组织后投入使用。
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图2-2项目工艺流程图

表2-8项目污染源、污染物汇总一览表

序号

污染物类型

编号

污染物产生环节

主要污染物

产生与排放特征

1

废气

G
喷漆

挥发性有机物
间断

2

固废

S
喷漆

废弃油漆桶
间断

喷漆过程
含漆废物
间断

喷漆过程
废漆渣
间断
活性炭吸附箱
废活性炭
间断
机械设备运行、维修过程
废机油
间断
3

噪声

N

引风机

噪声

间断



	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）区域环境质量达标分析

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。本次区域环境质量现状采用内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》公报数据。监测统计结果见表3-1。
表3-1区域大气环境质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值

（μg/m³）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
10

60

16.7

达标

NO2
年平均质量浓度
23

40

57.5

达标

PM10
年平均质量浓度
51

70

72.9

达标

P㎡.5
年平均质量浓度
20

35

57.1

达标

CO

日最大8小时滑动平均值第95百分位数浓度
0.9mg/m³

4mg/m³

22.5

达标

O3
24小时平均第90百分位数浓度
148

160

92.5

达标

（2）补充监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目运营期特征污染物是TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。

经调查，本项目周围5km范围内无能够满足上述要求的监测数据，本项目采用实测方式对项目所在地进行调查，在项目下风向300m处布设1个点位。委托内蒙古华予环境检测有限公司开展连续3天的现状监测，监测时间为2024年4月24日-2024年4月26日。

1）监测布点、监测因子、监测频次
现状监测的布点情况见下表。

表3-2环境空气监测点一览表

监测点位置

坐标

监测因子

监测频次
项目下风向100m

E109.684368°
N39.290830°
TSP

每天连续采样不少于24h
非甲烷总烃

每小时至少有45min的采样时间
苯
甲苯
二甲苯
2）监测方法

检测项目

检测方法

使用仪器及唯一性编号（检定/核查/校准有效日期）

检出限

总悬浮颗粒物

《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）

全自动大气/颗粒物采样器MH1200HYYQ-21-04
（2024年8月29日）

——

电子天平（十万分之一）PT-104/35SHYYQ-20-44（2024年8月29日）

恒温恒湿称重系统THcz-100HYYQ-20-65（2025年9月14日）

苯

《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ584-2010 

气相色谱仪GC-4000AHYYQ-21-07（2025年3月12日）

1.5×10-3

mg/m³

二甲苯

甲苯

非甲烷总烃

《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱》法HJ604-2017

真空箱气袋采样器HY-2010HYYQ-23-3（2025年3月12日）

0.07mg/m³

气相色谱仪GC-4000AHYYQ-21-07（2025年3月12日）

便携式风速仪WJ-8HYYQ-20-19（2025年9月17日）

温度/湿度/大气压力计TES-1160HYYQ-20-21（2025年9月18日）

3）监测结果

表3-3气象条件
日期

时间

风速

（m/s）

风向

温度

（℃）

大气压（kpa）

湿度

（%RH）

云量

低云量

总云量
2024.4.24

12:30-13:30

1.2

南

25.1

85.90

11.0

0

1

13:40-14:40

1.2

南
25.3

85.90

10.9

0

1

14:50-15:50

1.0

南
25.6

85.93

11.0

0

1

16:00-17:00

1.1

南
25.0

85.90

11.4

1

0

2024.4.25

12:30-13:30
1.6

南
27.3

85.73

9.5

1

0

13:40-14:40
1.7

南
27.4

85.74

9.5

0

1

14:50-15:50
1.9

南
27.0

85.73

9.6

0

1

16:00-17:00
1.6

南
26.2

85.70

9.8

1

0

2024.4.26

13:05-14:05

1.8

南
20.0

85.94

29.7

1

0

14:10-15:10

1.8

南
20.3

85.93

29.5

1

0

15:15-16:15

1.9

南
20.1

85.93

29.0

1

0

16:20-17:20

2.2

南
19.6

85.91

28.5

1

0

表3-4TSP检测结果
检测项目

总悬浮颗粒物

检测日期

检测时间

检测点位

样品编号

监测结果

μg/m³
执行标准限值μg/m³
评价结论
2024.4.24

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ1-01-01

218
300
合格
13:40-14:40

厂址下风向

212WQ1-01-02

245
合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ1-01-03

257
合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ1-01-04

290
合格
2024.4.25

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ1-01-05

257
合格
13:40-14:40

厂址下风向

212WQ1-01-06

284
合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ1-01-07

238
合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ1-01-08

252
合格
2024.4.26

13:05-14:05

厂址下风向

212WQ1-01-09

265
合格
14:10-15:10

厂址下风向

212WQ1-01-10

260
合格
15:15-16:15

厂址下风向

212WQ1-01-11

273
合格
16:20-17:20

厂址下风向

212WQ1-01-12

277
合格
备注：参照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
结论：符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求
表3-5苯、甲苯、二甲苯检测结果
检测日期

检测时间

检测点位

样品编号

苯mg/m³
甲苯mg/m³
二甲苯mg/m³
执行标准限值mg/m³
评价结论
2024.4.24

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ2-01-01

ND

ND

ND

苯：0.11

二甲苯：0.2

甲苯：0.2

合格

13:40-14:40

厂址下风向

212WQ2-01-02

ND

ND

ND

合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ2-01-03

ND

ND

ND

合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ2-01-04

ND

ND

ND

合格
2024.4.25

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ2-01-05

ND

ND

ND

合格
13:40-14:40

厂址下风向

212WQ2-01-06

ND

ND

ND

合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ2-01-07

ND

ND

ND

合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ2-01-08

ND

ND

ND

合格
2024.4.26

13:05-14:05

厂址下风向

212WQ2-01-09

ND

ND

ND

合格
14:10-15:10

厂址下风向

212WQ2-01-10

ND

ND

ND

合格
15:15-16:15

厂址下风向

212WQ2-01-11

ND

ND

ND

合格
16:20-17:20

厂址下风向

212WQ2-01-12

ND

ND

ND

合格
备注：参照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值，ND表示未检出

结论：符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求

表3-6非甲烷总烃检测结果
表4.1-4无组织废气检测结果

检测项目

非甲烷总烃

检测日期

检测时间

检测点位

样品编号

监测结果mg/m³
执行标准限值mg/m³
评价结论
2024.4.24

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ3-01-（01-03）

0.13

2.0
合格

13:40-14:40

厂址下风向

212WQ3-01-（04-06）

0.14

合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ3-01-（07-09）

0.15

合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ3-01-（10-12）

0.15

合格
2024.4.25

12:30-13:30

厂址下风向

212WQ3-01-（13-15）

0.11

合格
13:40-14:40

厂址下风向

212WQ3-01-（16-18）

0.14

合格
14:50-15:50

厂址下风向

212WQ3-01-（19-21）

0.17

合格
16:00-17:00

厂址下风向

212WQ3-01-（22-24）

0.16

合格
2024.4.26

13:05-14:05

厂址下风向

212WQ3-01-（25-27）

0.15

合格
14:10-15:10

厂址下风向

212WQ3-01-（28-30）

0.13

合格
15:15-16:15

厂址下风向

212WQ3-01-（31-33）

0.14

合格
16:20-17:20

厂址下风向

212WQ3-01-（34-36）

0.11

合格
备注：参照《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值
结论：符合《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值要求
根据监测结果，TSP日均值现状检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，非甲烷总烃1h浓度平均值满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值，苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，项目区域大气环境质量良好。

2、噪声

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。”本项目区厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本项目未进行声环境质量现状监测。

3、地下水、土壤环境质量现状

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。喷漆房属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷蓝色环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，不进行贮存，使用完产生废漆液等均暂存于红庆河煤矿现有危废贮存库内，故本项目采取上述防渗措施后，对项目周边的地下水及土壤环境影响较小。因此，不进行地下水以及土壤环境质量现状监测。

4、生态环境

生态环境：依照指南要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应开展现状调查。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇，内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内，用地为建设用地，所属土地为内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司红庆河矿井及选煤厂现有工业广场内土地范围内，不涉及新增占地。因此不开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	本项目根据现场勘查，本项目所在区域及其附近没有自然保护区、水源地、重点文物、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次调查重点保护对象为调查范围内的村庄散户（居民点），主要保护目标见表3-7。
表3-7环境保护目标一览表

环境要素

环境保护

对象名称

方位

与本项目距离（m）

规模

环境功能区划

环境空气

项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二类区

声环境

项目外50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

水环境

项目外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求。

运营期喷漆废气有组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级排放限值要求。厂区内无组织排放的非甲烷总烃控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

表3-8大气污染物综合排放标准
排放方式
污染物
最高允许排放浓度（mg/m³）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
排放限值
执行标准
有组织
非甲烷总烃
120
15

10
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级排放限值要求
无组织
非甲烷总烃

/
/
/
30mg/m³
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

2、噪声排放标准

本项目施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见下表。

表3-9《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

噪声限值Leq[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准限值dB（A）

60
50
3、固废贮存

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为SO2、NOx、VOCs、COD、NH3-N。

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，本项目无生产废水使用及排放。运营期项目有组织废气中主要污染物为非甲烷总烃，需申请总量非甲烷总烃0.733t/a。因此，本项目无需申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期环境保护措施

（1）施工期大气环境防治措施

1）施工场区扬尘

为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位应采取以下措施：

①施工现场对外围有影响的方向设置围栏或围墙，以缩小施工现场扬尘和尾气扩散范围。

②装运土方时控制车内土方低于车厢挡板，以减少途中洒落；

③对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料能够及时清扫；

④砂石堆场、施工道路定时洒水抑尘。

⑤在较大风速时，停止施工。

2）施工期焊接烟尘

项目焊接工艺主要为二氧化碳焊，对焊接场所加强通风，产生的焊接烟尘对大气环境影响较小。

3）机械尾气

①禁止使用尾气污染物超标排放机动车；

②加强机动车的检测与维修，使在用车经常保持在良好的状态，以减少尾气污染物的排放；

③施工车辆采用清洁柴油或汽油。

2、施工期水环境防治措施

施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。

施工废水主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD、SS等。

为减轻施工期间对水环境的不利影响，施工单位应做到以下几个方面：

①对其产生的污水排放进行组织和设计；

②尽量减少施工设备与水体的直接接触，加强各类机械设备的维修保养，避免其在施工过程中燃料用油跑、冒、漏的现象；

③尽量减少在施工场地随意对机械车辆冲洗，应定点冲洗； 

本项目施工废水经简易沉淀池处理后回用，不外排。项目施工人员均为红庆河煤矿自有员工，施工期生活污水依托红庆河煤矿办公生活区解决。只要施工单位加强环境管理，做好施工废水处理及排放措施，施工期对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。
3、噪声措施

根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。

②严格执行《环境噪声（振动）管理条例》中夜间严禁打桩等高噪声施工作业的规定，合理安排高噪声施工作业的时间，每天22点至次日凌晨7点禁止高噪声机械施工和电动工具作业，尽量减少其他施工机械对周围环境的影响。

③加强施工区附近的交通管理，限制车辆出入速度、避免运输车辆堵塞而增加的车辆鸣号。

4、固体废物处置措施
施工过程中产生的建筑垃圾产生量极少。建筑垃圾按有关管理要求及时清运出场进行处理。施工过程中施工人员约5人，施工期1个月，以每人0.5kg/d计，施工期生活垃圾共计0.05t，统一收集后，由当地环卫部门统一清运。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1.1废气源强计算

本项目喷漆过程中会产生挥发性有机物，污染物产生情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中433专用设备修理中14涂装核算环节系数进行核算，项目阴干在封闭环节内进行，本次污染源核算类比烘干环节。核算系数见下表。

表4-1喷漆房污染物产生量一览表

核算环节

产品名称

原料名称

工艺名称

规模等级

污染物指标

系数单位

产污系数

末端治理技术名称

末端治理技术效率（%）

涂装

涂装件

底漆、中涂漆、面漆、罩光漆、彩条漆、稀释剂

喷漆（水性漆）

所有规模

废气

工业废气量

m³/t-原料

5612499

/

/

挥发性有机物

kg/t-原料

135
吸附
18
光催化

9

项目年喷漆7.34t/a，喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，通风设备之前安装光氧催化+活性炭吸附装置，喷漆废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放；项目设备喷漆后阴干期间不离开全封闭喷漆房，全封闭喷漆房继续保持密闭状态，阴干废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。项目仅设置一个全封闭喷漆房，喷漆期间通风设备通风量设置最大，阴干期间通风量调低，因此阴干期间污染物排放浓度高于喷漆工段，由于喷漆房面积较小，喷漆与阴干不在同一时段进行，每年喷漆房喷漆工作时间1980h/a，阴干时间2310h/a。

项目喷漆过程及阴干过程中挥发性有机物排放情况见下表。
表4-2废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序

装置

污染源

废气量
污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间

核算方法

产生浓度（mg/m³）

产生量（kg/h）

工艺

效率%

核算方法

排放浓度（mg/m³）

排放量（kg/h）

喷漆

喷漆房

喷漆

41195742.66m³/a
挥发性有机物

系数法

24.05
0.5
喷漆房密闭+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）
27%

系数法

17.56
0.37
1980h
则本项目喷漆过程中产生的非甲烷总烃经光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放量为0.37kg/h，即0.733t/a，排放浓度为17.56mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值。

1.2废气达标排放分析

项目废气有组织挥发性有机物（VOCs）按照非甲烷总烃控制，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值。

表4-3运营期有组织废气排放限值标准
非甲烷总烃

速率kg/h

浓度（mg/m³）

标准

10

120

喷漆工段

0.37
17.56
综上所述项目大气污染物全部达标排放。

1.3治理措施可行性分析

有组织污染物治理措施可行性分析

本项目喷漆过程中会产生挥发性有机物，喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，活性炭吸附装置安装于通风设备之前，喷漆废气经通风装置引至活性炭吸附装置后，由15m高排气筒（DA001）排放。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中433专用设备修理中14涂装核算环节系数中吸附+光催化法去除效率27%，本项目运营期设置密闭彩钢结构喷漆间，废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放，根据废气源强核算结果，项目有组织污染物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级排放限值，对周围环境影响较小。大气环境保护措施符合《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》(HJ1115-2020)表A.1废气防治可行技术参考表“在喷涂车间排气口设置TVOC处理装置，排放浓度可达120mg/m³以下”。

1.4无组织非甲烷总烃治理措施可行性分析

本项目针对非甲烷总烃采取的防治措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见下表。

表4-5本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求

本项目实际建设内容

相符性

VOCs物料储存无组织排放控制要求

VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中

本项目油漆采用成品油漆，油漆均储存于密闭包装桶内。

符合

盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目成品油漆桶存放于厂房内划分的5㎡桶装油漆暂存区

符合

工艺过程VOCs无组织排放控制要求

VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

本项目喷漆过程中会产生挥发性有机物，喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆房密闭+光氧催化+活性炭吸附由15m高排气筒（DA001）排放。

符合

厂区内无组织排放的非甲烷总烃控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

二、运营期水环境影响和保护措施

项目生产过程无废水排放，无新增劳动定员。喷漆房属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷蓝色环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。采取如上措施后项目建设对水环境影响较小。
三、运营期声环境影响和保护措施

（1）噪声产生环节及保护措施
本项目运营期间主要噪声源为引风机等生产设备的运行噪声，项目仅在白天作业，本项目主要从合理布局、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。主要噪声源情况见下表。

表4-6设备噪声声源一览表

序号

名称

数量

单位

产生强度

（dB(A)）

降噪措施
排放强度（dB(A)）
1

引风机
1

台
60～90
减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备
50～80
项目采取的防护措施如下：

①选用低噪声设备；

②安装橡胶间隔垫或减振台座等；
③加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。

经过各种措施和距离衰减后，厂界噪声可控制在50dB(A)以下，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境质量影响较小。

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

4.1固废污染物种类及源强
项目主要污染物为废弃油漆桶、含漆废物、废活性炭、废机油、废漆渣、废UV灯管等。项目原料漆使用后产生废弃油漆桶0.01t/a，喷漆过程底部铺报纸、塑料布等进行防渗，报纸、塑料布定期更换产生含漆废物约0.1t/a；喷漆活性炭吸附装置产生的废活性炭0.2t/a，废UV灯管产生量为0.1t/a；机械设备运行、维修过程产生少量废机油约0.1t/a。根据水性漆组分质量上漆率约60%，散落的漆渣约为10%，漆渣产生量为0.7t/a，属于危险废物。
根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废弃油漆桶、含漆废物、废漆渣属于名录中HW12染料、涂料废物-使用油漆、进行喷漆、上漆过程中产生的废物代码为900-252-12；废机油属于名录中HW08废矿物油与含矿物油废物-车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，代码为900-214-08；废活性炭属于名录中HW49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为900-039-49；废UV灯管属于名录中HW29，危险废物代码为900-023-29，废UV灯管每年更换1次，年产生量为0.1t/a；产生和更换后的危险废物暂存于厂区内现有的危废贮存库分类存放，委托有资质单位进行处置。

表4-7固体废弃物污染源源强核算一览表

序号

废渣来源及名称

污染物组成

固废性质

产生量（t/a）

产生规律

执行标准

处置措施及去向

1
原料漆使用

废弃油漆桶

危险废物

0.01
间断

执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

暂存于厂区内现有的危废贮存库内，定期由有该类别危险废物处理资质的单位拉运处理

2
喷漆过程底部铺报纸、塑料布

含漆废物

危险废物

0.1
间断

3
活性炭吸附装置

废活性炭

危险废物

0.2

间断

4

光氧催化
废UV灯管

危险废物

0.1
间断

5
举升机、空压机等

废机油

危险废物

0.1

间断

6
含漆废物

废漆渣等

危险废物

0.7

间断

危险废物合计

1.11
/
/
/
表4-8危险废物类别一览表
设备名称

废弃油漆桶
废漆渣

含漆废物
废活性炭

废机油
废UV灯管

危废类别
HW12
HW49
HW08
HW29
行业来源

非特定行业
非特定行业

非特定行业

非特定行业

废物代码

900-252-12
900-039-49

900-214-08

900-023-29

物理性质
固态

固态

固态

固态

固态

固态
产生工序及装置及主要成分

喷漆过程产生

废气处理

机械设备运行、维修过程
废气处理
危险特征

T，I
T

T，I

T
去向

暂存于厂内现有危废贮存库，定期交由资质单位处理。

4.2固废影响分析

废弃油漆桶、含漆废物、废漆渣、废活性炭、废机油分别设专门的容器分类收集，依托已建成并验收的危险废物暂存间，依托可行，废弃油漆桶、含漆废物、废漆渣、废活性炭、废UV灯管、废机油等危险废物经暂存后委托有危废处理资质的单位处理。

五、地下水土壤影响分析

根据生态环境部《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》环办环评〔2020〕33号《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“地下水、土壤。分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）”。

5.1污染源、污染物类型途径

1、污染源

项目地下水、土壤污染源主要为喷漆房喷漆。

2、污染物类型

对地下水、土壤产生污染的污染源主要为废机油、废活性炭、废弃油漆桶、含漆废物、废漆渣、废UV灯管，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目产生的废弃油漆桶、含漆废物、废漆渣属于名录中HW12染料、涂料废物-使用油漆（有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物代码为900-252-12；废机油属于名录中HW08废矿物油与含矿物油废物-车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，代码为900-214-08。废活性炭属于名录中HW49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭，废物代码为900-039-49；废UV灯管属于名录中HW29，危险废物代码为900-023-29，废UV灯管每年更换1次，年产生量为0.1t/a；产生和更换后的危险废物暂存于厂区内现有的危废贮存库分类存放，委托有资质单位进行处置。

3、项目土壤、地下水环境影响途径

本项目属于污染影响型项目，对土壤的污染途径包括大气沉降、地面漫流和垂直入渗，对地下水的影响为垂直入渗、地面漫流。

①大气沉降

本项目产生的废气中污染物（非甲烷总烃）在干湿沉降作用下进入土壤层，其中，进入土壤的有机物，在土壤吸附、络合、沉淀和阻留作用下，迁移速度较缓慢，大部分残留在土壤表层，极少向下层土壤迁移。

②地面漫流

本项目喷漆间及油漆罐在地上设置，在事故情况和降雨情况下可能会发生地面漫流，进一步污染土壤、地下水。

③垂直入渗

在事故情况下，物料、污染物等泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤、地下水。项目按重点污染防治区、一般污染防治区分别采取不同等级的防渗措施。

5.2防控措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020）采取土壤及地下水防控措施：

1、源头控制措施

本项目生产车间地面已全部采用水泥硬化。

喷漆房属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷蓝色环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；

一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。

企业在管理方面严加管理，并采取相应的防渗措施可有效防止危险废物暂存和处置过程中因物料泄漏造成对区域土壤环境的污染。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

2、过程控制措施

若发现油漆泄漏污染土壤、地下水，需启动环境预警和开展应急响应。应急响应措施主要有停止喷漆工艺、油漆阻隔和泄漏油漆回收。在1天内向环境保护主管部门报告，在5个工作日内提供泄漏油漆的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，根据应急预案采取应急响应措施。

六、跟踪监测

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》及《排污许可证申请与核发技术规范金属铸造工业》（HJ1115-2020），以及项目运营期环境污染特点，主要是对建设项目建成生产后的污染源的监测。各环保设施运行情况应进行定期监测。监测计划如下：

1、在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行。

2、运行期的环保问题由建设单位负责。

3、企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求。

4、对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地环保机构进行申报登记，领取排污许可证，并进行年审。运营期污染源与环境监测见下表。

表6-1监测指标及最低监测频次

阶段

环境要素

监测地点

监测项目

监测频次、时间

运营期

大气

喷漆车间排气筒出口（有组织）

颗粒物、苯、非甲烷总烃、总挥发性有机物、苯系物
1次/年

厂界无组织

颗粒物

1次/年

厂区
颗粒物、非甲烷总烃
1次/年

七、环保投资估算

本项目总投资15万元，其中环保投资11，环保投资占总投资的73%。

表7-1本项目环保投资一览表
项目

环保设施

环保投资（万元）

废气

喷漆废气
废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放（光氧催化+活性炭吸附装置安装于通风设备之前）
5
噪声
设备噪声

选用低噪声设备，加基础减震设施等

0.5
固废

生活垃圾

本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生

/

废弃油漆桶、含漆废物、废活性炭、废机油、废漆渣、废UV灯管等

暂存于红庆河矿井及选煤厂厂区现有危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

0.5
防渗
喷漆房、依托危废贮存库属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。

5
合计
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五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷漆房
	有组织
	非甲烷总烃
	喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，通风设备之前安装光氧催化+活性炭吸附装置，喷漆废气经通风装置引至光氧催化+活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA001）排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准限值

	
	
	无组织
	
	全封闭喷漆房
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备、基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废机油、废活性炭、废弃油漆桶、废UV灯管、废漆渣、含漆废物等危险废物分类收集后暂存在危废贮存库，依托现有危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	喷漆房、依托危废贮存库属于重点防渗区域，采取防渗措施，地面防渗层整体基础采用C15混凝土垫层150mm厚、基础C30混凝土200mm厚、环氧砂浆20mm厚一层（内掺108胶）、SBS防水层（4mm厚）一道、地面上整体涂刷蓝色环氧树脂地坪漆2遍，地面用黄色环氧树脂漆进行分区域划分，明显间隔；库内废液收集池及导流沟按照上述要求进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，墙身1.5m高涂刷绿色环氧树脂漆2遍，渗透系数均≤1×10-10cm/s；一般防渗区为油漆暂存区，采用人工防渗涂层，涂层厚度大于1.5mm，防渗系数K≤10-7cm/s，等效黏土防渗层Mb≥1.5m。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	无

	其他环境

管理要求
	①划定禁火区域，禁绝一切火源；

②配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作；

③应保证有减轻事故危害与确保现场人员有足够的抢救或撤离时间等方面的技术措施。


六、结论
	本项目属于新建项目，符合国家产业政策，选址可行，项目建设满足国家关于“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单”相关要求；通过加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	挥发性有机物
	
	
	
	+0.733t/a
	
	+0.733t/a
	+0.733t/a

	废水
	/
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	/
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	废弃油漆桶
	
	
	
	+0.01t/a
	
	+0.01t/a
	+0.01t/a

	
	含漆废物
	
	
	
	+0.1t/a
	
	+0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	+0.2t/a
	
	+0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废机油
	
	
	
	+0.1t/a
	
	+0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废漆渣
	
	
	
	+0.7t/a
	
	+0.7t/a
	+0.7t/a

	
	废UV灯管
	
	
	
	+0.1t/a
	
	+0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附件1委托书

委托书

鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，特委托贵公司承担我单位《内蒙古世纪中能矿业有限公司红庆河煤矿喷漆房建设项目》的环境影响评价工作，其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。

内蒙古世纪中能矿业有限公司

2024年4月
附件2红庆河煤矿环保手续履行情况
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附图1项目地理位置图
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附图2平面布置图
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附图3本项目位于整个厂区中的位置
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