[image: image48.png]2023 FE K AZFHAEAR (BHEFIFO

atLLs

T WS REAARRIELD (T
L MREAMBETARARAT :th
&'*31%‘:%?

2023 49 H





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产 5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目

	项目代码
	2305-150627-04-01-498573

	建设单位联系人
	张志昌
	联系方式
	15374925352

	建设地点
	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社

	地理坐标
	（109度35分19.274秒，39度30分48.264秒）

	国民经济

行业类别
	C1522瓶（罐）装饮用水制造

	建设项目

行业类别
	五十一、水利129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）其他



	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	2000
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	1.25
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	4850

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目用地位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村，位于城镇开发边界外，项目用地已纳入自然资源厅组织联合审查的伊金霍洛旗国土空间总体规划(2021-2035年)，符合国土空间总体规划管控规则。不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田、不占用水源地保护区。伊金霍洛旗人民政府确保项目用地布局和规模将统筹纳入规划期至2035年的伊金霍洛旗国空间总体规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目行业类别为十二、酒、饮料制造业15-26饮料制造 152*和五十一、水利129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）其他，不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类项目，因此，本项目符合国家和地方的产业政策。
2、选址合理性分析

根据2023年11月4日《伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目预审与选址意见书的批复》伊自然资审发【2023】91号文，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村，位于城镇开发边界外，项目用地符合国土空间总体规划管控规则。

根据2023年11月19日伊金霍洛旗自然资源局出具的《关于伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目用地的情况说明》，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村，项目占地不涉及基本农田，不在生态保护红线范围内，于城镇开发边界外。
    本项目取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的取《水许可审批准予行政许可决定书》，取水层为白垩系水层，水源井出水量为本项目取水量215.29m3 /d 时，降深为2.31m，仅占含水层厚度的1/30，取水对该区域地下水水位影响较小。

 根据2023年7月26日伊金霍洛旗林业和草原局出具的《关于伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地的答复意见函》伊林草审函【2023】465号，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村，项目占地不涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、自然保护地和风景名胜区。
项目周边交通便利，基础设施完善，项目用地不涉及占用各类自然保护区、饮用水水源保护区、永久基本农田、生态保护红线等环境敏感区域，评价认为项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)，其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。

1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023 年版)，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（一）优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（二）重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（三）一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
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根据鄂尔多斯市环境管控单元图对照，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社，属于一般管控单元范围内，不在优先保护范围内，符合生态保护红线要求。[image: image2.png]AREBAXSBREMH ARELARB RSN T R RO TE
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图1 鄂尔多斯市环境管控单元图对照图

2）环境质量底线
 本项目所在区域城市环境空气质量达标。项目在严格执行环评“三同时”制度要求的前提下，采取切实可行的环境保护措施，确保废水、噪声等均能够达标排放，对现有区域的环境质量和环境功能区造成影响的影响较小。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。
 3）资源利用上线 
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》提出了全市资源消耗控制目标。到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。

项目资源利用主要包括水、电。其中供电由附近变电站提供，生产用水为地下水，本项目取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的取《水许可审批准予行政许可决定书》，年取水量为8.05万m³/a，水源以厂区自备井一口（坐标：东经109°35′19.535″，北纬39°30′48.339″）作为生产取水水源，项目用水、用电量不会突破区域的资源利用上线。

4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为一般管控单元，管控单元为ZH15062730001伊⾦霍洛旗⼀般管控区。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表1。
 本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表
管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 

2、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 

3、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
本项目用地不涉及基本农田。
本项目不涉及基本农田，且项目建成后不会对周边土壤环境造成影响；

本项目不涉及。

符合
资源 

利用 

效率 要求 
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。 

1、本项目不涉及新街矿区资源利用效率中的各项要求。

符合

综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，符合项目区管控单元的管控要求，也不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景

依据《中华人民共和国水法》第20条、21条规定：“开发利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益；开发利用水资源，应当首先满足城乡居民生活用水，并兼顾农业、工业、生态环境用水以及航运等需水”。

鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目，本项目取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的取《水许可审批准予行政许可决定书》，年取水量为8.05万m³/a，水源以厂区自备井一口作为生产取水水源，主要水质指标符合项目用水水质要求，生产用水质指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的水质要求，以厂区水源井地下水作为取水水源，进而生产饮用纯净水，以满足地区人民日益提高的生活水平对饮用水质量的要求。本项目拟建水源井设计井深为 100m、井径500mm。拟建水源井位于厂区北侧，设计坐标为：E109°35′19.535″、N39°30′48.339″，取水含水层为白垩系含水层。
同时，该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进，产品质量标准高，节能环保，有较强的竞争力。产品方案符合国家行业发展规划，也符合国家依托能源、资源优势充分发挥企业潜力的投资政策。项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益也是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。项目建设符合国家产业政策，有利于区域产业结构调整和促进区域经济、社会的发展。 
对照《建设项目分类管理名录》（2021版），本项目属于五十一、水利129地下水开采（农村分散式家庭生活自用水井除外）其他，需编制环境影响报告表。因此建设方委托我公司（内蒙古金绿环保服务有限公司）进行本次环评工作，我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
二、工程概况
1．项目基本情况

（1）项目名称：鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目。
（2）建设性质：新建。
（3）建设地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社。
（4）占地面积：项目占地面积4580m2。

（5）项目投资：项目总投资2000万元，环保投资25万元，环保投资占总投资的1.25%。

（6）建设规模：项目建成达产后设计产能：年生产瓶、桶装饮用纯净5万吨。

（7）建设内容：新建一口水源井、 新建标准化厂房等附属用房及其它基础设施等，新建一条高端三合一全自动瓶装及一条全自动一次性桶装生产线，厂区东北角建设取水井一口及配套建设生产附属设施、环保设施。
（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员20人，工作8小时，年生产340天。

2．项目地理位置及周边情况

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村。建设项目地理位置见附图1。
3．项目组成

本项目占地面积为4580m2，建设内容主要包括新建标准化厂房等附属用房及其他基础设施等及环保工程。主要工程内容见下表。

建设工程内容一览表
工程

类别

单项工程名称

建设内容概况

备注
主体

工程

标准化厂房

取水井
本项目生产用水使用地下水，在厂区东北角建设一口水源井（E109°35′19.535″、N39°30′48.339″），水源井设计井深为 100m、井径500mm，设计配套设置2台150QJ10-300/42型潜水泵（1用1备），额定流量为10m3 /h，扬程300m，取水层为白垩系水层。
标准化厂房
建设一座砖结构标准化厂房（长56.7m，宽39.6m，高9.3m）共两层，一楼为预留用地，将来建设 鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产300吨白酒生产项目，本项目饮用水所用设备全部位于标准化厂房二楼。
净水处理系统
占地面积200m2，净水设备处理设计采取“预处理+反渗透”净水工艺。
新建
全自动瓶装水生产车间
占地面积200m2，建设一条全自动瓶装水生产线，用于生产瓶装水
全自动桶装水生产车间
占地面积200m2，建设一条全自动瓶装水生产线，用于生产桶装水
辅助

工程
办公区

本项目办公区建筑面积100m2，位于标准化厂房二楼饮用水生产线南侧。
新建

公用

工程

供电工程

由当地电网供给。
新建

供暖工程

本项目冬季供暖使用空气能供暖。

供水工程

生产生活用水均使用地下水。
排水工程
本项目生产废水存储于沉淀池（2*300m2）中，通过吸污车拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理；
本项目生活污水经化粪池收集后交由阿镇污水处理厂进行处理。
储运

工程
原水箱
100t原水箱一个，用于储存生产用水。
新建
成品堆场
占地面积400m2，位于标准化厂房东侧，用于存放灌装好的瓶装水和桶装水。
环保

工程

废气

本项目生产过程中无废气产生
/
废水

本项目生产废水存储于沉淀池（2*300m2）中，部分热季回用于绿化及道路喷洒降尘，剩余通过吸污车拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理；
新建
本项目生活污水经化粪池收集后交由阿镇污水处理厂进行处理。
噪声

选取低噪音设备、厂房隔声、设置基础减震、消声器/隔声罩

固废

本项目生产生活垃圾经集中收集后，定期交由环卫部门清运处置
新建
项目产生的废石英砂和废活性炭交由环卫部门处置；包装工程产生的废包装材料，经收集后交由环卫部门处理。
防渗

按照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求进行防渗，底部防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

绿化及道路硬化

本项目绿化面积680m2，道路硬化面积550m2。
新建
4．主要设备

本项目主要设备如下。

主要设备一览表

序号
名称
规格型号
数量
1
水箱
9m*6m*2.5m
1
2
活性炭过滤器
SYST-1200
1
3
多介质过滤器
HXST-1200
1
4
紫外线杀菌器
Fs120
1
5
空气净化器
zja
1
6
冲洗、灌装、封口一体机
CGF24-24-8
1
7
喷码机
Kn280k
1
8
套标机

1000个/h
1
9
全自动洗桶机

DZF-189KW
1
10
塑包机

MB-400-11
1
11
风淋门
FLS-1DC
1
12
消毒柜

1.2m*1.5
1
13
吹瓶机

Cpj-1200
1
产品方案

本项目产品方案见表3。
产品方案一览表

序号

产品类别

产品标准

备注

1

500ml瓶装饮用水
《食品安全国家标准 包装饮用水》（GB 19298-2014）
20000t/a

2

19L桶装饮用水
30000t/a

6．主要原辅材料 

本项目原料为地下水，项目生产所需原辅材料情况详见下表。
原辅材料消耗量表

序号
物料名称
数量t/a
备注
1
水
72600
地下水
2
石英砂
500
外购
3

活性炭
0.5
外购
4

瓶坯
50
外购
部分原辅材料简介：

石英砂：是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及耐火材料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料等工业。普通石英砂是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；该滤料具有：无杂质，无校角，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料，主要针对细微的悬浮物。
活性炭：主要成分为碳，并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500～1700m2/g之间， 具有很强的吸附性能，为用途极广的一种工业吸附剂，主要用于食品、饮料、酒类、空气净化和高纯饮用水的除臭。
7．平面布置

鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目呈矩形，主要由净水处理系统、灌装生产线、成品库组成。 
本项目位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司标准化厂房二楼，净水处理系统位于项目区东侧，紧挨水源井，灌装生产线位于净水处理系统的西侧，灌装好的成品水暂存到项目区西侧的成品库中。从本项目总平面布置、方便运输看，厂区总平面布置做到了功能分区、工艺流程顺捷，人员分流顺畅，生产管理方便，因此，环评认为项目平面布置合理可行。

8．土石方平衡

项目主要建设水源井需要对地面进行挖，开挖后的表土堆存在施工场地的征地范围内，对表土进行单独堆放，定期洒水抑尘。本项目所在场地基本平整，土石方量主要为表土，量较小，项目建设1口水源井，水源井设计井深为 100m、井径500mm，钻场挖方量（约50m3），平整土量）为50m3，开挖后的土用于项目进厂道路垫料路使用，不外排，无多余土方，不设取弃土场。土石方平衡一览表见下表。

      土石方平衡一览表    单位：m3
项目

挖方量

垫路
水源井工程

50
50
合计

50
50
9．公用工程

给水

本项目员工共20人，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作340天，生活用水量为1.2m3/d（408m3/a）。
根据本项目水资源论证报告，本项目年生产用水量为7.26万m3/a。生产用水主要为净水处理系统用水、冲瓶用水和净水设备组件冲洗用水。
根据本项目水资源论证报告，本项目非采暖季道路洒水用水量和绿化用水量分别为0.81m3/d（275.4m3/a）和0.73m3/d（248.2m3/a）。
水源以厂区自备井一口（坐标：东经109°35′19.535″，北纬39°30′48.339″）作为生产取水水源，主要水质指标符合项目用水水质要求，生产用水质指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的水质要求。

本项目取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的《取水许可审批准予行政许可决定书》，年取水量为8.05万m³/a，取水层为白垩系水层，水源井出水量为本项目取水量215.29m3 /d 时，降深为2.31m，仅占含水层厚度的1/30，取水对该区域地下水水位影响较小。本项目位于鄂尔多斯市位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村内，项目取水量小于《伊金霍洛旗农业灌溉及农牧民取水（地下水）水资源论证区域评估报告》中配置剩余指标（18.03万 m³），因此项目取水与查干日格召村地下水控制指标相符。 

  本项目年用水量合计为7.36万m³/a，因此本项目取水用量合理。
（2）排水

本项目运营期排水为生活污水和生产废水。

本项目产生的生活污水按用水量的80%计算，产生量为0.96m3/d（326.4m3/a），经化粪池收集交由阿镇污水处理厂进行处理。
本项目生产年用水量7.26万m3/a，项目生产废水产生量为用水量的30%计算，本项目年生产废水共产生2.18万m3/a。污染物主要为：COD、BOD5、SS、TDS、总硬度；生产废水主要为净水处理系统废水、冲瓶废水和净水设备组件冲洗废水，产生的生产废水排放至沉淀池（2×300m3），收集后运送至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理。

（3）可行性分析 

2021年3月，鄂尔多斯市生态环境局发放了《关于东胜区15000m3 /d+15000m3 /d中水再生利用项目变更环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2021〕157号），并于2023年11月完成自主验收，处理后的中水作为周边企业生产用水，不外排。         

内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水再生利用项目位于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯装备制造基地，目前已建成运行。中水再生利用系统采用“调节池Ⅰ -超滤Ⅰ-反渗透Ⅰ-调节池Ⅱ-高密度沉淀池-V 型滤池-超滤Ⅱ-反渗透Ⅱ-中水回用”工艺。

含盐废水处理系统采用“调节池Ⅰ-高密度沉淀池-V 型滤池-超滤Ⅰ-反渗透Ⅰ-调节池Ⅱ-除硬高密池-除硅高密池-V 型滤池Ⅱ-超滤Ⅱ-离子交换-反渗透Ⅱ-除碳-高级氧化-纳滤-高压反渗透-MVR 浓液浓缩”工艺。 

根据本项目水资源论证报告和地下水原水水质检测报告，本项目区域地下水原水水质较好，盐分含量为213mg/L，本项目净水处理系统出水率仅为 75%，浓缩倍数为4倍，则浓水盐分含量为852 mg/L；另外，本项目冲瓶水采用紫外线杀毒后的纯净水，基本无污染，对净水处理系统废水起到了一定的稀释作用 ，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918－2002）一级A标准，符合内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水再生利用项目水质接收要求。 
给排水平衡一览表    单位：m3/a

用水环节

用水量m3/d
日耗水量m3/d
废水

产生量m3/d
排水量m3/d
去向

生产用水
净水处理系统

213.29
53.32
53.32
53.32
收集后运送至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理。 
冲瓶水
4.41
0.44
3.97
3.97
净水设备组件冲洗

8.5
0.85
7.65
7.65
其他

道路洒水

0.81
0.81
/
/
绿化

0.73
0.73
/
/
生活用水

1.2
1.2
326.4
326.4
总计

228.94
57.35
391.34
/
/

[image: image3.png]WFK —SER—

21329
21329

ERYE F

15097

15997

:

s

BRREA
i

sk
| (s
wk | [k
2
& &
A
T TEREe E=T T
AR

— —istk- >




图2水平衡图（m3/d）
10．劳动定员及工作制度

本项目劳动定员20人，每班工作8小时，年生产340天。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程简述

本项目涉及的地下水开采，其水源井和标准化厂房建设时期的主要工艺流程见下图
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图3、施工期钻井工艺流程图
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图4、施工期标准化厂房工艺流程图

施工期主要污染工序

①废气

项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织排放扬尘、施工机械废气。

②废水

项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水、施工废水和钻井产生的废水。

③噪声

项目施工期产生的噪声主要为施工常用机械设备噪声以及汽车运输交通噪声。

④固体废物

施工期固体废物主要是施工过程中产生的施工建筑垃圾、废弃的包装材料、土石方、钻井泥浆、施工人员生活垃圾等。

二、运营期工艺流程简述：

本项目工艺流程具体如下：
纯净水物料制备：原水经过纯净水处理系统处理（包括预处理和反渗透装置），经过预处理后的水进入消毒系统进行消毒。  

①预处理装置
预处理系统针对被处理水做出简单的水质过滤。对原水进行前期处理，改 

善供水水质，使之达到要求，减少、延缓膜的污染、延长其寿命，处理的对象 

主要是进水中的微生物、细菌、胶体、有机物、重金属离子、固体颗粒及游离 

氯等。以满足反渗透装置进水的要求，保证反渗透装置能长期稳定运行。由砂 

滤器、炭滤器、软水器和保安过滤器组成。 

砂滤器：滤除水中的泥沙、杂质、悬浮物、降低原水的 SDI（污染指数密度）值。 

炭滤器：具有双重作用，一是吸附；二是过滤。滤除自来水中的化学有机物、重金属、色度、异味、余氯等，改善口感。 

加药装置：分解原水的钙、镁等结垢离子，去除原水的硬度。 

保安过滤器，5微米 PPF 滤芯，拦截大于5微米的物体，延长膜的寿命。 

② 反渗透装置 

膜的分离孔径在10-6cm-10-7cm，能除去水中有机物（如三卤甲烷中间体、胶体、悬浮物、微生物、细菌、藻类、霉类等）、热源、病毒等物质，流体经前三级预处理后的水经反渗透 RO 膜主机深层分离处理后，使有益于人体健康的水通过，不利于人体健康的水排除，脱盐率 98%，处理后的出水进入纯水箱。

产排污情况：原水泵产生的噪声；砂滤器和碳滤器产生的固废（废石英砂和废活性炭）；反渗透装置产生的废水。
消毒工序

臭氧混合系统：系统臭氧浓度保证在 0.2~1.2mg/L 之间可调；在成品水箱增加呼吸过滤装置，防止二次污染。

紫外线杀菌系统：以紫外汞灯为光源，利用灯管内汞蒸气放电时辐射的 253.7nm紫外线为主要光谱线，对原水进行消毒，无残留。
（3）瓶装水吹瓶

将瓶坯通过自动上料机输送到自动吹瓶机内，通过红外加热将瓶坯加热到90-115℃后，进行高压吹瓶，将成型后的水瓶通过输送机输送到灌装生产线上。
（4）桶装水桶消毒清洗工序

将回收回来的旧桶送入全自动洗桶机内进行消毒清洗，消毒清洗用水为经过纯净水处理系统处理的含有紫外线杀菌的水送入全自动洗桶机冲洗使用，保证包装桶安全卫生。

产排污情况：全自动洗桶机产生的废水。

（5）灌装线生产流程

空瓶经排列整齐后进入冲洗、灌装、封盖三合一机组。进入三合一机组的瓶子，用臭氧水冲洗干净后，灌装物料，旋盖机旋盖后用输送链送出机外进入后包装系统。在后包装系统中，先对瓶身进行吹水处理，然后用喷码机在瓶子上喷上生产日期和批号，用全自动套标缩标机套标缩标，经灯检合格后，进入膜包机、然后人工码垛、入库。
①冲瓶：瓶子由通过上料机传递，然后通过拨瓶星轮传送至三合一机的冲瓶机。冲瓶机回转盘上装有瓶夹，瓶夹夹住瓶口沿一导轨翻转180°，使瓶口向下。在冲瓶机特定区域 ，冲瓶夹喷嘴喷出冲瓶水，对瓶子内壁进行冲洗。瓶子经冲洗、沥干后，在瓶夹夹持下沿导轨再翻转180°，使瓶口向上。洗净后的瓶子通过拨瓶星轮由冲瓶机导出并传送至灌装机。 

②灌装区

进入灌装机的瓶子由瓶颈托板卡住并在凸轮作用 下将 瓶子 上升，然 后由 瓶口将灌装阀顶开。灌装采用重力灌装方式。灌装阀打开后物料通过灌装阀完成灌装过程，灌装结束后瓶口下降离开灌装阀，瓶子通过瓶颈过渡拨轮进入旋盖机。

③封盖

旋盖机上的止旋刀卡住瓶颈部位，保持瓶子直立并防止旋转。旋盖头在旋盖机上保持公转并自转，在凸轮作用下实现抓盖、套盖、旋盖、脱盖动作，完成整个封盖过程。成品瓶通过出瓶拨轮从旋盖机传送到出瓶输送链上，由工作人员搬运至成品库。 

   产排污情况：上料机、自动吹瓶机、灌装机产生的噪声，冲瓶产生的废水。
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图3  工艺流程图

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的主要问题

本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

1、大气环境质量达标区判定
本项目采用内蒙古自治区生态环境厅2023年6月5日发布的内蒙古自治区生态环境质量状况公报中统计的鄂尔多斯市环境空气质量数据。鄂尔多斯市2022年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为；20ug/m3、51ug/m3、10ug/m3、23ug/m3；CO，24小时平均第95百分数浓度为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度为148ug/m3。各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.67
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.50
达标

PM10
年平均质量浓度

51
70

72.86
达标

PM2.5
年平均质量浓度

20
35

57.14
达标

O3
8小时平均质量浓度

148
160

92.50
达标

CO

第95百分位数日平均

0.9mg/m3
4mg/m3
22.50

达标

二、噪声环境现状

为了能够比较准确地掌握该项目目前周围的声环境质量现状，建设单位委托内蒙古皓天环境检测有限公司在本项目区四周布设4个监测点位，在项目区西北侧居民点布置1个监测点（N1-N5）。监测时间为2024年5月6日。根据杭锦旗声功能区划，本项目属于1类环境区域。
表6   声环境质量现状监测结果统计表

监点编号               

记录结果

厂界噪声 测定结果dB（A）
昼间
夜间
厂界西北侧1m处
47.1
38.7
厂界西南侧1m处
45.8

35.2

厂界东南侧1m处
51.4

36.8

厂界西北侧1m处
48.3
40.4
项目区西北侧居民(50m)
43.7
33.8
1类标准值dB（A）
55
45
备注

05.06检测期间风向均为西北风，风速1.4m/s；
标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准

噪声监测点位布点图

[image: image5.png]



监测结果显示，本次敏感点噪声监测昼、夜间噪声分别为43.7dB(A)、33.8dB(A)均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准限值昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求，说明本项目周围声环境质量较好。
三、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目为饮用水加工项目，地面做混凝土防渗，且位于项目区二楼，不存在地下水污染途径，不会导致地下水污染，因此不开展地下水环境现状监测调查。
四、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目为饮用水加工项目，地面做混凝土防渗，且位于项目区二楼，不存在土壤污染途径，不会导致土壤污染，因此不开展土壤环境现状监测调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社。根据现场调查，本项目建设区域不涉及环境敏感区，评价范围内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。评价范围内的主要环境保护敏感目标见下表。

评价区内环境敏感目标表
环境要素

名称
人数
相对厂址方位

相对厂界距离/m
环境功能区
大气

查干日格召村
50
W
50-500
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
噪声

村民

5
W
50
《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类

地下水

项目厂界外500m范围内地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类地下水功能区


	污染

物排

放控

制标

准
	1、运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

时  段

昼  间

夜  间

1类标准dB(A）
55
45
2、废水

生产污水经沉淀池收集处理后，定期由拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理，内蒙古久科康瑞环保科技有限公司收水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918－2002）一级A标准。

 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918－2002）一级A标准
单位：mg/L

执行标准

COD

BOD

SS

氨氮（以N计）

动植物油

一级A标准

50
10
10
5（8）

1

3、固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准控制标准》（GB18599-2020）。

	总量

控制

指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目建设施工期污染源主要有打井过程中的地表清理，钻井、固井和洗井等产生的废水泥浆，以及标准化厂房的施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，施工机械噪声，施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。
1、大气防治措施

本项目施工过程中，钻井及土方平整等工程均会产生较大的扬尘，各类机械车辆的往来及砂石料、建筑材料堆放也会产生扬尘，施工机械、车辆运行时会排放燃油尾气。主要体现以下方面：
（1）挖方产生的扬尘、弃土临时堆放及建筑材料堆放产生的扬尘； 

（2）各种建筑材料（水泥、沙子、石子）及大型机械在车辆往来运输过程中产生的道路扬尘。
（3）施工机械、车辆运行时排放的燃油尾气。
根据上述过程产生的粉尘对大气环境的污染特点，以及《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，拟采取以下措施减轻施工过程对大气环境的影响：
（1）在施工过程中，选择挖掘效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成场地平整工序；
（2）选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工；
（3）本项目道路修筑及硬化工程采用商品混凝土施工，避免混凝土搅拌过程产生的污染。
（4）选择合理的运输车辆行车路线，避免路程较长引起较多的道路扬尘，运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。
（5）选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工期机械及运输车辆尾气排放。
（6）加强渣土运输车辆的管理，在落实全部密闭运行措施的基础上，采取在道路限时段运行的措施，减少对城市带来的扬尘污染。
采取以上措施后，施工期对周边环境空气的影响将降至最低，并且其影响会随施工的结束而消失。

2、水环境防治措施
本项目施工期废水主要为施工生产废水、钻井废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括钻井废水、砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他污染指标。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的泥浆水以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用，不外排。

施工期生活污水主要为施工人员盥洗废水，产生量小，设置临时化粪池处理，定期统一送至阿镇污水处理厂。因此，施工期产生的污水不会对区域环境产生明显影响。
3、声环境防治措施

施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在60~90dB(A)左右，根据其他建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天，机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。
施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，建议采取以下防护措施：
（1）施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。
（2）加强施工管理，优化施工场地布置，在施工过程中，尽可能将高噪声设备布置在场地东侧，远离敏感点。
（3）高噪声施工设备尽量安排在日间作业，禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。
总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物防治措施
施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾、生活垃圾钻井泥浆。
建筑施工垃圾的堆放不仅占用大量的土地，影响景观，还在晴天引起扬尘，雨天导致道路泥泞，并产生淋溶废水污染环境，会对大气、景观环境产生不利影响。施工期生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。
针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施：
（1）合理规划施工方案，优先建设原料储棚，将施工过程中产生的建筑施工垃圾储存在原料储棚内，可减少施工粉尘的排放；
（2）当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； 
（3）施工结束后，要对废砖头、废弃土方、木块等固体废物及时收集，废砖头、废弃土方回用于制砖。其他送垃圾填埋场填埋，以防造成二次污染；
（4）施工人员生活垃圾收集于垃圾箱，最终由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。

（5）本项目产生的钻井泥浆暂存于泥浆储存箱内，定期交由有资质单位处理。

综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响是可控的。
5、生态环境影响分析

项目施工期对周边生态环境有一定植被破坏及水土流失影响，但这种影响是短期的，随着施工期的结束，工程行为对生态环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消除。施工期应加强管理，施工完毕及时覆土，把项目的不利生态影响降至最低。评价针对施工期提出以下要求：
(1)场址内挖填方量较小，要求达到挖填平衡；

(2)合理安排施工时间，尽量避免在雨季和大风天气施工。

通过采取以上措施，可以较好的减少因施工产生的水土流失，对周边造成的生态环境影响较小。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气
本项目为桶装水、瓶装水生产项目，运营期生产过程中不产生废气。

二、废水

本项目运营期排水为生活污水和生产废水。

（1）生活废水
本项目员工共20人，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作340天，生活用水量为1.2m3/d（408m3/a），产生的生活污水按用水量的80%计算，产生量为0.96m3/d（326.4m3/a），经化粪池收集交由阿镇污水处理厂进行处理。
（2）生产废水

本项目年生产用水年用水量为7.26万t/a，本项目年生产废水产生量为用水量的30%，共产生2.18万m3/a。生产废水主要为净水处理系统废水、冲瓶废水和净水设备组件冲洗废水，其污染物主要为：COD、BOD5、SS、TDS、总硬度。
根据地下水原水水质检测报告，本项目区域地下水原水水质较好，盐分含 

量为213mg/L，本项目净水处理系统出水率仅为 75%，浓缩倍数为4倍，则浓水盐分含量为852 mg/L；另外，本项目冲瓶水采用紫外线杀毒后的纯净水，基本无污染，对净水处理系统废水起到了一定的稀释作用，可以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB8918－2002）一级A标准，则本项目生产废水可回用于厂区绿化、道路洒水。本项目生活污水污染物主要为：COD、BOD5、SS、pH，符合内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水再生利用项目水质接收要求。 

产生的生产废水排放至沉淀池（2×300m3），收集后运送至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理。
3、噪声

本项目运营期噪声源主要是生产车间内生产设备的噪声，包括制水系统、空压机、水泵、输送机等设备运转及作业噪声，其源强在65-85dB（A）之间。生产车间噪声源强及降噪措施见下表。

生产车间噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A)

序号

设备名称

单台设备噪声源强

降噪措施

排放特征

降噪效果

降噪后噪声源强

1

制水系统
90
厂房隔声、基础减震、消声器/隔声罩

间断
降噪25
65
2

空压机
75
间断
降噪25

50
3

水泵
85
厂房隔声、基础减震

间断

降噪20

60
4

输送机
85
厂房隔声、基础减震

间断

降噪20

65
预测方法

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
式中：

Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw —— 点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中 心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时， Q=8；

R——房间常数；R = Sa/ (1-a) ，S 为房间内表面面积， m2 ；α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：
Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N ——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
TLi —— 围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：

Lw —— 中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级， dB；
S——透声面积，m2。

（2）户外声传播的衰减
Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0)

式中：

Lp(r)—— 预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —— 参考位置r0处的声压级，dB；

r —— 预测点距声源的距离，m；

r0 —— 参考位置距声源的距离，m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

式中：

L —— 总声压级，dB(A)；

Li —— 第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

n —— 噪声源数。

本项目噪声源强见下表：
表10 项目边界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

厂界名称

预测时段

东侧边界

南侧边界
西侧边界
北侧边界
敏感点（西北侧居民）
贡献值
昼间

39.2
49.3
39.5
38.6
31.0
背景值

/

/

/

/

43.7
预测值

/
/
/
/
43.4
贡献值
夜间

/
/
/
/
/
背景值
/
/
/
/

38.8
预测值
/
/
/
/
38.8
标准值

GB12348-2008中1类标准，昼：55dB，夜：45dB
本项目每天白天运行，夜间不运行，从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间项目厂界噪声的预测值《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求，运营期噪声对周围居民影响较小。
根据噪声预测结果可知，西北侧居民位置的昼间和夜间贡献值为31.0dB（A）和38.8dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，本项目对西北侧居民的影响较小。
4、固废

本项目固废主要有石英砂和活性炭过滤产生的废石英砂和废活性炭、精密过滤产生的废滤芯（5微米PPF滤芯）及包装过程产生的废包装材料。

项目产生的废石英砂（0.3t/a）、废活性炭（0.2t/a）和废滤芯（0.2t/a）每2-3年更换一次，每次0.5t，收集后交由环卫部门处置；包装工程产生的废包装材料0.1t/a，经收集后交由环卫部门处理。
5、地下水环境影响分析

根据本项目水资源论证报告，2022年伊金霍洛旗用水总量控制指标为1.4454亿 m3，2022年伊金霍洛旗实际用水量为1.4267亿m3。与用水总量控制目标相比，2022年全旗尚有180万m3的可发展潜力，现状年用水量符合“三条红线”中的用水总量控制红线。本项目取水没有超出伊金霍洛旗三条红线用水总量控制指标。

本项目位于伊金霍洛旗鄂尔多斯平原区，根据《内蒙古自治区管理单元2025年地下水水量、水位管控指标》，伊金霍洛旗鄂尔多斯平原区地下水2025 

年地下水管控指标为11677.48万m3，2022年全旗浅层地下水开采量为9223.72 万m3，剩余开采量2454万m3。本项目核定后取水量仅占伊金霍洛旗鄂尔多斯平原区地下水2025年地下水管控指标0.06%，占剩余可开采量 的0.30%，占比较小，对鄂尔多斯平原管控单元的影响较小。 

本项目取水层为白垩系水层，水源井出水量为本项目取水量215.29m3 /d 时，降深为2.31m，仅占含水层厚度的1/30，取水对该区域地下水水位影响较小。

6、环境管理要求：
本项目运行期间不涉及有毒有害、危险化学品和致病源。生产过程可能会发生仓库储存原料燃烧风险，本项目所用水瓶和水桶为可燃物品，应注重原料起火的风险。

1）生产车间和仓库布局应严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）执行。

2）加强对员工职业技能和消防技能培训，在车间和仓库内配置干粉灭火器，灭火器材要在保质期内使用，过期须及时更换。

3）消除和控制明火源，在车间、仓库等原料堆放处设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟。

4）原料在储存过程应加强通风，通风排气口的设置要得当。

5）建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备必要的救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有效性，并定期组织演练。

6）发生重大意外事故后，要及时向上级主管部门汇报，由政府及其有关部门、工会和企业按照行政法规进行调查和处理。

所以在生产中要加强管理，安全用电，采取严格的安全措施，以防发生事故，本项目存在的环境风险较小。

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以杜绝，制定风险事故应急预案的目的是迅速而有效地将事故损失减至最小，制定应急预案原则如下：

（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

7、环保投资一览表

项目总投资为2000万元，环保投资25万元，占比1.25%。本项目环保设施（措施）投资估算及竣工验收一览表见表22。
表22环保投资一览表
项    目
投资额（万元）

噪声防治

生产设备及运输设备噪声治理、防护等

5
固废防治
垃圾清运

2
防渗工程

沉淀池（（2座，每个300m3））底部防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。生产区地面及进场道路进行简单硬化处理
5
废水
拉运至有处理能力的污水处理厂处理
8
绿化

厂区绿化（绿化面积650m2）

5
合计

25



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	生活污水
	/
	化粪池收集后交由阿镇污水处理厂处理
	/

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS
	产生的生产废水部分用于绿化，剩余的生产废水经沉淀池收集后交由内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理
	/

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选取低噪音设备、厂房隔声、

基础减震、消声器/隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目固废主要有石英砂和活性炭过滤产生的废石英砂和废活性炭、精密过滤产生的废滤芯及包装过程产生的废包装材料。

项目产生的废石英砂和废活性炭每2-3年更换一次，收集后交由环卫部门处置；包装工程产生的废包装材料经收集后交由环卫部门处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	一般防渗区：沉淀池底部防渗等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

简单防渗区：生产区地面及进场道路进行简单硬化处理

	生态保护措施
	项目加强厂区厂界绿化，种植花草、树木，乔、灌、草结合，补偿项目建设对生态环境的影响。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。

	环境风险

防范措施
	（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	项目在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	326.4m3/a
	/
	326.4m3/a
	326.4m3/a

	
	生产废水
	/
	/
	/
	2.18万m3/a
	/
	2.18万m3/a
	+2.18万m3/a

	一般工业
固体废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	废石英砂
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废包装物
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image6.png]LU 22

F £ B

WRE SR RIS H R A

R (P ARFFEFSE RPN BHRME, 5
FERATRIBRE R BRL Wit TR AH R A AT
S S FGH AR KPR E ISR TAE
ST & AR A SR S AT SR £ T
HIIWAENER.





[image: image7.png]Fih

BAMERY

30 &M

LR R-R

SMEE g

-
EH

i
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附图1     项目地理位置图
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附图2项目区周边关系图
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附件2、选址意见函
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附件3、关于是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地的答复意见函
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附件4 是否占用水源地保护区的函
[image: image15.jpg]o
L'N'
g

ShRZ Wi A B R &3
1 - .

1 * =% § L

d
iy B

> I

§57 )

i

=R ER T (2023) 117 5

wi /R BT A S HERFEEERIED B
%?wﬁmiﬁﬁ$5%”ﬁ—ﬁ@$*
& EEIR T E A E AT ETIKA

I 7k B AR 3P X Y R

w0 A 4 87 T B TR R4 ACR IR STIE R B :
«%%%ﬁ@%%ﬁ%aﬁﬁﬁ/ﬁ%@miﬁf‘
2R TEAREEA LR e ) ACKE R XRED) (G
B FFIE (2023) 1D BKE, % Bt A BRI E AW
AR ACR AR X 56 B BTEENE, ERERGRREE
%E%§ﬁ~ﬁ%@méﬁﬁ%%&ﬁamﬂmﬁmﬁﬁ
A AR R 3P X o
ﬁ@ﬂﬁﬁﬁ@i%ﬁﬁ,ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%%o





附件5项目用地情况说明
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本项目地理位置
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项目地理位置











图例（比例尺1:50）
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