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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产300吨白酒生产项目

	项目代码
	 2312-150627-04-01-452409

	建设单位联系人
	张志昌
	联系方式
	15374925352

	建设地点
	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司厂区内

	地理坐标
	（109度35分19.274秒，39度30分48.264秒）

	国民经济

行业类别
	C1512白酒制造 
	建设项目

行业类别
	十二、酒、饮料制造业15-25酒的制造 151*其他（单纯勾兑的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1500
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	4
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	不新增

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目用地位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目厂区内，位于城镇开发边界外，本项目建设不新增用地，纯净水项目已纳入自然资源厅组织联合审查的伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年），符合国土空间总体规划管控规则。不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田、不占用水源地保护区。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为白酒制造项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类之外的项目，且符合国家有关法律法规和政策规定的属于允许类，符合现行国家产业政策。

本项目于2023年12月25日取得了项目备案告知书（项目代码：2312-150627-04-01-452409，见附件2），本项目建设符合国家及地区产业政策。
2、选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目厂区内，不新增用地。

目前，鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目已取得《伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目预审与选址意见书的批复》伊自然资审发【2023】91号文、《关于伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目用地的情况说明》《关于伊金霍洛旗自然资源局关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地的答复意见函》伊林草审函【2023】465号等文件，根据相关文件，纯净水生产项目不涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、自然保护地、风景名胜区、基本农田、基本草原、生态红线等敏感区。

本项目位于纯净水项目厂区内，因此选址也不涉及伊金霍洛旗草原核心保护区、自然保护地、风景名胜区、基本农田、基本草原、生态红线等敏感区，本项目运行期产生的污染物主要有废气、废水和噪声，通过采取相应措施后，对周边的环境影响较小，

因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
根据环保部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。

1）生态保护红线

生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。
根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023 年版)，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（一）优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（二）重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（三）一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

[image: image1.jpg]IR BINER IR SR

(FHRYrmE)

B 4 R R £ v kI I AR e A AT TR AL AN ]
ET00EFAETHE

BN (EE): BRSBTS KA R
£/ 5

2% 8. 2024 48 F

oA AR S A B A 2 RSB



根据鄂尔多斯市环境管控单元图对照，本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社，属于一般管控单元范围内，不在优先保护范围内，符合生态保护红线要求。[image: image2.png]AREBAXSBREMH ARELARB RSN T R RO TE
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图1 鄂尔多斯市环境管控单元图对照图
2）环境质量底线
 本项目所在区域城市环境空气质量达标。项目在严格执行环评“三同时”制度要求的前提下，采取切实可行的环境保护措施，确保废水、噪声等均能够达标排放，对现有区域的环境质量和环境功能区造成影响的影响较小。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。
 3）资源利用上线 
《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》提出了全市资源消耗控制目标。到2025年，全市国土空间开发强度、能源消费总量得到合理控制。到2030年，全市用水总量控制在19.94亿立方米以内。

项目资源利用主要包括水、电。其中供电由附近变电站提供，生产用水为地下水，本项目取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的取《水许可审批准予行政许可决定书》，年取水量为8.05万m³/a，水源以厂区自备井一口（坐标：东经109°35′19.535″，北纬39°30′48.339″）作为生产取水水源，已有的鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水项目用水量为7.36万m3/a，剩余水量满足本项目用水，因此项目用水、用电量不会突破区域的资源利用上线。

4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为一般管控单元，管控单元为ZH15062730001伊⾦霍洛旗⼀般管控区。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表1。
 本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表
管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 

2、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 

3、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。
本项目用地不涉及基本农田。
本项目不涉及基本农田，且项目建成后不会对周边土壤环境造成影响；

本项目不涉及。

符合
资源 

利用 

效率 要求 
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。 

1、本项目不涉及新街矿区资源利用效率中的各项要求。

符合

综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，符合项目区管控单元的管控要求，也不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景

中国酿酒业已有数千年的发展历史，中国白酒是以含有丰富淀粉的农副产品为原料(以高粱、小麦等粮食作物)，以自然微生物接种制曲，采用独特传统的固态发酵工艺酿制而成，具有自然微生物发酵而伴随产生的多种微量香气成分的蒸馏白酒。白酒作为我国特有的酒种，具有悠久的传统历史，在世界烈性酒类产品中独树一帜。白酒是独特传统产品，其工艺丰富多彩，酿制的酒风格千姿百态。白酒业在其发展过程中，与政治、经济、文化、军事等息息相关，改革开放以来，我国白酒得到突飞猛进的发展，既在满足市场和消费需求的同时，为提高人民群众生活水平，给国民带来精神享受发挥了重要作用，也为国家财政积累了大量资金，为国家的经济建设作出了突出贡献。

因此，鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司决定在鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司内建设一条年产300吨白酒原酒的生产线。
对照《建设项目分类管理名录》（2021版），本项目属于十二、酒、饮料制造业15-26酒的制造 151*其他（单纯勾兑的除外），需编制环境影响报告表。建设方委托我公司（内蒙古金绿环保服务有限公司）进行本次环评工作，我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
二、工程概况
1．项目基本情况

（1）项目名称：鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产300吨白酒生产项目。
（2）建设性质：新建。
（3）建设地点：内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社，建设项目地理位置见附图1。
（4）占地面积：项目位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶、桶装饮用纯净水生产项目项目区内，不新增用地面积，占地面积4580m2。

（5）项目投资：项目总投资1500万元，环保投资60万元，环保投资占总投资的4%。

（6）建设规模：项目建成达产后设计产能为年生产300吨白酒原酒，本项目年生产白酒原酒300t，勾兑后年产450t瓶装白酒，其中53%vol酒150t，42%vol酒300t。基酒度数为65%vol，勾兑后白酒度数为53%vol、42%vol等。
（7）建设内容：新建一条300吨白酒原酒酿造生产线、一条450t/a的勾兑生产线其配套设施等。
（8）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，工作8小时，年生产340天。

2．项目组成

本项目占地面积为4580m2，建设内容主要包括新建一条300吨白酒原酒酿造生产线、一条450t/a的勾兑生产线其配套设施等及环保工程。主要工程内容见下表。
建设工程内容一览表
工程

类别

单项工程名称

建设内容概况

备注
主体

工程

标准化厂房

标准化厂房一楼

在饮用水项目建设的标准化厂房（长56.7m，宽39.6m，高9.3m）内设一条300吨白酒酿造生产线及其配套设施。位于纯净水项目1楼。
依托
发酵车间
位于标准化厂房一楼，面积1000m2，年产内设置300个地缸，年产原酒300吨。
新建

蒸馏车间
位于标准化厂房一楼，占地面积600m2，内设置2个甑桶、1个凉茬机、1个打茬机、1个冷却器、1个热水罐，年蒸馏原酒300吨
灌装车间
位于标准化厂房一楼，占地面积500m2，包括罐装线、洗瓶间、备品间、成品区。
勾兑车间

占地面积200m2，位于标准化厂房西侧，将原酒勾兑生产清香型白酒，配置炭滤器一台、30t的不锈钢酒罐3个、3t的不锈钢酒罐2个，酒罐均用于存放原酒。

包装车间
占地面积80m2，位于标准化厂房东北角，将成品酒进行包装，设置压盖机、胶带封口机等。
辅助

工程
办公区
依托现有厂房，单层框架结构，建筑面积约280m2，用于办公。

新建

取水井
本项目生产用水使用地下水，在厂区东北角建设一口水源井（E109°35′19.535″、N39°30′48.339″），水源井设计井深为 100m、井径500mm，设计配套设置2台150QJ10-300/42型潜水泵（1用1备），额定流量为10m3 /h，扬程300m，取水层为白垩系水层。现有饮用水项目用水总量为7.36m3/a，剩余水量满足本项目用水需求。
依托
储运工程

粮食库
建筑面积600m2，购买的高粱、大曲、稻糠等原粮袋装堆存于厂房内。厂房内设置1台粉碎机配套布袋除尘装置。

新建

酒瓶库
占地面积100m2，位于标准化厂房内，用于存放酒瓶。
成品库
占地面积200m2，位于标准化厂房内，用于存放包装后准备出售的成品酒。
酒罐区
占地面积1600m2，位于标准化厂房内，设置9个30t不锈钢酒罐，其中6个用于储存原酒、3个用于储存勾兑后的成品酒；
酒糟暂存间
建筑面积30m2，酒糟暂存间底部做斜坡处理，房间内设置一个渗滤液收集池10m2，地面和渗滤液收集池底部做重点防渗处理。酒糟渗滤液收集后送至厂内废水处理站处理。
危废暂存间
在酒罐区东侧、标准化厂房内外北侧，酒罐区东侧，设置危废暂存间，面积20m2。地面按重点防渗处理，不同物质分区存放。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023））要求进行建设及管理。
事故池
在酒罐区东侧设置1个20m3的消防事故池。
公用工程
供电工程
由当地电网供给。
依托
供暖工程
生产供暖使用电锅炉2t/h。
供水工程
生产生活用水均使用地下水。
排水工程
新建污水处理站1座，处理规模为10m3/d，废水采用“A/O+MBR”工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
环保

工程

废气

破碎粉尘

粉碎机袋式除尘器，1套，15m高排气筒（DA001）排出。

/
酒糟暂存废气

酒糟堆场废气和车间有机废气收集后经过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
污水处理站废气

污水处理站采用地埋式，设施全部加盖密闭，并喷洒除臭剂
新建

废水

本项目生活污水和生产废水经厂内污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理；
新建
噪声

选取低噪音设备、厂房隔声、设置基础减震、消声器/隔声罩。
固废

生活垃圾
本项目产生的生活垃圾经集中收集后，定期交由环卫部门清运处置。
新建
一般固废

本项目产生的酒糟、窖泥和污水处理站污泥外售综合利用。

危险废物

项目产生的废活性炭暂存于危废库内，后送至有资质单位处理。

防渗

重点防渗

危废暂存间、酒糟堆场及事故池采取重点防渗，其中危废暂存间防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；酒糟堆场各构筑物防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

一般防渗
发酵车间、原酒库、灌装车间和勾兑车间做一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；
简单防渗
其他区域简单防渗，一般水泥硬化。
绿化及道路硬化

依托饮用水项目现有绿化及道路
新建
4．主要设备

本项目主要设备如下。

主要设备一览表

序号
设备名称
型号
数量
备注
1
地缸
1.1*0.8
300个
发酵车间
2
甑桶
1.2*2.3
2个
蒸馏车间
3
凉茬机
2*12
1个
4
打茬机
312㎡
1个
5
冷却器
1.2*1.8
1个
6
热水罐
1.2*1.5
1个
7
粉碎机
MA-300
1个
粮食库
12
灌装机
24头
1个
灌装车间
13
灌装线
12
1个
14
打色机
DA-06
1个
15
洗瓶机
TM-24
1个
16
酒罐
10T
20个
原酒库
17
陶坛
1T
150个
18
净化器
PC-3
1个
19
洗浴锅
DZKW-S-4
1个
20
干燥箱
101-E
1个
21
分光光度仪
16C14型NO
1个
22
炭滤器
/
1台
勾兑车间
23
不锈钢酒罐
30t
3个
24
不锈钢酒罐
3t
2个
产品方案

本项目产品方案见表4。
产品方案一览表

序号

产品类别

产品标准

备注

1

53%vol酒
《白酒质量要求 第2部分：清香型白酒》（GB/T10781.2-2022）

150t/a
2

42%vol酒
300t/a
6．主要原辅材料 

本项目原料为地下水，项目生产所需原辅材料情况详见下表。
原辅材料消耗量表

序号

名称

单位

消耗量

运输方式

1

高粱

t/a

648
汽车

2
稻糠

t/a

129.6
汽车

3
大曲

豌豆
t/a

38.9
汽车

大麦
t/a

51.8
汽车

小麦
t/a

38.9
汽车

4
酒瓶

万套/a

83
汽车

5
酒盒及包装箱

万套/a

14
汽车

7

新鲜水
t/a
4210.3
地下水
7．平面布置

本项目位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产300吨白酒生产项目厂区内，位于饮用水项目标准化厂房一楼。
本项目位于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司标准化厂房一楼，发酵车间位于厂区一楼中部，灌装车间项目区西侧紧邻发酵车间，发酵车间南侧为锅炉房和勾兑车间，勾兑车间的东侧为本项目的粮食库和粉碎车间。从本项目总平面布置、方便运输看，厂区总平面布置做到了功能分区、工艺流程顺捷，人员分流顺畅，生产管理方便，因此，环评认为项目平面布置合理可行。

8．公用工程

给水

本项目员工共20人，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作340天，生活用水量为1.2m3/d（408m3/a）。
本项目生产用水主要为原料用水，锅炉软水制备用水，冷却系统用水、纯水制备用水，酒瓶清洗用水及地面冲洗水。

本项目产生的生产废水为2105.4m3/a，本项目年产原酒300吨，经过计算得出，本项目单位产品基准排水量为4.68m3/t，符合《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》表 2中白酒企业单位产品基准排水量不大于20m3/t的要求。
①原料用水：根据建设方提供设计资料，高温润糁过程用水量为1.2m3/t，项目年用润糁原料量（高粱、稻糠、大曲）907.2t/a，则高温过程用水量为1088.64m3/a；蒸料及装锅蒸酒环节年用水量26.3m3/a；摊晾过程用水按照0.8m3/t计，年用水量725.86m3/a。

②锅炉软水制备用水：本项目设置1台2t/h电锅炉，配置1套软水制备装置用于锅炉补充水。软水制备采用“钠离子交换树脂”，软水制备率90%，运行时间8h/d（340d/a），本项目锅炉在加热运行过程中会损失一部分水，主要包括加热和管道输送过程中的汽水损耗和锅炉定期排水，故锅炉需要定期补充水量。锅炉补水量=汽水损耗量+锅炉定期排水量。管道汽水损耗量一般为3％，锅炉定期排水量为1%～5％（本项目按3%计），因此锅炉补水量为0.5m3/d（170m3/a），则软水设备新鲜用水量为0.55m3/d（188.89m3/a）。 
③冷却系统用水量

本项目采用封闭式冷酒器进行冷却，该冷却器的热介质由筒体上的接管进口，顺序经各折流通道，曲折地流至接管出口。而冷却器介质则采用双管程流动，即冷却器介质由进水口经分水盖进入一半冷却器管之后，再从回水盖流入另一半冷却器管，进入另一侧分水盖及出水管。冷介质在双管程流过程中，吸收热介质放出的余热由出水口排出至循环水池循环利用，使得工作介质保持额定的工作温度。

根据设备厂家提供数据核定冷却器用水量，本项冷酒器20L/min过水冷却，该系统为一次性给水，不循环使用，日需水量为4m3/d。年用水量为1360m3/a。
④纯水制备用水

项目生产白酒由65°原酒勾兑而成，分别生产42°白酒300吨，52°白酒150吨，勾兑生产42°白酒用水量为106.7m3/a（0.31m3/d），勾兑生产52°白酒用水量为30m3/a（0.09m3/d）。
本项目白酒勾兑用水量为0.4m3/d（136.7m3/a），勾兑用水为去离子水，纯水制备效率按照70%计算，则纯水制备设备新鲜水用水量为0.57m3/d（195.3m3/a）。
⑤洗锅用水

甄锅及发酵缸使用后需定期清洗，用水量0.3m3/d（102m3/a）。

⑥酒瓶清洗用水

根据建设单位提供资料，一个月清洗酒瓶3次，一次用水量为4m3，则酒瓶清洗用水量为1.2m3/次（144m3/a）。

根据饮用水项目水资源论证报告，厂区自备水源井一口（坐标：东经109°35′19.535″，北纬39°30′48.339″）作为生产取水水源，取水许可由伊金霍洛旗水利局于2023年10月12日出具的取《水许可审批准予行政许可决定书》，年取水量为8.05万m³/a，取水层为白垩系水层，水源井出水量为本项目取水量215.29m3 /d 时，降深为2.31m，仅占含水层厚度的1/30，取水对该区域地下水水位影响较小。  

取水许可证允许年取水量为8.05万m³/a，饮用水项目年用水量合计为7.36万m³/a，本项目年用水量合计为0.47万m3/a，剩余用水量可以满足本项目用水需求，因此本项目取水用量合理。
（2）排水

本项目运营期排水为生活污水和生产废水。

本项目产生的生活污水按用水量的80%计算，产生量为0.96m3/d（326.4m3/a）其主要污染物为SS：220mg/L、NH3-N：25mg/L、CODCr：400mg/L、BOD5：200mg/L。
本项目生产废水包括高浓度废水和综合性废水，其中高浓度废水包括锅底水、酒糟渗滤液，综合性废水包括锅炉软化水排水和反冲洗废水、冷却系统排水、纯水制备排水、洗锅废水、酒瓶清洗废水和车间地面冲洗废水。

①锅底水
根据建设单位提供资料，发酵后的酒醅在甄锅中蒸馏会产生少量锅底水，该过程产生废水量为1.5m3/d（510m3/a）。锅底水中COD浓度为15000~20000mg/L，BOD浓度为8000~16000mg/L，SS为900~1600mg/L，pH为3.8~4.4。
②酒糟渗滤液
酒糟堆放过程产生渗滤液，按照酒糟产生量2%计算，则本项目堆放酒糟共产生渗滤液0.04m3/d（13.6m3/a），收集后做高浓度废水处理。污染物主要为SS：750mg/L，COD：12000mg/L，BOD5：8000mg/L，NH3-N：35mg/L，TN：20mg/L，TP：3mg/L。
c.锅炉软化水排水和反冲洗废水
本项目设置1台2t/h电锅炉，锅炉排水量按3%计，因此锅炉排水量0.24m3/d（81.6m3/a），软水设施补水量为0.53m3/d，软水设施反冲洗要损耗水，本次按10%计，则软化系统反冲洗废水为0.05m3/d（17m3/a），主要污染物为盐类和SS，SS：60mg/L、全盐量：1500～2000mg/L。锅炉排水和软水设备产生的废水经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
c.冷却系统排水

根据设备厂家提供数据核定冷却器用水量，本项冷酒器20L/min过水冷却，该系统为一次性给水，日需水量为4m3/d（1360m3/a）。冷却过程会有损耗，损耗量为1m3/d，则冷却系统排水量为3m3/d（1020m3/a），其主要污染物为SS：60mg/L、全盐量：1500mg/L～2000mg/L，经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
d.纯水制备排水

本项目白酒勾兑用水为去离子水，新鲜水用水量为0.57m3/d（195.3m3/a），纯水制备效率按照70%计算，则排水率按30%计算，则纯水设备排水量为0.17m3/d（58.6m3/a）。

e.洗锅废水

甄锅及发酵缸清洗用水0.3m3/d（102m3/a），清洗废水按照污水产生系数0.9计，废水量为0.27m3/d（91.8m3/a）；
f.酒瓶清洗废水
酒瓶清洗用水0.4m3/d（136m3/a），酒瓶清洗废水按照污水产生系数0.9计，废水量为0.36m3/d（122.4m3/a）；

g.车间地面冲洗废水
车间地面冲洗用水量为1m3/d（340m3/a），废水排放系数按0.8计，则废水产生量为0.8m3/d（272m3/a），其主要污染物为SS：1100mg/L、NH3-N：10mg/L、CODCr：850mg/L、BOD5：300mg/L；

本项目生产废水产生量共2105.4m3/a，经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
②生活污水

本项目员工共20人，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作340天，生活用水量为1.2m3/d（408m3/a），生活污水量按用水量的80%计，产生量为0.96m3/d（326.4m3/a）。

本项目产生的生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
新建污水处理站1座，处理规模为10m3/d，综合废水处理采用“A/O+MBR”工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
本项目水平衡见表7。
    本项目水平衡一览表    m3/d
用水环节

新鲜水

软水

损耗

废水

备注

原料用水

5.4
0

3.2
1.9（锅底水、酒糟渗滤液）

经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
锅炉及软水制备

0.53

0.48

0.24

0.29

循环冷却系统

4

0

1.0
3
勾兑用纯水设备

0.57
0.4
0.4
0.17
甄锅及发酵缸清洗

0.3

0

0.03

0.27

酒瓶清洗

0.4

0

0.04

0.36

地面清洗

1
0

0.2
0.8
生活用水

1.2
0

0.24
0.96
合计

13.4
0.88
5.35
7.75
备注：新鲜水用水量=损耗量+废水量



	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本次新建构筑物为施工阶段主要为基础工程、主体工程及设备的安装调试，产生的主要污染物是施工扬尘、废水、施工噪声及固体废物等。

1、废气

项目施工期废气主要有施工扬尘和运输车辆尾气。

⑴扬尘

扬尘分为施工扬尘和道路运输扬尘，施工扬尘主要来自于土方开挖、物料运输过程的飘洒抛漏以及物料装卸、堆放等过程中，在项目各施工现场都会产生施工扬尘。施工扬尘是施工活动中的一个重要污染因素。

本项目的施工场区主要包括建筑物，施工扬尘污染为面源排放。主要污染源及其环境影响分析如下。

①裸露地面扬尘

主要出现在管网工程开挖土方阶段。项目施工期间整地、挖填土等形成大面积裸露地面，使各种沉降在地表上气溶胶粒子等成为扬尘天然来源，在进行施工时极易形成扬尘颗粒物并进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。裸露地面扬尘采用防尘网覆盖和定期洒水抑尘。

②建筑材料堆场扬尘

施工场地建筑材料堆场、运输、抛洒等活动是造成扬尘污染主要原因之一。施工中如若环境监理措施不够完善，进行粗放式施工，现场建筑垃圾、渣土不及时清理，材料不及时覆盖和洒水灭尘，出入场地的运输车辆不及时冲洗、篷布遮盖等，均易产生扬尘。

⑵施工机械尾气

项目施工期主要的机械设备包括挖掘机、装载机、混凝土搅拌机、压路机、车辆及柴油发电机等。燃油废气的主要成分是CO、HC、NOx，其影响范围是施工现场和运输道路沿途，排放的尾气在施工期间对施工作业点和交通道路附近的大气环境造成污染，其产生量与施工机械数量及密度、耗油量、燃料品质及机械设备状况有关。根据类似工程监测成果，挖掘机燃油废气中主要污染物的影响范围为下风向15m～18m，其浓度值达0.016mg/m3～0.18mg/m3。

2、废水

废水来源于施工废水、施工人员生活污水。

⑴施工废水：施工废水主要为车辆冲洗水和混凝土养护废水，车辆冲洗水主要污染物是悬浮物、COD、氨氮、油类等。混凝土养护废水主要污染物是悬浮物，经沉淀后用于施工现场降尘。在施工场地设定点车辆冲洗点，产生的车辆冲洗水定期用作道路抑尘。

⑵施工人员生活污水：项目施工人员按20人计算，生活污水产生量为40L/d·人，施工期按2个月计算，主要污染物有COD5、SS等，污水年产生量为48m3，依托厂区现有污水处理设施。

3、噪声

项目施工期主要的机械设备包括推土机、挖掘机、装载机产生的噪声，源强在75～80dB(A)。

4、固体废物

施工期固体废物主要是工程产生的建筑垃圾、废弃土方、施工人员产生的生活垃圾。

建筑垃圾能利用的最大化综合利用，不能利用的运于政府指定地点清运至政府指定地点；废弃土方能综合利用的尽量综合利用，不能综合利用的及时清运至垃圾填埋场作为垃圾覆盖用土；施工人员为20人，产生量按0.5kg/人·天计，施工期为2个月，则生活垃圾产生量为0.6t，收集后送当地生活垃圾填埋场填埋处理。

施工期工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3  施工期工艺流程及产污环节示意图

二、运营期工艺流程简述：

本项目具体生产工艺如下
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图2-4  本项目白酒生产工艺流程及产污环节
1、原料粉碎

将高粱和大曲等原料混合后倒入粉碎机后加水粉碎，粉碎为4-6-8瓣，细粉一般占原料的20%-30%。原料粉碎的目的在于方便蒸煮，使淀粉充分被利用。

产污节点：原料破碎工序产生的粉尘和噪声。
2、润糁

润糁的目的是让原料预先吸收部分水分，利于蒸煮糊化。而原料的吸水量和吸水速度常与原料的粉碎度和水温的高低有关。在粉碎细度一定时，原料的吸水能力随着水温的升高而增大。采用较高温度的水来润料可以增加原料的吸水量，使原料在蒸煮时糊化加快；同时使水分能渗透到淀粉颗粒的内部，发酵时，不易淋浆，升温也较缓慢，酒的口味较为绵甜。另外，高温润糁能促进高粱所含的果胶质受热分解形成甲醇，在蒸料时先行排除，降低成品酒中的甲醇含量。高温润糁是提高曲酒质量的有效措施。

将粉碎后符合要求的原料与为原料总量的35%的稻糠一起倒进发酵缸内，（此时发酵缸只作为润糁容器），在此过程中产生的少量粉尘由于封闭厂房的降尘作用可忽略对外环境的影响。发酵缸内的原料加入水翻拌均匀，堆积润糁18-20小时，中间翻拌2-3次，翻拌时发现糁皮干燥可以补加原料量2%-3%的温水，润糁后糁料用手指搓开成粉、无硬心，否则可能延长润糁时间。

产污节点：无
3、蒸料

清香型大曲酒的原料采用清蒸，目的是不让原料气味带入酒中。蒸料前先用蒸汽将锅底水煮沸，在甄锅底稍撒一层稻壳，然后打开大汽门，开始装甄，配料后的原料要均匀、装平放置蒸锅内，蒸料时间为1小时，蒸汽热源来自1t/h生物质蒸汽发生器。

利用蒸煮使淀粉糊化。蒸煮的温度和时间视原料种类、破碎程度等而定。项目采用清蒸法，由蒸锅蒸馏糊化，一般常压蒸料1小时。蒸煮的要求为外观蒸透，熟而不粘，内无生心即可。

产污节点：蒸料过程产生的废气。
4、摊凉

蒸熟的原料，用摊凉的方法进行冷却，使之达到微生物适宜生长的温度，若气温在5～10℃时，品温水冷降至30～32℃，若气温在10～15℃时，品温应降至25～28℃，夏季要降至品温不再下降为止。同时在摊凉过程中，按照原料量30%的比例投加水，搅拌均匀翻划入原料中。

产污节点：无
5、拌曲

加曲温度一般在原料温度为25～35℃左右。曲的用量应根据曲的质量和原料种类、性质而定。曲的糖化酶活力高，淀粉容易被糖化，可少用曲，反之则多用曲。本项目加曲量为原料量40%。随着曲的糖化力的提高，用曲量可以相应地减少。应尽量使用培养到32～34小时左右的新鲜曲，加曲时为了增大曲和料的接触面。

产污节点：主要为锅底水。
6、入缸发酵

采用地缸发酵的。地缸系陶缸，埋入地下，缸口与地面相平。将拌曲均匀后的熟料与少量配糟（约为原料量2%）搅拌均匀后，入缸进行发酵，头楂发酵28天后出缸蒸馏，二次楂发酵24天后出缸蒸馏。头渣入缸后，缸顶要用秸秆盖严，再用清蒸过的小米壳封口，还可用稻壳保温。发酵周期的长短，是与大曲的性能、原料粉碎度等有关，应该通过生产试验确定。在边糖化边发酵的过程中，应着重控制发酵温度的变化，使之符合前缓、中挺、后缓的规律。

发酵结束，将头渣酒醅挖出，拌入18%~20%的填充料疏松。开始的饮出液为酒头，酒度在65% vol以上，含有较多的低沸点物质，口味冲辣，应单独接取存放。可回入醅中重新发酵，摘取量为每甑1~2kg。酒头摘取要适量，取得太多，会使酒的口味平淡，接取太少，会使酒的口味暴辣。酒头以后的馏分为大渣酒，其酸、脂含量都较高，香味浓郁。当馏分酒度低于48.5%vol时，开始截取酒尾，酒尾回入下轮复蒸，收尽酒精和高沸点的香味物质。流酒结束，敞开大气排酸10min左右。蒸出的大渣酒，入库酒度控制在60%vol。
产污环节：发酵过程产生的无组织废气。
7、二渣发酵

为了充分利用原料中的淀粉，蒸完酒的大渣酒醅需继续发酵一次，这叫二渣发酵。其操作大体上与大渣发酵相似，是纯糟发酵。不加新料，发酵完成后，再蒸二渣酒，酒糟作为扔糟排出。

二渣发酵结束后，即可上甑蒸得二渣酒，酒糟作扔糟。如发酵不好，残余淀粉偏高，可进行三渣发酵或加糖化酶，酵母进行发酵，使残余淀粉得到进一步的利用。

在整个清渣法发酵中，常强调“养大渣，挤二渣”。所谓“养大渣”是因为大渣发酵是纯粮发酵，入缸淀粉含量高。所谓“挤二渣”是因为在“清蒸二次清”工艺中，渣子发酵二次，即为扔糟，为了充分利用原料中的淀粉产酒产香，所以在二渣发酵中应根据大渣醅子的酸度来调整一渣的入缸温度，保证二渣酒酷正常发酵，挤出二渣的酒来。当二渣入缸酸度在1.6以上时，酸度每增加0.1，入缸温度可提高1.8℃。实践证明，如果大渣酒醅养得好，醅子酸度正常，不但流酒多，二渣发酵产酒也好。如果大渣养不好，有酸败，不但影响大渣流酒，还会影响二渣的正常发酵。

为了提高清香型大曲白酒的质量，在发酵中也可采取回醅发酵或回糟发酵，回醅量和回糟量分别为5%，这样可以提高成品酒的总酸、总脂含量，优质品率也可提高25%~40%左右。
产污环节：二次发酵时产生的废气。
8、出锅蒸馏

大渣出缸后在搅拌机内拌入稻壳，装完甄锅，加上盖盘，接上冷凝器，进行“缓气蒸馏”，气压为0.06Mpa，流酒速度为3~4kg/min，中段接酒温度为27~38℃，待流出的馏分酒度低于48.5% vol时，开始截取酒尾。
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白酒的酿造原理是：淀粉      糖      乙醇，具体方程式为：
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（C6H10O5）n+nH2O     nC6H12O6
C6H12O6      C2H6O+CO2

产污节点：主要为锅底水、酒糟和废气
9、原浆陈放

将产生的基酒入酒罐内进行陈放。新蒸出的白酒，气味不正，有所谓新酒臭，口味上有粗糙、辛辣而刺激性大等不悦感。新酒经过适当的贮存期，则香气增加，酒味柔和，酒内各种成分之间趋于协调，这种现象称为自然老熟或陈酿。本项目基酒需陈放一年以上。

10、基酒勾兑

将酿造的基酒根据勾兑的酒度，先进行小样勾兑，加制备好的纯水进行降度，白酒勾兑过程充分混匀。小样勾兑酒经检验及品尝合格后，再进行大样勾兑。小样勾兑中的样品酒全部回用于勾兑。勾兑后的白酒，采用微孔过滤机进行过滤后入酒罐贮存，经检验合格后的成品酒采用自动灌装线进行灌装、质检、酒瓶烘干、压盖、贴标，入库储存，得到成品酒。白酒勾兑采用自动化流水线完成。

产污节点：无
11、洗瓶、灌装、成品包装

将瓶子放在清洗池内，盛有1/3瓶水，进行第一次清洗，将洗后瓶子内的余水倒净，放入另一洗瓶池进行二次清洗、沥水，然后进行冲洗，并开启管道泵及冲瓶机，将瓶车内洗过的瓶子按顺序摆放在冲瓶机的托瓶上。待瓶子在洗瓶盘内转回一圈时，将冲净的瓶子拿下，依次摆入洗瓶车内，瓶口向下，进行沥水，沥水时间50min。通过包装车间，将相应的酒、箱、盒、标配套组装后，经检验合格，可入库或销售出厂。
产污节点：主要为洗瓶时产生的废水。

2.2污水处理站处理工艺

高浓度废水先采用完全混合式厌氧发酵反应器（CSTR）预处理后，与综合废水和生活污水一并送污水处理站处理。本项目新建污水处理站1座，处理规模为10m3/d，采用“A/O+MBR”工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
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图4-1污水处理站工艺流程图

1、高浓度废水处理方案

将高浓度废水集中收集后，进入调节池调节pH，并均衡水质水量，然后用泵打入CSTR厌氧反应器，进行厌氧处理，去除有机物，厌氧反应器出水经与综合性低浓度废水一同进入污水处理站处理。

CSTR连续搅拌反应器系统，是在常规消化器中安装搅拌装置，使得原料处于完全混合状态，因而使得活性区域遍布于整个消化区，以有利于反应的均匀和传热。反应过程包括体系中物料的物理和化学的变化，表征其体系特征性的参数包括温度、压力、液位及体系组分等。原理为在一个密闭罐体内完成料液的发酵、沼气产生的过程。投料的方式采用恒温连续投料运行。

2、污水处理站处理方案

⑴格栅

预处理后的高浓度废水、综合性废水和生活污水一并进入污水处理站，先流经格栅，将大的固体颗粒物，漂浮物截留住，（此格栅需定期清理截留的杂物，防止堵塞）经此污水进入调节池，调节池设有液位控制器，当水量达到一定的水位时，启动提升设备。

⑵沉淀池

进一步去除来水中的无机物和悬浮物质，也可去除部分有机物质，减轻后续生物池和二沉池的处理负担。

⑶调节池

调节池是净化水质，调节水量，由于废水水质和水量实际变化较大，根据该酿酒废水排放情况，调节池必须至少有8个小时的储水调节能力，才能保障污水处理稳定进行。

⑷高效溶气气浮机

气浮装置主要是通过溶气系统和释放系统在水中产生大量的微细气泡，将废水中密度与水接近的固体或液体颗粒与水分离开来，达到固—液或液—液分离的目的。它既可以有效地去除废水中难以沉淀的细小悬浮物，也可以将溶于或半溶于水中液体分离开来，同时，结合相应的化学处理方法，能够有效确保水质达标排放。废水经絮凝反应后进入气浮区域，溶气泵将处理后的部分清水与空气吸入到溶气罐中，在一定压力的作用下，将大量的空气溶于水，形成溶气水。溶气水经过释放器，减压释放，产生大量直径为50um以下的微小气泡，微气泡在急速上升过程中，与污水中的悬浮物结合，使悬浮物浮上水面，形成浮渣。刮沫机则将浮渣、浮油清除，达到固液分离的目的。

⑸生化处理（A/O生化池+MBR膜池）

生化处理单元运用先进的生物接触氧化法，主要由厌氧、二级好氧、二次沉淀、MBR等工艺组成。这是一种处理效果好、污泥量少、动力消耗低的较为先进的生化处理工艺，通过选用具有针对性的高效微生物制剂和生物酶制剂组合，使传统意义上很难或不能为微生物降解的有机污染物得到了快速且较为完全的生物降解，并且改善寒冷气候时的运行，减轻意外事故及有毒物冲击影响。

同时，将生物和生物酶固定在特制专利载体上，使微生物的负载量比传统生物处理工艺提高了10～20倍，使微生物对污水中有机物的降解速度比传统方法提高了100倍，从而大大提高了处理速度和处理效果并有效避免了生物量的流失，生化处理完成后需要机械过滤设备（或MBR膜处理）进行再处理后达标排放。

①厌氧池（A池）

污水首先进入厌氧区，兼性厌氧发酵细菌将污水中可生物降解的有机物转化为VFA（挥发性脂肪酸类）这类低分子发酵中间产物。而聚磷菌可将其体内存储的聚磷酸盐分解，所释放的能量可供好氧的聚磷菌在厌氧环境下维持生存，另一部分能量还可供聚磷菌主动吸收环境中的VFA类低分子有机物，并以PHB（聚羟β丁酸）的形式在其体内储存起来。

②二级好氧池（O池）

接着污水进入曝气的好氧区，聚磷菌在吸收、利用污水中残剩的可生物降解有机物的同时，主要是通过分解体内储存的PHB释放能量来维持其生长繁殖。同时过量地摄取周围环境中的溶解磷，并以聚磷的形式在体内储积起来，使出水中溶解磷浓度达到最低。而有机物经厌氧区、缺氧区分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后，到达好氧区时浓度已相当低，这有利于自养型硝化菌的生长繁殖，并通过硝化作用将氨氮转化为硝酸盐。非除磷的好氧性异养菌虽然也能存在，但它在厌氧区中受到严重的压抑，在好氧区又得不到充足的营养，因此在与其他生理类群的微生物竞争中处于相对劣势。排放的剩余污泥中，由于含有大量能超量储积聚磷的聚磷菌，污泥含磷量可以达到6（干重）以上。

③MBR膜池

膜生物反应器工艺（MBR工艺）是膜分离技术与生物技术有机结合的新型污水处理技术，它是利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住，省掉了二沉池。通过膜的截留可保证反应池中具有较高的污泥浓度，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，难降解有机物可在反应池中充分降解。
⑹清水池+机械过滤器

经处理的污水送清水池（消毒池），利用二氧化氯与尾水进行消毒，污水停留时间30min，以降低污水中微生物浓度，出水水质符合卫生指标要求，合格后废水再经机械过滤设备处理后达标排放。

⑺污泥池

MBR膜池和初沉池排泥定时排入污泥池，进行污泥浓缩和好氧消化，污泥上清液回流排入格栅再处理，剩余污泥经压滤机脱水处理，含水率为80%，外售用于生物法养殖蚯蚓。

2.3达标排放情况及措施可行性分析

本项目废水经污水处理站处理后可达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028-2019），白酒行业废水处理可行技术见表4-14。

表 4-14              白酒行业废水处理可行技术参照表

废水类别

执行标准

可行技术

本项目

是否可行

生产废水

执行 GB 27631-2011表2新建企业水污染物直接排放限值

预处理：除油、沉淀、过滤、二级处理：好氧、水解酸化-好氧、厌氧-好氧、兼性-好氧、氧化沟、生物转盘

高浓度废水采用CSTR厌氧反应器处理后，与其他废水一并进入污水处理站处理，污水处理站处理规模为10m3/d，采用“A/O+MBR”处理工艺

可行

本项目污水处理规模为10m3/d，采用“预处理（格栅+初沉池+高效溶气气浮机）+ A/O生化池+MBR膜池+二氧化氯消毒池”污水处理工艺，技术可行。

2.4污水处理站尾水排放可行性分析

高浓度废水先采用完全混合式厌氧发酵反应器（CSTR）预处理后，与综合废水和生活污水一并送污水处理站处理。本项目新建污水处理站1座，处理规模为10m3/d，采用“A/O+MBR”工艺处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。

2021年3月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于东胜区15000m3 /d+15000m3 /d中水再生利用项目变更环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2021〕157号），并于2023年11月完成自主验收，处理后的中水作为周边企业生产用水，不外排。     

本项目污水处理站运行时间为340天，本项目污水处理站尾水产生量为7.75m3/d。内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水处理能力为15000m3 /d，剩余水量可以满足本项目需求，因此，本项目尾水去向合理。


	与项目有关的原有环境污染问题
	一、与项目有关的主要问题

本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境质量现状

1、大气环境质量达标区判定
本项目采用内蒙古自治区生态环境厅2023年6月5日发布的内蒙古自治区生态环境质量状况公报中统计的鄂尔多斯市环境空气质量数据。鄂尔多斯市2022年PM2.5、PM10、SO2、NO2年均浓度分别为；20ug/m3、51ug/m3、10ug/m3、23ug/m3；CO，24小时平均第95百分数浓度为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均值第90百分位数浓度为148ug/m3。各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表8。

  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.67
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.50
达标

PM10
年平均质量浓度

51
70

72.86
达标

PM2.5
年平均质量浓度

20
35

57.14
达标

O3
8小时平均质量浓度

148
160

92.50
达标

CO

第95百分位数日平均

0.9mg/m3
4mg/m3
22.50

达标

2、补充监测点位基本信息 

为监测项目区TSP环境空气质量现状，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本项目委托内蒙古皓天环境检测有限公司于2024年5月7日-5月9日对本项目所在区域进行了监测；基本信息见表9。

  大气环境现状监测布点及监测因子分布情况

序号
监测点名称
与本项目位置关系

监测因子
1
项目区
项目区内
TSP
（2）监测时间及频次

监测时间为2024年5月7日～5月9日，连续监测3天，TSP 监测24小时平均浓度。

（3）监测方法

环境空气质量现状监测采取的分析方法见表10
大气污染物分析方法

监测项目
检出限
检测标准（方法）
主要检测仪器及编号

TSP
0.001

mg/m3
总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
崂应2050型空气/智能TSP综合采样器
（4）监测结果

监测结果见表11。

  补充监测统计结果一览表     单位：μg/m3

采样时间

结果记录

项目区下风向  TSP日均值  测定浓度范围 （μg/m3）

最大浓度占标率%
评价标准 (μg/m³ )
达标情况
2024年5月7日-2024年5月9日
25~86
28.7
300
达标

监测结果表明，监测区域TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
二、噪声环境现状

为了能够比较准确地掌握该项目目前周围的声环境质量现状，建设单位委托内蒙古皓天环境检测有限公司在本项目区四周布设4个监测点位，在项目区西北侧居民点布置1个监测点（N1-N5）。监测时间为2024年5月6日。
   声环境质量现状监测结果统计表

监点编号               

记录结果

厂界噪声 测定结果dB（A）
昼间
夜间
厂界西北侧1m处
51.4
35.3
厂界西南侧1m处
47.6
36.1
厂界东南侧1m处
44.9
39.8
厂界西北侧1m处
45.7
35.4
项目区西北侧居民(50m)
41.4
32.7
1类标准值dB（A）
55
45
备注

05.06检测期间风向均为西北风，风速1.4m/s；
标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准

噪声监测点位布点图

[image: image6.png]



监测结果显示，本次敏感点噪声监测昼、夜间噪声分别为41.4dB(A)、32.7dB(A)均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准限值昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求，说明本项目周围声环境质量较好。
三、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目为白酒制造项目，本项目危废暂存间、酒糟堆场及事故池采取重点防渗，地面做混凝土防渗，发酵车间、原酒库、灌装车间和勾兑车间做一般防渗，厂内其他区域做一般防渗，不存在地下水污染途径，不会导致地下水污染，因此不开展地下水环境现状监测调查。
四、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目为白酒制造项目，本项目危废暂存间、酒糟堆场及事故池采取重点防渗，地面做混凝土防渗，发酵车间、原酒库、灌装车间和勾兑车间做一般防渗，厂内其他区域做一般防渗，不存在土壤污染途径，不会导致土壤污染，因此不开展土壤环境现状监测调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇查干日格召村一社。根据现场调查，本项目建设区域不涉及环境敏感区，评价范围内无濒危动植物、水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象。评价范围内的主要环境保护敏感目标见下表。

评价区内环境敏感目标表

环境要素

名称
人数
相对厂址方位

相对厂界距离/m
环境功能区
大气

查干日格召村
50
W
50-500
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准
噪声

查干日格召村

5
W
50
《声环境质量标准》(GB3096—2008)1类

地下水

项目厂界外500m范围内地下水无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类地下水功能区


	污染

物排

放控

制标

准
	1、项目施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值；运营期原料粉碎产生的颗粒物、酒糟堆场废气和车间有机废气污染物非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度排放浓度限值。厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级标准值）。
  大气污染物排放标准
序号

污染源

污染因子

适用区域时段（标准级别）

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

无组织排放

备注

监控点
浓度

有组织
原料粉碎
颗粒物
二级
120
3.5（15m）
/

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
酒糟堆场、车间有机废气

非甲烷总烃

二级
120
10（15m）
/

臭气浓度
/
2000（无量纲）
/
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放标准
无组织

厂界无组织
颗粒物

/

/

/

1.0（周界外浓度最高点）
《大气污染物综合排

放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
非甲烷总烃
/
/
/
4.0mg/m3（周界外浓度最高点）
NH3
/
/

/

1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级标准值）

H2S
/
/

/

0.06mg/m3
臭气浓度
/
/

/

20（无量纲）

2、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。
噪声排放标准
标准
昼间

夜间

时段
《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011）
70
55
施工期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准
55

45

运营期

2、废水

生活污水和生产污水经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
废水经污水处理站处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
3、固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	本项目运营期不涉及总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目建设施工期污染源主要有施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，施工机械噪声，施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。
1、大气防治措施

本项目施工过程中，土方平整等工程均会产生较大的扬尘，各类机械车辆的往来及砂石料、建筑材料堆放也会产生扬尘，施工机械、车辆运行时会排放燃油尾气。主要体现以下方面：
（1）轮窑拆除及土方挖运产生的扬尘、弃土临时堆放及建筑材料堆放产生的扬尘； 

（2）各种建筑材料（水泥、沙子、石子）及大型机械在车辆往来运输过程中产生的道路扬尘。
（3）施工机械、车辆运行时排放的燃油尾气。
根据上述过程产生的粉尘对大气环境的污染特点，以及《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，拟采取以下措施减轻施工过程对大气环境的影响：
（1）在施工过程中，选择挖掘效率较高的机械设备进行作业，在短时间内完成场地平整工序；
（2）选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工；
（3）本项目道路修筑及硬化工程采用商品混凝土施工，避免混凝土搅拌过程产生的污染。
（4）选择合理的运输车辆行车路线，避免路程较长引起较多的道路扬尘，运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。
（5）选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工期机械及运输车辆尾气排放。
（6）加强渣土运输车辆的管理，在落实全部密闭运行措施的基础上，采取在道路限时段运行的措施，减少对城市带来的扬尘污染。
采取以上措施后，施工期对周边环境空气的影响将降至最低，并且其影响会随施工的结束而消失。

2、水环境防治措施
本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其他污染指标。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的泥浆水以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回收利用，不外排。

施工期生活污水主要为施工人员盥洗废水，产生量小，设置临时化粪池处理，定期统一送至阿镇污水处理厂。因此，施工期产生的污水不会对区域环境产生明显影响。
3、声环境防治措施

施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在60~90dB(A)左右，根据其他建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天，机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。
施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，建议采取以下防护措施：
（1）施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。
（2）加强施工管理，优化施工场地布置，在施工过程中，尽可能将高噪声设备布置在场地东侧，远离敏感点。
（3）高噪声施工设备尽量安排在日间作业，禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。
总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物防治措施
施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。
建筑施工垃圾的堆放不仅占用大量的土地，影响景观，还在晴天引起扬尘，雨天导致道路泥泞，并产生淋溶废水污染环境，会对大气、景观环境产生不利影响。施工期生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。
针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施：
（1）合理规划施工方案，优先建设原料储棚，将施工过程中产生的建筑施工垃圾储存在原料储棚内，可减少施工粉尘的排放；
（2）当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶； 
（3）施工结束后，要对废砖头、废弃土方、木块等固体废物及时收集，废砖头、废弃土方回用于制砖。其他送垃圾填埋场填埋，以防造成二次污染；
（4）施工人员生活垃圾收集于垃圾箱，最终由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。
综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响是可控的。
5、生态环境影响分析

项目施工期对周边生态环境有一定植被破坏及水土流失影响，但这种影响是短期的，随着施工期的结束，工程行为对生态环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消除。施工期应加强管理，施工完毕及时覆土，把项目的不利生态影响降至最低。评价针对施工期提出以下要求：
(1)场址内挖填方量较小，要求达到挖填平衡；

(2)合理安排施工时间，尽量避免在雨季和大风天气施工。

通过采取以上措施，可以较好地减少因施工产生的水土流失，对周边造成的生态环境影响较小。
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	一、废气

本项目废气包括原料粉碎工序产生的粉尘、酒糟堆场废气（非甲烷总烃、臭气浓度）、车间有机废气（非甲烷总烃）。

原料破碎粉尘

本项目原料高粱和大曲需进行粉碎，粉碎机运行制度为340d/a×4h/d，粉碎过程会产生粉尘，粉尘产生系数参照生态环境部颁布的公告2021年第24号《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中132 饲料加工行业系数手册中的配合饲料工业产尘系数，产尘系数为0.043kg/t-产品（在此产品理解为破碎原料量），总破碎量为907.2t，粉尘产生量为0.04t/a。破碎工段风机量为1000m3/h。

本项目采用集气罩（集气罩的收集效率为95%）收集粉尘，收集后由袋式除尘器（处理效率99%）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放。未被集气罩收集的废气直接以无组织形式排放。则无组织粉尘排放量为0.003t/a，集尘灰收集量0.067t/a，有组织粉尘排放量0.001t/a。

   本项目大气污染物产排情况一览表

污染源

烟气量（m3/h）

污染物

污染物产生

治理

措施

污染物排放

产生量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

粉碎

1000

有组织颗粒物

0.04
0.029
29
集气装置（集气效率95%）+袋式除尘器（除尘效率99%）

0.00038
0.0003
0.1
/

无组织颗粒物

0.02
/

/

0.02
/

/

由上表可知，本项目粉碎工序颗粒物排放量为0.00038t/a，排放速率为0.0003kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求（颗粒物120mg/m3、3.5kg/h）。

无组织颗粒物排放量为0.02t/a，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。
酒糟堆场废气、发酵车间有机废气
酒糟发酵过程由于酵母的代谢将产生的大量的发酵气体，发酵废气中污染物主要为CO2以及极少量的挥发性醇、醛、酸等有机物质，发酵过程中产生的废气以CO2为主，其他挥发性有机物含量很低。本项目酒糟来源于发酵过程，因此酒糟堆场主要污染物为非甲烷总烃，产生量按照挥发量万分之一计，年产300t基酒，非甲烷总烃产生量为0.03t/a。酒糟堆场全封闭，废气收集后通过活性炭吸附装置处理后经15m高、直径0.4m排气筒（DA002）排放。风机风量为1000m3/h。为尽可能减少酒糟异味对周边环境影响，完善厂区周边绿化，及时将酒糟清运，做到即产即清，不在厂区内堆存。

本项目发酵车间在发酵、摊凉、蒸粮过程中，会产生发酵及酒糟废气，主要呈酸性，主要成分为少量乙醇、二氧化碳等。二氧化碳无排放标准，本次不计算，乙醇按非甲烷总烃计，其挥发量按照基酒的万分之二计，本项目年产300t基酒，则非甲烷总烃产生量为0.06t/a，本项目发酵车间废气采用集气罩（收集效率为95%）收集后，由管道输送至活性炭吸附装置（酒糟堆场废气处理装置）处理后，经15m高、直径0.4m排气筒（DA002）排放。未被集气罩收集的废气直接以无组织形式排放。发酵车间非甲烷总烃有组织产生量为0.057t/a，非甲烷总烃无组织排放量为0.003t/a。风机风量为1000m3/h。

本项目酒糟堆场、发酵车间废气污染物产排情况见表18。

本项目酒糟堆场、发酵车间废气污染物产排情况一览表

污染源

烟气量（m3/h）

污染物

污染物产生

治理

措施

污染物排放

产生量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

排放量(t/a)

速率(kg/h)

浓度(mg/m3)

酒糟堆场
1000

非甲烷总烃
0.03
0.01
11.03 
活性炭吸附装置（去除效率80%）

0.017
0.006
6.3
臭气浓度

/
/
/
发酵车间
1000
非甲烷总烃

0.057
0.02
20.95
由表4-8可知，本项目酒糟堆场、发酵车间废气污染物非甲烷总烃排放量为0.0017t/a，排放速率为0.006kg/h，排放浓度为6.3mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

发酵车间非甲烷总烃无组织排放量为0.003t/a，厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2非甲烷总烃无组织排放监控浓度限值（4.0mg/m3）。

污水处理站恶臭

经调查，本项目产生的废气主要为调节池、初沉池、污泥池等建构筑物散发的恶臭，主要污染因子为NH3、H2S、臭气浓度。恶臭污染源源强采用类比法确定。随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关。在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。根据美国EPA对乡镇污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S，本项目污水处理站BOD5处理量为6.3t/a，则NH3、H2S产生量分别为0.0195t/a、0.0008t/a。臭气浓度小于20（无量纲）。
本项目污水处理站为地埋式，处理池均加盖封闭，污水处理站及厂区绿化等措施，具体为：

a.在厂区内厂房周围、道路两侧及其他闲置地带广种树木和花草，以改善景观，减少恶臭对周围环境的影响。

b.厂区的污水管设计流速应足够大，尽量避免产生死区，导致污物淤积腐败产生臭气。

c.对格栅同时喷洒除味剂，消除恶臭，减轻恶臭对环境的影响。

d.加强对污泥的管理，以便及时运输和处置，在运输途中要防止沿途丢弃、抛洒、处置方法要得当，以防二次污染。

e.加强对污泥的管理，污泥脱水后及时清运，对污泥脱水机定期清洗。对厂内临时堆场要用氯水或漂白粉液冲洗和喷洒。运送污泥的车辆应采用专用车辆，并且在驶离厂区前要做消毒处理，在运输途中要防止沿途丢弃、遗撒，处置方法要得当，以防造成二次污染。

厂界无组织NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值（新扩改建二级标准值）。
二、废水

本项目运营期排水为生活污水和生产废水。

（1）生活废水
本项目员工共20人，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作340天，生活用水量为1.2m3/d（408m3/a），产生的生活污水按用水量的80%计算，产生量为0.96m3/d（326.4m3/a），污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
（2）生产废水

本项目年生产废水产生量为2356.2m3/a。生产废水包括锅底水（510m3/a）、酒糟渗滤液（13.6m3/a）、锅炉软化水排水（81.6m3/a）、反冲洗废水（17m3/a）、冷却系统排水（1020m3/a）、纯水制备排水（58.6m3/a）、洗锅废水（91.8m3/a）、酒瓶清洗废水（122.4m3/a）、车间地面冲洗废水（272m3/a）。项目产生的生产废水主要污染物为：SS、COD、BOD5、NH3等。产生的生产废水经厂区厂内污水处理站处理后运送至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司进行处理。

（3）可行性分析
2021年3月，鄂尔多斯市生态环境局发放了《关于东胜区15000m3 /d+15000m3 /d中水再生利用项目变更环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2021〕157号），并于2023年11月完成自主验收，处理后的中水作为周边企业生产用水，不外排。

内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水再生利用项目位于鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯装备制造基地，目前已建成运行。中水再生利用系统采用“调节池Ⅰ -超滤Ⅰ-反渗透Ⅰ-调节池Ⅱ-高密度沉淀池-V 型滤池-超滤Ⅱ-反渗透Ⅱ-中水回用”工艺。

含盐废水处理系统采用“调节池Ⅰ-高密度沉淀池-V 型滤池-超滤Ⅰ-反渗透Ⅰ-调节池Ⅱ-除硬高密池-除硅高密池-V 型滤池Ⅱ-超滤Ⅱ-离子交换-反渗透Ⅱ-除碳-高级氧化-纳滤-高压反渗透-MVR 浓液浓缩”工艺。 

本项目废水处理站处理后的废水可以达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，符合内蒙古久科康瑞环保科技有限公司中水再生利用项目水质接收要求。 
本项目产生的生活污水和生产废水经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
3、噪声

本项目运营期噪声源主要是生产车间内生产设备的噪声，包括破碎机、空灌装机、烘干机等设备运转及作业噪声，其源强在65-80dB（A）之间。生产车间噪声源强及降噪措施见下表。

生产车间噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A)

序号

设备名称

单台设备噪声源强

降噪措施

排放特征

降噪效果

降噪后噪声源强

1

破碎机

70-80
厂房隔声、基础减震

间断

降噪15-25
55-65
2

灌装机

60-70
间断

降噪10-20
50-60
3

烘干机

60-70
厂房隔声、基础减震

间断

降噪10-20
50-60
4

刷瓶机

60-70
厂房隔声、基础减震

间断

降噪10-20
50-60
5

压盖机

65-75

厂房隔声、基础减震

间断

降噪10-20
55-65
6

除尘器风机
70-80

风机进出口安装消声器

厂房屏蔽、基础减振

间断

降噪15-25
55-65
预测方法

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
式中：

Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw —— 点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中 心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时， Q=8；

R——房间常数；R = Sa/ (1-a) ，S 为房间内表面面积， m2 ；α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：
Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N ——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
TLi —— 围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

式中：

Lw —— 中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级， dB；
S——透声面积，m2。

（2）户外声传播的衰减
Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0)

式中：

Lp(r)—— 预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —— 参考位置r0处的声压级，dB；

r —— 预测点距声源的距离，m；

r0 —— 参考位置距声源的距离，m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

式中：

L —— 总声压级，dB(A)；

Li —— 第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

n —— 噪声源数。

本项目噪声源强见下表：
项目边界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

厂界名称

预测时段

东侧边界

南侧边界
西侧边界
北侧边界
敏感点（西北侧居民）
贡献值
昼间

43.2
42.1
41.2
39.3
40.3
背景值

/

/

/

/

41.4
预测值

/
/
/
/
43.9
贡献值
夜间

39.6
39.2
40.1
39.8
39.1
背景值
/
/
/
/

36.7
预测值
/
/
/
/
41.1
标准值

GB12348-2008中1类标准，昼：55dB，夜：45dB
本项目每天白天运行，夜间不运行，从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成后和饮用水项目同时生产，运营期间项目厂界噪声的预测值《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求，运营期噪声对周围居民影响较小。
根据噪声预测结果可知，厂区内300吨白酒项目和饮用水项目同时运行时对西北侧居民位置的昼间和夜间贡献值为43.9dB（A）和41.1dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，本项目对西北侧居民的影响较小。
4、固废

本项目固废主要有酒糟、窖泥、污水处理站污泥、废离子交换树脂、废活性炭、碎酒瓶和生活垃圾。

（1）一般固废
①酒糟和窖泥

本项目产生的酒糟和窖泥主要成分为含有未完全转化的淀粉和蛋白质，其中还含有丰富的磷、钾等无机元素及维生素等成分。
项目产生的酒糟（600t/a）和窖泥（0.2t/a）外售至饲料厂综合利用；

②非离子交换树脂

锅炉用水和兑酒用水软化产生的废离子交换树脂，离子交换树脂每年更换一次，每次产生的废离子交换树脂约为0.03t/a。产生的废离子交换树脂交由厂家回收；

③碎酒瓶

在运输、洗瓶过程中有酒瓶破碎，破瓶率约0.1t/a，收集后交由环卫部门处置；

④污水处理站污泥

本项目污水处理站产生的污泥量约为0.2t/a，产生的污泥全部脱水处理后外售综合利用。
（2）危险废物

本项目产生的废气处理废活性炭属于危险废物，本项目废气处理产生的废活性炭（危废种类：HW49 其他废物；危废代码：900-039-49 ）包括酒糟堆存废气处理过程中产生的废活性炭和污水处理站恶臭气体处理过程中产生的废活性炭，产生量分别为0.3t/a和0.7t/a，共产生1t/a废气处理废活性炭，产生后分区暂存于危废暂存间，后由厂家回收。

（3）生活垃圾

本项目人员20人，每人每天产生0.5kg的生活垃圾，产生的生活垃圾共计3.4t/a，经收集后交由环卫部门处理。
5、环境风险分析：
本项目涉及的危险物质为基础酒和产品酒，主要成分为乙醇，属于易燃液体。
（1）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，乙醇临界量为500t计，本项目乙醇的最大存储量为300t/a；计算得出危险物质与临界量的比值Q=0.6<1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

（2）评价等级判定

评价工作等级划定

环境风险潜势

Ⅳ+、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

本项目风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)中的有关规定，本项目风险评价只需简单分析。

（3）环境风险识别

本项目为白酒制造项目，生产过程中可能发生爆炸、火灾、泄漏等后果严重的潜在突发性事件，影响人身安全与环境影响的危险单元有：

（4）环境分险分析

①生产装置危险、有害因素分析

结合物质危险性识别，项目生产过程风险识别主要涉及的方面为酿酒过程、白酒贮存系统、运输系统。生产过程中的主要危险源为蒸馏车间、原酒库。

②风险因素分析

A.生产车间

在酿造过程，若管道、阀门或容器发生白酒泄漏，白酒蒸汽与空气形成爆炸性混合物，一旦浓度达到爆炸极限，遇到明火、高温、雷电、静电等能引起燃烧爆炸。

B.储存过程中

在白酒储存过程中如果不按安全技术操作规程作业，或者储罐及计量罐发生故障泄漏、运行泄漏，或管道长期使用、腐蚀、损伤等原因，出现泄漏，不能及时发现，采取措施不当等，白酒蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇到明火、高温等极易燃烧爆炸

C.运输过程中的危险因素

在装卸、运输中可能由于碰撞、震动、挤压等，或由于操作不当、重装重卸、垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏，甚至引起火灾、爆炸或污染环境等事故。同时在运输途中，由于意外各种原因，造成较大事故，因此在运输过程中存在一定环境风险。
6、风险防范措施

针对可能发生的泄漏事故采取的风险防范措施。

①工程技术措施

A.保证设备、罐区安装质量，经常检查设施运行情况，对于工作不正常的设备，应该及时检修。

B.酒类运输应按照相关规定的车辆装运。

C.在发酵车间、储存酒库等可能泄漏污染地下水的区域，严格按照地下水防治措施，做好相应防渗。

D.酒库保持良好通风，远离火种和热源。

E.保持容器密封。酒库应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②安全管理措施

A.完善企业领导机构，成立以厂长为领导的安全管理网络和应急救援指挥机构。

B.各岗位制定科学严密的工艺规程、岗位操作方法和安全技术规程，要能满足生产的同时也要保证安全要求。

C.按要求制定事故应急预案，配备相应的应急设备。

D.建立一套行之有效的规章制度，加强安全生产管理和职工的安全技能培训。

E.定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工事故处理能力；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程。

F.认真落实本项目环保设施和安全设施“三同时”工作。

项目可能发生的事故主要为原酒泄漏事故，如发生事故应迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

事故应急预案应由管理和操作人员针对装置的具体情况进行编写，为了能在事故发生初期阶段采取紧急措施，控制事态，把事故损失降低到最小。针对可能出现的事故应该制定相应的事故应急预案。从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。在事故状态下，应急救援指挥部组织、领导安保科、生产技术科等部门启动应急救援预案，组织事故处置和落实抢修任务。应急救援指挥部设在安环科，人员包括总指挥、副总指挥和现场指挥。当总指挥不在厂区时，按先后顺序由副总指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。根据相关导则内容，应急预案的主要内容应包括的内容见表4-20。

   应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：生产区、酒库、锅炉、污水处理和烟气系统。

2

应急组织机构、人员

成立环境风险事故应急救援指挥领导小组，由公司总经理、有关副经理及生产、安全、设备、保卫、卫生、环保等部门领导组成，下设应急救援办公室，日常工作由安全部门兼管。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立厂事故应急救援指挥部，总经理任总指挥，有关副经理任副总指挥，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，指挥部可设在生产调度室。在编制预案时应明确若总经理和副经理不在企业时，由环保负责人为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

3

预案分级

响应条件

一般环境污染事件的应急响应（如车间、原辅料泄漏、生产废气系统故障）

（1）由公司指挥部启动应急预案并组织各方面力量处置，及时将处置情况报市环保局。

（2）可请求地区环保局安排专家、监测人员等前往现场做技术支援。

4

应急救援保障、防护措施、消除泄漏措施和器材

（1）物料库及发酵车间应储备砂土、干燥石灰、泡沫或干粉灭火器、防毒面具及防腐材料制作的防护服等。废水系统应配备应急电系统、在线监测系统、应急泵及应急废水收集池，收集池规模应能满足高浓度废水一日储量要求。

（2）物料库、发酵车间地面应能防腐防渗，并设置地沟，周围设置截水地沟，可以将渗漏的原料和地坪清洗水收集排入消防收集池，收集池集水应能纳入生产废水处理系统，消防收集池的容积应根据现行有关消防规范规定的室内消防用水量确定。

（3）应对所使用的危险化学品挂贴危险化学品安全标签，安全标签应提供应急处理的方法。

5

信息报送

（1）突发环境污染事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在事发地群众中造成不利影响。

（2）初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害和程度、转化方式趋向等初步情况。

（3）续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切的数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

（4）处理结果报告采用书面报告，在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

6

应急环境

监测

（1）现场指挥部应指定专业人员具体负责应急监测工作。

（2）现场指挥部根据突发环境事件污染物的扩散速度和事发地的气象、地域特点，确定污染物扩散范围。专业监测人员在此范围内布设相应数量的监测点位。事发初期，应按照尽量多布点的原则进行监测，随着污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势适当调整监测频次和点位。

（3）根据监测结果，现场指挥部综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家组咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境污染事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境污染事件应急决策的依据。

7

抢险、救援及控制措施

（1）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

（2）指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

（3）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

（4）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

8

事故应急救援关闭程序与恢复措施

（1）由现场指挥部确认终止时机，报环保主管部门批准。

（2）相关专业应急人员对遭受污染的应急装备、器材实施消毒去污处理。

（3）现场应急指挥部指挥应急人员有序撤离。

9

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

10

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

③环境风险评价结论

项目主要环境风险为酒罐区白酒泄漏引起火灾事故。项目在运营期间须落实各项事故风险防范措施和管理措施，建立应急预案，配备完善的事故应急设备。本项目在切实落实本报告提出的各项风险防范措施后，对周围环境影响较小，环境风险可防可控。项目从环境风险角度分析，项目建设是可以接受的。

7、地下水环境影响分析

本项目地下水污染防控措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。
（1）源头控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物泄漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

本项目营运期生产过程中产生的废水经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。本项目生活污水产生量较小，厂内污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理，采取上述措施后本项目产生的废水对周边地下水环境影响较小。生产设施、产品及废水贮存、传输等区域均采取了有效防渗，从源头上可有效防止污染物进入地下水含水层中。

（2）分区防治措施

根据物料特性、贮存方式等，将项目区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，重点防渗区为、危废暂存间、酒糟堆场，一般防渗区主要为发酵车间和原酒库。

本项目地下水分区防渗情况详见表21。
    地下水分区防渗情况

类型
名称
防渗要求
重点防渗
危废暂存间
危废暂存间防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
酒糟堆场
防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能

一般防渗
发酵车间和原酒库
防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
简单防渗
其他区域
一般水泥硬化
经采取以上措施后，本项目建成后对地下水影响较小。
8、环保投资一览表

项目总投资为1500万元，环保投资60万元，占比4%。本项目环保设施（措施）投资估算及竣工验收一览表见表22。
环保投资一览表
项    目
投资额（万元）

废气防治
破碎机袋式除尘器（1套）15m高排气筒（DA001）排出。
8
酒糟堆场废气和车间有机废气收集后经过活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。
7
噪声防治

生产设备及运输设备噪声治理、防护等

2
固废防治
垃圾清运和危废处理

10
防渗工程

危废暂存间、酒糟堆场采取重点防渗，其中危废暂存间防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
15
发酵车间和原酒库做一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；
生产区地面及进场道路进行简单硬化处理
废水
废水处理站
18
合计

60
7、监测要求

根据本项目建设特点及《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085—2020）相关规定，建设单位应定期委托有资质单位定期进行监测。
自行监测表

监测点位
监测指标
监测频次
执行标准

破碎车间排气筒（DA001）
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值要求
发酵车间排气筒（DA002）
非甲烷总烃、NH3、H2S
1次/季度
厂界

颗粒物

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放浓度限值
非甲烷总烃
臭气浓度
执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93表1中恶臭污染物厂界标准值
NH3
H2S
噪声

等效声级

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类功能区标准



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	破碎车间排气筒（DA001）
	颗粒物
	集气装置（集气效率95%）+袋式除尘器（除尘效率99%）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值要求

	
	发酵车间排气筒（DA002）
	非甲烷总烃、臭气浓度、NH3、H2S
	活性炭吸附装置处理
	

	地表水环境
	生活污水
	/
	经厂区污水处理站处理后拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
	/

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS
	
	/

	声环境
	生产设备
	等效A声级
	选取低噪音设备、厂房隔声、

基础减震、消声器/隔声罩
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的酒糟、窖泥外售至饲料厂综合利用，污水处理站产生的污泥外售综合利用；废离子交换树脂和活性炭交由厂家回收；碎酒瓶收集后交由环卫部门处置；



	土壤及地下水污染防治措施
	危废暂存间、酒糟堆场、事故池采取重点防渗，其中危废暂存间防渗层为2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm 厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；
发酵车间、原酒库、灌装车间、勾兑车间做一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；

简单防渗区：生产区地面及进场道路进行简单硬化处理。

	生态保护措施
	项目加强厂区厂界绿化，种植花草、树木，乔、灌、草结合，补偿项目建设对生态环境的影响。在严格管理，落实各项环保措施的情况下，可实现污染物达标排放，减少项目建设对生态环境的影响。

	环境风险

防范措施
	（1）确定救援组织、队伍和联络方式。

（2）制定事故类型、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防毒器具及防护用品。

（4）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

（5）制定区域防灾救援方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助部门加强联系，以便风险事故发生时及时得到救援。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论
	项目在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.001t/a
	/
	/
	0.001t/a
	/
	0.001t/a
	+0.001t/a

	
	非甲烷总烃
	0.0017t/a
	/
	/
	0.0017t/a
	/
	0.0017t/a
	+0.0017t/a

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	326.4m3/a
	/
	326.4m3/a
	+326.4m3/a

	
	生产废水
	/
	/
	/
	2105.4m3/a
	/
	2105.4m3/a
	+2105.4m3/a

	一般工业
固体废物
	酒糟
	600t/a
	/
	/
	600t/a
	/
	600t/a
	+600t/a

	
	窖泥
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废活性炭
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	+0.2t/a

	
	废离子交换树脂
	0.03t/a
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a

	
	碎酒瓶
	0.1t/a
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	污泥
	0.2t/a
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图3     项目地理位置图
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附图4项目区周边关系图

附件1立项文件
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附件2、选址意见函
[image: image13.jpg]ER LS, BRREN, RABFEFLBREAETEERZNL, Hb
ERFVKRRAER LHENKEK. FEFENHIE.

THERMETFEEREAARBEET HERAN, LTRE
TFRUAFS, WERAMEHANEARBTERKREFTFENFLELE
5] + 2 8] R AR K] (2021-2035 4F), A K| T F B AL B E F H T B
BHEENL, FeELZEEAEAKNEEZAN, AW LR ERRPEK,
A RESKRPLLL, TR ERAAERRE, K& R AR
X, 7 ZEE A RBFHARIE AR AELZE R/ AR
F 2035 FHyF & EH B E = 8RR

ZIE F e AR BEREAR, CEEREE GILFRRE,
FRLT HERITH,

Z. ZBE MU AL A R . DUR M EE AR 0. 4580 A B, X
, RAH 0.4580 2B (1 & F A, AW BAXEARRE, i 0.4580
W) . ZIEAFHFELIRE, ERHEN0.2107T, TEAMEERY
0.4580A 8, ME FEH AR H: 1. AFNIRX (FFEMEFEN
EBE, ER) AMEA0. 32004 2. BANERIEE KT
0. 12002815 3. A~ 1X0. 0180 A Hl. RIEERKIFEH AL AR (T
TERRAER R (BAKAR (2023) 725) WHE, ZIE
REFMERIETA « L RFBRE: TUEH LR H20007 7T, W iFFH
0. 4580/ BT, #& R 5 & H4368. 877 7u/ AW, # 4 BB IE L% F X4
HE+ W, ATEATYRAD A5, . PR ok 4 25 828 W -40r )



[image: image14.jpg]HEZERNFEMTH T, EALHNELELRL I TER
B, EARPMEHNRARRERR, RIEWEHREREREY &
B A AR, KT AR, 752457 AR R 4K R B4 A2 .
W, #BREGCNASZAMEEREATHRAREGLR., REE
BERY FRBEH#TEORE, EATHRAKREZGAREEREES
FERIRR, MUKEMEXEEENNIE, EABERARTEFE)E,
(GOSN B A e
BN RMEE, SAREHIBEERZFA MM T, B8
WRAMTAFREAWTE, wmxt A%, BRTERNEHTEA
BWEFEEFTFN, HRAXAENAT,
N BRFEARBFSEU BN ARIMAZE, AXHBAXK
HZE 2026 4 11 A 14 H.

%@%

j%gmm@%

070

FLEXREERRERF®AINE 20234 11 A 14 HE X

4





附件3、关于是否占用自然保护地、草原核心保护区和林草地的答复意见函
[image: image15.jpg]B 4 15 75 B ol 1 255
o 2 S B i e

B AR PR R S050)R 6 15k 2 Wil
% ¥ﬁ%@;ﬁm ﬁ“i@#sﬁw
B RO
1 SRPR $ﬁﬁ@%ﬁiﬂ
Rk FE ) TE

TR & H7 T B T IR 4% ACH IR ST E]

TR B (R TESEIR 2 H B RS0 KR IR ST
WNE D TR, RARARR e KA IE RS T R
ERARRPE, EERORFRAKERNE) & &
R, AEEwT:

REFERN B REWIE L7, 2F2FHE 2021 F5 =
RELZERERR., THARAIRE. BXRE L@ MREFR
BE (2022 ), FLEREEALZREEEETH, 20
BN R AN, THRER, T RERER,
FIEERR NS AERHE, TRERETEEER, Fik
MR AR A B R AR & R F 42

REMRQAARENEELE, 2EEFRLHAHEX

AN B | £ 3%





[image: image16.jpg]B, ZRMEASAPeBEEEERZ ORI X, FIEKHE
AAALFERIMITEENE R ORI, RELEK,
R R A
P« 3 s R St B 284 (T K 2000 247 &)





附件4 是否占用水源地保护区的函
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附件5项目用地情况说明
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附件7、取水许可证
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附件8、内蒙古自然资源厅关于鄂尔多斯市盛世开源纯净水有限责任公司年产5万吨瓶桶装饮用纯净水生产项目压覆已查明重要矿产资源的函[image: image25.png]IR SR LA

WEARER S (2024) 35

K PSRR 2 Wl IRk ATIR ST T
2y alAE" 5 Jy MR PO akiok 5 H
N LA R0 BE I R

RS I BT R A A R F A F

TREAL X F 5% % o7 i Bt F 9 409 K AT IR 20 B
7S HoA AR KR AR A R EES R
HiERAEXAKE. W E, ARERARRELAREH
ERRKEERARET LRHEEARKERE 1290.9
Foh, BENTEH.

Tt A O B R 98 45 R ARk




[image: image26.png]2000 HEKHAEHR (3 #)
L]
X b ¥ b
1 4376406, 175 37378579, 829
2 A3T6459. 748 47378636, 521
" 1376416, 139 37378677, 31
4 37378621 040

AFF Kz Kk AT
Y& FREMTERAKRR, § UKL, BiEEARE
HEHF K.
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处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB 27631-2011 ）表 2 新建企业水污染物间接排放限值，处理后的废水拉运至内蒙古久科康瑞环保科技有限公司处理。
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