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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古建隆市政有限公司拌合站建设项目

环境影响报告表的批复
内蒙古建隆市政有限公司：

你公司报送的由内蒙古华予环保科技有限公司编制的《内蒙古建隆市政有限公司拌合站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2024〕36号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛镇壕赖村商砼园区A-10地块，项目主要建设内容为新建商品混凝搅拌站水泥碎石稳定土搅拌站、沥青混凝土搅拌站及其他配套辅助工程。建成后年产水泥碎石稳定土10000吨、生产沥青混凝土20000吨。项目总投资500万元，其中环保投资169万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。    

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。砂石堆存、装卸、上料作业均采用全封闭措施并洒水降尘；水泥、矿粉、回收筒仓废气经布袋除尘器除尘处理后由3根15m高的排气筒排放；砂石料加热烘干废气经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒排放；沥青搅拌站沥青加热、搅拌和出料口废气、重油储罐和导热油储罐呼吸废气经集气罩收集后通过“电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒排放；水泥碎石稳定土搅拌废气由集气罩收集经布袋除尘器处理后经1根15m高排气筒排放。通过采取以上措施，确保有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源二级标准排放限值要求；无组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值要求。

3.强化废水处理与利用。车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于水泥碎石稳定土生产、初期雨水经初期雨水池收集后回用于水稳拌合站生产，不外排；生活污水经玻璃钢化粪池收集后拉运至伊金霍洛镇污水处理厂处理，不得外排。沉淀池、化粪池须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

4.通过选用低噪声设备，厂房隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀底泥收集后回用于生产；废布袋由厂家更换时回收利用；废机油、机油桶、废导热油、废活性炭、废油暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
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抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古华予环保科技有限公司                                                           
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