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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古聚鑫源工贸有限责任公司物料生产加工

及成料堆场项目环境影响报告表的批复
内蒙古聚鑫源工贸有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古欣盛环保科技有限公司编制的《内蒙古聚鑫源工贸有限责任公司物料生产加工及成料堆场项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛镇商砼园区A-31号地块，占地面积为18093.6m2。建设内容主要包括水泥预制件生产线一条、机制砂及干砂生产线一条、水洗砂生产线一条、180混凝土生产线两条及其他公辅工程。项目建成后年产砂石料40万吨、水泥制品15万立方米。项目总投资500万元，其中环保投资133.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。本项目砂石堆存、装卸、输送作业均采用全封闭措施并洒水降尘；水泥、粉煤灰为筒仓储存，粉尘经V2型料仓收尘机处理后分别经各呼吸孔排放；搅拌工序在全封闭搅拌机内进行湿式搅拌，每台搅拌机配置脉冲除尘器；钢筋加工在全封闭式生产车间内进行；筛分、破碎、制砂在封闭机器内进行，滚筛进料口、破碎机进料口、制砂机及整形机进出口设置喷淋装置。通过采取以上措施，有组织粉尘浓度排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值，无组织粉尘浓度排放须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。搅拌机、运输车辆清洗废水、洗砂废水经池沉淀处理后回用于生产；生活污水由化粪池收集，定期拉运至阿镇生活污水处理厂处理。沉淀池、化粪池须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池底泥、泥饼全部回用于生产；废混凝土块经人工敲碎后回用于混凝土生产工序；废钢筋头集中收集后定期外售至废品回收站；废模具、废布袋交由物资回收公司回收；生活垃圾统一收集于垃圾箱内，委托环卫部门定期处理。废机油、废油桶暂存于危险废物贮存点，交由有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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