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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	富砾锴混凝土拌合及水稳沥青拌合项目

	项目代码
	2402-150627-04-05-376670

	建设单位联系人
	王云祥
	联系方式
	15760904888

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社

	地理坐标
	（109度33分5.270秒，39度12分0.790秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	76

	环保投资占比（%）
	15.2
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	19331.4m2

	专项评价设置情况
	本项目属于排放废气含有苯并[a]芘，且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，故设置大气专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为混凝土搅拌站建设项目，依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的淘汰类及限制类。

“三线一单”符合性分析

①生态保护红线

（1）生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。

《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单）。
按照鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社，所在区域为重点管控单元（新街台格庙矿区）。经调查，本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、饮用水源保护区等生态目标保护范围内，本项目建设满足生态保护红线相关要求。
综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。
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图1本项目与鄂尔多斯环境管控单元位置关系图
②环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月3日发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公告》中全区的环境空气质量监测数据，各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。

根据现状监测数据可知，评价范围内苯并〔a〕芘、TSP、氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值要求。
项目区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。总体来看，项目所在区域的环境质量较好。

本项目运营期原料暂存转运废气通过全封闭储棚+雾炮抑尘（2台）；加热滚筒废气采用“SCR+双碱法+袋式除尘器”方法处理后经15m高排气筒（P1）排放；沥青卸料、搅拌、沥青储罐废气由集气罩收集，通过“电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器”处理后经1根15m高排气筒（P2）排放；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓进料过程产生的粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器除尘后无组织排放；搅拌机为全封闭设备，搅拌过程加水及外加剂，并按设定的顺序进料，可确保粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值，不会改变区域大气环境质量。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理；搅拌机冲洗废水及脱硫废水经沉淀池处理后，回用于生产中，不外排。因此，项目的建设符合环境质量底线要求。

③资源利用上线

资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。

本项目资源消耗量较小，项目主要原料石籽、沙子、水泥、沥青均从当地市场上购买；用水、用电均依托厂区内已建成供水、供电网络，施工环节中加强节能建设，提高能源利用率。建成运行后通过加强节能管理、节能设备的选择以及污染控制措施的实施等手段，以“节能、降耗、减污”为目的，有效地控制污染。因此，本项目不会突破资源能源利用上线

④生态环境准入清单

根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，伊金霍洛旗有28个管控单元，包括9个优先保护单元，18个重点管控单元，1个一般管控单元。根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目位于伊金霍洛旗的重点管控单元，管控单元名称为新街台格庙矿区，符合管控要求如下。
表1与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析
管控单元编码

环境管控单元名称

行政区划
管控单元分类
省

市

区

ZH15062720008

新街台格庙矿区

内蒙古自治区

鄂尔多斯市

伊金霍洛旗

重点管控单元

管控

维度
管控要求
符合性分析
空间布局约束
-
-
污染物排放管控
-
-
环境风险管控
-
-
资源开发效率
1、原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2、煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4、限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。

本项目为商品混凝土站建设项目，不属于
矿产资源开发项目
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社，主要建设生产拌合区、原料堆场等。本项目厂区所占用土地属于伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社村民委员会集体土地，并与村民委员会签署了合作协议（见附件）。伊金霍洛旗富砾凯混凝土有限公司已取得内蒙古自治区林业和草原局使用草地审核同意书及本项目选址用地是否占用自然保护地、草原核心保护区答复意见的函（见附件）。建设单位于2024年11月对本项目建设范围进行了文物核查，并取得了《伊金霍洛旗文物保护和旅游事业发展中心关于核实富砾锴混凝土拌合及水稳沥青拌合项目用地范围内文物审查意见的函》（见附件）。

因此，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、基本农田保护区、不属于鄂尔多斯划定的生态保护红线范围。
综上所述，本项目从环保角度选址合理。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、工程建设内容
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社，占地面积29亩，以沙子、石籽、水泥、沥青为原材料，建设沥青、混凝土及水稳料生产线3条，并配套建设其他辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。工程组成一览表详见表2。

本项目新建车间、办公区、安装混凝土搅拌站一台，沥青拌合站一台、水稳搅拌站一台。
表2建设项目组成一览表

工程

类别

工程名称

工程规模

备注

主体

工程

混凝土

搅拌站
占地面积4000m2，混凝土搅拌生产线设2台混凝土搅拌机、6个上料仓，6条皮带，年生产混凝土60万吨。
新建
水稳

搅拌站
占地面积4000m2，水稳料生产线设1台水稳搅拌机，5个上料仓，2条皮带，年生产水稳料200万吨。
新建

沥青

拌合站
占地面积4000m2，沥青拌合生产线设2台沥青搅拌机，6个上料仓，6条皮带，年生产沥青150万吨。
新建

辅助工程
办公

生活区
位于厂区的东南角，占地面积为300m2。
新建
化粪池
新建一座20m3的化粪池，用于收集员工生活污水。
新建

沉淀池
新建1座150m3的沉淀池用于收集搅拌系统冲洗水。
新建

危废库
新建1座50m2危废库，做基础防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层渗系数≤10-7m/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数小于等于10-10cm/s，用于暂存维修生产过程中需要少量的废润滑油及废活性炭。
新建

导热油炉

新建导热油炉1座，使用电加热方式。用于石油沥青加热使用。

新建

加热滚筒

新建卧式加热滚筒1座，用于沥青混合料碎石加热，采用燃油加热方式。

新建

地磅房
位于厂区的西侧，配有地磅，用于称重进厂原料质量。
新建
储运工程
筒仓
水稳料生产线配套2个水泥筒仓，混凝土生产线配套8个筒仓，其中水泥筒仓4个、粉煤灰筒仓2个、矿粉筒仓2个。筒仓产生的粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理由仓顶自带排口排放，每座筒仓配套1套仓顶脉冲布袋除尘器，共计10套。
新建
沥青罐
新建沥青储罐3个，50t/个，不锈钢材质，用于暂存生产原料沥青。3个沥青储罐废气配套建设3套电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒外排。含输送泵、导热油加热器，使用导热油炉将石油沥青加热至150～180℃。
新建

原料棚
原料棚1座，占地面积为6000m2，位于厂区的北侧，用于储存原料沙子、石籽及沥青碎石，通过全封闭储棚+移动式雾炮抑尘（2台），单台雾炮喷射半径为50m，覆盖面积7850m2，设置2台雾炮可满足抑尘覆盖需求。
新建

外加剂

储罐
设有2个外加剂储罐，单罐容积为4.15t，位于混凝土拌合区。
新建

公用

工程

供水系统
生活用水为自来水；生产用水由煤矿疏干水提供，厂区内设有1个50m3储水罐。
新建
排水系统
搅拌系统冲洗水及脱硫废水经沉淀池（1座、150m3）沉淀后回用于搅拌系统；生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理。
新建
供电系统

由新街变电所提供，可以满足项目需求
新建
供热系统
办公生活区利用空气能供暖，生产区无需供暖，导热油炉使用电加热方式；沥青碎石使用燃油加热滚筒加热。
新建
环保工程

废水治理

搅拌系统冲洗水及脱硫废水经沉淀池（1座、150m3）沉淀后回用于搅拌系统；生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理。
新建
废气治理

搅拌机为全封闭设备，搅拌过程加水，并按设定的顺序进料。
新建
水泥仓、粉煤灰仓、矿粉进料过程产生的粉尘经仓顶脉冲布袋除尘器处理后由仓顶自带排口排放，每座筒仓配套1套仓顶脉冲布袋除尘器，共计10套。
新建
原料暂存转运废气：全封闭储棚+雾炮抑尘（2台）。
新建
沥青加热废气和混合搅拌废气经电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器+15m高排气筒外排。
新建

加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放。

新建

物料运输、储存和装卸粉尘全封闭，地面硬化，并设2台洒水车定期洒水。

新建

噪声治理

厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声。

新建
固废治理

生活垃圾经垃圾桶集中收集后，定期拉运至环卫部门指定地点处置。除尘灰掺入原料用于水稳料生产，不外排。脱硫石膏收集后在危废库暂存，定期外售周围砖厂，用于制砖。
新建
废矿物油及废油桶、导热油炉废油、废活性炭：分区暂存于危废库内，最终交由有资质单位拉运处置。
新建
防渗
项目对化粪池和沉淀池进行一般防渗，危废暂存间进行基础防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层渗系数≤10-7m/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数小于等于10-10cm/s，委托有处理危废资质单位处置，其他区域进行简单地面硬化。
新建

3、主要设备

主要设备情况见下表。

表3主要设备一览表
序号

名称

单位
数量

1
搅拌机
台
3
2
上料仓
个

17
3
水泥仓
座

6
4
粉煤灰仓
座

2
5
矿粉仓
个
2
6
沥青罐
个
3
7
加热滚筒
个
1
8
外加剂储罐
座

2
9
皮带输送机
条

14
10
重油罐
个
1
11
脉冲布袋式除尘器
台
10
12
储水罐
个
1
13
装载机
台
6
14
洒水车
台

2
15
雾炮
台
2
16
脱硝系统
套
1
17
高效脱硫塔
套
1
4、平面布置
本项目生产拌合区位于厂区内中部，包括上料仓、运输皮带、搅拌系统、水泥仓和粉煤灰仓、外加剂储罐等；原料堆场及危废库布置在厂区北侧；废水沉淀池及地磅位于厂区西侧；生活办公区位于厂区东侧，厂区出入口设在厂区南侧。项目厂区平面布置图见附图2。[image: image3.png]Am

=]

ODREEX
QI
QKRR
@RBLHA
OVt
@i
ottt
@i
OfEKE
@SR




图2建设项目平面布置图
5、产品方案及原辅材料
表4主要原辅材料消耗情况一览表

序号
生产线
名称
使用量
单位
备注
1
沥青混合料生产线
沥青
75000
t/a
暂存于沥青罐
碎石
1425000
暂存于原料库，根据道路维护需要不同进行配比
重油
3750
t/a
加热滚筒使用
水
9000.24
t/a

脱硫系统用水、尿素溶解用水
尿素
0.08
t/a

还原剂

氢氧化钠

0.256
t/a

碱性脱硫剂
2

水稳料生产线
水
128000
m3/a
暂存于储水罐
水泥
100000
t/a
暂存于水泥筒仓
砂石
1772000
暂存于原料库，根据道路维护需要不同进行配比
3
混凝土生产线
水泥
40000
t/a
暂存于水泥筒仓

砂石
550000
暂存于原料库，根据道路维护需要不同进行配比

粉煤灰
20000
暂存于粉煤灰筒仓
矿粉
10000
暂存于矿粉筒仓
外加剂
1000
暂存于外加剂储罐
水
20000
m3/a

暂存于储水罐

本项目原辅材料理化性质见下表。

表5主要原辅材料理化性质及功能
名称

理化性质

水泥

主要成分为硅酸钙，是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，具有很高的白度，色泽明亮。

改性沥青

它是在天然沥青中掺加橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂（改性剂），或采取对沥青轻度氧化加工等措施，使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青混合料。改性沥青其机理有两种，一是改变沥青化学组成，二是使改性剂均匀分布于沥青中形成一定的空间网络结构。改性沥青可进一步提高路面抗流动性，即高温下抗车辙的能力；提高柔性和弹性，即低温下抗开裂的能力；提高耐磨耗能力和延长使用寿命。目前改性道路沥青主要用于机场跑道、防水桥面、停车场、运动场、交通路面、交叉路口和路面转弯处等特殊场合的铺装应用。

聚羧酸系外加剂

本项目外加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂（PolycarboxylateSuperplasticizer）是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂。广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状。该产品绿色环保，不易燃，不易爆，可以安全使用火车和汽车运输。

导热油

在许用温度范围内，热稳定性较好，结焦少，使用寿命较长；在许用温度范围内，导热性能、流动性能及可泵性能良好；低毒无味，不腐蚀设备，对环境影响很小；凝固点较低，沸点较高，低沸点组分含量较少；在许用温度范围内，蒸汽压不高，蒸发损失少；温度高于70℃时，与空气接触会被强烈氧化，其受热工作系统需密封，而只允许其在70℃以下的温度与空气接触；受热后体积膨胀显著，膨胀率远大于水；温升100℃，体积膨胀率可达8%～10%；过热时会发生裂解或缩合，在容器、管道中结焦或积炭；混入水或低沸点组分时，受热后蒸气压会显著提高；闪点、燃点及自燃点均较高，在许用温度及密闭状态下不会着火燃烧；根据设备作业环境，建议选择适宜的低温性能的导热油。导热油更换频率视实际运行工况而定。

矿粉
矿粉一般是指将开采出来的矿石进行粉碎加工后所得到的料粉。
粉煤灰
粉煤灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加，成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有毒化学物质还会对人体和生物造成危害。但粉煤灰可资源化利用，如作为混凝土的掺合料等。
本项目产品方案见下表所示。
表6项目产品方案一览表

序号

产品名称

单位

产量（万）

备注

1

混凝土
万吨
60
外售，可根据市场需求减产

2
水稳拌合料
万吨
200
外售，可根据市场需求减产
3
沥青
万吨
150
外售，可根据市场需求减产
6、公用工程

（1）供水工程

本项目生活用水采用外购桶装水，生产用水由煤矿疏干水提供，厂区内设有1个50m3储水罐。

生活用水：本项目职工人数为15人，年工作330天，职工生活用水量按60L/d·人计，则项目生活用水量为0.9m3/d（297m3/a）。

生产用水：本项目生产用水主要是拌合工艺用水。根据建设单位提供的混凝土产品生产过程中各原辅材料配比，拌合工艺用水量为448.48m3/d（148000m3）。项目搅拌机每天工作结束后冲洗1次/d，清洗用水量为0.3m³/d，每年生产按330d计，则99m³/a，冲洗废水倒入沉淀池进行沉淀后重复利用。

脱硫系统用水：根据企业提供资料，本项目脱硫用水产生量为30m3 /d
（9900m3/a），其中回用水量为24m3/d（7920m3/a）。

尿素溶解用水：脱硝用尿素溶解用水量为3m3/t，本项目尿素用量为0.08t/a，则用水量为0.24m3/a（0.0007m3/d）。
雾炮洒水：本项目原料棚占地面积6000m2，在棚内和上料口分别设置一台移动式雾炮机抑尘，单台雾炮喷射半径为50m，覆盖面积7850m2，可满足原料棚及上料口抑尘覆盖需求。工艺抑尘用水如下表所示。

表7项目工艺控尘用水情况

序号
产尘点
喷水方式
喷水计量
喷水时间
喷水量
1
上料口/原料棚
2台雾炮车
25L/min·个
8h/d(330d)
12m3/d(3960m3/a)
（2）排水工程
本项目职工生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.72m3/d（237.6m3/a），生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理。

生产废水主要为冲洗废水和脱硫废水，冲洗废水产生量按90%计算，则冲洗废水产生量为0.24m3/d（79.2m3/a），脱硫废水产生量为1980m3/a，经厂区1座150m3沉淀池处理后全部回用于生产，不外排。

拌合工艺用水全部进入产品，无废水产生；雾炮抑尘用水、绿化用水、尿素溶解用水全部消耗，无废水产生。
项目水平衡见表8，水平衡图见图3。

表8项目水平衡一览表单位m3/d

用水项目

用水量

损耗量

循环水量
排水量

备注

生活用水
0.9
0.18
-

0.72
生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理
拌合工艺用水
448.48
448.48
-
-
全部进入产品
搅拌机冲洗用水
0.3
0.06
0.24
-
沉淀池处理后全部回用于生产，不外排
脱硫废水
30
6
24
-
雾炮洒水
12
12
-
-
全部进入产品
尿素溶解用水
0.0007
0.0007
-
-
全部进入产品
合计

491.6807
466.7207
24.24
0.72
-
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图3项目用水平衡图（m3/d）
（3）供电工程

本项目供电由新街变电所提供。

7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，年生产天数约为330d，每天生产时间24小时，实行三班两倒制度。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节
1、工艺流程
项目施工期主要工艺流程及产污环节图如下。
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图4施工期工艺流程及产污环节图

2、产污环节分析

（1）废气

土建施工、土石方堆存和运输过程中产生的扬尘；施工车辆尾气。

（2）废水

施工人员产生的生活污水；施工生产及车辆、机械检修清洗产生的施工废水。

（3）噪声：施工期噪声主要为基础工程阶段、主体工程阶段、装饰工程阶段及设备安装阶段产生的噪声。

（4）固体废弃物：施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。
二、运营期工艺流程和产排污环节

1、工艺流程
项目运营期主要工艺流程及产污环节图如下：
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图5混凝土生产线运营期主要流程及产污环节图

混凝土生产工艺过程描述：
（1）原料卸车及储存

本项目生产所需要的原料有石籽、沙子、水泥、沥青、外加剂和水。水泥、粉煤灰、矿粉等粉状原料由专用罐车运至厂内，卸料时罐车的胶皮管与筒仓铁管相连接，通过气压压入筒仓内，筒仓上方配套有除尘设施；石籽、沙子由车辆运至各自原料堆存区；外加剂泵入外加剂储罐中备用。

（2）上料

原料堆场的石籽、沙子由装载机铲入上料仓，筒仓内的物料由螺旋输送机送至电子秤称量后，电子阀自动打开进入搅拌系统中。搅拌机位于待料槽下方，搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料，在搅拌机中与石子、砂子、水泥、粉煤灰等充分混合，搅拌的成品由搅拌车运往外界使用。整个生产过程采用全密闭、湿法作业，无筛分作业。
（3）混合搅拌

经过计量后的各种原料进入全封闭搅拌机中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。搅拌机工作原理：在搅拌机内相互翻转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。
（4）出料

生产出的成品由罐车直接装运。每天生产结束后，对搅拌机、罐车进行冲洗，其中罐车在洗车平台产生的清洗废水直接进入沉淀池，搅拌机产生的清洗废水由罐车运至沉淀池。
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图6沥青混合料运营期工艺流程及产排污节点图

沥青混合料生产工艺流程简述：

原料库不同粒径碎石根据产品要求不同进行配比通过装载机运送到上料仓，上料仓内级配碎石经全封闭皮带输送至拌合站混合滚筒内进行加热，碎石经加热后可以更好地与沥青进行粘合；沥青罐内沥青通过导热油炉（本项目导热油炉使用电加热）循环加热融化，融化后的沥青通过提升泵输送至拌合站混合滚筒内；进入拌合站混合滚筒内的级配碎石和沥青通过滚筒不断转动混合，本项目采用全自动一体化沥青拌合站，完成混合后产品沥青混合料由运输车辆直接拉运出厂，不在厂区内暂存。
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图7水稳料运营期工艺流程及产排污节点图
脱硝系统：

SCR技术脱硝原理为：在催化剂作用下，向温度约280～420℃的烟气中喷入氨，将NOX还原成N2、NO2和H2O。脱硝效率67%。
脱硫系统：
烟气经布袋除尘器除尘后进入脱硫塔，烟气在脱硫塔内由下向上并与雾化脱硫液接触，烟气与脱硫液中的碱性脱硫剂在雾化区内充分接触反应，完成烟气的脱硫吸收和进一步除尘。

脱硫的化学过程发生以下反应：

2NaOH＋SO2＝Na2SO3+H2O                                  （1）
Na2SO3＋SO2＋H2O＝2NaHSO3                               （2）

碱性较高时（PH＞9）以（1）式为主要反应；碱性降低时（5＜PH＜9），则按（2）式反应。

吸收了SO2的脱硫废水流入沉淀池，然后由人工清理这个沉淀池的脱硫石膏，脱硫石膏暂存于一般固废暂存库，全部外售综合利用，沉淀后的上层液由循环泵打入脱硫塔循环使用。

废水用消石灰再生：

CaO＋H2O＝Ca（OH）2                                                                （3）
Ca（OH）2＋Na2SO3＝2NaOH+CaSO3                                            （4）
Ca（OH）2＋2NaHSO3＝Na2SO3＋CaSO3• H2O＋H2O    
水稳料生产工艺流程简述：
原料库不同粒径碎石根据产品要求不同进行配比通过装载机运送到上料仓，上料仓内级配砂石通过全封闭皮带输送至水稳料拌合站内，根据企业配比需求同时加入一定量的水及水泥，通过拌合站搅拌后生产出产品水稳料，水稳料直接由运输车辆拉运出厂，不在厂区内暂存。

2、产排污环节
（1）废水

运营期产生的废水主要为生活污水、搅拌机清洗废水、脱硫废水。

（2）废气

运营期产生的废气主要为石籽、沙子堆存及装卸粉尘；搅拌粉尘；皮带输送粉尘；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘；滚筒加热废气；沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐产生废气。

（3）噪声

项目产生的噪声主要为机械噪声和车辆运输噪声。
（4）固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、废活性炭、废导热油、废矿物油、废油桶、除尘灰、脱硫石膏。

表9危险废物种类一览表
序号

废物名称

废物类别

废物代码

来源及产生工序

1

废矿物油
HW08废矿物油与含矿物油废物

900-200-08

日常检修维护过程中产生

2
废导热油
900-249-08

3
废油桶
HW49

其他废物

900-039-49

含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等

4
废活性炭
HW49

其他废物

900-039-49

烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与本项目有关的

原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	空气环境质量现状

（1）常规污染物
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

本次评价设定的评价基准年为2023年，根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公告》，2023年，全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外其他盟市其他各项污染物均达标。

本项目位于鄂尔多斯市东胜区，根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公告》，本项目区域各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。

（2）特征污染物
根据项目区现状特点和工程特征判别，确定本项目大气环境的特征因子为TSP、苯并〔a〕芘、氮氧化物和非甲烷总烃，建设单位委托鄂尔多斯市清蓝环保有限公司于2024.8.24-2024.8.27对特征因子进行现状监测，苯并〔a〕芘委托北京华成星科检测服务有限公司于2024.8.24-2024.8.27对特征因子进行现状监测，监测点位情况见表10，监测点位图见附图3。
表11监测点位情况一览表
序号
点位名称
点位与厂界方位及距离

点位坐标
1
厂址下风向1#
厂界东侧10m
E:109.330817345

N:39.120133482
检测结果如下。
表12环境空气监测结果统计一览表
污染物

评价指标

现状浓度

标准值

最大浓度占标率（%）
超标率（%）
超标倍数

达标情况

TSP

24h平均浓度值

153-163
μg/m³

300

μg/m³

54.3%
0

0

达标

苯并〔a〕芘
24h平均浓度值

9×10-6L

μg/m³
0.0025

μg/m³

0.18%
0
0
达标

氮氧化物
24h平均浓度值

7-8
μg/m³
100

μg/m³

8%
0
0
达标

非甲烷总烃
1小时平均浓度值

0.78-1.00
mg/m³
2.0

mg/m³

50%
0
0
达标

根据表3-2，监测期间TSP、苯并〔a〕芘和氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》》中的推荐值要求。 
2声环境
①监测点及监测频次

监测因子：等效连续A声级。

检测时间：2024.8.24-2024.8.25
监测布点：厂界外东南西北1m处各布设1点。

表13噪声监测点位置及监测因子一览表
序号

监测点名称

具体位置

功能区

监测因子

1

厂界东侧

厂界外1m处

2类区

等效连续A声级

2

厂界南侧

厂界外1m处

3

厂界西侧

厂界外1m处

4

厂界北侧

厂界外1m处

②检测结果

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社，根据声功能区划，建设地址位于噪声环境2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准值。根据鄂尔多斯市清蓝环保有限公司对本项目四周的声环境现状进行监测，监测结果见表13。

表14项目四周声环境质量现状监测结果
序号

测量方位

昼间dB（A）
夜间dB（A）
是否达标

检测结果

标准限值

检测结果

标准限值

2024.8.24
2024.8.25
2024.8.24
2024.8.25
1

东厂界

55
56
60
45
44
50
达标

2

西厂界

56
57
45
48
达标

3

南厂界

53
54
48
46
达标

4

北厂界

51
53
46
45
达标

监测结果表明，项目所有监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。表明项目所在地在监测期间声环境质量较好。
3地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目涉及的沥青罐使用全封闭不锈钢材质、沥青输送使用过程均处于全封闭状态，同时地面进行硬化处理，不会对地下水和土壤造成污染。

本项目采取相应的环保措施后，对项目评价范围内地下水及土壤影响极小，因此本次环境影响评价不对地下水及土壤环境质量现状进行调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇乌豋柴达木村三社，建设单位于2024年11月对本项目建设范围进行了文物核查，并取得了《伊金霍洛旗文物保护和旅游事业发展中心关于核实富砾锴混凝土拌合及水稳沥青拌合项目用地范围内文物审查意见的函》（见附件）。
根据项目周边现状、现场勘查及建设项目的特点，项目区及其评价范围内无水源保护区、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标；亦无常年地表水系、无水库和国家珍稀动植物。

根据现场踏勘，本项目500m范围内无地下水环境敏感目标、50m范围内无声环境敏感目标。

表15主要环境质量保护目标

环境

要素

环境保护对象

方位

距厂址距离

环境

功能

人口（人）
功能目标

大气

散户居民1
SE
60m
居民区
1户
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

散户居民2
E
140m
居民区
1户
散户居民3
E
78m
居民区
2户
散户居民4
NE
420
居民区
1户
噪声

厂界外50m范围内无声环境保护目标。
地下水
厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
[image: image9.png]


图6建设项目评价范围及保护目标分布图

	污染
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放控
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准
	1、大气污染物排放执行标准

（1）施工期

本项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值，排放限值见表16。

表16施工期大气污染物排放限值要求
污染物
无组织排放监控浓度限值（mg/m3）
颗粒物
周界外浓度最高点1.0
（2）运营期

运营期原料库产生的无组织粉尘、皮带输送粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。沥青搅拌、成品沥青卸料及沥青储罐产生的苯并〔a〕芘、沥青烟及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。加热滚筒燃烧废气颗粒物、二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）燃煤（油）炉窑二级排放标准，氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准；详见下表。

表17运营期无组织废气排放限值要求
污染物

无组织排放监控浓度

监控点

无组织排放限值

颗粒物

周界外浓度最高点

0.5mg/m3
苯并〔a〕芘
0.008μg/m3
非甲烷总烃
4.0mg/m3
沥青烟
生产设备不得有明显的无组织排放存在

表18运营期有组织废气排放限值要求
污染物

最高允许排放浓度mg/m3
最高允许排放速率kg/h

排气筒高度m

二级

苯并〔a〕芘
0.30×10-3
15

0.050×10-3
非甲烷总烃
120

15

10

沥青烟
75

15

0.18

表19工业炉窑大气污染物排放标准
序号

污染物

浓度限值（mg/m3）

排放速率（kg/h）

限值来源

1

颗粒物

200

/

《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

2

二氧化硫

850

/

3

氮氧化物

240

0.77

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2、噪声排放执行标准

（1）施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表20。
表20施工期噪声排放限值要求
污染来源
标准限值[dB(A)]
建设施工
昼间
夜间
70
55
（2）运营期

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准。
表21运营期噪声排放限值要求

时段
昼间
夜间
2类区标准
60dB(A)
50dB(A)
3、废水排放执行标准
本项目污废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排放要求。

4、固体废物排放执行标准

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	总量

控制

指标
	本项目总量控制指标二氧化硫排放量为2.1375t/a、氮氧化物排放量为4.455t/a、非甲烷总烃0.01875t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、大气污染防治措施
本项目施工期环境影响主要为土建施工、土石方堆存和运输过程中产生的扬尘；施工车辆尾气。

土建施工、土石方堆存和运输过程中产生的扬尘

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、土石方的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

施工期间扬尘影响范围较小，重污染带位于施工场地内，针对施工阶段的施工安排随机性较强等情况，建设单位采取以下措施以减轻其影响：

①合理安排工期，尽量使土石方开挖等对土层扰动大的作业期避开大风季节，以减轻扬尘影响；

②施工场地定期洒水，防止扬尘产生，有风日加大洒水量及洒水次数。

③散装物料装卸应尽可能降低落差、轻装慢卸，车辆上应覆盖篷布。散装易起尘物料应尽可能避免露天堆放，若露天堆放应加以覆盖。

④运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘。

⑤运输车辆经过村庄时要求减速慢行。

⑥建设单位应配置洒水车辆，可收集利用施工废水在运输道路和施工区定时洒水，干旱、多风季节可增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率），以保持地面和空气湿润，减少起尘量。

（2）施工车辆尾气
以燃油为动力的施工机械和运输车辆，在施工场地会排放一定量的燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx、SO2、烟尘等，这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小，同时施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。评价建议缩短怠速、减速和加速的时间，另外建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少CO、HC、NOx等汽车尾气对施工人员及周围环境的影响。
在采取上述措施后，可显著减轻施工活动对周边环境空气质量带来的不良影响。

2、废水污染防治措施
（1）施工废水

施工期产生的废水主要产生于施工机械维修冲洗废水。机械车辆维修冲洗废水中含泥沙及少量污油，其主要污染物为SS、石油类。在施工现场建造临时沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水经处理后循环回用。同时对施工废水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境，加强施工管理，实施工地节约用水，减少项目施工污水的排放量。

（2）生活污水

依托场地内现有化粪池，施工人员产生的生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理，不会对外环境产生影响。

综上，施工期施工废水及生活污水均得到妥善处置，不直接排入外环境，不会对水环境产生污染。

3、噪声污染防治措施
（1）噪声源

建筑施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或突发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值79～89dB（A））特征，在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经衰减后的噪声。

在施工期间主要有挖掘机、装载机等施工设备和运输车辆产生的噪声，各种施工机械设备产生噪声情况见表22。

表22施工机械设备产生噪声声源情况

序号
设备名称
噪声级/[dB（A）]
距离/（m）
1

装载机
85.7

5
2
混凝土振捣器
79

5
3
电锯、电刨
9

5
4
运输车辆
79.2

5
（2）施工噪声防治措施及影响分析

施工期间夜间禁止施工，建设单位在昼间施工时已采取的噪声防治措施为：

①合理安排施工时段，合理布局施工场地，夜间禁止施工。避免大量噪声设备同时使用。

②选用低噪声设备，多种措施降噪。

③加强施工管理，降低人为噪声影响。

④加强车辆管理，多种措施防治施工交通噪声，减少影响。

在采取上述措施后，施工噪声不会对周围环境造成明显影响，未收到周边居民投诉。
4、固体废弃物污染防治措施
本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工建筑垃圾。在施工过程中，应对各类垃圾分类堆放、分类处理，所有废物应及时堆放在规定地点，禁止乱堆乱放，并做到日产日清，避免出现脏乱等现象。

施工垃圾主要为基坑开挖产生的土石方及建筑废料。建筑废料主要为施工中砖、水泥、木材，建筑废料可回收的作为营运期生产原料回收利用，不可回收的送至相关部门指定处理点处理。
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	一、大气环境影响分析和污染防治措施

运营期产生的废气主要为石籽、沙子堆存及装卸粉尘；搅拌粉尘；皮带输送粉尘；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘；滚筒加热废气；沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐产生废气。
1、石籽、沙子堆存及装卸粉尘
原料装卸、堆存粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附表2的《工业源固体物料堆存颗粒物核算系数手册》计算。

①工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image10.png]P=ZC#+FC= (NCxDx(ab)+ 2ExS}x107




式中：P—颗粒物产生量（单位：t）；

ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：t）；

FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：t）；

NC—指年物料运载车次（单位：车）；

D—指单车平均运载量（单位：t/车）；

本项目年装卸、堆存原料共计2464500t，即NC×D=2464500t；

(a/b)—指装卸扬尘概化系数（单位：kg/t)，a指各省风速概化系数，见附录1，b指物料含水率概化系数，见附录2，本项目位于内蒙古自治区，平均风速2.91m/s，风速概化系数a=0.0017；物料含水率概化系数b=0.0017；a/b=1；

Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（单位：kg/m2）；本项目参照石灰石产品取3.6062；

S—指堆场占地面积（单位：m2）；本项目原料堆存区占地总面积为6000m2
经计算，原料装卸、堆存粉尘产生量为P=2507.8t。

②工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：

[image: image11.png]Ue=Px(1=Cp)x(1=T,)




式中：P—颗粒物产生量（单位：吨）；

Uc—颗粒物排放量（单位：吨）；

Cm—颗粒物控制措施控制效率（单位：%），见附录4；本项目采取洒水抑尘的粉尘控制措施效率为74%；

Tm—堆场类型控制效率（单位：%），见附录5；本项目原料堆放区全封闭，控制效率为99%。

经计算，原料装卸、堆存粉尘排放量为Uc=6.52t。
2、水泥、粉煤灰、矿粉筒仓粉尘

本项目所用水泥、粉煤灰及矿粉储存在筒仓内，会产生少量的呼吸粉尘，《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中无明确系数，因此本项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》贮仓排气颗粒物产生系数0.12kg/t，矿粉用量10000t/a，水泥用量140000t/a，粉煤灰20000t/a，则粉尘产生量约为20.4t/a，通过仓顶自带的布袋除尘器处理后无组织外排，筒仓与仓顶自带布袋除尘器为一体化设计，可收集所有筒仓呼吸粉尘，布袋除尘器末端治理技术平均去除效率99.7%，外排废气量0.0612t/a。由于筒仓不具备监测条件，因此，筒仓污染物排放按无组织进行监控，污染物排放量较小，厂界无组织颗粒物排放浓度可以满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3浓度排放标准限值，可以做到达标排放。

3、搅拌粉尘
本项目设3台搅拌机，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》的公告（生态环境部公告2021年第24号）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中“各种水泥制品—物料混合搅拌”颗粒物产污系数核算。颗粒物产污系数为0.13kg/t-产品，项目服务期限内生产规模为260万t，则粉尘的产生量为338t，项目搅拌机为封闭设备，且搅拌过程加水，可有效减少颗粒物的排放量，抑尘效率取95%，则混合搅拌工序颗粒物的排放量为16.9t。
综上所述，本项目各污染源采取相应的污染防治措施后，可大大降低各污染工序颗粒物的排放，颗粒物排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。
4、皮带输送粉尘
本项目皮带输送粉尘主要由上料仓至拌合站滚筒输送过程产生，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（3021水泥制品制造行业系数手册）中混凝土制品的水泥、砂子、石子等输送环节：粉尘产生系数为0.12kg/t产品，本项目混凝土及水稳料产量为260万t/a，则粉尘产生量为312t/a。
本项目采用全封闭输送皮带输送物料，抑尘效率为95%，则皮带输送粉尘排放量为15.6t/a。本项目采用相应的环保措施后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值。

5、滚筒加热废气
本项目沥青混合料生产过程中需要对碎石加热，加热后的碎石可以更好地与沥青黏合。本项目采用重油作为燃料，根据企业提供资料，每生产1万t沥青混合料需要25t重油加热碎石，则本项目重油使用量为3750t/a。重油燃烧过程会产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。本项目加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放。
本次滚筒加热废气采用系数法进行计算，参照《锅炉产排污量核算系数手册》中“重油-室燃炉”相关产排污系数，具体系数如下：
表23滚筒加热废气产排污系数取值表
序号
污染物名称
产污系数
末端治理技术
去除率
取值来源
1
废气量
15367Nm3/t-原料
/
/
《锅炉产排污量核算系数手册》
2
颗粒物
3.28kg/t原料
袋式除尘器
99.6%
3
二氧化硫
19Skg/t原料
双碱法
70%
4
氮氧化物
3.6kg/t原料
SCR
67%
①废气量
参照《锅炉产排污量核算系数手册》中“重油-室燃炉”废气量产污系数为15367Nm3/t-原料，则滚筒加热废气产生量为5.76×107m3/a。
②颗粒物
参照《锅炉产排污量核算系数手册》中“重油-室燃炉”颗粒物产污系数为3.28kg/t原料，本项目重油使用量为3750t/a，则颗粒物产生量为12.3t/a。
本项目加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放，颗粒物处理效率为99.6%，则颗粒物的排放量为0.00492t/a，排放浓度为0.09mg/m3，排放速率为0.0006kg/h，排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级标准。
③二氧化硫
参照《锅炉产排污量核算系数手册》中“重油-室燃炉”二氧化硫产污系数为19Skg/t原料，根据厂家提供数据本项目利用的重油为超低硫燃料油，含硫量一般为0.10%以下，本次评价取重油中含硫量为0.1%，则本项目重油使用量为3750t/a，则二氧化硫产生量为7.125t/a。
本项目加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放，二氧化硫处理效率为70%，则二氧化硫排放量为2.1375t/a，排放浓度为37.11mg/m3，排放速率为0.27kg/h。排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级标准。
④氮氧化物
参照《锅炉产排污量核算系数手册》中“重油-室燃炉”氮氧化物产污系数为3.6kg/t原料，本项目重油使用量为3750t/a，则氮氧化物产生量为13.5t/a。
本项目加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放，处理效率为67%，则氮氧化物排放量为4.455t/a，排放浓度为77.34mg/m3，排放速率为0.5625kg/h。排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准。
6、沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐产生废气
本项目沥青卸料入罐、搅拌产品卸料装车以及沥青罐加热过程均会产生沥青烟气，本项目沥青卸料入罐、搅拌均在密闭设备、管道进行。针对沥青卸料、加热储存过程的呼吸口和搅拌、卸料装车工序产生的沥青烟气均密闭收集至1套沥青烟净化设施处理，收集效率100%，设计风量30000m3/h，采用工艺为“电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器”。沥青烟气主要污染物包括沥青烟、苯并〔a〕芘和挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。
①沥青烟
参考《沥青搅拌设备沥青烟排放机理及控制研究》（焦信信，长安大学专业硕士学位论文，2018年），该论文对沥青搅拌设备（包括沥青罐、搅拌缸和卸料口）的沥青烟产生机理进行了全面分析研究，并进行了相关实验，确定了实际生产过程中沥青烟的排放系数为6.3×10-4kg/t混合料。参考该排放系数，本项目年生产混合料150万t，则搅拌、卸料装车工序及沥青罐产生的沥青烟量为0.945t/a。
②苯并〔a〕芘
参考《工业生产中有害物质质量手册》第一卷（拉扎列夫，化学工业出版社，1987年12月出版）及《有机化合物污染化学》（金相灿，清华大学出版社，1990年8月出版），沥青在加热（150~170℃）过程中苯并〔a〕芘气体产生量为0.01~0.015g/t。本次评价取0.015g/t，本项目使用沥青量75000t/a，则苯并〔a〕芘产生量为1.125×10-3t/a。
③挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）
根据《工业生产中有害物质手册》（化学工业出版社）、《有机化合物污染化学》（清华大学出版社）及《壳牌沥青手册》（壳牌大中华集团）的有关资料，每吨石油沥青在加热120℃加热到160℃过程中可产生非甲烷总烃2.5g/t，本项目年使用沥青量为75000t/a，则本项目沥青加热、搅拌及卸料工序非甲烷总烃产生量为0.1875t/a。
本项目拟采用集气罩收集后使有机废气进入“电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器”，进一步提高了沥青烟废气的去除效率，针对沥青烟及挥发性有机物设计去除效率在95%以上，针对苯并[a]芘去除效率在98%以上。
本项目废气收集效率100%，风机设计风量30000m3/h，保守沥青烟和VOCs的净化效率取值90%，苯并[a]芘的净化效率取值95%，处理后的沥青烟气经1根15m高的排气筒高空排放。
则沥青烟排放量为0.0945t/a，排放浓度为0.40mg/m3，排放速率为0.012kg/h；苯并〔a〕芘放量为5.625×10-5t/a，排放浓度为2×10-4mg/m3，排放速率为7.1×10-6kg/h；非甲烷总烃排放量0.01875t/a，排放浓度为0.079mg/m3，排放速率为0.002kg/h。
本项目采取以上措施后，沥青搅拌、成品沥青卸料及沥青储罐产生的沥青烟、苯并〔a〕芘及非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。
表24大气污染物排放情况一览表
污染物名称
排放形式
排放浓度
排放速率
排放量
颗粒物
无组织
≤1mg/m3
/
39.0812t/a
有组织
0.09mg/m3
0.0006kg/h
0.00492t/a
沥青烟
有组织
0.40mg/m3
0.012kg/h
0.0945t/a
苯并〔a〕芘
有组织
2×10-4mg/m3
7.1×10-6kg/h
5.625×10-5t/a
非甲烷总烃
有组织
0.079mg/m3
0.002kg/h
0.01875t/a

无组织
≤4.0mg/m3
/
/
二氧化硫
有组织
37.11mg/m3
0.27kg/h
2.1375t/a
氮氧化物
有组织
77.34mg/m3
0.5625kg/h
4.455t/a
2、水环境影响分析和污染防治措施
本项目运营期废水主要为生活污水，生产废水主要为搅拌机冲洗废水、脱硫废水。
生活污水：本项目生活用水量为0.9m3/d（297m3/a），职工生活污水产生量按生活用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.72m3/d（237.6m3），生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理。

生产废水：
a、搅拌机冲洗废水

项目搅拌机每天工作结束后冲洗1次，清洗用水量为0.3m³/d，每年生产按330d计，则99m³/a,冲洗废水倒入沉淀池进行沉淀后重复利用。

b、脱硫废水

本项目脱硫用水产生量为30m3 /d（9900m3/a），其中回用水量为24m3/d（7920m3/a），则脱硫废水产生量为1980m3/a，经沉淀池沉淀后回用。

3、声环境影响分析和污染防治措施
本项目所在区域周边50m范围内无声环境敏感目标，本次评价至四侧厂界外1m，进厂界达标论证。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），结合本项目声源的噪声排放特点，选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下：

（1）噪声距离衰减模式

[image: image12.png]Ly(r) = Ly(r0) —20lg(r/r0) — TL




式中：[image: image13.png]Li(r)



：距离声源r处的A声级，dB（A）；

[image: image14.png]Li(r0)



：距离声源中心r0处的A声级，dB（A）；

r、r0：距声源的距离，m；

TL：墙壁隔声量，TL取0dB（A）。

（2）噪声叠加模式
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式中：[image: image16.png]


：建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

[image: image17.png]


：预测点的背景值，dB(A)。

本项目噪声预测结果见下表所示。

表25本项目厂界噪声预测结果
声源

运行时段

贡献值dB（A）

背景值dB（A）

预测值dB（A）

标准值

达标情况

源强

位置

距离厂界距离

昼间

75

厂区中心

东

60m

昼间

34.44

47

47.23

60

dB(A)

达标

南

30m

40.46

48

48.70

达标

西

70m

33.10

54

54.04

达标

北

70m

33.10

48

48.14

达标

本项目建设后，全厂设备噪声经基础减振及距离衰减后，在厂界可达标排放。根据现场调查，项目50m范围内无声环境保护目标的，项目运营期产生的噪声通过治理后对周围声环境影响较小。

项目具体通过以下措施对噪声进行防治：

①选用低噪声型号设备；

②使用减振垫对部分设备进行基础减振，风机安装消声器；

③定期维护生产设备、使设备运行良好；

④合理安排设备和厂区平面布局。

4、固体废物影响分析和污染防治措施

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾。

生活垃圾

本项目共有员工15人，生活垃圾产生按0.5kg/人·天计算，服务期限内工作330天，则生活垃圾产生量为2.475t。项目在厂区设有垃圾桶，生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定地点处置。

（2）废矿物油、废油桶
本项目废矿物油主要由装载机更换机油产生，产生量为0.1t/a。废矿物油使用密封桶（1个）装暂存于危险废物暂存库内，最终交由有资质单位拉运处置。

（3）废导热油

本项目废导热油由导热油炉更换导热油产生，产生量0.59t/5a。废导热油使用密封桶（1个）装暂存于危险废物暂存库内，最终交由有资质单位拉运处置。

废活性炭

本项目废活性炭由活性炭吸附装置更换活性炭产生，项目采用蜂窝状活性炭，1t活性炭最多可吸附0.2t的废气，按不利情况考虑，活性炭理论用量约为1.13t/a，项目活性炭箱内活性炭充装量约1.5t，可一年更换一次，废活性炭袋装暂存于危废库内，最终交由有资质单位拉运处置。
（5）除尘灰

本项目滚筒加热过程产生的颗粒物经除尘器出来时会产生除尘灰，产生量为12.29508t/a，除尘灰掺入原料进入水稳料生产，不外排。

（6）脱硫石膏
项目废气脱硫系统会产生脱硫石膏，脱硫石膏产生量按以下公式计算。

M=172.17×ML/[64.06×(1-Cs/100)×Cg/100)]
式中：M——脱硫石膏产生量，t/a；
ML——二氧化硫脱除量，t/a；
Cs——脱硫石膏含水率，%；
Cg——脱硫石膏纯度，%。

根据前文分析可知，本项目二氧化硫脱出量为9.045t/a；项目脱硫石膏含水率为40%，脱硫石膏纯度约90%。经计算，项目脱硫石膏产生量为45.02t/a，收集后在一般固废暂存库暂存，定期外售周围砖厂，用于制砖。
5、地下水、土壤环境影响分析及保护措施
本项目无生产废水排放。项目区内不设食宿，劳动员工产生的少量生活污水排入化粪池内，定期清掏拉运处置，不外排。
为防止地下水、土壤污染，本次环评要求采取以下环境保护措施：
（1）分区防渗
本项目原料库、道路进行简单防渗，采用混凝土硬化措施；危废库进行重点防渗，采用防渗层为至少1m厚的黏土层渗系数≤10-7m/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数小于等于10-10cm/s。沥青罐区地面进行基础防渗，防渗层需具备防腐性能。防渗层渗透系数≤10-7cm/s。应分别设置围堰，并满足消防规范要求。如：围堰区域的范围按设备最大外形在向外延伸0.8m，围堰内不许有地漏，有防止液体流出堤外的设施或措施，无关的管道不得从围堰内穿过，管道必须穿堤外，采用不燃材料进行严密封堵，同时管道两侧还必须设置隔离保护，所做的围堰厚度≥150mm，其容积足以容纳围堰内最大的常压贮槽的容量，围堰最小高度不小于450mm。
表26分区防渗要求一览表
序号
防渗等级
防渗地点
防渗技术要求
1
简单防渗
原料库、道路
混凝土硬化
2
重点防渗
危废库、沥青灌区
危废库为重点防渗区，其防渗性能大于等于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。沥青罐区地面进行基础防渗并设置围堰，防渗层等效粘土厚度大于等于6m,渗透系数≤10-7cm/s。
（2）定期对项目区防渗及硬化措施进行检查，避免防渗层破损造成地下水污染。
6、环境风险影响分析
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
（1）风险源调查
环境风险评估的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急及减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
[image: image18.jpg]q, 9

On

=Ly 4

Q, Q,





式中，q1，q2…qn——每种危险物质的最大存在总量，t。
Q1，Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
汇总统计出建设项目环境风险物质临界量、储存及分布情况。
表27项目主要物质风险识别结果一览表
类别
事故类型
风险物质
分别情况
最大储存量t
临界量t
原料
泄漏、火灾
沥青
沥青罐
150
/
泄漏、火灾
导热油
导热油炉
0.59
2500
危险废物
泄漏、火灾
废矿物油
危废库
0.1
2500
火灾
废活性炭
1.13
/
根据导则计算危险物质数量与临界量比值：Q=0.000636＜1，本项目环境风险潜势为I。因此，项目风险评价等级定为低于三级，根据导则要求，环境风险评价做简单分析。
（2）环境风险类型及危害分析
本项目在生产及贮运过程中存在发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故的可能性，主要环境风险事故类型及可能产生的后果见下表。
表28本项目环境风险类型及危害分析一览表
风险类型
产生原因
可能产生的后果
危险物质泄漏
人为操作不当；设备缺陷或故障；系统故障等
泄漏出来的沥青、导热油、废矿物油等污染物以及环保设施故障导致废气事故性排放，对空气环境不利影响将增加
火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放
遇高温或明火
沥青、导热油、废矿物油等易燃物料一旦泄漏，或燃烧产生的废气等将对空气环境造成影响；火灾会产生大量的消防废水，泄漏液体、消防废水不能及时处理或应急措施不当时，事故废水或泄漏物料如不及时进行收集，可能通过雨水管网，进入厂界外环境，将对周边水体造成影响
（3）风险防范措施
①危险品贮存要求
由于本项目危险废物暂存有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，应根据相关规范，满足以下要求：
a.危废暂存间应根据分区防渗要求，做好相应的防渗工作。
b.危废暂存间禁火，避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备均应符合《建筑设计防火规范》中的规定。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识。性质相抵的禁止同库储存。分类存放废电子电器产品的储存场所，禁止无关人员进入。
c.存放沥青、导热油、废矿物油的四周应设置导流沟及收集池，在发生事故时可及时将污染物收集。
②易燃易爆品贮存区事故风险防范措施
a.在总平面图布置上，各建筑单体之间要按有关设计规范要求，留有足够的防火间距。特别是原料仓库，在该区域设置可燃气体报警系统对可燃气体的泄漏和浓度超限进行报警，使用防爆开关电器等以防止火灾事故的发生。虽然本工程生产中使用和储存的危险物不构成重大危险源，其储存地仍应远离水源、居住区等。在设计压力容器设备时，严格执行钢制压力容器设计规范。
b.贮存区周围设环形消防通道，合理进行竖向布置、排雨水、排洪设计。
c.做好储存瓶防雷、防静电、保护和工作接地设计，满足有关规范要求。
③物质泄漏防范措施
物质泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用良好的设备、精心设计和制造、认真地管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。
a.装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故的发生；
b.加强人员巡查及日常的维护，争取在第一时间发现泄漏事故并将其影响降至最低。
④事故火灾风险防范措施
a.定期对设备、存储仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。
b.火源的管理严禁火源进入原料区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。
⑤危险物品运输风险事故防范措施
a.对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全；
b.厂区内危险物品运输主要采用叉车，装卸站进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场；
c.装卸站车场应采用现浇混凝土地面，装车时应小心轻放。
⑥其他风险防范措施
本项目沥青及柴油罐区为主要防火部位，一旦电气线路老化而引起火灾事故发生，在灭火过程中将产生消防废水。为此，本次评价提出建设单位应建设一定容量的事故池，以接纳事故情况下排放的污水，泄漏物料或消防废水能迅速、安全地集中到事故池，进行必要的处理。
（4）风险事故应急预案
为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和国务院《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，应制定环境风险应急预案。
①应急救援及响应组织机构
企业应设立安全科，负责日常安全生产环境管理，安全环保科的主要职责包括：负责应急事故处理预案的制定，落实事故处理岗位责任制，供岗位人员及救险人员应急学习；负责事故现场抢险指挥；负责与环保部门联系，进行应急监测：负责事故后果评价，并报告有关管理部门；协调与上下层次应急预案的衔接关系。
②事故风险及保护目标识别
应急预案应包括识别事故风险、可能的影响后果分析、事故发展趋势分析、优先保护的敏感目标与资源等内容，并绘制详细的控制与保护范围图。
③事故现场应急措施
企业应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。根据事故性质，配备现场应急抢救设施。
对易燃品装卸配备足够的消防栓、干粉灭火器、泡沫灭火器、砂土覆盖物等，一旦着火，进行现场扑救。
液体泄漏事故现场立即隔离泄漏污染区，限制出入，应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸防碱工作服，不要直接接触泄漏物。
清理泄漏时避免扬尘，用洁净铲子收集于洁净、干燥、有盖的容器中。
危险废物收集、暂存过程中一旦发生意外事故，收集、暂存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：
a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）要求进行报告。
b.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。
c.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。
d.对事故现场受污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。
e.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。
④应急通信联络
事故发生后，现场人员根据应急处理程序，一面进行现场抢救，一面拨打联动报警电话，然后向上级报告，同时指挥现场抢险，上级部门根据事故情况通知相关部门采取措施。
⑤应急安全保卫措施
安全保卫部门接到事故报告后，立即组织人员封锁事故现场，并根据需要组织现场及周围人员紧急疏散撤离。
⑥应急监测
由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。
⑦应急状态的终止与恢复措施
应根据各种储存物质的危险特性，规定应急状态终止程序；事故现场善后处理工作及恢复措施；还应负责邻近区域解除事故警戒和恢复措施。
⑧应急预案的对接与联动
企业的应急预案应当符合“企业自救、属地为主，分类管理，分级响应，区域联动”的原则，与所在地地方人民政府突发环境事件应急预案和开发区相衔接。
⑨应急预案的演习
一旦应急计划被确定，应确保所有工人以及外部应急服务机构都了解，并针对危险废物收集、暂存中的易发环节应定期组织应急演练，厂外应急计划与现场应急计划的演练相结合，适当测试其适用性。每次演练之后，负责准备计划的组织或人员应彻底复查此次演训以改正应急计划中的缺点和不足。
7、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目环境监测计划具体见下表。
表29项目环境监测计划一览表
类型
污染源
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准
废气
无组织废气
厂界上风向1点，下风向3点
颗粒物、沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃
1次/年
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中大气污染物无组织排放限制要求

沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐产生废气
P1出口
沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃
1次/年
大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求
加热滚筒废气
P2出口
颗粒物、二氧化硫
1次/月
《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级排放标准
氮氧化物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准
噪声
机械设备噪声
厂界外1m
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准
8、环保投资

项目总投资500万元，其中环保投资76万元，环保投资占总投资的15.2%。建设项目环保投资见下表。
表30建设项目的环保投资一览表
项目
污染源
环保措施

环保投资（万元）

废气

筒仓进料粉尘
共建有10座筒仓，每座筒仓仓顶安装1套脉冲布袋除尘器，除尘后通过仓顶自带排口排放
24
沥青储罐呼吸废气
搅拌废气及出料口设置集气罩（共3套）+3套电捕焦油器+活性炭吸附装置+3套布袋除尘器+1根15m高排气筒
14
加热滚筒废气
SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放
20
原料堆场粉尘
石籽堆场、沙子堆场利用2台雾炮洒水抑尘
4
噪声

设备噪声
选用低噪声设备，高噪设备安装基础减振措施，空压机等安装消声器等降噪措施
3
废水
生活污水
新建一座20m3的化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理
2
搅拌机冲洗废水
1座150m3沉淀池
12
固废
生活垃圾
设置垃圾桶1个
1
废矿物油、废导热油、废活性炭
新建危险废物暂存库1座，面积50m2
14
除尘灰、废渣
掺入原料进入水稳料生产系统，不外排
-
合计
76



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	水泥仓进料粉尘
	无组织粉尘
	共建有6座水泥仓，每座水泥仓仓顶安装1套脉冲布袋除尘器，除尘后由仓顶自带排口排放
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放限值

	
	粉煤灰、矿粉进料粉尘
	无组织粉尘
	共建有2座粉煤灰仓2座矿粉仓，每座筒仓仓顶安装1套脉冲布袋除尘器，除尘后由仓顶自带排口排放
	

	
	原料库废气
	无组织粉尘
	全封闭原料库+雾炮抑尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值

	
	输送皮带废气
	无组织粉尘
	全封闭输送皮带
	

	
	沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐废气
	沥青烟、苯并〔a〕芘、非甲烷总烃
	全封闭生产设备、储罐+电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器+15m高排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准

	
	加热滚筒废气
	颗粒物、二氧化硫
	SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级排放标准

	
	
	氮氧化物
	
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、动植物油
	新建一座20m3的化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至污水处理厂处理
	不外排

	
	脱硫废水
	悬浮物、COD
	经1座150m3沉淀池沉淀后回用
	

	
	搅拌机冲洗废水
	SS
	经1座150m3沉淀池沉淀后回用
	

	声环境
	设备噪声
	/
	厂房内设备合理布置、选用低噪声设备、基础减振、安装消声器、厂房隔声。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：垃圾桶集中收集后送至环卫部门指定地点处置；

废矿物油、废油桶、废导热油、废活性炭：集中收集危废库暂存，最终交由有资质单位拉运处置。

除尘灰：掺入原料进入水稳料生产，不外排。

脱硫石膏收集后在危废库暂存，定期外售周围砖厂，用于制砖。

	土壤及地下水

污染防治措施
	简单防渗区：原料库、道路采用混凝土硬化

重点防渗区：危废库进行重点防渗，其防渗性能大于等于6.0m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s黏土层的防渗性能。沥青罐区地面进行基础防渗并设置围堰，防渗层等效粘土厚度大于等于6m,渗透系数≤10-7cm/s。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，编制突发环境事件应急预案。

	其他环境
管理要求
	公司制定环境风险应急预案，设立环境管理机构，履行环保管理职责，做好自行监测。


六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家和当地的产业政策，经采取治理措施后，可实现污染物达标排放，对当地环境不会造成明显影响，从环境保护角度来看本建设项目是可行的。




七、大气专项评价
7.1评价等级及评价范围
7.1.1环境影响识别与评价因子筛选
根据环境影响因素识别结果，结合区域环境质量现状，以及项目特点和污染物排放特征，确定本项目评价因子见表1。
表1评价因子一览表

	序号
	评价要素
	评价类型
	评价因子

	1
	大气环境
	现状评价
	PM2.5、SO2、NO2、CO、O3、PM10、颗粒物、苯并[a]芘

	
	
	预测评价
	颗粒物、SO2、NOx、沥青烟、苯并[a]芘


7.1.2评价标准
1、环境质量标准
项目所在区域执行《环境空气质量标准》GB3095—2012二级标准。详细标准值见下表：
表2环境空气质量标准

	项目
	取值时间
	浓度限值
	选用标准

	PM10
	24小时平均
	150ug/m3
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）中二级标准

	
	年平均
	70ug/m3
	

	SO2
	1小时平均
	500ug/m3
	

	
	24小时平均
	150ug/m3
	

	
	年平均
	60ug/m3
	

	NO2
	1小时平均
	200ug/m3
	

	
	24小时平均
	80ug/m3
	

	
	年平均
	40ug/m3
	

	PM2.5
	24小时平均
	75ug/m3
	

	
	年平均
	35ug/m3
	

	CO
	24小时平均
	4mg/m3
	

	
	1小时平均
	10mg/m3
	

	O3
	日最大8小时平均
	160ug/m3
	

	
	1小时平均
	200ug/m3
	

	总悬浮颗粒物（TSP）
	24小时平均
	300ug/m3
	

	
	年平均
	200ug/m3
	

	氮氧化物
	1小时平均
	250ug/m3
	

	
	24小时平均
	100ug/m3
	

	
	年平均
	50ug/m3
	

	苯并[a]芘
	24小时平均
	0.0025ug/m3
	

	
	年平均
	0.001ug/m3
	


2、污染物排放标准
施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。运营期原料库产生的无组织粉尘、皮带输送粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。沥青搅拌、成品沥青卸料及沥青储罐产生的苯并〔a〕芘、沥青烟及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。加热滚筒燃烧废气颗粒物、二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）燃煤（油）炉窑二级排放标准，氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准。执行具体标准限值见下表：
表3运营期无组织废气排放限值要求
	污染物
	无组织排放监控浓度

	
	监控点
	无组织排放限值

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0mg/m3

	苯并〔a〕芘
	
	0.008μg/m3

	非甲烷总烃
	
	4.0mg/m3

	沥青烟
	生产设备不得有明显的无组织排放存在


表4运营期有组织废气排放限值要求

	污染物
	最高允许排放浓度mg/m3
	最高允许排放速率kg/h

	
	
	排气筒高度m
	二级

	苯并〔a〕芘
	0.30×10-3
	15
	0.050×10-3

	非甲烷总烃
	120
	15
	10

	沥青烟
	75
	15
	0.18


表5加热滚筒废气排放限值要求
	序号
	污染物
	浓度限值（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	限值来源

	1
	颗粒物
	200
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）

	2
	二氧化硫
	850
	/
	

	3
	氮氧化物
	240
	0.77
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


3、预测评价标准
本项目污染物预测模式评价标准详见表6。
表6污染物估算模式评价标准（1小时浓度）

	污染物

名称
	估算标准值
	标准来源

	TSP
	0.9mg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准日均浓度3倍

	SO2
	0.5mg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准小时平均值

	NOx
	0.25mg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准小时平均值

	苯并[a]芘
	0.0075μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准日均浓度3倍

	沥青烟
	152.1μg/m3
	《大气污染物综合排放标准详解》中日均最高允许浓度3倍


7.1.3评价等级与范围
1、评价等级
依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合本项目大气污染源及源强分析，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSNCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。
（1）Pmax及D10%的确定
根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。
依据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下：
Pi=Ci/Coi×100%
式中：Pi－第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci－采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；
Coi－第i个污染物的环境空气质量标准mg/m3。Coi一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用项目确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。
（2）评价等级判别表
评价工作等级按下表的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10％。
表7大气环境影响评价工作等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级
	Pmax≥10%

	二级
	1%≤Pmax<10%

	三级
	Pmax<1%


（3）评价等级
根据7.3大气环境影响预测与评价章节可知，本项目各污染物最大占标率Pmax=3.7991%＜10%，因此确定项目大气评价工作等级为二级评价，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。
2、评价范围
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中对评价范围的规定，本项目为二级评价。大气环境影响评价范围以治理区为中心区域，边长5km的矩形。
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图1  大气环境影响评价范围
7.1.4废气产排情况及排气筒信息
本项目废气产排情况详见表8，排气筒信息详见表9。
表8废气产排情况一览表
	 产生工序
	  产生

装置
	排放

方式
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	排放

时间
h

	
	
	
	
	废气产
生量（m3/h）
	产生

浓度
(mg/m3)
	产生量（t/a）
	收集
效率
%
	防治措施
	去除

效率%
	废气排放量（m3/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（t/a）
	

	石籽、沙子堆存及装卸粉尘
	运输道路、原料库
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	2507.8
	/
	封闭厂房、地面硬化、定期洒水
	99.74
	/
	/
	6.52
	/

	搅拌粉尘
	拌合站
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	338
	/
	封闭设备+搅拌过程加水
	95
	/
	/
	16.9
	/

	皮带输送粉尘
	拌合站
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	312
	/
	全封闭皮带
	95
	/
	/
	0.014
	7920

	水泥、粉煤灰、矿粉筒仓呼吸粉尘
	水泥、粉煤灰、矿粉筒仓
	无组织
	颗粒物
	/
	/
	20.4
	/
	筒仓与仓顶自带布袋除尘器
	99.7
	/
	/
	0.0612
	7920

	滚筒加热废气
	导热

油炉
	有组织
	颗粒物
	/
	/
	12.3
	/

/

/
	SCR+双碱法+袋式除尘器处理+15m排气筒
	99.6
	/
	0.09
	0.00492
	7920

	
	
	
	二氧化硫
	/
	/
	0.225
	
	
	70
	/
	37.11
	2.1375
	

	
	
	
	氮氧化物
	/
	/
	0.2025
	
	
	67
	/
	77.34
	4.455
	

	沥青烟气
	沥青储罐、拌和站
	有组织
	沥青烟
	/
	/
	  0.945
	/
	电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器+15m排气筒
	90
	/
	0.40
	0.0945
	7920

	
	
	
	苯并[a]芘
	/
	/
	1.125×10-3
	
	
	95
	
	2×10-4
	5.625×10-5
	

	
	
	
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.1875
	/
	
	90
	/
	0.079
	0.01875
	7920


表9大气排放口基本情况一览表
	污染源类别
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度
(m)
	排气筒出口内径
(m)
	排气温度（℃）

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	

	有组织废气
	DA001
	燃烧废气排放口
	颗粒物
	109.55071
	39.20014
	15
	2
	141.85

	
	
	
	SO2
	
	
	
	
	

	
	
	
	NOx
	
	
	
	
	

	
	DA002
	沥青烟气排放口
	沥青烟
	109.550864
	39.199937
	15
	0.8
	141.85

	
	
	
	苯并[a]芘
	
	
	
	
	


7.2环境空气质量现状
7.2.1环境空气质量现状调查
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。
本次评价设定的评价基准年为2023年，根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公告》，2023年，全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外其他盟市其他各项污染物均达标。

本项目位于鄂尔多斯市东胜区，根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公告》，本项目区域各污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目所在区域为达标区。

7.2.2特征因子现状调查
根据项目区现状特点和工程特征判别，确定本项目大气环境的特征因子为TSP、苯并〔a〕芘和非甲烷总烃，建设单位委托鄂尔多斯市清蓝环保有限公司于2024.8.24-2024.8.27对特征因子进行现状监测，监测点位情况见表11，监测点位图见附图3。

表11监测点位情况一览表
	序号
	点位名称
	点位与厂界方位及距离
	点位坐标

	1
	厂址下风向1#
	厂界东侧10m
	E:109.330817345

N:39.120133482


检测结果如下。
表12环境空气监测结果统计一览表
	污染物
	评价指标
	现状浓度
	标准值
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	超标倍数
	达标情况

	TSP
	24h平均浓度值
	153-163
μg/m³
	300

μg/m³
	54.3%
	0
	0
	达标

	苯并〔a〕芘
	24h平均浓度值
	9×10-6L

μg/m³
	0.0025

μg/m³
	0.18%
	0
	0
	达标

	氮氧化物
	24h平均浓度值
	7-8
μg/m³
	100

μg/m³
	8%
	0
	0
	达标

	非甲烷总烃
	1小时平均浓度值
	0.78-1.00
mg/m³
	2.0

mg/m³
	50%
	0
	0
	达标


根据表12，监测期间TSP、苯并〔a〕芘和氮氧化物浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》》中的推荐值要求。 
7.2.2大气环境保护目标
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》的要求，大气环境需明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称及与建设项目厂界位置关系，本项目位于常德市高新区石板滩片区，在充分了解项目周围环境现状的基础上，结合本项目特征，确定环境保护目标，详见下表。

表13主要环境质量保护目标

	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂址距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	散户居民1
	109.552961
	39.200921
	居民区
	约3人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类
区
	SE
	60m

	散户居民2
	109.554714
	39.204123
	居民区
	约2人
	
	E
	140m

	散户居民3
	109.554514
	39.199933
	居民区
	约6人
	
	E
	78m

	散户居民4
	109.552755
	39.199272
	居民区
	约2人
	
	NE
	420


7.3大气环境影响预测与评价
7.3.1区域基本气象资料
（1）气象特征

伊金霍洛旗气象站地处鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇“西郊”，地理坐标为39º34′N，109º44′E，观测场海拔高度1329.2m。该地属温带大陆性气候，干旱、风大、少雨、寒冷、温热、温差大，是温带干旱草原向荒漠草原的过渡地带。

（2）地面气象要素

伊金霍洛旗气象站近30年气候统计资料，见下表。

表14 伊金霍洛旗气象站近30年气象要素特征表

	项目
	数值
	项目
	数值

	年平均气温
	6.9℃
	平均年降水量
	340.7mm

	年极端最高气温
	37.4℃
	年极端最高降水量
	484.6mm

	年极端最低气温
	-29.7℃
	年最大风速，风向
	23.0m/s,WNW

	年平均气压
	867.7hPa
	年最大冻土深度
	180cm

	年平均相对湿度
	50%
	年最大积雪深度
	22cm

	年平均水汽压
	6.2hPa
	年沙暴日数
	6.6天

	年平均蒸发量
	2240.4mm
	年扬沙日数
	21.0天

	年平均风速
	2.6m/s
	年雷暴日数
	32.4天

	年日照时数
	3013.5h
	年冰雹日数
	1.6天


（3）气温

伊金霍洛旗气象站近30年各月平均气温的统计值见表15，逐月平均气温变化曲线见图2。

表15    伊金霍洛旗近30年各月平均气温统计表      单位：℃
	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	温度
	-10.6
	-6.6
	0.5
	8.8
	15.8
	20.3
	22.1
	19.9
	14.5
	7.4
	-1.4
	-8.4
	6.9
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图2   伊金霍洛旗近30年逐月平均气温变化曲线图

由表15、图2可知，伊金霍洛旗近30年的年平均气温为6.9℃，全年最冷月为一月份，平均气温为-10.6℃，最热月出现在七月份，平均气温为22.1℃。

（4）风速

伊金霍洛气象站近30年平均风速统计见表5.2.1-3，逐月平均风速变化曲线见图3。

表16    伊金霍洛旗近30年各月平均风速统计表      单位：m/s 

	月份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	平均

	风速
	2.2
	2.4
	3.0
	3.5
	3.4
	2.8
	2.4
	2.1
	2.1
	2.4
	2.6
	2.4
	2.6
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图3 伊金霍洛旗近30年逐月平均风速变化曲线图

由表16、图3可以看出：该地区年平均风速为2.6m/s，全年以春季风速最大（如四月份平均风速为3.5m/s），平均风速最小出现在八月、九月份，平均风速均为2.1m/s。

（5）风向、风频

伊金霍洛旗地区春季主导风向为NW风，出现频率为11.2%，次主导风向为W风，出现频率为10.7%，静风在春季的出现频率为18.3%；夏季主导风向为S风，出现频率为9.3%，次主导风向为SSE风，出现频率为7.0%，静风在夏季的出现频率为22.7%；秋季主导风向为W风，出现频率为10.1%，次主导风向为NW风，出现频率为9.2%，静风在秋季的出现频率为29.9%；冬季主导风向为NW风，出现频率为11.8%，次主导风向为WNW风，出现频率为11.7%，静风在冬季的出现频率为33.0%；伊金霍洛地区全年主导风向为NW风，其出现频率为9.6%，次主导风向为W风，出现频率为9.3%，静风的年出现频率为25.8%。

伊金霍洛旗近30年各季风向频率统计见表17，各季及全年风向频率玫瑰图见图4。

表17  伊旗近30年各季及全年风向频率统计表 单位：%

	风向

风频（%）
	N
	NNE
	NE
	ENE
	E
	ESE
	SE
	SSE
	S
	SSW
	SW
	WSW
	W
	WNW
	NW
	NNW
	C

	春季
	5.9
	4.2
	3.3
	2.2
	1.7
	1.4
	2.4
	3.6
	5.2
	4.9
	4.5
	5.0
	10.7
	8.6
	11.2
	7.2
	18.3

	夏季
	4.9
	4.2
	4.1
	3.0
	3.2
	2.8
	5.2
	7.0
	9.3
	5.5
	4.9
	3.2
	5.1
	3.8
	6.2
	5.3
	22.7

	秋季
	4.2
	3.1
	2.2
	1.0
	1.3
	1.0
	2.6
	3.3
	5.7
	4.3
	4.7
	4.6
	10.1
	8.7
	9.2
	5.5
	29.9

	冬季
	3.5
	2.3
	1.2
	0.7
	0.8
	0.7
	1.7
	1.8
	2.3
	2.1
	3.7
	4.9
	11.6
	11.7
	11.8
	6.7
	33.0

	全年
	4.5
	3.4
	2.6
	1.7
	1.6
	1.4
	2.9
	3.9
	5.6
	4.1
	4.4
	4.5
	9.3
	8.3
	9.6
	6.1
	25.8
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图4  伊金霍洛近30年各季及全年风向频率玫瑰图

7.3.2预测模型与参数
结合本项目大气污染源及源强分析，本项目《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSNCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。
（1）模型参数
本项目预测模型参数详见下表。
表18估算模型参数表

	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	农村

	
	人口数（城市人口数）
	/

	最高环境温度
	36.7

	最低环境温度
	-29.8

	土地利用类型
	草地

	区域湿度条件
	中等湿度

	是否考虑地形
	考虑地形
	否

	
	地形数据分辨率（m）
	/

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	否

	
	岸线距离/m
	/

	
	岸线方向/°
	/


（2）污染源源强
根据第四章、主要环境影响和保护措施中大气污染源及源强分析本项目点源（有组织废气）参数、面源（无组织废气）参数分别见下表19、表20。
表19主要废气污染源参数一览表（点源）
	污染源名称
	排气筒底部中心坐标（°）
	排气筒底部海拔高度（m）
	排气筒参数
	污染物排放速率（kg/h）

	
	经度
	纬度
	
	高度（m）
	内径（m）
	温度（℃）
	流速（m/s）
	NOx
	苯并〔a〕芘
	沥青烟
	NMHC
	SO2
	TSP

	导热油炉
	109.55071
	39.20014
	1400.00
	15.00
	0.4
	141.85
	16.08
	0.5625
	-
	-
	-
	0.27
	0.0006

	沥青废气
	109.550864
	39.199937
	1401.00
	15.00
	0.8
	141.85
	16.59
	-
	0.0000
	0.0120
	0.0020
	-
	-


表20主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
	名称
	面源海拔高度（m）
	面源长度（m）
	面源宽度

(m)
	与正北方向夹角（°）
	面源有效排放高度（m）
	年排放小时数（h）
	排放工况
	污染物排放速率

(kg/h)

	
	
	
	
	
	
	
	
	TSP

	厂区
	1409.00
	145
	120
	0
	10
	7920
	正常
	4.93


（3）预测结果及分析
本项目大气评价工作等级为二级评价，不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。估算结果见表21、22。

表21 污染物估算模式计算结果（1）
	下风向距离
	导热油炉

	
	TSP浓度（μg/m³）
	TSP占标率（%）
	SO2浓度（μg/m³）
	SO2占标率（%）
	NOx浓度（μg/m³）
	NOx占标率（%）

	50.0
	0.0071
	0.0008
	3.2145
	0.6429
	6.6968
	2.6787

	100.0
	0.0101
	0.0011
	4.5333
	0.9067
	9.4444
	3.7778

	200.0
	0.0080
	0.0009
	3.6073
	0.7215
	7.5152
	3.0061

	300.0
	0.0076
	0.0008
	3.4252
	0.6850
	7.1359
	2.8544

	400.0
	0.0078
	0.0009
	3.4888
	0.6978
	7.2683
	2.9073

	500.0
	0.0078
	0.0009
	3.5160
	0.7032
	7.3251
	2.9300

	600.0
	0.0076
	0.0008
	3.4014
	0.6803
	7.0863
	2.8345

	700.0
	0.0072
	0.0008
	3.2329
	0.6466
	6.7352
	2.6941

	800.0
	0.0068
	0.0008
	3.0519
	0.6104
	6.3582
	2.5433

	900.0
	0.0064
	0.0007
	2.8763
	0.5753
	5.9923
	2.3969

	1000.0
	0.0060
	0.0007
	2.7129
	0.5426
	5.6518
	2.2607

	1200.0
	0.0054
	0.0006
	2.4282
	0.4856
	5.0588
	2.0235

	1400.0
	0.0049
	0.0005
	2.1951
	0.4390
	4.5732
	1.8293

	1600.0
	0.0046
	0.0005
	2.0733
	0.4147
	4.3194
	1.7278

	1800.0
	0.0044
	0.0005
	1.9753
	0.3951
	4.1152
	1.6461

	2000.0
	0.0041
	0.0005
	1.8667
	0.3733
	3.8890
	1.5556

	2500.0
	0.0036
	0.0004
	1.6006
	0.3201
	3.3345
	1.3338

	3000.0
	0.0031
	0.0003
	1.3728
	0.2746
	2.8599
	1.1440

	3500.0
	0.0028
	0.0003
	1.2411
	0.2482
	2.5857
	1.0343

	4000.0
	0.0026
	0.0003
	1.1477
	0.2295
	2.3910
	0.9564

	4500.0
	0.0024
	0.0003
	1.0586
	0.2117
	2.2055
	0.8822

	5000.0
	0.0022
	0.0002
	0.9768
	0.1954
	2.0349
	0.8140

	10000.0
	0.0014
	0.0002
	0.6256
	0.1251
	1.3033
	0.5213

	11000.0
	0.0013
	0.0001
	0.5792
	0.1158
	1.2067
	0.4827

	12000.0
	0.0012
	0.0001
	0.5465
	0.1093
	1.1386
	0.4554

	13000.0
	0.0012
	0.0001
	0.5261
	0.1052
	1.0960
	0.4384

	14000.0
	0.0011
	0.0001
	0.5095
	0.1019
	1.0614
	0.4246

	15000.0
	0.0011
	0.0001
	0.4920
	0.0984
	1.0250
	0.4100

	20000.0
	0.0009
	0.0001
	0.4055
	0.0811
	0.8447
	0.3379

	25000.0
	0.0008
	0.0001
	0.3418
	0.0684
	0.7120
	0.2848

	下风向最大浓度
	0.0101
	0.0011
	4.5590
	0.9118
	9.4978
	3.7991

	下风向最大浓度出现距离
	107.0
	107.0
	107.0
	107.0
	107.0
	107.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/


表22污染物估算模式计算结果（2）
	下风向距离
	沥青废气

	
	沥青烟浓度（μg/m³）
	沥青烟占标率（%）
	BaP浓度（μg/m³）
	BaP占标率（%）
	NMHC浓度（μg/m³）
	NMHC占标率（%）

	50.0
	0.0500
	0.0785
	0.0000
	0.3945
	0.0083
	0.0004

	100.0
	0.0775
	0.1217
	0.0000
	0.6116
	0.0129
	0.0006

	200.0
	0.0966
	0.1516
	0.0001
	0.7617
	0.0161
	0.0008

	300.0
	0.0851
	0.1336
	0.0001
	0.6715
	0.0142
	0.0007

	400.0
	0.0708
	0.1112
	0.0000
	0.5587
	0.0118
	0.0006

	500.0
	0.0706
	0.1109
	0.0000
	0.5572
	0.0118
	0.0006

	600.0
	0.0769
	0.1208
	0.0000
	0.6068
	0.0128
	0.0006

	700.0
	0.0788
	0.1237
	0.0000
	0.6215
	0.0131
	0.0007

	800.0
	0.0782
	0.1228
	0.0000
	0.6170
	0.0130
	0.0007

	900.0
	0.0763
	0.1198
	0.0000
	0.6019
	0.0127
	0.0006

	1000.0
	0.0735
	0.1154
	0.0000
	0.5801
	0.0123
	0.0006

	1200.0
	0.0672
	0.1055
	0.0000
	0.5303
	0.0112
	0.0006

	1400.0
	0.0614
	0.0964
	0.0000
	0.4846
	0.0102
	0.0005

	1600.0
	0.0563
	0.0885
	0.0000
	0.4445
	0.0094
	0.0005

	1800.0
	0.0520
	0.0816
	0.0000
	0.4100
	0.0087
	0.0004

	2000.0
	0.0482
	0.0757
	0.0000
	0.3803
	0.0080
	0.0004

	2500.0
	0.0409
	0.0641
	0.0000
	0.3223
	0.0068
	0.0003

	3000.0
	0.0355
	0.0558
	0.0000
	0.2804
	0.0059
	0.0003

	3500.0
	0.0315
	0.0495
	0.0000
	0.2486
	0.0053
	0.0003

	4000.0
	0.0284
	0.0445
	0.0000
	0.2237
	0.0047
	0.0002

	4500.0
	0.0258
	0.0405
	0.0000
	0.2036
	0.0043
	0.0002

	5000.0
	0.0239
	0.0375
	0.0000
	0.1882
	0.0040
	0.0002

	10000.0
	0.0143
	0.0225
	0.0000
	0.1128
	0.0024
	0.0001

	11000.0
	0.0138
	0.0217
	0.0000
	0.1089
	0.0023
	0.0001

	12000.0
	0.0133
	0.0208
	0.0000
	0.1046
	0.0022
	0.0001

	13000.0
	0.0127
	0.0199
	0.0000
	0.1001
	0.0021
	0.0001

	14000.0
	0.0123
	0.0192
	0.0000
	0.0967
	0.0020
	0.0001

	15000.0
	0.0120
	0.0188
	0.0000
	0.0943
	0.0020
	0.0001

	20000.0
	0.0102
	0.0160
	0.0000
	0.0806
	0.0017
	0.0001

	25000.0
	0.0087
	0.0136
	0.0000
	0.0685
	0.0014
	0.0001

	下风向最大浓度
	0.0989
	0.1553
	0.0001
	0.7805
	0.0165
	0.0008

	下风向最大浓度出现距离
	178.0
	178.0
	178.0
	178.0
	178.0
	178.0

	D10%最远距离
	/
	/
	/
	/
	/
	/


7.4大气污染物监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）制定本项目大气监测计划如下表所示：
表23大气污染物监测计划一览表

	污染
源类
别
	排污口编号及名称
	排放口基本情况
	排放标准mg/m3
	监测要求

	
	
	高度m
	内径

m
	温度℃
	坐标
	类型
	
	监测

点位
	监测因子
	监测频次

	有

组

织

废

气
	DA001
	15
	0.4
	141.85
	109.55071,39.20014
	一般排放口
	20
	废气排放口
	颗粒物
	1次/月

	
	
	
	
	
	
	
	50
	
	SO2
	1次/月

	
	
	
	
	
	
	
	0.05
	
	汞及其化合物
	1次/月

	
	
	
	
	
	
	
	≤1
	
	烟气黑度
	1次/月

	
	
	
	
	
	
	
	150
	
	NOx
	1次/月

	
	DA002
	15
	0.8
	141.85
	111.650375,
29.182978
	一般排放口
	75
	废气排放口
	沥青烟
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	0.5×10-3
	
	苯并[a]芘
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	
	120
	
	非甲烷总烃
	1次/年

	无组织废气
	/
	/
	/
	/
	/
	1.0
	厂界
	颗粒物
	1次/年

	
	
	
	
	
	
	0.008μg/m3
	
	苯并[a]芘
	1次/年


7.5大气环境影响评价结论
本项目运输扬尘、堆场扬尘、装卸粉尘产生量较小，厂区地面硬化，运输车辆出入进行清洗，封闭厂房，洒水抑尘处理后无组织排放；搅拌机为封闭设备，且搅拌过程加水，输送物料采用全封闭输送皮带；水泥、粉煤灰、矿粉筒仓呼吸粉尘通过仓顶自带的布袋除尘器处理后无组织外排；外排废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中颗粒物无组织排放标准。

加热滚筒废气采用SCR+双碱法+袋式除尘器处理后经15m高排气筒P1排放加热滚筒燃烧废气颗粒物、二氧化硫排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）燃煤（油）炉窑二级排放标准，氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准。

沥青卸料、搅拌、成品沥青混合料卸料及沥青储罐产生废气采用集气罩收集后使有机废气进入“电捕焦油器+活性炭吸附装置+袋式除尘器”处理后经15m高排气筒P2排放。沥青搅拌、成品沥青卸料及沥青储罐产生的苯并〔a〕芘、沥青烟及非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值要求。
本项目各废气处理措施均可行，排气筒高度设置合理，项目产生的废气经环评提出的处理措施处理后可以做到达标排放，对周边环境影响不大。

7.6大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5-50km□
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500-2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5）
其他污染物（TSP、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	2023年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区☑
	不达标区□

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑
本项目非正常排放源☑
现有污染源☑
	拟替代的污染源☑
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD□
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网络模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5-50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5□

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%□
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%□
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	C非正常占标率≤100%□
	C非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k>-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（TSP、NOX、SO2、苯并[a]芘、非甲烷总烃、沥青烟）
	有组织废气监测☑无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（一）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（）厂界最远（）m

	
	污染物排放量
	SO2:(2.1375)t/a
	NOx:(4.455)t/a
	颗粒物：
39.08612t/a
	VOCs:(0.01875)t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量

②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	/
	0
	39.08612t/a
	0
	39.08612t/a
	+39.08612t/a

	
	沥青烟
	0
	/
	0
	0.0945t/a
	0
	0.0945t/a
	+0.0945t/a

	
	苯并〔a〕芘
	0
	/
	0
	5.625×10-5t/a
	0
	5.625×10-5t/a
	+5.625×10-5t/a

	
	非甲烷总烃
	0
	/
	0
	0.01875t/a
	0
	0.01875t/a
	+0.01875t/a

	
	二氧化硫
	0
	/
	0
	2.1375t/a
	0
	2.1375t/a
	+2.1375t/a

	
	氮氧化物
	0
	/
	0
	4.455t/a
	0
	4.455t/a
	+4.455t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	0
	/
	0
	12.29508t/a
	0
	12.29508t/a
	+12.29508t/a

	
	生活垃圾
	0
	/
	0
	2.475t/a
	0
	2.475t/a
	+2.475t/a

	
	脱硫石膏
	0
	/
	0
	45.02t/a
	0
	45.02t/a
	+45.02t/a

	危险废物
	废矿物油
	0
	/
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废导热油
	0
	/
	0
	0.59t/5a
	0
	0.59t/5a
	+0.59t/5a

	
	废活性炭
	0
	/
	0
	1.13t/a
	0
	1.13t/a
	+1.13t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2：营业执照及法人身份证
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附件3：备案文件
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附件4：村集体合作协议
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附件5：内蒙古自治区林业和草原局关于准予富砾凯混凝土拌合及水稳料拌合项目征收使用草原的行政许可决定书
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附件6：是否占用自然保护地、草原核心保护区答复意见的函
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附件7：现状检测报告
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附件8：文物局文件
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附件9：鄂尔多斯市生态环境局关于富砾铠混凝土拌合及水稳拌合项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函
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附图1：项目地理位置图
[image: image45.jpg]HAREO
v :
riEea RTgeR  AREO

o

BE R oS 2B
R b mm‘,\e !
~ e

39"

el FEARE—R
p:
pripten

- BRI

OBEHMEIN Q\(,a/

o prmeis oL

wxdn/ 7
o (N

E|
( OXmTB
P

8l

Ll
o

Epe mzmns s

G

#REC

ORI

o
FEEMER

OfHEE  ofEm -

X o
4 AR N : . LTHO
> A ERH)  BEER g BHERY) Nrihi )
e 7 = ssm " /é “Ha=H // = o = A W ;
S ADO e ] :
°*“’a; 2 e ;ﬁ,{@ apy R o umom omEn mn;eg
snal ) FmsEEy 1 £ = f
" IS ERR \ [ ORBAL=H RERG | mEpmR
50> o ams! mhze 0 @ W .
TSN A L RERRE 4 LELIN REEAE  QOEEX
R
: . - cOm o BC )
A HigILAZO - A= s e W A 5
o & 2, ey AFEER )
Y o TEEERC  gnmcion E% Tl R g
T B (BREAASR wxEA
S e [0 8 oﬁmﬁﬁl LA
' BEER . )Lg AR o
30 -z L

OBNAE  gymmz=po

Gaia)

& XigIRE

B E KA T NS H IR X SRR 2
WZREIHS, RS iR R . BT AT R4S Bk
He, HSBAMAL R, S D,
BUB I 28 R, b 5 AR E X AR, Xk T AR
556505 Tok, BE7HL, HEA R EU 3 B s
i BT %ﬁﬁ‘tﬁ,}\umsﬂi}\ FEALR
oW, EL WL LA R BISER

Pr& g A B K AR LS,
oy o4 1 ARt o e PR R T SRR

RSk, AMAR, FrFHRI6.2C, i
JKIE3S8EEA, JCHiMI27 ~ 136 K. BENKTE
PR, WIS 4
eI AR AY50.7% . HWHE 3 1586% , BF
HUTR 32 1802815

SE T PR IRAN I £, T R R
KGR, RN S R BRORF AR Uk
FERRE, A7 “WFEE" 2. KKK
REE, HBREMIFRME. HAh A I T
HLORRGL Pk, ARV, ARE. KL

GG BPEAI G 4168, SR
%, W RRG S R S T
SN i

Jife
ROV

P AR X, IRREY T
BATBEA . fRE . HIE, DES EFRDU

Tl AR F T, AR A AR AT N 3
LN I N O [ AN = S YA ANV N
DR IR BE R =, Tl 28 U K it i, 46
P Rk A T [ P 5 £ () *E%SNO 0"
ARME. Kol BRI, BE . R AERSE T
Aol JUHSE TR Auuu..ummz@
[Ho T8 AR KERBR. Kok, 27k
K EBHBK. TER DEIE.

BENA SRR Z WL . BBk . MER
BB, TAAMAMEETLG20, HiE
G2104f . #iHS214, 4iES313,

3

WHR 1: a00 00D

12.0 16.0 20.0 (F)

T'ﬂ'i





附图2：项目平面布置图
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附图3：现状监测布点图
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