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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古龙凯建设工程有限公司苏布尔嘎嘎查商砼站建设项目

	项目代码
	2407-150627-04-05-544427

	建设单位联系人
	刘文忠
	联系方式
	188 4777 6666

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎嘎查

	地理坐标
	（东经109度20分32.492秒，北纬39度35分26.143秒）

	国民经济
行业类别
	C3021水泥制品制造
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 55石膏、水泥制品及类似制品制造

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	1100
	环保投资（万元）
	170.5

	环保投资占比（%）
	15.5
	施工工期
	--

	是否开工建设
	☑否
是
	用地面积（m2）
	10657

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体对照分析见表。
表 1-1 项目专项评价设置情况判定表
	专项评    价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否设置专项

	大气
	排放废气含有有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目排放废气中无有毒有害污染物等物质，厂界500 米范围内无环境空气保护目标。
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目生活污水经化粪池预处理后排入内蒙古蓝天碧水污水处理厂；生产废水经沉淀池处理取上清液回用生产。
	否

	风险环境
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质。
	否

	生态
	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目生产用水来自于鄂尔多斯市圣圆水务公司；
生活用水外购于苏布尔嘎查。
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	不涉及
	否


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目拟建厂址位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎嘎查，不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。
综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
本项目为水泥制品制造项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。
2、选址合理性
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎嘎查，占地面积10657m2，项目用地为村庄建设用地，已获得伊金霍洛旗自然资源局《关于内蒙古龙凯建设工程有限公司苏布尔嘎嘎查商砼站建设项目土地预审与选址意见书的批复》（伊自然资审函[2024]75号），同意项目选址。项目生产用水来自于圣圆水务公司水，生活用水外购桶装水，生产用电依托当地电网供电。根据分析，运营过程中产生的污染物采取有效的污染防治措施后实现达标排放，项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区，厂界外500m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无居民区等声环境保护目标，对周围环境影响较小，综上分析，本项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单市级总体管控要求（2023）》《鄂尔多斯市生态环境分区管控成果动态更新情况说明》和《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单》（2023），属于重点管控单元。
经现场调查，评价区内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、湿地公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及国家保护野生动物、珍稀动植物等特殊保护对象，因此，本项目的建设满足生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
全市空气质量持续改善，根据 2023年鄂尔多斯市中心城区空气质量统计数据分析，本项目所在区域各项基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。其他污染物 TSP监测值能满足标准要求，本项目符合环境质量底线要求。
（3）资源利用上线
本项目不属于高耗能、高污染的项目，在运营期间主要资源消耗为水、电，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。因此，本项目资源消耗符合资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
 项目所处环境管控单元名称为伊金霍洛旗纳林希里矿区重点管控区，环境管控单元编码为ZH15062720012，管控单元分类为重点管控单元，项目与管控单元环境准入符合性分析如下。
表1-1 本项目与环境管控单元管控要求符合性分析
	管控要求
	本项目情况
	符合性分析

	空间布局约束
	-
	-
	-

	污染物排放管控
	-
	-
	-

	环境风险防控
	-
	-
	-

	资源利用效率要求
	1、原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2、煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。
3、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水、加强洗煤废水循环利用。
4、限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘察超频磁铁矿。
	本项目不属于煤炭开采项目。
	符合


[image: 鄂尔多斯市管控单元图]
图1-1  鄂尔多斯市环境管控单元
[image: 9dfd122479ca26a7e3e106c85fff113]
图1-2 纳林希里矿区重点管控区
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设内容
本项目建设2条商砼混凝土生产线，建设规模为年产10万立方米混凝土，本项目工程具体组成见表2-1。
表2-1   项目组成一览表
	工程类别
	单项工程名称
	工程建设内容概况
	备注

	主体
工程
	混凝土搅拌站
	在厂区内中部建设2条商品混凝土生产线，2座搅拌楼，为全封闭彩钢结构，每条生产线内置1台搅拌机，1台螺旋输送机
	新建

	储运
工程
	皮带输送机
	厂区共设置2条全封闭式输送皮带机，均从下料仓至搅拌站，长度均为40m。
	新建

	
	砂料库
	位于厂区内北侧，全封闭储库，占地面积1750m2，高8m，用于存储砂子，存储量约4.5万吨。
	新建

	
	石料库
	位于厂区内北侧，全封闭储库，占地面积1750m2，高8m，用于存储砂子，存储量约4.5万吨
	新建

	
	粉煤灰筒仓
	位于搅拌站南侧，呈弧形设有4个200m3的粉煤灰筒仓，用于存储粉煤灰。
	新建

	
	水泥筒仓
	位于搅拌站南侧，呈弧形设有4个200m3的水泥筒仓，用于存储水泥。
	新建

	
	外加剂罐
	位于混凝土搅拌站下面，设有2个外加剂罐，外加剂为液体，单个容量为10m3。
	新建

	
	储水池
	位于混凝土搅拌站下面，设有1个120m3的储水池。
	新建

	辅助工程
	地磅及磅房
	位于大门东侧、生产区南侧，占地面积54m2。
	新建

	
	洗车池
	位于搅拌楼下面，占地面积100m2，混凝土结构，用于运输原辅料及产品的车辆轮胎的清洗。
	新建

	
	办公生活区
	位于厂区内南侧，占地面积约288m2，2栋，均为1层，砖混结构，用于职工日常办公
	新建

	
	实验室
	位于厂区内南侧，占地面积约64m2，钢结构。实验室用于检验原料的和混凝土产品的特性。
	新建

	公用
工程
	供水工程
	本项目生产用水来自于鄂尔多斯市圣圆水务公司；
生活用水外购于苏布尔嘎查。
	/

	
	排水工程
	本项目生活污水经化粪池预处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂；生产废水循环使用，无外排。
	新建

	
	供电工程
	本项目用电电源引自苏布尔嘎镇供电所。
	/

	
	供热工程
	本项目冬季不生产，不需要供热采暖。
	/

	环保
工程
	废气
	砂石存储及卸料粉尘：砂料库和石料库均为全封闭，各配备1台雾炮机（作业时开启），无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
	新建

	
	
	粉料筒仓呼吸孔粉尘：水泥、粉煤灰等粉料筒仓为全封闭筒仓，筒仓顶部均配有仓顶滤芯除尘器（共8套），处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），分别经各自19m高呼吸孔达标排放。
	新建

	
	
	砂石输送过程扬尘：全封闭皮带输送机，上料仓分别置于石料库、砂料库内，与石料库、砂料库共用雾炮机，无组织粉尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
	新建

	
	
	搅拌机入料口粉尘：混凝土搅拌站厂房全封闭，每台搅拌机配有一套袋式除尘器，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，粉尘经除尘器处理后经排气口在厂房内无组织排放，无组织排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
	新建

	
	
	运输车辆动力起尘：厂区道路、停车场及其他地面硬化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。
	新建

	
	废水
	搅拌机、运输车辆清洗废水、实验室废水经收集处理后回用，不外排。厂区设置1座40m3沉淀池，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。
	新建

	
	
	建设一座50m3防渗化粪池，生活污水经化粪池预处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂。
	新建

	
	固废
	除尘灰返回生产系统回用，废布袋由厂家回收。
	/

	
	
	沉淀池产生的沉淀渣定期捞取后回用于混凝土生产。
	/

	
	
	实验室混凝土块、逸散混凝土在固废间暂存后运至当地建筑垃圾填埋场。
	/

	
	
	生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理
	/

	
	噪声
	选用低噪声设备，采用减振、消声、隔音等措施。
	新建


3、产品方案
本项目年产各强度等级（C10-C60）的预拌商品混凝土10万m3，具体品种标号根据市场要求确定，各种产品应符合《预拌混凝土》（GB/T14902-2012）中的相关要求，产品方案及参数见表2-2。
表2-2  本项目产品方案及参数
	一、产品方案

	强度等级
	C10
	C20
	C25
	C30
	C35
	C40
	C45
	C50
	C55
	C60

	二、产品参数

	规定坍落度
	≤40mm
	50~90mm
	≥100m

	允许偏差
	±10
	±20
	±30


4、原辅材料及动力消耗情况
本项目生产商品混凝土的主要原料为水泥、粉煤灰、砂、碎石、外加剂和水，原辅材料来源均有保障，主要原辅材料理化性质： 
（1）水泥 
粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 硅酸盐水泥的化学成分：硅酸三钙（3CaO·SiO2，简式 C3S），硅酸二钙（2CaO·SiO2，简式 C2S），铝酸三钙（3CaO·Al2O3，简式C3A），铁铝酸四钙（4CaO·Al2O3·Fe2O3，简式 C4AF）。 
（2）粉煤灰 
粉煤灰，是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2、MgO 、K2O、Na2O、MnO2 等，此外还有 P2O5 等。其中氧化硅、氧化钛来自黏土， 岩页；氧化铁主要来自黄铁矿；氧化镁和氧化钙来自与其相应的碳酸盐和硫酸盐。 
粉煤灰的元素组成（质量分数）为：O 47.83%，Si 11.48%~31.14%，Al 6.40%~22.91%，Fe 1.90%~18.51%， Ca 0.30%~25.10%，K 0.22%~3.10%，Mg 0.05%~1.92%，Ti 0.40%~1.80%， S 0.03%~4.75%，Na 0.05%~1.40%，P 0.00%~0.90%，Cl 0.00%~0.12%，其他0.50%~29.12%。 
（3）外加剂 
本项目外加剂主要为聚羧酸减水剂，聚羧酸减水剂是一种高性能减水剂，是水泥混凝土运用中的一种水泥分散剂，羧酸减水剂是由聚乙烯醇单甲醚和甲基丙烯酸先酯化再和甲基丙烯酸缩合而成的大分子链化合物，聚羧酸作为高分子化合物，往往呈树脂状，有很好的强度、韧性、化学稳定性，可作为多种用途的材料。 
本项目水泥、粉煤灰在筒仓储存，通过螺旋输送机密闭送入搅拌站内；砂、石原料在封闭原料库内储存，经密闭输送皮带送入搅拌机；外加剂暂存于外加剂罐中，使用时由泵通过管道直接送入搅拌机。
根据其产量估算其主要原、辅材料消耗量见表2-3。
表2-3  本项目主要原辅材料情况表
	类别
	名称
	年耗量（万t）
	来源
	厂区储存形式

	原（辅）料
	砂子
	9
	本地购买，汽运（散运）
	砂料储库

	
	石子
	9
	本地购买，汽运（散运）
	石料储库

	
	粉煤灰（二级灰）
	1.8
	本地购买，汽运（罐装）
	筒仓

	
	水泥（P52.5以下的各型号优质水泥）
	2.6
	本地购买，汽运（罐装）
	筒仓

	
	外加剂
	0.1
	本地购买，汽运（散运）
	罐装


本项目动力消耗见表2-4所示。
表2-4    主要能源动力消耗情况表
	类别
	名称
	年耗量（单位）
	来源
	备注

	动力消耗
	电
	260000KWh
	苏布尔嘎镇供电所
	/

	
	中水
	20730.54m3/a
	来自于圣圆水务公司
	

	
	新水
	175.2m3/a
	外购于苏布尔嘎查
	/


5、主要生产设备
本项目各种设备以国内先进设备为主，完全能够满足本项目所制定的产品方案要求，也可适应生产品种的变化要求，主要设备选择如下。
表2-5  项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	搅拌机
	台
	2
	SH120

	2
	搅拌运输车
	辆
	10
	12m3，自购

	3
	水泥计量系统
	台
	4
	包括计量斗、振动器等

	4
	粉煤灰计量系统
	套
	4
	包括计量斗、振动器等

	5
	中水计量及供水系统
	套
	2
	包括计量斗、水泵、供水管路等

	6
	外加剂计量系统
	套
	2
	包括计量斗、供液管路等

	7
	装载机
	辆
	2
	ZL50

	8
	皮带输送机
	台
	2
	/

	9
	螺旋输送机
	台
	2
	/

	10
	连杆式空压机
	台
	2
	/

	11
	配料站
	个
	2
	包括4个配料仓、计量斗、振动器，以及1条皮带等

	12
	洒水车
	套
	1
	

	13
	雾炮机
	台
	2
	


6、厂区平面布置
厂区平面示意见附图2。
本项目总占地面积10657m2，场地形状呈不规则形状，西北-东南走向，长约260m，宽112m，最北侧为砂石料库，中部为生产区，靠北设置2座搅拌楼，南侧呈弧形布置8个筒仓，西南侧为大门，厂区南侧大门东北为办公楼，东南为实验室，本项目总平面布置基本合理。 
7、劳动定员及生产制度
本项目运营期工作人员8名，年工作天数365天，每天工作10小时。
8、公用工程
（1）供水
本项目生产用水来自于鄂尔多斯市圣圆水务公司及沉淀池回用水，用水量为59.01m3/d（21525.75m3/a），生活用水外购于苏布尔嘎查，用水量为0.48m3/d（175.2m3/a）。
①生产用水
生产用水主要是搅拌混合用水、搅拌机及运输车辆清洗用水、实验室用水、储料库抑尘用水等。
搅拌混合用水：项目建成后年产混凝土10万m3，根据《行业用水定额》（DB15/T385 2020）预拌混凝土用水量按0.2m3/m3计算，则年生产用水量为20000m3/a（54.8m3/d）。
搅拌机及运输车辆清洗用水：搅拌机清洗用水量为1m3/d（354m3/a）；项目共有混凝土罐车10辆，混凝土罐车四天冲洗一次，平均每辆冲洗用水量约0.5m3/次，则车辆清洗用水量为5m3/次（460m3/a），按照生产天数折算日用水量为1.26m3/d。则搅拌机、运输车辆清洗用水总量为814m3/a（2.26m3/d）。
实验室用水：实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，为物理实验，不需要化学试剂和化学药品，本项目实验室用水量为0.2m3/d（73m3/a）。
砂石储料库抑尘用水：砂石储料库占地面积3500m2，为全封闭式，抑尘用水定额按0.5L/m2.d计，则储料库抑尘用水量为1.75m3/d，合计638.75m3/a。
②生活用水
本项目劳动定员8人，根据《行业用水定额》（DB15/T385 2020），职工生活用水量按60L/人·d计，则用水量为0.48m3/d，合175.2m3/a。
（2）排水工程
搅拌混合用水全部进入产品，不外排；砂石储料库抑尘用水、道路抑尘洒水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产，不外排。故本项目所排废水主要为生活污水。
①生活污水：生活污水量按用水量的80%计算，则职工生活污水产生量为0.384m3/d，140.16m3/a。生活污水经化粪池预处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂。
②搅拌机、运输车辆清洗废水：搅拌机清洗用水总量为1m3/d（354m3/a），废水的产生量按用水量的90%计算，则搅拌机清洗废水产生量为0.9m3/d（318.6m3/a）；运输车辆清洗用水量为460m3/a（1.26m3/d），废水的产生量按用水量的90%计算，则搅拌机清洗废水产生量为414m3/a（1.134m3/d）；上述废水经沉淀池处理取上清液回用生产。
③实验室废水：实验室废水量按用水量的90%计算，则实验室废水产生量为0.18m3/d，计65.7m3/a。实验室用水主要是水泥标准稠度用水量、试件制备、砂子含泥量检测、泥块含量检测等，不需要化学试剂和化学药品，所以实验室废水经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。
项目水平衡见图2-1。


图2-1 项目水平衡图  
（3）供电工程
项目总用电量为260000KWh，由当地电网供给。
（4）供暖工程
本项目冬季不生产，无需取暖。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工程分析
项目施工期间期产生噪声、扬尘及废气、固体废弃物、废水等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，具体的施工期间工艺流程及产污环节见下图。
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图2-2 施工期工艺流程及产污环节图
2、运营期工程分析
（1）混凝土搅拌站工艺流程
①原料 
本项目生产所需要的原料有水泥、砂子、粉煤灰、石子和外加剂，其中水泥、粉煤灰原料采用罐装车运输到厂区后，正压吹入相应原料筒仓内储存；砂子、石子等由运输车辆运至全封闭原料库内堆存；外加剂存放于外加剂罐中备用。 
②加料
储存于原料库的砂子、石子由装载机铲入配料斗，进行称量，称量完毕后再通过密闭水平皮带输送至原料提升斗，原料提升斗将砂子、石子提升至搅拌主机里的原料中间仓，砂子、石子由原料中间仓放料阀放进搅拌机内；水泥等粉状原料则通过螺旋输送机密闭上料至搅拌主机内，经称量后放料进搅拌机；搅拌用水及外加剂采用压力供水及水泵上料。整个过程均采用计算机监控，全程自动化操作。
③搅拌
经过计量后的各种原料进入搅拌仓中进行机械式强制搅拌，原料进入搅拌机时按设定的顺序进料，以减少进料时产生的粉尘。本工艺搅拌过程全部采用电脑自动控制，以有效保证混凝土的质量。
④成品
生产出的混凝土成品由混凝土罐车直接装运，送到用户指定的建筑工地进行砼浇筑。
为保证原料及产品质量，厂区内对原料及产品进行质量检测，主要包括原料细度、稠度检测，产品强度检测等，检测合格的原料及产品方可使用。整个检测过程均不使用任何化学药品。


图2-3 搅拌站工艺流程及产污环节图
（2）实验室工艺流程
本项目实验室用于检测原料各项性能，具体检测内容如下：
表2-6 实验室检测内容一览表
	序号
	名称
	检测内容

	1
	水泥
	胶砂强度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性

	2
	粉煤灰
	烧失量、需水量比、活性指数

	3
	砂子
	颗粒级配（筛分析）、含泥量、泥块含量

	4
	石子
	颗粒级配（筛分析）、含泥量、泥块含量、压碎值指标


具体实验流程如下：
水泥：
①胶砂强度测定
1）抗折强度测定
将试体侧面朝下放在抗折试验机支撑圆柱上（试体长轴垂直于支撑圆柱）——加荷至试体折断——取下折断后的试体并用湿布覆盖——记录结果（精确至0.1MPa）。
2）抗压强度测定
将抗折试验后的半截试体侧面朝下放在抗压夹具上——以2400N/s±200N/s的速率均匀加荷至试体破坏——取下破坏后的试体——记录结果FC（KN）。
②标准稠度用水量
1）水泥净浆的拌制
搅拌锅和搅拌叶片用湿布擦过——将水到入搅拌锅内——5s ~ 10s内将称好的500g水泥加入水中——将搅拌锅放在搅拌机的锅座上并升到搅拌位置——启动搅拌机低速搅拌120s——停15s并同时将叶片和锅壁上的水泥净浆刮入锅中间——再高速搅拌120s——停机。
2）标准稠度用水量测定步骤
立即将拌好的水泥净浆装入已置于玻璃板上的试模中——用小刀插捣并轻轻振动数次——刮去多余的净浆并抹平——迅速将试模和玻璃板一起移到维卡仪上并将其中心定在试杆下——降低试杆直至与净浆表面接触并拧紧螺丝——1s ~ 2s后突然放松使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中——在试杆停止沉入或释放试杆30s时记录试杆距底板之间的距离。
③凝结时间检测
1）初凝时间的测定
试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定，临近初凝时每隔5min测定一次。
测定时，从湿气养护箱中将装满标准净浆的试模连同玻璃板一起取出，放到维卡仪的试针下（初凝用试针），降低试针与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝1s ~ 2s后突然放松，试针垂直自由地沉入水泥净浆，观察试针停止下沉或释放30s时指针的读数。当试针沉至距底板4mm±1mm时，为水泥达到初凝状态。
由水泥全部加入水中起，至水泥达到初凝状态时所用的时间，即为水泥的初凝时间，用“min”表示。
2）终凝时间的测定
在完成初凝时间测定后，立即将装满标准净浆的试模，以平移的方式从玻璃板上取下，翻转180度，使试模直径大端向上，小端向下重新放在玻璃板上，再放回湿气养护箱中继续养护，以备终凝时间的测定。
测定时，维卡仪换上终凝用试针，测定方法同上。临近终凝时每隔15min测定一次。当试针沉入试体0.5mm时，即试针上的环型附件开始不能在试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态。
④安定性检测
1）试件的制备
以标准稠度用水量制成标准稠度净浆，将制成的标准稠度净浆取出一部分——分成两等份呈球形放在玻璃板上——轻轻振动玻璃板——用（湿布擦过的）小刀由边缘向中央抹——制成试饼（直径70mm ~ 80mm、中心厚约10mm、边缘渐薄、表面光滑）——连同玻璃板一起立即放入湿气养护箱中养护24h±2h。
2）试件的沸煮
将经过养护的试饼脱去玻璃板——检查试饼外观有无缺陷——两试饼均无缺陷时放入沸煮箱水中的篦子上——水封槽内加水后盖好箱盖——启动电源在30min±5min内煮沸——恒沸180min±5min。
沸煮结束后，立即放掉箱中的热水，打开箱盖冷却至室温，取出试件进行判定。
3）安定性结果判定
目测试饼未发现裂缝，用直尺检查无弯曲（使钢直尺和试饼底部靠紧，以两者间不透光为无弯曲）的试饼为安定性合格，反之为不合格。
当两个试饼的判定结果相互矛盾时，该水泥的安定性为不合格。
粉煤灰：
①烧失量检测
称取约1g试样（准确至0.0001g）放入已灼烧恒量的瓷坩埚中，盖上干锅盖，并留有缝隙，放在高温炉内，从低温开始逐渐升高温度，在（950±25）℃下灼烧15min~20min,取出坩埚，置于干燥器中冷却至室温，称量，反复灼烧直至恒量或者在（950±25）℃下灼烧约1h(有争议时，以反复灼烧直至恒量的结果为准)，置于干燥器中冷却至室温后称重。
②需水量比检测
胶砂按GB/T 17671规定进行搅拌。
胶砂流动度按GB/T 2419进行测定，记录流动度达到145mm ~ 155mm时的加水量。
当流动度＜130mm或＞140mm时，应重新调整加水量，直至流动度达到145mm ~ 155mm时为止。
③活性指数检测
胶砂按GB/T 17671的规定，进行搅拌、试体成型和养护至28d并测定其抗压强度。
砂子：
①颗粒级配（筛分析）检测
1）准确称取烘干试样500g——倒入套筛的最上一只（5.00mm筛孔）筛内——将套筛固定在摇筛机上——开动机器筛分10min——取出套筛——再（按筛孔由大到小的顺序在清洁的浅盘上）逐个进行手筛——通过的颗粒并入下一只筛子一起再筛——筛分结束——称量并记录各筛筛余试样的质量（即分计筛余量，精确至1g）。
2）所有各筛的分计筛余量及底盘中的剩余量之和，与筛分前的试样总量（500g）相比，相差不得超过1%（即5g）。
②含泥量检测
取一份试样倒入容器中——注入饮用水（水高出砂面约150mm）——充分拌匀浸泡2h——用手在水中淘洗试样（使尘屑、淤泥和黏土与砂粒分离，并使之悬浮或溶于水中）——缓缓地将浑浊液倒入公称直径为1.25mm、80μm的方孔套筛上（1.25mm筛在上）——滤去小于80μm的颗粒——再次加水于容器中——重复以上过程直到洗出的水清澈为止——用水淋洗剩留在筛上的细粒并将80μm筛放在水中（使水面略高出筛中砂粒的上表面）来回摇动（以充分洗除小于80μm的颗粒）——然后将两只筛上剩留的颗粒和容器中已经洗净的试样一并装入浅盘——放入温度为105℃±5℃的烘干箱烘干至恒重——取出冷却至室温后称重（m1）。
③泥块含量检测
取一份试样重200g（m1）倒入容器中——注入饮用水（水高出砂面约150mm）——充分拌匀浸泡24h——用手在水中碾碎泥块——再把试样倒入公称直径为630μm的方孔筛上用水淘洗——直到洗出的水清澈为止——将筛上剩留的颗粒小心取出并装入浅盘——放入温度为105℃±5℃的烘干箱烘干至恒重——取出冷却至室温后称重（m2）。
石子：
①颗粒级配（筛分析）检测
根据最大公称粒径称取试样——按筛孔大小顺序过筛——通过的颗粒并入下一只筛子一起再筛（直至各筛每分钟的通过量不超过试样总量的0.1%）——筛分结束——称量并记录各筛筛余试样的质量（即分计筛余量，精确至试样总质量的0.1%）。
②含泥量检测
取一份试样（m0）倒入容器中摊平——注入饮用水（水高出石子表面约150mm）——浸泡2h——用手在水中淘洗试样（使尘屑、淤泥和黏土与较粗颗粒分离，并使之悬浮或溶于水中）——缓缓地将浑浊液倒入公称直径为1.25mm、80μm的方孔套筛上（1.25mm筛在上）——滤去小于80μm的颗粒——再次加水于容器中——重复以上过程直到洗出的水清澈为止——用水淋洗剩留在筛上的细粒并将80μm筛放在水中（使水面略高出筛中颗粒的上表面）来回摇动（以充分洗除小于80μm的颗粒）——然后将两只筛上剩留的颗粒和容器中已经洗净的试样一并装入浅盘——放入温度为105℃±5℃的烘干箱烘干至恒重——取出冷却至室温后称重（m1）。
③泥块含量检测
筛去公称粒径5.00mm以下颗粒，称取质量（m1）——将试样在容器中摊平——注入饮用水（水高出试样表面）——（浸泡）24h后把水放出——用手碾压泥块——再把试样倒入公称直径为2.50mm的方孔筛上摇动淘洗——直到洗出的水清澈为止——将筛上的试样小心取出并装入浅盘——放入温度为105℃±5℃的烘干箱烘干至恒重——取出冷却至室温后称重（m2）。
④压碎值指标检测
取试样一份（m0），分两层装入（压碎值指标测定仪）圆筒内。每装完一层试样后，在（测定仪）底盘下面垫放一直径为10mm的圆钢筋，将筒按住，左右交替颠击地面各25下。在第二层颠实后，试样表面距离盘底（上表面）的高度应控制为100mm左右。
整平筒内试样表面，装好加压头（注意应使加压头保持平正），放到试验机上在160s ~300s内均匀地加荷到200KN，稳定5s后卸荷，取下测定仪，倒出试样，用公称直径为2.50mm的方孔筛筛除被压碎的细粒，称量筛上剩留的试样质量（m1）。
产污分析：
废气：实验室检测过程均为物理试验，不涉及化学药剂，因此无废气产生。
废水：实验室用水主要是混凝土试件、水泥试体的标准养护及恒温恒湿试验，因此会产生实验室废水，经沉淀池处理后取上清液可回用于生产。
固废：实验过程中会产生废混凝土块。




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量现状监测与评价
1、基本污染物
项目所在区域为鄂尔多斯市。根据环境空气质量模型技术支持服务系统，鄂尔多斯市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10 ug/m3、33 ug/m3、56 ug/m3、20 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此项目区域环境空气质量属于达标区。
2、其他污染物
本项目大气特征污染物主要为TSP，本次评价委托内蒙古腾烽环境检测有限公司，监测点位为该项目区东南侧（下风向）空地，距离本项目75m，监测时间为2024年12月16日~2024年12月18日，监测结果统计如下：
表3-1大气环境结果统计一览表
	监测点位
	污染物
	浓度范围
μg/m3
	标准值
μg/m3
	最大浓度占标率
%
	执行标准

	下风向空地
	TSP
	144-152
	300
	50.6
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准


监测结果显示，TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准评价区环境质量状况较好。
2、声环境质量现状
本项目周边50m不存在声环境保护目标，因此本项目原则上不开展声环境现状调查。

	环境
保护
目标
	经现场调查，本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标，50m范围内无居民区等声环境保护目标，500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、地下水集中式饮用水水源保护区、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、大气污染物排放标准
运营期大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）。具体标准如下。
表3-2  大气污染物无组织排放限值   单位：mg/m3（标准状态）
	污染物项目
	限值
	标准来源

	颗粒物
	0.5
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）



表3-3   大气污染物排放限值   单位：mg/m3（标准状态）
	生产过程
	生产设备
	颗粒物
	标准来源

	散装水泥中转站及水
制品生产
	水泥仓及其他通
风生产设备
	20
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）


2、水污染物排放标准
本项目无生产废水外排。搅拌混合用水进入产品，原料库抑尘用水自然蒸发，实验室废水、搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水经沉淀后回用于混凝土生产。
生活污水经化粪池处理后定期拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，标准限值见下表。
表3-4      《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	污染物
	三级标准mg/L
	污染物
	三级标准mg/L

	pH
	6~9
	COD
	500

	BOD5
	300
	NH3-N
	-

	SS
	400
	
	


3、噪声排放标准
项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准。
表3-5  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB（A）
	昼间
	夜

	70
	55


表3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）
	功能区
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50


4、固体废物标准
固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）相关要求。


	总量
控制
指标
	本项目在生产和生活过程中全部用电，无燃煤消耗，不会产生NOx和SO2；项目生活污水进入化粪池处理后定期拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂，因此本项目无需进行总量控制指标申请。




四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目施工期环境保护措施如下。
大气环境保护措施：
①在施工现场两侧设置彩钢围挡。
②施工材料、施工设备按照施工图规范放置，堆放在硬化的场地，水泥、砂石等原料严密遮盖。安排人员定期对施工场地洒水以减少扬尘量。 
③对车辆、进出道路进行冲洗和清扫，运输车出场前清扫干净确保车轮、车身不带泥。
④进出工地车辆采取密闭车斗，确保物料不遗撒外漏。
水环境保护措施：
生活污水依托附近居民旱厕；施工废水主要污染因子为SS等，废水水质简单，经沉淀后回用。
声环境保护措施：
①合理安排作业时间，避免大量高噪声设备同时运行。
②施工设备采用先进低噪声设备，对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作。
③合理布置施工场地，适当控制机械作业密度。
固体废物措施：
项目建筑垃圾暂存于项目占地范围内，采取临时遮盖措施，及时清运至当地环卫部门指定的建筑垃圾处置场处理；施工场地设生活垃圾收集箱集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理。


	运营
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	1、废气
1.1源强核算及达标分析
（1）砂石料储存及卸料扬尘（G1）
本项目水泥和粉煤灰储存于筒料仓内，砂子和碎石堆放在封闭储存库内，因此砂石装卸过程会产生一定的扬尘。卸料起尘及原料堆存量根据《工业固体物料堆场颗粒物核算系数》附表2中颗粒物产生量核算公式估算：
P=ZCy+FCy=｛Nc×D×（a/b）＋2×Ef×S｝×10-3
式中：ZCy—装卸扬尘产生量，t；
      FCy—风蚀扬尘产生量，t；
      Nc—年物料运载车次，项目砂石料平均每日卸车19次，年运行365天，则运载车次为6935车；
     D—单车平均运载量，取26t/车；
     a—内蒙古风速概化系数，取0.0017；
     b—物料含水率概化系数，取0.0017；
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，取3.606kg/m2；
 S—堆场占地面积，取3500m2。
根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物产生量P为206t。
颗粒物排放量按下列公式进行核算：
UC＝P×（1-Cm）×（1-Tm）
式中：P—颗粒物产生量，t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，项目砂石原料库采取洒水抑尘措施，抑尘效率取70%；
Tm—堆场类型控制效率，项目砂石原料库采取全封闭措施，考虑原料库有出入口，故保守取90%。
根据以上公式计算可知原料储存及卸料扬尘颗粒物排放量UC为6.18/a。
（2）砂石输送扬尘（G2）
本项目砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，项目砂、石提升以皮带输送方式完成，出料口密闭接入搅拌站。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存粉尘产污系数为0.12kg/t-产品，本项目混凝土产量为10万立方米（混凝土容重为2.4t），则混凝土重量为24万吨，则粉尘产生量为28.8t/a。
本项目输送带两侧和上部为封闭结构，输送扬尘采用原料库内雾炮机抑尘，通过以上处理措施砂石投料粉尘排放量可削减约95%以上，可有效减少砂石配料过程粉尘的无组织排放，无组织排放量约为1.44t/a。
（3）搅拌粉尘（G3）
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中搅拌过程的产污系数为0.13kg/t-产品，本项目混凝土产量为10万立方米（混凝土容重为2.4t），则混凝土重量为24万吨，则粉尘产生量为31.2t/a。
项目皮带输送机全封闭，搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机配有脉冲布袋除尘器，除尘器直接安装在缓存斗盖上，缓存斗盖与搅拌机为封闭状态，经除尘后直接通过排气口以无组织形式在厂房内排放。除尘效率≥97%，经计算物料混合搅拌粉尘呈无组织形式排放量为0.936t/a。
（4）粉料筒仓呼吸孔粉尘（G4、G5）
项目所使用的水泥、粉煤灰等粉状原料由密封罐车运至站内，正压送入相应原料筒仓内储存。在输送过程中，伴随着仓内压力的增加，压缩空气会通过仓顶呼吸口释放压力，此时会排放一定量的粉尘。
排放量：本项目原料水泥用量为2.6万吨，粉煤灰用量为1.8万吨，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》中物料输送储存过程的产污系数为0.12kg/t-产品，则水泥筒仓呼吸（输送储存）粉尘产生量为3.12t/a。本项目有4个水泥筒仓，每个水泥筒仓粉尘产生量为0.78t/a。粉煤灰输送进入筒料仓过程中粉尘产生量为2.16t/a，本项目有4个粉煤灰筒仓，每个粉煤灰筒仓粉尘产生量为0.54t/a。每个筒仓设置1台仓顶滤芯除尘器过滤粉尘，处理后水泥筒仓呼吸孔粉尘经仓顶DA001、DA002、DA003、DA004排气筒排放，粉煤灰筒仓呼吸孔粉尘经仓顶DA005、DA006、DA007、DA008排气筒排放，排气筒高度均为19m。除尘器除尘效率≥97%，则每个水泥筒仓粉尘排放量为0.0234t/a（总排放量0.0936t/a），每个粉煤灰筒仓粉尘排放量为0.0162/a（总排放量0.0648t/a）。
排放时间及速率、浓度：本项目水泥年用量为2.6万吨，粉煤灰年用量为1.8万吨，每辆散装水泥、粉煤灰罐车可装原料12t，全年水泥运输、装料2167次，粉煤灰运输、装料1500次。每装完一车原料的时间约为0.5h，则全年水泥装罐时间为1083.5h，粉煤灰装罐时间为750h。则每个水泥筒仓排放速率为0.0216kg/h，每个粉煤灰筒仓排放速率为0.0216kg/h，风机设计处理风量均为3000m3/h，则每个水泥筒仓排放浓度7.2mg/m3，粉煤灰筒仓排放浓度7.2mg/m3。



表4-1  废气污染物产排污情况及处理措施一览表
	序号
	污染源
	污染物种类
	污染物产生情况
	排放形式
	排气筒信息
	污染治理设施
	污染物排放情况
	标准值

	
	
	
	产生量t/a
	速率kg/h
	浓度
mg/m³
	
	编号
	高度
	内径
	工艺名称
或方式
	处理效率
	排放量t/a
	速率kg/h
	浓度
mg/m³
	排放浓度mg/m3

	G1
	砂石料储存装卸扬尘
	颗粒物
	206
	/
	/
	无组织
	/
	/
	/
	砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，储库顶部安装喷淋抑尘装置，原料装卸过程尽量减小卸料落差。
	97%
	6.18
	/
	/
	0.5

	G2
	砂石料输送扬尘
	颗粒物
	28.8
	/
	/
	无组织
	/
	/
	/
	砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，输送带两侧和上部为封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置。
	95%
	1.44
	/
	/
	

	G3
	搅拌粉尘
	颗粒物
	31.2
	/
	/
	无组织
	/
	/
	/
	搅拌主机采用钢结构厂房进行全封闭，皮带输送机和搅拌主机之间用帆布软连接，搅拌机脉冲布袋除尘器。
	97%
	0.936
	/
	/
	

	G4-1
	水泥
筒仓
	颗粒物
	0.78
	0.72
	240
	有组织
	DA001
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0234
	0.0216
	7.2
	20

	G4-2
	水泥
筒仓
	颗粒物
	0.78
	0.72
	240
	有组织
	DA002
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0234
	0.0216
	7.2
	20

	G4-3
	水泥
筒仓
	颗粒物
	0.78
	0.72
	240
	有组织
	DA003
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0234
	0.0216
	7.2
	20

	G4-4
	水泥
筒仓
	颗粒物
	0.78
	0.72
	240
	有组织
	DA004
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0234
	0.0216
	7.2
	20

	G5-1
	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	0.54
	0.72
	240
	有组织
	DA005
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0162
	0.0216
	7.2
	20

	G5-2
	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	0.54
	0.72
	240
	有组织
	DA006
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0162
	0.0216
	7.2
	20

	G5-3
	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	0.54
	0.72
	240
	有组织
	DA007
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0162
	0.0216
	7.2
	20

	G5-4
	粉煤灰筒仓
	颗粒物
	0.54
	0.72
	240
	有组织
	DA008
	19m
	0.3
	密闭筒仓+仓顶滤芯除尘器+19m排气筒
	97%
	0.0162
	0.0216
	7.2
	20

	G6
	运输车辆
	颗粒物
	少量
	无组织
	/
	/
	/
	厂区道路、停车场及其他地面已全部实现硬化，定时洒水；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁。
	90%
	少量
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	（5）运输车辆动力起尘（G6）
本项目运输采用汽运，因此在运输过程中会产生一定量的运输扬尘。厂区道路、停车场及其他地面全部硬化；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集，可有效减少运输扬尘的产生。
根据上述源强分析，本项目有组织废气主要为水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘，经各筒仓顶滤芯除尘器等处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准排放要求；无组织废气为砂石料储存装卸粉尘，砂石配料输送过程扬尘，搅拌机入料口产生的粉尘以及运输车辆扬尘等，采用全封闭、布袋除尘器、喷淋洒水抑尘措施处理后排放，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准排放要求。
1.2废气污染防治措施可行性
无组织废气防治措施：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）6.2.1.2，“无组织排放的运行管理按照国家和地方污染物排放标准要求执行”。本项目无组织大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013），根据无组织排放标准要求，“水泥工业企业的处理、输送、装卸、储存过程应当封闭，对块石、粘石物料、浆料以及船装卸过程也可采取其他有效抑尘措施。”本项目砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，符合标准要求。砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，输送带两侧和上部为全封闭结构，储库和上料仓安装喷淋抑尘装置，符合标准要求。
本项目砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，装卸也在封闭的储库内进行，储库顶部安装喷淋抑尘装置。砂石原料利用装载机由砂石原料库运至上料仓，输送带两侧和上部为全封闭结构，上料仓顶部设置洒水抑尘装置；厂区道路、停车场及其他地面全部硬化；厂区出入口处已设置U型槽，并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁；厂区有保洁人员及时对散落的物料进行清扫收集。采取上述抑尘措施后，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放标准，措施可稳定、有效、可行。
有组织废气防治措施：本项目有组织废气主要为水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘，粉尘采用布袋除尘器处理，处理效率97%，废气治理措施及效率符合《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册3021水泥制品制造（含2033砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册》要求，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表2标准要求。
布袋除尘器是具有先进水平的高效袋式除尘设备，是一种处理风量大、清灰效果好、除尘效率高、运行可靠、维护方便、占地面积小的除尘设备。本项目仓顶通过增加过滤面积及滤芯数量，保证除尘效率达到在99.7%。此除尘措施为是目前混凝土制品行业常见的废气处理方式，工艺成熟，经济可行。
1.3 废气污染物排放环境影响分析
项目其所在区域为环境空气质量达标区，建设单位对各有组织和无组织粉尘产生环节均采取有效的抑尘措施，正常工况下污染物均能稳定达标排放，对周边大气环境影响较小。此外，当出现重污染天气，企业应错峰运行，根据当地政府要求采取停产、限产、等措施，并编制环境风险应急预案等。
1.4 大气污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017），本项目大气污染源监测计划如下：
表4-2 大气污染源监测计划
	监测对象
	监测项目
	监测点位
	监测频率
	执行标准

	砂石料储存卸料扬尘
	颗粒物
	厂界监测点
	1次/年
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准

	砂石料配料输送扬尘
	颗粒物
	
	
	

	物料搅拌粉尘
	颗粒物
	
	
	

	运输车辆扬尘
	颗粒物
	
	
	


2、废水
2.1废水产生及排放情况
本项目废水中主要污染物产生、排放情况见表4-3。
2.2废水处置可行性
本项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；原料库抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水经沉淀后回用于生产。故本项目所排废水主要为生活污水。
搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水产生后进入沉淀池，沉淀池为混凝土结构，容积为40m3，厂区的生产废水经沉淀处理后，全部回用，无外排。对沉淀池进行防渗后可实现长期稳定处理状态，对环境影响较小，措施可行。
项目生活污水产生量较少，污染物单一，浓度低，生活污水经化粪池处理后定期拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂进行处理。



表4-3   废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	对应产污环节名称
	废水类别
	污染物种类
	污染物产生浓度mg/L
	污染物产生量t/a
	污染治理设施
	废水排放量m3/a
	污染物排放浓度mg/L
	污染物排放量t/a
	排放方式
	排放去向
	排放规律
	排放口
	排放标准

	
	
	
	
	
	
	设施名称
	处理能力m3/a
	
	
	
	
	
	
	编号
	排放口名称
	排放口类型
	

	1
	员工
	生活污水
	COD
	500
	0.07
	化粪池
	容积：50m3
	140.16
	350
	0.05
	间接
	拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂
	间歇排放
	DW001
	化粪池排口
	一般排放口
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

	
	
	
	BOD5
	350
	0.05
	
	
	
	150
	0.02
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SS
	200
	0.028
	
	
	
	100
	0.0014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	NH3-N
	35
	0.005
	
	
	
	20
	0.0028
	
	
	
	
	
	
	

	2
	搅拌机及运输车辆清洗、实验室
	生产废水
	SS
	1000
	0.8
	沉淀池
	容积40m3
	0
	0
	0
	不外排
	循环回用于生产
	/
	/
	/
	/
	/



	运营
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	3、噪声
3.1噪声源强及治理措施
项目噪声主要来源于搅拌机、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减，详见表4-4。
表4-4  各声源设备的噪声级
	设备名称
	声级值
dB（A）
	降噪措施
	采取措施后源强dB（A）

	搅拌机
	83
	隔声、减振，设备置于搅拌车间内
	70

	皮带输送机
	70
	减振、密闭运输
	56

	螺旋输送机
	70（正常工况）
	减振
	58

	水泵
	68
	减振、隔声、设备置于搅拌车间内
	62

	空压机
	75
	减振、置于搅拌车间内
	63

	筒仓除尘风机
	85
	内置于筒仓内顶部
	70


3.2厂界和环境保护目标达标情况
设备噪声采取减震、隔声处理等措施后，类比同类企业本项目噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类对环境产生影响较小。
3.3 噪声排放环境监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关要求制定了本项目监测计划，具体见下表：
表 4-5  噪声环境监测计划一览表
	类别
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	执行标准

	噪声
	厂界
	Leq（A）
	厂界四周
	1次/生产季
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准


4、固体废物
本项目固体废物主要有：布袋除尘器收集的除尘灰、废布袋、沉淀池沉渣、实验室混凝土块、遗散混凝土、废布袋、生活垃圾等。各类固体废物产生量及处置措施见表4-6。
表4-6  固体废物产污环节及利用或处置情况一览表
	产生
环节
	固废
名称
	固废
属性
	年度产生量（t/a）
	贮存方式
	利用方式或去向
	利用或处置量
（t/a）
	环境管理要求

	布袋除尘器
	除尘灰
	一般
固废
	35.4
	布袋
	直接回用于生产
	35.4
	执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	
	废布袋
	一般
固废
	0.01
	-
	厂家回收
	0.01
	

	沉淀池
	沉淀池沉渣
	一般
固废
	0.5
	固废间暂存
	运至建筑垃圾填埋场
	0.5
	

	实验室、厂区
	实验室混凝土块、逸散混凝土
	一般
固废
	2.4
	固废间暂存
	运至建筑垃圾填埋场
	2.4
	

	员工
	生活垃圾
	生活
垃圾
	1.46
	垃圾桶
	统一收集于有盖垃圾箱收集，委托环卫部门定期处理。
	1.46
	/


5、地下水及土壤环境
项目营运期产生的大气污染物主要为生产过程中产生的粉尘。产生的生产废水沉淀后回用不外排，其主要污染物为悬浮物。生活污水经化粪池处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂。
项目使用的原料组分不含有毒有害的重金属等污染物，不涉及建设用地土壤污染风险筛选值的其他污染物，因此本项目不涉及土壤影响因子。
项目产生的废水处理设施等防渗措施不到位或发生事故性排放，废水可能会下渗对地下水、土壤产生污染。项目厂区地面进行硬化，沉淀池、化粪池进行一般防渗，防渗系数等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s，对地下水及土壤环境影响较小。
6、环保治理措施及投资估算
本项目总投资1100万元，其中环保投资145.5万元，占总投资的13.2%。环保投资估算明细见表4-7。
表4-7  拟建工程环境保护投资估算一览表  单位：万元
	[bookmark: _Hlk81554350]类别
	污染源
	治理措施
	环保投资（万元）

	废气
	砂石料储存、装卸
	全封闭储料库、封闭上料仓，共配备2台雾炮机
	50

	
	砂石料输送
	全封闭皮带输送机，上料仓置于石料库内，与石料库、砂料库共用雾炮机
	

	
	水泥、粉煤灰存储
	全封闭筒仓，仓顶共各设置1套仓顶除尘器（共8套）+8根19m高排气筒
	计入设备投资

	
	混凝土搅拌
	全封闭厂房，2台搅拌机各设置1套袋式除尘器
	60

	
	厂区
	地面硬化、洒水抑尘车
	10

	废水
	生产废水
	设置沉淀池1座，混凝土结构，采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。搅拌机、运输车辆冲洗废水、实验室废水沉淀后回用
	5

	
	生活污水
	排入厂区化粪池，处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂
	4

	固废
	一般固废
	除尘器粉尘返回生产利用，废布袋由厂家回收；沉淀池沉淀渣在固废间暂存后运至建筑垃圾填埋场
	/

	
	
	实验室混凝土块、逸散混凝土在固废间暂存后运至建筑垃圾填埋场。
	/

	
	生活垃圾
	厂区设置垃圾箱收集，环卫部门统一收集处理
	1.5

	噪声
	设备运转、运输噪声等
	采用隔声、减震及置于封闭车间内等措施。
	15

	合计
	145.5






[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	水泥筒仓仓顶排口DA001、DA002、DA003、DA004
	颗粒物
	仓顶部排气孔处安装有仓顶滤芯除尘器
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准

	
	粉煤灰筒仓仓顶排口DA005、DA006、DA007、DA008
	颗粒物
	仓顶部排气孔处安装有仓顶滤芯除尘器
	

	
	砂石料装卸
	颗粒物
	砂子、碎石堆放在密闭原料储库内，配备2台雾炮机。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放限值要求

	
	砂石料输送上料
	颗粒物
	输送带两侧和上部为封闭结构，与砂料库、石料库共用雾炮机
	

	
	搅拌站
	颗粒物
	厂房进行全封闭，每台搅拌机配有一套脉冲布袋除尘器（共2套）。
	

	
	车辆运输
	颗粒物
	厂区道路、停车场及其他地面已全部实现硬化；厂区配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁，配备洒水车抑尘。
	

	地表水环境
	搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水
	SS
	经沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排
	/

	
	原料库抑尘用水
	SS
	自然蒸发
	/

	
	生活污水
	COD、BOD、SS、NH3-N
	经化粪池处理后拉运至内蒙古蓝天碧水污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	声环境
	搅拌机、传送带
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，设备安装减震垫，并加强维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准

	固体废物
	除尘灰返回生产线用于生产；沉淀池沉渣、实验室混凝土块、逸散混凝土在固废间暂存后运至建筑垃圾填埋场；废布袋由厂家回收；生活垃圾统一收集于有盖垃圾箱内，委托环卫部门定期处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）一般防渗区要求，对化粪池、沉淀池做防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数小于1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	厂区空地硬化

	环境风险
防范措施
	厂区设置沉淀池，混凝土结构，采用一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。

	其他环境
管理要求
	本项目要完善环境管理制度，建立相应的环境管理机构，明确环境管理机构的职责



六、结论
	本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生影响，在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，项目建设对周边生态影响较小，从环境保护角度分析，该建设项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	8.72/a
	/
	8.72/a
	+8.72/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	140.16t/a
	/
	140.16t/a
	+140.16t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.0028t/a
	/
	0.0028t/a
	+0.0028t/a

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	35.4t/a
	/
	35.4t/a
	+35.4t/a

	
	沉淀池沉渣
	/
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	+0.4t/a

	
	实验室混凝土块、逸散混凝土
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	生活垃圾
	
	
	
	1.46t/a
	
	1.46t/a
	+1.461t/a

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1 委托书
委    托   书

XX公司：
我公司拟在鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎嘎查建设内蒙古龙凯建设工程有限公司苏布尔嘎嘎查商砼站建设项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，特委托贵单位进行该项目的环境影响评价工作。
[bookmark: _GoBack]特此委托
            

内蒙古龙凯建设工程有限公司
2024年12月 日
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附件3 土地预审和选址意见批复
[image: 土地预审选址意见批复1]
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