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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分

公司结构件涂装线车间建设项目

环境影响报告表的批复

中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司：

你公司报送的由内蒙古钜捷环保科技有限公司编制的《中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司结构件涂装线车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2025〕28号及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司现有厂区内，占地面积4812.73m2。项目新建1座结构件涂装线车间，主要对中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司运行过程中产生的液压支架结构件进行刷漆及喷漆处理，年喷漆3万吨结构件，水性漆使用量为310t/a，项目总投资3850万元，其中环保投资96万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水经简易沉淀池处理后回用，施工废料交由中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司综合利用。
2.认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。抛丸、喷砂、喷漆在全封闭厂房进行，抛丸、喷砂废气通过一套“重力沉降+旋风除尘+脉冲反吹滤筒除尘器”方式处理后，经1根15m高排气筒排放；喷漆、刷漆废气通过“负压收集+6级干式漆雾过滤系统+沸石固定床+催化燃烧装置”工艺处理后，经1根15m高排气筒排放。通过采取以上措施，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求，无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求；热风炉燃烧废气经设备自带低氮燃烧器处理后，经1根15m高排气筒排放，烟气排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉排放监控浓度限值要求。
3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰、废布袋、滤筒除尘器废滤桶等，经收集后暂存于中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司现有一般固废暂存间，定期交由相关部门处置；废催化剂定期由厂家更换处置回收；废水性漆及水性漆桶、废漆渣、漆雾过滤器废纸壳、废过滤棉、废沸石分子筛等，暂存于中煤北京煤矿机械有限责任公司内蒙古分公司现有危废库内，委托有资质单位进行处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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