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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿改建项目（新建风井场地）环境影响报告表的批复
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古华晨工程咨询有限公司编制的《中国神华能源股份有限公司补连塔煤矿改建项目（新建风井场地）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗补连塔煤矿项目北风井场地内，不新增用地，项目建设内容主要在原有生产系统上新建3号缓坡斜井及井口房、搅拌站、井口联建楼、乏风利用系统等，并配套相关公辅工程及环保工程，原有建设内容不发生变化，不改变采煤开拓方式，不影响采煤巷道布置和开采接续计划。项目总投资18633.7万元，其中环保投资100万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。施工场地四周设置围栏；物料运输车辆采用加盖篷布运输，对运输道路定期清扫，适时洒水抑尘；黄土原料装卸与贮存采用全封闭式储料棚，无组织颗粒物排放浓度须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后，定期拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不得外排。
4.严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
5.妥善处置固体废弃物。施工期掘进矸石用做3号缓坡斜井的坡底垫层，弃土石方委托有资质单位进行处置，不得外排；建筑垃圾集中收集后，拉运至当地城建部门指定的建筑垃圾处理厂处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门清理；废机油和废油桶收集后暂存于补连塔煤矿矿区现有危废暂存库，定期交有资质单位处置。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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