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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

水岸新城新时代中学（完全中学）建设项目

环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗教育体育局：

你单位报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《水岸新城新时代中学（完全中学）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗朝阳街南、泰康东街北、和春路东、和阳路西，占地面积105675m2。项目主要建设教学楼、餐厅、宿舍楼，物理实验室、生物实验室、化学实验室等及其他配套设施。项目总投资30000万元，其中环保投资138万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。实验室废气由一台通风橱收集经活性炭吸附处置后由一根15m高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的二级排放标准限值要求；食堂油烟经一台静电式油烟净化器处理后由一根专用油烟暗道至食堂楼顶高空排放，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）中大型标准限值要求。

3.强化废水处理与利用，实行雨污分流、清污分流。酸、碱废水由PE桶收集进行中和处理后排入化粪池；食堂废水经隔油池沉淀后进入化粪池；生活污水经化粪池沉淀处理，以上废水处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准表4第二类污染物最高允许排放浓度三级标准限值要求，最终排入市政污水管网，不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。实验室废液（含重金属废液）、变质或失效的药剂、废实验室用具、废活性炭使用PE桶收集后，暂存于危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置；餐厨垃圾和隔油池底泥收集后定期交由厨余垃圾处理单位进行处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2025年5月15日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司                                                             
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