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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯新能源研究院一期实验室建设项目

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市综合保税区投资建设管理有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯新能源研究院一期实验室建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗空港物流园区创新创业基地B2楼及室外区域，占地面积8400m2。项目主要建设内容为改造B2楼室内，新建室外氢气实验装置区及其他配套设施。项目总投资14873万元，其中环保投资196.02万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。实验室废气经管道收集后由干式化学过滤器处理，由4根15m高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求；污水设备设置于封闭房间内，池体加盖预制板，定期投加抑臭剂，污水处理臭气须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准限值要求；碱性电解槽测试系统氢气通过1根放空管后经阻火器排放，氧气通过1根放空管排放。
3.强化废水处理与利用。实验清洗废水由废水处理装置预处理后进入园区污水管网；废碱液收集后由废碱液处理集装箱处理后进入园区污水管网；纯水制备废水由管道直接排入园区污水管网；生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，以上废水处理后须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级规定限值要求，最终全部进入阿镇污水处理厂。
4.应采取妥善控制措施，通过基础减振、隔声消声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。完好的废电池暂存于一楼热分析室防爆柜内，电池正负极残渣收集在纸箱内，定期交由电池白名单企业回收处理；纯水机组产生的废活性炭、废反渗透膜、废滤芯和废离子交换树脂产生后直接由厂家回收处理；实验废液、清洗废水分类收集暂存于危险废物暂存间，定期由有资质的单位处理；废活性炭、废UV灯管、废有机涂料分类收集至危废暂存间，定期由有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2025年5月20日

抄送：鄂尔多斯空港物流园区管理委员会、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司                                                             
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