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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市邦迈煤机装备有限公司煤矿专用设备维修与改造项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市邦迈煤机装备有限公司：

你公司报送的由内蒙古环诚环境科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市邦迈煤机装备有限公司煤矿专用设备维修与改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗蒙苏经济开发区鄂尔多斯零碳产业园，租赁鄂尔多斯市美需实业有限公司兰炭专用锅炉及包装袋项目的闲置厂房，在原有闲置厂房内新建生产拆解区、喷漆喷砂房区、装配区、调试区等，并配套相关环保工程。项目建成后年维修掘锚机5台、采煤机6台、梭车7台、锚杆机6台、破碎机7台、掘进机4台。项目总投资1000万元，其中环保投资100万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。焊接烟尘通过烟尘净化器净化后经车间排风系统以无组织形式排放；切割粉尘通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；喷砂、喷漆、烘干在全封闭厂房进行，喷砂废气通过脉冲式布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；喷漆及烘干废气通过“两层玻璃纤维棉+活性炭吸附装置+光催化氧化”处理后经15米高排气筒排放；危废库废气经集气罩收集后通入喷漆区的“活性炭吸附装置+光催化氧化”处理后经同一根排气筒排放。通过采取以上措施，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，无组织非甲烷总烃排放浓度须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。脱脂、清洗废水通过厂区污水处理设备处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）其修改单中表2的三级标准及阿勒腾席热镇污水处理厂接管水质标准要求后，排入阿勒腾席热镇污水处理厂；生活污水依托原有厂区内一体化污水处理设施处理后通过管网排入阿勒腾席热镇污水处理厂。
3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
4.妥善处置固体废弃物。焊接净化灰、切割除尘灰外售综合利用；喷砂除尘器除尘灰作为一般固废送至填埋场进行填埋；废过滤棉、废活性炭、废灯管委托有资质的设备厂家上门更换回收；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处置；喷砂产生的废砂、污水处理站污泥、废油漆桶、废机油暂存于危废暂存间，最终交由有委托资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求进行设计、建设和管理。以上固废须合理处置不得乱弃。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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