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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市宜佳建筑材料有限公司商品混凝

土沥青混凝土水泥稳定土生产加工项目

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市宜佳建筑材料有限公司：
你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂尔多斯市宜佳建筑材料有限公司商品混凝土沥青混凝土水泥稳定土生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2025〕16号及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目的环境影响评价文件未经审批及擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
二、本项目位于伊金霍洛镇壕赖村商砼园区地块1、地块2，占地面积45041.45m2，项目主要建设商混搅拌站、沥青搅拌站、灰土拌合站及其它配套公辅工程和环保工程，生产规模为商品混凝土10万吨/年、灰土8万吨/年、沥青混凝土2万吨/年。项目总投资281.11万元，其中环保投资125万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原料暂存于全封闭储棚，物料输送、搅拌作业采用全封闭生产设备并洒水降尘，确保无组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值要求。水泥、矿粉、粉煤灰、回收筒仓废气通过仓顶自带布袋除尘器处理后经排气筒排放；搅拌废气由集气罩收集，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，确保有组织粉尘排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。沥青储罐、柴油储罐、导热油储罐呼吸废气、沥青加热搅拌废气经集气罩收集，通过有机废气处理装置处理后由1根15m高排气筒排放，二氧化硫排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃油炉窑二级排放标准限制要求，氮氧化物、沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准排放限值要求；导热油炉燃烧废气经1根15m排气筒排放，烟尘、二氧化硫排放浓度须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4燃煤（油）炉窑二级标准要求，氮氧化物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源表2二级标准要求。
2.强化废水处理与利用，实行雨污分流、清污分流。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产；生活污水经化粪池收集后交由伊金霍洛旗九德排水有限责任公司拉运至阿镇污水处理厂处理，不得外排。沉淀池、化粪池须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。

3.通过基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
4.妥善处置固体废弃物。除尘灰、沉淀池底泥回用于生产；废布袋由厂家进行更换并回收；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；废机油、废油桶、废导热油、废活性炭收集后暂存于危废库，最终交由有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。
四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

六、如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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