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1、 建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂锅炉变更项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王艳龙
	联系方式
	15947657872

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内

	地理坐标
	（ 109度 30 分 39.484 秒， 39 度 34 分45.473 秒）

	国民经济
行业类别
	D 4430
热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业；91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供应工程） 

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	本次变更无土建及环保工程
	环保投资（万元）
	本次变更无土建及环保工程

	环保投资占比（%）
	/
	施工工期
	无施工期

	是否开工建设
	否
是：
	用地（用海）
面积（m2）
	711.35

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需要开展“大气、地表水、环境风险、生态和海洋”专项评价工作，具体对照分析见表 1-1。
表1-1  项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水重复利用剩余的直排的污水集中处理站
	本项目不属于新增工业废水直排建设项目

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目天然气储量不超过临界量

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目无河道
取水口

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，厂界500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需要开展地下水专项评价工作。
综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。

	规划情况
	鄂尔多斯蒙苏经济开发区按照“一区三园”模式进行一体化管理，包括鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园。其中：鄂尔多斯零碳产业园包括鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区、鄂尔多斯零碳产业园西片区。
鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区即原阿勒腾席热镇现代装备制造业基地，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇。2008年7月，阿勒腾席热镇现代装备制造业基地取得《鄂尔多斯市人民政府关于同意规划建设阿勒腾席热镇现代装备制造业基地的批复》（鄂府函〔2008〕236号），批复基地规划面积为33平方公里。主导产业为机械加工，矿井及煤炭采掘洗选机械设备维修制造交通运输设备及其配套的零部件制造，电子器材、通信设备及仪器仪表装备制造等非资源型产业。2009年4月，阿勒腾席热镇现代装备制造业基地管委会委托中国市政工程西北设计研究院有限公司编制完成《伊金霍洛旗阿勒腾席热镇现代装备制造业基地一期控制性详细规划》，并取得《伊金霍洛旗人民政府关于伊旗阿镇现代装备制造业基地一期控制性详细规划的批复》（伊政发〔2009〕32号），规划用地面积943.04公顷。
鄂尔多斯零碳产业园西片区即原鄂尔多斯江苏工业园区，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗苏布尔嘎镇。2012年3月，鄂尔多斯江苏工业园区取得《鄂尔多斯市人民政府关于同意设立鄂尔多斯江苏工业园区的批复》（鄂府函〔2012〕70号），批复园区规划控制区面积238km2，规划建设面积 170km2。2012年10月，鄂尔多斯江苏工业园区完成《鄂尔多斯江苏工业园区总体规划》，并取得《鄂尔多斯市人民政府关于同意江苏工业园区总体规划的批复》（鄂府函〔2012〕434号），批复园区规划控制面积238km2，规划建设用地面积170km2，园区以高端装备制造产业、通用航空产业等为主导产业，承接国际国内产业转移的现代工业园区。
2020年，鄂尔多斯市人民政府根据《关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21号）文件要求，将鄂尔多斯圣圆煤化工基地（包含乌兰木伦工业项目区、汇能工业项目区）、鄂尔多斯江苏工业园区、伊金霍洛旗煤炭物流园区、札萨克煤炭物流产业园区等进行了整合，成立了内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区。
2022年2月23日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于印发实施内蒙古自治区开发区审核公告目录的通知》（内工信发〔2022〕34 号），根据《内蒙古自治区开发区审核公告目录》，内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区园区级别为一类，分为江苏产业园、圣圆产业园、伊金霍洛物流园三个区块。江苏产业园主导产业是清洁能源、新材料。2024年3月1日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于印发实施内蒙古自治区工业园区审核公告目录的通知》（内工信发〔2024〕87号），鄂尔多斯蒙苏经济开发区园区级别为一类，分为鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园三个区块。鄂尔多斯零碳产业园主导产业为装备制造。
2023年4月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会委托城市科学规划设计研究院有限公司编制《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）（鄂尔多斯零碳产业园）》

	规划环境影响
评价情况
	2009年12月，《伊金霍洛旗阿镇现代装备制造业基地区域开发环境影响报告书》（中冶东方工程技术有限公司编制）取得《内蒙古自治区环境保护厅关于伊金霍洛旗阿镇现代装备制造业基地区域开发环境影响报告书审查意见》（内环字〔2009〕95号）：规划范围南临阿大一级公路，西为东红海子湖，包茂高速公路南北向穿过，基地东南毗邻鄂尔多斯机场；基地规划分为二期，总用地规模30.37km2，其中一期（2008—2011年）面积为8.17km2，二期（2012—2016年）面积为22.2km2。物流产业、汽车零部件产业、高新技术产业、煤机及化工机械加工等为基地的主导产业。
2014年11月，由中冶东方控股有限公司编制《鄂尔多斯江苏工业园区总体规划环境影响报告书》；并于 2014年11月19日，由原鄂尔多斯市环境保护局出具《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯江苏工业园区总体规划环境影响报告书的审查意见》（鄂环函〔2014〕142号）：规划范围为东起阿格图一社、南到查干图村、西至苏布尔嘎镇（西南至光明卓尔水库）、北至伊力概沟四社向北0.8km处；园区规划控制面积238km2，建设面积约170km2。园区产业定位以高端装备制造产业、通用航空产业为主导产业，以新型材料产业、新能源产业等为关联产业，以现代物流、文化创意和商务会展等现代服务业为配套，共同协调发展的产业体系。
2023年8月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管理委员会委托内蒙古尚清环保科技有限公司编制了《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035 年）（鄂尔多斯零碳产业园）环境影响报告书》，于2024年12月20日经《内蒙古自治区生态环境厅关于＜鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划(2021—2035年)鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书＞的审查意见》（内环审〔2024〕83号）文件审查通过。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	鄂尔多斯零碳产业园整体为“一园两区”空间格局，包括鄂尔多斯零碳产业园西片区和鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区两部分。鄂尔多斯零碳产业园西片区位于伊金霍洛旗苏布尔嘎镇，鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇。鄂尔多斯零碳产业园西片区、鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区直线距离约19.17公里。
本项目位于鄂尔多斯零碳产业园西片区。
鄂尔多斯零碳产业园西片区产业定位——风光氢储车全产业链。新能源电池、新能源装备和新能源汽车为主导，打造零碳产业集群。
鄂尔多斯零碳产业园产业空间按照“西片区核心引领、装备制造片区强化支撑”的思路，有序推动新能源装备产业链供应链各环节企业落户，构建园区联动新格局。鄂尔多斯零碳产业园西片区依托新型绿色能源体系，发挥好电价政策优势，以绿色低碳技术优势和土地供给优势，集中招引新能源装备产业大型龙头企业及其一级供应商，同时考虑部分上下游衔接较为紧密的二级供应商布局。
鄂尔多斯零碳产业园西片区规划建设“一心、两轴、四区”的空间布局。一心：鄂尔多斯零碳产业园区综合发展核心，以科研研发、商务商业、成果展示、人才公寓等综合功能辐射整个园区发展。两轴：沿纬十五路零碳产业综合展示轴线和沿经六路鄂尔多斯零碳产业园区纵向延伸发展轴线。四区：新能源上下游产业区（新能源电池、新能源汽车、新能源装备及其他相关产业以及光伏、氢能产业）；综合服务功能区；储能上下游产业区；新能源装备产业区。
鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂属于园区的基础设施，建设场址属于园区规划的污水处理设施用地，本项目为污水处理厂的配套设施，为蒸发结晶工序提供蒸汽，项目建设符合园区规划。
表1-2  本项目与园区规划的相符性分析表
	[bookmark: OLE_LINK8]零碳产业园规划环评中内容
	本项目
	是否相符

	鄂尔多斯零碳产业园西片区以天然气为气源。园区规划建设天然气门站一座，占地面积3.32公顷，通过长输管线接中石油二十号集气站。鄂尔多斯零碳产业园西片区目前已接入天然气管线。
	本项目锅炉燃料采用管道天然气，可以保障本项目的供气需求。
	相符

	大气环境污染防治要求：①严格环境准入，强化源头管理：严格落实国家、自治区关于污染物排放总量控制制度，将污染物总量控制指标作为新上项目审批的前置条件，严控污染物排放总量，以总量定项目。严格执行新建锅炉准入制度，禁止新建 35 蒸吨/小时以下的燃煤锅炉。规划项目应该把挥发性有机物污染控制作为建设项目环境影响评价的重要内容，采取严格的污染控制措施。新、改、扩建项目排放挥发性有机物的车间有机废气的收集率应大于 90%，安装废气回收/净化装置。规划项目应采用清洁生产技术、工艺和设备，减少大气污染物产排放。②加强污染源的管控和治理：持续开展 VOCs 治理、采取有效措施削减设备动静密封点、有机液体储存和装卸、污水收集暂存和处理系统等环节产生挥发性有机物（VOCs）、恶臭物质及有毒有害污染物的逸散与排放。通过专有设备或火炬等设施妥善处理非正常排放废气。根据《内蒙古自治区工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（内环办〔2019〕295 号）相关要求，强化工业窑炉达标治理，确保污染物排放浓度达到行业排放标准限值要求。全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放。推进重点行业污染深度治理。建立“散乱污”工业企业综合整治长效机制，对“散乱污”企业采取“三清两断”（即断水、断电、断气、清除原料、清除产品、清除设备）等措施，防止“散乱污”工业企业死灰复燃，确保清理整顿工作执行到位。同时，进一步加强执法监督和统一监管，各部门强化联动执法，对违法行为及时采取相应停止或限制措施，依法依规推动“散乱污”工业企业整治工作。加大园区扬尘整治。粉状物料堆场全封闭，堆场视频监管方面。并与市、旗区环保部门联网，块状物料堆场必须安装抑尘设施。③合理建设布局：工业用地布局上，依据园区的位置以及主导风向等因素，进行工业企业布局，尽量减少工业区可能对周边环境造成的大气污染。禁止不符合园区产业定位以及环境保护准入条件的工业项目进入本园区。加强绿化。绿化林带能起到隔离污染、减弱噪声和净化空气的作用。拟在园区与镇区最近的区域建设绿化隔离防护带。④强化移动污染源控制：推进柴油货车超标排放综合治理，在用重型柴油车应当按照规定加装、更换污染控制装置，排放的污染物应当符合国家规定的排放标准。⑤加强施工扬尘控制：加强各类开发活动和施工工地扬尘污染监管。建立健全扬尘环境管理制度和机制，加强文明施工管理，积极创建绿色工地。建立对违法违规企业的长效制约机制，对施工单位扬尘污染不良行为予以处罚和公示。积极推进绿色施工，建设工程施工现场严禁敞开式作业，实施扬尘污染防治全过程管理，降低环境本底值。⑥对入园企业污染治理设施全过程监管：对引进项目，要从环评、设计、验收、运行监督等方面强化污染治理设施的全过程监管。⑦全面加强联防联控的能力建设：加强重点污染源自动监控体系建设重点污染源建设自动监控体系，在线监测仪器与开发区监测站中心控制系统相连，以便随时掌握高架源的排放情况。强化监测数据质量控制自动监控设施应与生态环境主管部门联网。加强自动监控设施运营维护，数据传输有效率达到 90%。企业在正常生产以及限产、停产、检修等非正常工况下，均应保证自动监控设施正常运行并联网传输数据。⑧制定优惠政策鼓励企业改造降低污染物排放水平：项目工艺技术水平的高低，在很大程度上决定了污染物的产生水平和排放强度，相同产能的同种产品，不同的技术水平，污染物的排放量存在着很大的差别，因此，产品生产过程技术水平的提高，是降低污染物排放量的重要手段。园区制定鼓励企业通过技术改造降低污染物排放水平的优惠政策，是一种有效的减排管理手段。
	项目使用2台12t/h的燃气锅炉（1用1备）为园区污水处理工程蒸发结晶工段提供热源，本项目生产过程中采用低氮燃烧，SO2、NOX产生量较小对周围环境影响较小。
	相符

	水环境污染防治要求：园区废水污染的减缓措施体现在源头、生产中以及末端三个阶段。首先在选择工艺路线时优先选择废水排放量少的工艺装置，在实践中表现为按照清洁生产原则与减少废水产生的要求，优化确定具体项目的原料路线、工艺技术；其次在装置内、装置之间、不同企业间建立废水循环利用关系，力求在生产过程中减少废水的产生量，具体表现为一水多用、重复利用等；最后是建立完善的废水收集与处理系统，也就是实施末端治理，这是控制水污染的最后防线，主要包括废水收集系统、预处理系统、废水再生处理系统等。
	本项目生产废水排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用于隆基生产用水，不外排。
	相符

	园区环境风险防范对策：①环境风险防范措施。为减少事故状态下对环境的影响，应从装置、企业、园区三个层级构建环境风险防护体系和完善应急预案，包括针对各重大危险源设立围堰、建立废水事故应急区域调控、完善区域应急能力建设和应急跟踪监测计划等措施，及时监测预警事故出现，一旦发现事故应立即启动应急预案，以减轻对周围环境空气和水环境的影响。在强化安全管理、采取有效的事故防范和应急措施后，风险事故对周边环境保护目标的影响可得到有效消减。②合理优化园区风险源布局。为最大限度减少突发事故风险对环境保护目标的不利影响，首先应从空间布局上将风险较大的储罐和生产装置优先考虑设置在远离居住区等环境保护目标的地块。园区拟建项目的涉重大危险源生产装置和储罐区应尽量远离呼和温都尔镇规划用地布局。事故风险源设在非主导风向，尽量布在下风向。加强园区环境风险预警体系建设，从园区总体层面上，建立统一的园区风险预警平台，将各基地企业的风险源、在线监测、应急监测等纳入该平台体系，实现实时预警和信息共享。按照环发〔2012〕54 号文件要求，加快园区环境风险预警体系建设。3、加强园区环境风险应急保障体系建设。全面构建园区环境风险应急保障体系，包括从人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生、通信及安全保障等各方面。
	本项目不存在重大风险源，加强日常环境风险监督。
	相符


1-3  本项目与园区规划环评审查意见的相符性分析表
	零碳产业园规划环评审查意见内容
	本项目
	是否相符

	坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及生态环境分区管控的协调衔接，并要与当地其他专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发〔2019〕21号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发〔2018〕88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划以及2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。
	本项目为园区废水处理环保工程配套供汽设施。项目符合国家产业政策、区域发展规划、行业准入要求。
	[bookmark: OLE_LINK10]相符

	严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策和生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，合理发展装备制造、零碳经济等产业，不得新引进煤化工、金属冶炼等污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，统筹做好产业发展和生态环境保护工作。落实“四水四定”要求，推动园区再生水资源全部合理利用，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
	本项目属于园区污水处理厂（园区基础设施）的配套设施，符合产业发展要求
	相符

	根据园区环境容量，控制污染物排放
总量。应结合当地环保规划中主要污染物总量控制要求，将园区二氧化硫、氮氧化物等主要污染物控制纳入区域管理，制定实施入园项目总量控制指标的准入条件。入园项目应采用先进的污染物控制措施，并依据主要污染物总量指标保障程度，合理确定园区引入项目及建设规模；园区禁止建设分散燃煤锅炉，企业近期可建设临时燃气锅炉。远期园区应实行集中供热，合理确定依托热源，同时加快供热管网建设。
	项目使用2台12t/h的燃气锅炉（1用1备）为园区污水处理工程蒸发结晶工段提供热源，本项目生产过程中SO2、NOx产生量较小，生产过程中采用低氮燃烧，排放的二氧化硫和氮氧化物已取得了总量批复文件，符合园区总量控制要求。
	相符

	严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合伊金霍洛旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的行为，应及时向伊金霍洛旗人民政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
	鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂属于园区的基础设施，建设场址属于园区规划的污水处理设施用地，本项目为污水处理厂的配套设施，为蒸发结晶工序提供蒸汽，项目建设符合园区规划。
	相符

	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
	本项目以清洁能源天然气为燃料，采用低氮燃烧措施，排放的二氧化硫和氮氧化物已取得了总量批复文件，不会突破环境质量底线。
	相符

	加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划西片区污水集中处理设施及配套管网，组织开展装备制造片区生产废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建各类燃煤锅炉。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输推广使用清洁能源。
	本项目属于园区污水处理厂（园区基础设施）的配套设施，采用清洁能源天然气为燃料，符合规划要求。
	相符

	强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备,不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池:确保任何情况下事故废水不进入外环境。
	建设单位编制了环境风险应急预案，并按照要求实施。
	相符

	加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、挥发性有机物等在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网。
	建设单位制定了运行的环境监测计划，并实施；本项目不涉及在线监测。
	相符




	其他符合性分析
	1.“三线一单”
（1）生态保护红线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。本项目位于鄂尔多斯零碳产业园西片区，环境管控单元为蒙苏经济开发区-环境管控单元编码ZH15062720001，属于重点管控单元，且本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区范围内，本项目不占用生态保护红线，符合生态保护红线管控要求。
（2）环境质量底线
本项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目生产过程中产生的废气和噪声采取相应的污染防治措施后均可达标排放；产生的废水进入园区废水处理厂处理后回用于隆基生产用水，不外排；产生的固体废物定期进行了合理的处置。因此，在落实本评价提出的相关污染防治措施后，项目各类污染物均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。
    （3）资源利用上线
本项目供电由园区供电电网接入；项目生活用水园区供水管网提供的自来水，生产用水为项目处理过后的中水，水的消耗量满足相关部门要求；项目使用的天然气由园区内供气管网提供，使用量较小。本项目位于鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园，项目用地属于工业用地，土地资源消耗符合要求。因此，本项目资源利用不会超出当地资源利用上线，满足相关要求。
（4）生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知（2024年8月6日）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》文本，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯蒙苏经济开发区鄂尔多斯零碳产业园西片区，本项目拟建场址属于重点管控单元-蒙苏经济开发区-环境管控单元编码ZH15062720001，管控单元相关符合性分析见表1-3。
表1-3  与蒙苏经济开发区管控单元管控要求的符合性分析
	管控要求
	本项目
	备注

	空间布局约束
	1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
鄂尔多斯江苏工业园区：①重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。②园区产业生产工艺达到国内先进水平（二级以上）。③居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
乌兰木工业项目区：①禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业入园。②居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
汇能工业项目区：①禁止建设涉及铅、求、路、锡、碑五种重点控制的重金属产生和排放的项目。②马进达到清洁生产一级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平、污染排放少的项目。落实各类废渣和工业副产品的循环综合利用。③园区与居民、地表水体、文物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，工业区和居住区间绿化隔离带不小于500米。
	1.鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂属于园区的基础设施，建设场址属于园区规划的污水处理设施用地，本项目为污水处理厂的配套设施，为蒸发结晶工序提供蒸汽，项目建设符合园区规划。
2.本项目园区基础设施的配套工程，满足清洁生产要求。
3.本项目不属于潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目
	符合

	污染物排放管控
	1.按“清污分流”、“雨污分流”、“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。
3.涉VOCs项目应使用低(无)VOCs含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
	1.本项目采取雨污分流的排水方式。项目产生的生产废水，全部排入污水处理厂隆基废水处理系统进行处理。
2.不涉及。
3.不涉及。
4.本项目为园区内配套环保工程污水处理设施蒸发结晶供汽工程，不涉及燃煤锅炉；厂房车间冬季供暖采用园区集中供暖方式进行供热。
	符合

	资源利用效率
	1.严格"以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。
	本项目用水不采用地下水，生活用水为园区供水管网提供自来水，生产用水为污水处理厂处理中水。
	符合


2.环境准入负面清单
《内蒙古自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》于2018年3月12日由自治区人民政府以“内政发〔2018〕11号”文发布。本项目建设地点位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，不在《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单》内。
综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。
3.产业政策符合性分析
[bookmark: _Hlk41388041]本项目为热力生产和供应项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展改革委2023年第7号令）中鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，符合国家的产业政策。
4.选址合理性分析
本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，属于园区废水处理环保工程配套供汽设施。本项目为热力生产和供应工程，项目所在地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的地区，用地性质属于工业用地，厂址建设条件良好。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，鄂尔多斯市中心城区西侧。国道210以西。距离中心城区康巴什新区和阿勒腾席热镇约13公里，由文明西路和阿四公路相连。
2023年7月内蒙古新仕界项目管理有限公司编制了《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目环境影响评价报告书》，2023年7月5日，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2023〕147号文件对《鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》作出批复。2023年10月开始建设施工，2024年10月建设完成，2024年11月开始调试运行；2024年12月对隆基专用废水处理系统处理规模6.0万m3进行建设项目自主环保验收（其他废水处理系统来水量较小无法运行，且未完工，不在该次验收范围内），并由专家组出具验收意见。
鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂占地面积为29.1193hm2，建设规模为10万m³/d，服务面积7270.56ha。分为单独隆基废水处理系统（已验收）和其他企业废水处理系统（未验收）。
隆基废水处理系统处理规模为6万m³/d，处理后中水返回隆基企业的量为5.7万m³/d，回用率95%，设计处理工艺采用“除硅除硬高效沉淀+1#生物池（多模式AO生物池）+除氟高效沉淀+过滤+臭氧催化氧化+纯膜MBBR+磁混凝沉淀+双模处理工艺→中水回用于隆基生产用水+浓水”，产生的浓水进行进一步处理，处理工艺采用“预处理+膜浓缩+蒸发结晶+冷冻结晶→中水+氯化钠结晶盐+硫酸钠结晶盐+杂盐”，浓水处理系统的中水与前端中水混合，出水满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充用水标准要求并同时满足隆基生产用水要求回用于隆基生产用水，产生的副产品氯化钠结晶盐达《再生工业盐  氯化钠》（T/ZGZS0302-2023）工业干盐标准外售综合利用，硫酸钠结晶盐达《再生工业盐  硫酸钠》（T/ZGZS0303-2023）工业硫酸钠标准后外售综合利用。其中蒸发结晶过程中使用的蒸汽由2台（1用1备）12t/h的燃气锅炉提供（未验收）。
其他企业废水处理系统规模为4.0万m³/d，回用于园区内其他企业生产的中水量为3.8万m³/d，回用率95%。设计处理工艺采用“格栅+初沉池+2#生物池（五段bardenpho生物池）+高速气浮池+2#V型过滤+臭氧催化氧化→中水”，出水执行《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）中直流冷却、洗涤（循环冷却）用水标准最终回用于其他企业生产用水及园区内消防用水。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]根据污水处理厂原工艺设计，氯化钠蒸发系统采用降膜蒸发浓缩+强制循环结晶工艺，蒸发工段进水量6.32m³/h，所需蒸汽量为2.844m³/h；硫酸钠冷冻结晶系统采用冷冻结晶+热熔结晶工艺，热熔工段进水量0.432m³/h，所需蒸汽量为0.216m³/h；混盐蒸发结晶系统使用双效强制循环蒸发结晶器，蒸发工段进水量0.54m³/h，所需蒸汽量为0.54m³/h。
[bookmark: OLE_LINK5]根据建设单位隆基废水处理系统实际运行情况，浓盐水蒸发结晶系统蒸汽消耗量较原环评增加，实际蒸发工段进水量18.96m³/h，所需蒸汽量为8.532m³/h；硫酸钠冷冻结晶系统采用冷冻结晶+热熔结晶工艺，热熔工段进水量1.296m³/h，所需蒸汽量为0.648m³/h；混盐蒸发结晶系统使用双效强制循环蒸发结晶器，蒸发工段进水量1.62m³/h，所需蒸汽量为1.62m³/h，原环评中蒸汽锅炉每日平均运行时间为8h，本次变更后锅炉运行时间增加至24小时每日，根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，属于“生产、处置或储存能力增大30%及以上的”，因此本项目需重新报批环境影响报告表。
[bookmark: _Hlk100936146]本项目属于热力生产和供应，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）中“D4430 热力生产与供应”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），应编制环境影响报告表。
2、项目基本概况
项目名称：鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂锅炉变更项目
建设单位：伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司
建设性质：新建（本次变更后锅炉运行时间增加至每日24小时）
占地面积：711.35m2
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内
建设内容：本项目设置2台12t/h（单台）的燃气锅炉（一用一备），以及换热器、软水装置、循环水泵等相关附属设施。用于浓水处理系统提供蒸汽。
表2-1  项目工程组成一览表
	工程类别
	单项工程名称
	鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂环境影响报告书锅炉原有工程
	本次变更工程
	备注

	主体
工
	蒸汽锅炉间
	建筑面积401.8m2，H=9.1m，设置2台12t/h（单台）的燃气锅炉，以及换热器、循环水泵等相关附属设施。锅炉平均每日运行时间8小时每日，用于浓水处理系统提供蒸汽。
	建筑面积406.6m2，H=7.2m，设置2台12t/h（单台）的燃气锅炉，以及换热器、软水装置、循环水泵等相关附属设施。锅炉每日运行时间增加至24小时，用于浓水处理系统提供蒸汽。
	变更，运行时间增加

	
	软水制备间
	建筑面积309.55m2，H=6.2m，设置1套阳离子交换树脂装置制备软水，以及原水箱、软水箱、原水泵、软水泵等附属设施。
	建筑面积309.55m2，H=6.2m，设置1套阳离子交换树脂装置、1套阴离子交换树脂装置，串联制备软水，以及原水箱、软水箱、原水泵、软水泵等附属设施。
	变更，新增加一级阴离子树脂交换装置

	公用工程
	供电工程
	接入蒙苏经济开发区零碳产业园供电管网
	接入蒙苏经济开发区零碳产业园供电管网
	一致

	
	供热工程
	热源依托现有污水处理厂市政供热
	热源依托现有污水处理厂市政供热
	一致

	
	供水工程
	生活用水
	项目生活用水依托园区供水管网提供。
	本项目员工为废水处理厂现有员工，不新增定员
	/

	
	
	生产用水
	燃气锅炉用水为软水制备系统出水，制备工艺为一级阳离子交换树脂工艺，软水制备用水来自其他废水处理系统中水
	燃气锅炉用水为软水制备系统出水，制备工艺为一级阳离子交换树脂+一级阴离子交换树脂工艺，软水制备现状用水来自隆基废水处理系统中水
	变更，软水制备增加一级阴离子交换树脂；用水来源发生变化

	环保
工程
	废气处理
	锅炉采用低氮燃烧，锅炉废气由1根8米高排气筒（DA003）排放。
	锅炉采用低氮燃烧，锅炉废气由1根12米高排气筒（DA001）排放。
	排气筒高度增加

	
	固废治理
	软水制备产生的废离子交换树脂暂存废水处理厂于危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理
	软水制备产生的废离子交换树脂暂存废水处理厂于危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理
	一致

	
	废水治理
	锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入园区废水处理厂其他废水处理系统中的2#调节池与来水一同处置
	锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入园区废水处理厂隆基废水处理系统
	变更，排入隆基废水处理系统

	
	噪声治理
	选用低噪声设备并采取减震、隔声等措施
	选用低噪声设备并采取减震、隔声等措施
	一致


3、设备清单
本项目主要设备见表2-2。
表2-2  主要设备一览表
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	低氮气冷凝蒸汽锅炉
	WNS12-1.25-Y.Q，额定蒸发量：12T/h，蒸汽压力：1.25MPa，蒸汽温度：194℃
	台
	2
	1用1备

	2
	低氮燃料器
	风机功率：37KW
	台
	2
	1用1备

	3
	锅炉给水泵
	Q=22m³/h  H=110m  N=22kW
	台
	2
	1用1备

	4
	冷凝器循环泵
	Q=16m³/h  H=26.7m  N=3kW
	台
	2
	1用1备

	5
	除氧水泵
	Q=16m³/h  H=42.2m  N=7.5kW
	台
	2
	1用1备

	6
	低位热力喷雾除氧器
	处理能力：15t/h
	套
	1
	带控制柜

	
	除氧水箱
	  Φ1800×8 L=4566mm  出水含氧量mg/L≤0.05
	
	
	容积为10m3

	7
	凝结水箱
	有效容积12m3   3120×2120×2200mm
	台
	1
	装配式镀锌钢板水箱；开式水箱03R401-2

	8
	定期排污扩容器
	LP-1.5 V=1.5m3  
直径：800 高度：3500
	台
	1
	设计温度:200℃；设计压力：1.0MPa

	9
	连续排污扩容器
	LP-1.5 V=1.5m3  
直径：800 高度：3500
	台
	1
	设计温度:200℃；设计压力：1.0MPa

	10
	炉水取样器
	压力：0.25Mpa；温度：220℃
	台
	2
	

	11
	全自动软水器
	15t/h，一级阳离子交换树脂+一级阴离子交换树脂制备工艺
	台
	1
	

	12
	软化水箱
	V=15m³，3.2m×2.2m×2.4m
	个
	1
	

	7
	分气缸
	DN600，L=3000mm
	个
	1
	

	8
	烟囱
	H=12m  Φ800
	个
	2
	每个锅炉配备一根

	9
	轴流风机（防爆型）
带自垂防雨百叶及防虫网
	JSF-450-Ex
	台
	2
	编号P-1
（正常风机)

	
	
	风量Q=6552m3/h，风压P＝217Pa
	
	
	~380V~0.75kW

	
	
	转速：1450r/min，重量：52kg
	
	
	噪音<70dB(A)

	10
	轴流风机（防爆型）
带自垂防雨百叶及防虫网
	JSF-450-Ex
	台
	2
	编号P-2
（事故风机）

	
	
	风量Q=6552m3/h，风压P＝217Pa
	
	
	~380V~0.75kW

	
	
	转速：1450r/min，重量：52kg
	
	
	噪音<70dB(A)

	11
	轴流风机（防腐型）
带自垂防雨百叶及防虫
	JSF-355-F
	台
	1
	编号P-3
（用于配电室）

	
	
	风量Q=2330m3/h，风压P＝136Pa
	
	
	~380V~0.18kW

	
	
	转速：1450r/min，重量：23kg
	
	
	噪音<62dB(A)

	12
	轴流风机（防爆型）
自带固定式防雨百叶
	JSF-450-Ex
	台
	1
	编号J-1（用于锅炉间送风）

	
	
	风量Q=5908m3/h，风压P＝217Pa
	
	
	~380V~0.55kW

	
	
	转速：1450r/min，重量：50kg
	
	
	噪音<70dB(A)

	13
	空调（柜机）
	制冷量 6.0kW
	台
	1
	(编号K-1)
~220V~2.00KW

	
	（用于鼓风机房）
	能效比(EER)制冷为3.28
	
	
	能效等级为2级


4、原辅材料及能源动力消耗
本项目天然气来源于园区天然气管网提供，管道接入，单台锅炉设计燃气消耗量为950Nm3/h（8322000Nm3/a）。
根据建设单位提供资料，燃天然气蒸汽锅炉1用1备，本次变更后年运行365天，每天运行24小时，年运行时长8760小时。原辅材料及能源动力消耗见表2-3。
表2-3  主要设备一览表
	序号
	种类
	能量消耗
	来源
	备注

	1
	新鲜水
	30274.56m³/a
	园区污水处理厂隆基废水处理系统中水
	/

	2
	电
	300kW·d
	园区供电
	/

	3
	天然气
	8322000Nm³/a
	消耗天然气由园区天然气管网提供，管道接入，园区使用的天然气由圣圆能源集团天然气有限公司供给
	/


5、天然气成分
[bookmark: OLE_LINK12]本项目设计采用2台型号WNS12-1.25-Y.Q规模12t/h的燃气锅炉，1备1用，运行天数为365d。项目2台燃气锅炉均配备低氮燃烧器，本项目使用的天然气由内蒙古圣圆鑫星能源开发有限公司提供，其提供的天然气气质符合国家标准《天然气》（GB17820-2018）Ⅰ类天然气标准。本项目天然气主要成分分析见下表。
表2-4  项目天然气主要成分分析表
	序号
	种类
	一类

	1
	高位发热量/（MJ/m3）
	≥34.0

	2
	总硫（mg/m3）
	≤20

	3
	硫化氢（mg/m3）
	≤6

	4
	二氧化碳摩尔分数/%
	≤3.0


6、公用工程
（1）给水
项目无新增工作人员，无新增生活用水。项目现状用水来自隆基废水处理系统中水，主要为锅炉软水制备用水。
1）生活用水
本项目员工为废水处理厂现有员工，不新增定员，因此本次评价不考虑生活用水水量。
2）生产用水
①燃气锅炉补水
本项目建设有2台12t/h燃气蒸汽锅炉，一用一备，用于废水处理厂浓水处理工段提供蒸汽。
锅炉需要定期排污，锅炉排污水量按蒸发量的1.5%计，即0.18m³/h（4.32m³/d，1576.8m³/a）。
锅炉汽水损耗量约为蒸发量的2.3%，即0.276m³/h（6.624m³/d，2417.76m³/a）。
蒸汽冷凝水量为11.544m³/h（277.056m³/d，101125.44m³/a），返回锅炉房。
锅炉补水量为锅炉汽水损耗量和锅炉定期排污水量之和为0.456m3/h，则锅炉使用补水量为10.944m³/d（3994.56m³/a），补充水为软水，来自配套建设的软水制备间。
②燃气锅炉软水制备用水
软水制备间配置1台全自动软水器，设计软水制备能力为15m³/h，软水的产率为80%。锅炉软水用水量为10.944m³/d（3994.56m³/a），原水（来自污水处理厂隆基废水处理系统中水）使用量为13.68m³/d（4993.2m³/a），排污量为2.736m³/d（998.64m³/a）。
软水制备间全自动软水器采用一级阳离子交换树脂+一级阴离子交换树脂制备工艺，制备原理如下：阳离子交换树脂含有可交换的钠离子，当硬水通过树脂层时，水中的钙离子、镁离子等硬度离子与树脂上的钠离子发生交换反应，钙、镁离子被吸附到树脂上，而钠离子进入水中，从而降低水的硬度。当树脂吸附的钙、镁离子达到饱和后，需要进行再生。再生时，使用一定浓度的氯化钠溶液通过树脂层，溶液中的钠离子将树脂上吸附的钙、镁离子置换下来，使树脂恢复交换能力。阴离子交换树脂含有可交换的氢氧根离子，当水通过阴离子交换树脂时，水中的阴离子（如碳酸氢根离子、硫酸根离子、氯离子等）与树脂上的氢氧根离子发生交换反应，这些阴离子被吸附到树脂上，而氢氧根离子进入水中。阴离子交换树脂的再生通常使用氢氧化钠溶液，溶液中的氢氧根离子将树脂上吸附的阴离子置换下来，使树脂恢复交换能力。
厂区现已建成软水制备系统并投入运行，变更后本工程生产用水来源为隆基废水处理系统中水，为满足用水来源水质的变化，全自动软水器新增加一级阴离子交换树脂装置，对中水中的阴离子进行去除，以满足锅炉用水水质要求。
（2）排水
[bookmark: _Hlk102745702][bookmark: _Hlk100935491]本项目锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入隆基废水处理系统。
①锅炉排污废水
[bookmark: OLE_LINK4]锅炉需要定期排污，排水量为4.32m³/d（1576.8m³/a）。锅炉排污废水经管道排入隆基废水处理系统，后回用于隆基生产用水，不外排。
②软水制备废水
本项目软水制备出水率80%，排污率为20%，锅炉软水用水量为10.944m³/d（3994.56m³/a），原水（来自污水处理厂隆基废水处理系统中水）使用量为13.68m³/d（4993.2m³/a），排污量为2.736m³/d（998.64m³/a）。软水制备设备排污废水经管道排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统，后回用于隆基生产用水，不外排。
综上所述，本项目废水排放量为7.056m³/d（2575.44m³/a），经过管道排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统，后回用于隆基生产用水，不外排。
表2-5  本项目用排水情况一览表（m3/d）
	序号
	类别
	原水量
	循环水量
	软水补水量
	排污
系数（%）
	软水制备废水排放量
	锅炉污水排放量
	汽水损耗量

	1
	锅炉软水制备系统
	13.68
	277.056
	[bookmark: OLE_LINK1]10.944
	/
	2.736
	4.32
	6.624




图2-4 水平衡图  单位m3/d

图2-5 蒸汽平衡图  单位m3/h
（3） 供电：本项目属于废水处理厂蒸发结晶工段供汽工程，废水处理厂接入园区供电管网，经配电间内设备调压配电后，供给各用电设备。
6、劳动定员及工作制度
项目无新增工作人员，年工作365天，三班倒，每班8h。
7、厂平面布置
本项目蒸汽锅炉间设置2台12t/h（单台）的燃气锅炉，蒸汽锅炉间位于厂区北侧，蒸发结晶车间及储存间东侧，紧邻生产区，热损失量较小。厂区各区功能较明确，布局较紧凑。因此，工程平面布置较为合理。
8.项目四邻情况
本项目位于蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，蒸汽锅炉间东侧为供热站，南侧为综合再生水池及综合泵房、西侧为蒸发结晶车间及储存间，北侧为厂区空地。项目区四邻情况如下图。
	[image: 99db70ab3a42b9f27314d297e33ff34]
	[image: 2ca9e648c4bc25262bdf4e2bf750962]

	锅炉房

	[image: 2af4f43251af6fd10bd6ccb681432d3]

	低氮燃烧器




	工艺流程和产排污环节
	1.施工期
本项目蒸汽锅炉间已建成，工业废水处理厂运行过程中浓盐水蒸发结晶水量较原环评增加，锅炉运行时间增加，本次按照锅炉满负荷运行进行评价。无施工期土建工程。
2.运营期
本项目营运期生产工艺流程如下：


图2-3 锅炉生产工艺流程图
（一）工艺流程简述：
一）燃气锅炉工艺流程
废水处理厂隆基废水处理系统中水进入软化水系统（采用阴阳离子交换树脂）处理后进入锅炉循环系统内，天然气经专用管道进入燃气锅炉内燃烧，通过加热使锅炉内的软水变成蒸汽，在循环水泵的推动下，蒸汽经蒸汽管网输送至蒸发结晶工段用汽环节。锅炉安装低氮燃烧器，燃气进入炉膛，采用分级燃烧的办法控制氮氧化物产生。燃烧产生的烟气由烟囱引至高空排放。根据锅炉水质要求，定期对锅炉进行排污。
二）低氮燃烧器原理
本项目燃气锅炉加装低氮燃烧器。低氮燃烧器是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOX的形成，具体来说，是通过调节燃烧温度、烟气中的氧浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOX的生成或破坏已生成的NOX。本项目低氮燃烧技术采用二段燃烧法来进行计算。二段燃烧法：该方法是目前应用最广泛的分段燃烧技术，将燃料的燃烧过程分段来完成。第阶段燃烧中，只将总燃烧空气量的70%~75%监测理论空气量的80%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOX的生成：第二阶段通过足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度低，生成的NOX也较少。
三）软水装置系统
软水制备间全自动软水器采用一级阳离子交换树脂+一级阴离子交换树脂制备工艺，制备原理如下：阳离子交换树脂含有可交换的钠离子，当硬水通过树脂层时，水中的钙离子、镁离子等硬度离子与树脂上的钠离子发生交换反应，钙、镁离子被吸附到树脂上，而钠离子进入水中，从而降低水的硬度。阴离子交换树脂含有可交换的氢氧根离子，当水通过阴离子交换树脂时，水中的阴离子（如碳酸氢根离子、硫酸根离子、氯离子等）与树脂上的氢氧根离子发生交换反应，这些阴离子被吸附到树脂上，而氢氧根离子进入水中，实现除盐的作用。
（二）产排污节点分析
一）废气
主要为锅炉燃烧天然气产生的废气，废气成分主要为NOx、SO2、颗粒物，天然气作为清洁能源，含硫量较低，各类污染物排放量较低，对环境空气质量影响较小。
二）废水
运营期废水主要为锅炉排水及软化水系统排水，本项目无新增工作人员，生活污水产生量及去向均未发生变化。
三）噪声
本项目噪声源主要为锅炉设备，包括锅炉燃烧机、风机、水泵等设备运行噪声，噪声值在80~90 dB（A）之间，通过合理布局、选用先进设备、设立减振台座、建筑隔声等措施降低设备噪声对环境的影响，噪声被控制在70dB（A）以下。
四）固废
本项目固体废物主要为更换的废离子交换树脂。
本项目运营期产排污节点分析表如下：
表2-6  产排污节点及治理措施一览表
	类别
	污染物
	主要污染因子
	产生环节
	所在工段

	废气
	锅炉废气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	天然气燃烧
	锅炉运行

	废水
	软水设备排水
	pH、化学需氧量、溶解性总固体
	软水制备
	软水制备

	
	锅炉排水
	
	锅炉排污
	锅炉运行

	噪声
	设备噪声
	等效A声级
	设备噪声
	各工段

	固废
	废离子交换树脂
	/
	设备维护
	软水制备




	与项目有关的原有环境污染问题
	1.现有工程履行环境影响评价
伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司于2023年7月5日取得鄂尔多斯市生态环境局《关于鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书的批复》，批复文号为鄂环审字〔2023〕147号。于2023年10月开始施工，2024年10月竣工，2024年11月开始试调试运行。
2.排污许可手续
2024年11月13日取得排污许可证，排污许可证证书编号：91150627MABQHD2X15001V，有效期限:自2024年11月13日至2029年11月12日止。
3.竣工环境保护验收
2024年10月，伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司编制了《突发环境事件应急预案》并取得备案，编号:150627-2024-085-L，详见附件5。
2024年12月，项目进行了一期竣工环境保护验收（验收范围为隆基专用废水处理系统处理规模6.0万m3/d工程，不包含燃气锅炉及其配套设施、环保设施；不包括其他废水处理系统工程设施），并取得了该期项目竣工环境保护验收专家意见，详见附件3。
4.工程内容
	项目
	环评建设内容
	备注

	主体工程
	隆基废水处理系统处理规模为6万m3/d，建筑面积为66480.52m2，主要建设内容包括预处理系统、生化处理系统、深度处理系统、双膜处理系统、浓水处理系统。
处理工艺采用“除硅除硬高效沉淀+1#生物池（多模式AO生物池）+除氟高效沉淀+过滤+臭氧催化氧化+纯膜MBBR+粉碳高效沉淀+双膜处理工艺→中水回用于隆基生产用水+浓水”，产生的浓水进行进一步处理，处理工艺采用“预处理+膜浓缩+蒸发结晶+冷冻结晶→中水+氯化钠+硫酸钠+杂盐”，浓水处理系统的中水与前端中水混合，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）敞开式循环冷却水系统补充用水标准要求并同时满足隆基生产用水要求回用于隆基生产用水。
	已验收

	
	预处理系统
	1#调节事故池及提升泵池
	泵房建筑面积为130.72m2。调节池及提升泵池合建，钢筋混凝土矩形池，地下设置池体尺寸45.5m×13.5m×8.6m，调节水力停留时间T=1h。调节池功能：用于提升污水及污水均质和均量。
提升泵池功能：提升污水进入废水处理厂。地下设置池体尺寸110m×47m×5.4m，调节水力停留时间T=20min。
1#调节池前端设置事故池1座，尺寸：45.5m×94m，分四格，水深4m，容积为17108m3，用来收集事故废水，水力停留时间为6.8h。
	已验收

	
	
	除硅除硬车间及1#加药间
	除硅除硬车间1座，建筑面积为5189.10m2，内有除硅除硬高效沉淀池2座（每2组）、1#加药间。
除硅除硬高效沉淀池功能：通过投加氢氧化钠、偏铝酸钠、聚合硫酸铁、PAM、碳酸钠、盐酸，采用化学沉淀和混凝沉淀去除污水中的绝大部分钙、镁离子及硅酸盐；池体采用钢筋混凝土框架结构，尺寸L×B×H=81.95m×37.4m×7.4m。
1#加药间为除硅除硬系统配套的加药间，由1#加药间、盐酸加药间、氢氧化钠加药间三个单独的加药间组成。加药系统包括氢氧化钠、偏铝酸钠、聚合硫酸铁、PAM、碳酸钠、盐酸系统。1#加药间尺寸：L×B×H=87.8m×13.8m×13.0m，钢筋混凝土结构。
	已验收

	
	生化处理系统
	1#生物池（多模式AO生物池）
	1#生物池共2座（4格），占地面积11665.22m2，单座尺寸为L×B×H=103.9m×53.9m×7.2m，钢筋混凝土结构，每座处理能力为1312.5m3/h，每座分2格设计，生物池采用多模式AO工艺，即由缺氧区、好氧区、（消氧区）后缺氧区和后好氧区组成，其主要功能为在适宜的条件下，利用生物池中大量繁殖的活性污泥中微生物完成降解水中有机污染物质、脱氮及除磷作用，以达到净化水质的目的。
	已验收

	
	
	1#二沉池（辐流式二沉池）
	1#二沉池共计4座（1#-1、1#-2、1#-3、1#-4），钢筋混凝土结构，每个尺寸：D×H=Ф35m×4m，单池水量为Q=698m3/h，有效水深4m，表面负荷为q=0.73m3/m2·h。二沉池的功能是将生物池出来的混合液进行泥水分离，上清液即为完成有机物降解的污水，至深度处理系统，沉淀下的污泥进入污泥处理系统。二沉池采用周边进水，周边出水的方式。收集后直接排入集水井接入深度处理系统的混合反应沉淀池。
	已验收

	
	
	1#配水井
	1#配水井1座，钢筋混凝土结构，占地面积162.86m2，尺寸D×H=Ф13.8m×8.25m，污水经过1#-1、1#-2二沉池后，污水流入配水井中，达到一定量后，使污水均匀分配至四个二沉池内，达到污水均量分配的目的。
	已验收

	
	
	1#回流
及剩余污泥泵池
	建筑面积为81m2，钢筋混凝土结构，L×B×H=17.5m×11m×6.1m，能将二沉池沉淀下来的生化污泥回流至生物池内，以维持生物池的活性污泥浓度，剩余污泥排入污泥处理系统进行处理。
	已验收

	
	深度处理系统
	1#二级提升泵池、1#深度处理车间及2#加药间
	厂房为单层建筑，建筑高度：14.40m，建筑面积6033.04m2。内设二级提升泵池、2#加药间、1#深度处理车间。
	已验收

	
	
	
	二级提升泵池功能：将二沉池中水提升至深度处理车间。二级提升泵池采用半地下式构筑物1座，平面尺寸14.45m×4.7m，地上高5.7m，地下高-2.5m。
	已验收

	
	
	
	1#深度处理车间建设情况：尺寸103.9m×44.7m×14.1m，主要目的是去除水中氟化物。主要构筑物包括除氟高效沉淀池、V型滤池、反冲洗设备间、废水缓冲池。
除氟高效沉淀池建设情况：尺寸L×B×H=43.85m×35.5m×7.95m，钢筋混凝土结构，框架结构。除氟高效沉淀池功能：投加PAC、PAM、铝盐用于去除的污染物为氟化物、SS等污染物的去除。
1#V型滤池建设情况：尺寸36.4m×27.2m×4.5m，钢筋混凝土结构，滤池个数共计6个，单池过滤面积为72m2，设计流量为2933m3/h，单池平面尺寸（含排水槽）：8.6×10m，设计滤速：6.8m/h，反冲洗方式：气-水反冲洗，气冲强度：46.8-54m3/h·m2，水冲强度12.6-16.2m3/h·m2，表面强度：5.04-8.28m3/h·m2。
1#V型砂滤池功能：采用粒径较为一致的石英砂作为过滤介质，截留悬浮物来降低水的浊度。通过气-水反冲洗，冲洗掉滤料中的杂质，提高过滤效率。
	[bookmark: OLE_LINK2]已验收

	
	
	
	2#加药车间框架结构1座，尺寸90.1m×12.6m×7.8m，包含PAC/除氟剂投加系统、PAM投加系统、粉末活性炭投加系统和氢氧化钠、盐酸投加系统，设计要求储药池实现高、低液位声报警，低液位停泵等功能，计量泵可实现根据进水流量及中水调整计量泵投加量。
	已验收

	
	
	两级臭氧高级催化氧化池
	两级串联，分为一级臭氧高级催化氧化池和二级臭氧高级催化氧化池，一级臭氧高级催化氧化池建筑面积137.37m2。
二级臭氧高级催化氧化池建筑面积133.50m2，每级1座2组，单座尺寸：L×B×H=43.7m×25m×8m，设计流量Q=0.81m3/s，反应时间，T=1h，臭氧投加量为一级57mg/L，二级33mg/L。本项目利用臭氧高级催化法有效去除污水中的难降解COD。
	已验收

	
	
	三级提升及纯膜MBBR
池
	三级提升泵池：12.3m×7.95m×9.5m；纯膜MBBR池尺寸：52.7m×26.2m×9m，共计1座2格。用生物膜法的基本原理、同时结合活性污泥法的优点，以悬浮物填料作为微生物生产的载体，通过悬浮填料在池中充分流化，可强化去除污水的氮、磷。
	已验收

	
	
	粉碳高效沉淀车间
	建筑面积1674.44m2，钢筋混凝土框架结构。
粉碳高效沉淀池尺寸：30.6m×28.7m×8.15m，共计1座2组。粉碳高效沉淀池功能：去除废水中的SS及COD。
	已验收

	
	双膜处理系统
	UF+RO
膜车间
	膜车间建筑面积为6174.78m2，池体为钢筋混凝土结构，车间为钢框架结构。采用超滤+反渗透双膜法处理工艺主要去除上游来水中氯离子、氟离子及溶解性总固体等。膜处理车间包括超滤、反渗透系统。按功能分区包括超滤进水泵房、综合泵房（超滤反洗、反渗透进水、反渗透冲洗）、反渗透高压泵房、膜设备间、化学清洗间、膜进水池、膜产水池、储药间、空压机室、变配电室。
	已验收

	
	
	综合再
生水池及综合泵房
（含消防）
	建筑面积1804.45m2，和巴氏计量槽合建综合水池一座，总调节容积13880m3，消防水池容积960m3。
再生水泵房：含隆基企业供水泵、其他企业供水泵、蒸发车间冷却水泵、臭氧制备间冷却水泵、水源热泵间回水泵、厂区再生水泵及消防水泵，半地下式矩形钢筋混凝土结构，尺寸为：84.65m×12.6m，地下泵坑深5.3，地上泵房高9m。
变配电室和再生水泵房合建，框架结构，尺寸：43.225m×17.9m×4.9m。
	已验收

	
	浓水处理系统
	蒸发预处理车间
	蒸发预处理车间1座，为钢框架结构，建筑面积11543.94m2，池体为钢筋混凝土结构，内设浓水调节池、软化除硅高密池系统，砂滤1、2系统，超滤1、2系统，树脂系统，RO1、RO2系统，脱碳系统，NF系统、RO纯水系统、脱氨树脂、臭氧氧化，主要用于浓盐水蒸发前的预处理。浓水调节池前端设置事故池1座，尺寸：22.5m×48.65m，有效水深7m，有效容积7662m³，停留时间12h。
	已验收

	
	
	蒸发结晶车间及储存间
	蒸发结晶车间进水端前设置应急事故池1座，3850m3。
蒸发结晶车间及储存间1座，池体为钢筋混凝土结构，车间为钢结构，建筑面积6562.29m2。用于浓水蒸发结晶处理，其中副产品氯化钠日产量为90t/d，硫酸钠日产生量为6t/d、杂盐日产量为27t/d。储存间建筑面积为1600m2，用于氯化钠、硫酸钠的存放。
	已验收

	
	巴氏计量槽
	设置巴氏计量槽1组，计量出水流量，半地下式矩形钢筋混凝土结构，流量为Q=90m3/h~3960m3/h，尺寸为L×B×H=26.8m×1.8m×1.9m。
	已验收

	
	污泥处理系统

	
	储泥池及污
泥脱水机房
	储泥池，用作收集本项目产生的污泥，有机污泥和无机污泥单独收集。有机污泥储池设计最小停留时间10.0h，总有效容积V=1880m3，其中，隆基企业有机污泥储池有效容积为900m3；其它企业有机污泥储池有效容积为980m3，1座2格，相互连通，与无机污泥储池合建。无机污泥储池设计最小停留时间12.0h，总有效容积V=3600.0m3，1座2格，相互连通，与有机污泥储池合建。储泥池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定进行防渗、泄漏收集、标识等措施。
污泥脱水机房1座，建筑面积6695.07m2，2层，钢筋混凝土框架结构。主要用于降低储泥池中污泥的含水率，以减少污泥体积，便于污泥的贮存、外运。
设置板框脱水机、叠螺浓缩机、PAM一体化加药装置、铁盐加药装置、有机调理剂加药系统、压榨水箱、清洗水箱、冷干机等。
	已验收

	
	在线监测
	进水检测间
	进水设一座检测间，检测间内设置流量、COD、NH3-N、TP、TN、SS、PH/T、TDS在线检测仪表各两套；氯离子、氟离子、总硬度、总碱度、硅等在线检测仪各一套。2#进水检测间为其他企业废水处理系统进水监测间。
	除2#进水检测间未验收，其余已验收

	
	
	出水检
测间
	中水检测间：建筑面积69.95m2，H=3.8m框架1座。用于两个废水处理工段中水合格性检测。出水设一座检测间，检测间内设置流量、COD、NH3-N、TP、TN、SS、PH/T、TDS在线监测仪表各两套；氯离子、氟离子、总硬度等在线检测仪各一套。
	已验收

	储运工程
	机修间
	建筑面积448m2，H=5.0m。用于设备维护检修。
	已验收

	
	危废暂存间
	建厂区西南侧新建危废暂存间1座，建筑面积95.31m2，用于暂存废矿物油、废液；蒸发结晶车间储存间内新建危废暂存间1座，建筑面积200m2，用于暂存杂盐。
	已验收

	
	料仓
	①碳酸钠料仓3座，其中2座料仓高度18.7米，体积250m3，1座高度18米，体积150m3；
②石灰料仓1座，高度18米，体积150m3；
③镁剂料仓2座，单座高度18米，体积15m3。
	已验收

	
	储罐
	①聚合硫酸铁PFS储药池2座，容积V=66m3/个×2。
②盐酸储罐3座，V=67m3×3个，各罐组之间设隔堤，罐区设置围堰，围堰高度1.1m，设置泄漏物收集系统。
③氢氧化钠储罐4座，V=110m3×4个，各罐组之间设隔堤，罐区设置围堰，设置泄漏物收集系统。
④次氯酸钠储罐3座，V=12m3×3，各罐组之间设隔堤，储罐单体最大存储量总计为43t，罐区设置围堰，设置泄漏物收集系统，围堰高度为0.8m。
⑤液氧储罐3座，V=100m3×3个。
⑥铁盐储罐2座，V=40m3×2，各罐组之间设隔堤，储罐单体最大存储量总计为32t，罐区设置围堰，设置泄漏物收集系统。
⑦偏铝酸钠储药池2座，V=138m3×2。
⑧活性炭储罐1座，体积V=50m3/个×1，存储粉末活性炭粒度200目，活性炭比重约0.5g/cm3。粉末活性炭上料和投加间为防爆区域，区域内设备需满足防爆要求。
⑨磷酸二氢钾储罐2座，体积V=20m3/个×1。
	已验收

	辅助工程
	事故池
	本项目共设置5座事故池，
①隆基废水处理系统进水前端设置事故池1座，分4格，容积为17108m3，停留时间为6.8h。
②蒸发预处理车间浓水调节池前端设置事故池，尺寸：22.5m×48.65m，有效水深7m，有效容积7662m3，停留时间12h；
③蒸发结晶车间进水前设置1座事故水池，容积3850m3，停留时间45h。
其他废水处理系统2#调节事故池、2#生物池、2#二沉池均已建成，总容积约97073.7m3，暂时作为隆基废水处理系统备用事故水池，直至园区事故水池建成。
	已验收3座事故水池，其他废水处理系统2座事故水池未验收。

	
	软水制备
	本项目燃气锅炉设置1台全自动钠离子软水制备装置，采用钠离子交换软化处理制备软水，处理规模为15m3/h。
	未验收

	
	鼓风机房及碳源投加间
	鼓风机房与碳源投加间合建，建筑面积为1940.20m2，钢筋混凝土结构，鼓风机房用于生物池曝气，在标况下总需风量为56100m3/h。碳源投加间设置碳源投加系统和磷源投加系统，用于碳源和磷源的投加。
	[bookmark: OLE_LINK3]已验收

	
	臭氧制备间
	臭氧制备间1座，建筑面积为933.18m2，钢筋混凝土结构，臭氧制备采用液氧制备臭氧，共计6套，5用1备，设计参数：单台80kg/h，浓度为150mg/L，N=680kw。
	已验收

	
	液氧站
	占地面积414.96m2，为臭氧制备间提供液氧，液氧罐，共计3个，V=100m3/个。
	已验收

	
	蒸汽锅炉间
	建筑面积406.63m2，设置2台12t/h（单台）的燃气蒸汽锅炉，以及给水泵、凝结水箱、除氧器等相关附属设施。给蒸发结晶系统提供蒸汽源。
	已验收

	
	供热站
	建筑面积313.84m2，框架混凝土结构1座。供热站主要为厂区单体提供供热热源，热量通过供热站供给到用热单元。
	已验收

	
	1#变配电室
	建筑面积121.64m2，用于对用电构筑物进行电能分配。
	已验收

	
	配电室
	办公楼为整个厂区主要建筑物，设计为二层，建筑面积10167.79m2，主要包括办公室、餐厅、生活区。
	已验收

	
	综合楼办公及附属楼
	建筑面积64.28m2，钢筋混凝土框架结构。
	已验收

	
	1#门卫
	建筑面积32.14m2，钢筋混凝土框架结构。
	已验收

	
	2#门卫
	建筑面积40m2，混凝土砖混结构。
	已验收

	公用工程
	供电工程
	在本项目污水处理厂附近设室外环网柜，环网柜电源引自园区电网；污水厂电源引自环网柜，采用电缆敷设方式引入本项目2#变配电室，为全厂设备供电。
	已验收

	
	供水工程
	生活用
水
	项目生活用水依托园区供水管网提供。
	已验收

	
	
	生产用水
	隆基废水处理系统的设备冲洗用水由隆基废水处理系统出水提供；其他废水处理系统设备冲洗用水、药剂配制用水、软水制备用水、其他道路洒水和绿化用水均来自其他废水处理系统出水。燃气锅炉用水为软水制备系统出水。
	其他废水处理系统未验收，现状药
剂配制用水、软水制备用水、其他道路洒水和绿化用水均改用隆基废水处理系统中水。

	
	
	绿化用水
	绿化用水由其他企业废水处理系统中水提供。
	

	
	排水工程
	设备冲洗废水
	①隆基废水处理系统设备冲洗废水：1#V型滤池反冲洗废水回流至预处理系统除氟高效沉淀池进水端与来水一同处置；UF+RO反冲洗废水经过反冲洗废水池收集后回流至深度处理系统1#V型滤池与来水一同处置；砂滤1反冲洗废水、超滤1反冲洗废水、树脂软化工段产生的树脂再生废水、RO1反冲洗废水经收集后回流至浓盐水处理系统浓盐水调节池与来水一同处置；砂滤2反冲洗废水、超滤2反冲洗废水、RO2反冲洗废水经收集后回流至除硅高密池与来水一同处置；脱氨树脂再生废水送至前端1#生物池与来水一同处置。
②其他企业废水处理系统粗格栅冲洗废水、细格栅冲洗废水、超细格栅冲洗废水、2#V型滤池冲洗废水回流至2#调节池与来水一同处置。
	已验收

	
	
	污泥脱水滤液
	污泥脱水滤液及污泥系统冲洗废水经收集送至其他企业废水处理系统处理。
	其他废水处理系统未验收，现状锅炉排污废水、软水制备排污废水、运营期生活污水均排入隆基废水处理系统处理。

	
	
	污泥理系统冲洗废水
	
	

	
	
	锅炉排
污废水
	锅炉排污废水、软水制备排污废水、生活污水均排入本项目其他废水处理系统中的2#调节池与来水一同处置。
	

	
	
	软水制
备设备排污废水
	
	

	
	
	生活污水
	
	

	
	
	蒸发冷
凝水
	一效蒸发冷凝水直接回用于隆基生产，二效及杂
盐蒸发冷凝水经隆基废水处理系统脱氨树脂和RO纯水系统处理后回用于隆基生产。
	已验收

	
	制冷
	制冷剂为氯化钙，用于硫酸钠结晶工段。
	已验收

	
	供热工程
	本项目厂房车间冬季供暖采用伊金霍洛旗鄂尔多斯江苏工业园集中供暖方式进行供热；综合办公楼及附属楼冬季供热采用污水源热泵系统，热泵系统通过从综合再生水池中的污水中提取热量，借助热交换系统和压缩机，通过消耗少量电能，将污水中的热量转化成热量，实现冬季供暖。
	已验收

	
	供气
	项目消耗天然气由园区天然气管网提供，管道接入。
	已验收

	
	供汽
	项目蒸汽由2台12t/h的燃气锅炉（1用1备）提供，园区实现集中供热/汽后，燃气锅炉拆除。
	未验收

	环保工程
	废气
	废水处理设施产生的恶臭
	废水处理系统恶臭（包括隆基废水处理系统和其他废水处理系统）对废水处理系统主要产臭构筑物进行加盖，并在负压环境下，通过引风机将恶臭污染物收集至除臭系统，由1#生物除臭进行除臭净化，经净化处理后的废气由1根15米高的排气筒排放。
	其他废水处理系统及其环保工程未验收

	
	
	污泥处
理系统有机污
泥处理
区产生
的恶臭
	污泥处理系统有机污泥处理区域产生的恶臭气体负压环境下，通过引风机将废气收集至2#生物除臭装置（处理风量：60000m3/h）处理后与1#生物滤池处理后的废气通过1根15米高的排气筒排放。
	已验收

	
	
	燃气锅炉产生的废气
	本项目浓盐水蒸发干燥过程中采用天然气蒸汽锅炉2台（1用1备），锅炉采用低氮燃烧，锅炉废气由1根8米高排气筒排放。
	未验收

	
	
	氯化钠、硫酸钠干燥及包
装粉尘
	氯化钠、硫酸钠干燥及包装粉尘采取管道收集后经旋风除尘+湿式除尘进行处理，最终由30米高排气筒排放。
	已验收

	
	
	上料粉尘
	全过程均为全封闭，无外排废气产生。
	已验收

	
	
	料仓呼吸粉尘
	本项目共设2座碳酸钠料筒仓、2座镁剂料筒仓、1座碳酸钠料筒仓、1座石灰料筒仓，高度约为20m左右，新增1座活性炭储罐，排放高度约15m，每座筒仓顶部均自带1台布袋除尘器，共7台，筒仓进料时，内部压力增加，筒仓需进行泄压，筒仓泄压口与布袋除尘器连接，泄压时废气经除尘器处理后，由除尘器排口排放，排放方式为间歇排放。
	已验收

	
	废水
	生活污水
	本项目生活污水排入其他企业废水处理系统与来水一同进行处理。
	其他企业废
水处理系统未验收，生活污水、现状污泥脱水滤液及污泥系统冲洗废水均排入隆基废水处理系统中。
锅炉排污废水、软水制备废水均排入隆基废水处理系统

	
	
	生产废水
	①隆基废水处理系统处理中水回用于隆基生产用水。
隆基废水处理系统设备冲洗废水：1#V型滤池反冲洗废水回流至预处理系统除氟高效沉淀池进水端与来水一同处置；UF+RO反冲洗废水经过反冲洗废水池收集后回流至深度处理系统1#V型滤池与来水一同处置；砂滤1反冲洗废水、超滤1反冲洗废水、树脂软化工段产生的树脂再生废水、RO1反冲洗废水经收集后回流至浓盐水处理系统浓盐水调节池与来水一同处置；砂滤2反冲洗废水、超滤2反冲洗废水、
RO2反冲洗废水经收集后回流至除硅高密池与来水一同处置；脱氨树脂再生废水送至前端1#生物池与来水一同处置。
一效蒸发冷凝水直接回用于隆基生产，二效及杂盐蒸发冷凝水经脱氨树脂和RO纯水系统处理后回用于隆基生产。②其他企业废水处理系统中水回用于园区内其他企业生产用水。
其他企业废水处理系统设备冲洗废水：粗格栅冲洗废水、细格栅冲洗废水、超细格栅冲洗废水、2#V
型滤池冲洗废水回流至2#调节池与来水一同处置。
③锅炉排污废水、软水制备排污废水、均排入本项目其他废水处理系统中的2#调节池与来水一同处置。
④污泥脱水滤液及污泥系统冲洗废水经收集送至其他企业废水处理系统处理。
	

	
	噪声
	各类泵设置减振基础、柔性接头，空压机、冷却
塔以及风机进出口安装消声器，蒸发结晶车间压缩机等设备设置减振基座，车间设置降噪措施。
	已验收

	
	固废
	①本项目生产运行过程产生的固废主要有隆基
废水处理系统产生的废耗材（废催化剂、废超滤膜、废离子交换树脂、废反渗透膜、废纳滤膜）、杂盐、产品除尘灰及污泥，其他企业处理系统产生的废耗材
（栅渣、沉砂、废催化剂）及污泥。生产过程产生的固体废物（除杂盐、产品除尘灰）均需进行鉴定，如鉴定其不属于危险废物，可按一般固废处理；如鉴定为危险废物，则委托有资质单位处置，鉴定前该部分固废按照危险废物暂存的管理要求进行暂存。
②杂盐暂存至2#危废暂存间内，定期委托内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司拉运处理
③PAM废包装袋，属于一般固废，外售废品收购单位。
④废矿物油、暂存于1#危废暂存间，定期委托内蒙古美力坚清蓝危废处置有限公司拉运处理，软水制备产生的废离子交换树脂暂存于危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理。
⑤废气处理生物滤池产生的废生物滤料待产生后由生物除臭设备厂家更换回收，不在厂区暂存。
⑥生活垃圾经厂区内垃圾桶（箱）收集后，由园区物业单位伊金霍洛惠众服务集团有限责任公司拉运处理
⑦除硅除硬高效沉淀池、除氟高效沉淀池、两级软化除硅高密池、除硅高密池、粉碳高效沉淀池产生的无机污泥及1#二沉池产生的污泥经内蒙古生态环境科技研究院有限公司针对污泥危险特性鉴别，定性为一般固废，由北京北方宏拓环境科技有限公司拉运处理
	已验收


5.现有工程实际污染物排放总量
现有工程为鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目。建设内容包括6.0万m³/d隆基废水处理、4万m³/d园区内其他企业废水处理系统的主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》，锅炉排放污染物质为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，其中颗粒物排放量为0.37t/a、二氧化硫排放量为0.11t/a、氮氧化物排放量为0.13t/a。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目竣工环境保护验收监测报告》，锅炉在项目调试期为浓水处理系统提供蒸汽，调试期为30天，锅炉每天运行6小时，调试期二氧化硫排放总量为 0.004t/a，氮氧化物排放总量为0.124t/a。

























三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.大气环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
①达标区判定
根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年，全区12盟市中，全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外，其他11个盟市环境空气质量均达标。本项目位于鄂尔多斯市，项目所在区域为环境空气质量达标区。
②特征因子环境空气质量现状监测
本项目特征污染物为TSP，为了掌握该项目所在地区的大气环境现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本次环境空气质量现状引用《内蒙古禅德光热科技有限公司太阳能聚光反射镜生产基地项目环境影响报告书》中委托内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2023年5月2日~2023年5月8日的现状监测数据，监测点位距本项目3.070km，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行）要求。监测点位信息表见表3-1。
表3-1  环境质量监测点信息一览表
	序号
	布点位置
	坐标
	方位（相对于本项目）
	距离（相对于本项目）

	1
	内蒙古禅德光热科技有限公司厂区内
	东经109°32′45.50″，北纬39°35′6.08″
	东北
	3.070km


监测点位监测结果以《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，进行评价、统计，大气环境质量现状监测结果见表3-2。
表3-2  监测结果一览表
	监测点名称
	污染物
	平均时间
	评价标准
μg/m3
	日均值浓度范围μg/m3
	最大浓度占标率%
	超标率
	达标情况

	内蒙古禅德光热科技有限公司厂区内
	TSP
	日平均
	300
	167~213
	71
	0
	达标


由监测结果可知：监测点TSP的检测值未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；说明当地环境空气质量良好。
[image: ]
图3-1 监测点位图
2.地表水环境
[bookmark: _Hlk100934658]本项目运营期生产废水进入废水处理厂隆基废水处理系统，不外排。本项目员工为企业现有员工，不新增定员，因此本项目不考虑生活污水产生及排放。因此本项目不开展地表水环境质量现状调查。
3.声环境
本项目厂界50m范围内不存在声环境保护目标，因此本项目不开展声环境质量现状调查。
4.生态环境
本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，用地范围内无生态环境保护目标，因此不开展生态现状调查。
5.地下水、土壤环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。
本项目地面进行了硬化，正常状况下无地下水和土壤污染源和污染途径，因此本项目不单独开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境
保护
目标
	本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内。根据现场踏勘，本项目选址及评价范围内无自然保护区、饮用水水源地、风景名胜区和文物古迹保护单位等敏感保护目标。
1.大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，基本为其它工业项目和开发区道路等距项目区，最近居民为蒸汽锅炉间厂界外979.0m处阿格图四队。
2.声环境
本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境
本项目用地范围内无生态环境保护目标。
表3-3  环境保护目标一览表
	环境要素
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m
	保护级别

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	

	大气环境
	项目所在厂区厂界周边500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标
	《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）二级

	声环境
	项目所在厂区厂界外50米范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

	地下水环境
	项目所在厂区厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	生态环境
	项目用地范围内无生态环境保护目标
	/

	地表水环境
	伊力概河
	江苏产业园河段
	NW
	360
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准




	污染
物排
放控
制标
准
	1.废气排放标准
燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值。
表3-4  锅炉大气污染物排放标准
	污染因子
	燃油锅炉标准限值（mg/m3）
	执行标准

	颗粒物
	20
	烟囱或烟道

	SO2
	50
	

	NOx
	200
	

	烟气黑度
	≤1
	烟囱排放口


2.废水排放标准
本项目产生锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入废水处理厂隆基废水处理系统，处理后满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）中直流冷却、洗涤（循环冷却）用水标准，最终回用于隆基生产用水。
3.噪声排放标准
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体指标见表3-5。
表3-5  厂界噪声排放标准
	时期
	标准值dB（A）
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	运营期
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008  3类标准


4.固体废物存储、处置标准
项目产生的固体废物污染控制执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

	总量控制指标
	按照我国对总量控制的有关要求，总量控制指标的项目为SO2、NOX、VOCs、COD、氨氮。项目涉及到总量控制指标的有燃气锅炉产生的NOX、SO2，本项目产生生产废水均排入园区废水处理厂隆基废水处理系统，不外排，因此本项目不需单独申请COD和氨氮总量控制指标。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》，二氧化硫排放量为0.11吨/年，氮氧化物排放量为0.13吨/年。
根据伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司2024年1月13日申领的排污许可证（91150627MABQHD2X15001V），氮氧化物排放量为0.13吨/年。
本项目本次变更后采用2台天然气锅炉生产供汽使用（一用一备），锅炉按照每日运行时间24小时进行评价，年运行365天。经计算，建议申请大气污染物排放总量NOx：2.522t/a，SO2：0.333 t/a。

















四、主要环境影响和保护措施
	[bookmark: _Hlk71798348]施工
期环
境保
护措
施
	本项目蒸汽锅炉间已建成，根据建设单位隆基废水处理系统实际运行情况，浓盐水蒸发结晶系统蒸汽消耗量较原环评增加，本次变更后锅炉运行时间增加至24小时每日。无施工期土建工程。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	废水处理厂厂区现有员工兼顾本项目的运维管理，不新增劳动定员，无新增生活废水及生活垃圾产生。通过工艺分析，本项目运营期产生的污染物主要包括锅炉废气、生产废水、噪声及固废，则具体产污分析如下：
1.废气
1）源强分析
项目运营期大气污染主要为锅炉燃烧废气。
本项目设2台12t/h天然气锅炉（一用一备，两台锅炉不同时运行），燃料为天然气，天然气消耗量为950Nm3/（h·台），锅炉每天运行24小时，全年运行365d，则每台锅炉天然气消耗量为832.2万m3/a。两台锅炉各配套建设1套低氮燃烧器、1根12m高排气筒，燃烧废气通过12m高排气筒排放。
①工业废气量：根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430锅炉产排污量核算系数手册”、“工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉-天然气”，燃气锅炉工业废气量为107753标立方米-万立方米/t-原料，本项目天然气使用量832.2万m3/a-台，故工业废气量为89672046.6Nm3/a。
②本项目燃烧炉使用天然气燃料燃烧会产生氮氧化物、二氧化硫、烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中燃天然气工业锅炉的废气产排污系数可知，污染物产生系数见表4-1。则项目污染物排放情况见下表 4-1。

表4-1  工业锅炉产排污系数表
	产品名称
	燃料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理技术名称
	去除效率

	蒸汽/热水/其他
	天然气
	室燃炉
	所有规模
	二氧化硫
	千克/万立方米-原料
	0.02S
	直排
	0

	
	
	
	
	氮氧化物
	千克/万立方米-原料
	3.03（低氮燃烧-国际领先）
	直排
	0

	注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量 （S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目燃料天然气中含硫量（S）为20 毫克/ 立方米，则 S=20。


根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材（社会区域类）》中P123表4-12油、气燃料的污染物排放因子数据，燃烧1万立方米天然气产生1.4kg烟尘排放。
· 颗粒物
锅炉烟气中颗粒物的产生与排放量计算如下：
产生与排放量：832.2×1.4/103=1.165t/a
产生与排放速率：832.2×1.4×103/8760=0.133kg/h
产生与排放浓度：
832.2×1.4/103×109/89672046.6=12.99mg/Nm3
· 二氧化硫
锅炉烟气中二氧化硫的产生与排放量计算如下：
产生与排放量：832.2×0.02×20/103=0.333t/a
产生与排放速率：832.2×0.02×20×103/8760=0.038kg/h
产生与排放浓度：
832.2×0.02×20/103×109/89672046.6=3.712mg/Nm3
· 氮氧化物
本项目燃气锅炉采用低氮燃烧技术。
锅炉烟气中氮氧化物的产生与排放量计算如下：
产生与排放量：832.2×3.03/103=2.522t/a
产生与排放速率：832.2×3.03×103/8760=0.288kg/h
产生与排放浓度：832.2×3.03/103×109/89672046.6=28.12mg/Nm3
锅炉废气主要污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，本项目锅炉废气经 1 根12m 高排气筒(DA001)排放。产生情况如下表。
表4-2  燃天然气工业锅炉燃烧废气污染物产排情况一览表
	污染物
	废气量（万m3/a）
	产生
浓度mg/m3
	产生量t/a
	产生
速率kg/h
	去除效率
	排放
浓度mg/m3
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放口名称
	核算方法

	TSP
	89672046.6
	12.99
	1.165
	0.133
	/
	12.99
	1.165
	0.133
	DA001天然气锅炉排口
	产污系数法

	SO2
	
	3.712
	0.333
	0.038
	/
	3.712
	0.333
	0.038
	
	

	NOx
	
	28.120
	2.522
	0.288
	/
	28.120
	2.522
	0.288
	
	


2） 污染物核算
本项目大气污染物有组织排放量核算见下表4-3。
表4-3 大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	污染源
	排放口编号
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	拟采取措施
	去除效率
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	锅炉废气
	颗粒物
	DA001排气筒
	12.99
	0.133
	1.165
	锅炉废气经12m高排气筒（DA001）排放
	/
	12.99
	0.133
	1.165

	2
	
	二氧化硫
	
	3.712
	0.038
	0.333
	
	/
	3.712
	0.038
	0.333

	3
	
	氮氧化物
	
	28.12
	0.288
	2.522
	
	/
	28.12
	0.288
	2.522

	一般排放口合计
	颗粒物
	1.165

	
	二氧化硫
	0.333

	
	氮氧化物
	2.522

	有组织排放总计
	颗粒物
	1.165

	
	二氧化硫
	0.333

	
	氮氧化物
	2.522


表4-4 项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	排放量t/a

	1
	颗粒物
	1.165

	2
	二氧化硫
	0.333

	3
	氮氧化物
	2.522


3） 排放口基本情况
本项目废气排放口情况见表4-5。
表4-5 本项目废气排放口情况一览表
	编号/名称
	废气产物环节
	主要设施
	污染物项目
	执行排放标准
	排放方式
	污染防治设施
	类型
	高度m
	内径m
	温度℃
	地理坐标

	
	
	
	
	
	
	污染防治工艺
	是否为可行技术
	
	
	
	
	

	DA001排气筒
	天然气锅炉
	天然气锅炉
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）
	有组织
	低氮燃烧器
	是
	一般排放口
	12
	0.8
	110
	109°30′39.503″E, 39°34′45.190″N


4） 达标分析
根据前述分析，项目锅炉废气排气筒 DA001 二氧化硫排放量为 0.333t/a、排放浓度3.712mg/m3，颗粒物排放量为1.165t/a、排放浓度12.99mg/m3，氮氧化物排放量为2.522t/a、排放浓度28.12mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），本项目有组织废气达标排放情况详见下表。
表4-6 项目废气污染物达标排放情况一览表
	产排污环节
	排气筒编号
	污染物种类
	污染物排放情况
	排放标准
	是否达标

	天然气锅炉排口
	DA001
	TSP
	排放浓度mg/m3
	12.99
	20
	是

	
	
	SO2
	排放浓度mg/m3
	3.712
	50
	是

	
	
	NOx
	排放浓度mg/m3
	28.12
	200
	是


5） 废气治理措施达标性分析
本项目燃气锅炉使用清洁能源天然气为燃料，同时采用低氮燃烧技术，锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2燃气锅炉排放标准限值，达标排放，不会对环境产生大的影响，措施可行。
燃气锅炉低氮燃烧机工作原理主要分为以下几个步骤：
①燃气进入燃烧室之前，会经过一个调节阀进行控制，以确保燃气的流量和压力符合燃烧需求。同时，空气通过风机被引入燃烧室。
②燃气和空气在燃烧室内充分混合，形成可燃气体。这种预混燃烧的方式使得燃料和空气能够充分混合，从而在燃烧过程中实现完全燃烧，减少未燃烧物质的产生。
③一部分燃气从燃烧室中排出，其中的氮氧化物被分离出来。这个过程中，氧化物被还原成氮气和氧气，氧气则被分离出来用于下一步的燃烧过程。
④剩余的燃气经过处理后与新鲜的燃气混合再次进入燃烧室。这样，燃气在燃烧室内部形成循环，降低了燃烧温度，进一步减少了氮氧化物的生成。
⑤通过调节燃烧空气中的氧浓度，可以防止氧浓度过高导致氮氧化物的产生。在低氮燃烧器中，一般会采用特殊的设计或者操作方式来降低氧浓度，例如全预混的表面燃烧技术、FGR烟气再循环技术等。
⑥低氮燃烧器通过将燃气进行再循环、控制燃烧空气中的氧浓度等手段，有效地减少了氮氧化物的排放。这种设备不仅可以降低环境污染，而且还能节约能源，因为它不需要额外的空气来降低燃烧室的氧浓度，从而节省燃料消耗。
参照《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中废气污染防治推荐可行技术，本项目污染治理技术可行性详见下表。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014），燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目属于变更项目，烟囱高度为12m，满足标准要求。
表4-7 项目废气污染物治理技术可行性一览表
	燃料类型
	污染物种类
	推荐可行技术
	本项目采取技术
	是否可行

	天然气
	TSP
	/
	/
	/

	
	SO2
	/
	/
	是

	
	NOx
	低氮燃烧技术、低氮燃烧技术+SCR脱硝技术
	低氮燃烧技术
	是


6）非正常工况污染物排放分析
建设项目非正常工况是指生产运行阶段的开、停工及维修或环保设施达不到设计规定指标等工况。
本项目设定有开停工管理制度，每班作业开始或结束时严格按照操作规程，不正常操作及设备故障的具体原因有意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起。发生不正常操作及设备故障时，将视情况及时停产。设有末端治理的大气污染源若遇处理设备故障，则会出现非正常排放的情况。本项目废气非正常工况主要考虑低氮燃烧器出现故障的情况为非正常排放。
表4-8 非正常工况时废气排放情况表
	序号
	污染源
	污染物
	非正常排放原因
	处理效率
	非正常工况排放状况

	
	
	
	
	
	浓度mg/m3
	速率kg/h
	单次持续时间h
	年发生频次

	1
	天然气锅炉排口
	TSP
	锅炉处于非正常工况，处理效率降低为 0%
	0
	12.99
	0.133
	1
	1

	2
	
	SO2
	
	
	3.712
	0.038
	1
	1

	3
	
	NOx
	
	
	147.28
	1.508
	1
	1


根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中燃天然气工业锅炉的废气产排污系数可知，无低氮燃烧器时，氮氧化物产污系数为15.87千克/万立方米-原料，则项目天然气使用量832.2万m3/a，无低氮燃烧器时，氮氧化物排放量 1.508kg/h。
6） 跟踪监测计划
本项目依据排污单位《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉（HJ 820-2017）》制定监测计划。
有组织排放废气：排气筒出口设采样点进行监测。
本项目大气跟踪监测计划见表4-9。
表4-9 大气跟踪监测计划一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行标准

	DA001排气筒
	氮氧化物
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值

	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	1次/年
	


2.废水
1）排水
①本项目不新增劳动定员，无新增生活废水；
②生产废水
本项目锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入园区内本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用隆基生产用水，不外排。
· 锅炉排污废水
锅炉需要定期排污，排水量约为4.32m³/d（1576.8m³/a）。锅炉排污废水集中收集经过管道排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用隆基生产用水，不外排（指废水经处理后回用，以及其他不通过排污单位污水排放口排出的排放方式）。
· 软水制备废水
本项目软水制备率80%，20%为软水制备废水，软水制备原水量为15m³/h，则软水制备设备排污废水量为72m³/d（26280m³/a），软水制备设备排污废水集中收集经过管道排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用隆基生产用水，不外排（指废水经处理后回用，以及其他不通过排污单位污水排放口排出的排放方式）。
2） 排放量核算及达标排放情况
本项目运行会产生锅炉排污废水、软水制备排污废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）附录F中表 F.5锅炉的废水产污系数可知，化学需氧量产生系数为1080克/万立方米-燃料，则项目COD产生量为0.899t/a，产生浓度为32.272mg/L。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》中其他企业废水处理系统设计进水水质，本次锅炉排污废水、软水制备排污废水溶解性总固体参考产生浓度1000mg/L，则项目溶解性总固体产生量为28.908t/a。则项目污染物排放情况见下表 4-10。
表4-10 水污染物排放一览表
	来源
	类别
	排放量
（m³/a）
	污染物名称
	产生浓度（mg/L）
	产生量（t/a）
	去向

	燃气锅炉
	锅炉排污废水、软水制备排污废水
	27856.8
	溶解性总固体
	~1000
	27.8568
	排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用隆基生产用水，不外排

	
	
	
	COD
	21.272
	0.899
	


3） 依托可行性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内，用水废水处理厂浓水处理系统提供蒸汽，生产废水排入本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后，回用隆基生产用水，不外排。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂及水资源再生利用项目环境影响报告书》，污水处理厂共设置两套处理系统，一套6万m³/d的隆基废水处理系统，出水满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充用水标准要求并同时满足隆基生产用水要求回用做隆基生产用水；一套4万m³/d其他废水处理系统，出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中直流冷却、洗涤（循环冷却）用水标准，最终回用于其他企业生产用水及园区内消防用水。
根据《鄂尔多斯蒙苏经济产业园零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目竣工环境保护验收监测报告》，现状生产废水进入隆基废水处理系统处理，隆基废水处理系统处理生产废水15944.27m³/d，本项目废水日排放量76.32m³/d，依托进入废水处理厂隆基废水处理系统处理可行。隆基废水处理系统采用“除硅除硬高效沉淀+1#生物池（多模式AO生物池）+除氟高效沉淀+过滤+臭氧催化氧化+纯膜MBBR+磁混凝沉淀+双模处理工艺→中水”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表 4 锅炉排污单位废水类别、主要污染物项目、废水排放去向及污染防治设施一览表中推荐的可行技术。本项目依托可行。
3.噪声
1）源强分析
本项目噪声源主要来自燃烧器、给水泵等设备。这些噪声源大部分是宽频带的，噪声源强一般都在80~90 dB（A）之间。本项目通过选用低噪音设备、设基础减震、厂房隔声等措施，噪声被控制在70dB（A）以下。

表4-11   噪声源排放一览表
	编号
	噪声源
	声源强度dB(A)
	工作特性
	控制措施
	降噪后声级dB(A)

	1
	水泵
	80
	连续
	采用设备基础减震处理
	＜70

	2
	燃烧器
	80
	连续
	采用低噪声设备
	＜70

	3
	风机
	80
	连续
	采用低噪声设备
	＜70


采取以上措施后，厂界噪声值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。项目运营期对区域声环境影响较小，措施可行。
2） 监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测计划及记录信息表见下表。
表4-12  噪声监测计划表
	序号
	监测点位
	监测频次
	执行标准

	1
	厂界四周1m处
	1次/季度，昼夜各一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值


4.固体废物
厂区现有员工兼顾本项目的运维管理，不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
[bookmark: _Hlk101692768]本项目生产过程中的固体废物主要为废离子交换树脂。
项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂。软水制备采用阴阳离子交换树脂制备，阴阳离子交换树脂可进行循环再生使用，离子交换树脂每5年更换一次，废离子交换树脂产生量约10t/a，更换后暂存于废水处理厂危废暂存间，交由有危废处置资质的单位处理。
表4-13   项目固废产排情况汇总表
	序号
	名称
	形态
	产生量t/a
	属性
	固废编码
	处置方式

	1
	废离子交换树脂
	固态
	10t/a
	危险废物
	HW13
有机树脂类废物900-015-13
	危废库暂存，委托有资质单位处理


5. 污染物排放三本账
本项目属于变更工程，项目不新增人员，不新增生活污水和生活垃圾。本项目建设前后的污染物排放情况见表4-14。原有工程污染物排放量数据来源于原环评报告。
表4-14   变更前后污染物排放“三本账”分析
	类别
	污染物
	原有工程排放量
	变更工程排放量
	“以新带老”消减量
	变更总排放量
	增减量变化

	大气
	锅炉烟气
	SO2
	0.11t/a
	0.333t/a
	0.11t/a
	0.333t/a
	+0.223t/a

	
	
	NOX
	0.13t/a
	2.522t/a
	0.13t/a
	2.522t/a
	+2.4t/a

	
	
	颗粒物
	0.37t/a
	1.165t/a
	0.37t/a
	1.165t/a
	+0.795t/a

	废水
	锅炉房排水及软化水排水
	不外排
	不外排
	/
	/
	/

	固体废物
	废离子交换树脂
	5t/a
	10t/a
	5t/a
	10t/a
	+5t/a


6.运营期地下水、土壤分析
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(H610-2016)中附表 A 地下水环境影响评价行业分类表和《环境影响评价技术导则土环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价行业分类表，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水和土壤环境影响评价工作。
7.环境风险
建设项目环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性事故的污染源及其影响，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。
（1） 风险物质识别
[bookmark: OLE_LINK11]本项目运营过程中涉及的物质主要为天然气（主要成分为甲烷），属于易燃易爆风险物质。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），对项目涉及的物质进行风险识别。天然气由天然气管道直接接入厂区内，管线长109m，内径160mm，管线内暂存量为1.57×10-3t，不在厂区内设储存设施，小于临界量10t，本项目环境风险潜势为I。
综上可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（2） 环境风险识别
本项目涉及的环境风险物质为天然气，其危险特性见下表。
表4-15   天然气理化性质及危险特性一览表
	标识
	中文名：天然气[含甲烷，压缩的]
	危险货物编号：21007

	
	英文名：natural gas，NG
	UN编号：1971

	
	分子式：CH4
	分子量：16
	CAS号：74-82-8

	理化性质
	外观与性状
	无色无臭气体

	
	熔点（℃）
	-182.5
	相对密度（水=1）
	0.415
	相对密度（空气=1）
	0.55

	
	沸点（℃）
	-161.5
	饱和蒸汽压（kPa）
	53.32（-168.8℃）

	
	溶解性
	微溶于水，溶于乙醇、乙醚

	毒性及健康危害
	侵入途径
	吸入

	
	毒性
	LD50：无资料  LC50：357mg/m3，5 分钟（小鼠吸入）

	
	健康危害
	天然气主要由甲烷组成，其性质与纯甲烷相似，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。

	
	急救方法
	应使吸入天然气的患者脱离污染区，安置休息并保暖；当呼吸失调时进行输氧；如呼吸停止，应先清洗口腔和呼吸道中的粘液及呕吐物，然后立即进行口对口人工呼吸，并送医院急救。

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性
	易燃
	临界压力（MPa）
	4.59

	
	闪点（℃）
	-188
	爆炸上限（v%）
	15

	
	引燃温度（℃）
	537
	爆炸下限（v%）
	5.3

	
	危险特性
	蒸气能与空气形成爆炸性混合物；遇热源、明火着火、爆炸危险。与五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂接触剧烈反应。

	
	储运条件
与泄漏处理
	储运条件：储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜，远离容易起火的地方。与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。
泄漏处理：切断火源，勿使其燃烧，同时关闭阀门等，制止渗漏；并用雾状水保护阀门人员；操作时必须穿戴防毒面具与手套。对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。

	
	灭火方法
	用泡沫、雾状水、二氧化碳、干粉。


天然气主要存在于天然气管线中，天然气输气管线为主要危险源。
运营期若安全管理措施不当，一旦发生管路、阀门等破裂导致燃气泄漏，可能污染大气，同时由于处理火灾等事件产生的消防废水可能对土壤、水体产生伴生/次生污染。因此，拟建项目具有一定潜在的事故隐患和环境风险，危险物质对环境的危害途径主要为大气。
（3）环境风险分析
1）泄漏事故对大气环境危害分析
本项目所使用天然气属于易燃易爆危险品，在储存时可能发生泄漏风险，对外环境的影响程度主要取决于泄漏量、对事故发生采取的应急措施效果和事故后处理的效果。从国内外泄漏事故影响来看，此类事故通常影响严重，不仅表现在对外环境的污染，更严重的表现在对一定范围内人员健康的影响,甚至生命安全因在风力蒸发作用下，泄漏物质会挥发至大气中，产生大气环境影响。若发生泄漏事故后，未能及时启动紧急切断装置或采取堵漏措施，以防止泄漏物在大气中持续扩散，可能会对周边环境敏感点产生不良影响。
2） 火灾爆炸次生事故。
项目发生天然气遇明火、火花可能会发生燃烧，从而引发火灾。火灾烟尘和废气将对周围大气质量和居民健康造成影响；扑救火灾时产生的泡沫溶液或消防废水进入地表水体，影响地表水环境；同时火灾事故处置过程可能对处置人员造成伤害，包括中毒、窒息、烧伤等。 达到爆炸极限时可能引发爆炸，爆炸将会产生巨大破坏作用，其在极短时间内，释放出大量的能量，产生高温，并放出大量气体，在周围介质中造成高压化学反应及状态变化。爆炸释放的高温、高能、有毒气体将对周围大气环境及厂区员工产生重大的影响，往往会伴随伤亡事故。
（4）风险防范措施
1）环境风险防范措施
①加强安全环保教育与培训工作，强化职工风险意识，使职工掌握必要的安全环保知识和应急处理能力；使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能及时、独立、正确的实施相关应急措施。
②加强安全环保管理，将“安全第一、环保优先、预防为主”作为生产的基本原则；指定安全环保负责人负责全厂的安全环保管理。
③加强对天然气使用设备的管理与维护，杜绝天然气泄漏现象的发生，采取防火、防爆、防雷击措施，配备报警和消防、通讯系统，杜绝一切不安全因素对周围环境造成影响。定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员有记录保存。安全检测根据设备的安全性、危险性设定检测频次。
④在重要岗位，设置火焰探测器和火警报警系统。并经常检查确保设施正常运转。防止机械着火源（撞击、摩擦）控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源。明火控制，其发生源为火柴、打火机等，维修用火控制，对设备维修检查，需进行维修焊接，经安全部门确认、准许，并有记录在案。
⑤进行各种日常的、定期的、专业的安全防火检查，并将发现的问题落实到人、限期整改到位。
⑥制定环境风险应急预案，定期组织应急演练。
⑦一旦出现事故，立即由平时的生产管理体制转为事故处理管理体制，应付处理事故的指挥决策。对于火灾废气事故，应急措施主要是断源(减少泄出量)、隔离(将事故区域与其他区域隔离，避免影响扩大)、清污(处理已产生废气造成的后果)和上报(上报有关部门)。
发生火灾时，第一发现人应立即通知厂区安全环保负责人，并拨打119报警，说明起火位置。事故、紧急情况发生后的处理：现场立即建立警戒线，以火灾或泄漏点为中心50m范围为禁区，除事故小组、维修专业技术人员采取必备的防护设施进入，其余人员一概不准进入。禁区严禁携带火种，关闭对讲机、手机等可能引起静电打火的设备；要保持电器原来的状态，不可随意开关，对接近泄漏点的电源，要切断。现场施救：对于现场中毒或烧伤人员，应小心谨慎地将伤员抬离现场，送往安全地区，必要时采取人工呼吸，及时运送医院进行救护。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。构筑围堤或挖坑收容消防废水。
2）环境风险应急预案
为了确保在发生突发事故时能够尽快地采取有效抢救措施，及时消除或减少环境污染危害程度，建议建设单位对本项目可能造成环境风险的突发性事故制定详细的应急预案，排查环境风险防范突发环境事故，并做好突发环境事件应急演练。
（5）分析结论
根据分析，本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，环境风险可防可控。
表4-16 建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鄂尔多斯蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂锅炉变更工程

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园工业废水处理厂厂区内

	地理坐标
	经度
	109°30'39.484"
	纬度
	39°34'45.473"，

	主要危险物质及分布
	主要危险物质：天然气
分布：主要天然气供气管线

	环境影响途径及危害后果
	天然气发生泄漏、火灾、爆炸等，有害物质进入大气、地下水、地表水，从而对环境造成污染等。

	风险防范要求
	加强安全环保管理和教育、培训，在防火、灭火设施等方面采取相应的措施，采用防静电、防雷击等措施，配备报警和消防、通讯系统，一旦发生火情及时报警和扑救，制定环境风险应急预案、定期演练。

	填表说明
	项目物质的总量与其临界量的比值Q＜1，环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。根据分析，本项目风险处于可接受的水平。


8. 排污口规范化
[bookmark: _GoBack]根据中华人民共和国环境保护部《关于开展排放口规范化整治工作的通知》(2006年6月5 日修正版)文件的要求，为进一步强化对污染源的现场监督管理及更好地落实国务院提出的实施 污染物排放总量控制和“一控双达标”的要求，规定其新建、扩建、改造和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排放口，并作为落实环境保护“三同时”制度 的必要组成部分和项目验收内容之一，因此企业应做到：
建立排污口档案。内容包括排污单位名称、排污口编号、适用的计量方式排污口位置；所排污染物来源、种类、浓度及计量记录；排放去向、维护和更新记录。
9.环保竣工验收
根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容见下表。
表4-17 三同时验收内容一览表
	类别
	污染工序
	污染物
	环保措施
	验收标准

	废气
	燃料燃烧
	颗粒物
	低氮燃烧器+12m高排气筒排放（共两套，一用一备）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	废水
	人员生活
	/
	本项目不新增劳动人员，无新增生活污水
	/

	
	生产废水
	COD、溶解性总固体
	锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入园区内本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后回用隆基生产用水，不外排

	噪声
	生产活动
	噪声
	燃烧器、给水泵等选用低噪音设备，并采用基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准

	固体
废物
	人员生活
	生活
垃圾
	本项目不新增劳动人员，无新增生活垃圾
	/

	
	软水制备
	废离子交换树脂
	依托污水处理厂危废库（已验收）暂存，委托有资质单位处理
	/


9. 环保投资
本项目已建设完成，本次仅提高锅炉运行时间无土建及环保工程，本次无总投资及环保投资。




[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	[bookmark: _Hlk99461626]内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物
	低氮燃烧器+12m高排气筒排放（共两套，一用一备，每个锅炉配备一根排气筒）
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉排放限值要求

	
	
	SO2
	
	

	
	
	NOX
	
	

	地表水环境
	本项目不新增劳动人员，无新增生活污水；
锅炉排污废水、软水制备排污废水均排入园区内本公司废水处理厂隆基废水处理系统进行处理后回用隆基生产用水，不外排

	地下水环境
	/
	/
	/
	/

	土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	厂界
	连续等效A声级
	选用低噪声设备并采取减震、隔声等措施
	《工业企业厂界
环境噪声排放标
准》（GB12348-2008）3类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物
	依托污水处理厂危废库（已验收）暂存，委托有资质单位处理

	土壤及地下水
污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/ 

	环境风险
防范措施
	加强安全环保管理和教育、培训，在防火、灭火设施等方面采取相应的措施，采用防静电、防雷击等措施，配备报警和消防、通讯系统，一旦发生火情及时报警和扑救，制定环境风险应急预案、定期演练

	其他环境
管理要求
	（1）制定明确健全的环境管理制度
制定《关于对污染源加强管理防治污染反弹的目标责任书》、《环保工作管理制度》等管理制度，并设置专人检查制度，将环境管理纳入企业生产管理和经济考核体系，对由于工作人员的过失和失误造成企业环保出现严重问题的应处以罚款的处罚；制定环境保护安全生产制度和防止污染事故应急措施。
（2）保证环保设施的运转率和完好率
配套熟悉环保知识的专职管理人员 1 名，专门负责日常环保设施的正常运行；定期检查环保设施的运转情况，发现问题及时解决，确保环保设施正常运行；将环保工作纳入日常管理，每天记录台账，并责成专人负责，将环保指标汇报给公司负责人。



六、结论
	综上所述,项目建设符合国家和地方的相关政策,厂址选择项目周边无居民点,评价范围内不涉及敏感目标。厂址四周均为本公司其它车间或空地，四邻环境影响隐患较小；项目厂址不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。项目所在地为达标区。项目用地为工业用地，符合“三线一单”生态环境分区管控的意见，符合国家产业结构调整，在各项污染防治措施落实后，污染物均能达标排放。因此，该项目在采取相应的环保措施之后，从环保角度讲项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	锅炉废气
	SO2
	0.11t/a
	0
	0
	0.333t/a
	0.11t/a
	0.333t/a
	+0.223t/a

	
	
	NOX
	0.13t/a
	0.13t/a
	0
	2.522t/a
	0.13t/a
	2.522t/a
	+2.4t/a

	
	
	颗粒物
	0.37t/a
	0
	0
	1.165t/a
	0.37t/a
	1.165t/a
	+0.795t/a

	废水
	锅炉房排水及软化水排水
	不外排
	/
	/
	不外排
	/
	不外排
	/

	危险废物
	废离子交换树脂
	5 t/a
	0
	0
	10t/a
	5 t/a
	10t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1：项目委托书
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附件2：环评批复
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附件3：验收意见
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附件4：排污许可证
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附件5：应急预案备案文件 
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附件6：园区规划环评审查意见 
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附图
附图1  项目与“三线一单”符合性分析图
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附图2  项目地理位置图
[image: ][image: 鄂尔多斯市地图]本项目建设位置


附图3  锅炉间与废水处理厂相对位置图
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附图4  环境保护目标图
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