一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
危险废物暂存库建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陈龙
	联系方式
	18847750706

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁

	地理坐标
	东经110°10'5.021"，北纬39°21'7.070"

	国民经济

行业类别
	G5949

其他危险品仓储
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业101危险废物（不含医疗废物）利用及处置

	建设性质
	√新建

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	20
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	二个月

	是否开工建设
	√否

(是：           
	用地（用海）

面积（m2）
	90

	专项评价设置情况
	专项评价设置原则表
专题评价的类别
设置原则

本项目情况

是否需要设置专题

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目不涉及有毒有害污染物的排放，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；

本项目不涉及废水的排放。

否

新增废水直排的污水集中处理厂。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目各环境风险物质未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目500m范围内不涉及上述内容。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及海洋工程。

否

由上表可知，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	神东矿区东胜区由神东煤炭集团负责建设生产的矿井有7个，补连塔煤矿是其中之一，故补连塔煤矿与矿区总体规划相符。检测室建设的危废库属于补连塔选煤厂的配套设施，因此本项目符合矿区的总体规划。

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	一、产业政策符合性分析
本项目为危险废物暂存项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于现行产业政策允许类项目，符合国家产业政策。

二、选址合理性分析
本项目建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，东侧和南侧为空地，西侧10m处为铁路，北侧为补连塔选煤厂。项目不涉及自然保护区、文物古迹等环境敏感点。经对照，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《中华人民共和国铁路法》的相关要求。具体对照见下表1-1。

表1-1  选址合理性分析表

标准及法规
标准要求

项目情况

符合性分析

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内

根据项目所在区域地下水相关资料可知项目所在地的地震烈度为6度。

符合

设施底部必须高于地下水最高水位

设施底部位于地上高于地下水最高水位。

符合

应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离

项目区周边无敏感目标，根据大气环境影响预测结果可知，本项目无需设置大气环境防护距离。

符合

应避免建在溶洞区域或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响地区

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，项目所建区域地质结构稳定，不在标准所述区域内。

符合

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外

项目周边无易燃、易爆危险品仓库，高压输电线路。

符合

《中华人民共和国铁路法》
在铁路线路和铁路桥梁、涵洞两侧一定距离内，修建山塘、水库、堤坝，开挖河道、干渠，采石挖砂，打井取水，影响铁路路基稳定或者危害铁路桥梁、涵洞安全的，由县级以上地方人民政府责令停止建设或者采挖、打井等活动，限期恢复原状或者责令采取必要的安全防护措施。
本项目为危险废物暂存库项目，不涉及修建山塘、水库、堤坝，开挖河道、干渠，采石挖砂，打井取水，不会影响铁路路基稳定或者危害铁路桥梁、涵洞安全。
符合

在铁路线路上架设电力、通讯线路，埋置电缆、管道设施，穿凿通过铁路路基的地下坑道，必须经铁路运输企业同意，并采取安全防护措施。

本项目不在铁路线路上架设电力、通讯线路，不埋置电缆、管道设施。
符合

在铁路弯道内侧、平交道口和人行过道附近，不得修建妨碍行车瞭望的建筑物和种植妨碍行车瞭望的树木。修建妨碍行车瞭望的建筑物的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除。种植妨碍行车瞭望的树木的，由县级以上地方人民政府责令有关单位或者个人限期迁移或者修剪、砍伐。

本项目不在铁路弯道内侧、平交道口和人行过道附近，不修建妨碍行车瞭望的建筑物和种植妨碍行车瞭望的树木。
符合

综上所述，项目选址合理。

三、项目与“三线一单”的符合性分析
1、生态保护红线

根据2024年8月6日鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，调整后，全市划分优先保护、重点管控、一般管控3类，共171个环境管控单元。
其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

本项目所在地属于上述重点管控单元，不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区范围内，符合生态保护红线要求。
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本项目所属管控单元位置图
2、环境质量底线

根据鄂尔多斯市2023年环境质量报告，项目所在区域为环境空气质量达标区。运营期生产车间在生产过程中产生的挥发性有机物较少；该项目不产生废水；固废妥善处理，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，不会造成环境空气质量恶化，满足环境质量底线要求。
3、资源利用上线 
本项目运营过程中需要一定的电能等资源的消耗，项目消耗资源符合清洁生产中能源消耗要求，项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、生态环境准入清单
根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，管控单元分类为重点管控单元，单元编码分别为ZH15062220005和ZH15062720013，管控单元名称分别为神东矿区东胜区及周边煤矿区和伊金霍洛旗城镇边界。本项目与单元管控要求符合性分析见表1-2。

表1-2《鄂尔多斯市生态环境准入清单》准入要求符合性分析

类别

管控要求

项目对应情况介绍

符合性分析

神东矿区东胜区

重点管控单元

ZH15062220005

空间布局约束
1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。

2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。

3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。

4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。

5.执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。

本项目为危险废物暂存库项目，不涉及煤矿开采。项目为国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司原有用地，无新增用地。

符合

污染物排放管控

1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。

2.生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。

3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。

4.对新建硫份大于1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

本项目为危险废物暂存库项目，不涉及煤矿开采，项目运营产生的废气、噪声及固体废物经处理后均达到相关标准。

符合

环境风险防控

1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。

2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。

建议企业制定相关环境风险应急预案，并成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。

本项目不涉及煤矿开采及灾害防范治理。

符合

资源利用效率要求

1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

本项目为危险废物暂存库项目，不涉及煤矿开采。

符合

伊金霍洛旗城镇边界
重点管控单元

ZH15062720013
空间布局约束
1.严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目；
2.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉；
3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

本项目为危险废物暂存库项目，不属于高污染、高耗水、高耗能项目本项目不新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。根据现场踏勘，项目所在地不在人口聚居区内。
符合

环境风险防控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。
3. 65蒸吨及以上燃煤锅炉要执行大气污染物特别排放限值。

本项目不在城镇范围内，不在人口集中区且不设65蒸吨及以上燃煤锅炉。
符合

资源利用效率要求

1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。水资源节约和循环利用达到国内先进水平。
2.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

本项目不涉及电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业。本项目不设置给排水工程。
符合

四、与相关政策相符性分析

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，防止危险废物贮存过程造成环境污染，加强对危险废物贮存的监督管理，本项目以《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求为依据，具体符合性分析见下表：
表1-3   与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

危险废物贮存污染控制标准要求
本项目情况
是否符合
4总体要求
4.1
产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

项目主要产生和收集危险废物，新建危废暂存库用于存储危险废物。

符合
4.2
贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

本项目采用面积为90m2的危险废物贮存库，根据危废品分类分为HW08、和HW49，同时根据危险废物形态，共设两个分区分类存储。

符合
4.3
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

符合
4.4
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

项目各类危废分区存放，各类危废均按照相关要求存放，防止危废泄漏，挥发和漫流。项目将增加年转运频次，减少危废在场内的暂存时间。

符合
4.5
危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。
本项目各类危险废物分区暂存，避免不同危废混合。

符合

4.6
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
本项目建设后将按要求设置相应标识标牌。

符合

4.7
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

项目建设后将按规定采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等进行信息化管理及采用视频监控系统。

符合

4.8
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

项目原有危废库房退役时，将剩余危险废物移入本项目危险废物暂存库。

符合

4.9
在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。

项目将常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定后贮存。
符合

4.10
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

项目的建设满足环保、消防等相关要求。

符合

5贮存设施选址要求

5
该条详见表1-1选址合理性分析
符合

6贮存设施污染控制要求
6.1一般规定
6.1.1
贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

项目危险废物暂存库为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房。危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。围绕库房四周，在地面设有宽150mm×高150mm的导流槽，库房东南侧设有长1m×宽1m×高1m的集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%。
符合

6.1.2
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目各类危险废物分区暂存。

符合

6.1.3
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等。围绕库房四周，在地面设有宽150mm×高150mm的导流槽，库房东南侧设有长1m×宽1m×高1m的集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%。
符合

6.1.4
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
符合

6.1.5
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
符合

6.1.6
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目设有值班人员及视频监控系统。

符合

6.2贮存库
6.2.1
贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
根据项目危险废物特性，不同危废分区存放。

符合

6.2.2
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小防渗不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

设置有1m3废液集液池，本项目液态废物最大储量为7.19t，集液池容积满足要求。
符合

6.2.3
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

危险废物暂存库设防爆排风扇2台，通风换气次数大于6次/h，挥发气体通过风机、出风口无组织排放。本项目产生的废气主要为危废暂存设施均采用密闭性容器，不易挥发有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，故不设置气体收集装置和气体净化设施。
符合

8贮存过程污染控制要求
8.1
一般规定
8.1.1
在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目危废分别采用密闭和专用容器分类贮存。

符合

8.1.2
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。

符合

8.1.3
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

符合

8.1.4
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

符合

8.1.5
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

符合

8.1.6
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目各类危险废物贮存过程中不产生粉尘，无需采取抑尘措施。
符合

8.2
贮存设施运行环境管理要求

8.2.1
危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

本项目危险废物存放时，由专业人员对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验。
符合

8.2.2
应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

按要求进行定期检查，发现破损及时采取措施。
符合

8.2.3
作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

项目不涉及泄漏液、清洗液、浸出液排放，在危废转运装卸过程中若有残留物，清理的残留废物或清洗废水定期交由有资质单位处置，并建立台账，禁止擅自处理。

符合

8.2.4
贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

建立台账，如实记录收集、贮存、转移危废的重量、来源、去向等信息，并保存至少5年。

符合

8.2.5
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

本项目投入运营后及时对值班人员进行培训。

符合

8.2.6
贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

本项目建成后将修改环境应急预案，将本项目纳入原有应急预案体系中，送生态环境局备案，并定期开展培训和演练。

符合

8.2.7
贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

按要求进行突发环境事件应急预案和环保验收的工作，并报生态环境主管部门备案。

符合

根据上表可知，本项目建设的建设方案符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来
国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司与国能神东洗选中心补连塔选煤厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，都是国家能源集团神东煤炭分公司的单位。国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司补连塔煤质检测室位于补连塔选煤厂内，负责相关的检测工作。2022年12月，国能鄂尔多斯市神东检测有限责任公司正式更名为国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司。在此之前，国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司已建设1座18m2危险废物储存库用于贮存运行过程产生的废矿物油、检测废液等危险废物。由于此危险废物储存库的规模不能满足危险废物的贮存需求，国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司拟投资20万元在鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁将一座90m2的闲置采样室改造成危险废物暂存库，对运营期产生的危废进行暂存，避免不能及时清运危废时，产生的危险废物暂存不规范现象。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保法规，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十七、生态保护和环境治理业 101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”中的“其他”，需编制环境影响评价报告表。
二、项目简介

项目名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司危险废物暂存库建设项目；
建设性质：新建；

建设地点：鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁；

建设单位：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司；

占地面积：占地面积90m2；最大暂存周期：12个月；
危险废物收集类别：项目危险废物暂存库主要收集和暂存国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司内产生的废润滑油（HW08 900-217-08）、废液压油（HW08 900-218-08）、废矿物油瓶（HW49 900-041-49）、废油漆桶（HW49 900-041-49）、含矿物油的废液（HW49 900-047-49）、废弃普通化学药品（HW49 900-047-49）、废锚固剂（HW49 900-047-49）、检测室废弃包装物（HW49 900-047-49）、检测废液（HW49 900-047-49）、高分子固体废物（HW49 900-047-49）以及废弃危化品（HW49 900-999-49）。根据《国家危险废物名录》（2025版）可知，废润滑油、废液压油属于HW08类废矿物油；废油漆桶、含矿物油的废液、废弃普通化学药品、废锚固剂、检测室废弃包装物、检测废液、高分子固体废物以及废弃危化品属于HW49类其他废物。
建设规模：项目设1座90m2的危险废物暂存库。分为两个区域：30m2的HW08废矿物油储存区，60m2的HW49其他废物储存区；项目年中转废矿物油3.91t/a、废弃包装物等0.4t/a，废锚固剂10t/a和检测废液等3.28t/a。项目投资：总投资20万元，资金来源于企业自筹，全部属于环保投资。项目危废库暂存危废种类及处理去向见下表：

表2-1  项目暂存危废种类及去向一览表
分区
危废名称

危废类别

代码

产生环节
最大储存量（t/a）

最大周转周期

危险特性
包装材料

委托处置单位

HW08废矿物油储存区
废润滑油

HW08

900-217-08

油品检测

3.06
6个月

T，I
170L密闭铁桶存放
内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司
废液压油

HW08

900-218-08

油品检测

0.85

T，I
HW49其他废物储存区
废矿物油瓶
HW49

900-041-49

委托单位送样时盛装矿物油样品
0.048

一年

T/In
/

废油漆桶

HW49

900-041-49

设备或者作业车间标准化建设等使用后
0.08
一年

T/In
/
含矿物油的废液
HW49

900-047-49

油品检测
0.28

一年
T/C/I/R

20L密闭塑料桶存放
呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
废弃普通化学药品

HW49
900-047-49

检测室贮存长期不使用或过期化学药品

0.231

一年
T/C/I/R

密闭药瓶存放
废锚固剂

HW49

900-047-49

经检测后产生的废弃锚固剂样品

3

3个月

T/C/I/R

专业容器密闭存放

检测室废弃包装物

HW49

900-047-49

危险化学品使用

0.27

一年
T/C/I/R
专业容器密闭存放
检测废液

HW49

900-047-49

煤质检测和水质检测

3
一年
T/C/I/R
20L密闭塑料桶存放
高分子固体废物

HW49

900-047-49

高分子材料检测

0.5

一年
T/C/I/R
专业容器密闭存放
废弃危化品

HW49

900-999-49

过期危化品

0.27

一年
T/C/I/R
密闭药瓶存放
二、项目组成

项目组成情况详见下表2-2。

表2-2   项目组成一览表

工程类别

工程内容

备注

主体

工程

危险废物暂存库

危险废物库房，建筑面积为90m2，为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭实体墙库房。设置两个分区，设置导流槽宽150mm×深150mm，一个集液池，容积为1m3，集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%，危废库内设换气孔并安装监控。

新建

公用

工程

给、排水

危废库不设置给排水工程，管理人员依托现有人员。

依托

供电

本项目供电依托原有，现有供电设施可满足项目需要。
供热

无需供热。

--

环保

工程

废气

废矿物油储存过程中产生的废气（非甲烷总烃），通风处理

新建

废水

无生产废水产生；不新增劳动定员，不新增生活污水。
噪声

减速、禁止鸣笛、规范装卸操作、选取低噪声设备，库房采取墙体隔声措施。
固废

本项目运行过程中无固废产生。厂区运行过程中产生的危险废物暂存于本项目危废库内，定期交由有资质的单位处理，规范填写台账，危废暂存期不得超过1年。
环境风险

①危险废物暂存库设置导流槽、集液池，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，收集事故状态下泄漏的有机废矿物油；

②废矿物油储存桶设置警示标志，危险废物标识参照GB18579-2023附录A危险废物标签设置。

③危险废物暂存库出入口放置灭火器、消防沙等；
④危险废物暂存库出入口设置监控系统、门口设置一处观测孔。
防渗

工程
危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等；围绕库房四周，在地面设有宽150mm×高150mm的导流槽，库房东南侧设有长1m×宽1m×高1m的集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%。
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求为：危险废物暂存库基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层，或1mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，本项目防渗建设符合上述要求。

--

三、建设方案

为贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，防止危险废物贮存过程造成环境污染，加强对危险废物贮存的监督管理，本项目以《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求为依据，对危险废物包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等进行规范建设，见下表2-2。

表2-2  本项目建设方案一览表

序号

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

本项目建设方案

符合性

1

危险废物贮存容器

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

本项目废矿物油HW08盛放容器为密闭铁桶，检测废液HW49盛放容器为密闭塑料桶，均为外购新桶或厂区完好无损的空桶。

符合

2

危险废物贮存设施的选址

该条见1.1选址合理性分析表所列内容。

符合

3

危险废物贮存设施（仓库式）的设计

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等。

符合

必须有泄漏液体收集装置。

围绕库房四周，在地面设有导流槽，尺寸为宽150mm×深150mm，库房入口处设有长1m×宽1m×深1m的集液池与导流槽相连，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，内设换气孔。

设施内要有安全照明设施和观察窗口。

设置安全照明设施和观察窗口，并设置通风装置。

4

危险废物的堆放

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等。

符合
堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

本项目废矿物油桶正常情况单层堆放，可视情况堆叠存放。

符合

危险废物堆要防风、防雨、防晒。

库房为混凝土结构的封闭库房。
符合

5
危险废物贮存设施的运行与管理

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。

本项目正常情况单层堆放，可视情况堆叠存放。

符合

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

要求危险废物暂存库管理人员做好危险废物的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

符合

每个堆间应留有搬运通道。

本危险废物暂存库留有搬运通道。

符合

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

每日对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

符合

6

危险废物贮存设施的安全防护与监测

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

按标准设置警示标志，位于库房内及危险废物暂存库门口。按要求在库房内设置视频监控等配套设施。

符合

危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏。

危险废物暂存库采用防盗门锁，窗锁。

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；对危险废物贮存设施进行监测。

清理出的泄漏物，委托有资质公司处理，委托内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司，制定自行监测计划，对危险废物贮存设施进行监测。

根据上表可知，本项目的建设方案符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

四、劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动人员，依托现有工作人员。

五、给排水

危险废物暂存库运营期无用水需求，不产生废水，因此无须设置给排水工程。

六、项目平面布置
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，东侧和南侧为空地，西侧10m处为铁路，北侧为补连塔选煤厂。危险废物暂存库设置两个分区，分别为HW08废矿物油储存区及HW49其他废物储存区。
项目地理位置见附图1，项目平面布置见附图2，项目四邻关系见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

一、施工工艺流程及排污节点
本工程施工期主要对现有厂房进行改造，设置导流槽、集液池及地面防渗建设等。施工至竣工交付使用的基本工艺流程图如下。施工过程中将会产生施工扬尘、少量建筑废料、少量施工机械冲洗废水及人员活动和施工机械产生的噪声。

施工期工艺流程图示如下：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



施工期工艺流程及产污环节图
1、产污环节分析
1.1废气

施工机械设备(混凝土输送泵、装载机)运行中会排放少量尾气。

1.2废水

施工废水包括施工生产废水及车辆、机械检修清洗水。施工生产废水主要为施工材料被雨水冲刷形成的污水以及施工机械跑、冒、滴、漏的油污随地表径流形成的污水。施工废水的特点是SS含量高。

1.3噪声

施工期噪声主要为施工期三个阶段产生的噪声。

①基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等。基础工程阶段的主要噪声源是打桩机，以及一些风镐、移动式空压机等。这些声源基本都是一些固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。

②主体工程阶段：主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台等。结构工程设备如水泥搅拌和运输车辆等。

③装修阶段主要噪声源包括砂轮机、电钻切割机等。

施工期产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着施工期的结束而消失。施工期间的主要噪声源有装载机、挖掘机、打桩机、卡车等，主要噪声源强见下表。

施工期噪声污染源强统计表单位：dB（A）

噪声源

装载机

卡车

输送泵

噪声值

105
85
80
1.4固体废弃物

本项目施工阶段产生的固体废物主要为建筑垃圾和弃土、弃渣，均属于一般的固体废弃物。施工期对建筑垃圾综合利用，挖方尽可能用于回填，不能利用的建筑垃圾及弃土产生量很少，一同送至城管部门指定地点处置。

综上，本项目在施工建设期间，各种建筑施工机械在运转中的噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关，建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高；建筑施工中将产生的建设垃圾和施工弃土以及机械设备清洗中产生的泥浆污水，如管理或处理不当，将对项目所在地周围环境造成一定的污染；场地平整过程中会对地表现有植被造成一定程度的破坏；临时堆放的挖方如果保存不善，将产生局部水土流失。
二、运营期工艺流程及排污节点
运营期间工艺如下：

收集：

废矿物油：由专人统一收集至170L密闭铁桶中。废矿物油瓶和废油漆桶也需加盖密封。

其他废物：检测废液使用20L密封塑料桶盛装，含矿物油的废液、废弃普通化学药品、废锚固剂、检测室废弃包装物、高分子固体废物及废弃危化品等均需使用专业密闭容器盛装。

登记：所有收集的废物需由专人进行登记，确保信息准确无误。
运输：利用汽车将装有危险废物的密闭容器运输至危险废物暂存库入口。

入库：利用叉车将上述危险物品搬运至危险废物暂存库内相应分区，同时填写好记录台账。

委托收集：危废储存到一定量时，委托有资质单位集中收集运走处置，同时厂内做好台账记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，本项目危废储存周期最长不超过1年。
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图2-1  运营期工艺流程及排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，无新增占地，主要环境污染为国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司建设过程中产生的扬尘，通过加强管理、切实落实好防尘措施，原项目对生态环境影响较小，产生污染量较小。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气
1.1达标区判定
（1）区域环境质量达标情况
根据内蒙古自治区生态环境厅于2023年6月5日公布的2022年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中相关数据，2022年鄂尔多斯市属城市环境空气质量达标区，具体见下表。
区域空气质量现状评价表
污染物
评价指标
现状浓度（ug/m3）
评价标准（ug/m3）
达标情况
SO2
年均值
10

60

达标
NO2
年均值
23

40

达标
PM10
年均值
51

70

达标
PM2.5
年均值
20

35

达标
O3
日最大8小时第90百分位数
148

160

达标
CO

日均第95百分位数（mg/m3）
0.9mg/m3
4mg/m3
达标
根据上表，项目所在区域为环境空气质量达标区域。
（2）特征因子监测情况
项目工程分析中特征因子为非甲烷总烃，但该因子不属于国家环境质量标准中要求的特征污染物，且内蒙古自治区亦未发布地方性空气环境质量标准，同时，项目储存废机油挥发排放的非甲烷总烃量很少，所以该特征因子不需要做监测。
同时，将《检测公司危险废物暂存库建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中的验收监测数据作为参考，监测点位距离本项目30m处，监测时间为2022年6月6日-7日。
本项目环境空气质量现状监测引用数据见下表。
本项目环境空气质量现状引用监测点位一览表
监测项目
相对位置
检测浓度范围（mg/m3）
限值（mg/m3）
超标情况
非甲烷总烃
距离本项目30m处
0.67-1.72

4

未超标
根据上述可知，本项目评价区域非甲烷总烃小时平均浓度均满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。
2、声环境

项目50米范围内没有环境敏感点，因此本项目不进行声环境质量监测。
3、生态环境
项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，利用一座90m2的自有厂房改造，且本项目占地范围内无生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。
4、地表水环境
本项目无新增废水的排放，且项目区周边无地表水体。
5、土壤和地下水环境
本项目周边500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，且项目已采取了严格的防渗措施，能够有效防止污染物渗入土壤和地下水，降低了污染风险。同时，项目运营期间将定期对防渗措施进行检查和维护，确保其长期有效运行，进一步降低土壤和地下水污染风险。因此本项目无需开展土壤和地下水现状质量调查。

	环境

保护

目标
	根据现场勘察，本项目拟建设的危险废物暂存库位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，危废库建设总面积90m2。根据项目工程特点、评价区域环境特征，厂址周边内无自然保护区、饮用水源地、重点文物、珍稀动植物资源等重点保护目标。确定本项目环境保护目标及保护级别见下表3-2。
表3-2   环境保护目标表

环境要素

保护目标名称

方位

距离(m)

人数（人）

保护级别

大气环境 

项目评价范围内无环境空气敏感目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准

声环境

厂区周边50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准

土壤和地下水
厂区周边500m范围内无地下水和土壤保护目标，且项目防渗较为严格，会定期检查防渗措施
防止地下水和土壤污染事故的发生
生态环境

项目占地范围内的生态环境

保护植被，防止水土流失



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
运营期非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
表3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物
无组织排放监控浓度限值
标准来源
监控点
浓度mg/m3
非甲烷总烃
厂区边界
4.0
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表3-4。
表3-4《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见下表表3-5。

表3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3
65

55

3、废水

本项目为危险废物暂存项目，项目建成后无生产废水排放。
4、固体废弃物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》，本项目涉及VOCs指标，其他指标不涉及。项目的总量控制指标VOCs为0.0047t/a。


四、主要环境影响和保护措施
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施
	1、施工期大气环境保护措施

施工过程中产生的废气主要为施工扬尘，扬尘污染来源于：

（1）在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，产生的扬尘；

（2）挖掘机、打夯机、装载汽车等运行时产生的扬尘；

（3）装饰、设备安装工程施工时产生的扬尘。

为了防止无组织排放的粉尘和二次扬尘，施工期间需采取以下措施：

（1）严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路范围内；

（2）施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；

（3）限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

（4）起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工；

（5）临时施工场地及时洒水抑尘。

（6）定期对汽车进行检修和保养，确保车辆在良好工作状态；

通过采取上述措施，可有效减轻无组织排放粉尘和二次扬尘的产生，降低施工期扬尘对大气环境的影响，且施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着实施期的结束而消失。

2、施工期水环境保护措施

（1）生产废水：建筑施工时，机械设备清洗中产生的泥浆污水；

（2）生活污水：工程施工过程中，临时施工人员生活会产生生活污水。

施工废水主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD、SS等。由于施工期往往缺乏完善的排水设施，如果对上述污水不采取必要的处理，则会随地表径流汇入周边受纳水体，对周边水体带来污染，增加水体中的泥沙含量。

为减轻施工期间对水环境的不利影响，施工单位应做到以下几个方面：

（1）对其产生的污水排放进行组织和设计；

（2）尽量减少建筑施工设备与水体的直接接触，加强各类机械设备的维修保养，避免其在施工过程中燃料用油跑、冒、漏的现象；

（3）尽量减少在施工场地随意对机械车辆冲洗，应定点冲洗；冲洗废水采取处理措施后达标排放；

（4）施工废水和生活废水禁止以渗坑、渗井或漫流方式排放；

本项目施工废水通过沉淀池处理后回用，不外排，生活污水集中收集后由矿区污水处理设施处理。

3、施工期噪声环境保护措施

施工期环境影响主要来源于施工现场机械噪声，施工中常用的施工机械主要有切割机、运输车辆等，这些设备都将产生噪声，其噪声源强达80-104dB(A)。经类比分析、预测计算，施工场界噪声约在60～75dB(A)，符合《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中各阶段的昼间噪声限值要求，超过了夜间噪声限值要求，为此，此阶段内应严格限制高噪声设备夜间作业。具体要求如下：
（1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

（2）从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。控制声源：选择低噪声的机械设备。产生噪声的部分可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该及时予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

（3）控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械进行一定的隔离和防护消声处理，这样可以减少对项目周围环境的影响。

（4）加强现场运输管理：对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛。

（5）要求建筑施工要限制夜间22:00至6:00机械施工，严格控制噪声影响强的机械设备在夜间作业，因特殊工艺需连续昼夜施工的必须经当地环保局审批同意后方可施工。

施工噪声具有时段性的特点，因此它的影响只限于施工期，施工结束后即消失。日常必须加强对施工人员的管理，减少人为原因产生的高噪声；注意保养机械设备，合理操作，尽量使机械维护在最低噪声级水平。由于施工噪声具有时段性的特点，施工结束后即消失。

4、施工期固体废物污染防治措施

施工期产生较多的固体废弃物，如碎砖石、水泥块、铁质弃料、木材弃料等。铁质弃料、木材弃料、废弃金属材料及包装物都可以回收利用，避免资源浪费。碎砖石、水泥块等可用于工程填方。不能回用的建筑垃圾运送至城建部门指定的建筑垃圾堆放点。施工期间会产生少量施工人员生活垃圾，应集中收集后交由环卫部门处理，禁止随意倾倒，以防影响周围环境卫生。
5、施工期生态环境保护措施

施工期间填挖土石方使建设区域地表遭到破坏，生态结构发生一定变化。工程在开挖填土后裸露表面被雨水冲刷后将造成水土流失，本工程建成后，将对新建区域加强绿化比重、合理配置，减少对景观环境的影响。

综上，本项目施工时按照以上提出的各项要求防治，可以使其对环境的影响降至最小程度，而且此类影响将随着项目的完工而结束。因此项目施工对环境影响较小。

	运营
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	一、运营期大气环境影响和保护措施

（1）污染工序及与源强分析
本项目运营期废气产生的环节有：在废矿物油和检测废液临时储存、运输装卸过程中将产生的一部分的废气，主要污染物为非甲烷总烃； 

其中收集和运输过程废气的产生量较少，产生频次较少，产生位置相对分散，在采取规范抽油过程、加强道路维护，定期洒水抑尘和控制车速等措施后，收集和运输过程废气的产生量较少，故不进行定量分析。

运营期废气的来源主要为储存、运输装卸危险废物过程中产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃。其中废矿物油收集至铁桶中，并及时进行密封；废矿物油瓶、废油漆桶加盖密封；检测废液采用20L密闭塑料桶盛装，含矿物油的废液、废弃普通化学药品、检测室废弃包装物、高分子固体废物以及废弃危化品等采用专业密闭容器盛装。储存到一定量后，委托有资质单位集中收集和处置，进一步降低了VOCs挥发的可能性。危险废物暂存间处于常温常压，不会加速非甲烷总烃的挥发，正常情况暂存间的废气经通风装置外排，对周围环境影响不大。非正常工况下，危废发生泄漏，会挥发出少量废气，由于本项目危废储存量较小且由专人负责管理，正常不会发生外泄。

参照《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），本项目用密闭铁桶储存废矿物油，储存损耗率根据标准取值为每月0.01%，废矿物油的最大储存量共3.91t/a，最大贮存周期为12个月，则本项目产生的非甲烷总烃为3.91t/a×0.01%×12个月=0.0047t/a。
贮存损耗率（单位：%）
地区
立式金属罐

隐蔽罐、浮顶罐

汽油

其他油

不分油品、季节

春冬季

夏秋季

不分季节

A类

0.11
0.21
0.01
0.01
B类

0.05
0.12
C类

0.03
0.09
无组织废气产排情况一览表
污染源

污染物

产污工序

无组织产生量（t/a）

无组织排放量（t/a）

无组织排放速率（kg/h）

危废库

非甲烷总烃

油品挥发

0.0047
0.0047
5.4×10-4
项目大气污染物无组织排放量核算结果一览表
序号
产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称
浓度限值（mg/m3）

1

储存过程废气挥发
非甲烷总烃

无组织排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

4.0
0.0047
无组织排放总计
无组织排放总计
非甲烷总烃

0.0047
（2）大气防治措施可行性结论及达标情况分析
本项目废气的产生量较小，通过封闭储罐，加强拉运过程中的密闭措施，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。因此本项目产生的废气对周围环境影响较小。

二、运营期水环境影响和保护措施

项目运营期不产生生产废水，无新增劳动定员，无新增生活污水产生。

1、地下水环境影响分析

危险废物暂存库油品和检测废液贮存期间一旦发生泄漏，将对地下水产生较为严重的影响，在油类及检测废液穿过土壤层的过程中，土壤吸附的废矿物油及检测废液会造成植物的枯萎甚至死亡，若油类和检测废液渗漏至地下水含水层，将对地下水水质产生极为不利的影响。

为防止油品和检测废液泄漏对地下水水质造成污染，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，建设单位应采取以下防范措施：

（1）源头控制措施

为防止油品和检测废液泄漏对地下水造成污染影响，应对防渗措施的性能定期进行监测并安装监控系统，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏降至最低限度。危废库内设置有1m3废液集液池，本项目液态废物最大储量为7.19t，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）及相关规范，堵截设施(集液池)最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)，经计算，设计1m³的集液池容积满足要求，提供了充足的安全冗余，能够应对更大规模的跑、冒、滴、漏事故。
（2）分区防控措施

本项目主要污染物为危险废物液体的跑冒滴漏，对地下水环境有污染的污染物泄漏后，不能及时发现和处理。因此，确定本项目的污染控制难易程度分级为“难”。

为防止污染地下水，本项目依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物暂存库基础必须重点防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

参考《石油化工企业防渗设计通则》，依据本项目的工程建设特点，对厂区内重点污染防渗区采取的防腐防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，依据本项目的工程建设特点，分区对工程采取防渗措施，见下表。
防渗分区及防渗防腐要求一览表
防渗级别
防渗区域
防渗技术要求
重点防渗区
危废库
参考GB18598执行K≤1×10-10cm/s；
以上防渗等措施需通过环保部门验收，确保了防渗系数满足环保要求，确保了项目污染物不会发生下渗而影响地下水。

（3）地下水污染监控措施

为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对项目区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

1、地下水监测井布设原则

①重点污染区监测原则；

②主要考虑项目区浅层地下水；

③以地下水下游区为主，地下水上游区设置背景点；

④在线监测与例行监测相结合原则。

2、监测点布设方案

①监测井数

项目调查与评价区范围内浅层地下水由东南向西北流动，根据《地下水环境监测技术规范》HJ/T164-2004的要求及地下水监测点布设原则，共布设3口浅水监测井，分别布设在厂区地下水上游、厂区重点污染源下游和厂区地下水下游处，监测井布设具体情况见表35及图14。

表35   监测井情况一览表

序号
点位
坐标
井深(m)
井结构
监测层位
性质
E
N
JK1
1#
110°10'55.39"
39°17'33.68" 
40
水泥井管
潜水
现有
JK2
2#
110°11'2.21"
39°17'22.02"

40
现有
JK3
3#
110°10'57.29"
39°17'11.47"
40
现有
②监测层位及频率

根据当地实际水文地质条件，将监测井层位定为浅层。

监测频率：厂区每半年一次，其它每年一次。

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、氟化物、氯化物、硫酸盐、汞、六价铬、铅、石油类，共19项。

③监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并抄送环境保护行政主管部门，对于常规检测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民公开，满足法律中关于知情权的要求。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报有关部门。

（3）地下水风险事故应急预案

项目投入运行后若发生突发污染事故时，建设单位首先尽快对污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构，并将污染物抽出并进行处理。具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污染物及时清理，泄漏后的废矿物油经泵抽入油桶，外委有资质单位处理；
②若发生污染事故，污染物由表层下渗到地下水面需要一段时间，可根据泄漏点具体位置和具体情况有针对性地采取地面清污、设置拦挡及设置地下水力屏障等，防止污染进一步扩大。

三、运营期噪声环境影响和保护措施

（1）噪声源强分析

本项目运营期产生噪声的环节为：叉车装卸过程噪声、汽车运输噪声、油桶搬运噪声。噪声产生的影响很小，采取运输车辆减速、规范装卸操作、车间隔声等措施后噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。主要噪声源的噪声值见下表4-4。

表4-4   主要噪声源的噪声值

序号

噪声源名称

噪声值源强dB（A）

1

叉车
55

2

收油罐车

60

①预测模式选择

评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中工业噪声预测模式。建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leq）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T—预测计算的时间段，s；

ti—i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）；

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：
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在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

④预测结果

本项目厂界噪声预测以贡献值进行分析，根据预测结果，本项目厂界的噪声贡献值在昼间、夜间均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间65dB（A），夜间55dB（A）标准的要求。

表4-7  厂界噪声预测结果单位：dB（A）

分类
东侧
南侧
西侧
北侧
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
噪声贡献值
40.5

/
42

/
47

/
44

/
评价标准值
65

55

65

55

65

55

65

55

达标情况
达标
（2）噪声污染防治措施

本项目运营期噪声产生的影响很小，采取运输车辆减速、规范装卸操作、车间隔声及距离衰减等措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

采取以上措施后，运营期噪声对周边环境的影响不大。

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

（1）固体废物产生情况

本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活垃圾的产生。本项目主要涉及的固体废物具体情况见下表。
表4-5   固体废弃物产生情况一览表

序号

危废名称

危废类别

代码

产生量（t/a）

危险特性
包装材料

委托处置单位

1

废润滑油

HW08

900-217-08

3.06
T，I
密闭铁桶存放

内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司
2

废液压油

HW08

900-218-08

0.85

T，I
3

废矿物油瓶
HW49

900-041-49

0.048

T/In
/

4

废油漆桶

HW49

900-041-49

0.08
T/In
/
5
含矿物油的废液
HW49

900-047-49

0.28

T/C/I/R

20L密闭塑料桶存放
呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司
6
废弃普通化学药品

HW49
900-047-49

0.231

T/C/I/R

密闭药瓶存放
7

废锚固剂

HW49

900-047-49

10
T/C/I/R

专业容器密闭存放

8

检测室废弃包装物

HW49

900-047-49

0.27

T/C/I/R
专业容器密闭存放
9

检测废液

HW49

900-047-49

3
T/C/I/R
20L密闭塑料桶存放
10

高分子固体废物

HW49

900-047-49

0.5

T/C/I/R
专业容器密闭存放
11

废弃危化品

HW49

900-999-49

0.27

T/C/I/R
密闭药瓶存放
（2）固体废物贮存情况

项目设1座90m2的危险废物暂存库。分为2个区域：30m2的HW08废矿物油储存区、60m2的HW49其他废物储存区。废矿物油产生量为3.91t/a，盛放容器为密闭铁桶；检测废液等3.28t/a，盛放容器为密闭塑料桶。根据实际情况，当储存危险废物达到预处置量时，由专车收集拉运至相关处置单位。
五、环境风险分析

1、评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质为废矿物油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当存在多种危险物质时，则按下式计算：：
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式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t，本项目危废最大暂存周期为1年，故每种危险物质的最大存在总量以1年的产生量计算；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。Q的确定见下表4-6。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别本项目风险物质为废矿物油和检测废液。
表4-6   建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

qn（t）

临界量

Qn（t）

qn/Qn
项目Q值Σ（qn/Qn）

备注

1

废矿物油

--

3.91

2500

0.00156

0.06716

Q＜1
2
检测废液
--

3.28

50

0.0656

注：因检测废液为包含硫酸、盐酸、三氯甲烷、四氯化碳等多种有害成分的化合物，故其临界量取《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）中表2 中急性毒性类别1，所有暴露途径，固体、液体临界量。
根据上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，该项目环境风险潜势为I。
本项目环境风险评价等级为简单分析，无需进行预测及设置防护距离。

2、环境风险识别

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别本项目危险物质为废矿物油和检测废液中的有害成分硫酸、盐酸、三氯甲烷、四氯化碳等，其毒性、易燃特性见下表4-7。
表4-7   废矿物油及检测废液的理化性质和危险特性

物料名称

理化性质

危险特性

废矿物油

稍有黏性的淡黄色至褐色液体。密度为850kg/m3。润滑性、导热性、稳定性以及相容性(主要指对密封材料、软管等不侵蚀、不溶胀的性质)等。
危险废物通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等。
检测废液
硫酸
一种无机强酸，具有强烈的腐蚀性和氧化性。纯净的硫酸为无色油状液体，密度为1.84 g/cm³。338℃，与水混合时会放出大量热能，使水沸腾。
硫酸蒸汽或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，甚至失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。
盐酸
一种无色透明的液体，具有强烈的刺鼻气味和较高的腐蚀性。‌ 浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，打开容器后会与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，形成酸雾。盐酸的熔点为-27.32℃，沸点为48℃（38%溶液）。
盐酸在空气中不易燃烧，但具有腐蚀性和窒息性，能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气，遇氟化物能产生剧毒的氟化氢气体。长期接触可能引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。
三氯甲烷
一种无色透明液体，具有特殊的气味和甜味。极易挥发。相对密度为1.4832（水=1），熔点为-63.5℃，沸点为61.3℃。
在光照下会逐渐被氧化生成剧毒的光气，因此需保存在密封的棕色瓶中，并常加入少量乙醇以破坏可能生成的光气。对中枢神经系统有麻醉作用，对心、肝、肾有损害。
四氯化碳
无色透明液体。密度‌：1.594 g/cm³。熔点为-23℃。沸点76至77℃。
化学性质稳定，不可燃烧，与酸碱不反应。有毒，短期接触可能对眼睛、肝脏、肾脏和中枢神经系统造成影响，长期接触可能导致器官功能受损和肝硬化。在高温下会水解生成光气。
生产设施风险识别

具体生产设施风险识别见表4-8，建设项目环境风险识别见表4-9。
表4-8   生产设施风险识别表

分类

类型

风险项

工艺危险性

设计施工

受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起桶区发生爆破危险。

设备

①油桶等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。

②油桶发生开裂等，造成油品泄漏，对土壤、地下水造成严重的污染。

操作

①操作不当引起油桶泄漏及燃烧、爆炸。

②桶区泄漏遇火源或撞击、静电、电气等火花引发火灾爆炸危险。

自然

因素

①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发场内承压设备受外力裂缝、折断等造成油品泄漏，遇火源发生爆炸。

②在雷雨天气，有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。

其它

库房附近危险性建筑带来的危害。

表4-9   建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

危险废物暂存库

废矿物油储存桶

泄漏

地下水、土壤
项目边界3km范围内的居民
检测废液储存桶
泄漏

地下水、土壤
项目边界3km范围内的居民

（3）源项分析

主要事故源于油品和检测废液泄漏。一旦发生危废泄漏事故，其引起的环境污染造成的后果难以估量，其成品油和检测废液进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成毁灭性的污染，这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。同时，由于油品废液泄漏造成蒸汽挥发逸散，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。

（4）事故情形分析及风险预测评价

本项目仅进行简要分析，无需进行事故情形分析及风险预测评价。本项目风险较小，无需设定防护距离。

3、环境风险分析

（1）火灾爆炸

火灾爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现，瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及库周边20~30m范围居民、厂房。

（2）泄漏事故

①对地下水和土壤的污染

废矿物油和检测废液在储存时容器发生故障泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废矿物油和检测废液，土壤层吸附的废矿物油和检测废液不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废矿物油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。
危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等。围绕库房四周，在地面设有宽150mm×高150mm的导流槽，库房东南侧设有长1m×宽1m×高1m的集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%，设置换气扇2个。一旦发生泄漏，集液池容积为1m3，可以容纳事故状态下的泄漏液，采取上述措施后，本项目正常生产过程中不会对地下水环境造成影响。
②对大气环境的污染

废矿物油和检测废液泄漏后经危废库内导流槽收集至集液池内，不会扩散至外环境。项目密封油桶均储存在危废库内，虽然废矿物油和检测废液有一定的挥发性，但是由于泄漏量很小，最终散逸到环境中的非甲烷总烃十分有限，因此，废矿物油桶和检测废液的泄漏不会对环境产生明显的影响。根据国内外相关研究，对于突发性的事故溢油，油品和废液溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响挥发速度的重要因素为蒸汽压、现场风速、溢出面积、蒸汽平均重度。

本项目库房为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房，废矿物油和检测废液盛放桶加盖密封。

③对环境敏感点的影响分析

拟建危险废物暂存库位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔集装站旁，项目周边无敏感目标。泄漏后油品经地坑收集后，及时装入油桶内，泄漏的油品较少，不会对周边敏感点造成影响。

4、环境风险防范措施及应急要求

4.1泄漏风险防护措施

①库房基础必须防渗，满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s；废矿物油采用密封铁桶（170L/个）收集和检测废液采用密封塑料桶（20L/个）收集，均为外购新桶或厂区完好无损的空桶；废弃普通化学药品、高分子固体废物、废弃危化品盛放容器为专用的密闭容器暂存；危险废物暂存库为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房；

②加强对危险废物暂存库的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危险废物暂存库防渗层发生破损，应及时修复，减小对地下水的影响；

③库房内设有集液池、导流槽，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，一旦发生泄漏，集液池容积为1m3，可以容纳事故状态下的泄漏液，对土壤和地下水的影响不大。

④项目危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等；。

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求为：危险废物暂存库基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层，或1mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s，本项目防渗建设符合上述要求，项目防渗等级远高于相关标准，同时企业会定期对防渗层进行检查，确保防渗层完整，避免出现下渗情况对区域地下水及土壤环境产生污染。

4.2火灾事故风险防护措施

①火源的管理：严禁火源进入库区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车库区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置；

②完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。

③火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。

4.3储运防护措施

废矿物油、检测废液及废弃普通化学药品、高分子固体废物、废弃危化品均为危险废物，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：

①对承运企业的要求

承运废矿物油、检测废液及废弃普通化学药品、高分子固体废物、废弃危化品的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等法规、标准对危险货物运输的要求。

运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对危废泄漏应建立技术档案，对阀门状况等进行跟踪检查，保证阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。

运输企业应制定废矿物油储存油桶泄漏的突发事件应急预案，通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。
运输企业要对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。

②对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求

驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及油桶的使用情况，一旦油桶出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。事故发生时，要及时使用干粉灭火器灭火，不可用水直接喷淋液体泄漏处在遇到紧急情况时，要及时向当地公安机关报告，避免事故后果进一步扩大。采取一切措施，配合当地事故救援单位，减少事故危害性，必要时进行泄压等处理，确保安全第一。

4.4安全防护措施

①危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；

②危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；

③危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4.5应急预案

本项目属于危险废物暂存项目，应参照国家环境保护总局公告2007年的第48号《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求。项目建设单位应委托专业单位编制环境风险应急预案，并通过专家评审，报送当地环保主管部门进行备案。
1）应急预案

    依托国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司现有应急预案，本项目建成后，企业应修编应急预案，将本项目纳入整体应急预案当中。
2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制订的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保部门，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、监测，结合监测结果查找环境事故发生地点、确定影响范围、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取有效措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

5、分析结论

（1）根据环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I级，环境风险评价等级为简单分析。

（2）根据环境风险识别结果，本项目风险事故类型为油品和废液泄漏引起的火灾和爆炸。

（3）本项目在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，其环境风险影响在可接受程度范围内。

6、环保投资及“三同时”

本项目为危险废物暂存库项目，环保投资为20万元，属于环保工程，全部为环保投资。“三同时”验收情况见下表4-10：

表4-10  环保投资清单
类别
验收内容

污染物名称

污染防治措施

环保投资（万元）

废气

无组织

非甲烷总烃

废矿物油盛放桶加盖密封，及时清运。

0.5
噪声

厂界噪声

等效连续A声级

运输车辆限速，搬运过程轻拿轻放，库房采取墙体隔振，选取低噪声防爆排风扇。

1
环境
风险

危险废物暂存库出入口放置灭火器、消防沙等；
危险废物暂存库出入口设置视频监视器、门口设置一处观测孔。
3
危废储存库设置导流槽、集液池（1m3），库房地面向地沟的倾斜度为2%，收集事故状态下泄漏的危险废物；

废矿物油存桶设置警示标志，危险废物标识参照GB18579-2023危险废物标签设置
5
主体工程及防渗措施
危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能。围绕库房四周，在地面设有宽150mm×高150mm的导流槽，库房东南侧设有长1m×宽1m×高1m的集液池与导流槽相连，库房地面向地沟的倾斜度为2%，设置换气扇2个

10.5
合计
20
7、自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目自行监测计划见表4-11：

表4-11   运营期监测计划一览表

类别

监测点位
本项目监测因子

监测频次

监测要求

废气
危废库四周
非甲烷总烃
每年
一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
噪声

危废库东南西北外1米处
连续等效A声级
每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	危险废物暂存库
	非甲烷总烃
	废矿物油采用密闭铁桶存放，检测废液采用20L密闭塑料桶存放；废弃普通化学药品、高分子固体废物、废弃危化品盛放容器为专用的密闭容器暂存。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	/

	声环境
	叉车、收油罐车等噪声
	Leq
	运输车辆限速，搬运过程轻拿轻放，库房采取墙体隔振
	厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废矿物油
	本项目废矿物油盛放在密闭铁桶，检测废液盛放在密闭塑料桶。废弃普通化学药品、废锚固剂、高分子固体废物、废弃危化品盛放容器为专用的密闭容器暂存；装载容器及材质均满足相应要求。
收集后委托有资质单位处置，目前废矿物油等委托内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司处置，检测废液等委托呼和浩特市联合鼎盛固体废物处理有限公司处置
	对周边环境影响较小

	
	检测废液
	
	

	
	废弃普通化学药品
	
	

	
	废锚固剂
	
	

	
	高分子固体废物
	
	

	
	废弃危化品
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物暂存库按重点防渗区要求进行防渗，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等。

项目设危废的集液池与导流槽，用于收集环境事故时的库区泄漏的危险废物。采取上述措施后，项目的建设对周围土壤及地下水环境影响不大。

	生态保护措施
	施工期严格控制工程作业范围，尽可能的将影响范围控制在最低限度。施工中临时堆放的土方要用苫布遮盖，避免造成水土流失。

	环境风险

防范措施
	危险废物暂存库设置导流槽、集液池，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，收集事故状态下泄漏的有机废矿物油；废油桶设置警示标志，危险废物标识参照GB18579-2023危险废物标签设置。

	其他环境

管理要求
	建设单位应建立健全环境保护管理规章制度，加强环境管理，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护主管部门的日常监督管理。


六、结论

	本项目在施工期内将会对区域环境产生一定程度的影响，只要施工单位严格按照有关规定采取相应的污染防治措施，则会降低施工期对环境的影响程度，而且施工期的影响本身具有一定的时效性，施工期结束，施工影响随着消除。
运营期不可避免的会对周围环境产生影响，主要是危废储运过程中挥发产生的非甲烷总烃和车辆运输中产生的噪声。考虑到危废本身不易挥发且存储于密封铁桶内，非甲烷总烃的产生量较少，对大气环境的影响较小；噪声为车辆行驶过程中产生的交通噪声，属于瞬时非固定声源，采取对来往车辆限制车速、禁止鸣笛等措施后可达到相关排放标准。

综上所述，本项目建设符合国家产业发展政策及相关规划要求，满足国家总量控制的要求；项目在落实各项污染防治措施的前提下，可做到污染物达标排放；项目的运营对周围环境的影响较小，运营后周围环境质量可维持现状。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.0047t/a
	
	0.0047t/a
	+0.0047t/a

	危险废物
	废润滑油
	
	
	
	3.06t/a
	
	3.06t/a
	+3.06t/a

	
	废液压油
	
	
	
	0.85t/a
	
	0.85t/a
	+0.85t/a

	
	废矿物油瓶
	
	
	
	0.048 t/a
	
	0.048 t/a
	+0.048 t/a

	
	废油漆桶
	
	
	
	0.08t/a
	
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	含矿物油的废液
	
	
	
	0.28t/a
	
	0.28t/a
	+0.28t/a

	
	废弃普通化学药品
	
	
	
	0.231t/a
	
	0.231 t/a
	+0.231 t/a

	
	废锚固剂
	
	
	
	10t/a
	
	10t/a
	+10t/a

	
	检测室废弃包装物
	
	
	
	0.27 t/a
	
	0.27 t/a
	+0.27 t/a

	
	检测废液
	
	
	
	3t/a
	
	3t/a
	+3t/a

	
	高分子固体废物
	
	
	
	0.5 t/a
	
	0.5 t/a
	+0.5 t/a

	
	废弃危化品
	
	
	
	0.27 t/a
	
	0.27 t/a
	+0.27 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1 项目地理位置图
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噪声、扬尘、噪声、建筑垃圾
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库房主体改造
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