

鄂伊环审字〔2025〕27号


鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司矿井水处理系统（改）建设工程项目环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司：

你公司报送的由内蒙古新创环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司矿井水处理系统（改）建设工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇转龙湾煤炭有限公司工业场地内，占地面积2300m2，项目主要利用原矿井水处理站场地改扩建1座矿井水处理系统及其他相关配套设施，建成后矿井水处理规模为500m3/h。项目总投资2553.92万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。矿井水经过“水质水量预沉调节单元+吸附及除氟反应单元+重介速沉单元+均质过滤单元+消毒和除氨氮单元”工艺处理，出水主要回用于转龙湾煤矿井下生产、道路洒水，剩余部分回用于神东圣圆实业有限责任公司海勒斯壕集运站及伊旗疏干水综合利用工程，出水水质须满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，且出水口安装在线监测系统并与相关部门联网。反冲洗废水、煤泥压滤废水回流至预沉调节池处理；生活污水依托原有生活污水处理站处理，不得外排。
3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4.妥善处置固体废弃物。煤泥、废活性炭干燥后掺入末煤一同销售；生活垃圾集中收集后委托鄂尔多斯市蓝盈环保科技有限公司处理；废机油暂存于现有危废暂存间，委托有资质单位处置。以上固废均不得外排。
5.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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