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中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目

	项目代码
	2506-150627-04-01-748934

	建设单位联系人
	田振学
	联系方式
	

	建设地点
	鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地

	地理坐标
	（109度49分3.039秒，39度32分16.417秒）

	国民经济

行业类别
	C3099其他非金属矿物制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金

属矿物制品制造309



	建设性质
	(新建（迁建）

□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	2506-150627-04-01-748934

	总投资（万元）
	31000
	环保投资

（万元）
	310

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	7个月

	是否开工建设
	(否
□是：
	用地面积（m2）
	77850.81m2

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类），本项目不需要设置专项评价。具体见下表1-1

表1-1项目专项评价情况表
类别
要求
本项目
是否设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不涉及
否
地表水
新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外);新增废水直排的污水集中处理厂地表水
不涉及
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目环境风险
不涉及
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否


	规划情况
	2024年6月18日，鄂尔多斯蒙苏经济开发区获得《鄂尔多斯市人民政府关于蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）的批复》（鄂府发[2024]43号）

	规划环境影响

评价情况
	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》内环审[2024]83号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》，鄂尔多斯蒙苏经济开发区按照“一区三园”模式进行一体化管理，包括鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园。

为响应碳达峰、碳中和“双碳”目标，破解产业结构中存在的“四多四少”问题（传统产业多、新兴产业少；低端产业多、高端产业少；资源型产业多、高附加值产业少；劳动密集型产业多、资本科技型产业少），推进资源依赖型城市的工业转型，充分应对“碳壁垒”，鄂尔多斯蒙苏经济开发区聚焦“双碳”目标擘画发展蓝图，致力于打造鄂尔多斯零碳产业园新名片。

鄂尔多斯零碳产业园分为鄂尔多斯零碳产业园西片区、鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区。鄂尔多斯零碳产业园西片区以新能源电池、新能源装备和新能源汽车为主导，打造零碳产业集群；鄂尔多斯零碳产业园东片区重点发展矿用装备、煤化工装备相关制造装备、风光电装备。

本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，伊金霍洛旗装备制造基地，属于鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区，本项目为二十七、非金属矿物制品业60石墨及其他非金

属矿物制品制造309；

本项目制造的玄武岩纤维复合材料凭借高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，在煤矿领域发挥着重要作用。在巷道支护中，其增强的混凝土和复合锚杆（玄武岩纤维复合材料）能有效抵御变形与坍塌风险:用于电缆包覆、设备防护时，不燃性和高绝缘性大幅提升井下防火防爆安全;而制成的耐部件，如刮板输送机链条，显著延长设备使用寿命;在环保层面，它还可作为矿井水净化的高效过滤材料，助力煤矿绿色开采。符合鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区重点发展矿用装备、煤化工装备相关制造装备、风光电装备的要求。
故项目建设符合《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》的要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中十二、建材5.航空航天、环保、海工、电工电子、交通、能源、建筑、物联网、农业等领域用纤维增强复合材料产品及其高效成型制备工艺和装备，属于鼓励类项目。
本项目2025年6月13日取得《伊金霍洛旗发展与科学技术局关于内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目可行性研究报告的项目备案告知书》，项目代码为：2506-150627-04-01-748934，项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，用地类型属于工业用地，本项目不涉及各级自然保护区，不涉及生态保护红线，不涉及占用永久基本农田、不占用水源地保护区。
根据本项目2025年6月13日与蒙苏经济开发区管理委员会签订的入园协议，蒙苏经济开发区管理委员会同意本项目在鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区建设。
根据鄂尔多斯蒙苏经济开发区于2022年1月10日已取得《内蒙古自治区文物局关于鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆产业园区、江苏工业园区文物核查的意见》内文物保函【2022】22号文，本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，属于鄂尔多斯江苏工业园区用地范围内，项目周边500m范围内无居民分布，江苏工业园区范围内无文物分布，因此本项目占地范围内无文物分布。

本项目运行期产生的污染物主要有废气、固废和噪声，通过采取相应措施后，对周边的环境影响较小。

因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。
3、“三线一单”符合性分析

根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023年版)，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

（一）优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（二）重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（三）一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目管控单元属于蒙苏经济开发区管控单元，属于重点管控单元范围内，不在优先[image: image1.png]AREBAXSBREMH ARELARB RSN T R RO TE
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保护范围内，符合生态保护红线要求。[image: image13.jpg]wsw\
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图1鄂尔多斯市环境管控单元图对照图

1、生态保护红线：本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，用地类型属于工业用地，评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不占用生态保护红线。

2、环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境公报2025年6月5日公布的内蒙古自治区生态环境状况公报，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准浓度限值要求，项目现状声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，用地类型属于工业用地，运营期产生的噪声、废气、固废等采取相应措施，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求，项目的建设不会导致周边生态环境功能降低。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。

3、资源利用上线

资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目运营过程主要资源消耗一定量的水、电，项目用水由园区供水管网供给，用电由园区供电管网供给，项目运营期生产用热使用电加热，生活供暖由园区集中供热管道统一供给。

4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023年版)，本项目所在区域为重点管控单元，管控单元为ZH15062720001蒙苏经济开发区管控单元。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表2。
表2本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表
管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
禁⽌不符合园区产业定位及规划环评等要求的项⽬⼊园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项⽬，禁⽌向⼯业园区转移。

鄂尔多斯江苏⼯业园区：

重点培育发展⾼端装备制造、⾼新技术和战略性新兴产业，禁⽌发展⽣物发酵类、印染类等⾼污染产业。

园区产业⽣产⼯艺达到国内先进⽔平（⼆级以上）。

3.居住⽤地周边严控布局潜在污染扰⺠和环境风险突出的建设项⽬。

乌兰⽊⼯业项⽬区：

禁⽌引进硫化氢、苯并芘排放较⼤的企业⼊园

居住⽤地周边严控布局潜在污染扰⺠和环境风险突出的建设项目⽬。

汇能⼯业项⽬区：

禁⽌建设涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重⾦属产⽣和排放的项⽬；

2.引进达到清洁⽣产⼀级⽔平或国内国际先进⽔平、资源利⽤效率达到国内先进⽔平、污染排放少的项⽬。落实各类废渣和⼯业副产品的循环综合利⽤。

3.园区与居⺠、地表⽔体、⽂物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，⼯业区和居住区间绿化隔离带不⼩于500⽶。
本项目符合园区产业定位及规划环评相关要求，不属于国家明令淘汰的落后产能行业。
江苏工业园区：
本项目不属于生物发酵、印染类等高污染产业。

本项目生产工艺达到国内先进生产水平，符合要求。

3.本项目周边无居民生活，项目在采取环评提出的各项措施后，污染物可做到达标排放，环境风险可控。
符合
污染物排放管控
按“清污分流”“⾬污分流”“污污分流”原则，污⽔应收尽收，全部回⽤或作为景观⽤⽔不外排。

推进⾼含盐⽔“零排放”，稳定运⾏⾼盐⽔深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化⼯艺技术，确保⾼盐⽔全部结晶处理，严禁排⼊晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁⽌新建晾晒池、蒸发塘。

涉VOCs项⽬应使⽤低（⽆）VOCs含量的原辅材料，安装废⽓收集、⾼效治理设施。

4.园区实施集中供热，禁⽌企业⾃建燃煤锅炉，燃煤发电机组执⾏⼤⽓污染物超低排放限值。
本项目生产不产生生产废水，产生的生活污水由园区污水处理厂处理。
本项目不涉及。

本项目产生的废气通过采取环评提到的相关措施后，达标排放。
本项目不新建燃煤锅炉，供暖由园区统一提供。
符合
资源

利用

效率要求
严格“以⽔定产业、以⽔定规模”，做好节⽔⼯作，按分质供⽔原则，合理进⾏⽔资源分配，优先使⽤疏⼲⽔、污⽔处理⼚中⽔。

严控地下水超采。新建、改建、扩建的⾼耗⽔⼯业项⽬，禁⽌擅⾃使⽤地下⽔。⻝品、制药等项⽬取⽤地下⽔，须经有管理权限的⽔⾏政主管部门批准。

3.实施园区可再生能源替代⾏动，推动园区企业采⽤新能源供能⽅式进⾏电能替代，打造低碳、零碳⽰范园区。
1.本项目生产用水主要为循环冷却水，项目用水由园区官网提供
2.本项目不涉及。

3.本项目运营期生产用热使用电加热。
符合

综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，符合项目区管控单元的管控要求，也不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目背景
我国新材料产业已形成完整产业体系，2023年产业规模突破7.5万亿元，近五年复合增长率达13.8%。其中高性能纤维及复合材料子领域发展尤为迅速，市场规模已达1.2万亿元。玄武岩纤维作为继碳纤维、玻璃纤维之后的第三大高性能纤维，2023年国内产量突破7万吨，但高端产品仍依赖进口，进口额达5.8亿美元。在新能源领域，风电叶片用复合材料需求增速达28%，光伏支架用复合材料需求增速达25%，形成巨大市场空间。

玄武岩纤维复合型材是通过对玄武岩纤维的加工使其成为不同的材料，可以充分发挥其本身的力学性能，同时可以降低产品的结构尺寸，使产品更趋轻量化，在化学工业、电子工业、新能源、建材工业、机械制造业、汽车工业及其他工业领域具有广阔的市场前景。
对照《建设项目分类管理名录》（2021版）,本项目属于二十七、非金属矿物制品业30--60石墨及其他非金属矿物制品制造309，需编制环境影响报告表。因此建设方委托我公司（内蒙古金绿环保服务有限公司）进行本次环评工作，我公司根据相关导则、标准及行业规范要求编制了《内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目环境影响评价报告表》。现报告已编制完成，呈生态环境保护主管部门审查。
二、基本概况

（1）建设项目名称：内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目
（2）建设性质：新建。
（3）建设地点：本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地。
（4）项目投资：本项目总投资为31000万元，其中环保投资约310万元。
（5）建设内容：项目总占地面积为77850.81㎡。建设内容涉及综合办公楼、科研楼、部门办公、生产车间、库房及配套设施建设。
（6）建设规模：项目年加工玄武岩连续纤维原丝1.2万吨、年产各类玄武岩纤维复合型材15000吨。
工程项目组成见表1。
表1项目组成一览表

类别
项目内容
备注
主体
工程

生产车间
项目区由北向南依次布设生产车间（车间高度6m），占地面积共24532m2，车间内共设置18条生产线。每条生产线包括玄武岩纤维型材拉挤生产线（纱架、分纱板、穿纱机）及空压机配套树脂搅拌机，铸模机等生产设备。
新建

固化车间
位于项目区生产车间南侧，内设电加热设备，对模具进行加热固化成型。
辅助工程
生活办公区
项目办公生活区位于项目区东北角，占地面积4180m2。
新建
原料库
位于项目区生产车间东侧，面积3314.5m2。
成品库
4座成品库位于项目区办公生活区南侧，由南向北依次排列，占地面积为2000m2。
危废库
位于项目区南侧的4号成品库内，占地面积20m2。
临时拌合站
在项目区南侧建设一个临时拌合站为本项目的建设提供混凝土（服务期7个月）。面积1000m2，同时建设一个面积2000m2的原料储棚。
在拌合区设置3座容量150t的水泥筒仓、2座容量150t的粉煤灰筒仓；
1处80m2外加剂配料区，内设2座容量8t的外加剂配料罐。外加剂固体原料采用袋装暂存于配料区一侧。
设置1座20m3的沉淀池，用于收集生产产生的废水。
设置1座20m3的清水池，用于收集沉淀池沉淀后的清水。
公用工程
给水
园区供水管网供给
依托
排水

人员生活污水进入园区生活污水管网。

供热
冬季采用园区集中供热方式。
供电
项目用电来自园区电网。
环保
工程
噪声
选用低噪声设备、利用建筑隔声和距离衰减降低噪声。

新建

废气
建设期
砂子、碎石储存、转运粉尘
砂子、碎石装卸、堆放于全封闭储棚内，设置喷淋洒水系统，全封闭皮带运输
新建

水泥、粉煤灰储存、转运粉尘
水泥、粉煤灰储存于筒仓内，筒仓上方设有仓顶除尘器
砂石料上料粉尘
砂石上料口采取三面半封闭抑尘措施。
上料搅拌粉尘
粉料采用气力上料，产生的粉尘通过仓顶除尘后排放，骨料通过全封闭皮带输送到搅拌机内，搅拌工序产生的粉尘经过布袋除尘器除尘后通过一个15m高的排气筒排放。
运营期
运营期产生的固化成型废气通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高的排气筒排放（DA001）。

废水

建设区
生产废水
产生的废水主要为搅拌机冲洗废水、车辆清洗废水。经统一收集后排至沉淀池后回用于生产工序，不外排。

新建

生活污水
依托附近厂区现有生活污水处理设施。
运营期
运营期不产生生产废水，产生的生活废水进入园区生活污水管网后由园区污水处理厂处理。
固废

建设期
沉淀池产生的底泥回用于生产。
本项目筒仓仓顶除尘器和搅拌机搅拌产生的除尘灰经过收集后返回生产工序回用。
集中收集后，由厂家回收。
运营期
产生的生活垃圾收集后交由环卫部门处理。

新建

产生的不合格产品收集后回用于生产，不外排。
产生的废润滑油和废活性炭（每半年更换一次）收集后暂存于危废暂存库内，定期交有资质单位处置。
危废库

在项目区南侧设置一座占地面积20m2危废库，防渗结构为基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，产生的危废用废液桶（PE桶）收集储存。在危废库四周设置围堰，墙面1.0m以下铺设防渗裙墙，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5。并设置警示标识。

新建

已修改。
防渗

重点防渗区

本项目危废库防渗为重点防渗区，防渗结构为基础防渗+2mm厚HDPE膜采取基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
新建

简单防渗区

其他区域采取地面硬化措施。
项目设备一览表

本项目主要设备如下。

主要设备一览表

序号

设备名称

单位

规格及技术参数

数量

1

玄武岩纤维型材拉挤生产线
套
LDLJ-400x110-10T
2

2

空压机
台

W-1.0/8
1

3

树脂搅拌机
台

SZJ-900
1

4

切毡机
台

QZJ-1800
1

5

纱房
筒

8mx15m
1

产品方案一览表

产品方案一览表

序号

产品名称

规格型号
数量
单位
用途
1
各类玄武岩纤维复合材料
包括玄武岩纤维复合筋、管材、板材、压力容器、光伏支架、边框、电力电杆等，具体规格根据市场需求确定；

15000
t/a
化学工业、电子工业、新能源、建材工业、机械制造业、汽车工业、船舶工业、航空航天、农牧业设施、文化装备、体育器材、防爆和武器装备及其他工业领域

主要原辅材料

本项目生产所需原辅材料情况详见下表。
原辅材料消耗量表

序号
物料名称

数量t/a
备注
1
玄武岩纤维

10000
外购
2
聚合树脂

5000
外购
原料成分

①玄武岩纤维

玄武岩纤维（CBF）是以纯天然玄武岩矿石为原料，将矿石破碎后投入窑炉中，经1450-1500℃的高温熔融后，通过喷丝板拉伸成连续纤维，类似于玻璃纤维，总体性能介于高强度S玻璃纤维和无碱E玻璃纤维之间。玄武岩纤维具有高强、耐热、耐酸碱等突出的优良品质，可广泛用于航天、航空、高速列车、汽车、船舶、建筑工程、防火工程、节能环保、文化装备、体育器材、防爆和武器装备等领域，有着广泛的应用前景，具有广阔的市场空间，存在巨大的潜在市场需求。
②聚合树脂
本项目使用的聚合树脂是热固性树脂中的一种，一般是由不饱和二元酸与二元醇或者饱和二元酸与不饱二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线性高分子化合物，具有良好的化学稳定性，常温常压状态下不易挥发，加热状态下会产生少量的非甲烷总烃，具有高强度、抗腐蚀、耐老化、尺寸稳定性好等特性。
公用工程

（1）给排水
1）给水
本项目用水由园区管网供给，项目运营期无生产用水，主要用水为生活用水，设备冷却用水、绿化用水。
①生活用水：本项目劳动定员260人，年生产300天，根据《内蒙古行业用水定额（2020年版》，职工日用水量按60L/(人.d)计，年工作300天，生活用水量为15.6m3/d（4680m3/a）。
②设备冷却用水：项目玄武岩拉丝工艺冷却采用循环供水系统，升温后的冷却水流到冷却塔冷却后排入循环水池，循环使用。项目循环冷却水系统水量约为200m3/d，每天仅补充损耗的水量约5m3/d（1500m3/a）。
③绿化用水
本项目绿化面积为12649.27m2，绿化用水量为1L/m2/天，年绿化时间为180d，项目绿化用水量为12.65m3/d（2276.86m3/a）。

2）排水
本项目设备冷却水循环使用，不外排；绿化用水自然蒸发，不外排；

产生的废水主要为生活污水。

废水产排放情况如下：

本项目生活污水产生量约为使用量的80%，本项目生活用水量为4680m3/a，产生的废水量为3744m3/a，产生的生活废水经进入园区生活污水管网，由园区污水处理厂处理。

本项目给水、排水水量具体见表4，水平衡见图1。
表4本项目给排水情况一览表单位：m3/a
项目
规模
用水标准
新鲜水用量（m3/a）
污水产生系数%
损耗水量（m3/a）
产水量（m3/a）
排水量（m3/a）
备注
生活用水
--
--
4680
0.8
3744
--
3744
园区污水处理厂处理
循环冷却水
--
--
1500
/
1500
/
自然损耗
绿化用水
--
--
2276.86
/
2276.86
/
蒸发
合计
8456.86
7520.86
3744
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图2-1水平衡图（m3/a）
（2）供热
本工程供热接园区供热管网。
（3）供电
本项目用电由园区供电网提供。
五、人员配置及工作制度
项目建成后定员260人，每年生产300天，每天16个小时。
六、总平面布置合理性分析
本项目出入口位于项目区北侧，出入口西侧为本项目材料库东侧为项目办公生活区、生产车间由北向南依次排列，整个地块内布置紧凑，与地块内道路相通互连。同时建筑之间由环形道路以及绿化区域相隔，项目总体布局统一明确、集中有序，形成疏密有致、完整和谐的整体设计，并具有可持续发展的能力。具体见附图2厂区平面布置图。本项目总体平面布置详见附图2。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程和产排污环节
工艺流程简述（图示）：

一、施工期

1.项目施工工艺流程如下：

[image: image2.png][oE e 5

F=--> B, BT

T2

'

EHEIRR.

'

FRTAZ.

]

TA2se

i

THREE.





图1施工期工艺流程及产污环节图

2.施工期主要污染工序

①废气

本项目运营期废气主要为临时拌合站产生的颗粒物以及车辆运输产生的尾气和粉尘。
②废水

项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水和少量施工废水。

③噪声

项目施工期产生的噪声主要为施工常用机械设备噪声以及汽车运输交通噪声。

④固体废物

施工期固体废物主要包括施工过程中产生的除尘器除尘灰、土石方、施工建筑垃圾、废弃的包装材料、施工人员生活垃圾等。

[image: image8.png]L,=1, +lﬂlg(492 +5]
iz R




运营期工艺流程和产排污环节
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图2流程图及产污环节

工艺流程

①摆纱：将合格的玄武岩纤维原丝整齐排列到纱架上，理出各原丝纱团线头。
②穿纱：将理出的各原丝纱团线头通过导纱架穿过分纱板、自动停线装置和集束瓷眼。
③浸渍：将按比例混合好的树脂倒入树脂槽里，将玄武岩纤维全部覆盖浸透。
④铸模：将分切好的毡挂在毡架上，并和玄武岩纤维一起引入模具，产出的产品为玄武岩纤维复合材料，有管材、板材，光伏支架等，倒入模具，固化成型，不同的产品模具不同。
⑤固化成型：对模具加温（电加热120℃），将浸透好树脂的玄武岩纤维进行固化成型。

⑥切割：将成型后的玄武岩复合材料进行切割，以满足不同产品的需求（不同的产品长度不一样，根据实际需求切割）。

⑦入库：将切割好的成品存放到成品库房内。
运营期主要污染工序：
①废气：项目在固化成型时对模具进行电加热，会产生少量的非甲烷总烃废气以及切割工序产生的颗粒物。
②废水：本项目运营期的冷却水循环使用不外排，项目运营期不产生废水。
③噪声：主要噪声源为生产时各种设备运行时产生的噪声，源强约为55～85dB（A）。
④固废：产生的固废主要为切割工序产生的不合格产品，全部回用于生产，不外排，产生的危废暂存在危废库内，后交由有资质单位处理。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	1、空气环境质量现状
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2024年全区12盟市环境空气质量均达标”，因此项目所在区域为达标区。
根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示，鄂尔多斯市2024年SO2、NOX、PM10、PM2.5年平均浓度分别为10ug/m3、33ug/m3、56ug/m3、20ug/m3，CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目所在区属于达标区。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10

60

16.67

达标

NO2
年平均质量浓度

33

40

82.5

达标

PM10
年平均质量浓度

56

70

80

达标

PM2.5
年平均质量浓度

20

35

57.14

达标

O3
8小时平均质量浓度

144

160

90

达标

CO

第95百分位数日平均

1.2mg/m3
4mg/m3
30

达标

（2）特征污染物现状数据
为监测项目区TSP和非甲烷总烃环境空气质量现状，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，结合厂址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点，项目监测点位于项目区内；本项目委托内蒙古水天一色环境科技有限公司于2025年7月11日-7月15日对本项目所在区域进行了监测。
监测及评价结果见表3-2。
表3-2环境空气质量现状监测结果

监测点与本项目关系
污染物
平均时间
评价标准(mg/m3）
浓度范围mg/m3
最大浓度

占标率%
超标率%
达标

情况
项目区
TSP
24h

平均值
300
136
45
0

达标

非甲烷总烃
/
2.0
1.54
77
0
达标

监测点位图
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由表3-2可知，本项目区的TSP现状浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单中的二级标准。非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃的限值标准。
2、噪声环境现状
为了能够比较准确地掌握该项目目前周围的声环境质量现状，建设单位委托内蒙古水天一色环境科技有限公司在本项目区四周位置布设4个监测点位，监测时间为2025年7月13日。
表3-3声环境质量现状监测结果统计表
监点编号

记录结果

厂界噪声测定结果dB（A）

昼间
夜间
项目区东北侧
52.2
44.9
项目区西北侧

50.6
42.8
项目区东南侧
51.9
43.5
项目区西南侧

53.7
45.4
3类标准值dB（A）
65
55
备注

检测期间风向均为南风，风速＜2.7m/s

标准执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准

监测结果显示，本次噪声监测昼、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的3类标准限值昼间65dB(A)，夜间55dB(A)要求，说明本项目周围声环境质量较好。
3、地下水环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，根据现场勘查，项目用水均来自园区管网，项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，周边无地下水敏感目标，项目运营期无生产废水产生，项目冷却用水，全部循环利用，不外排，对地下水环境基本无影响途径，因此不开展地下水环境现状监测调查。
4、土壤环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目不涉及集中式饮用水水源，产生的生活污水经过收集后交由园区污水处理厂处理，不存在污染土壤途径，因此不开展土壤现状监测。

	环境保护目标
	本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地。项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感保护目标，周围无学校、幼儿园、居民区等，50m范围内无声环境敏感保护目标分布。详细情况见下表。
表3-4环境保护目标
环境要素

环境保护对象名称

方位

与项目距离（m）

环境功能目标

大气环境

500m范围内无大气环境敏感目标

《环境空气质量标准》

(GB3095-2012)二级标准

声环境

50m范围内无声环境敏感目标

《声环境质量标准》

(GB3096-2008)3类标准

土壤环境
厂界外围50m范围内无土壤保护目标

《土壤环境质量建设用地土壤
污染风险管控标准》
（GB36600-2018）第二类用地
地下水

厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境敏感目标



	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目施工期大气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值，运营期厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准；
表3-5废气污染物排放限值
类别
污染物

有组织监控限值

无组织监控限值

最高允许排放浓度mg/m3
监测点

浓度限值mg/m3
废气
施工期
颗粒物
/
周界外浓度最高点

1.0
运营期有组织
非甲烷总烃
120
4.0
无运营期组织
非甲烷总烃
/
4.0
颗粒物
/
4.0
2、废水
项目运营期无生产废水产生，生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB16523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。
表3-6噪声排放限值
施工期

施工场界噪声
Leq（A）
昼间≤70dB(A)
夜间≤55dB(A)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB16523-2011）
运营期
边界
噪声

昼间≤65dB(A)
夜间≤55dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

4、固废
《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

	总量控制指标
	一、大气污染物总量控制指标：本项目生产玄武岩复合材料涉及非甲烷总烃的排放。产生的非甲烷总烃经过二级活性炭吸附装置（处理效率93.75%）处理后通过15m高排气筒排放。
非甲烷总烃排放总量：

非甲烷总烃排放量=2.7千克/吨--产品×5000t/a×10-3×（1-93.75%）=0.84t/a；

本项目涉及总量非甲烷总烃的排放量为0.84t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	本项目建设施工期污染源主要有临时拌合站产生的废气、施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，施工机械噪声，施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。
1、大气防治措施

①无组织
本项目施工过程中，临时拌合站生产时会产生废气以及拌合站原料储存产生的废气，采用全封闭原料储棚，各筒仓上设置仓顶除尘器，并且对场地进行洒水抑尘；
土方平整等工程均会产生较大的扬尘，各类机械车辆的往来及砂石料、建筑材料堆放也会产生扬尘，施工机械、车辆运行时会排放燃油尾气根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发大气污染防治措施方案》要求，施工工地要做到工地周边围挡、材料堆放覆盖、土方开挖采用湿法作业、路面硬化、渣土车密闭运输等，本项目应积极采取以上抑尘措施，并定期对场地进行洒水抑尘，减少对周边居民生活的影响。采取以上措施可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。
②有组织
本项目临时拌合站采用全封闭搅拌楼搅拌，产生的废气通过布袋除尘器处理后，通过一个15m高的排气筒排放。采取以上措施可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准。
随着施工活动的结束，施工废气对环境空气的影响也就随之结束。
2、水环境防治措施
本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水等，这部分废水除含有少量的泥沙外，基本没有其他污染指标。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的废水以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。

施工期生活污水主要为施工人员盥洗废水，产生量小，设置临时化粪池处理后，拉运至附近生活污水处理厂处理，不外排。因此，施工期产生的污水不会对区域环境产生明显影响。
3、声环境防治措施

施工期噪声为各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声，主要为施工机械设备产生的作业噪声。施工机械有推土机、载重汽车、挖掘机、手风钻和振捣器等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪声强度大多在60~90dB(A)左右，根据其他建设工程的施工经验，上述噪声仅对施工现场区域范围和周围250m（范围内无敏感目标）内的地区有影响。施工过程中基础开挖等活动均选择在白天进行，噪声影响主要在白天，机械设备的运作都是间歇性的，施工过程中产生的噪声具有间歇性和短暂性的特点，随着实施期的结束而消失。
施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，建议采取以下防护措施：
（1）施工时选用噪声符合国家相关标准的施工设备。加强设备维护和保养，保持机械润滑，减少运行噪声。同时加强管理，以减少因施工设备维护和保养不当产生的噪声。
（2）加强施工管理，优化施工场地布置，在施工过程中，尽可能将高噪声设备布置在场地东侧，远离敏感点。
（3）高噪声施工设备尽量安排在日间作业，禁止在午间（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工。
总体而言，施工期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着施工期的结束而消失。本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
4、固体废物防治措施
施工期产生的固体废弃物主要为除尘灰、沉淀池底泥、建筑垃圾和生活垃圾。
本项目临时拌合站产生的除尘灰和沉淀池底泥全部回用于生产，不外排，不会对环境造成影响。
建筑施工垃圾的堆放不仅占用大量的土地，影响景观，还在晴天引起扬尘，雨天导致道路泥泞，并产生淋溶废水污染环境，会对大气、景观环境产生不利影响。施工期生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取及时有效的处理措施，则可能因为这些废物的腐烂而滋生蚊、蝇、鼠类、虫等，散发臭气，进而影响大气、水环境、景观环境等，并有可能诱发各种传染病。
针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施：
（1）合理规划施工方案，优先建设原料储棚，将施工过程中产生的建筑施工垃圾储存在原料储棚内，可减少施工粉尘的排放；
（2）当车辆运输散体废料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶；
（3）施工结束后，要对废砖头、废弃土方、木块等固体废物及时收集，废砖头、废弃土方回用于制砖。其他送垃圾填埋场填埋，以防造成二次污染；
（4）施工人员生活垃圾收集于垃圾箱，最终由当地环卫部门集中处理，以免对周围环境造成明显影响。
5、生态环境防治措施

应采取如下措施减小对植被的破坏：
（1）合理选择施工时间，避开雨季和大风天气。
（2）项目组应该制定详细的施工方案，项目施工负责人应做好施工队伍的思想教育工作，规范操作。
（3）采用不同的施工方案，尽量缩短施工时间。
（4）在施工过程中应严格控制施工作业范围。
（5）施工结束后，不得有裸露地面，均应采取硬化或绿化措施。
采取以上措施后，可很大程度上降低对植被的破坏，对生态环境影响不大。
综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响是可控的。

	运营
期环
境保
护措
施
	1、运营期大气环境影响及环境保护措施
1.大气环境影响分析

一、运营期废气
运营期废气污染源主要为项目固化成型工段加热合成树脂时产生的非甲烷总烃及切割工序产生的颗粒物。
①有组织
本工程固化成型时使用的合成树脂（不饱和树脂）在加热（电加热）固化时产生少量的非甲烷总烃。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“292塑料制品业行业系数手册”，ABS/PP等注塑成型产污系数取1.2kg/t-原料。对于塑料零件及其他塑料制品制造行业，配料-混合、挤出/注塑环节的挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为2.7kg/t-产品。本项目运营期合成树脂使用量为5000t/a，因此：
非甲烷总烃产生量=2.7千克/吨--产品×5000t/a×10-3=13.5t/a；
固化成型产生的废气经二级活性炭吸附装置（处理效率93.75%）处理后由15米高排气筒排放，因此，非甲烷总烃的有组织排放量为0.84t/a，本项目风机风量为5000m3/h，有组织排放量为0.84t/a，排放速率为0.17kg/h，排放浓度为3.5mg/m3。
本项目产生的非甲烷总烃经过二级活性炭吸附装置处理后可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。
②无组织

本项目切割工序会产生少量的颗粒物，本项目采用全自动全切割机，切割过程中产生的颗粒物，约为产品量的0.1%，本项目共生产各类玄武岩纤维复合型材15000t/a，因此切割过程中产生的无组织颗粒物的量为15t/a，切割机位于全封闭车间内，综合除尘效率可达90%，产生的无组织废气可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。
2、运营期水环境影响及环境保护措施
本项目运营期无生产废水，冷却水循环利用，不外排，废水主要为生活污水。

废水产排放情况如下：
本项目生活用水量为4680m3/a，本项目生活污水产生量约为使用量的80%，产生的废水量为3744m3/a，产生的生活废水经进入园区生活污水管网，由园区污水处理厂处理。

3、运营期固体废物环境影响及环境保护措施
本项目固体废物主要有生活垃圾、不合格产品，危险废物。

危险废物包括废润滑油、废油桶及废活性炭。
①生活垃圾

项目生活区产生的生活垃圾以每人每天产生0.5kg计，本项目劳动定员260人，年生产300天，产生量为39t/a，产生的生活垃圾经厂区内垃圾桶收集后，交由环卫部门负责处理。

②不合格产品

本项目产生的不合格产品回用于生产。

③废润滑油及废油桶
项目产的危废主要为设备维修时产生的废机油，根据建设方提供资料，年产生废机油约0.5t/a。本项目产生的废润滑油（HW08废矿物油与含矿物油废物，危险废物代码）暂存于危废库的油桶内（HW49其他废物，危险废物代码：900-041-49）。产生的危废暂存于项目区内危废库，后交由有资质单位处理。
③废活性炭
根据建设方提供的相关资料，本项目产生的废活性炭量为1t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物--非特定行业900-047-49--生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等，更换后收集暂存于危废库，定期交由有资质单位处理（每年更换一次）。
本次评价要求，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，本项目设置危废库一间，专用于危险废物的暂存，存放场所进行了重点防渗，防渗措施为基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，在危废库四周设置围堰，墙面1.0m以下铺设防渗裙墙，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5。并设置警示标识。

不同种类危险废物在危废库内分区存放，墙上张贴危废名称，液体废物盛装容器放置防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固体危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

外运过程要防止抛、洒泄漏等二次污染。危险废物收集、贮存、运输时按危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。根据危废产生的危险特性等因素制定收集计划及详细的操作规程，危废收集和转运中作业人员配备必要的个人防护装备及相应的安全防护和污染防治措施。
建设单位建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移管理办法》的要求继续做好危险废物转移联单填报登记工作。
本项目产生的生活垃圾及危险废物具体情况见下表：
表4-1本项目固体废物产生情况一览表
序号
固废来源
名称
储存形式

数量
属性
处置方式/去向
1
生活
生活垃圾
垃圾桶
39t/a
/
环卫部门处理
2
生产
废润滑油
危废库分区存放
0.5t/a
危险废物HW08
900-214-08
暂存于危废库，定期交由有资质单位处理。
废油桶
危废库分区存放

0.1t/a
危险废物HW49
900-041-49
暂存于危废库，定期交由有资质单位处理
3
废气治理
废活性炭
PE塑料袋

1t/a
危险废物
HW49
900-039-49
暂存于危废库，定期交由有资质单位处理（每半年更换一次）
4、噪声
本项目对外环境的噪声影响主要来源于生产设备，各设备噪声源强在50~70dB（A）。本项目运行期间产生的噪声不连续噪声，设备采用低噪设备，产噪设备底部安装减振垫（可减少噪声15~28dB），定期进行设备维修，保证设备正常运转，采取以上措施结合建筑隔声，可以有效减少噪声对周边环境的影响。
表4-2生产车间噪声源强及降噪措施一览表单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

单台设备噪声源强

降噪措施

排放特征

降噪效果

降噪后噪声源强

1
牵引机
2
80
厂房隔声、基础减振
间断
降噪25

65
2
树脂搅拌机
1
85
间断

降噪25
60
3
空压机
2
75
间断

降噪25
50
4
固化剂
2
70
间断

降噪25
55
5
切割机
2
85
间断

降噪25
60
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法

①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。

（2）户外声传播的衰减
Lp(r)=Lp(r0)-20Lg(r/r0)

式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：

式中：L——总声压级，dB(A)；

Li——第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

n——噪声源数。

本项目噪声源强见下表：
表4-3项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

厂界名称

预测时段

东侧边界

南侧边界
西侧边界
北侧边界
贡献值
昼间

39.8
41.2
39.6
41.6
背景值
52.2
50.6
51.9
53.7
贡献值

夜间

39.8
41.2
39.6
41.6

背景值

44.9
42.8
43.5
45.4
标准值

GB12348-2008中3类标准，昼：65，夜：55
由表4-3厂界噪声贡献值结果可知，厂界噪声的贡献值在39.6-41.6dB之间，均满足《声环境质量标准》GB 3096-2008中3类区（昼间65 dB（A），夜间55dB（A））的噪声标准限值要求，本项目建成后对区域声环境影响较小。

5、环境管理要求：

在厂区内分别设置生活垃圾收集点，定期进行妥善处理，一般工业固废产生后直接回用于生产，不在厂内暂存，危险废物暂存于厂区危废库内，后交由有资质的单位回收。

企业应建立档案制度：应将产生的一般工业固体废物、危险废物的种类和数量以及回用数量、方式详细记录在案，长期保存，供随时查阅。

（1）地下水

项目区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，划分依据参照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。通过对厂区采取合理的分区防渗措施，可预防项目运营中对地下水可能产生的影响。

本项目危废库采取重点防渗措施，其他区域地面采取一般防渗措施。
①重点防渗区

本项目危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定和要求进行防渗，基础防渗+2mm厚的HDPE膜（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。
②简单防渗区

简单防渗区即为厂区内其他需要硬化的区域，主要有办公区、生产车间道路等，简单防渗区可采取水泥硬化处理。

本项目严格执行分区防渗制度后，对地下水环境影响较小。
（2）地下水、土壤环境影响分析

项目厂区进行分区防渗：危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定和要求进行防渗，基础防渗+2mm厚的HDPE膜（渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。厂区内其他区域地面硬化：采用10～15cm的普通水泥硬化处理，对周围土壤环境影响较小。
6、环境监测计划

根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况，委托有资质的环境监测单位进行监测任务。污染源监测计划见表4-4。

表4-4监测计划表
类型
监测点位置
监测因子
排放类型

建议监测频率
标准
废气

排气筒（DA001）
非甲烷总烃
有组织

每年一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值
厂界无组织

非甲烷总烃
无组织
每年一次
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值
颗粒物
噪声
厂界四周

等效A声级

/

每半年一次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类

7、环保投资一览表

项目总投资为31000万元，环保投资310万元，占比1%。本项目环保设施（措施）投资估算及竣工验收一览表见表4-5。
表4-5环保投资一览表
项目

投资额（万元）

废气防治

生产车间

二级活性炭吸附装置+15m高排气筒
80
噪声防治

生产设备
厂房隔声，选用低噪声设备，安装减振垫
40
固废防治
生产固废

回用于生产

/
生活垃圾

交由环卫部门处理

2
危废

新建1座危废库（20m2）

15
废水防治

生活废水

交由园区污水处理厂处理
3
监控投资
配套监控
10
防渗

厂内进行分区防渗处理。
150
环境管理与监测
每年定期非甲烷总烃、噪声监测

10
合计

310



五、环境保护措施监督检查清单
	要素

内容


	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	固化成型废气

（有组织）
	非甲烷总烃
	运营期产生的固化成型废气通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一根15m高的排气筒排放（DA001）。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值

	
	切割工序废气

（无组织）
	颗粒物
	全封闭生产车间
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值

	地表水环境
	生活污水
	SS、BOD
	园区污水处理厂
	---

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	采用低噪设备、产噪设备底部安装减振垫、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	本项目产生的固体废物主要包括不合格产品、生活垃圾。其中不合格产品全部回用于生产，不外排，生活垃圾委托环卫部门负责清运。危险废物暂存在厂区危废库内，后交由有资质单位回收。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目设置危废库一间，采取防渗处理，防渗层采用基础防渗+2mm厚高密度聚乙烯采取基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本项目符合国家产业政策，废气、噪声、固废采取措施后可以达标排放，本项目应严格执行“三同时”制度，在施工期及运营期应按照设计要求及本次环境影响评价提出防治措施控制污染排放，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。




建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.84t/a
	/
	0.84t/a
	/

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	288t/a
	/
	288t/a
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	39t/a
	/
	39t/a
	/

	
	不合格产品
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	/

	
	废活性炭
	
	
	
	1t/a
	
	1t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1项目与园区的位置关系图
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附图3、平面布置图
委托书

内蒙古金绿环保服务有限公司：
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等环保法律、法规的规定，我单位内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目需进行环境影响评价，特委托贵单位承担该项目的环境影响评价工作。
特此委托。

内蒙古利通智能科技有限公司
2025年7月10日
本项目地理位置
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附图1  项目所在地理位置





项目所在地理位置
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