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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘飞
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区

	地理坐标
	（109度48分44.486秒，39度32分1.948秒）

	国民经济
行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	三十、金属制品业；67金属表面处理及热处理加工；其他（年用非溶剂型含稀释剂涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	62

	环保投资占比（%）
	6.2
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（㎡）
	16200

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。
表1-1项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
	本项目废气中不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物，不排放二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内无环境空气保护目标。

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
	本项目不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。
	本项目不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
	本项目不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
	本项目不涉及




	规划情况
	2022年12月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会委托苏州中资工程咨询有限公司编制了《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》。
2024年6月18日，鄂尔多斯蒙苏经济开发区获得《鄂尔多斯市人民政府关于蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）的批复》（鄂府发〔2024〕43号）：鄂尔多斯蒙苏经济开发区主导产业为能源化工、装备制造、物流及相关延伸产业。
2023年4月，鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会委托城市科学规划设计研究院有限公司编制《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
2024年3月1日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于印发实施内蒙古自治区工业园区审核公告目录的通知》（内工信发〔2024〕87号），鄂尔多斯蒙苏经济开发区园区级别为一类，分为鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园三个区块。鄂尔多斯零碳产业园主导产业为装备制造。

	规划环境影响
评价情况
	文件名称：《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》
审查机关：内蒙古自治区生态环境厅
审批文件名称：关于《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》的审查意见
审批文号：内环审〔2024〕83号

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	根据《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》，鄂尔多斯蒙苏经济开发区按照“一区三园”模式进行一体化管理，包括鄂尔多斯零碳产业园、圣圆煤化工产业园、伊金霍洛物流园。
为响应碳达峰、碳中和“双碳”目标，破解产业结构中存在的“四多四少”问题（传统产业多、新兴产业少；低端产业多、高端产业少；资源型产业多、高附加值产业少；劳动密集型产业多、资本科技型产业少），推进资源依赖型城市的工业转型，充分应对“碳壁垒”，鄂尔多斯蒙苏经济开发区聚焦“双碳”目标擘画发展蓝图，致力于打造鄂尔多斯零碳产业园新名片。
零碳产业园指在一个产业园区内直接或间接产生的二氧化碳排放总量，在一定周期内，通过清洁技术支持、碳回收技术、能源存储交换等方式全部予以抵消，从而全年实现碳元素“零排放”、生产生态生活深度融合的新型现代化产业园区。
着力通过构筑“1+2+5+8创新示范体系（一个新型电力系统，一套国际标准和一个能碳管理平台，五大零碳产业链集群，八大创新示范）实现零碳构想。“1”即打造一个新型电力系统，加快建设包括风电、光伏和智慧储能在内的零碳供能系统，提高绿电直供比例，努力实现零碳供电，率先构建以新能源为主体的新型电力系统。“2”即发布一套国际标准和打造一个能碳管理平台，实现对新能源及负荷的精准监测和管理，动态、灵活实现能源供需匹配，削峰填谷，提高能源系统可靠性；可使风光资源高效充分利用于发电、储能或制氢，打通全能源产业链，显著优化基础设施投资成本。所有入园企业以及园区周边规上企业纳入平台，利用大数据实现碳排放智能分析、动态管理。力争推广应用“零碳绿码”，为开展国际“零碳贸易”打好基础。“5”即构建“风光氢储车”五大零碳产业链集群，依托已入园的远景动力集团、隆基股份、美锦国鸿、捷氢科技、上汽红岩等头部链主企业，带动“新能源电池“新能源装备”“新能源汽车”链上产业集群发展。“8”即最终形成全绿色电源供给、高比例新型综合储能系统、智能源荷互动微电网、智能物联能碳管理平台、国际零碳产业园标准、“风光氢储车”零碳产业链集群、绿色科技专家培育“硅谷”、零碳产业园全国全球推广样板的八大创新示范。
鄂尔多斯零碳产业园分为鄂尔多斯零碳产业园西片区、鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区。鄂尔多斯零碳产业园西片区以新能源电池、新能源装备和新能源汽车为主导，打造零碳产业集群；鄂尔多斯零碳产业园装备制造片区重点发展矿用装备、煤化工装备相关制造装备、风光电装备。
鄂尔多斯市北创智能装备有限公司主要为矿用装备、煤化工装备相关制造，符合园区规划，本项目为金属表面处理及热处理加工项目，建设符合《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》的要求。
本项目与规划环评审查意见符合性分析见下表：
表1-2本项目与规划环评审查意见符合性分析表
	序号
	规划环评审查意见情况
	本项目情况
	符合性

	1
	坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及生态环境分区管控的协调衔接，并要与当地其他专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》(内政发〔2019〕21号)《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》(内政办发〔2018〕88号)及自治区、鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划以及2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。
	本项目为金属表面处理及热处理加工项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，项目建设符合《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区产业发展规划（2023-2035年）》及《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）》。
	符合

	2
	严格生态环境准入，推动高质量发展，园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，合理发展装备制造、零碳经济等产业，不得新引进煤化工、金属冶炼等污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，统筹做好产业发展和生态环境保护工作。落实“四水四定”要求，推动园区再生水资源全部合理利用，实现绿色发展、循环发展、低碳发展。
	本项目为金属表面处理及热处理加工项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，项目不属于煤化工、金属冶炼等污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。
	符合

	3
	严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。配合伊金霍洛旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的国土空间规划和优化调整，发现不符合管控要求的行为，应及时向伊金霍洛旗人民政府报告。加强土壤污染重点企业监管，开展腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。
	项目位于园区内，附近没有常住居民居住，且本项目符合园区产业布局。
	符合

	4
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。
	本项目抛丸清理过程中的废气采用集气罩收集后，经袋式除尘器处理后，最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
焊接废气：经移动式焊接烟尘净化器净化处理后无组织排放。
喷漆废气：喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。经上述措施处理后可有效减少污染物排放量。本项目产生的废气经上述处理措施后，产生的废气对周围环境影响较小。
	符合

	5
	加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，合理规划西片区污水集中处理设施及配套管网，组织开展装备制造片区生产废水依托城镇污水处理厂处理可行性评估，统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实。因地制宜利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，禁止新建各类燃煤锅炉。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区内及周边中短途汽车运输推广使用清洁能源。
	本项目生活污水直接排入市政污水管网处理，不外排，无生产废水；本项目喷漆房无需供热，生活办公区供暖采用市政集中供暖，无新建燃煤锅炉；本项目危废集中收集后暂存于危险废物暂存库，定期委托有资质单位进行处置。
	符合

	6
	强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。加强园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，确保任何情况下事故废水不进入外环境。
	要求企业制定突发环境应急预案，强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。
	符合

	7
	加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、挥发性有机物等在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网
	本项目按要求制定相关环境质量监测计划。
	符合

	8
	总体规划实施对环境产生重大影响时，应当及时组织环境影响的跟踪评价。对规划所包含的建设项目，在开展环境影响评价时，应重点分析污染防治措施和环境风险防控措施的可行性、可靠性，规划协调性分析、环境现状等工作内容可适当简化。
	本项目不涉及。
	符合


综上所述，本项目建设符合《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）鄂尔多斯零碳产业园环境影响报告书》的审查意见。

	其他符合性分析
	一、产业政策的符合性
本项目为金属表面处理及热处理加工项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，鄂尔多斯市北创制造有限公司现有工业场地内，租赁鄂尔多斯市北创制造有限公司现有空闲标准厂房进行建设，利用现有生产车间改造喷漆生产车间，占地面积为16200㎡，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合国家产业政策。
二、生态环境分区管控符合性分析
《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
1、生态保护红线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分171个环境管控单元。
A优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
B重点管控单元：共86个，面积占比为28.1%，重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
C一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，除优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。
该区域主要落实生态环境保护基本要求。本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，对照鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目位于重点管控单元。本项目不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界遗产、重要生境和集中式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区等重要生态保护地，不在生态保护红线以内，符合生态保护红线要求。
2、资源利用上线
本项目运营期生活用水由市政供水系统提供，无生产用水，生产用电由园区供电系统进行统一供电，消耗资源远低于区域资源利用总量。因此，项目资源利用满足要求。
3、环境质量底线
本项目大气环境质量目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据2025年5月29日内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年鄂尔多斯市为达标区，项目评价区域环境空气基本项目中SO2、NO2、PM10、P㎡.5、O3、CO长期浓度均可达标，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本项目引用《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）江苏产业园环境影响评价》现状监测数据，本项目厂址下风向总悬浮颗粒物（TSP）日均值现状检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃1h浓度平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）标准限值，满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，项目区域大气环境质量良好。
本项目生活污水直接排入市政污水管网，无生产废水，不会影响区域地下水环境质量。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
综上，本工程的实施符合环境质量底线的要求。
4、生态环境准入清单
[bookmark: _Toc144984188][bookmark: _Toc143185517]根据《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单》（2023年），本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区内建设，属于蒙苏经济开发区，为重点管控单元，管控单位编码ZH15062720001，管控单元相关符合性分析见下表，项目与环境管控单元位置关系图。
表1-3本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表
	管控要求
	本项目
	符合性

	空间布局约束
	1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
鄂尔多斯江苏工业园区：
1.重点培育发展高端装备制造、高新技术和战略性新兴产业，禁止发展生物发酵类、印染类等高污染产业。
2.园区产业生产工艺达到国内先进水平（二级以上）。
3.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。
	1.本项目为喷漆房建设项目，不属于国家明令淘汰落后产能和不符合国家产业政策的项目；
鄂尔多斯江苏工业园区：
1.本项目不涉及生物发酵类、印染类等高污染产业；
2.本项目生产工艺达到国内先进水平；
3.本项目500m范围内无环境敏感目标。
	符合

	污染物排放管控
	1.按“清污分流”、“雨污分流”、“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。
3.涉VOCs项目应使用低（无）VOCs含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
	1.本项目无生产废水，生活污水直接排入市政污水管网进行处置。
2.本项目不涉及浓盐水。
3.本项目喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。
4.本项目不涉及供热。
	符合

	环境风险管控
	1.完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
2.园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。
	1.评价要求项目投入运营后，及时制定环境风险应急预案，并在当地环保部门备案，同时，定期开展应急演练。
2.本项目不涉及高盐水。
	符合

	资源利用效率要求
	1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区。
	1.本项目无生产用水，生活用水为市政供水管网进行供水。
2.本项目不属于高耗水行业，不涉及使用地下水。
3.本项目耗电量较少。
	符合


[image: ]
图1-1“三线一单”查询结果
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
三、选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，租赁鄂尔多斯市北创制造有限公司现有空闲厂房，且项目周边交通便利，基础设施完善，项目所在区域不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区，项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区域；根据建设项目产排污分析，项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。
四、项目与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB∕T38597-2020）符合性分析
2020年，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了推荐性标准《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020），于2020年12月至2021年4月陆续实施。
本项目主要是对鄂尔多斯市北创智能装备有限公司在实际生产运行过程中需对一些小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备进行刷漆、喷漆，使用涂料为水性漆，水性漆年使用量15.13t/a。
根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中4.要求-表1水性涂料中VOC含量的要求：工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOC含量的要求为底漆≤250g/L，面漆≤300g/L。
本项目所使用水性漆挥发物含量为底漆VOC含量≤51g/L，VOC含量面漆≤73g/L。因此，本项目满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB∕T38597-2020）水性涂料中VOC含量的要求。
五、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气〔2017〕121号符合性分析
新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
本项目喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放，无组织废气通过车间通风换气，能够有效减少对周围环境影响。
提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。
根据生态环境部于2018年11月19日发布的《关于无工业园区就不能新建涉VOCs工业企业的回复》：“《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中提到“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区”，是指全国新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区。”本项目属于重点行业，喷漆使用水性漆，不属于高VOCs排放，废气进行收集并安装了高效治理设施后可实现达标排放；项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，不在重点地区。
六、《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》公告2013年第31号符合性分析
含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。
本项目喷漆工序在全封闭喷漆房内进行，废气经通风装置引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。
对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。
本项目生产工艺中所产生的VOCs属于低浓度废气，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。
本项废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆桶、废机油分类收集后暂存在危险废物暂存库，定期交由有资质单位进行处置。
七、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气〔2019〕53号符合性分析
大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。
本项目喷漆使用低VOCs的水性漆。
全面加强无组织排放控制。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。
本项目喷漆在喷漆房进行，喷漆房密闭；水性漆储存于密闭生产车间内。
推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。
本项目喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。
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二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
本项目拟建一座设备喷漆服务类项目，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，该产业园主要重点发展矿用装备、煤化工装备相关制造装备、风光电装备等的制造，在日常生产经营中，上述行业企业普遍存在产品、零部件或设备的表面喷涂、防锈、美化等需求。部分企业厂区空间有限，难以划出合规区域建设喷漆房。故鄂尔多斯市北创智能装备有限公司拟建设《鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目》服务于周边企业设备喷涂。拟租赁鄂尔多斯市北创制造有限公司现有空闲厂房建设全封闭生产车间，占地面积为16200㎡。
出租方鄂尔多斯市北创制造有限公司是一家从事电线制造、电缆制造、电线经营等业务的公司，成立于2010年9月19日，公司坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇现代装备制造基地。2014年6月30日，原鄂尔多斯市环境保护局出具《关于鄂尔多斯市西北电缆有限公司特种电缆及矿用救生舱生产项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2014〕111号），于2014年9月25日，对项目进行验收，取得《鄂尔多斯市西北电缆有限公司关于特种电缆及矿用救生舱生产项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2014〕28号），项目现由鄂尔多斯市北创制造有限公司运营，现正处于正常运行阶段。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，该项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令2020年第16号），本项目属于其中的“三十、金属制品业；67金属表面处理及热处理加工；其他（年用非溶剂型含稀释剂涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。为此，鄂尔多斯市北创智能装备有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织人员对项目现场进行实地踏勘，通过全面深入调查、监测、分析编制完成该项目环境影响报告表。现有厂房为空闲厂房，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十四、房地产业97标准厂房”不涉及环境敏感区的无需进行环境影响评价，本项目租赁的遗留标准厂房不涉及环境敏感区，故原有厂房未进行环境影响评价。
二、项目概况
1、项目建设基本情况
项目名称：鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目
建设单位：鄂尔多斯市北创智能装备有限公司
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区，鄂尔多斯市北创智能装备有限公司现有工业场地内建设
建设性质：新建
生产规模：本项目年用水性漆15.13t（含稀释剂），服务于周边企业生产零部件、设备等进行喷漆处理，年喷漆约1200套设备。
项目投资：本项目总投资为1000万元，其中环保投资62万元，占总投资的6.2%。
建设周期：本项目建设周期为2个月
建设内容：建设1座轻钢喷漆房，建筑面积16200㎡，具体建设情况见下表。
表2-1主要建设内容
	工程类别
	主要内容
	工程规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	本项目生产车间建筑面积为16200㎡，全封闭，内设抛丸区，抛丸设备2台，一用一备，占地面积为1400㎡；焊接区，占地面积为2800㎡；喷漆区，占地面积为500㎡；晾干区，占地面积为1000㎡；成品装配区，占地面积为5000㎡；位于成品区设置一座危险废物暂存库，占地面积为12㎡、设置一座10㎡的一般工业固体废物暂存间，占地面积为10㎡。
	生产车间依托，内部为新建

	公辅工程
	油漆暂存区
	位于喷漆房内划分20㎡设置桶装油漆暂存区。
	新建

	
	危险废物暂存库
	位于生产车间内设置一座12m²的全封闭危险废物暂存库，用于本项目产生的危险废物暂存。
	新建

	
	一般工业固体废物暂存间
	位于生产车间的成品储存区域设置10㎡的一般工业固体废物暂存间，用于本项目产生的一般工业固体废物暂存。
	新建

	
	生活办公区
	本项目新建1座生活办公区，建筑面积540㎡，用于日常的职工生活办公使用。
	新建

	公用工程
	供电
	本项目供电采用园区供电系统进行统一供电。
	依托

	
	供水
	由市政供水管网进行提供。
	依托

	
	排水
	本项目生活污水直接排入市政污水管网进行处理。
	依托

	
	供暖
	本项目喷漆房无需供热。生活办公区供暖采用市政集中供暖。
	依托

	环保工程
	废气治理
	抛丸废气：抛丸清理过程中的废气采用集气罩收集后，经袋式除尘器处理后，加装1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	新建

	
	
	焊接废气：经移动式焊接烟尘净化器净化处理后无组织排放。
	

	
	
	喷漆废气：喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，加装1根15m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	废水治理
	生活污水直接排入市政污水管网处理，不外排，无生产废水。
	/

	
	噪声治理
	采用低噪设备、减振基础、厂房隔声。
	新建

	
	固体治理
	一般工业固体废物：袋式除尘器产生的除尘灰，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用。
危险废物：废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、废油桶分类收集后暂存在危险废物暂存库，定期交由有资质单位进行处置。
生活垃圾：生活垃圾由厂区内的垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门统一处理。
	新建

	
	防渗
	重要防渗区：喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。
一般防渗区：生产车间除去喷漆区、危险废物暂存库其他位置采用一般防渗，防渗措施采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。
简单防渗区：生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。
	新建


2、主要设备
本项目主要机械设备如下：
表2-2设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	举升机
	QD-150/40T
	1
	台
	

	2
	空压机
	MM110ROTARY
	1
	台
	

	3
	抛丸机
	Q37100/Q3220
	2
	台
	一用一备

	4
	袋式除尘器
	LCM-D/G型
	1
	台
	

	5
	手持喷枪
	HBCY-SES
	2
	台
	

	6
	移动式焊接烟尘净化器
	YH-HJ
	1
	套
	

	7
	高压油漆喷涂机
	ASM
	1
	套
	

	8
	干式过滤器
	SJ-000314
	1
	套
	

	9
	过滤棉
	/
	1
	套
	

	10
	二级活性炭吸附箱
	3500×1700×2200mm
	1
	套
	

	11
	风机
	5000m³/h
	1
	套
	

	12
	测膜仪
	F3-S980
	1
	套
	


3、原辅材料
（1）水性防锈漆用量计算
①水性防锈漆用量计算采用以下公式计算：
M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）
其中：M－漆总用量（t/a）；
ρ－密度（g/cm³）；
δ－涂层厚度（μm）；
s－涂装总面积（㎡/a）；
η－漆组分所占总漆比例（%）；
NV－原漆中的体积固体份（%）；
ε－上漆率。
②参数选定
项目所用水性防锈漆参数如下。
表2-3本项目水性漆组分质量一览表
	类型
	油漆密度g/cm³
	涂层厚度μm
	NV油漆中体积固体份%
	ε上漆率%

	水性面漆
	1.10
	100
	75
	65

	水性底漆
	1.50
	50
	70
	65


表2-4本项目水性漆组分质量一览表
	类型
	工件数量（台/套/a）
	单个面积（㎡）
	s总面积（㎡/a）
	ρ油漆密度g/cm³
	δ涂层厚度
μm
	油漆中体积固体份NV%
	ε上漆率%

	水性面漆
	液压支架
	300
	35
	10500
	1.10
	100
	75
	65

	
	刮板机
	200
	30
	6000
	1.10
	100
	75
	65

	
	破碎机
	150
	30
	4500
	1.10
	100
	75
	65

	
	立柱
	250
	35
	8750
	1.10
	100
	75
	65

	
	千斤顶
	300
	30
	9000
	1.10
	100
	75
	65

	水性底漆
	液压支架
	300
	35
	10500
	1.50
	50
	70
	65

	
	刮板机
	200
	30
	6000
	1.50
	50
	70
	65

	
	破碎机
	150
	30
	4500
	1.50
	50
	70
	65

	
	立柱
	250
	35
	8750
	1.50
	50
	70
	65

	
	千斤顶
	300
	35
	9000
	1.50
	50
	70
	65

	
	液压支架
	300
	20
	9000
	1.50
	50
	70
	65


根据建设单位提供资料，根据上述公式计算如下：
水性底漆：
M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）=1.5×50×（10500+6000+4500+8750+9000）×100%×10-6⁄/（70%×65%）=6.39t/a。
水性面漆：
M=ρδsη×10-6⁄（NV·ε）=1.1×100×（10500+6000+4500+8750+9000）×100%×10-6⁄/（75%×65%）=8.74t/a。
经计算，项目油漆用量分别为底漆6.39t/a、面漆8.74t/a，合计总量为15.13t/a。
③计算结果
项目所用水性防锈漆量计算结果如下。
表2-5本项目水性漆用量计算结果一览表
	类型
	年消耗量
	单位
	来源
	物料状态

	水性面漆
	8.74
	t/a
	外购
	水性醇酸调合漆

	水性底漆
	6.39
	t/a
	外购
	水性钢结构漆


项目所用水性防锈漆为无溶剂的底面合一漆，根据设备颜色的不同，直接购买调制好的不同颜色的混合漆，使用时直接喷涂在设备表面即可。水性漆消耗量如下。
表2-6原材料消耗一览表
	原辅料
	年用量（t）
	最大储存量（t）
	备注

	水性漆
	15.13
	2.0
	液态，25kg/桶


原料水性漆质量指标参照执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中4.要求-表1水性涂料中VOC含量的要求：工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOC含量的要求为底漆≤250g/L，面漆≤300g/L。
为进一步了解项目所用水性漆理化指标，建设单位委托陕西省产品质量监督检验研究院对所用水性面漆、底漆进行化验，根据化验结果（见附件3），对照《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中表1，可知项目所用水性面漆为水性涂料。具体见下表。
表2-8项目所用水性漆化验结果及对比结果
	原材料
	化验结果（VOC含量）
	标准
	对比结果

	水性漆面漆
	73g/L
	≤300g/L
	水性涂料

	水性漆底漆
	51g/L
	≤250g/L
	水性涂料


表2-9漆料原辅材料理化性质一览表
	序号
	物质名称
	理化性质及毒性
	备注

	1
	水性醇酸调合漆
	物理性质
外观：均匀流体，无硬块。
颜色：可提供多种颜色选择，如黑色、白色、海兰、孔雀兰、中兰、大红、紫红、橘红、中黄、中绿、中灰等。
气味：无刺激性气味。黏度：施工黏度（涂-4杯）为40-60s（25℃）。
细度：≤30μm。
固体含量：≥40%。
干燥时间：表干≤1h（25℃-30℃），实干≤24h（25℃-30℃），也可低温烘烤，100℃×15min。
比重：约1.2～1.32。
闪点：36℃。
光泽：具有较好的光泽23。
附着力：漆膜附着力强，≤1级（3天）。
硬度：铅笔硬度（7天）≥1H。
耐水性：≥168小时。
耐碱性：≥24小时。
耐酸性：≥24小时。
耐汽油性：≥12小时。
耐盐水性：≥168小时。
耐冻融性：良好，可循环5次。
耐中性盐雾性：≥96小时（25℃，白板，切割线一侧2mm外，通过一级）。
耐人工气候老化性：≥200小时
化学性质
分散介质：以水为分散介质。
成分：由水性醇酸树脂、颜料、填料、助剂、去离子水等组成。
环保性：不含有毒有害物质，如甲苯、乙苯、二甲苯等苯系物，甲醛、重金属含量低于国家标准，VOC含量≤300g/L，符合环保要求。
施工性：可采用刷涂、滚涂、喷涂和浸涂等多种施工方法，施工工具和容器可用水清洗。
配套性：可与各种水性面漆和溶剂型面漆配套使用。
危险性
燃烧性：不燃。
毒性：对人体无毒害。
	水性漆

	2
	水性钢结构漆
	物理性质
外观：通常为均匀流体，无硬块。
颜色：可根据需求提供多种颜色，如灰色、铁红色等。
气味：低气味或无刺激性气味。
黏度：适中，便于施工。
固体含量：较高，一般在40%以上。
干燥时间：表干较快，实干时间适中。
光泽：具有一定的光泽度，可根据需求选择。
附着力：对钢结构表面附着力强。
硬度：漆膜硬度适中。
耐水性：良好，能防止水分侵蚀。
耐候性：能抵抗自然环境侵蚀。
化学性质
分散介质：以水为分散介质，环保。
成分：由水性树脂、防锈颜料、助剂、水等组成。
环保性：VOC含量低，符合环保要求。
施工性：可采用多种施工方法，施工方便。
配套性：可与多种面漆配套使用。
毒性
低毒性：水性钢结构漆以水为稀释剂，毒性较低，对人体危害小。
VOC含量：VOC含量低，减少了对环境和人体的影响。
无害物质：不含有毒有害物质，如苯、甲苯等，符合安全标准。
	水性漆


4、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员共计45人，8小时工作制，年运行天数265天，即为2120h。
5、公用工程
（1）给水工程
本项目用水主要生活用水，无生产用水，生活用水由市政自来水提供。
本项目劳动定员为45人，按照《行业用水定额》（DB15/T385-2020）生活用水量按照60L/（人·d）计，则本项目生活用水量为2.7m³/d，715.5m³/a。
（2）排水工程
本项目废水主要为生活污水，生活污水产生量按生活用水量的80%计，则生活污水产生量为2.16m³/d，即为572.4m³/a。产生的生活污水直接排入市政污水管网。
（3）供电
本项目供电采用园区供电系统进行统一供电，年用电量30kW·h/a。
（4）供热
本项目喷漆房无需供热，生活办公区供暖采用市政集中供暖。
6、平面布置
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区新建1个全封闭生产车间，内设抛丸区、焊接区、喷漆区、晾干区、成品装配区、危险废物暂存库。
项目生产布局简单，生产工艺简单，主要生产设备集中布置，有利于生产，项目在各个产污节点均设有废气收集系统收集产生的废气进行治理。
生产车间内已进行明确的功能区划分，项目厂区分块合理；生产车间内的生产设备按照生产流程合理布置，各种设备之间保持有一定的安全距离，预留足够的废气治理场地空间。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，按各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理，节省用地，有利生产，方便管理。
厂区按照“合理分区、工艺流程、物流短接”的原则，并结合生产工艺，综合考虑环保、安全等要求对厂区进行了合理布置。企业在功能单元方面，做到了功能完整、分区合理明确，有利于提高企业生产效率和环境管理可操作性。在生产、办公、仓储区分明显，避免相互干扰影响。从环境影响角度而言，项目总平面布置可行。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产污环节分析
1、施工期工艺流程
本项目施工期间，主要是对租赁的厂房进行内部改造，所以施工期主要是装饰工程、设备安装等工序，会产生一定的噪声、扬尘及废气、固体废物、污水等，其排放量随工序和施工强度不同而变化。该项目施工期工艺流程如下图所示。施工期具体的工艺流程及产生的污染见图2-1。
[image: ]
图2-1施工流程及产物节点图
2、施工期产排污环节
（1）废气：运输车辆排放的废气。
（2）废水：废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。
（3）噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。
（4）固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。
二、运营期工艺流程及产污环节分析
1、工艺流程
本项目主要处理煤矿在用设备，经喷漆前的表面处理、焊接后，进行喷漆处理。根据项目特点将工艺流程及排污环节叙述如下：
（1）抛丸处理
抛丸处理是喷漆前的重要准备工作，主要用于清除工件表面的锈蚀、氧化皮和其他杂质，以提高漆膜的附着力和表面质量。将待处理的工件放置在抛丸机的工作台上，确保工件固定牢固。启动抛丸机，通过高速旋转的抛丸轮将钢丸或其他磨料投射到工件表面，冲击和摩擦作用去除表面的锈蚀和杂质。抛丸完成后，对工件表面进行检查，确保表面清洁、无油污和锈斑。抛丸清理过程中的废气采用集气罩收集后，经袋式除尘器处理后，最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
（2）焊接过程
焊接是将金属部件连接在一起的关键步骤，确保结构的稳固性和完整性。清理焊接区域的油污和锈斑，对部件进行定位和固定，确保焊接精度。选择合适的焊接方法和参数，如电流、电压、焊接速度等，进行焊接作业。对焊接部位进行外观检查和必要的无损检测，确保焊接质量符合要求。焊接过程中产生的废气经移动式焊接烟尘净化器处理后最终无组织排放。
（3）喷漆过程
将调制好的漆料通过喷枪均匀喷涂在工件表面，进行自动喷漆，确保涂层均匀和质量稳定。喷漆完毕后的部件置于晾干区，静置7h（表干3h，实干4h），进行自然晾干，晾干后即得成品。喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。喷漆完毕后的各部件运至煤矿采区进行组织后投入使用。对干燥后的工件进行检验，检查涂层的颜色、厚度、附力和表面质量，确保符合质量标准。
[image: C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/wps.egMohXwps]
图2-2项目工艺流程图
2、产排污环节
运营期主要产排污环节见下表。
表2-10项目污染源、污染物汇总一览表
	序号
	污染物类型
	编号
	污染物产生环节
	主要污染物
	产生与排放特征

	1
	废气
	G
	抛丸废气
	颗粒物
	间断

	
	
	
	焊接废气
	颗粒物
	间断

	
	
	
	喷漆废气
	非甲烷总烃、颗粒物
	间断

	2
	固废
	S
	袋式除尘器
	除尘灰
	间断

	
	
	
	喷漆过程
	废漆桶
	间断

	
	
	
	喷漆过程
	废漆渣
	间断

	
	
	
	干式过滤器
	废纸壳（含废漆渣）
	间断

	
	
	
	过滤棉过滤
	废过滤棉（含废漆渣）
	间断

	
	
	
	活性炭吸附箱
	废活性炭
	间断

	
	
	
	机械设备运行、维修过程
	废机油
	间断

	
	
	
	机械设备运行、维修过程
	废油桶
	间断

	3
	噪声
	N
	机械设备运行
	噪声
	间断




	与项目有关的现有环境污染问题
	本项目租赁鄂尔多斯市北创制造有限公司现有空闲厂房，出租方鄂尔多斯市北创制造有限公司是一家从事电线制造、电缆制造、电线经营等业务的公司，成立于2010年9月19日，公司坐落在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇现代装备制造基地。2014年6月30日，原鄂尔多斯市环境保护局出具《关于鄂尔多斯市西北电缆有限公司特种电缆及矿用救生舱生产项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2014〕111号），于2014年9月25日，对项目进行验收，取得《鄂尔多斯市西北电缆有限公司关于特种电缆及矿用救生舱生产项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2014〕28号），项目现由鄂尔多斯市北创制造有限公司运营，现正处于正常运行阶段。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“四十四、房地产业97标准厂房”不涉及环境敏感区的无需进行环境影响评价。根据现场勘查，项目区遗留少量建筑垃圾，建议及时清理，合理处置。
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	一、环境空气质量现状
1、区域环境质量达标分析
根据2025年5月29日内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平。本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，则项目所在区域为达标区。
2、其他污染物环境质量现状监测
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。本项目运营期特征污染物是非甲烷总烃、TSP。
TSP、非甲烷总烃引用《内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021-2035年）江苏产业园环境影响评价》现状监测数据，引用监测数据由内蒙古华清环境检测有限公司于2023年11月12日至2023年11月18日连续7天在距项目厂址引用点位于厂址东南侧950m处对TSP、非甲烷总烃进行采样，基本信息见表3-1。
表3-1大气环境现状监测布点及监测因子分布情况
	序号
	监测点名称
	监测项目

	G1
	东北侧1.2km
	TSP、非甲烷总烃


②监测因子
根据工程性质，确定监测因子为TSP、非甲烷总烃。
③监测布点
引用1个监测点位位于引用点位于厂址东南侧950m处。
④监测时间及频次
监测时间：连续监测7天，采样时间为2023年11月12日至2023年11月18日。
监测频次：监测时间为连续监测3天，TSP每天连续采样不少于24h，非甲烷总烃每小时至少有45min的采样时间。同时观测风向、风速、全云量等气象条件。
⑤监测方法
环境空气质量现状监测采取的分析方法见表3-2。
表3-2大气污染物分析方法一览表
	序号
	检测项目
	检测方法及来源
	检出限
	仪器设备型号及名称（管理编号）
	仪器管理编号

	1
	总悬浮颗粒物
	《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）
	7μg/m³
	恒温恒湿称重系统RG-AWS10
电子天平十万分之一PX125DZH
	NHQ-S-043
NHQ-S-011

	2
	非甲烷总烃
	《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》（HJ604-2017）
	0.07mg/m³
	气相色谱仪V5000
	NHQ-S-137


⑥监测结果
表3-3气象条件
	采样时间
	风向（方位）
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（kPa）

	2023.11.12
	02:00
	西北
	1.3
	-9.3
	864.1

	
	08:00
	西北
	1.2
	-7.2
	863.7

	
	14:00
	西北
	1.3
	-1.5
	863.2

	
	20:00
	北
	1.2
	-7.5
	863.6

	2023.11.13
	02:00
	西
	1.5
	-5.2
	863.2

	
	08:00
	西北
	1.2
	-4.5
	863.1

	
	14:00
	西北
	1.3
	3.5
	862.7

	
	20:00
	西北
	1.2
	-2.3
	863.0

	2023.11.14
	02:00
	西北
	1.3
	-3.5
	863.0

	
	08:00
	西
	1.2
	-2.4
	862.7

	
	14:00
	西北
	1.2
	6.2
	862.0

	
	20:00
	西
	1.3
	-1.3
	862.8

	2023.11.15
	02:00
	西
	1.2
	0.2
	862.5

	
	08:00
	西
	1.5
	0.7
	862.6

	
	14:00
	西北
	1.2
	1.5
	862.4

	
	20:00
	西北
	1.2
	-4.3
	862.9

	2023.11.16
	02:00
	西北
	1.3
	-4.5
	863.1

	
	08:00
	西北
	1.7
	-6.2
	863.5

	
	14:00
	西
	1.2
	1.5
	862.6

	
	20:00
	西北
	1.5
	-1.7
	862.7

	2023.11.17
	02:00
	西
	1.2
	-3.2
	863.0

	
	08:00
	西
	1.5
	-4.8
	863.2

	
	14:00
	西北
	1.2
	5.2
	862.5

	
	20:00
	西北
	1.2
	-1.3
	862.9

	2023.11.18
	02:00
	西北
	1.5
	-2.3
	863.1

	
	08:00
	西北
	1.5
	-1.3
	862.9

	
	14:00
	西
	1.7
	8.2
	862.1

	
	20:00
	西北
	1.2
	0.3
	862.7


表3-4环境空气监测结果（1）
	检测点位
	引用点位于厂址东南侧950m处
E109°49′20.27″，N39°31′45.14″

	检测项目
	总悬浮颗粒物（单位：ug/m³）

	采样时间
	样品编号
	检测结果
	执行标准限值
	评价结论

	2023.11.12
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-001
	224
	300
	达标

	2023.11.13
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-002
	213
	
	达标

	2023.11.14
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-003
	264
	
	达标

	2023.11.15
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-004
	218
	
	达标

	2023.11.16
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-005
	220
	
	达标

	2023.11.17
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-006
	179
	
	达标

	2023.11.18
	24小时值
	WT202379HQ03-TSP-007
	188
	
	达标

	备注
	参考标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中总悬浮颗粒物24小时平均二级浓度限值要求


表3-5环境空气监测结果（2）
	检测点位
	引用点位于厂址东南侧950m处
E109°49′20.27″，N39°31′45.14″

	检测项目
	非甲烷总烃（单位：mg/m³）

	采样时间
	样品编号
	检测结果
	执行标准限值
	评价结论

	2023.11.12
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-001～004
	0.23
	2.0
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-005～008
	0.23
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-009～012
	0.23
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-013～016
	0.23
	
	达标

	2023.11.13
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-017～020
	0.22
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-021～024
	0.24
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-025～028
	0.26
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-029～032
	0.24
	
	达标

	2023.11.14
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-033～036
	0.23
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-037～040
	0.23
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-041～044
	0.22
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-045～048
	0.23
	
	达标

	2023.11.15
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-049～052
	0.22
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-053～056
	0.23
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-057～060
	0.22
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-061～064
	0.22
	
	达标

	2023.11.16
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-065～068
	0.22
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-069～072
	0.22
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-073～076
	0.22
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-077～080
	0.24
	
	达标

	2023.11.17
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-081～084
	0.22
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-085～088
	0.22
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-089～092
	0.23
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-093～096
	0.22
	
	达标

	2023.11.18
	02:00
	WT202379HQ03-FZ-097～100
	0.22
	
	达标

	
	08:00
	WT202379HQ03-FZ-101～104
	0.23
	
	达标

	
	14:00
	WT202379HQ03-FZ-105～108
	0.22
	
	达标

	
	20:00
	WT202379HQ03-FZ-109～112
	0.22
	
	达标

	备注
	参考标准：《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）标准限值


根据检测结果显示，本项目厂址下风向总悬浮颗粒物（TSP）日均值现状检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃1h浓度平均值满足《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）标准限值，项目区域大气环境质量良好。
[image: ]
图3-1引用检测点位与本项目的关系图
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次不对声环境质量现状进行评价。
3、地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。本项目喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。生产车间除去喷漆区、危险废物暂存库其他位置采用一般防渗，地面均采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。且项目不产生生产废水，生活污水直接排入市政污水管网进行处置，不外排，废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、废油桶分类收集后暂存在危险废物暂存库，定期交由有资质单位进行处置。生活垃圾统由厂区内的垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门统一处理。本项目生产运行过程中产生的污染物均得到妥善处置，本项目对周围环境影响较小，因此，不进行地下水以及土壤环境质量现状监测。

	环境
保护
目标
	根据现场勘查，本项目所在区域及其附近没有自然保护区、水源地、重点文物（不占文物文件见附件5）、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征，本次调查重点保护对象为调查范围内的村庄散户（居民点），主要保护目标见表3-2。
表3-2环境保护目标一览表
	环境要素
	环境保护对象名称
	方位
	与本项目距离（m）
	规模
	环境功能区划

	环境空气
	项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

	声环境
	项目外50m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准

	水环境
	项目外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温水等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准




	污染
物排
放控
制标
准
	一、大气污染物排放标准
本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。 
表3-4本项目施工期废气排放标准一览表
	时期
	污染物
	排放标准值
	标准来源

	施工期
	颗粒物
	1.0mg/m³
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放监控浓度限值。


运营期喷漆过程中产生的有组织废气颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级排放限值要求。抛丸过程中产生的有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级排放限值要求，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中无组织排放限值要求，厂区内有机废气无组织排放监控点浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。
表3-3废气污染物综合排放标准
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m³）
	排气筒高度（m）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放监控浓度

	
	
	
	
	监控点
	浓度（mg/m³）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0

	非甲烷总烃
	120
	
	10
	
	4.0


表3-4《挥发性有机物无组织排放控制标准》排放限值
	污染物
	排放限值（mg/m³）
	特别排放限值（mg/m³）
	限制含义
	无组织排放监控位置

	NMHC
	10
	6
	监控点处1h平均浓度
	在厂房外设置监控点

	
	30
	20
	监控点处任意一次浓度值
	


二、噪声排放标准
本项目施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值详见下表。
表3-5《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
	噪声限值Leq[dB(A)]

	昼间
	夜间

	70
	55


表3-6《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	类别
	昼间dB（A）
	夜间dB（A）

	3类标准限值dB（A）
	65
	55


三、固体废物排放
一般固体执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定要求。危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准要求。

	总量
控制
指标
	根据国家的相关规定，现阶段我国进行总量控制的指标为SO2、NOX和COD、NH3-N四项。
根据自治区“十四五”环境保护规划，将VOCs新纳入总量控制指标。
本项目无生产废水，生活污水排入市政污水管网。因此无需申请COD、NH3-N总量控制指标。
根据工程分析，本项目非甲烷总烃排放量为0.06t/a。
综上所述，本环评提出总量控制指标，具体见下表。
表3-7本项目总量控制指标
	项目
	VOC

	排放量（t/a）
	0.06






四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目在现有厂房内进行生产活动。项目施工期只对厂房进行简单的装修、旧设备的拆卸、新设备的安装，污染物产生量较小，通过对施工现场定期洒水抑尘、合理安排施工作业时间，加强施工管理等措施后，项目施工期污染物不会对周围环境产生明显影响。
一、施工期大气环境影响分析
施工期厂房装修会产生一定量的废气，若处置不当，不采取有效的防治措施，会对施工人员的身体健康产生不利影响，甚至因为装修废气不能有效散发出去，导致室内空气污染。因此建设单位须采取有效的防治措施将上述影响降至最低。具体如下：
（1）装修过程要加强室内通风，刷环氧地坪，墙体上刷涂料的时候会产生有机废气，应加强通风，便于气体扩散，以免对施工人员造成影响。
（2）加强施工队伍的管理，提升施工人员自身素质，做到有序施工、文明施工，减少施工期环境污染影响。
（3）项目建设过程中车辆进出场地低速慢行，大风天停止施工等措施，扬尘产生量得到明显降低。加之本项目无土建工程量，施工周期短，项目施工对周边环境影响较小。
二、施工期噪声环境保护措施
本项目施工期噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。根据施工主要的噪声源有：电锯、设备等。此外在整个施工过程中，以重型卡车为主的运输车辆所产生的交通噪声。项目200m范围内无居民等敏感点，施工期产生的噪声对当地环境影响不大。
三、施工期水环境保护措施
本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。施工人员雇用当地居民，不设置施工营地。生活污水主要为施工队伍的盥洗废水，盥洗废水中主要污染物为COD、NH3-N及SS，施工人员生活污水依托当地居民现有卫生设施解决。施工废水集中收集，定期排至临时沉淀池沉淀后回用于施工和厂区绿化。
四、施工期固废环境保护措施
施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的土方和生活垃圾。工程厂区地势平坦、无大型构筑物，挖方大部分用于回填地基，剩余部分用于厂区沟坑的填埋及厂区的平整；建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；生活垃圾产生量较小，暂存于垃圾箱，定期交由环卫部门处置。

	运营期环境影响和保护措施
	一、运营期环境影响分析
1、废气源强核算
（1）抛丸废气
本项目抛丸工序在全封闭生产车间内进行，利用抛丸机对喷漆设备进行抛丸处理，清除表面的锈迹保证表面质量。本项目设置2台抛丸机，一备一用，根据建设单位提供资料，本项目年处理约12000吨工件进行抛丸处理，采用半自动机械进行抛丸。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号，机械行业系数手册，06预处理-抛丸的产污系数按2.19kg/（吨-原料）计，工业废气量为8500立方米/吨-原料，则工业废气量为10200万m³/a，颗粒物产生量为26.28t/a，生产车间全封闭，抛丸粉尘经集气罩收集后，通过管道连接至袋式除尘器，处理后通过一根15m高排气筒（DA001）排放。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》06预处理-抛丸，末端治理技术采用袋式除尘时，治理效率可达95%，集气罩收集效率按90%计，袋式除尘器处理效率为95%，抛丸工序年工作时长为2120h。经计算，颗粒物排放量为26.28×0.9×（1-95%）=1.18t/a，排放浓度为11.57mg/m³，排放速率为0.56kg/h，抛丸过程中产生的颗粒物有组织排放浓度计排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值。
抛丸无组织颗粒物排放量为2.63t/a，抛丸无组织颗粒物排放速率为1.24kg/h，无组织颗粒物排放量较小，在全封闭生产车间内逸散。
（2）焊接废气
本项目焊接过程在全封闭生产车间内进行，主要用于将金属部件连接在一起，形成稳固的结构。根据建设单位提供资料，本项目年处理约8000吨工件进行抛丸处理，采用半自动机械进行焊接。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号，机械行业系数手册，09焊接-药芯焊丝，工业废气量为2130193立方米/吨-原料，颗粒物产污系数按20.5kg/（吨-原料）计，则工业废气量为17041544000m³/a，颗粒物产生量为164t/a，生产车间全封闭，产生的焊接废气经过移动式焊接烟尘净化器净化处理后无组织排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》09焊接-药芯焊丝，末端治理采用移动式净化器处理时，处理效率可达95%，则本项目颗粒物排放量为164×（1-95%）=8.2t/a，颗粒物排放量为排放浓度为0.48mg/m³，年工作时长为2120h，排放速率为3.87kg/h，焊接过程中产生的颗粒物最终以无组织形式逸散。
（3）喷漆工艺（含底漆喷涂、面漆喷涂、自然晾干）产生的有机废气
本项目喷漆、晾干在密闭的喷漆房内进行，喷漆和晾干过程会产生喷漆废气，主要污染物为漆雾（即颗粒物）和挥发性有机物。
本项目主要使用原料水性漆质量指标参照执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中4.要求-表1水性涂料中VOC含量的要求：工业防护涂料-机械设备涂料-工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOC含量的要求为底漆≤250g/L，面漆≤300g/L，根据建设单位提供资料，底漆中固体份占70%，面漆中固体份占75%。原料成分含量情况表4-2。
表4-2油漆中挥发性有机物（以非甲烷总烃）含量情况表
	名称
	挥发成分
	年用量（t）
	挥发性有机物（t）
	固体分（t）

	底漆
	挥发性有机物：250g/L
	6.39
	1.60
	4.47

	面漆
	挥发性有机物：300g/L
	8.74
	2.62
	6.56

	合计
	15.13
	4.22
	11.03


本项目按最不利情况考虑，挥发性有机物全部挥发，污染因子为非甲烷总烃，则喷漆间喷漆工序非甲烷总烃产生量为4.22t/a，项目喷漆工序年运行2120h（年工作265d，每天8h），则非甲烷总烃产生速率分别为1.99kg/h。
喷涂过程中，未附着于工件上的固体份以漆雾形式散发，参考《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本次评价喷漆效率按65%计，则35%固体份转化成漆雾颗粒物，由此计算得喷漆工序漆雾产生量为3.86t/a，产生速率为：1.82kg/h。
②治理措施
本项目喷漆工序在全封闭生产车间内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。喷漆过程中产生的无组织废气经生产车间密闭、定期清扫后，可有效减少无组织废气对周围大气环境的影响。
③排放情况
喷漆过程中非甲烷总烃产生量为4.22t/a，颗粒物产生量为3.86t/a，喷漆废气经过负压收集至过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。负压收集系统收集效率为98%，“过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置”过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉处理有机废气的处理效率取值95%，二级活性炭吸附箱对挥发性有机废气的净化效率取值70%。则处理后非甲烷总烃排放量为0.06t/a，颗粒物排放量为0.06t/a，喷漆房每天工作8小时，年运行265天，年运行2120h，风机风量为5000m³/h，则非甲烷总烃排放浓度为5.66mg/m³，排放速率为0.03kg/h；颗粒物排放浓度为5.66mg/m³，排放速率为0.03kg/h。经计算本项目有组织喷漆废气颗粒物、非甲烷总烃排放速率、排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放限值标准要求。
未被收集的非甲烷总烃排放量为0.08t/a，排放速率为0.04kg/h；未被收集的颗粒物排放量为0.08t/a，排放速率为0.04kg/h，无组织废气经密闭生产车间，定期清扫，可有效减缓无组织废气对周围大气环境的影响。
2、废气治理措施可行性分析
（1）抛丸废气处理措施可行性分析
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号，机械行业系数手册，06预处理-抛丸，末端治理技术采用袋式除尘器处理，处理效率为95%，根据废气源强核算结果，抛丸过程中产生的颗粒物有组织排放浓度计排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值。故抛丸过程中产生的颗粒物废气处理措施是可行的。
（2）焊接废气处理措施可行性分析
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》生态环境部公告2021年第24号，机械行业系数手册，09焊接-药芯焊丝，末端治理采用移动式净化器处理时，处理效率可到95%，根据废气源强核算结果，焊接过程中产生的颗粒物有组织排放浓度计排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值。故焊接过程中产生的颗粒物废气处理措施是可行的。
（3）喷漆废气处理措施可行性分析
本项目喷漆废气处理措施采用通风装置引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附处理后经过15m高排气筒（DA002）排放。
a、干式过滤器（迷宫纸盒）过滤原理：
由于废气中含有粉尘及黏性物质，如果直接进入活性炭吸附系统会堵塞活性炭的空隙，导致吸附效率降低甚至失效，同时，由于活性炭使用寿命比较长，为了确保活性炭的吸附效果，通常在废气进入活性炭吸附设备后，采用过滤器将粉尘及黏性物质去除，并可去除喷漆废气中水分，过滤器通常采用高精度的碳纤维过滤棉，确保废气无粉尘和颗粒等。本项目采用干式过滤器过滤材质为高精度的碳纤维过滤棉，粉尘过滤效果明显，维护成本较低，便于拆卸和安装。过滤器维护保养方便。确保颗粒物含量不超过1mg/m³。
b、过滤棉吸附处理原理
过滤棉通常由多层不同纤维密度的纤维层组成，形成立体网状结构，当废气通过过滤棉时，较大的漆雾颗粒和部分粉尘会被拦截在过滤棉的孔隙中，从而有效降低废气中的颗粒物浓度。
干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉的组合对有机废气的处理效率可以达到较高水平。迷宫纸盒和过滤棉的多级过滤结构能够有效去除废气中的颗粒物和有机污染物，净化效率通常可以达到95%以上。本报告干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉的组合处理效率选取最小值，即95%计。
c、活性炭吸附处理原理
活性炭废气净化器是一种干式废气处理设备，选择不同填料可以处理多种不同废气，如苯类、酚类、醇类、醚类、酊类等有机废气和臭味。废气在风机的动力作用下，经过收集装置及管道进入主体治理设备—吸附器。吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500㎡/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。
活性炭微孔结构高度发达，使它具有很大的比表面积，由表面效应所产生的吸附作用是活性炭吸附最明显的特征之一。活性炭吸附主要有以下特点：
①活性炭是非极性的吸附剂，能选择吸附非极性物质；
②活性炭是疏水性的吸附剂，在有水或水蒸气存在的情况下仍能发挥作用；
③活性炭孔径分布广，能够吸附分子大小不同的物质；
④活性炭具有一定的催化能力；
⑤活性炭的化学稳定性和热稳定性优于硅胶等其他吸附剂。
活性炭吸附法工艺成熟，效果可靠，因此被广泛地应用于化工、喷漆、印刷、轻工等行业的有机废气治理。本项目利用活性炭吸附原理，将废气中的VOCs等有机废气进行净化处理。
活性炭吸附装置运行简便，操作简单，无特别技术要求。但活性炭吸附装置具有时效性，需定期更换，方可保持处理的有效性，因此，活性炭吸附装置的运行监管就显得尤为重要，根据活性炭运行情况及实际工程经验，该装置的运行监管措施包括：聘请专人对处理装置的运行管理；记录好首次装炭时间，每天巡视不低于3次，并详细记录运行情况；根据装炭量、有机废气去除量、理论饱和时间，制订活性炭更换时间表；因业务关系，负荷具有一定的起伏，活性饱和时间与已制订的更换时间表会有少量偏差，故应定期或不定期测试活性炭饱和情况，以及时更换；更换下来的废活性炭应妥善密封保存，定期交专业回收公司回收处理。更换活性炭的方式为：先更换靠近进气端（即活性炭装置内的前端）的一层活性炭，后面的活性炭层依次向前端移动，补充一层新活性炭层放置在后端。
二级活性炭吸附的处理效率由活性炭使用时间而定，一般在70%至95%之间，活性炭吸附器中的活性炭在使用一定时间达到饱和后，为保证其净化效果必须定期进行更换，本报告活性炭吸附处理效率选取一个中间值，即70%计算，因此项目有机废气经活性炭吸附处理后，处理效率可达到70%。
（2）无组织非VOCs废气治理措施可行性分析
本项目针对非甲烷总烃采取的防治措施与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析见下表。
表4-2本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求
	本项目实际建设内容
	相符性

	VOCs物料储存无组织排放控制要求
	VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中
	本项目油漆采用成品油漆，油漆均储存于密闭包装桶内。
	符合

	
	盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。
	本项目成品油漆桶存放于油漆暂存区，油漆桶加盖、封口，保持密闭，油漆暂存区位于生产车间内，位于室内，为全封闭，防雨防晒。
	符合

	工艺过程VOCs无组织排放控制要求
	VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统
	本项目喷漆过程中会产生挥发性有机物，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。
	符合


厂区内无组织排放的非甲烷总烃控制措施符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。
3、非正常工况
非正常工况是指车间废气处理设施运行出现事故，达不到设计要求时的处理效率。通过对该项目废气产生环节及主要污染物识别，综合考虑废气的环境影响和事故可能发生的概率，本环评非正常工况考虑废气治理设施全部失效。废气处理系统出现故障，一般有3种情况：停电、处理装置和风机出现故障，对生产异常情况，采取以下措施：
①如果全厂停电，停止生产，无污染物产生。为确保安全，立即疏散工作人员。
②风机出现故障时，立即停止污染源工序的生产，并及时维修风机。
③当废气处理设施出现故障时，应立即进行维修，并停止产污设备的生产。
本报告废气非正常排放考虑装置处理效率为0的情况，非正常排放情况及概率下表。
表4-3非正常工况下污染物排放情况汇总
	排气筒编号
	非正常工况原因
	污染物
	产生状况
	去除率％
	排放状况
	单次持续时间
	年发生频次

	
	
	
	速率kg/h
	产生量t/a
	浓度mg/m³
	
	速率kg/h
	排放量t/a
	浓度mg/m³
	
	

	DA001
	废气处理设施故障，处理效率为0
	颗粒物
	12.40
	26.28
	2479.25
	0
	12.40
	26.28
	2479.25
	1h
	1次

	DA002
	
	非甲烷总烃
	1.99
	4.22
	398.11
	
	1.99
	4.22
	398.11
	1h
	1次

	
	
	颗粒物
	1.82
	3.86
	364.16
	
	1.82
	3.86
	364.16
	1h
	1次


本项目在生产时应先运行废气治理设施，待设施正常运转后再启动生产设备，确保废气的达标排放。另生产设施与废气治理设施设置联动装置，即废气治理设施一旦故障，生产设备应立刻停机，以确保废气不会超标排放。
综上所述，项目废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值。在各项大气污染防治措施落实良好情况下，本项目产生大气污染物对周围环境空气质量影响较小。
二、水环境影响分析及防治措施
项目生产过程无生产废水排放，生活污水产生量为2.16m³/d，即为572.4m³/a。产生的生活污水直接排入市政污水管网。喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，渗透系数≤10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。生产车间除去喷漆区、危险废物暂存库其他位置采用一般防渗，防渗措施采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。采取如上措施后项目建设对水环境影响较小。
三、声环境影响和保护措施
1、噪声源强
本项目噪声主要来源于风机、喷枪等产生的噪声，噪声级约75～85dB（A）。
表4-4设备噪声声源一览表
	序号
	名称
	数量
	单位
	产生强度dB（A）
	降噪措施
	排放强度dB（A）

	1
	风机
	1
	台
	75
	减振基础、厂房隔声
	55

	2
	高压油漆喷涂机
	1
	台
	85
	
	65

	3
	举升机
	1
	台
	75
	
	55

	4
	空压机
	1
	台
	75
	
	55

	5
	抛丸机
	2（一用一备）
	台
	75
	
	55

	6
	袋式除尘器
	1
	台
	75
	
	55

	7
	手持喷枪
	2
	台
	75
	
	55

	8
	轨道车
	1
	套
	75
	
	55

	9
	移动式焊接烟尘净化器
	1
	套
	75
	
	55

	10
	高压油漆喷涂机
	1
	套
	75
	
	55

	11
	干式过滤器
	1
	套
	75
	
	55


2、预测模式
[bookmark: _Toc49161351]工业声源有室外和室内两种声源，预测模式如下：
（1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源参考位置处的声压级，预测点位置的声压级Lp（r）可按下式计算：
Lp（r）=Lp（r0）＋Dc-A
A=Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc
式中：Lp（r）——距离声源r处的倍频带声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
A——衰减，dB；
Dc——指向性校正，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Abar——声屏障引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
（2）室内点声源对场界噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：
Lp2=Lp1-（TL+6）
式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
Lp1=LW+10lg（Q/4πr2+4/R）
式中：Lp1—室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
Lw—声源的倍频带声功率级，dB；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；
Q—指向性因子；
R—房间常数，R=Sa/（1－a），S为房间内表面面积，㎡，a为平均吸声系数。
②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）
式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw=Lp2（T)+10lgS
然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。
⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为[image: ]，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为[image: ]。预测点的声级按照下述公式进行预测：
当[image: ]时，[image: ]（即按面声源处理）；
当[image: ]时，（即按线声源处理）；
当[image: ]时，（即按点声源处理）；
（3）计算噪声贡献值
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


Leqg=10Lg[（]
式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
（4）计算噪声贡献值
预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leq----噪声源贡献值与背景噪声叠加值，dB（A）；
Leqg----建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
Leqb----预测点的背景值，dB（A）。
3、噪声预测结果及评价
根据预测方法，对项目运行后厂界噪声贡献值进行预测，预测结果见表4-5。
表4-5噪声预测结果
	监测点位
	昼间
	夜间

	
	贡献值
	现状值
	预测值
	标准
	达标情况
	贡献值
	现状值
	预测值
	标准
	达标情况

	东厂界
	32.28
	54.00
	54.03
	65
	达标
	29.57
	44.00
	44.15
	55
	达标

	南厂界
	39.13
	53.00
	53.17
	65
	达标
	38.89
	45.00
	45.95
	55
	达标

	西厂界
	36.07
	52.00
	52.11
	65
	达标
	35.26
	45.00
	45.44
	55
	达标

	北厂界
	40.22
	52.00
	52.28
	65
	达标
	39.99
	43.00
	44.76
	55
	达标


由预测结果可知，厂界噪声昼间预测值在52.11~54.03dB（A）之间，夜间预测值在44.15~45.95dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。因此，本项目噪声不会对周围声环境产生明显影响。
四、固体废物
1、固体废物来源及产生情况
本项目固体废物主要包括一般工业固体废弃物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物包括袋式除尘器收集的除尘灰，定期收集暂存于一般工业固体废物暂存间内，定期外售综合利用；危险废物主要包括生产过程产生的废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、废油桶分类收集后暂存在危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置。生活垃圾统由厂区内的垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门统一处理。具体产生情况如下。
（1）生活垃圾
本项目劳动定员共计45人，年工作265天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则本项目生活垃圾产生量为5.96t/a，产生的生活垃圾由垃圾桶统一收集后，由当地环卫部门定期清运。
（2）一般工业固体废物
除尘灰：本项目除尘灰产生量为22.47t/a，产生的除尘灰暂存于厂区内的一般工业固体废物暂存间内，定期外售综合利用。
（3）危险废物
①废纸壳（含废漆渣）
根据建设单位提供资料，干式过滤器（迷宫纸盒）6个月更换一次，单次产生量约0.05t/次，即0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废纸盒属于危险废物，危险废物编号为HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
②废过滤棉（含废漆渣）
根据建设单位提供资料，过滤棉6个月更换一次，单次产生量约0.05t/次，即0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废过滤棉（含废漆渣）属于危险废物，危险废物编号为HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
③废活性炭
本项目设置二级活性炭吸附装置处理有机废气，采用颗粒状活性炭，根据《工业通风》（第四版），活性炭颗粒的吸附有机废气饱和率约为23%，即1kg活性炭可以吸附0.23kg的有机废气，本项目吸附的有机废气量为0.40t/a，需要的活性炭为1.74t/a，选用的活性炭吸附箱活性炭容量均为0.5t，则活性炭每年更换2次，更换下的废活性炭量为2t/a，暂存于危险废物暂存库，定期交由有资质单位清运。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于“HW49其他废物”，危险废物代码为900-039-49（烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）），暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
④废漆渣
废漆渣产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废漆渣属于危险废物，危险废物编号为HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
⑤废漆桶
本项目涂料使用过程会产生废漆料桶，涉及的漆料包括底漆、面漆等，漆料桶规格为25kg/桶，废油漆桶重量为1.5kg/桶，废漆桶年产生量约0.17t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废漆桶属于危险废物，危险废物编号为HW49，废物代码为900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
⑥废机油
运营期设备维修过程中会产生一定量的废机油，根据建设单位提供资料，本项目废机油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危险废物编号为HW08，废物代码为900-214-08，暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
⑦废油桶
运营期设备维修过程中会产生一定量的废机油，根据建设单位提供资料，本项目废机油产生量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于危险废物，危险废物编号为HW49，废物代码为900-041-49，暂存危险废物暂存库内，定期交有资质的单位处理。
表4-6固废产生情况一览表
	序号
	固废名称
	产生工序
	形态
	主要成分
	危险特性鉴定方法
	废物类别
	废物代码
	产生量t/a
	处置措施

	生活垃圾

	1
	生活垃圾
	职工生活
	固体
	/
	/
	/
	/
	5.96t/a
	产生的生活垃圾由垃圾桶统一收集后，由当地环卫部门定期清运。

	一般固废

	1
	除尘灰
	袋式除尘器
	固体
	除尘灰
	/
	/
	/
	22.47t/a
	暂存于厂区内的一般工业固体废物暂存间内，定期外售综合利用

	危险废物

	1
	废纸壳（含废漆渣）
	生产运行
	固体
	废漆渣
	《国家危险废物名录》（2025年版）
	HW49
	900-041-49
	0.1t/a
	暂存于危险废物暂存库，定期由具有危险废物处理资质公司统一收集、贮存。


	2
	废过滤棉（含废漆渣）
	
	固体
	废漆渣
	
	HW49
	900-041-49
	0.1t/a
	

	3
	废活性炭
	
	固体
	废活性炭
	
	HW49
	900-039-49
	10t/a
	

	4
	废漆渣
	
	固体
	废漆渣
	
	HW49
	900-041-49
	0.5t/a
	

	5
	废漆桶
	
	固体
	废漆渣
	
	HW49
	900-041-49
	0.17t/a
	

	6
	废机油
	设备维修
	固体
	废机油
	
	HW08
	900-214-08
	0.1t/a
	

	7
	废油桶
	
	固体
	废机油
	
	HW49
	900-041-49
	0.1t/a
	


表4-7建设项目危险废物贮存场所基本情况样表
	序号
	贮存场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	分区
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存
周期

	1
	危险废物暂存库
	废纸壳（含废漆渣）
	HW49
	900-041-49
	分区一
	12㎡
	桶装
	0.1t/a
	12月

	2
	
	废过滤棉（含废漆渣）
	HW49
	900-041-49
	分区一
	
	桶装
	0.1t/a
	12月

	3
	
	废活性炭
	HW49
	900-039-49
	分区二
	
	桶装
	0.1t/a
	4月

	4
	
	废漆渣
	HW49
	900-041-49
	分区一
	
	桶装
	0.2t/a
	3月

	5
	
	废漆桶
	HW49
	900-041-49
	分区一
	
	桶装
	0.2t/a
	12月

	6
	
	废机油
	HW08
	900-214-08
	分区三
	
	桶装
	0.1t/a
	12月

	7
	
	废油桶
	HW49
	900-041-49
	分区一
	
	桶装
	0.1t/a
	12月


2、固体废弃物环境管理
（1）生活垃圾
本项目产生的生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门统一清运处理，生活垃圾应按照规定进行收集、管理、运输及处置：
①建立生活垃圾分类日常管理制度；
②按照规定设置生活垃圾分类收集点位，配备收集容器并保持正常使用，收集容器出现破旧、污损或者数量不足的，应当及时维修、更换、清洗或者配备；
③建立生活垃圾分类收集系统，按时分类收集生活垃圾，不得将已分类投放的生活垃圾混合收集，不得将危险废物、工业固体废物、建筑垃圾、绿化垃圾等混入生活垃圾；
④不得在收集过程中随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒生活垃圾。
（2）一般固体废弃物环境管理
一般固体废物的具体管理措施如下：
①一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定，各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内的一般工业固体废物暂存场，同时定期外运处理，作为物资回收再利用。对于需要在厂内暂存的一般固体废物，均由公司统一布置，在车间内的一般固体废物暂存并及时外运。建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，完善固废暂存场，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。建设单位已于生产车间内设置一个面积约10㎡的一般固体废物暂存间，该暂存间已严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行。
②贮存、处置场采取防止粉尘污染的措施。
③贮存、处置场按GB15562.2设置环境保护图形标识。
④一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。
⑤暂存区建立档案制度，将一般工业固体废物的种类和环境以及维护信息，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
⑥建设单位已根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，做好一般工业固体废物交接记录
（3）危险废物污染防治措施
本项目建设一个12㎡全封闭危险废物暂存库，危险废物按危废性质分区存放，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。防渗层满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定进行防渗。在运输危险废物时，必须由有危险废物运输资质的单位组织车辆进行运输，根据《危险废物转移联单管理办法》危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。对危险废物建立台账，保证危险废物的可靠管理。
危险废物暂存应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等有关文件的规定执行，要求做到以下几点：
①基本要求
本项目的危险废物分类收集后在危险废物暂存库暂存，危险废物暂存库分区暂存。设置危险废物识别标志，运输过程中必须采取委托有危废处置资质单位密闭运输，严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。暂存库应设置防风、防雨、防晒装置，本项目危险废物暂存库设置于实验区，满足防风、防雨、防晒要求；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。
②危险废物贮存容器
本项目采用PE桶或铁皮桶盛装危险废物。防止危险废物腐蚀储存容器，危险废物贮存设施都必须设置警示标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）附录A所示的标签。
③危险废物贮存设施的建设
地面整体做表面防渗处理，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，防渗层满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物暂存库内各类危险废物分区存放，采用PE桶对危险废物进行贮存，所有危废容器均放置在专用防泄漏托盘上，用于收集可能泄漏、遗撒的少量废液，不直接接触地面。
④危险废物贮存设施的运行与管理
危险废物贮存前应登记注册，并粘贴标签；项目各类危废分区暂存，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放；每个堆间应留有搬运通道；危险废物的记录和货单在危险废物取回后应继续保留五年；必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
⑤危险废物贮存设施的安全防护与监测
危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、消防设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
⑥培训管理制度
转移危险废物的应当按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。
⑦应急预案要求
建设单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，运营期一旦发生意外事故，建设单位应根据风险程度采取如下措施：设立事故警戒线，启动应急预案，并按要求进行报告；若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援；对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复；清理过程中的所有废物均应按危险废物进行管理和处置；进入现场清理和包装危险废物的人员应受到专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。环评要求建设单位在危险废物暂存库设置危险废物识别标志、加强室内通风、防爆。通过采取上述方式，项目暂存的危险废物对周围环境影响较小。
五、地下水、土壤
1、污染源分析
本项目场地均要求硬化，正常工况下不会对土壤、地下水环境造成影响。
2、污染途径分析
根据分析，本项目土壤、地下水可能影响途径为地面漫流、垂直入渗。
生产过程中“跑冒滴漏”，或其他防渗防漏措施不完善，则会导致油漆等原料渗漏进入土壤、地下水。
3、地下水及土壤污染防治措施
本项目喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。生产车间除去喷漆区其他位置采用一般防渗，防渗措施采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。在采取上述措施后，本项目对地下水和土壤的影响较小。
六、环境风险
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。
遵照国家环保部（现生态环境部）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，通过对本项目风险识别、风险分析和后果计算等风险评价内容，提出本项目减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。对于长管线项目，按照两个截断室之间管段危险物质最大存在量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；
当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据本项目生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、生产设备的使用情况、周围环境状况及环境保护目标要求，对可能存在的涉气及涉水等风险物质及危险因素进行分析，项目风险源辨识结果见下表。
表4-8风险源辨识结果表
	序号
	功能单元
	危险化学品
	最大储存量q（t）
	临界量*Q（t）
	q/Q
	是否重大危险源

	1
	危险废物暂存库
	废机油
	0.1
	2500
	0.00004
	否

	总计（Σqn/Qn）
	0.00004
	


因此本项目环境风险物质Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（2）评价工作等级划分
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中关于环境影响评价等级的规定，项目风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价，风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价仅需开展简单分析。
（3）风险识别、风险事故影响分析
A、废气事故排放环境风险分析
①风险源项的识别：项目有组织挥发性有机物治理设施干式过滤器、过滤棉、二级活性炭吸附或袋式除尘器发生故障，导致挥发性有机物废气事故排放。废气未经处理直接排放至大气会对大气环境造成污染。
②应急处理措施：当值班人员发现风机停转，废气无法排出后处理时，应立即启动备用风机或者停止生产，通知车间启动应急处置程序，启动停产程序，在做好防护措施的前提下，及时对事故原因进行排查、抢修。
③风险防范措施：
工程控制：注意定期对废气处理设施进行检查和设备维护，保证废气处理设施正常运转；
制度控制：安排专人管理废气处理系统，同时建立废气处理台账管理；
操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。保证废气处理系统措施的处理效果。
B、油漆泄漏引发的泄漏事故分析
①风险源项的识别：项目油漆储存和使用不当引起的泄漏，泄漏使得其含有的特殊气味污染空气。
②应急处理措施：当发生事故时，工作人员应立即停止工作，防止继续泄漏。工作人员应对泄漏区进行警戒，杜绝烟火，控制人员进出。迅速集中铁铲、吸油布等，配置到事故区域，随时消灭事故。
③风险防范措施：
生产车间：加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；对车间内合理布局，严格地把生产区和储存区分开。
制度管理：组织厂内人员进行安全培训；给作业人员配备劳动防护用品并督促其正确佩戴使用；及时清理地面泄露的油漆，形成制度由专人负责实施；强化企业安全生产管理，建立完善的安全生产管理网络。
③风险防范措施：
在油漆桶下面设置托盘，当发生油漆物质泄漏，托盘收集后直接倒入备用桶重新利用。
C、企业火灾次生环境污染事件
①风险源项的识别：项目原辅材料使用油漆，属于可燃物；在高温情况下会发生火灾次生大气污染以及消防废水进入地表水体的影响。
②应急处理措施：当值人员发现火灾后，在火灾不大情况下用干粉灭火器进行灭火；如果火灾失控的情况下，可用水进行扑灭，次生消防废水在厂区进行封堵后经过处理再排入市政污水管网。
③风险防范措施：企业厂区配备有灭火器等消防应急物资，厂区杜绝烟火
（4）环境风险预测评价小结
表4-9建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园东片区

	地理坐标
	E109°48′44.486″，N39°32′1.948″

	主要危险物质及分布
	油漆贮存在生产车间，危险废物均贮存在危险废物暂存库

	环境影响途径及危害后果
	①废气事故排放和油漆泄漏短时间会对大气造成污染；
②火灾会次生大气污染以及存在消防废水进入地表水的影响

	风险防范措施要求
	生产车间：加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；对车间内合理布局，严格地把生产区和储存区分开。
制度管理：组织厂内人员进行安全培训；给作业人员配备劳动防护用品并督促其正确佩戴使用；及时清理地面泄露的油漆，形成制度由专人负责实施；强化企业安全生产管理，建立完善的安全生产管理网络。

	填表说明评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对环境造成大的危害影响。


本项目环境风险潜势为Ⅰ，工作等级为简单分析。项目的主要环境风险因素是项目环境风险主要为废气事故排放对大气环境的污染。建设单位应采用严格的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章制度，加强应急演练，将环境风险降至最低；大气污染物防护措施下并不会造成严重环境影响，主要是对项目内部造成一定的经济、环境影响。综上所述，项目环境风险管理措施有效、可靠，风险处于可接受的水平。
七、环境监测
（1）环境管理机构设置与职责
根据《建设项目环境保护设计规范》等要求，本项目成立环境管理机构及专职负责人员，负责项目的日常环境管理工作。环保专职管理人员的职能是：
①负责贯彻实施国家环保法规和有关地方环保法令。
②加强环保管理，建立健全企业的环境管理制度，确保污染治理和生态环境保护工作顺利实施，并实施检查和监督。
③组织开展环境监测，及时了解施工区及工程运行后环境质量状况及生态恢复状况。
（2）环境管理要求
项目运营期应设专人进行环境管理工作，正确处理发展生产与环境保护的关系，监控环保工程的运行，并检查其效果，了解场内环境质量与影响环境质量的污染因子变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：
①环保设施应与主体设施同时设计、同时施工、同时投入运行，项目主体设施及配套的环保设施建成后应进行环保验收，污染治理设施必须经验收合格后，项目方可投入运营，没有通过环保验收不得进行运营。
②建立、健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。
③制定各种可能发生事故的应急计划，定期对职工进行培训演练，配备各种必要的维护、抢修器材和设备，保证发生事故时能及时到位。
④收集、暂存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类进行。禁止混合收集、暂存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
⑤严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物联单转移管理办法》中暂存及转移危险废物的要求对收集及产生的危险废物进行暂存、转移。
⑥暂存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年，确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准。
⑦危险废物收集、暂存及转运要建立危险废物进出管理台账。
⑧收集暂存的危险废物应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的有关要求管理，危险废物转移程序如下：
A.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任；
B.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息；
C.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；
D.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等；
E.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况；
F.法律法规规定的其他义务。移出人应当按照国家有关要求开展危险废物鉴别。禁止将危险废物以副产品等名义提供或者委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。
（3）排污许可管理要求
自行监测数据记录、报告、保存公开要求
①委托其他有监测资质的检测机构开展监测，并对监测机构资质进行确认；
②按照自行检测方案开展监测，全过程监测质量控制，建立自行监测质量保证与质量控制体系；
③监测数据记录、整理、存档要求：监测期间手工监测记录和自动监测运维记录按照HJ819要求执行，同步记录监测期间的生产工况，安排专人对监测数据进行记录、整理、统计、分析和存档；
④信息公开要求：建设单位应当及时填写《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）中的表F.19信息公开情况表。
（2）自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南涂装》（HJ1086-2020）文件要求，监测计划如下：
表4-10监测指标及最低监测频次
	阶段
	环境要素
	监测地点
	监测项目
	监测频次、时间
	执行标准

	运营期
	废气
	抛丸废气15m高的排气筒（DA001）
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值

	
	
	喷漆废气15m高的排气筒（DA002）
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/年
	

	
	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃
	1次/半年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值

	
	噪声
	项目厂界四周外1m
	等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求


八、环保投资
项目投资：本项目总投资为1000万元，其中环保投资62万元，占总投资的6.2%。项目环保投资内容见下表。
表4-11项目环保投资一览表
	项目
	污染源
	污染因子
	环保设施
	环保投资（万元）

	废气
	抛丸
	颗粒物
	抛丸清理过程中的废气采用集气罩收集后，经袋式除尘器处理后，最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放。
	10

	
	焊接
	颗粒物
	焊接废气经移动式焊接烟尘净化器净化处理后无组织排放。
	10

	
	喷漆
	非甲烷总烃、颗粒物、
	喷漆过程于专用封闭喷漆房内进行，喷漆废气经负压收集引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。
	20

	固废
	一般工业固体废物：袋式除尘器产生的除尘灰，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用。
危险废物：废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、废油桶分类收集后暂存在危险废物暂存库，定期交由有资质单位进行处置。
生活垃圾：生活垃圾由厂区内的垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门统一处理。
	10

	噪声
	采用低噪设备、减振基础、厂房隔声
	2

	防渗
	重要防渗区：喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。
一般防渗区：生产车间除去喷漆区、危险废物暂存库其他位置采用一般防渗，防渗措施采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。
简单防渗区：生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。
	10

	合计
	62
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	抛丸废气排放口（DA001）
	颗粒物
	经袋式除尘器处理后，最终由1根15m高的排气筒（DA001）排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准限值

	
	喷漆废气排放口（DA002）
	非甲烷总烃、颗粒物、
	经通风装置引至干式过滤器（迷宫纸盒）+过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒（DA002）排放。
	

	
	焊接废气
	无组织颗粒物
	经移动式焊接烟尘净化器净化处理后无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放限值要求

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备、基础减震
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物：袋式除尘器产生的除尘灰，暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外售综合利用。
危险废物：废纸壳（含废漆渣）、废过滤棉（含废漆渣）、废活性炭、废漆渣、废漆桶、废机油、废油桶分类收集后暂存在危险废物暂存库，定期交由有资质单位进行处置。
生活垃圾：生活垃圾由厂区内的垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门统一处理。

	土壤及地下水
污染防治措施
	重要防渗区：喷漆区、油漆暂存区、危险废物暂存库属于重点防渗区域，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，并涂刷环氧树脂地坪漆。
一般防渗区：生产车间除去喷漆区、危险废物暂存库其他位置采用一般防渗，防渗措施采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。
简单防渗区：生活办公区采用简单防渗，地面采用水泥硬化处理。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	生产车间：加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；对车间内合理布局，严格地把生产区和储存区分开。
制度管理：组织厂内人员进行安全培训；给作业人员配备劳动防护用品并督促其正确佩戴使用；及时清理地面泄露的油漆，形成制度由专人负责实施；强化企业安全生产管理，建立完善的安全生产管理网络。

	其他环境
管理要求
	①划定禁火区域，禁绝一切火源；
②配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作；
③应保证有减轻事故危害与确保现场人员有足够的抢救或撤离时间等方面的技术措施。



六、结论
	本建设项目符合国家相关产业政策，选址合理，总平面布置合理可行，项目对废气、废水、噪声和固体废物等污染物采取了妥善的处理处置措施，污染物排放总量较小，在落实各项规定的污染防治措施后，各污染物能达标排放，对周围的环境影响可控制在允许的范围内，周围环境质量能满足功能区划要求。在全面落实各项污染防范措施、搞好“三同时”制度、保证安全生产的前提下，项目的建设整体上符合环境保护和社会可持续发展的要求，从环境保护角度分析，本项目是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	
	
	
	12.07t/a
	
	12.07t/a
	12.07t/a

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.06t/a
	
	0.06t/a
	0.06t/a

	废水
	/
	
	
	
	/
	
	/
	/

	一般工业
固体废物
	除尘灰
	
	
	
	22.47t/a
	
	22.47t/a
	22.47t/a

	危险废物
	废纸壳（含废漆渣）
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废过滤棉（含废漆渣）
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	2t/a
	
	2t/a
	2t/a

	
	废漆渣
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	废漆桶
	
	
	
	0.17t/a
	
	0.17t/a
	0.17t/a

	
	废机油
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	
	废油桶
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	0.1t/a

	生活垃圾
	
	
	
	5.96t/a
	
	5.96t/a
	5.96t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件1委托书




委托书


鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，特委托贵单位承担我单位《鄂尔多斯市北创智能装备有限公司喷漆房建设项目》的环境影响评价工作，其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。







鄂尔多斯市北创智能装备有限公司
2025年6月



8

附件3水性漆检测报告
（面漆）
[image: ][image: ][image: ]






（底漆）
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附件4引用检测报告
[image: 24dfdcd776c9b03d0529e10407f6678][image: 253bc3f14be5024149121f2c3703a08][image: da36acfb2d607f37acb1b39c787ffa3][image: afc1d16c6339b1585261373747131ba][image: 9e8315c1a5a53b1d26e2967ba8e5071][image: 17384ad9974597250aa2fdc976d2153][image: 6bab90accac5c75e01d58e79dd88642][image: 7577c3fa4d62ab30c9e363bcd239ba3][image: 0569a2d3562d55a98aa05e1f8436e45][image: e0dd65bc83c236a087fbfb96ade638a][image: 025f4a62d8ca47d0b4947304969f390][image: 6e6e880a5a8ed32dd7027ee7fd29420][image: fb1f04eb98e76246876718766dfc4f4]





附件5不占文物保护文件
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附图1鄂尔多斯市环境管控单元图
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附图2项目地理位置图
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附图3环境保护目标图
[image: ]图例
厂界
项目位置
环境空气保护目标范围
500m

附图4平面布置图
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