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	建设项目名称
	内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海洗煤厂配套储煤棚扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李永林
	联系方式
	13296968588

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木河村

	地理坐标
	N： 39 度13分31.34秒，E：109度49分59.68秒

	国民经济行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	建设项目行业类别
	四、煤炭开采和洗选业 6煤炭洗选、配煤；煤炭储存、
集运；风井场地、瓦斯抽放站；
矿区修复治理工程（含煤矿火
烧区治理工程）

	建设性质
	新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/ 
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	438
	环保投资（万元）
	438

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
☑是  鄂尔多斯市生态环境局于2025年6月25日以鄂环罚〔2025〕5-15号进行处罚，企业接受处罚并于2025年6月26日缴纳了罚款，现依托原有设施完成。
	用地面积（m2）
	33167.9m2（本次扩建煤棚占地面积16069.8m2，无新增用地）

	专项评价设置情况
	    根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。
表1-1项目专项评价设置情况判定表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放废气中不含有毒有害污染物等

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无生产废水直排

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目生产过程产生的有毒有害和易燃易爆危险物质不超过临界量

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	无河道取水

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	无向海洋的排放口




	规划情况
	《内蒙古新街矿区总体规划（修编）》2024年由国家发展改革委批复

	规划环境影响评价情况
	《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田新街煤炭矿区总体规划(修编)环境影响报告书》于2023年7月11日取得生态环境部关于该规划环境影响报告书的审查意见（环审〔2023〕71号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	新街矿区位于鄂尔多斯市境内、东胜煤田南部，属于国家大型煤炭基地神东煤炭基地的骨干矿区，也是蒙西地区煤炭产能接续的主力矿区，矿区规划总规模5900万吨/年，均衡生产时间39年。矿区拟规划7个井田和1个勘查区,其中现有矿井4个，包括红庆河井田 (800万吨/年)、察哈素井田 (800万吨/年)、尔林兔井田 (1300万吨/年)、马泰壕井田 (1000万吨/年)；新建矿井3个，包括红庆河二号井田 (800万吨/年)、察哈素二号井田 (800万吨/年)、楚鲁图井田 (400万吨/年)。规划在察哈素二号井田、楚鲁图井田新增2座同等规模选煤厂，红庆河二号和红庆河井田、尔林兔井田、马泰壕井田利用现有选煤厂进行改扩建，察哈素井田利用现有选煤厂，原煤入洗率100%。
本项目为洗煤厂配套储煤棚扩建项目，洗煤厂洗选原煤来自于马泰壕煤矿，符合规划环评审查意见。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于“三、煤炭--煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，为鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类。本项目为储煤棚扩建项目，为国家产业政策鼓励类，本项目符合国家现行产业政策。
2、与生态环境分区管控符合性分析
（1）生态保护红线
《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：“依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。”
调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木河村，根据鄂尔多斯市环境管控单元图，项目位于伊金霍洛旗的重点管控单元。经调查项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。经调查，项目周边不存在重点文物保护单位，因此，本项目的建设满足生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年6月公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。”因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。根据引用《鄂尔多斯市鑫晶煤炭有限责任公司环境质量现状监测报告》（GT/WTQ25171-01）中监测数据可知，评价范围内环境空气TSP现状监测指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。
（3）资源利用上线
本项目运营过程主要资源消耗为电和水；本项目用电依托园区现有供电系统，供电由园区通过架空线路或沿路边敷设地下电缆集中供电，再通过供电管网接入用电设备。项目资源消耗量较小，能源利用率高，本项目不会突破当地资源利用上线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》以及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，项目位于重点管控单元，本项目与管控单元生态环境准入符合性分析见表1-3。
表1-3 生态环境准入符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	符合性说明

	ZH15062720007
	新街矿区
	重点管控单元
	资源开发效率
	1. 原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2. 煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。
3. 严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4. 限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
	本项目为洗选厂煤棚扩建项目，不属于煤炭开采。项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水。



  根据上表分析可知，项目符合生态环境准入清单要求。综上所述，本项目符合鄂尔多斯市“三线一单”的相关要求。
[image: 微信截图_20250414115017]
图1-2    本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
3、选址可行性分析 
项目建设地址位于札萨克镇哈日木河村，项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，项目不涉及文物保护区，项目区周边500m范围内无常住居民，基本无环境制约因素。本项目用地已取得不动产权证，在不动产权证内面积建设，为工业用地，综上所述，从环境保护的角度分析，采取相应的生态保护措施、污染治理措施后，本项目地选址可行。
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建设内容
	一、项目由来
伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）在原30万吨/年洗煤厂项目改扩建为120万吨/年洗煤厂项目建设的过程中，对洗煤厂的配套储煤棚建设面积比环评批复文件中配套的储煤棚面积大，环评文件中洗煤厂配套储煤棚建设面积为11000m2，实际建设中将原改扩建环评中准备车间、洗选车间、原煤棚、精煤棚、中煤棚、矸石棚、煤泥棚等储煤棚未进行分项建设，实际建设一座大型全封闭储煤棚，面积为27069.80m2，在该煤棚中建设洗选设施，将原煤、精煤、中煤、矸石、煤泥分区域堆存。
由于洗煤厂配套储煤棚建设面积与原环评批复面积不符，根据《伊金霍洛旗人民政府关于洗选煤厂集装站集中整治有关事宜的会议纪要》〔2024〕47号文件要求，伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）需要重新报批环评；鄂尔多斯市生态环境局于2025年6月25日以鄂环罚〔2025〕5-15号进行处罚，企业接受处罚并于2025年6月26日缴纳了罚款。
为此伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）委托内蒙古中政国环工程顾问有限公司承担本项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场勘查、资料收集，依据国家环境保护有关法律、法规文件和环境影响评价技术导则，编制了《内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海洗煤厂配套储煤棚扩建项目环境影响报告表》。
2、 [bookmark: _Hlk73395231]现有项目概况
1、现有项目情况及建设情况
原鄂尔多斯市环境保护局于2018年5月11日出具了《鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海洗煤厂扩建项目环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2018〕67号）（见附件）；于2018年7月14日伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）组织专家对扩建环评进行了竣工环境保护验收（见附件）；于2022年8月伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）将原有储煤棚拆除后建设了现有的1座全封闭储煤棚，总面积为27069.80m2，其中1#区面积为16847.8m2，2#区面积为10222m2。现有工程建设内容详见表2-1。
表2-1  项目工程组成一览表
	工程名称
	项目组成
	环评建设内容
	验收建设内容
	实际建设内容
	变化情况（2022年建设煤棚内容）

	主体工程
	准备车间
	封闭彩钢结构，建筑面积1500m2，内设分级筛及破碎机各1台
	全封闭彩钢结构1座，建筑面积900m2，长45m，宽20m，内设分级筛及破碎机各1台，受煤坑及输煤廊道置于全封闭车间内，单独设置1座筛选车间，全封闭彩钢结构，建筑面积500m2，内设振动筛1台。
	1#区内洗煤区，建筑面积2200m2，内设分级筛及破碎机各1台，受煤坑及输煤廊道置于区域内，设置振动筛1台；彩钢+砖混结构，厂房建筑面积800m2，年洗选原煤120万吨。主厂房内设置1台56m2数控跳汰机（SKT-20），浓缩车间单独设置，包括1台压滤机（F=450m2），1台深锥浓缩机（型号15）、1座容积为210m3的循环水池，3座容积各为70m3的事故池。
	将准备车间和洗选车间原结构拆除，在新建全封闭储煤棚1#区内设置洗煤区，面积为2200m2，设置1台56m2数控跳汰机（SKT-20），浓缩车间单独设置，包括1台压滤机（F=450m2），1台深锥浓缩机（型号15）、1座容积为210m3的循环水池，3座容积各为70m3的事故池，洗煤规模及设备均不变。

	
	洗选车间
	彩钢结构，厂房建筑面积1000m2，年洗选原煤120万吨。主厂房内设置1台56m2数控跳汰机（SKT-20），2台尾煤耙式浓缩机，2台压滤机（SMZG300/1500）、1座容积250m3循环水池等设备、设施。
	彩钢+砖混结构，厂房建筑面积800m2，年洗选原煤120万吨。主厂房内设置1台56m2数控跳汰机（SKT-20），浓缩车间单独设置，包括1台压滤机（F=450m2），1台深锥浓缩机（型号15）、1座容积为210m3的循环水池，3座容积各为70m3的事故池。
	
	

	储运工程
	原煤棚
	彩钢结构封闭式储棚1座。建筑面积2500m2，可储存1.2万吨原煤，约为3天用煤量。棚内设置1个受煤坑，原煤棚四周各设置1套喷淋设施，受煤坑上方设置1套喷淋设施。
	彩钢结构封闭式储棚2座，建筑面积分别为1000m2、1500m2，原煤棚设置1套喷淋降尘措施，四周采用洒水车洒水，洗煤厂配有1台20吨洒水车。
	储棚为全封闭彩钢结构，原煤区设置在储煤棚2#区域内东南侧，建筑面积6815m2，四周采用洒水车洒水。
	将原封闭式储棚2座拆除后建设1座大型储煤棚，原煤区设置在2#区域内东南侧。

	
	精煤棚
	彩钢结构封闭式储棚1座，建筑面积2000m2，内部分隔成2部分，可储存1.2万吨块精煤和末煤，约为5天储量。
	彩钢结构封闭式储棚1座，建设一座长50m、宽20m、高20m储棚，建筑面积1000m2。
	储棚为全封闭彩钢结构，精煤区设置在储煤棚1#区域内东南侧，建筑面积6000m2。
	将原封闭式储棚1座拆除后建设1座大型储煤棚，精煤区设置在1#区域内东南侧。

	
	中煤棚
	彩钢结构，建筑面积1000m2，可储存0.06万吨中煤，约为3天储量。
	未建设中煤棚，中煤堆放于精煤棚内
	储棚为全封闭彩钢结构，中煤区设置在储煤棚1#区域内洗煤区西侧，建筑面积4500m2
	建设1座大型储煤棚，中煤区设置在1#区域内洗煤区西侧

	
	矸石棚
	彩钢结构，建筑面积1500m2，可储存0.09万吨矸石，约为3天储量，矸石经斗式提升机直接落至矸石棚内，斗式提升机置于全封闭洗选车间内，外售于伊金霍洛旗怡达商贸有限责任公司，销售不畅时临时储存于马泰壕煤矿排矸场。
	封闭矸石落载点，矸石直接装车外运排至马泰壕煤矿临时排矸场。
	储棚为全封闭彩钢结构，矸石区设置在储煤棚2#区域内西北侧，建筑面积3407m2
	建设1座大型储煤棚，矸石区设置在2#区域内西北侧。

	
	煤泥棚
	彩钢结构储棚1座，建筑面积1500m2，可储存0.1万吨煤泥，约为3天储量，经压滤机压滤后的煤泥经皮带输送至煤泥棚，皮带全部置于全封闭储棚内，煤泥最终外售于伊金霍洛旗怡达商贸有限责任公司，销售不畅时临时储存于马泰壕煤矿排矸场。
	彩钢结构储棚1座，建筑面积100m2，煤泥掺入末精煤外售。
	储棚为全封闭彩钢结构，煤泥区设置在储煤棚1#区域内西北侧，建筑面积4147.8m2
	将原封闭式储棚1座拆除后建设1座大型储煤棚，煤泥区设置在1#区域内西北侧

	
	输煤廊道
	所有输煤廊道均全封闭，共4条。分别为原煤储棚通往准备车间1条；准备车间通往洗选车间1条；洗选车间通往精煤棚及中煤棚各1条。
	块煤、末煤
精煤各一条输煤廊道，共计3条，全封闭输煤廊道，采用保温性彩钢板维护，全长220m。
	建设1座大型储煤棚，将储煤棚内划分区域，由装载机将分选出的精煤、中煤、煤泥、矸石运输到各个区域。
	将输煤廊道拆除，建设1座大型储煤棚，将储煤棚内划分区域，由装载机将分选出的精煤、中煤、煤泥、矸石运输到各个区域。

	
	进厂道路
	场内道路主道路宽12m，直线宽9m，路面结构为混凝土路面。场内硬化地面500m2，硬化地面可行车。
	场内道路主道路宽12m，直线宽9m，硬化采用砂石子路面。
	建设1座大型储煤棚，将储煤棚内划分区域，储煤棚地面全部混凝土硬化，硬化地面可行车。
	将原有道路拆除后建设1座大型储煤棚，将储煤棚内划分区域，储煤棚地面全部混凝土硬化，硬化地面可行车。

	辅助工程
	办公区
	办公区采用砖混结构，建筑面积800m2。
	办公区采用砖混结构，建筑面积800m2。
	办公区采用砖混结构，建筑面积800m2。
	未改变

	
	地磅房
	砖混结构，建筑面积20m2，位于厂区门口位置（原有工程依托原有）
	砖混结构，建筑面积20m2，位于厂区门口位置
	砖混结构，建筑面积20m2，位于厂区门口位置
	未改变

	
	生产设备
	基础减震，设备均在车间内布置。
	基础减震，设备均在车间内布置。
	基础减震，设备均在车间内布置。
	未改变

	公用工程
	供水
	生产用水为孙家岔镇崔家沟煤矿疏干水，由水罐车拉至厂区350m3的蓄水池。生活用水自备水井提供。
	生产用水为孙家岔镇崔家沟煤矿疏干水，由水罐车拉至厂区210m3的蓄水池。生活用水自备水井提供。
	生产用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水，生活用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的自来水。
	生产用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水，生活用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的自来水。

	
	供电
	用电由札萨克镇供电系统提供，年用电量460.84万kWh。
	用电由札萨克镇供电系统提供，年用电量460.84万kWh。
	用电由札萨克镇供电系统提供，年用电量460.84万kWh。
	未改变

	
	供热
	主厂房及办公区供暖各由一台0.2t/h电锅炉提供，锅炉满足本项目采暖需求。
	洗选车间无供暖设施，办公区采用电暖气供暖。
	整体煤棚无供暖设施，办公区采用电暖气供暖。
	未改变

	环保工程
	固废
	矸石煤泥
	矸石煤泥临时储存在矸石棚、煤泥棚内，煤泥、矸石外售伊金霍洛旗怡达商贸有限责任公司，销售不畅时临时储存于马泰壕煤矿排矸场
	煤泥掺入末精煤外售，矸石直接装车外运排至马泰壕煤矿临时排矸场
	矸石、煤泥临时储存于矸石区和煤泥区，煤泥掺入末精煤外售，矸石直接装车外运排至马泰壕煤矿临时排矸场
	未改变

	
	
	沉淀池底泥
	定期处理掺入煤泥外售
	定期处理掺入煤泥外售
	定期处理掺入煤泥外售
	未改变

	
	
	生活垃圾
	定期交由当地环卫部门统一处置。
	依托原有办公生活区垃圾收集设施，定期由伊金霍洛旗馨谊物业管理有限责任公司清运到当地环卫部门指定地点统一处理。
	依托原有办公生活区垃圾收集设施，定期由伊金霍洛旗馨谊物业管理有限责任公司清运到当地环卫部门指定地点统一处理。
	未改变

	
	
	废机油
	暂存于危废暂存库内（20m2），产生量约为0.6t/a，交由有资质的单位进行处置。
	暂存于危废暂存库内（20m2），产生量约为0.05t/a，交由石家庄翔宇环保技术服务中心处置，危废暂存库地面已进行基础防渗，防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯膜，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，导流渠：四周均设导流渠（宽20cm，高10cm），通往危废库集液池，用于将溢出废液导入集液池内；
裙角：墙面四周设置300mm高的裙角；
集液池：角落设1座集液池（容积1m3），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物。渗透系数小于1×10-10cm/s。
	暂存于危废暂存库内（20m2），产生量约为0.05t/a，交由石家庄翔宇环保技术服务中心处置，危废暂存库地面已进行基础防渗，防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯膜，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，导流渠：四周均设导流渠（宽20cm，高10cm），通往危废库集液池，用于将溢出废液导入集液池内；
裙角：墙面四周设置300mm高的裙角；
集液池：角落设1座集液池（容积1m3），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物。渗透系数小于1×10-10cm/s。
	未改变


本次扩建过程不对跳汰机、压滤机、浓缩机等洗选设备设施进行变更，保持原样，只对原有储煤棚及车间等进行拆除后扩建1座大型储煤棚，总建筑面积为27069.80m2，其中1#区面积为16847.8m2，2#区面积为10222m2。

2、 主要生产设备情况
表2-2 主要生产设备情况表
	序号
	设备名称
	型号及规格
	数量（台）

	一
	原煤受煤系统
	
	

	1
	受煤皮带
	B800,L=98m,a=0°,V=2m/s
	1

	2
	电振给煤机
	GZY1020
	1

	3
	毛煤皮带机
	B800,L=63m,a=18V=1.6m/s
	1

	4
	液下泵
	WQ20
	1

	5
	除铁器
	RCDC-8A
	1

	6
	原煤分级筛
	YK2445，筛孔50mm,F=10.8m2
	1

	7
	手选皮带机
	B1000,L=6m,a=0°,V=3m/s
	1

	8
	破碎机
	2PGC65120,入料<200m，出料<50 mm
	1

	9
	原煤皮带机
	B800,L=63m,a=18°,V=1.6m/s
	1

	10
	离心式通风机
	Y100L1-4
	1

	二
	洗选系统
	
	

	1
	振动给煤机
	GZY-K3625，a=5°，Q=300t/h
	1

	2
	跳汰机
	SKT-20
	1

	3
	弧形筛
	R2430，a=60
	1

	4
	精煤脱水筛
	ZK3660，F=21.6m2
	1

	5
	精煤离心机
	TLL1150
	1

	6
	中煤斗式提升机
	T4080，a=60
	1

	7
	矸石斗式提升机
	T3260，a=60
	1

	8
	鼓风机
	R601,Q=112m3/Min,h=39200Pa
	2

	9
	空压机
	OGFD10/8
	2

	10
	旋流器入料泵
	200LZ-750
	2

	11
	分级浓缩旋流器组
	NNX350*8
	1

	12
	振动脱水筛
	SZK3850,F=19 m2
	2

	13
	浮选机
	ZXJM-S12，V=4*12m3
	2

	14
	精煤压滤机
	XMZG300/1500
	2

	15
	冲洗滤布水泵
	IS80-50-200
	1

	16
	尾煤压滤机
	XMZG300/1500，快速
	2

	17
	冲洗滤布水泵
	IS80-50-200
	1

	三
	浓缩系统
	
	

	1
	浓缩机
	C 24m
	2

	2
	底流渣浆泵
	100LZB-360
	2

	3
	循环水泵
	250LZ-630
	2

	4
	排污液下泵
	40LYZ-190
	1


3、原煤来源及产品方案
项目的煤源由内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿（以下简称马泰壕煤矿）提供，马泰壕煤矿设计生产能力800万吨/年，配套洗煤厂生产能力为120万吨/年，剩余需要洗选煤炭量680万吨，本项目生产能力为120万吨/年，煤源有保证。供煤煤矿情况见表2-3。


表2-3  供煤煤矿情况
	序号
	煤矿名称
	供应量

	1
	马泰壕煤矿
	1.2Mt/a


    洗选产品：根据实际生产情况，精煤产量40万t，中煤产量66万t，矸石产量10万t，煤泥产量4万t。
4、主要原辅材料及用量
（1）原辅材料及原煤煤质，原辅材料消耗情况见表2-4；原煤煤质成分见表2-5。
表2-4 原辅材料消耗一览表
	序号
	原料名称
	吨产品消耗量
	年用量
	来源

	1
	原煤
	--
	120万t
	马泰壕煤矿

	2
	电
	4.8kW·h
	470.2万kW·h
	札萨克镇供电系统

	3
	洗选补水
	0.07m³
	8.4万m³
	鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水


表2-5  原煤煤质成分一览表
	项目
	全水分
（Mt%）
	灰分
（Ad%）
	挥发份
（Vdaf%）
	全硫
（Std%）
	低位发热量Qgr，ad（cal/g）

	马泰壕煤矿
	4.48
	8.79
	33.78
	0.46
	5829


5、 生产工艺简介
原煤经过破碎筛分后产生粉煤，粉煤采用跳汰选煤工艺进行洗选。整个工艺流程分为原煤系统、主洗系统、煤泥水处理系统及产品系统等四部分。
(1)原煤系统
外购原煤由社会车辆运入原煤堆棚内,经受煤坑下给料机给入胶带输送机至筛分破碎系统，筛分破碎后 2cm 以下与分级筛筛下物落入原煤入选胶带输送机运至主厂房进行分选。
(2)主洗系统
粉煤由带式输送机运至主厂房数控跳汰机进行洗选，振动向粉煤喷水，以脱除粉煤中的煤泥，跳汰机根据比重，首先分选出矸石，精煤继续进入脱水筛上后进入分级筛，分选出块精煤和含水的末精煤，脱水筛的筛下物(含煤泥)再进入高频筛，继续将煤泥水与末精煤分开，高频出的末精煤与分级筛筛出的含水末精煤一起进入离心机，最终产出含水率较低的末精煤，高频筛筛下的煤泥水汇集后，用泵打入浓缩机，精煤外售。
(3)煤泥水系统
高频筛下的煤泥水与离心废液(煤泥水)一起排入浓缩机进行浓缩，浓缩煤泥由压滤机压滤后，由皮带输送机送至煤泥储棚，待售:浓缩机上清液和煤泥压滤液流至循环水池，作为洗煤补水循环使用。为保证煤泥水一级闭路循环，本项目设2台浓缩机，1座循环水池，备用浓缩机可作为应急事故水池使用。
(4)产品系统
精煤在场内封闭堆放，矸石、煤泥洗选后在场内暂存，矸石运至马泰壕煤矿临时排矸场。
6、平面布置
现有项目大门位于厂区东侧，与场外乡村道路相接，方便运输；原煤棚位于厂区北侧；紧邻原煤棚东侧布置原煤准备车间，设置破碎机和筛分机；原煤准备车间东侧布置洗选车间，设置跳汰机、浮选机等洗煤设备，洗选主车间东侧布设煤泥棚，煤泥棚东侧为浓缩车间，设置两台浓缩机和两座循环水池；洗选车间南侧布置矸石棚，北侧布置精煤棚；办公区位于厂区东北侧。
7、劳动定员及工作制度
项目劳动定员20人，年工作330天，实行三班制，每班8小时。
8、公用工程
(1)给排水
项目生产用水由鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水提供、生活用水由鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供自来水，项目总用水量311.7m3/d。孙家岔镇崔家沟煤矿疏干水产生量为70m3/h(1680m3/d)经沉淀+絮凝+过滤处理后，980m3/d 的水量回用于采矿生产用水，388m3/d用于地面绿化、煤场洒水，剩余312m3/d 水量供给本项目洗煤厂，采用水罐车将煤矿疏干水运至厂区采用水泥硬化防渗处理容积为350m3的蓄水池，定期补充项目生产用水，能够满足项目用水需求。
给水
①生产用水
项目生产总用水量为311.7m3/d，其中洗煤工艺补水量为254.5m3/d，地面冲洗用水20m3/d，喷洒抑尘用水为34m3/d，绿化用水量为3.2m3/d(项目绿化面积为2100m2，单位绿化面积用水量按1.5Lm2/d计)。
项目洗煤工艺循环水量为14311.4m3/d，水重复利用率为96.02%。
②生活用水
厂区职工20人，生活用水按每人每天100L计，则生活用水量为2m3/d。选煤厂生活污水按用水量的70%计算，产生量为1.4m3/d。
排水
项目废水为跳汰机洗煤过程中产生的洗煤废水、地面冲洗废水和生活废水。
①生产废水
洗煤废水产生量为14479.9m3/d，除煤泥带出外经浓缩池浓缩后全部回用于洗煤工序；地面冲洗废水产生量为16m3/d，经收集回用于洗煤工序，项目无工艺废水排放。
②生活污水
项目生活污水主要为职工生活盥洗废水，产生量为1.4m3/d，生活污水选用1套WSZ-1型一体化污水处理设施，处理后回用于洗煤工序。
3、 扩建工程概况
1、 项目名称
    内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海洗煤厂配套储煤棚扩建项目
2、 建设性质
改扩建
3、 建设单位
伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）
4、 建设地点
项目位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木河村。项目中心地理坐标为N39°13′31.34″，E109°49′59.68″。项目四周均为其他洗煤厂。项目地理位置见附图一；项目周边关系见附图二。
5、 建设内容及规模
工程扩建完成后，建成1座全封闭储煤棚，建筑面积27069.80m2，其中1#储煤棚面积为16847.8m2（包括精煤区、洗煤区、中煤区、煤泥区，原环评批复面积共计5500m2，现超出原环评批复面积11347.8m2），2#储煤棚面积为10222m2（包括原煤区和矸石区，原环评批复面积共计5500m2，现超出原环评批复面积4722m2）。在全封闭储煤棚内设置洗选设备，分区域堆存原煤及产品，洗选设备及办公生活区不做调整，洗选原煤能力保持120万吨/年不变。
项目建设内容组成见表2-6。
表2-6	  项目建设内容组成一览表
	类别
	构筑物
	主要建设内容
	备注

	主体工程
	储煤棚
	全厂煤棚总建筑面积27069.8m2，煤棚高度18m，其中原环评中已批复的煤棚总建筑面积为11000m2；剩余16069.8m2建筑面积的煤棚属于“未批先建”，本次对整体煤棚及棚内配套设施进行评价，整体煤棚分为两个区域，1#区域分为精煤区（6000m2）、洗煤区（2200m2）、中煤区（4500m2）、煤泥区（4147.8m2）；2#区域分为原煤区（6815m2）、矸石区（3407m2），详细平面布置见附图3。
	未批先建

	辅助工程
	办公区
	办公区采用彩钢结构，建筑面积1240.13m2
	改扩建

	
	地磅房
	砖混结构，建筑面积20m2，位于厂区门口位置（原有工程依托原有）
	依托原有

	公用工程
	供电
	由札萨克镇供电系统提供，年用电量460.84万kWh。
	依托原有

	
	供水
	生产用水为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水提供，生活用水由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司提供。
	依托原有

	
	排水
	设置2台煤泥压滤机，2台一用一备浓缩机。
	依托原有

	
	供热
	主厂房及办公区供暖各由一台0.2t/h电锅炉提供，锅炉满足本项目采暖需求。
	依托原有

	环保工程
	废气治理
	储煤棚无组织废气
	全封闭+洒水抑尘
	依托原有

	
	
	汽车运输
	洒水抑尘+运输车辆加盖篷布
	依托现有

	
	废水治理
	生产废水
	地面冲洗水经过地漏收集回用于洗煤工序；
煤泥水经浓缩后回用于洗煤工序。
	依托原有

	
	
	初期雨水
	厂区地势最低处设200m3初期雨水收集池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于煤场洒水抑尘。
	依托原有

	
	
	生活污水
	生活污水选用1套WSZ-1型一体化污水处理设施（最大处理能力为10m3/d），处理后回用于洗煤工序。
	依托原有

	
	固废治理
	矸石及煤泥
	矸石煤泥临时储存在矸石区和煤泥区，煤泥掺入中煤外售，矸石装车运输至马泰壕煤矿临时排矸场。
	-

	
	
	沉淀池底泥
	定期处理掺入煤泥外售
	-

	
	
	生活垃圾
	定期交由当地环卫部门统一处置。
	-

	
	
	废机油
	暂存于临时危废暂存库内（20m2），产生量约为0.05t/a，交由有资质的单位进行处置。
	-

	
	噪声治理
	生产设备
	基础减振，设备均在车间内布置。
	-

	防渗
	项目循环水池、事故池、储煤棚等使用水泥硬化处理，地面先用三合土夯实后，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s。危废暂存库地面进行基础防渗，防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，其渗透系数小于1×10-10cm/s。
	依托原有


6、 原煤来源及产品方案
本项目的煤源与原项目一致。
    洗选产品：根据实际生产情况，精煤产量40万t，中煤产量66万t，矸石产量10万t，煤泥产量4万t。
7、 主要原辅材料及用量
    本项目原辅材料及原煤煤质与原项目一致。
8、产品方案
本项目产品与原项目一致，精煤产量40万t，中煤产量66万t，矸石产量10万t，煤泥产量4万t。
9、劳动定员及工作制度
本项目无劳动定员，依托洗煤厂劳动定员20人，实行三班制，全年有效生产时间为330天，每班8小时。
10、公用工程
（1）供电（无变化）
洗煤厂供电由札萨克镇供电系统提供，年用电量470.2万kW·h，本项目用电依托洗煤厂供电，满足项目用电需求。
（2）供热（无变化）
办公区供热使用电暖器供暖，本项目储煤棚不需要供热。
（3）给排水（生产用水由崔家沟煤矿矿井水变为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水提供，生产用水量不变；生活用水由自备井提供变为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司供给自来水，生活用水量不变。）
①给水
[bookmark: _Hlk163495136]项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水提供；生活用水依托现有，由鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司供给自来水。
本项目用水主要为本次未批先建煤棚内洒水抑尘用水，煤棚总面积为17069.8m2，用水量按1.0L/m2·次核算，每天2次，每年330d，抑尘用水全部蒸发损耗，用水量为34.1m3/d(11253m3/a）。本次扩建不新增劳动定员，无新增生活用水量。
②排水
[bookmark: _Hlk163495164]项目无废水外排；不新增劳动定员，无新增生活废水。
疏干水34.1

储棚抑尘（-34.1）
34.1

图2-1    项目给排水平衡图（单位：m3/d）


11、平面布置
本项目于2022年8月将原有车间及储煤棚全部拆除后，建设1座储煤棚位于办公生活区西侧，总占地面积约27069.80平方米。
储煤棚内设3个汽车出入口。储煤棚外设置环形通道，储煤棚分区1#区域和2#区域，1#区域位于储煤棚南侧，从东向西依次为精煤区、洗煤区、中煤区、煤泥区；2#区域位于储煤棚北侧，从东向西依次为原煤区和矸石区，厂区平面布置图见附图3。

	[bookmark: 3、生产规模及内容]工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污情况
施工期施工流程及主要污染物产生情况见下图。
[image: 微信截图_20241206172129]




图2-1    施工期施工流程及主要污染源情况简图
施工期主要包括土建施工、基础施工、主体施工、设备安装等工程。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。项目施工期不设施工营地，施工人员食宿依托周边村庄。施工期间的污染主要包括：
（1）废气：土建工程施工、建筑物料、弃土堆存等在风力作用下产生的地面扬尘和施工机械排放的尾气；
（2）废水：施工泥浆废水和施工人员生活污水；
（3）噪声：建筑施工机械噪声及运输车辆噪声；
（4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾；
（5）生态：地基开挖产生的弃土和建筑垃圾对自然景观和植被的破坏。
由于项目已建成投产，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响，施工期影响已结束。本次不再对施工期进行评价。
2、运营期工艺流程及产污情况
项目运营期为钢架全封闭环保煤棚。原煤运输到煤棚后，在煤棚内储存，然后精煤从洗选工序中产出后，在煤棚中储存，后经过煤棚装载设施装到运输车后，经电子地磅进行称重后出售。
运营期主要污染工序：
（1）废气：煤炭储存及装载粉尘、运输过程产生的粉尘。
（2）废水：项目抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水排放；不新增劳动定员，无新增生活污水。
（3）噪声：主要为煤炭进出厂装卸时产生的噪声，声压级为80～90dB(A）。
（4）固废：本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。


[bookmark: _Toc25326]
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	工艺流程和产排污环节
	3、产污环节
本项目在生产过程中会产生废气、噪声等各种污染物，为了减少环境的污染，本项目采取多项污染防治措施。项目产生过程主要污染物的产污环节及采取的污染防治措施见表2-7。
表2-7    本项目产污情况一览表
	污染类别
	编号
	污染源
	主要污染物
	防治措施及排放情况

	废气
	G1、G2
	原料堆存装卸粉尘
	TSP
	储煤棚为全封闭式结构，并设置喷雾抑尘装置；

	噪声
	N1
	运输车辆噪声
	等效连续A声级
	要求采用性能良好的运输车辆，控制车速，禁止鸣笛

	
	N2
	机械噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备，定期进行保养、维护、隔声降噪。




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）基本情况
伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）成立于 2004年，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木河村。
伊金霍洛旗环境保护监察中心于2005年4月13日出具了《关于内蒙古伊金霍洛旗新街镇鑫海洗煤厂项目的批复》（伊环监字〔2005〕14号）；鄂尔多斯市环境保护局于2004年8月16日出具了《关于对内蒙古伊金霍洛旗新街镇鑫海30万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表的审批意见》（鄂环发〔2004〕254号）。2017年9月15日， 委托石家庄华诺安评环境工程技术有限公司编制完成了《内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海120万吨/年洗煤厂项目报告表》， 于2018年5月11日通过了原鄂尔多斯市环境保护局审批（鄂环评字〔2018〕67号）；2018年7月14日，项目废气和废水通过企业自主竣工环境保护验收，噪声和固废通过竣工环境保护验收监测报告表进行了验收。
到目前为止，企业未进行排污许可登记。
2、现有工程污染防治措施及污染物排放量
企业自2022年下半年开始，停产至今，因此现有工程监测数据采用验收监测数据（编号：TCHJ-JL067-1/0），项目现有工程各污染防治措施及达标排放情况一览表见下表。
（1）废气污染物
现有工程废气污染物治理措施及排放情况见表2-8。
表2-8     现有工程废气污染物治理措施及排放一览表
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	措施及排放去向
	标准限值

	厂界无组织废气
	颗粒物
	0.7744
	煤棚全封闭，车间内均配备喷雾抑尘装置。场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	1.0mg/m3


（2）废水
①生活污水
生活区建设防渗生活污水收集池，生活污水产生量1.4m3/d，生活污水定期由伊金霍洛旗绿能丰田水处理有限责任公司集中处理，不外排。
② 生产废水
煤泥水闭路循环，不外排，地面冲洗废水经地面导流渠进入循环水池沉淀后回用于洗煤补水，设置1座210m3的循环水池，厂区车间、产品煤棚采取混凝土硬化防渗措施。
③ 初期雨水
厂区地势低处设1个50m3初期雨水池（混凝土结构），对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
（3）噪声污染源及防治措施
    根据原项目竣工环境保护验收监测报告表中厂界噪声监测结果，原项目厂界噪声值见下表。
表2-9    现有工程噪声污染源治理措施及排放情况一览表
	污染源
	环保措施
	标准来源
	标准值
dB（A）
	位置
	监测数据（dB（A））

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	生产设备、风机
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间≤60
夜间≤50
	东厂界
	56.3
	44.3

	
	
	
	
	西厂界
	55.6
	47.3

	
	
	
	
	南厂界
	55.7
	44.9

	
	
	
	
	北厂界
	57.1
	45.1


根据监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
    根据原项目竣工环境保护验收监测报告表中固体废物治理情况和全厂实际采取的防渗措施，原项目循环水池、事故池、储煤棚、洗选车间、浓缩车间使用混凝土硬化处理，地面先用三合土夯实后，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，使防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s；危废暂存库地面已进行基础防渗，防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯膜，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，导流渠：四周均设导流渠（宽20cm，高10cm），通往危废库集液池，用于将溢出废液导入集液池内；裙角：墙面四周设置300mm高的裙角；集液池：角落设1座集液池（容积1m3），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物，渗透系数小于1×10-10cm/s。原项目固废产生及处置情况见下表。

表2-10     项目现有工程固废产生及处置情况
	污染源
	污染因子
	产生量（t/a）
	环保措施
	固废类别

	生产工序
	煤矸石
	9
	直接装车外运排至马泰壕煤矿临时排矸场。
	一般固废

	生产工序
	煤泥
	3万
	煤泥临时储存于煤泥棚内，掺入末煤外售
	

	办公区
	生活垃圾
	3.3
	收集后，由当地环卫部门统一清运
	/

	危废暂存库
	废机油（HW08
900-214-08）
	0.05
	暂存于危废暂存库，定期交由有资质单位处置
	危险废物


4、现有工程主要污染物排放情况
[bookmark: _Ref365390277]项目现有工程全厂主要污染物排放情况一览表见表2-11。
表2-11     现有工程主要污染物排放一览表
	污染种类
	污染物名称
	排放量（t/a）
	数据来源

	废气
	颗粒物
	17.768
	现有环评中核算的无组织颗粒物排放量

	废水
	COD
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--

	固废
	煤矸石
	9
	原项目竣工环境保护验收监测报告表

	
	煤泥
	3万
	

	
	生活垃圾
	3.3
	

	
	废机油（HW08 900-214-08）
	0.05
	


5、现有工程总量控制指标
现有工程污染物总量指标为：
SO2：0t/a、NOx：0t/a、；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。
6、现有工程存在的环保问题
经过现场踏勘，未发现原项目存在环保问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、环境质量现状
（1）项目所在区域环境质量现状
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，项目所在地环境空气质量为二类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2023 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标”。
项目所在区域监测指标年均浓度或相应百分位数24h或8h平均质量浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此拟建项目所在地鄂尔多斯市环境质量属于达标区。
（2）补充监测
本项目其他污染物为TSP，本次大气现状监测引用《鄂尔多斯市鑫晶煤炭有限责任公司环境质量现状监测报告》（GT/WTQ25171-01）中监测数据，由内蒙古庚泰环保科技有限公司进行监测，监测时间为2025年6月17日-6月20日，监测点位于项目厂区北侧153处。其监测点位、监测因子与数据时效性均满足要求，监测数据有效。具体监测数据如下：
表3-1     其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	厂区北153m处
	109.84060161°
	39.23483031°
	TSP
	2025.6.17-6.20
	北
	153


2）监测时段与频次
TSP监测时间为2025年6月17日-6月20日，监测3天，监测日均浓度的每次连续采样时间为24h。
3）评价标准
TSP浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。
4）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：Pi—i污染物标准指数；
      Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；
      Coi—i污染物评价标准值，mg/m3。

5）监测数据统计分析与评价
表3-2    环境空气监测及评价结果一览表
	监测项目
	浓度范围(mg/m3)
	标准值(mg/m3)
	污染指数
	超标率(%)

	TSP
	0.03--0.086
	0.3
	0.1—0.29
	0


由上表可知，TSP24h平均浓度为0.1～0.29mg/m3，最大值占环境质量标准值的29%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
表3-3	   环境空气质量现状监测点一览表
	编号
	监测点位
	引用项目相对本项目方位
	相对本项目距离（m）
	监测项目

	1
	厂区上风向
	北侧
	153
	TSP


[image: 微信截图_20250411155743][image: 微信截图_20250811095110]图3-1 引用项目监测点位与本项目相对位置图
2、声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中声环境现状相关要求，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外周边50米范围没有声环境保护目标，故本项目不作声环境质量现状监测。
3、地下水、土壤环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
经调查，本项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，本项目周围为其他洗煤厂煤棚，属于工业用地，项目初期雨水池、蓄水池等需一般防渗，防渗层不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层。危废贮存间：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯膜，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化，渗透系数不大于10-10cm/s，危废贮存间设置防渗漏托盘，并且周围设导流渠和1m3收集池，对泄漏的危险废物进行收集。储煤棚、办公生活区、道路需进行一般地面硬化的简单防渗，项目采取以上防渗措施后，不存在土壤、地下水污染途径，因此不开展环境质量现状调查。
4、 生态环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目占地为工业用地，无生态保护目标，故本项目不做生态环境现状调查。

	环境保护目标
	本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木河村，地理坐标为：N：39 度13分31.34秒，E：109度49分59.68秒。项目周边无饮用水水源保护区，内无重点保护文物、自然保护区、珍稀动植物资源等环境敏感点。根据项目工程特点、评价区域环境特征，本项目环境保护目标详见表3-5。
表3-5	环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护目标
	相对厂址
	保护级别

	
	
	方位
	最近距离（m）
	户数
	人数
	

	环境
空气
	厂界外500米范围内无大气环境保护目标
	《环境空气质量标准》
（GB3095-2012）二级标准

	地下水
	保护目标
	评价范围
	方位
	距离（m）
	功能
	水井个数
	取水层位
	《地下水质量标准》
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	
	厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	

	声环境
	厂界外50m范围内无声环境保护目标
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）2类标准


                    

	污染物排放控制标准
	1、大气污染物排放标准
施工期大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；具体标准见表3-6。
表3-6    施工期大气污染物排放标准
	标准名称
	相关限值

	大气污染物综合排放标准（GB16927-1996）
	类别
	颗粒物周界外浓度最高点mg/m3

	
	颗粒物
	1.0


运营期含煤尘废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值。
表3-7  煤炭工业污染物排放标准  mg/m3
	污染物
	具体指标
	标准来源

	污染物
	监控点
	作业场所
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场
	

	
	
	无组织排放限值/（mg/m3）
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	


2、废水排放标准
本项目施工期及运营期生活污水及其他排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及污水处理厂接管标准。
表3-9  项目水污染物标准限值 单位：mg/L（除pH外）
	项目
	执行标准
	依据

	pH
	6.0～9
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）三级标准

	CODCr
	500
	

	BOD5
	300
	

	SS
	400
	


3、噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见表3-10。


表3-10    噪声排放标准一览表
	时期
	噪声限值Leq [dB（A）]
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值

	运营期
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008中2类标准限值）


4、固体废物排放
一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	无



[bookmark: 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准][bookmark: 2、地表水环境质量标准][bookmark: _Toc6208][bookmark: _Toc25416]四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	由于项目已建成，属于未批先建，施工期影响已结束，本次评价只回顾分析施工期对各环境要素采取的环保措施。
1、大气环境保护措施
施工废气主要为施工扬尘。①施工期基础工程的开挖、临时堆放产生的扬尘。②建筑材料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘。③施工期车辆洒落的尘土一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。
为控制扬尘的影响，建设单位严格采取以下施工污染控制对策：
（1）工程建设期间，在施工区四周设置1.8m以上的高围挡。
（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。
（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，采用覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。
2、水环境保护措施
项目施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，施工废水经沉沙池沉淀处理后回收利用。场地设有化粪池，项目施工期生活污水经化粪池收集预处理后，拉运处理，不外排。
3、声环境保护措施
施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。项目采取选用低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。
4、固体废物环境保护措施
项目施工期固废主要为建筑垃圾、弃土和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；弃土用于场地周边平整；生活垃圾由环卫部门接收，送垃圾填埋场填埋。
5、生态影响分析
项目施工期生态影响主要是植被破坏与土壤流失。采取的生态保护措施主要有：
（1）加强管理，划定施工范围，施工区控制在项目红线范围内，减少施工用地，禁止车辆、机械随意扩大施工范围。
（2）为降低施工对植被的影响，在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。
（3）尽量缩短施工期，避开雨季，减少土地裸露，防止水土流失。
（4）施工过程产生的土方，应堆放至合理临时堆放点，并采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，施工完成后及时回填。合理调配挖方段和填方段的作业时间，避免挖出的土方长期闲置暴露。

	运营期环境影响和保护措施
	1、大气环境影响分析 
原项目洗选生产设施及生产工艺全部不变，因洗煤工艺及设备均未改变，洗煤工序的粉尘源强不变，本次煤棚未批先建部分与原环评批复部分无法单独区分计算煤炭储存量，故本次评价只针对全厂洗选煤炭120万吨/年产能核算其储存、装载、运输过程废气。按最大产能核算后若粉尘无组织排放达标，则未批先建部分涉及各股废气粉尘亦可达标排放。
（1）储存堆放、装载粉尘
①颗粒物产生量核算
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下：
𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10-3
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（t） ；
𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（t） ；
𝑁𝐶指年物料运载车次（车），项目汽车运输采用40t自卸汽车，年装卸运输240万t煤炭，进出场需拉运60000车次；
D 指单车平均运载量（t/车），40t/车；
(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数，见附录 1，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，平均风速2.91m/s，概化系数0.0017；b 指物料含水率概化系数 ，项目堆存原煤来源于周边煤矿提供，属于非褐煤，根据附录2，概化系数取0.0054；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（kg /m2），项目取31.1418；
S 指堆场占地面积（m2），项目全厂储煤棚面积27069.8m2。
则，𝑃={60000×40×（0.0017/0.0054）+2×31.1418×27069.8}×10−3=2441.56t
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
Uc指颗粒物排放量（t） ；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（%），见附录4，项目煤棚厂区配备洒水车，控制效率为74%；
Tm指堆场类型控制效率（%），见附录 5，项目设置密闭式厂房，洒水降尘，控制效率99%。
则，Uc=2441.56×（1-0.74）×（1-0.99）=6.348t。
经计算，项目煤炭装卸、堆存引起的扬尘产生量为2441.56t/a， 308.28kg/h，经全封闭煤棚阻隔，洒水降尘后，颗粒物无组织逸散量为6.348t/a，排放速率为0.8kg/h，排放浓度＜1.0 mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
（2）厂区道路运输扬尘
道路扬尘主要为路面表层干化浮土在车轮的冲击、碾压和尾气排气筒的冲击下激起的二次扬尘。污染物以颗粒物（TSP）计。项目汽车运输采用40t自卸汽车，场内运输道路为沥青混凝土路面，行驶路程约为300m，车速小于15km/h。 项目运营期汽车运输总量为240万t，运输车次约6.0万辆·次/年。
根据《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行） 》（ 环保部公告 2014 年第 92 号），道路扬尘量根据下列公式计算：
WRi=ERi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6
式中：
WRi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 的总排放量， t/a。
ERi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 平均排放系数，g/km·辆。
LR：道路长度，取均值0.3km。
NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，取12万辆·次/a（含往返） 。
nr：不起尘天数，即一年中降水量大于0.25mm/d的天数。根据当地气象资料，项目取100d 计。
[image: ]对于铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：

式中：
1）EPi 为铺装道路的扬尘中 PMi 排放系数，g/km（ 机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）。
2）ki为产生的扬尘中 PMi 的粒度乘数，推荐值取 3.23g/km。
3）sL为道路积尘负荷， g/m2。取 1.0。
4）W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量。
5）η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；
根据该指南中洒水2次/天控制效率为66%。 根据项目运行实际，对厂内运输道路进行洒水降尘，每天洒水2次以上，大风天气增加洒水次数。
经计算，排放系数 Epi 为47.29g/km，道路运输扬尘排放量为1.24t/a。
同时，为减少运输车辆扬尘对周围环境的影响，按照环保要求，对运输车辆和非道路移动机械提出明确的环保管控要求：
A. 厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护
B.厂前运输道路定期洒水、清扫，保证路面不起尘；
C.运输车辆要严密遮盖，减少物料散落；
D.保持路面整洁、 湿润不起尘， 有效防止运输环节扬尘污染。车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。 不允许出现敞篷运输或是超载运输。
（3）废气污染源参数
项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。




表4-1    项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置/污染源
	污染物
	污染物产生
	处理措施
	污染物排放情况
	排放时间(h/a)

	
	
	核算
方法
	浓度
	速率
	工艺
	效率%
	是否可行技术
	核算
方法
	浓度
	速率
	排放量
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	

	储存堆放、装料
	颗粒物
	产排污系数法
	/
	308.28
	煤棚全封闭，在工作时洒水抑尘。
	90
	是
	产排污系数法
	＜1.0
	0.8
	6.348
	7920

	厂区道路运输
	颗粒物
	公式计算法
	/
	/
	封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	66
	是
	公式计算法
	＜1.0
	/
	1.24
	7920


大气污染物排放量核算见表4-2，大气污染物年排放量核算见表4-3。
表4-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	储存堆放、装料
	颗粒物
	煤棚全封闭，在工作时洒水抑尘。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
	1.0
	6.348

	2
	厂区道路运输
	颗粒物
	封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	
	
	1.24

	无组织排放量总计
	颗粒物
	7.588


表4-3     大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	7.588


（4）非正常工况
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目为煤炭储存棚建设项目，主要进行煤炭储存及装料外售，不涉及非正常情况。
（5）污染防治可行性技术分析
项目采取的废气无组织控制措施如下：
a、项目采用全封闭储棚及生产车间，配备洒水抑尘设施；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
b、为降低运输扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区设洒水车、道路硬化、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘。
c、制定严格的规章制度，明确员工责任制度。在事故情况下，采取及时有效的措施，避免对周边大气环境的影响。
项目采取的无组织控制措施符合相关技术规范无组织控制措施要求，采取措施后，无组织排放的颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值。
（6）大气监测计划
根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本次提出如下监测要求：
表4-4      大气环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
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	2、水环境影响分析
本项目运营期没有新增员工，故不新增生活污水排放，喷雾抑尘用水全部损耗，所以本项目运营期无废水产生。
初期雨水：项目实行“雨污分流”，厂区地面均进行水泥硬化，并设置雨水沟，在厂区地势较低处设置50m3初期雨水池，采用钢筋混凝土结构，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
综上所述，项目废水均得到合理处置，对周围地表水环境影响很小。
3、运营期噪声环境影响和保护措施
项目运营期的噪声为轮式装载机、运输车等设备运行噪声产生的噪声，设备本身噪声级在95~100dB(A)，在采取厂房隔声+机械车辆定期维护等降噪措施后，噪声被控制在75dB(A)以下：
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。
室内声源等效为室外声源的计算：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw=Lp2+10lgS
式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
无指向性点声源的几何发散衰减公式：
[image: 微信截图_20241227163807]
式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；
LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；
r——预测点距噪声源距离，（m）；
r0——源强外1m处。
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
[image: 微信截图_20241227163943]
式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T ——预测计算的时间段，s；
ti——i 声源在T时段内的运行时间，s。
Leq=10lg(100.1Leqg)
式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
（2）预测结果及评价
根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。
噪声影响预测结果见表4-5。
表4-5     厂界噪声影响预测结果表   单位：dB(A)
	厂界
	距厂界距离（m）
	原有洗煤项目现状值（验收报告表）
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	150
	昼56.3
	夜44.3
	24.63 
	56.3
	44.3
	65
	55
	达标
	达标

	南厂界
	50
	昼55.6
	夜47.3
	42.89 
	55.6
	47.3
	65
	55
	达标
	达标

	西厂界
	150
	昼55.7
	夜44.9
	24.63 
	55.7
	44.9
	65
	55
	达标
	达标

	北厂界
	50
	昼57.1
	夜45.1
	42.89 
	57.1
	46.3
	65
	55
	达标
	达标


经预测，项目厂界噪声的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
本项目具体通过以下措施对噪声进行防治：
①主要产噪设备均合理布置于厂房内，通过厂房隔音和距离衰减降低噪声；
②使用减振垫对部分设备进行基础减振，风机安装消音器；
③定期维护生产设备、使设备运行良好；
④选用低噪声型号设备；
⑤合理安排设备和厂区平面布局。
（3）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测因子、监测点位和监测频率详见表4-6。
表4-6    运营期环境监测计划表
	污染源
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	控制标准

	噪声
	Leq（A）
	在项目四周各设置1个监测点
	1次/季度，必要时增加频次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准


4、运营期固体废物环境影响和保护措施
（1）固体废物
项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此，运营期无危废及一般固废产生。
（2）生活垃圾
项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。
5、地下水、土壤环境影响和保护措施 
5.1源头控制措施
主要包括在管道、设备及构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，以利于污染物泄漏“早发现、早处理”，减少管道泄漏未及时处理造成的地下水污染。
5.2防渗区划及防渗要求
①生产设备做好质量检查、验收工作，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，防止设备破损导致机油“跑、冒、滴、漏”现象发生。
②定期对危废贮存间等设施的渗漏性进行检查，即注满水后观察是否有渗水、漏水现象，发现问题及时解决。
③厂区分区防渗：根据《地下水污染源防渗技术指南(试行)》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，厂区分区防渗。主要场地分区防渗情况见表4-7。
表4-7 厂区分区防渗一览表  
	序号
	场地
	防渗措施
	防渗分区

	1
	危废贮存间
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），
危废暂存库地面已进行基础防渗，防渗层为1.5mm厚的高密度聚乙烯膜，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化；
导流渠：四周均设导流渠（宽20cm，高10cm），通往危废库集液池，用于将溢出废液导入集液池内；
裙角：墙面四周设置300mm高的裙角；
集液池：角落设1座集液池（容积1m3），用于收集暂存一旦发生损坏时渗漏的危险废物。渗透系数小于1×10-10cm/s。
	重点防渗区

	2
	储煤棚
	要求等效黏土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s
	一般防渗区

	3
	办公生活区
	一般水泥硬化
	简单防渗区


项目建成后，正常情况下，生活污水排入厂区内化粪池进行处理，经沉淀后进入工业场地内生活污水处理站处理后全部用于绿化、道路洒水抑尘，不外排，项目化粪池采取一般防渗措施后不会对地下水及土壤造成污染。
初期雨水采用初期雨水收集进行收集暂存，回用于厂区道路洒水抑尘，不外排，初期雨水池采取一般防渗措施后不会对土壤及地下水造成污染；
危险废物贮存暂存于新建危险废物暂存库，渗结构自下而上为基础防渗+2mmHDPE膜＋15cm抗渗水泥+环氧树脂涂层防腐，防渗系数相当于2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于1×10－10cm/s）的性能。并按照《危险物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)规范建设裙脚导流渠、集液池等配套措施。库房门口设有明显标识，库房内危险物分区存放，库房内配有相应的消防设备，危废暂存库采取重点防渗措施后不会对土壤及地下水造成污染。
经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界范围内无土壤环境保护目标，在采取源头防控措施及分区防渗措施后，本项目不会对土壤及地下水造成污染，污染防治措施可行，因此，本项目对地下水、土壤环境影响可接受。
6、 环境风险分析
本工程投入使用后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险源主要是原危废贮存库废矿物油泄漏，以及生产过程中粉尘爆炸引起的次生环境影响等环境风险因素。
（1）风险物质识别
本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大储存量为0.5t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中油类物质临界量为2500t。
厂区危险物质储存量与其临界量比值（Q）按下式计算：Q=0.0002＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。
[image: ]


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100 
（2）风险源分布情况及可能影响途径
①物质危险性识别
本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏对土壤和地下水造成污染及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放对大气造成污染。
②生产过程危险性识别
原煤装卸过程中产生的粉尘，存在危险因素为煤尘遇明火容易引发火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物排放到大气中造成污染。煤尘粒径越小，越易悬浮，表面积越大，燃烧速度越快，升压越快，爆炸压力越大。
（3）环境风险防范措施
①加强安全管理，提高员工的安全管理操作意识；
②加强对煤尘的管理，加强煤尘收集和处理工作，及时清理厂区和机械设备厂区及周围环境中的煤尘；
③加强防火工作，禁止在厂区内吸烟、使用明火，严禁在有煤尘飞扬的场地使用明火作业，防止电器设备、机器设备或其他热源引起的火源；
④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；
⑤盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。
（4）粉尘爆炸防治措施 
①对储煤棚内堆放的原煤定期洒水抑尘，尤其是在春、秋干燥季节，使储棚内粉尘浓度控制在爆炸限度之外；
②加强管理措施，储煤棚内及周边一定范围严格控制烟火，杜绝一切明火发生。通过采取以上措施，本项目环境风险较小，在可接受范围内。
②地面建筑安装《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）修订本的相关规定进行设计，生产类别分别为丙类和戊类，耐火等级分别为二级和三级。
③按照国家基本建设的有关政策和“预防为主，防消结合”的消防工作方针，项目充分考虑防火设计，集装站各建（构）筑物的楼梯、出入口、安全通道及消防灭火系统按有关要求设计，建（构）筑物之间均保持了规范要求的安全距离；建筑物与栈桥连接口处设置水幕；建（构）筑物本身按规范要求采取了必要的防火措施，如：配置手提式灭火器、外围护采用内夹阻燃材料的保温型彩涂钢板、钢结构栈桥钢结构表面均刷防火涂料等。
④配电室土建工程满足现行规范要求，并留有防火隔离间距，且配置干粉灭火器；选用不延燃材料的电缆，全厂电线采用穿阻燃 PVC 管敷设；各用电设备的动力电缆与热力管道均沿不同路径敷设。
⑤为防止由雷电造成火灾，主要建（构）筑物设有以避雷针为主的防雷接地系统；在有可能产生静电的设备处设置防雷接地。
⑥各主要生产线照明电源采用不同电源交叉供电，主要通道及重要场所均设置应急灯，确保火灾发生时人员顺利、迅速地疏散。
⑦定时喷雾洒水抑尘，控制空气中的煤尘浓度在安全范围之内。
⑧项目的主要设备均选用先进、安全、自动化程度高、经生产实践检验的可靠设备，设有自动控制系统并与全厂自动控制系统联网，可以有效减轻劳动强度，保证安全生产。主要设备工艺设有宽敞的操作工作面，利于操作和通行，在运输设备两侧留有适宜宽度的安全通道，以利于生产工人和检修人员操作、通行，保证其人身安全；各机电设备的机械转动部件外露时，均设置安全防护装置，并作到轻巧稳固、易于装卸，避免工作人员接近时发生意外。
⑨强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，严格遵守操作规程；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。建立健全环保和安全管理部门，该部门应加强监督检查，及时发现潜在风险隐患，立即处理，防患未然。必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于备用状态，以备事故发生时能及时、高效率地发挥作用。
（5）应急预案
为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和国务院《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险预案。
（1）工作原则
①统一指挥
伊金霍洛旗鑫海洗煤厂（普通合伙）设立专门机构负责事故处理及救援工作的集中统一指挥。
②分级管理
根据事故状况，应急预案应实施分级管理。发生事故时，启动相应级别的应急预案。
③共同参与
根据事故状况，应急领导小组应请求所在地人民政府、公安、消防、环保、水利、劳卫、武警部队等部门的支持、救援，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对事故现场周边环境及社会的负面影响。
（2）组织机构及职责
建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：
①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界环境保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。
②保证应急事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。
③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。
（3）应急预案内容
从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。
①预防预警。预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。
②应急响应。环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向当地环保局以及自治区相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向相关部门提出申请。
③应急处理。对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
④应急终止。应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
⑤信息发布。突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。
7、“三本账”分析
本项目建设前、后污染物排放情况汇总见表4-8。
表4-8   本项目建设前、后污染物排放情况对比一览表
	类别
	污染物名称
	现有项目排放量或排放浓度
	本项目排放量
	本项目建成后全厂总排放量或排放浓度
	增减量

	废气（无组织）
	颗粒物
	17.768t/a（<1mg/m3）
	7.588t/a（<1mg/m3）
	7.588t/a（<1mg/m3）
	-10.18t/a（/）

	噪声
	机械设备噪声
	昼间<60 dB（A）
	昼间<60 dB（A）
	昼间<60 dB（A）
	昼间<60 dB（A）

	
	
	夜间<50 dB（A）
	夜间<50 dB（A）
	夜间<50 dB（A）
	夜间<50 dB（A）


8、环保投资估算
本项目环保投资438万元，占总投资的100%，环保投资估算一览见下表。
[bookmark: _Hlk100237701]                        表4-9  环保投资一览表               单位：万元
	类别
	污染源
	治理措施
	投资

	废气
	煤炭储存及装载粉尘
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	435

	
	厂区运输扬尘
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化
	

	废水
	生产及生活废水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	/

	噪声
	装载设备、洒水车
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	3

	总计
	438





五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	煤炭储存及装载粉尘
	颗粒物
	设备及煤棚全封闭，生产时洒水抑尘。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求

	
	厂区道路运输扬尘
	颗粒物
	封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化；运输车辆要严密遮盖， 减少物料散落。
	

	地表水环境
	生活污水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活污水。

	
	生产废水
	

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁
辐射
	--
	--
	--
	--

	固体
废物
	本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

	土壤及地下水污染防治措施
	对煤棚地面部分进行硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺 10～15cm 的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	根据相关文件及管理部门要求落实风险措施。

	其他环境管理要求
	建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责， 并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。


[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Toc29739]六、结论
	综上所述，内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇鑫海洗煤厂扩建项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。从环保角度出发，本项目的建设可行。
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[bookmark: 附表]附表
[bookmark: 建设项目污染物排放量汇总表][bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc27198]建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）
⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	
变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	17.768t/a
	17.768t/a
	7.588t/a
	7.588t/a
	10.18t/a
	7.588t/a
	-10.18t/a

	废水
	生活污水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.5t/a
	/
	0.5t/a
	0.5t/a

	
	废润滑油桶
	/
	/
	/
	5个
	/
	5个
	5个


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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