
鄂伊环审字〔2025〕32号
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维

复合型材生产项目环境影响报告表的批复
内蒙古利通智能科技有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、《鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古利通智能科技有限公司玄武岩纤维复合型材生产项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2025〕54号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市蒙苏经济开发区零碳产业园东片区伊金霍洛旗装备制造基地，占地面积 77850.81m2。项目主要建设生产车间及其他配套设施，年加工玄武岩连续纤维原丝1.2万吨，年产各类玄武岩纤维复合型材15000吨。项目总投资31000万元，其中环保投资310万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。固化成型产生的废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高排气筒排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准限值要求。

3.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。不合格产品回用于生产；废润滑油、废油桶和废活性炭暂存于危险废物暂存库内，定期交由有资质单位进行处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2025年8月27日

抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古金绿环保服务有限公司                                                             
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