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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _Hlk204545250]鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂煤棚扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	杨冬荣
	联系方式
	17704773607

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村

	地理坐标
	（ 109 度 50分 54.559 秒， 39 度 13 分 23.187秒）

	国民经济
行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061煤炭储存、集运

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	502
	环保投资（万元）
	502

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	/

	是否开工建设
	否
■是：全厂煤棚面积超过原环评批复的煤棚面积，超出部分属于“未批先建”。鄂尔多斯市生态环境局于2025年7月8日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-17号），建设单位于2025年7月8 日缴纳罚款。
	用地（用海）
面积（m2）
	95847.5
（本次扩建煤棚占地面积59444.29m2，无新增用地）

	专项评价设置
情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性
分析
	1、政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于“三、煤炭——煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，为鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
2、项目选址可行性分析
项目在现有厂区内建设，不新增占地，位于鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司现有厂区内。厂区东侧为府深线，西、北侧为其他洗煤厂，南侧为空地。项目周边500m范围内敏感点为哈日木乎尔村散户，距最近散户距离为130m（厂区东侧）。项目在现有厂区内建设，厂址占地不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域及饮用水水源地等，项目采取了有效的污染防治措施，对环境影响较小，从环境保护的角度分析，选址可行。
3、 项目与“三线一单”符合性分析
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
（1）生态保护红线
依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为 171 个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元 86个，面积占比 28.10%；一般管控单元 9个，面积占比 7.56%。
项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木乎尔村鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司现有厂区内，位于重点管控单元，项目占地范围及周边500m 范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，项目周边不存在生态保护红线。
（2）资源利用上线
项目不属于高耗能、高污染的项目，在运营期间主要资源消耗为电能，消耗少量水资源。本项目供电依托厂区现有用电系统，生产用水采用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水，生活用水由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司供给自来水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。
因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。
（3）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。结合现状监测数据可知，评价范围内环境空气特征污染物 TSP 浓度现状符合其相应的环境功能区划要求。
项目运营期过程中产生的废气、噪声在采取合理可行的污染防治措施处理后，均可达标排放；产生的固体废物定期进行合理的处置。
因此，在落实本评价提出的各项相关污染防治措施后，项目的各类污染物均能有效处理，不会明显降低所在区域的环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》以及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，项目位于重点管控单元， 项目与管控单元要求符合性分析见下表。
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	其他符合性
分析
	表1-1     与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	维度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	ZH150627
20007
	新街矿区
	重点管控单元
	空间布局约束
	/
	/
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。
3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
	本项目为洗选厂煤棚扩建项目，属于配套辅助工程，不属于煤炭开采、洗选。项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水。
	符合
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项目所在位置













附图1-1   项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来：
鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司成立于 2017年5月9日，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村。2018年11月， 委托山东海特环保科技有限公司编制完成了《鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》 于2019年1月10日通过了原鄂尔多斯市环境保护局审批（鄂环评字〔2019〕18号）；2022年4月29日，通过竣工环境保护自主验收，并取得专家验收意见。随着企业不断地发展，由于煤炭存储周期受市场需求影响较大，原环评中批复的煤棚已不满足实际煤炭的储存要求，因此实际建设煤棚建筑面积已超出环评批复的建筑面积，超出部分属于“未批先建”，根据鄂尔多斯市生态环境局于2025年7月8日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-17号），企业煤棚超出环评批复建筑面积的部分应办理环境影响评价审批手续。根据现有工程验收报告，本次“未批先建”的煤棚，验收前涉及建筑面积8000m2，验收后涉及建筑面积51444.29m2。
目前，企业全厂煤棚总建筑面积70244.29m2，其中《鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》中批复的煤棚建筑面积为10800m2（该部分已批复面积分别包含在原煤棚、2-1煤棚、设备间），剩余59444.29m2建筑面积的煤棚属于“未批先建”（包括原煤棚2、煤棚、1-1煤棚、1-2煤棚、2-2煤棚）。本次主要对已建成但未履行环评手续的原煤棚2、煤棚、1-1煤棚、1-2煤棚、2-2煤棚等共计59444.29m2建筑面积的煤棚进行评价。
根据现场踏勘，本次扩建部分煤棚实际已全部建设完成。
按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业06、烟煤和无烟煤开采洗选061、煤炭储存、 集运”，需编制环境影响报告表。鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告表编制工作。
我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染型）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。
1、 项目名称
鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂煤棚扩建项目
2、 建设单位
鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司
3、 建设性质
扩建
4、 工程投资
[bookmark: _Hlk163494996]本项目总投资502万元，其中环保投资502万元，占总投资的100%。
5、建设地点与周边关系
[bookmark: _Hlk163495051]项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司现有厂区内，中心位置坐标为北纬：39°13′23.187″，东经：109°50′54.559″。厂区东侧为府深线，西、北侧为其他洗煤厂，南侧为空地。项目周边500m范围内敏感点为哈日木乎尔村散户，与最近散户距离为130m。
6、项目占地
项目位于鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司现有厂区内，全厂占地95847.5m2，已取得《不动产权证书》（蒙〔2024〕伊金霍洛旗不动产权第0019935号），占地性质为工业用地。
7、建设规模
本次主要对已建成但未履行环评手续的原煤棚2、煤棚、1-1煤棚、1-2煤棚、2-2煤棚等共计59444.29m2建筑面积的煤棚进行评价。本项目为煤棚扩建项目，不涉及煤炭洗选规模，全厂煤炭洗选规模不变，仍为120万t/a。
项目煤棚建筑面积情况见下表如下。
表2-1    项目煤棚建筑面积情况一览表
	序号
	建构筑物
	建筑面积（m2）
	备注

	
	
	原环评批复部分
	未批先建部分
	合计
	

	1
	原煤棚
	6995.51
	0
	6995.51
	原煤储存

	2
	原煤棚2
	0
	3964.13
	3964.13
	原煤储存，扩建部分

	3
	煤棚
	0
	8282.36
	8282.36
	产品煤储存，扩建部分

	4
	1-1煤棚
	0
	7758.22
	7758.22
	产品煤储存，扩建部分

	5
	1-2煤棚
	0
	24679.2
	24679.2
	产品煤储存，扩建部分

	6
	2-1煤棚
	2778.84
	0
	2778.84
	产品煤储存

	7
	2-2煤棚
	0
	14760.38
	14760.38
	产品煤储存，扩建部分

	8
	设备间
	1025.65
	0
	1025.65
	煤炭洗选

	合计
	10800
	59444.29
	70244.29
	/


项目煤棚储存量与产能匹配性分析见下表。
表2-2    项目煤棚储存量与产能匹配性分析一览表
	序号
	建构筑物
	储存量（万t/周期）
	储存周期（d）
	年周转量（万t/a）

	1
	原煤棚（原煤）
	4.85
	20
	80

	2
	原煤棚2（原煤）
	1.21
	10
	40

	合计
	120

	3
	煤棚（产品煤）
	1.1
	20
	18

	4
	1-1煤棚（产品煤）
	0.9
	20
	15

	5
	1-2煤棚（产品煤）
	3.2
	20
	52

	6
	2-1煤棚（产品煤）
	0.3
	20
	5

	7
	2-2煤棚（产品煤）
	1.8
	20
	30

	合计
	120


注：（1）项目原煤和洗选后煤炭分别储存，因此分别核算原煤储存周期和洗选后产品煤（含煤矸石）储存周期。
（2）现有工程年洗选煤炭120万吨，本次评价按全年煤炭洗选量及平均储存周期核算煤棚储存量与产能匹配性。
8、建设内容
表2-3    主要建设内容一览表
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	全封闭储煤棚
	本次扩建涉及煤棚总建筑面积59444.29m2，包括原煤棚2，建筑面积3964.13m2；煤棚，建筑面积8282.36m2；1-1煤棚，建筑面积7758.22m2；1-2煤棚，建筑面积24679.20m2；2-2煤棚，建筑面积14760.38m2。
本次扩建完成后，企业全厂煤棚总建筑面积70244.29m2。地面进行一般地面硬化处理，安装视频监控设施一套，并与环保部门平台联网。
	扩建

	辅助
工程
	磅房
	位于原煤棚2西侧，依托现有。
	依托

	
	办公生活区
	依托厂区现有办公生活区。
	依托

	公用
工程
	供电
	引自札萨克镇供电网。
	依托

	
	供水
	项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司供给自来水。
	依托

	
	供暖
	项目冬季生产厂房不采暖，办公宿舍区依托现有供暖设施。
	依托

	
	初期雨水收集池
	厂区地势最低处设1个10m3初期雨水池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
	依托

	环保
工程
	废气
	无组织
	煤炭储存及装载粉尘：煤棚全封闭，各个煤棚顶部均设置喷淋抑尘系统；安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
厂区运输扬尘： 场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	--

	
	废水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	--

	
	噪声
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	--

	
	固废
	本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
	--


9、平面布置
厂区分别在临近府深线一侧设置两个出入口。设备间位于厂区东南侧，设备间西侧为2-2煤棚、西北侧为原煤棚2，原煤棚2西侧紧邻2-1煤棚，2-1煤棚西北侧为原煤棚，原煤棚北侧为煤棚、西侧依次为1-1煤棚、1-2煤棚。其余均为厂区道路及煤棚。项目厂区布局较为合理。
10、原辅材料及能源消耗
[bookmark: _Ref365271514]本项目能源消耗情况见表2-4。
表2-4      项目能源消耗一览表
	能源
种类
	年用量
	备注

	
	现有工程
	本项目
	完成后全厂
	

	新鲜水/矿井疏干水
	245.3m3/d
	118.9m3/d
	364.2m3/d
	项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司供给自来水。

	电
	600万kW·h/a
	10万kW·h/a
	610万kW·h/a
	引自札萨克镇供电网



11、主要设备
本项目不新增设备，煤棚内煤炭装载、厂区抑尘依托现有工程装载机9台、洒水车2辆。
12、公用工程
（1）给水
①给水
[bookmark: _Hlk163495136]项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司供给自来水。
本项目用水主要为本次未批先建煤棚内洒水抑尘用水，煤棚总面积为59444.29m2，用水量按 1.0L/m2·次核算，每天2次，每年330d，抑尘用水全部蒸发损耗，用水量为118.9m3/d(39233m3/a)。
本次扩建不新增劳动定员，无新增生活用水量。
②排水
[bookmark: _Hlk163495164]项目无废水外排；不新增劳动定员，无新增生活废水。
矿井疏干水118.9

储棚抑尘（-118.9）
118.9

图2-1    项目给排水平衡图（单位：m3/d）


（2）供电
[bookmark: _Hlk163495180]项目用电引自札萨克镇供电网，本次新增年用电量为10万kW·h。
（3）供热 
项目冬季生产厂房不采暖，办公宿舍区依托现有供暖设施。
13、劳动定员及工作制度
[bookmark: _Hlk163495020]本次不新增劳动定员，现有劳动定员30人，年工作日330天，三班工作制，每班8h。
14、施工进度
项目已建成投产。

	 工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
一、施工期工艺流程及产污节点
由于项目已建成投产，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响，施工期影响已结束。本次不再对施工期进行评价。
二、运营期工艺流程及产污节点
项目运营期为钢架全封闭环保煤棚。原煤运输到煤棚后，在煤棚内储存，然后精煤从洗选工序中产出后，在煤棚中储存，后经过煤棚装载设施装到运输车后，经电子地磅进行称重后出售。
运营期主要污染工序：
（1）废气：煤炭储存及装载粉尘、运输过程产生的粉尘。
（2）废水：项目抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水排放；不新增劳动定员，无新增生活废水。
（3）噪声：主要为煤炭进出厂装卸时产生的噪声，声压级为80～90dB(A)。
（4）固废：本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无危废及一般固废产生。
本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

















	与项目有关的原有环境污染问题
	1、鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司基本情况
鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司成立于 2017年5月9日，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村。
2018年11月， 委托山东海特环保科技有限公司编制完成了《鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》， 于2019年1月10日通过了原鄂尔多斯市环境保护局审批（鄂环评字〔2019〕18号）；2022年4月29日，通过竣工环境保护自主验收，并取得专家验收意见。
2022年3月17日，企业首次进行排污许可登记，登记编号：91150627MA0NAQKA25001W，有效期：2022年3月17日至2027年3月16日。
2、现有工程污染防治措施及污染物排放量
根据现有工程验收监测报告（编号：HD2022WAJG-1），项目现有工程各污染防治措施及达标排放情况一览表见下表。
（1）废气污染物
现有工程废气污染物治理措施及排放情况见表2-6。
表2-6     现有工程废气污染物治理措施及排放一览表
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	措施及排放去向
	标准限值

	厂界无组织废气
	颗粒物
	0.514
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设置喷淋抑尘系统。场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	1.0mg/m3


（2）废水
①生活污水
生活污水经化粪池预处理后，进入厂区地埋式一体化污水处理设备处理，处理后用于厂区绿化、泼洒抑尘。
② 生产废水
洗煤产生的工艺废水经浓缩后回用于洗煤工序；地面冲洗废水经收集沉淀处理后回用于洗煤工艺，项目无工艺废水排放。
③ 初期雨水
厂区地势低处设 1个 10m3初期雨水池（混凝土结构），对初期雨水进行收
集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
（3）噪声污染源及防治措施
表2-7    现有工程噪声污染源治理措施及排放情况一览表
	污染源
	环保措施
	标准来源
	标准值
dB（A）
	位置
	监测数据（dB（A））

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	生产设备、风机
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间≤60
夜间≤50
	东厂界
	57
	47

	
	
	
	
	西厂界
	57
	48

	
	
	
	
	南厂界
	55
	46

	
	
	
	
	北厂界
	56
	46


根据监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
表2-8     项目现有工程固废产生及处置情况
	污染源
	污染因子
	产生量（t/a）
	环保措施
	固废类别

	初期雨水沉淀池、循环水沉淀池
	沉淀底泥
	0.8
	掺入产品煤中外售
	一般固废

	生产工序
	煤泥
	9.6万
	煤泥临时储存于煤棚内，掺入产品煤中外售
	

	办公区
	生活垃圾
	7.0
	收集后，由鄂尔多斯市新开源物业管理服务有限公司统一清运。
	/


4、现有工程主要污染物排放情况
[bookmark: _Ref365390277]项目现有工程全厂主要污染物排放情况一览表见表2-9。
表2-9     现有工程主要污染物排放一览表
	污染种类
	污染物名称
	排放量（t/a）
	数据来源

	废气
	颗粒物
	6.92
	现有环评中核算的无组织颗粒物排放量

	废水
	COD
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--


5、现有工程总量控制指标
现有工程污染物总量指标为：
SO2：0t/a、NOx：0t/a、；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。

6、现有工程存在的环保问题
本次评价对现有工程已采取环保措施情况进行梳理，具体情况如下。
	序号
	现有环保措施
	照片
	是否存在问题
	整改措施

	1
	项目煤棚均为全密闭煤棚
	[image: ]
	否
	无需整改

	2
	厂内煤炭通过皮带进行输送，已建设全密闭输送廊道
	[image: ]
	否
	无需整改

	3
	各煤棚顶部设置喷淋设施进行抑尘
	[image: ]
	否
	无需整改

	4
	现有受煤坑密闭，并配备洒水车抑尘
	[image: ]
	否
	无需整改

	5
	煤棚内地面已进行水泥硬化，满足要求
	[image: ]
	否
	无需整改


















54

53

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状
①环境空气质量达标区判定
[bookmark: _Hlk163495324]根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》， 2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。
②其他污染物环境质量现状监测
1） 监测点位及因子
[bookmark: _Hlk163495343]TSP监测数据引用《鄂尔多斯市鑫晶煤炭有限责任公司环境质量现状监测报告》（GT/WTQ25171-01）中监测数据，由内蒙古庚泰环保科技有限公司进行监测，监测时间为2025年6月17日—6月20日，监测点位于本项目厂区西北1.3km处。其监测点位、监测因子与数据时效性均满足要求，监测数据有效。具体监测数据如下：
表3-1     其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	厂区西北1.3km处
	109.84060161°
	39.23483031°
	TSP
	2025.6.17-6.20
	西北
	1300


2）监测时段与频次
TSP监测时间为2025年6月17日—6月20日，监测3天，监测日均浓度的每次连续采样时间为24h。
3）评价标准
TSP浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。
4）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：
Pi=Ci/C0i
式中：Pi—i污染物标准指数；
      Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；
      Coi—i污染物评价标准值，mg/m3。
5）监测数据统计分析与评价
表3-2    环境空气监测及评价结果一览表
	监测项目
	浓度范围(mg/m3)
	标准值(mg/m3)
	污染指数
	超标率(%)

	TSP
	0.03--0.086
	0.3
	0.1—0.29
	0


由上表可知，TSP24h平均浓度为0.1～0.29mg/m3，最大值占环境质量标准值的29%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
项目区周边不存在地表水体。
3、声环境质量现状
项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。
4、生态环境质量现状
项目土地类型为工业用地。
5、电磁辐射
项目无电磁辐射影响。
6、土壤、地下水环境
项目无土壤、地下水污染途径，无需进行土壤现状监测。



	环境
保护
目标
	项目位于鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司厂区内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据项目性质和周围环境特征，项目主要保护目标见表3-3。
表3-3    主要环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护
目标
	坐标/
	保护
内容
	方位
	距离（m）
	功能要求

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	

	大气环境
	哈日木呼尔村
	109.84932400
	39.22510199
	12户，35人
	E
	130m（最近距离）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

	声环境
	厂界（项目周边50m范围内无声环境保护目标）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地下水环境
	厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤环境
	项目建设厂区内土壤
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求

	环境风险
	[bookmark: _Hlk163495733]大气：项目周围500m环境敏感点及周边企业
地表水：项目废水不外排
地下水：厂址及周边区域地下水
	风险处于可防控水平

	生态环境
	无生态环境保护目标
	-- 















	污染
物排
放控
制标
准
	项目实际已建设完成，本次属于“未批先建”部分补办环评手续，因此污染物排放控制标准不涉及施工期。
（1）废气
[bookmark: _Hlk164269154]项目运营期颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
表3-5    运营期废气执行标准
	污染物
	标准来源
	标准值

	颗粒物
	无组织
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求
	1.0mg/m3

	
	
	
	


（2）废水
项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
（3）噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准值如下。
表3-6     噪声排放标准
	时段
	标准值dB(A)
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	运营期
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准


（4）固体废物
本项目不涉及固废。

	总量
控制
指标
	

本项目不涉及总量指标。





四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	由于项目已建成投产，施工期影响已结束，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响。本次不再对施工期进行评价。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、大气环境影响分析
本次煤棚未批先建部分与原环评批复部分无法单独区分计算煤炭储存量，故本次评价按全厂洗选煤炭120万吨/年产能核算其储存、装载、运输过程废气。按最大产能核算后若粉尘无组织排放达标，则未批先建部分涉及各股废气粉尘亦可达标排放。
（1）储存堆放、装载粉尘
①颗粒物产生量核算
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下：
𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（t） ；
𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（t） ；
𝑁𝐶指年物料运载车次（车），项目汽车运输采用40t自卸汽车，年洗选120万t煤炭，进出场需拉运60000车次；
D 指单车平均运载量（t/车），40t/车；
(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数，见附录 1，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，平均风速2.91m/s，概化系数0.0017；b 指物料含水率概化系数 ，项目堆存原煤来源于周边煤矿提供，属于非褐煤，根据附录2，概化系数取0.0054；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（kg /m2），项目取31.1418；
S 指堆场占地面积（m2），项目全厂储煤棚面积70244.29m2。
则，𝑃={60000×40×（0.0017/0.0057）+2×31.1418×70244.29}×10−3=5130.62t
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
Uc指颗粒物排放量（t） ；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（%），见附录4，项目煤棚顶部设置喷淋抑尘系统，厂区配备洒水车，控制效率为74%；
Tm指堆场类型控制效率（%），见附录 5，项目设置密闭式厂房，喷淋洒水降尘，控制效率99%。
则，Uc=5130.62×（1-0.74）×（1-0.99）=13.34t。
经计算，项目煤炭装卸、堆存引起的扬尘产生量为5130.62t/a， 647.8kg/h，经全封闭煤棚阻隔，喷淋降尘后，颗粒物无组织逸散量为13.34t/a，排放速率为1.68kg/h，排放浓度＜1.0 mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
（2）厂区道路运输扬尘
道路扬尘主要为路面表层干化浮土在车轮的冲击、碾压和尾气排气筒的冲击下激起的二次扬尘。污染物以颗粒物（TSP）计。项目汽车运输采用40t自卸汽车，场内运输道路为沥青混凝土路面，行驶路程 约为300m，车速小于15km/h。 项目运营期汽车运输总量为240万 t，运输车次约 6.0万辆·次/年。
[bookmark: OLE_LINK2]根据《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行） 》（ 环保部公告 2014 年第 92 号），道路扬尘量根据下列公式计算：
WRi=ERi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6
式中：
WRi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 的总排放量， t/a。
ERi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 平均排放系数，g/km·辆。
LR：道路长度，取均值0.3km。
NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，取6万辆·次/a（含往返） 。
[bookmark: OLE_LINK1]nr：不起尘天数，即一年中降水量大于0.25mm/d的天数。根据当地气象资料，项目取100d 计。
[image: ]对于铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：

式中：
1）EPi 为铺装道路的扬尘中 PMi 排放系数，g/km（ 机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）。
2）ki为产生的扬尘中 PMi 的粒度乘数，推荐值取 3.23g/km。
3）sL为道路积尘负荷， g/m2。取 1.0。
4）W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量。
5）η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；
根据该指南中洒水 2 次/天控制效率为66%。 根据项目运行实际，对厂内运输道路进行洒水降尘，每天洒水 2 次以上，大风天气增加洒水次数。
经计算，排放系数 Epi 为47.29g/km，道路运输扬尘排放量为0.62t/a。
同时，为减少运输车辆扬尘对周围环境的影响，按照环保要求，对运输车辆和非道路移动机械提出明确的环保管控要求：
A. 厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护
B.厂前运输道路定期洒水、清扫，保证路面不起尘；
C.运输车辆要严密遮盖，减少物料散落；
D.保持路面整洁、 湿润不起尘， 有效防止运输环节扬尘污染。车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。 不允许出现敞篷运输或是超载运输。
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	（8）废气污染源参数
项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。
表4-1    项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置/污染源
	污染物
	污染物产生
	处理措施
	污染物排放情况
	排放时间(h/a)

	
	
	核算
方法
	浓度
	速率
	工艺
	效率%
	是否可行技术
	核算
方法
	浓度
	速率
	排放量
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	

	储存堆放、装料
	颗粒物
	产排污系数法
	/
	642.78
	煤棚全封闭，顶部设置喷雾降尘设施，在工作时洒水抑尘；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	粉尘控制措施控制效率：74
堆场类型控制效率：99
	是
	产排污系数法
	＜1.0
	1.68
	13.34
	7920

	厂区道路运输
	颗粒物
	公式计算法
	/
	/
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	66
	是
	公式计算法
	＜1.0
	/
	0.62
	7920
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	大气污染物排放量核算见表4-2，大气污染物年排放量核算见表4-3。
表4-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	储存堆放、装料
	颗粒物
	煤棚全封闭，顶部设置喷雾降尘设施，在工作时洒水抑尘；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值
	1.0
	13.34

	2
	厂区道路运输
	颗粒物
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	
	
	0.62

	无组织排放量总计
	颗粒物
	13.86


表4-3     大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	13.96


（9）非正常工况
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目为煤炭储存棚建设项目，主要进行煤炭装卸、存储，不涉及非正常情况。
（10）污染防治可行性技术分析
项目采取的废气无组织控制措施如下：
a、项目采用全封闭储棚及生产车间，配备喷淋抑尘设施；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
b、为降低运输扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区设洒水车、道路硬化、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘。
c、制定严格的规章制度，明确员工责任制度。在事故情况下，采取及时有效的措施，避免对周边大气环境的影响。
项目采取的无组织控制措施符合相关技术规范无组织控制措施要求，采取措施后，无组织排放的颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值。
（11）大气监测计划
根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），项目建成后，全厂大气环境监测计划如下：
表4-4      大气环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）


2、水环境影响分析
[bookmark: _Hlk163496189]项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。项目不会对地表水环境造成影响。
3、声环境影响分析
（1）噪声预测
项目噪声污染源主要为装载设备等运行时产生的噪声，声级值在80-90dB（A）。通过选用低噪声设备、加装基础减振、车间隔声等措施，噪声污染源位置与采取防治措施后源强见表4-5。
表4-5     项目主要噪声源强一览表
	建构筑物
	声源名称
	产生源强（dB(A)）
	声源控制措施
	运行时段
	排放源强（dB(A)）
	持续时间（h）

	煤棚
	装载设备
	90
	低噪声设备、基础减振、车间隔声
	昼夜
	75
	7920

	
	洒水车
	80
	
	
	65
	


①预测范围、点位、因子
噪声预测范围为：厂界外1m；
预测点位：厂界四周各设1个点位，共4个预测点位。
噪声预测因子：等效连续A声级。
②预测模式及参数选取
采用《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。
[bookmark: _Hlk106357392]④噪声预测点位
预测四周厂界噪声值，以厂区西南角为坐标原点(0,0)。
⑤预测结果与评价
根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表4-6。
表4-6        噪声预测结果                                                            单位：dB（A）
	序号
	预测点
	现状值
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	
	

	1
	东厂界
	57
	47
	40
	57.1
	47.8
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
	达标

	2
	西厂界
	57
	48
	29
	57.0
	48.1
	
	达标

	3
	南厂界
	55
	46
	35
	55.0
	46.3
	
	达标

	4
	北厂界
	56
	46
	37
	56.1
	46.5
	
	达标


项目运营期噪声源对各厂界的贡献值在29～40dB（A）之间，叠加现状值后，厂界昼间噪声预测值在55.0～57.1dB（A）之间、夜间噪声预测值在46.3～48.1dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
采取降噪措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。
（2）监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），全厂噪声监测技术见下表。
表4-7        声环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界外1m处
	等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
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	4、固体废物环境影响分析
（1）固体废物
项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此，运营期无危废及一般固废产生。
（2）生活垃圾
项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。
5、地下水、土壤影响分析
[bookmark: _Hlk163496473]项目不存在地下水、土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。
6、环境风险影响分析
根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发〔2012〕77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目进行风险评价。
本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
（1）风险源识别
煤粉为可燃物质，粉尘具燃爆性，着火点300℃~500℃之间，爆炸下限浓度34g/m3~47g/m3（粉尘平均粒径：5μm～10μm）。高温表面堆积粉尘（5mm厚）的引燃温度：225℃~285℃，云状粉尘的引燃温度580℃~610℃。积存的煤粉与空气中的氧长期接触氧化时，会发热使温度升高，而温度的升高又会加剧煤粉的进一步氧化，若散热不良时会使氧化过程不断加剧，最后使温度达到煤的燃点而引起煤粉的自燃。煤粉爆炸的前期往往是自燃。当煤粉在空气中达到一定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、振动、明火、电火花的作用下会引起爆炸，爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬，造成二次爆炸事故。煤尘爆炸与其在空气中的含量及含氧浓度有关， 烟煤在10～2000mg/mm3。能形成爆炸性混合物， 空气中煤尘含量在300～400mg/m3爆炸威力最大，这是因为混合物中煤尘与空气的比例适中 煤粉能充分燃烧。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏建筑物，同时产生大量的一氧化碳，使人中毒死亡。
（2）最大可信事故
煤粉越细，爆炸的危险性就越大。粗煤粉爆炸的可能性就小些，当煤粉粒度大于0.1mm时几乎不会爆炸。当煤粉浓度大于3～4kg/m3（空气）或小于0.32～0.47kg/m3时不轻易引起爆炸。因为煤粉浓度太高，氧浓度太小；而煤粉浓度太低，缺少可燃物。只有煤粉浓度为1.2～2.0kg/m3时最轻易发生爆炸。
（3）环境影响分析
当项目煤尘满足爆炸条件时引起爆炸，爆炸产物中含有大量的CO、SO2、 NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，爆炸燃烧烟气及有毒气体污染周围环境。即使事故发生，爆炸燃烧烟气及有毒气体产生量有限，随空气流动、净化，项目区环境空气质量将很快恢复。
每天必须由通防室负责对煤场煤堆进行测温检查，并填写测温记录，如发现异常及时上报调度室及有关领导，并建立健全煤场测温记录。为了防止煤炭自燃起火、贮煤温度应控制在60℃下，发现温度上升超过60℃时，应采取洒水等措施降温。
项目全封闭煤储棚，通过洒水降尘及通风措施可满足环保要求，场所内煤尘浓度远低于煤尘爆炸下限浓度。
建设单位应通过加强风险管理，对现有突发环境事件应急预案进行重新修编，环境风险处于可接受水平。
（4）风险预防措施
①粉尘控制
a.消除和防止粉尘积累， 在产生粉尘较多的地方， 加强巡视， 及时清扫；
b.加强水喷淋装置、雾炮机的使用频率， 尽可能地减少粉尘飞扬等。
②火源控制
a.加强管理，严禁将明火和易燃品带进煤炭储棚内；
b.防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲击摩擦而起火；
c.电气设备、 电气通讯及照明装置应选用防爆型， 以防止静电火花引起粉尘爆炸；线路设计要安全可靠， 防止受潮漏电或短路起火；
d.防止各类设备故障和摩擦起火而引起粉尘爆炸事故；
e.对于易产生静电的设备应给予接地保护；
f.严禁实施动火作业程序；
g.消防器材分布合理。
（5）风险事故应急预案
本项目存在的潜在危险主要来自发生火灾等安全生产事故引起的次生大气环境污染事故。环境风险防范措施及应急要求：
①消防
应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。
配置应急工具和消防设施，包括一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。
②管理防范措施
在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。
在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成事故。
加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。
制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。
对现有突发环境事件应急预案进行重新修编，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。
表4-8      应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	储煤棚

	2
	应急组织机构、人员
	成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	3
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

	4
	应急设施、设备与
器材
	防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材、防静电服、自给正压式呼吸器、安全防护眼镜等。

	5
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	6
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及设备。

	8
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。
工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

	9
	应急状态终止
与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	人员培训及演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。

	11
	公众教育信息
记录和报告
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息；设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。


（6）风险评价结论
项目在采取如上的风险防范措施的情况下，环境风险可降至可防控水平。项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施。采取严格的防范措施后，环境风险在可接受的范围内，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表4-9     建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂煤棚扩建项目

	建设地点
	内蒙古自治区
	鄂尔多斯市
	伊金霍洛旗
	哈日木呼尔村

	地理坐标
	经度
	109°50′54.559″
	纬度
	39°13′23.187″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为煤炭

	环境影响途径及危害后果
	煤炭爆炸，引起次生灾害

	风险防范措施要求
	1 粉尘控制
消除和防止粉尘积累，在产生粉尘较多的地方，加强巡视，及时清扫；加强水喷淋装置、洒水车的使用频率， 尽可能地减少粉尘飞扬等。
②火源控制
a.加强管理，严禁将明火和易燃品带进煤炭储棚内；
b.防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲击摩擦而起火；
c.电气设备、电气通讯及照明装置选用防爆型，以防止静电火花引起粉尘爆炸；线路设计要安全可靠， 防止受潮漏电或短路起火；
d.防止各类设备故障和摩擦起火而引起粉尘爆炸事故；
e.对于易产生静电的设备应给予接地保护；
f.严禁实施动火作业程序，消防器材分布合理。

	填表说明：项目主要危险物质为煤炭，在采取相应的风险防范措施的情况下，项目环境风险可降至可防控水平。


8、排污许可制度衔接
建设单位应按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限对现有排污许可手续进行变更。
9、环保投资
本项目环保投资502万元，占总投资的100%，环保投资估算一览见下表。
[bookmark: _Hlk100237701]表4-10    环保投资一览表                                                         单位：万元
	类别
	污染源
	治理措施
	投资

	废气
	煤炭储存及装载粉尘
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚已安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	498

	
	厂区运输扬尘
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化
	

	废水
	生产及生活废水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	/

	噪声
	装载设备、洒水车
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	4

	总计
	502
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	煤炭储存及装载粉尘
	颗粒物
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求

	
	厂区道路运输扬尘
	颗粒物
	场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化；运输车辆要严密遮盖， 减少物料散落。
	

	地表水环境
	生活污水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。

	
	生产废水
	

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁
辐射
	--
	--
	--
	--

	固体
废物
	项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

	土壤及地下水污染防治措施
	对煤棚地面进行水泥硬化处理，满足简单防渗要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	根据相关文件及管理部门要求落实风险措施。

	其他环境管理要求
	建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责， 并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。



六、结论
	综上所述，鄂尔多斯市巨久煤炭有限公司120万吨/年洗煤厂煤棚扩建项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，厂址选择可行；项目运营期采取了有效的污染防治措施，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求；从环境保护的角度分析，项目建设可行。








附表
建设项目污染物排放量汇总表
	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	6.92
	--
	--
	13.96
	6.92
	13.96
	+7.04

	废水
	COD
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年
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项目位置












附图1  项目地理位置图

项目位置
周边洗煤厂
周边洗煤厂
周边洗煤厂
130m
哈日木呼尔村散户
哈日木呼尔村散户
哈日木呼尔村散户
哈日木呼尔村散户





附图2   项目周边关系图
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附图3    大气现状监测点位图
1600m
项目位置
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附图4    厂区平面布置图
附图4    项目平面布置图
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