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项目名称：内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿矿井水深度处理项目

建设单位（盖章）：内蒙古伊泰大地煤炭有限公司

编制日期：2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿矿井水深度处理项目

	项目代码
	2410-150627-04-05-532201

	建设单位联系人
	白海瑞
	联系方式
	15248495093

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大地精煤矿现有工业场地内

	地理坐标
	（110度17分2.622秒，39度26分59.063秒）

	国民经济
行业类别
	D4690其他水的处理、利用与分配
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业，96其他水的处理、利用

与分配。

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3500
	环保投资（万元）
	3500

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	1900.8（未新增占地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》判别，本项目环境风险须设置专项评价。

表1    项目专项评价设置情况判定表

专项评价的类别

设置原则

本项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不涉及
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目33%盐酸最大储存量约31t，换算为37%盐酸最大储存量为27.6t。Q=3.68
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。


	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析

本项目为矿井水深度处理项目，本项目的建设属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用。10、工业“三废”循环利用：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。”本项目的建设符合国家现行产业政策要求。
2.选址合理性分析

本项目为大地精煤矿矿井水深度处理项目，项目位于大地精煤矿现有工业场地空地，不新增占地。项目选址不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水源保护区、供水远景规划区等特别保护区域。项目为水处理项目，本项目产生的各类污染物在落实了各项环保措施后均能够实现达标排放，各类污染物得到合理处置，各种污染物排放均满足相关标准，对周围敏感目标影响较小。综上，本项目选址合理。

3.鄂尔多斯市生态环境分区管控要求符合性分析

根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》和《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单（2023年）》，本项目区域依据上述文件对鄂尔多斯市生态环境分区管控要求符合性进行分析。
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021—2035年）》、自然保护区、森林公园、湿地公园、地质公园等变化调整生态保护红线，全市生态红线面积由22900.81平方千米调整为23385.00平方千米，占国土面积比例由26.36%调整为26.92%。符合生态保护红线占国土面积比例不降低的目标要求。
伊金霍洛旗生态保护红线由面积312.64平方千米、占全旗国土面积的5.70%调整为面积525.05平方千米、占全旗国土面积的9.57%。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大地精煤矿现有工业场地内，本项目在现有厂址内建设，不新增占地，项目位于神东矿区东胜区及周边煤矿区，属于重点管控单元内，经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，根据生态红线的主要划定依据，本项目不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。
②环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目所在区域为达标区。本项目为矿井水深度处理项目，在运营过程中会产生一定量的废水、噪声、固废，但不会改变区域环境功能区环境质量要求，能维持环境功能区环境质量现状。
③资源利用上线

本项目运营过程主要资源消耗为水、电。用电由新建配电室提供。生产用水为本项目矿井水处理站处理后的水。本项目资源消耗量相对区域资源总量所占比例较少，不会突破资源利用上线。本工程建设符合资源利用上线相关要求。
④生态环境准入清单

全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。环境优先保护单元76个、总面积55906.81平方千米、占全市总面积的64.35%；重点管控单元86个、总面积24410.46平方千米、占全市总面积的28.61%；一般管控单元9个、总面积6565.06平方千米、占全市总面积的7.56%。

伊金霍洛旗优先保护单元数量9个，总面积667.02平方千米、占全旗国土面积的12.15%；重点管控单元数量10个、总面积4421.27平方千米、占全旗国土面积的80.56%；一般管控单元数量不变，仍为1个，总面积399.71平方千米，占全旗国土面积的7.28%。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇大地精煤矿现有工业场地内，根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台的研判分析，对照《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单》（2023年），项目位于神东矿区东胜区及周边煤矿区（环境管控单元编码ZH15062720005）。

根据对比分析，本项目的建设符合环境准入管控要求。鄂尔多斯市环境管控单元图对照见附图2。

综上分析，项目的建设符合生态环境分区管控要求。



表2       项目与生态环境准入清单符合性分析

	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元类别
	管控要求
	本项目概况
	符合性

	ZH15062720005
	神东矿区东胜区及周边煤矿区
	重点管控单元
	资源开发效率
	1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。 
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目。确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。 
	本项目为矿井水处理项目，不涉及煤炭采选，本项目生产用水为本项目矿井水处理站处理后的水。
	符合


二、建设项目工程分析

储运
	工程

	储药间
	1座，占地面积96.5m2，33%盐酸储罐、33%氢氧化钠储罐、PAC、PAM储存于储药间。
	新建


		回用水管线
	大地精煤矿至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司回用水管线长约2200m。
	依托

	公用工程

	供水

	生活用水为处理后的矿井水。
	/

			药剂配置用水来源为处理后的矿井水，反洗水用水为中间水池一、中间水池二和回用水池的产水。
	
		供电

	由新建配电室提供。

	新建

		供热

	本项目厂房供热依托煤矿现有供热系统。
	新建

	环保工程

	废水

	生产废水

	反洗排水排入预沉调节池后继续进行处理，不外排。
	新建

				离子交换器再生废水排入废水转输罐后进入现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。
	
			生活污水

	本项目无新增劳动定员，无新增生活污水。
	/

		固废

	生活垃圾

	本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。
	/

			污泥

	排入废水转输罐后进入现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。
	新建

		噪声

	通过采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声源强。
	新建

		防渗工程

	预沉调节池、中间水池一、中间水池二、回用水池、离子交换废水池、一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间均进行一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。各池体采用不小于25cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C30，抗渗等级不低于P8，防渗系数≤10-7cm/s。一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间地面采用不小于10cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C25，抗渗等级不低于P6，防渗系数≤10-7cm/s。
配电室、控制室、空压机室、在线监测间、污泥提升泵房、污水提升泵房为简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
	新建



	除氨氮装置
	
	1

	精密过滤器

	Q=200m3/h

	台

	3（2用1备）


	除氨氮装置
	除氨氮专用树脂，型号RTT-01，60m3
	套

	3（2用1备）

	
	3
	盐酸储罐
	碳钢材质，卧式储罐，30m3
	套

	1


	4

	盐酸输送泵

	Q=15m3/h，H=26m，N=4kW
	台

	2


	5

	再生药箱
	PE材质，立式储罐，40m3
	套
	1

	6
	再生泵
	Q=60m3/h，H=26m，N=11kW

	台

	2


	7
	反洗水泵

	Q=200m3/h，H=32m，N=37kW

	台
	2（1用1备）


	二

	除硫酸根装置

	1

	阴离子交换器
	除硫酸根专用树脂，型号RTA-300S，60m3
	套
	3（2用1备）

	2
	氢氧化钠储罐
	碳钢材质，卧式储罐，30m3
	套

	1


	3
	氢氧化钠输送泵
	Q=15m3/h，H=26m，N=4kW

	台

	2

	4

	再生药箱
	PE材质，立式储罐，40m3
	套

	1

	5
	再生泵
	Q=60m3/h，H=26m，N=11kW

	台
	2


	6
	离子交换废水提升泵
	Q=20m³/h，H=32m，N=5.5kW

	台

	2


	废水转输单元

	1
	废水转输罐
	100m3，Ø6.0×4m

	座
	2（利旧）

	2
	废水提升泵
	Q=40m3/h，H=20m，N=5.5kW

	台
	2


	回用水提升单元

	1

	回用水池
	有效容积：336m3
	座

	1


	2
	回用水输送泵
	Q=616m3/h，H=98.5m，N=250kW

	台

	2


	3
	清水泵
	Q=50m3/h，H=32m，N=7.5kW

	台

	2（1用1备）



	6.设计进出水水质、水量

根据项目设计方案，本项目设计处理能力为：400m3/h，每天22小时运转。项目进水来源为内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿矿井水（井下净水）。设计进水水质主要指标情况见下表。项目出水水质达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。
表5        设计进水水质主要指标      单位：mg/L       

序号
项目

进水水质指标
1
COD
35
2
BOD5
10
3
硫酸盐
400
4
总磷
0.4
5
总氮
4
6
石油类
0.1
7
PH（无量纲）
6-9
8
总悬浮物
≤50
9
溶解氧
≥5
10
高锰酸盐指数
≤6
11
氨氮
≤1.0
12
铜
≤1.0
13
锌
≤1.0
14
氟化物（以F-计）
≤1.0
15
硒
≤0.01
16
砷
≤0.05
17
汞
≤0.0001
18
隔
≤0.005

19
铬（六价）
≤0.05

20
铅
≤0.05

21
氰化物
≤0.2

22
挥发酚
≤0.005

23
阴离子表面活性剂
≤0.2

24
硫化物
≤0.2

25
粪大肠菌群（个/L）
≤10000

26
总铁
≤6

27
总锰
≤4

28
总铬
≤1.5

29
含盐量
≤1000

表6       出水水质标准     单位：mg/L
指标

Ⅲ类标准

指标

Ⅲ类标准

pH（无量纲）
6~9

高锰酸盐指数

≤6

总悬浮物
≤50
总锰
≤4
溶解氧

≥5

总磷（以P计）

≤0.2

五日生化需氧量（BOD5）

≤4

总氮（以N计）

≤1.0

化学需氧量（COD）

≤20

铜

≤1.0

氨氮（NH3-N）

≤1.0

锌

≤1.0

氟化物（以F-计）

≤1.0

硒

≤0.01

砷

≤0.05

镉

≤0.005

汞

≤0.0001

铬（六价）

≤0.05

铅

≤0.05

氰化物

≤0.2

挥发酚

≤0.005

石油类

≤0.05

阴离子表面活性剂

≤0.2

硫化物

≤0.2
粪大肠菌群（个/L）

≤10000

总铬
≤1.5
总铁
≤6
含盐量
≤1000
7.主要经济技术指标
表7      主要经济技术指标

序号
指  标
单位
数量
备  注
1

占地面积
m2
1900.8
/

2

全年工作天数
天
330
采用四班三倒，每班约8小时
3
生产用水量
m3/a
169158
生产用水来源：处理后的回用水
4
耗电量
万kW(h/a
239
/

5
项目总投资
万元
3500
/

6
建设周期
月
11
/

8.主要原辅料消耗
表8      项目原辅料消耗一览表

序号

药剂

年使用量t/a

来源

1

聚合氯化铝（PAC）
13.2
外购，袋装，暂存于储药间
2

聚丙烯酰胺（PAM）
2.64
3
33%盐酸

990
外购，暂存于1套30m3盐酸储罐，最大储

量31t，位于储药间
4
33%氢氧化钠

3960
外购，暂存于1套30m3氢氧化钠储罐，最大储量36t，位于储药间
9.劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，调配煤矿现有员工，年运行天数330d，每天运行22h。
10.公用工程及辅助设施
10.1给水
本项目运营期给水主要为生产给水。生产给水主要是药剂配置用水、反冲洗用水，药剂配置用水来源为处理后的矿井水，反洗水用水为中间水池一、中间水池二和回用水池的产水。
项目药剂配置用水量约86m3/d（28380m3/a）。旋流净化器反冲洗用水量约66.6m3/d，多介质过滤器反冲洗用水量约100m3/d，活性炭过滤器反冲洗用水量约100m3/d，离子交换器反冲洗用水量约160m3/d，因此，项目反冲洗用水量共约426.6m3/d（140778m3/a）。

10.2排水
本项目运营期排水主要为反洗排水、离子交换器再生废水。项目旋流净化器、多介质过滤器、活性炭过滤器、离子交换器的反洗水排水量约426.6m3/d（140778m3/a），反洗水排水均排入预沉调节池后继续进行处理，不外排。离子交换器再生废水量约200m3/d（66000m3/a），排入废水转输罐后进入现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。
10.3供电

本项目用电由新建配电室提供。
10.4供热

本项目厂房供热依托煤矿现有供热系统。煤矿供热能力约31500KW，煤矿现用热负荷23172KW，余量约8328KW，本项目需热负荷约276.5KW，因此，本项目供热依托煤矿现有供热系统可行。


	

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

施工期主要为疏干水处理车间建设。
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图2            施工期工艺流程及产污节点图
本项目施工期主要污染源为施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，机械作业产生的噪声，施工废水，施工过程中产生的固体废物等。

施工期产污环节简述：

（1）废气：项目施工过程中，场地平整、基础施工、结构施工、地面清理等过程中会产生粉尘散发到大气中。此外，各种机械运行废气都会造成对周围空气的污染。

（2）废水：施工期排放的废水主要来自施工过程中的车辆冲洗等所排的废水，由于施工人员为纳林陶亥镇的居民，项目不设施工营地，因此本项目施工期间不产生生活污水。
（3）噪声：施工产生的噪声主要来自于各种机械设备产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。

（4）固废：施工中产生的固体废物主要为建筑施工垃圾，由于施工人员为纳林陶亥镇的居民，项目不设施工营地，因此，本项目不产生生活垃圾。

运营期工艺流程简述：

煤矿采空区积水（井下净水）进入预沉调节池进行均质调节后，经过提升进入旋流净化器，处理后的矿井水进入中间水池一，由多介质过滤器进水泵打入多介质过滤器进行过滤，过滤水自流进入活性炭过滤器，再通过活性炭过滤器出水提升泵进入中间水池二，出水通过提升泵提升至离子交换器，处理后的清水排入回用水池，通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用。旋流净化器、多介质过滤器、活性炭过滤器、离子交换器的反洗废水均排入预沉调节池后继续进行处理。预沉调节池、旋流净化器的排泥、离子交换废水池内的再生废水均排入废水转输罐，废水转输罐内设搅拌装置及废水提升泵，将水提升至现有矿井水处理站（150m3/h）处理。
旋流净化器是通过旋流、混凝、沉淀、悬浮泥渣层过滤等多种技术组合，充分利用离心分离、絮体循环、泥渣过滤等工艺原理，通过投加絮凝剂PAC、助凝剂PAM进行混凝反应，去除大颗粒悬浮物、BOD5、总磷、大部分油类，泥渣过滤层定期进行反冲洗，反冲洗废水进入预沉调节池，反冲洗排泥进入废水转输罐。

多介质过滤器采用无烟煤及石英砂作为滤料。其原理是当矿井水自上而下通过滤料时，水中悬浮物由于吸附和机械阻流作用被滤层表面截留下来，当水流进滤层中间时，由于滤料层中的砂粒排列得更紧密，使水中微粒有更多的机会与砂粒碰撞，水中凝絮物、悬浮物和砂粒表面相互粘附，水中杂质截留在滤料层中，从而得到澄清的水质。多介质过滤器在运行一定时间后要进行反冲洗，反冲洗废水进入预沉调节池。

活性炭过滤器主要利用含碳量高、分子量大、比表面积大的活性炭对水中杂质进行物理吸附，达到水质要求，当水流通过活性炭的孔隙时，悬浮颗粒、有机物、总氮等在范德华力的作用下被吸附在活性炭孔隙中。活性炭过滤器在运行一定时间后要进行反冲洗，反冲洗废水进入预沉调节池。

离子交换器采用固定床系统，以顺流吸附、逆流再生连续操作方式运行。选用除氨氮专用树脂RTT-001，除硫酸根专用树脂RTA-300S，矿井水经高效无堵塞离心泵全部输送至树脂吸附单元，同时在高效无堵塞离心泵出口配置流量计、调节阀组，保证树脂吸附单元的进料量稳定。离子交换器在运行一定时间后要进行反冲洗，反冲洗废水进入预沉调节池。离子交换器在运行一定时间后要进行再生，需用5%左右的盐酸和5%左右的氢氧化钠进行再生，再生废水排入离子交换废水池。
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图3       运营期矿井水（井下净水）处理工艺流程及产污节点图

产污环节简述：
（1）废气：本项目运营期无废气产生和排放。
（2）废水：本项目运营期废水主要为反洗排水、离子交换器再生废水。
（3）噪声：本项目运营期噪声主要来源于各泵类运行噪声。

（4）固废：本项目的运营期固废主要为污泥、多介质过滤器废填料、活性炭过滤器废活性炭、离子交换器废树脂。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有项目审批情况

内蒙古伊泰大地煤炭有限公司于2022年11月取得由内蒙古自治区生态环境厅批复的《关于内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（2.40Mt/a）改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2022〕41号）。

2023年6月11日内蒙古伊泰大地煤炭有限公司依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表及其批复文件，组织内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（2.40Mt/a）改扩建项目竣工环境保护自主验收并取得了竣工环境保护自主验收意见。

2、现有项目存在的问题及整改措施
现有项目不存在环境问题。

3、现有项目污染物排放情况
根据在线监测数据和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司大地精煤矿3月份水质检测报告》，井下净水各项检测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用，不外排。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

《环境空气质
量标准》（GB

	095-2012）及其修改单二级标准


	NO2
	40

	80

	200

	
	CO（mg/m3）

	/

	4

	10

	
	O3
	/

	160

	200

	
	PM10
	70

	150

	/

	
	PM2.5
	35

	75

	/

	

	2、声环境
声环境评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区标准。
表12      《声环境质量标准》（GB3096-2008）

声环境功能区类别
时段
昼间
夜间
2类dB(A)
60
50

3、地下水环境

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准。
表13     地下水质量标准限值    单位：mg/L

序号
污染物
浓度值
序号
污染物
浓度值
1

pH（无量纲）
6.5-8.5

19

亚硝酸盐
≤1.00

2

总硬度
≤450

20

硝酸盐
≤20.0

3

溶解性总固体
≤1000

21

氰化物
≤0.05

4

硫酸盐
≤250

22

氟化物
≤1.0

5

氯化物
≤250

23

碘化物
≤0.08

6

铁
≤0.3

24

汞
≤0.001

7

锰
≤0.10

25

砷
≤0.01

8

铜
≤1.00

26

硒
≤0.01

9

锌
≤1.00

27

镉
≤0.005

10

铝
≤0.20

28

铬（六价）
≤0.05

11

挥发性酚类
≤0.002

29

铅
≤0.01

12

阴离子表面活性剂
≤0.3

30

三氯甲烷（ug/l）
≤60

13

耗氧量
≤3.0

31

四氯化碳（ug/l）
≤2.0

14

氨氮
≤0.50

32

苯（ug/l）
≤10.0

15

硫化物
≤0.02

33

甲苯（ug/l）
≤700

16

钠
≤200

17

总大肠菌群
≤3.0

18

菌落总数
≤100

4、土壤环境

土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

表14   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）单位：mg/kg

序号
污染物项目
筛选值 

第二类用地
重金属和无机物
1

砷
60

2

镉
65

3

铬（六价）
5.7

4

铜
18000

5

铅
800

6

汞
38

7

镍
900

挥发性有机物
8

四氯化碳
2.8

9

氯仿
0.9

10

氯甲烷
37

11

1,1-二氯乙烷
9

12

1,2-二氯乙烷
5

13

1,1-二氯乙烯
66

14

顺-1,2-二氯乙烯
596

15

反-1,2-二氯乙烯
54

16

二氯甲烷
616

17

1,2-二氯丙烷
5

18

1,1,1,2-四氯乙烷
10

19

1,1,2,2-四氯乙烷
6.8

20

四氯乙烯
53

21

1,1,1-三氯乙烷
840

22

1,1,2-三氯乙烷
2.8

23

三氯乙烯
2.8

24

1,2,3-三氯丙烷
0.5

25

氯乙烯
0.43

26

苯
4

27

氯苯
270

28

1,2-二氯苯
560

29

1,4-二氯苯
20

30

乙苯
28

31

苯乙烯
1290

32

甲苯
1200

33

间-二甲苯+对-二甲苯
570

34

邻-二甲苯
640

半挥发性有机物
35

硝基苯
76

36

苯胺
260

37

2-氯酚
2256

38

苯并[a]蒽
15

39

苯并[a]芘
1.5

40

苯并[b]荧蒽
15

41

苯并[k]荧蒽
151

42

䓛
1293

43

二苯并[a，h]蒽
1.5

44

茚并[1,2,3-cd]芘
15

45

萘
70

46

石油烃
4500


	

	环境
保护
目标
	本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇大地精煤矿现有工业场地内。根据现场调查，本项目建设区域不涉及环境敏感区，评价区域内无自然保护区、水源地等。项目500m范围内无大气环境保护目标及地下水环境保护目标，项目50m范围内无声环境保护目标，项目50m范围内无土壤环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废气排放标准

 施工期产生的扬尘执行《大气污染物综合排放标准 》（GB16297-1996）表 2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放浓度限值。
表15         废气排放限值

污染物
无组织排放监控浓度限值/厂界标准值（mg/m3）

执行标准
颗粒物
1.0

《大气污染物综合排放标准 》（GB16297-1996）
2、噪声排放标准
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）厂界外2类声环境功能区标准。
表16     《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

昼间dB(A)

夜间dB(A)

70

55

表17     《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

环境功能区类别

昼间dB(A)

夜间dB(A)

2类

60
50
3、废水排放标准

项目营运期矿井水处理设施出水执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。
表18         废水排放标准        单位：mg/L

《煤炭工业污染物排放标准》

pH

总悬浮物

化学需氧量（COD）

石油类

总铁

总锰

6~9

50

50

5

6

4

总汞

总镉

总铬

六价铬

总铅

总砷

0.05

0.1

1.5

0.5

0.5

0.5

总锌

氟化物

2.0

10

《地表水环境质量标准》Ⅲ类

pH

溶解氧

高锰酸盐指数

化学需氧量（COD）

五日生化需氧量（BOD5）

氨氮（NH3-N）

6~9

≥5

≤6

≤20

≤4

≤1.0

总磷（以P计）

总氮（以N计）

铜

锌

氟化物（以F- 计）

硒

≤0.2

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤0.01

砷

汞

镉

铬（六价）

铅

氰化物

≤0.05

≤0.0001

≤0.005

≤0.05

≤0.05

≤0.2

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

粪大肠菌群（个/L）

≤0.005

≤0.05

≤0.2

≤0.2

≤10000

本项目

pH

总悬浮物

溶解氧

高锰酸盐指数

化学需氧量（COD）

五日生化需氧量（BOD5）

6~9

50

≥5

≤6

≤20

≤4

氨氮（NH3-N）

总磷（以P计）

总氮（以N计）

铜

锌

氟化物（以F-计）

≤1.0

≤0.2

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤1.0

硒

砷

汞

镉

铬（六价）

铅

≤0.01

≤0.05

≤0.0001

≤0.005

≤0.05

≤0.05

氰化物

挥发酚

石油类

阴离子表面活性剂

硫化物

粪大肠菌群（个/L）

≤0.2

≤0.005

≤0.05

≤0.2

≤0.2

≤10000

总铁

总锰

总铬

含盐量
6

4

1.5

1000
4、固体废物贮存与处置标准
固体废物贮存与处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准控制标准》（GB18599-2020）。

	总量
控制
指标
	根据内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划，主要污染物排放总量控制指标为氮氧化物、挥发性有机污染物、化学需氧量、氨氮。本项目无NOx、挥发性有机物。项目矿井水处理达到《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中的Ⅲ类标准，《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。处理后的水通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用。废水转输罐废水排入现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排，因此，本项目无总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要污染源为施工扬尘、运输车辆施工机械产生废气，机械作业产生的噪声，施工废水，施工过程中产生的固体废物等。
1、环境空气保护措施
施工过程中土方平整、堆积、回填和清运等工程均会产生较大的扬尘，各类机械车辆的往来及砂石料、建筑材料堆放也会产生扬尘，施工机械、车辆运行时会排放燃油尾气。根据上述过程产生的粉尘对大气环境的污染特点，以及《内蒙古自治区建筑施工扬尘治理实施方案》的要求，拟采取以下措施减轻施工过程对大气环境的影响：
（1）选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工，施工期间采取施工围挡、洒水抑尘措施；

（3）选择合理的运输车辆行车路线，避免路程较长引起较多的道路扬尘，运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。

（4）选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工期机械及运输车辆尾气排放。

（5）加强渣土运输车辆的管理，落实全部密闭运行的措施，减少对环境空气带来的扬尘污染。

采取以上措施后，施工期对周边环境空气的影响将降至最低，并且其影响会随施工的结束而消失。

2、水环境保护措施

本项目施工期废水主要为施工生产废水，由于施工人员为纳林陶亥镇的居民，项目不设施工营地，因此本项目施工期间不产生生活污水。施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，这部分废水除含有少量的油污和泥沙外，没有其他污染指标。工程施工期间，施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境暂行规定》，对施工废水的排放进行设计，严禁乱排、乱流，污染道路和环境。施工时产生的泥浆水以及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀处理后回用和洒水抑尘，施工废水不外排。因此，施工期产生的废水对周围环境造成的影响较小。

3、声环境保护措施

施工场地噪声主要来自各类高噪声施工机械，为减少施工噪声影响，实施期要遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，进行施工时间限值及相应的噪声防控，建议采取以下防护措施：

①高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量；

②避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

③施工设备选型上尽量采用低噪声设备，如采用高频振捣器等；

④对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动引起的振动或消声器的损坏而增大噪声。
总体而言，实施期噪声的影响具有短暂性、流动性的特点，随着实施期的结束而消失。在采取合理布局、对敏感目标采取防护措施等的情况下，实施期对评价范围内的声环境和敏感点产生的影响是有限和短暂的。
4、固体废物保护措施

施工中产生的固体废物主要为建筑施工垃圾，由于施工人员为纳林陶亥镇的居民，项目不设施工营地，因此，本项目无生活垃圾。
防治措施：
①车辆运输固废时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土；运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。

②对可再利用的废料应进行回收，以节省资源。
③实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

④生活垃圾分类收集于垃圾桶内定期由环卫部门处置。
综上所述，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响较小。
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	1、废气
本项目运营期无废气产生及排放。本项目所在区域为达标区，环境空气质量较好。根据本项目环境影响分析，项目对周围大气环境质量影响较小。
2、废水
（1）回用水产生量及其处置措施
项目运营期反冲洗水量约140778m3/a，反冲洗废水进入预沉调节池继续进行处理，离子交换器再生废水量约66000m3/a，排入废水转输罐后进入现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。矿井水处理后产生的回用水量约283.8万m3/a，通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用。本项目运营期污染物产生量及排放情况见表19。
表19       回用水污染物排放情况表

污染物

产生量

t/a

产生浓度mg/L

处理后量

t/a

排放浓度mg/L

削减量

t/a

执行标准

COD

101.64
35

56.76
≤20
44.88
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准
BOD5
29.04
10

11.35
≤4
17.69
硫酸盐

1161.6
400

709.5
≤250
452.1
总磷

1.16
0.4
0.57
≤0.2
0.59
总氮

11.62
4
2.84
≤1.0
8.78
石油类

0.29
0.1
0.14
≤0.05
0.15
（2）出水去向分析

设计矿井水处理后回用水达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。处理后的水通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用。离子交换器再生废水排入废水转输罐，废水转输罐内设搅拌装置及废水提升泵，将水提升至现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。

内蒙古伊泰大地煤炭有限公司于2022年11月取得由内蒙古自治区生态环境厅批复的《关于内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（2.40Mt/a）改扩建项目环境影响报告书的批复》（内环审〔2022〕41号），2023年6月11日内蒙古伊泰大地煤炭有限公司依照国家有关法律法规、项目环境影响报告表及其批复文件，组织内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿（2.40Mt/a）改扩建项目竣工环境保护自主验收并取得了竣工环境保护自主验收意见。现有矿井水处理站处理井下污水，设计处理规模为150m3/h（3600m3/d），进水水质悬浮物含量约110mg/L、含盐量约681mg/L，采用“一体化净水器+加药+过滤+消毒”工艺，处理后水质满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50283-2016）中附录B井下消防、洒水水质标准，同时满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）后用于生活用水、井下消防洒水、选煤厂生产补充水、储煤场用水、绿化及道路洒水等。现有矿井水处理站处理水量约600m3/d，余量3000m3/d，废水转输罐内水量200m3/d，悬浮物含量约5mg/L、含盐量约157.5mg/L，本项目废水处理依托可行。
（3）出水稳定达标可靠性分析

本项目矿井水为井下净水，通过旋流净化器、多介质过滤器、活性炭过滤器、离子交换器处理后出水达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。处理后的水通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用，出水稳定达标。本项目矿井水处理效率见下表20。

表20     处理效率一览表         单位：mg/L

项目

进水水质指标
出水水质指标

去除率（%）

矿井水
COD
35
≤20

42.9
BOD5
10
≤4

60
硫酸盐
400
≤250

37.5
总磷
0.4
≤0.2

50
总氮
4
≤1.0

75
石油类
0.1
≤0.05

50
PH（无量纲）
6-9
6-9
/
总悬浮物
≤50
≤50
/
溶解氧
≥5
≥5
/
高锰酸盐指数
≤6
≤6
/
氨氮
≤1.0
≤1.0
/
铜
≤1.0
≤1.0
/
锌
≤1.0
≤1.0
/
氟化物（以F计）
≤1.0
≤1.0
/
硒
≤0.01
≤0.01
/
砷
≤0.05
≤0.05
/
汞
≤0.0001
≤0.0001
/
隔
≤0.005

≤0.005

/
铬（六价）
≤0.05

≤0.05

/
铅
≤0.05

≤0.05

/
氰化物
≤0.2

≤0.2

/
挥发酚
≤0.005

≤0.005

/
阴离子表面活性剂
≤0.2

≤0.2

/
硫化物
≤0.2

≤0.2

/
粪大肠菌群（个/L）
≤10000

≤10000

/
总铁
≤6

≤6

/
总锰
≤4

≤4

/
总铬
≤1.5

≤1.5

/
含盐量
≤1000

≤1000

/
表21           废水排放情况
产污环节

排放口基本情况

排放方式

排放标准及排放去向

排放规律

名称

类型

坐标

矿井水处理利用系统

回用水池

一般排放口

110°17'3.22"

39°26'59.52"

间接排放

达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。处理后的水通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用。
连续排放

（4）废水环保措施可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）附录A废水污染防治可行技术参考表，本项目采取的废气治理措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中的可行技术，污染防治措施可行。
表22       本项目与可行技术对比表
排污许可证废水可行技术

废水类别
可行技术
采矿类排污单位废水
物理处理：隔油、气浮、沉淀、混凝、过滤、中和、高级氧化、吸附、消毒、膜过滤、离子交换、电渗析。
本项目废水采取的措施

沉淀、混凝、过滤、吸附、离子交换
3、噪声
本项目噪声来源主要来源于泵类等运行噪声，噪声源强在70-90dB(A)之间，通过将设备设置在室内、采取基础减振等措施降噪，再经过距离衰减等措施降噪。

表23         主要噪声源及治理措施一览表   
噪声源

持续时间

噪声值/dB(A)

治理措施
降噪后声压级dB（A）

各类泵

20h
85

低噪声设备、基础减振、厂房隔声
65
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的点声源预测模式。

①点源几何发散在预测点（边界外）产生的A声级的计算：
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式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)； 

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB(A)； 

Abar——声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB 
②声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq)：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 

LAi——i声源在预测点产生的A声级dB（A）； 

T——预测计算的时间段，S； 

ti——i声源在T时段内的运行时间，S 
③预测点的预测等效声级(Leq)：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； 

Leqb——预测点的背景值，dB（A）

运营期厂界噪声的预测值详见下表26。（现状值取自《内蒙古伊泰大地煤炭有限公司大地精煤矿第一季度检测报告》）

表24        运营期厂界噪声的预测值    dB(A)

方位

时段
现状值
贡献值

预测值
标准限值
达标情况

厂界东

昼
53.7
39.6
53.9
60
达标

夜
43.4
44.9
50
厂界南

昼
52.7
42.3
53.1
60
达标

夜
46.2
47.7
50
厂界西

昼
55.7
32.2
55.7
60
达标

夜
43.6
43.9
50
厂界北

昼
53.8
47.5
54.7
60
达标

夜
42.6
48.7
50
项目运行后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。项目周围50m内无声环境敏感目标，项目噪声对周围环境影响较小。

4、固体废物

项目运营期固体废物主要为污泥、多介质过滤器废填料、活性炭过滤器废活性炭、离子交换器废树脂。
（1）污泥。本项目预沉调节池、旋流净化器运行时会产生污泥，污泥成分主要为混凝沉淀下来的煤尘，为一般固废（代码：SW07），产生量约为72t/a，污泥均排入废水转输罐，废水转输罐内设搅拌装置及废水提升泵，将水提升至现有矿井水处理站（150m3/h）处理，不外排。

（2）多介质过滤器废填料。多介质过滤器废填料为一般固废（代码：SW59），产生量约95t/5a，产生周期约5年，不在厂区内暂存，由厂家更换回收。

（3）废活性炭。活性炭过滤器产生的废活性炭为一般固废（代码：SW59），产生量约52t/5a，产生周期约5年，不在厂区内暂存，由厂家更换回收。

（4）废树脂。离子交换器产生的废树脂为一般固废（代码：SW59），产生量约56t/5a，产生周期约5年，不在厂区内暂存，由厂家更换回收。
项目固废全部得到妥善处置，无固体废物外排，不会对周围环境产生影响。
本项目固废产生情况见下表。
表25          固体废物产排一览表
序号
固废名称
产生量
固废属性
固废代码
暂存方式
去向
1
污泥
72t/a

一般固废
SW07

不暂存

排入废水转输罐后升至现有矿井水处理站（150m3/h）处理，处理后的污泥经过压滤掺入洗煤厂末煤中外售，不外排。

2
多介质过滤器废填料
95t/5a
一般固废

SW59

不暂存

由厂家更换回收
3
废活性炭
52t/5a
一般固废

SW59

不暂存
由厂家更换回收
4
废树脂
56t/5a
一般固废

SW59

不暂存

由厂家更换回收
5、地下水、土壤
本项目位于大地精煤矿现有工业场地内，本项目为矿井水处理，本项目在建设过程中需采取有效的防渗措施，避免废水、一般固废对土壤及地下水环境造成影响。针对可能发生的土壤和地下水污染，应采取“源头控制、分区防渗”相结合的污染防治措施。

（1）源头控制 

识别可能发生泄漏的风险物质，做好巡检工作，发现泄漏，立刻采取控制措施，并把泄漏的污染物收集起来，交由有资质的单位处置。 

（2）分区防渗 

根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划定为一般防渗区、简单防渗区，划分依据参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）。通过对厂区采取合理的分区防渗措施，可预防项目运营中对地下水、土壤可能产生的影响。 

①一般防渗区 
一般防渗区是指对下水、土壤环境有污染的物料或污染物泄漏后不能及时发现和处理的区域，主要包括预沉调节池、中间水池一、中间水池二、回用水池、离子交换废水池、一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间均进行一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。各池体采用不小于25cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C30，抗渗等级不低于P8，防渗系数≤10-7cm/s。一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间地面采用不小于10cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C25，抗渗等级不低于P6，防渗系数≤10-7cm/s。

②简单防渗区

配电室、控制室、空压机室、在线监测间、污泥提升泵房、污水提升泵房为简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。
本项目严格执行分区防渗措施后，对地下水、土壤环境影响较小。

6、环境风险
见环境风险专项评价。

7、运营期监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中关于煤炭开采排污单位废水自行监测要求，本项目运营期监测计划见下表。
表26        运营期监测计划
类型

监测点位

监测因子

监测频次

标准

废水

回用水池

流量

自动监测

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行
化学需氧量、氨氮

1次/月

PH、总悬浮物、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、总磷、总氮、氟化物、铜、锌、硒、砷、镉、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、总铬、总铁、总锰、含盐量
1次/季度
噪声

厂界四周

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

地下水
现有地下水监控井
K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法、以O2计）、氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、砷、汞、硒、铬（六价）、铅、镉、总大肠菌群、菌落总数、石油类
2次/年
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
土壤
拟建矿井水处理站下游
石油烃（C10-C40）
1次/5年
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值要求
8、环保投资及竣工验收一览表
本项目为矿井水处理利用项目，所有投资均为环保投资。


五、环境保护措施监督检查清单
	         内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/

	地表水环境
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表1、表2采煤废水污染物排放限值，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的Ⅲ类标准，含盐量执行（环环评〔2020〕63）要求（≤1000mg/L），相同因子从严执行。处理后的水通过现有管线输送至鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司统一运营管理和调配使用，不外排。因此，项目对水环境影响较小。

	声环境
	泵类等设备运行噪声
	噪声
	基础减振、封闭厂房
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求

	电磁辐射
	/

	固体废物
	污泥
	排入废水转输罐后升至现有矿井水处理站（150m3/h）处理
	不外排

	
	废填料
	由厂家更换回收
	不外排

	
	废活性炭
	由厂家更换回收
	不外排

	
	废树脂
	由厂家更换回收
	不外排

	土壤及地下水

污染防治措施
	一般防渗区主要包括预沉调节池、中间水池一、中间水池二、回用水池、离子交换废水池、一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间均进行一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。各池体采用不小于25cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C30，抗渗等级不低于P8，防渗系数≤10-7cm/s。一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间地面采用不小于10cm厚混凝土防渗，混凝土强度不低于C25，抗渗等级不低于P6，防渗系数≤10-7cm/s。

简单防渗区包括配电室、控制室、空压机室、在线监测间、污泥提升泵房、污水提升泵房为简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

本项目严格执行分区防渗措施后，对地下水、土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	矿井水处理过程中可能存在的环境风险为盐酸储罐发生泄漏，会对大气、地下水产生一定影响。

在事故发生后，应在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据确定是否进行人员疏散以及疏散范围。在加药间和储药间均设有排水沟，泄漏废液可收集进入离子交换废水池内，保证废水不外排。地下水风险事故防范措施为源头控制措施、分区防渗措施。

	其他环境

管理要求
	1.企业要完善环境管理制度，本项目纳入厂区现有的环境管理机构，明确环境管理机构的职责。设置专职环境保护管理人员，将企业内部的环保工作落实到每个工段、工序和操作岗位。确保企业能认真履行自己所承担的环境保护责任。

2.企业应按照《排污许可证申请与核发技术规范》在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污许可证；项目建设过程中，主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作，并按照排污许可证核发要求进行自行监测。


六、结论
	项目在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废水、噪声、固废等污染物对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	离子交换器再生废水
	/
	/
	/
	6.6万m3/a
	/
	6.6万m3/a
	/

	
	反洗排水
	/
	/
	/
	140778m3/a
	/
	140778m3/a
	/

	一般工业

固体废物
	污泥
	/
	/
	/
	72t/a 
	/
	72t/a
	/

	
	废填料
	/
	/
	/
	95t/5a
	/
	95t/5a
	/

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	52t/5a
	/
	52t/5a
	/

	
	废树脂
	/
	/
	/
	56t/5a
	/
	56t/5a
	/

	危险废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
七、环境风险专项评价
	1、环境风险评价工作概述

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中要求，应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

环境风险评价的目的在于分析、识别扩建项目涉及有毒有害物质在使用、贮存和运输过程中的风险因素及可能引发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。

2、评价依据

2.1风险调查

项目风险调查的范围包括生产过程所涉及的物质风险调查和生产设施风险调查，其中风险物质主要包括原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物；而生产设施风险调查包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目为矿井疏干水处理利用项目，主要采用调节预沉+高效旋流净化+过滤+活性炭吸附+离子交换处理工艺，使用的药剂为聚合氯化铝（PAC）、聚丙烯酰胺（PAM）、33%盐酸、32%氢氧化钠，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量，本项目运营期涉及环境风险物质为盐酸（≥37%）。

2.2风险潜势初判

（1）评价工作等级
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，环境风险评价工作等级划分见表2-1。

表2-1      评价工作等级划分
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A

（2）风险潜势初判

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，确定项目环境风险潜势见表2-2。
表2-2       环境风险潜势划分一览表
环境敏感程度（E）

物质及工艺系统危险性（P）
极高危害（P1）
高度危害（P2）
中度危害（P3）
轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）
Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险
（3）危险物质数量与临界量比值（Q）

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质数量与临界量比值（Q）。
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式中：q1，q2 …，qn为每种危险物质最大存在量，t；

      Q1，Q2 …Qn为与各危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目危险物质数量、分布情况和生产工艺特点见下表：

本项目33%盐酸最大储存量约31t，换算为37%盐酸最大储存量为27.6t。
表2-3       本项目涉及的Q值

序号
危险物质名称

最大存在总量t

临界量t

Q值

储存位置

1

盐酸（≥37%）

27.6

7.5

3.68

盐酸储罐，位于储药间
经计算，本项目Q=3.68，1≤Q＜10。

（4）行业及生产工艺（M）

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照下表评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3和M4表示。

表2-4     行业及生产工艺（M）
行业
评估依据

分值

石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
10/每套

无机酸制酸工艺、焦化工艺

5/每套

其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质贮存罐区

5/每套（罐区）

管道、港口/ 码头等
涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
10
石油天然气
石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加油站气库）， 
油库（不含加油站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）
10
其他
涉及危险物质使用、贮存的项目
5

a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的涉及压力（P）≥10.0Mpa； 
b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。
本项目涉及危险物质使用和贮存，分值为5，以M4表示。
（5）危险物质及工艺系统危险性（P）分级
根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表C.2的规定确定了拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）。具体情况见下表。
表2-5    拟建项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）表
危险物质数量与临界量比值（Q）
行业及生产工艺（M）
M1
M2
M3
M4
Q≥100
P1
P1

P2
P3
10≤Q<100
P1

P2
P3
P4
1≤Q<10

P2
P3
P4
P4
根据上表可知，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4水平。

（6）E的分级确定 

评价根据《建设项目技术导则》（HJ169-2018）中附录D对项目各要素环境敏感程度（E）等环境风险评价等级进行判断，最终确定项目环境敏感特征。具体判别过程如下：

①大气环境 

根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表；拟建项目大气环境敏感程度判别结果见下表。

表2-6      大气环境敏感程度分级表

分级
大气环境敏感性
E1
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每km管段人口数大于200人
E2
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每km管段人口数大于100人，小于200人
E3
周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每km管段人口数小于100人
根据调查，本项目厂界外500范围内人口总数小于500人，大气环境敏感分级为E3环境低度敏感区。
②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区。
表2-7     地表水功能敏感性分区

分级
地表水环境敏感性
敏感 F1
排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h 流经范围内涉跨国界的
较敏感F2
排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的
低敏感F3
上述地区之外的其他地区
表2-8    环境敏感目标分级

分级
环境敏感目标
S1
发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域
S2
发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域
S3
排放点下游（顺水流向）10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标
表2-9      地表水环境敏感程度分级

敏感目标
地表水功能敏感性
F1
F2
F3
S1
E1
E1
E2
S2
E1
E2
E3
S3
E1
E2
E3
当药剂储罐发生泄漏时，在加药间和储药间均设有排水沟，泄漏废液可收集进入离子交换废水池内（105m3），保证废水不外排。地表水功能敏感性分区为低敏感F3；环境敏感目标分级为S3，确定项目地表水环境敏感分级为E3环境低度敏感区。

③地下水环境
根据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。
表2-10       包气带防污性能分级表
分级
包气带岩土的渗透性能
D3
Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
D2
0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定
Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10 -4cm/s，且分布连续、稳定
D1
岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件
Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。
表2-11    地下水功能敏感性分区表

分级
地下水环境敏感性
敏感G1
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
较敏感G2
集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
不敏感G3
上述地区之外的其他地区
注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表2-12     地下水环境敏感程度分级表
包气带防污性能
地下水功能敏感性
G1
G2
G3
D1
E1
E1
E2
D2
E1

E2
E3
D3
E2
E3
E3
根据调查，项目区域包气带防污性能为D1，项目区不涉及集中式饮用水水源准保护区及补给径流区、分散式饮用水水源地、特殊地下水资源，故地下水功能分区为G3不敏感。因此，项目地下水环境分级为E2环境中度敏感区。
（7）环境风险潜势划分 
建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表2-13     建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）
危险物质及工艺系数危险性（P）
极高危害P1
高度危害P2
中度危害P3
低度危害P4
环境高度敏感区（E1）
Ⅳ+
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
环境中度敏感区（E2）
Ⅳ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
环境低度敏感区（E3）
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
注：Ⅳ+为极高环境风险
本项目环境风险潜势见下表。
表2-14      本项目环境风险潜势一览表

风险影响途径
危险性等级
环境敏感程度
环境风险潜势
大气
P4
E3
Ⅰ
地表水
P4

E3
Ⅰ
地下水
P4
E2
Ⅱ
（8）环境风险等级 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级根据项目涉及的物质及工艺系统危害性、所在场地的环境敏感性确定环境风险潜势划分，评价等级分为一级、二级和三级，其判别依据见表2-15。

表2-15     评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二

三
简单分析
根据环境风险潜势初判的结果确定本项目的环境风险评价工作等级，见表2-16。 

表2-16     本项目环境风险评价工作等级表
环境要素
环境风险潜势
评价等级确定
大气
Ⅰ
简单分析
地表水
Ⅰ
简单分析
地下水
Ⅱ
三级
3、环境敏感目标概况

本项目区1km范围内无地表水环境、地下水环境敏感目标，大气环境敏感目标为煤矿工作人员，约490人。
4、环境风险识别

物质风险识别的范围主要涉及原辅材料、燃料、中间产品、最终产品、副产品及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目风险物质为盐酸（≥37%），当盐酸储罐泄漏时可能对大气环境、地表水环境、地下水环境产生一定影响。其理化特性及危险特性见下表。

表4-1      盐酸理化特性及危险特性一览表
化学式
分子式HCI    结构式H—CI

危险性
危险性类别
8.1类 酸性腐蚀品
燃烧爆炸危险性
本品不燃，与活泼金属反应，生成氢气而引起燃烧或爆炸
健康危害
·职业接触限值：MAC 7.5mg/m3
·IHLD：50ppm

·对皮肤和黏膜有强刺激性和腐蚀性

·接触盐酸烟雾后迅速出现眼和上呼吸道刺激症状，可发生喉痉挛、水肿和化学性支气管炎、肺炎、肺水肿
·眼和皮肤接触引起化学性灼伤
环境影响
·进入水体后，使pH值急剧下降．对水生生物和地泥微生物是致命的
理化特性及用途

理化特性

·无色或浅黄色透明液体，有刺鼻的酸味。工业品含氯化氢≥31%，在空气中发烟。与水混溶，与碱发生放热中和反应

·沸点：108.58℃（20.22%）

·相对密度：1.10（20%）；1.15（29.57%）；1.20（39.11%）

用途

·重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业
个体防护
·佩戴全防型滤毒罐
·穿封闭式防化服
应急行动
隔离与公共安全
 泄漏：污染范围不明的情况下，初始隔离至少300m，下风向疏散至少1000m。然后进行气体浓度检测，根据有害蒸气或烟雾的实际浓度，调整隔离、疏散距离
火灾：火场内如有储罐、槽车或罐车，隔离800m。考虑撤离隔离区内的人员、物资
·疏散无关人员并划定警戒区
·在上风处停留，切勿进入低洼处
·加强现场通风
泄漏处理
·未穿全身防护服时，禁止触及毁损容器或泄漏物
·在确保安全的情况下，采用关阀、堵漏等措施，以切断泄漏源
·筑堤或挖沟槽收容泄漏物，防止进入水体、下水道、地下室或限制性空间

·用雾状水稀释酸雾，但要注意收集、处理产生的废水
·可以用石灰（CaO）、苏打灰（Na2CO3）或碳酸氢钠（NaHCO3）中和泄漏物
·如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体
急救
·皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗20~30min。就医

·眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗10—15min，就医

·吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医
·食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医
5、环境风险分析
（1）大气环境影响分析
盐酸泄漏产生的氯化氢气体，可能对周围敏感目标产生影响，会使呼吸道和皮肤黏膜中毒等。
（2）地表水环境影响分析

当盐酸储罐发生泄漏时，在加药间和储药间均设有排水沟，泄漏废液可收集进入离子交换废水池内（105m3），保证废水不外排。从源头上切断事故废水进入外部地表水体的途径，不会对地表水水质产生重大影响。
（3）地下水环境影响分析
按照导则要求，本次地下水环境风险预测及评价应参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）执行。
本项目风险物质为盐酸（≥37%），本次风险评价中地下水环境风险考虑盐酸储罐区域防渗不到位或防渗层破坏，发生跑、冒、滴、漏等情形，可能对地下水造成污染，本次评价地下水环境影响分析预测采用解析法进行预测，符合导则中三级评价预测方法选取要求。

①泄漏源强分析
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盐酸储罐破损泄漏，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录E，根据泄漏频率，取裂口形状为圆形，泄漏孔径为10mm，其泄漏速度QL用伯努利方程计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s

      P——容器内介质压力，Pa，常压

      P0——环境压力，Pa

ρ——泄漏液体密度，取1190kg/m3
      g——重力加速度，取9.81m/s2
h——裂口之上液位高度，取2.5m

Cd——液体泄漏系数，本次取0.5；

      A——裂口面积，m2，本次取7.85×10-5m2 

由上式估算，废水泄漏速度预计为0.33kg/s。本项目污染物排放为连续排放，在时间尺度上设定为持续源，选取氯离子作为特征因子，氯离子浓度约359800mg/L。
②预测模式
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）要求，结合建设场地水文地质条件和潜在污染源特征，该事故状况情景下地下水环境影响预测采用解析法中一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界，连续恒定排放模式计算。其公式如下：
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式中：X—距注入点的距离，m

      t—时间，d

      C（x，t）—t时刻x处的示踪剂质量浓度，g/L
C0—注入的示踪剂浓度，g/L

u—水流速度，m/d

DL—纵向弥散系数，m2/d

erfc( )—余误差函数
    表5-1       参数选取一览表
参数
u（m/d）
n
DL（m2/d）
数值

2.8
0.3
5
③预测及评价结果

项目所在区域地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，因此本次评价按地下水水质中污染物浓度满足Ⅲ类标准时，视为不对地下水造成污染。根据公式，代入各项参数，预测结果如下：
表5-2      污染因子迁移结果表

泄漏位置
污染因子
预测时间

标准限值（mg/L）

超标距离（m）

盐酸储罐
氯化物

10d

250
59
50d

211
100d

381
根据预测结果可知，受区域水动力条件控制，废水中所含污染物在水动力弥散作用下发生扩散，10d后运移59m后氯离子浓度小于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准中250mg/L，50d后运移211m后氯离子浓度小于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准中250mg/L，100d后运移381m后氯离子浓度小于《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类标准中250mg/L。
本次评价要求企业按照报告中防渗要求，对预沉调节池、中间水池一、中间水池二、回用水池、离子交换废水池、一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间均进行一般防渗。当发现污染物泄漏事故后，必须立即启动应急预案，参照预测结果，分析污染事故的发展趋势，并提出下一步预防和防治措施，迅速控制或切断事件灾害链，对废水进行封闭、截流，抽出废水，使污染地下水扩散得到有效抑制，最大限度地保护下游地下水水质安全，将损失降到最低限度。

（4）环境风险管理
1）大气环境风险事故防范措施

在事故发生后，应在污染区域和可能污染区域立即进行布点监测，根据监测数据确定是否进行人员疏散以及疏散范围。

疏散时应注意：

①必要时采取佩戴呼吸器具、佩戴个人防护用品或采用其他简易有效的防护措施(戴防护眼镜或用浸湿毛巾捂住口鼻、减少皮肤外露等各种措施进行自身防护)。

②应向上风向、高地势转移，迅速撤出危险区域可能受到危害的人员(在上风向无撤离通道时，也应避免沿下风向撤离)，并由专人引导和护送疏散人员到安全区域，在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明疏散、撤离的方向。

2）水环境风险事故防范措施
事故废水风险防控措施：在加药间和储药间均设有排水沟，泄漏废液可收集进入离子交换废水池内（105m3），保证废水不外排。

地下水风险事故防范措施：①源头控制措施：加强废水收集系统隐患排查和管理，降低环境风险。②分区防渗措施：预沉调节池、中间水池一、中间水池二、回用水池、离子交换废水池、一体化水处理间生产区地面、加药间、储药间均进行一般防渗，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。配电室、控制室、空压机室、在线监测间、污泥提升泵房、污水提升泵房为简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

3）环境风险应急监测
①大气监测 

原则上在事故现场及下风向一定范围内设置监测点，大型事故在下风向居民点增设监测点；按照当时气象条件在现场周围监测布点，掌握事故情况下空气环境恶化情况，有效组织人员疏散。事故初期，按1h、2h等采样进行紧急高频次监测，随后根据空气中有害物浓度降低监测频率，根据事故发生情况选择监测项目。 

监测项目：氯化氢
监测频次：事故发生后1h、2h、4h、8h、24h各监测一次。 

监测布点：根据事故严重程度和泄漏量大小，在上风向布1个监测点，下风向的布置1~3个监测点。 

依据监测结果对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供依据。 

②地下水监测 

地下水监测点事故状态下应连续监测，监测周期需要从事故发生至其后的半年至一年的时间内。事故监测因子根据事故泄漏的物料决定。事后依据监测结果对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供依据。 

③土壤监测 

由于土壤的污染表现相比行程较为漫长，因此，事故发生后，在事故周围土壤设监测点，监测项目根据事故泄漏的物料决定。监测周期需要从事故发生至其后的半年至一年的时间内，定期监测土壤中相关污染物含量，了解事故对土壤的污染情况。根据污染情况，及时委托专业部门制定治理措施，防止污染的扩散。

矿井水处理过程中可能存在的环境风险为盐酸储罐、氢氧化钠储罐、再生药箱发生泄漏，会对地下水产生一定影响。当药剂储罐发生泄漏时，在加药间和储药间均设有排水沟，泄漏废液可收集进入离子交换废水池内（105m3），保证废水不外排。

本项目运营期不涉及环境风险物质和风险生产工艺，虽然存在事故风险的可能性，但建设单位只要按照设计要求严格施工，并认真执行各项综合风险防范措施后，可把事故发生的概率降至最低，环境风险影响较小。
（5）突发环境事件应急预案管理要求

根据《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发〔2015〕4号）等相关文件的要求，建设项目建成后应根据项目特征，编制风险应急预案，并报所在地环境保护主管部门备案，环境应急预案可由企业委托相关专业技术服务机构编制。企业突发环境事件应急预案纲要见下表。
表5-3     突发事故应急预案纲要一览表

序号  

项目

内容要求

1  

危险源概况

详述危险源类型、数量和分布，如风险物质存储位置、储存量等。

2 

应急计划区

生产区、装置区等。

3  

应急组织

设置应急救援指挥部，下设污染源处理小组、抢救小组、消防小组。

4  

应急状态分类及

应急响应程序

按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

5 

应急设施

采购、设备与设置防止有毒有害物质外溢、扩散等的设备。

6

 应急通讯

交通、通知和规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

7 

应急环境监测及

事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行勘察监测，对事故性质、参数和后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材

事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应。消除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。

临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

9

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康

事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。

临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

10 

应急状态终止与

恢复措施

规定应急状态终止程序：事故现场善后处理，恢复措施临近区域接触事故警戒。及善后恢复措施

11  

人员培训与演练

平时安排人员应急救援培训与演练

12  

公众教育和信息

对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

13  

记录和报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理

14  

附件

准备和形成与应急事故有关的多种附件材料

6、环境风险评价结论
（1）项目危险因素

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJT169-2018)附录B，本项目涉及的风险物质为盐酸储罐盐酸（≥37%）。本项目危险物质对环境的影响途径为直接污染。直接污染事故通常是贮存、转移或操作失误，使盐酸泄漏可能对土壤、地下水产生污染。盐酸泄漏后产生的氯化氢气体对大气环境造成污染。

（2）环境敏感性及事故环境影响

本项目区1km范围内无地表水环境、地下水环境敏感目标，大气环境敏感目标为煤矿工作人员。
本项目设置了事故废水收集与导流系统，当发生事故时，将事故废水导入离子交换废水池，项目在采取严格的风险防范措施前提下，不会对地表水产生重大影响。

根据风险物质泄漏后地下水预测结果，在发生风险事故的状况下，只要及时采取有效的处置措施，防止事故产生的污染物继续通过包气带向地下水中渗漏，虽然在短期内会在地下水中形成超标区，但超标区不会影响到周边饮用水的供水安全。
（3）环境风险防范措施和应急预案

为了预防大气环境风险，本项目在设计中有针对性地采取了事故预防、事故预警、事故应急处置等措施。做好事故废水收集的风险防控措施、人员疏散、安置建议措施。为防止水体污染事故，本项目采取“源头控制+分区防渗”的地下水风险防控措施，将污染物控制在厂区范围内。与应急监测机构签订应急监测协议，应对突发环境事故时的应急监测。
建设单位应根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》(环发〔2015〕4号)的要求及时编制突发环境事件应急预案，并向主管部门备案。
（4）环境风险评价结论和建议
本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。
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