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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

神东煤炭分公司忽马线矿井设备及材料存放厂

配套水处理项目环境影响报告表的批复
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司：

你公司报送的由内蒙古碳资产节能环保科技有限公司编制的《神东煤炭分公司忽马线矿井设备及材料存放厂配套水处理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔村神东煤炭分公司忽马线矿井设备及材料存放建设项目厂区内，占地面积为1200m2。项目主要对进厂存放的设备进行清洗，建设1座全封闭清洗车间及相关基础配套设施，水处理规模30m3/d，项目总投资775万元，全部为环保投资。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。浮油采取封闭油桶存储，加强拉运过程中的密闭措施，同时减少贮存周期，及时清运，非甲烷总烃排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。支架冲洗废水经“隔油+粗颗粒分离+细颗粒物分离+斜板沉淀+过滤+紫外臭氧消毒”工艺处理，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1洗涤标准后回用于冲洗车间。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
5.妥善处置固体废弃物。煤泥经脱水后外售；水处理设备滤布、生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理；浮油采用专业油桶加盖密封暂存于危废库，委托有资质单位处置。危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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