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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿移动伸缩喷漆房项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	何宇
	联系方式
	18629226868

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内

	地理坐标
	E：110°3'25.706123″、N：39°29'17.306"

	国民经济

行业类别
	C3360金属表面处理及热处理加工
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业--67金属表面处理及热处理加工--其他；

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	80
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	25
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	300

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作。根据建设项目排污情况及所涉环境敏感程度，确定专项评价的类别”，“土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作”。本项目与专项评价设置原则对比情况见下表：

表1-1  本项目与专项评价设置原则对比情况表
专项评价类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目不涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气排放，但本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，场址周边500米范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，因此本次未开展大气专项评价工作。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；
新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及，无需开展
环境
风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
不涉及，无需开展
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及，无需开展
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及，无需开展
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


	规划情况
	2008年6月4日，国家发展和改革委员会以“改能源〔2008〕1304号”对《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划》进行了批复。2022年2月中煤科工集团北京华宇工程有限公司编制《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》，正在修编中，尚未审批。

	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）规划环境影响报告书》

审查机关：中华人民共和国生态环境部
审批文件名称：关于《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）规划环境影响报告书》的审查意见

审批文号：环审〔2023〕73号

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与规划符合性分析：
金烽寸草塔煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇境内，是国家14个大型煤炭基地神东基地的神东矿区东胜区规划技改矿井之一，该矿由中国神华能源股份有限公司投资建设，金烽寸草塔煤矿北距鄂尔多斯市市政府所在地康巴什区38km，距包头市143km，南距陕西榆林市215km，距神木县110km，西距伊金霍洛旗首府阿勒腾席热镇（阿镇）30km，矿井与上述主要城镇之间均有公路相通，皆可直抵。金烽寸草塔煤矿井田面积和规划生产能力为4.5Mt/a，面积约16.5024km2。位于鄂尔多斯市神东矿区东胜区总体规划范围内。内蒙古自治区能源局已组织编制《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》，并同步开展环境影响评价；目前该规划正在修编中。

本项目为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿移动伸缩喷漆房建设项目，建设地点位于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿矿区范围内，不新增占地。项目主体工程为煤炭开采，属于规划环评中的主导产业，而本项目为主体工程配套建设的喷漆房建设项目，因此本项目符合矿区总体规划的要求。

2.与规划环境影响评价结论的符合性分析

根据《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》，本项目与规划环境影响评价结论的符合性分析见表1-2。

表1-2    本项目与规划环境影响评价结论的符合性分析

规划环评结论（摘录相关）
本项目落实情况
相符性
一、环境影响预测的情景设置

本次神东矿区东胜区总体规划（修编）共规划133个矿井，均为已开发煤矿，无新建煤矿。根据总规，2022—2025年，矿区内规划的整合、扩建、改建的煤矿、规划新建的洗煤厂全部建成投产，生产煤矿133座，矿区总规模达到323.7Mt/a；本次环评根据矿区规划方案设置预测及评价情景，即至2025年，所有矿井全部开发建设，矿区总开发规模为323.7Mt/a。

本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，建设地点位于金烽寸草塔煤矿矿区范围内，煤矿开采方式、产能及矿区范围均未发生变化。
符合

二、地表沉陷影响
本矿区开采煤层多，累计开采厚度大，煤层受重复开采的影响，地表将会长期处于不稳定状态。由于本矿区属缓倾斜，煤炭开采后地表不会出现明显的沉陷盆地，但在埋藏较浅的地段，地表可能产生大小不等、深浅不一的塌陷坑；随着煤层的开采，对地下围岩的破坏可能波及地表，引起地表形态发生变化，将会造成不同程度的地表塌陷和裂缝。按照“三下”采煤规范煤柱留设原则，结合地下水影响范围预测：①补连塔铁路、包神铁路、新街红进塔铁路、巴准铁路、准东铁路、准神铁路两侧留设煤柱109～119m；阿大一级公路、矿区环线公路、巴苏公路、S214、G18荣乌高速、包神府公路、包府公路（G336）、边贾公路两侧留设煤柱99～105m。②矿区边界对乌兰木伦河、勃牛川、哈什拉川留设了保护煤柱，煤柱留设为95m～116m；③矿区对鄂尔多斯市城市规划区划定为禁采区，并留设足够的保护煤柱，煤柱留设为91m～121m；④矿区对成吉思汗国家森林公园、阿贵庙森林公园、动物化石地质遗址自然保护区留设足够的保护煤柱；⑤矿区对准格尔召、战国秦长城、朱开沟遗址、阿亥召四个文物留设保护煤柱，留设106m～126m。
本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，建设地点位于金烽寸草塔煤矿矿区范围内，煤矿产能、矿区范围、开拓方式均未发生变化，不属于煤矿开采项目，不会造成地表沉陷的影响。
符合

三、生态环境影响
（1）规划项目占地对植被的影响规划资源整合、改扩建矿井（田）工业场地新增占地面积311.7hm2，矿区开发后项目占地将造成天然牧草地、人工牧草地、灌木林地和乔木林地面积分别减少182.26hm2、53.67hm2、39.74hm2、6.74hm2。这部分面积将全部转化为采矿用地。

本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，建设地点位于金烽寸草塔煤矿矿区范围内，不新增占地面积。
符合

（2）矿区开发对植被及生态系统功能的影响

本项目为煤矿矿区规划项目，规划实施后地面工程占地、井下煤开采引起的地表形态变化等，将改变局部区域原有生态系统的生态功能、景观生态格局，对评价区生态完整性产生一定影响。从项目占地对环境的影响分析可知，规划新增占地使天然牧草地面积减少235.93hm2，减少比例为0.17%；林地减少46.48hm2，减少比例为0.04%可见，规划实施不会对其优势度产生大的不利影响。井工开采对地表的生态系统影响很小，除井工开采的工业场地等占地造成的影响外，地表沉陷导致地表的地形变化，从而改变了沉陷区现有的土壤水分水平分布状态，造成地表植物也随之发生变化，即凹陷地由于水分的汇聚，植物的多样性及生长状态会好于凸出的地块，但这种变化不会导致生态系统的退化，只是改变了生态系统内的植物的水平分布状态。露天矿开采直接挖损地表，草地受到破坏。因此露天矿开采将造成局部区域生态功能完全丧失。近期开发露天矿时，应及时开展生态整治工作，尽快安排相关事宜，并将工作重点放在排土场的复垦工作上，边采边复，恢复原地貌。就整个评价区而言，矿区开发加剧了人类对自然系统的干扰程度，景观破碎化增加，不过随着矿区复垦整治措施的及时实施，矿区开发对评价区生态系统完整性的影响是有限的。对此，应加强沉陷区土地治理水土流失的防治以及尽可能恢复植被，维持各景观的生态功能，合理规划布置各项生态工程建设，避免破坏敏感或关键的生态单元和廊道，维持区域生态系统的完整性。

符合

（3）矿区开发对植被生产力影响规划矿井全部开采后最大受沉陷影响耕地面积为11.09km2，这些耕地主要分布在矿区内主要河流两岸，主要农作物有豆类、土豆、玉米、糜、谷等，粮食年产玉米约200～250kg/亩，糜谷约100～150kg/亩。耕地受影响的主要表现为在沉陷区边缘受拉发生裂缝、坍塌、漏水漏肥，不利于耕作。按评价区内土地利用状况和当地农业种植情况估算，这种影响在一段时间内会使粮食减产约25%～30%，矿区开发后，最大将使当地粮食减产约398.1t/a，对当地农业生产有一定不利影响，尤其是矿区内的农业生产受影响程度较大，对此，各规划矿井今后在开发过程中，需要按照土地复垦方案切实做好受损农田的综合整治工作，最大限度恢复受损农田，减轻粮食产量下降对区域农业生产的影响，对受影响的农民也应采取合理经济补偿措施。

符合

（4）矿区开发对土地利用的影响矿区规划实施后评价区内天然牧草地面积明显减少，由原来1243.00km2（41.43%）下降至1224.00km2（40.80%）；采矿用地明显增加，由原来的179.75km2（5.99%）增加至202.37km2（6.75%）。矿区开发后边开采边复垦，采取合理有效的生态整治措施后，评价区内天然牧草地面积下降，但随之增加的大面积的人工牧草地，天然牧草地面积由原来的1243.00km2（41.43%）下降至1224.14km2（40.80%），人工牧草地由原来的143.06km2（4.77%）增加至265.84km2（8.86%）。

符合

（5）矿区开发对土地损毁程度的预测矿区开发主要造成土地轻度损毁，土地破坏轻微，基本不影响土地功能，占沉陷总面积47.59%，占矿区总面积的23.38%；部分土地为中度损毁，造成土地破坏比较严重，影响土地功能，占沉陷总面积13.88%，占矿区总面积的6.82%；部分土地为重度损毁，造成土地严重破坏，丧失原有功能，占沉陷总面积38.53%，占矿区总面积的18.93%。

符合

（6）矿区开发对野生动物影响矿区开发后地表沉陷影响下造成植被类型及盖度发生变化。矿区内食物和水源缺乏，不是大型野生动物的栖息地，动物的种类和出现的概率都较小，矿区开发不会影响到这些动物的栖息地和山区觅食地，对野生动物食物源的影响较小。生产期间人类生活生产活动主要集中在工业场地、井下和运输道路附近，根据前述分析，矿区不是大型野生动物的栖息地，动物的种类和出现的概率都较小。即使偶尔出现在矿区，由于野生动物一般警惕性很强，因工业场地人员活动也会迅速远离，且其出现概率本来就较小，人类活动对野生动物的影响较小。

符合

四、地表水环境影响
矿井水、生活污水处理后经矿区内部和外部回用后可以使矿区内的污废水全部综合利用不外排，矿区无污废水排放，不会对周围的地表水环境造成不利影响。

本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，运营期不新增劳动定员，不产生生活污水和生产废水，因此本项目不会对周围地表水环境造成不利影响。
符合

五、地下水环境影响
矿区开采导水裂隙带虽不至发育至志丹群含水层，但由于在开采情况下白垩系志丹群组含水层与安定-直罗组含水层之间存在一定的水力联系，随着下伏含水层（安定-直罗组）受煤炭开采水位下降，白垩系志丹群及第四系含水层亦将对下伏含水层产生一定越流补给，本次环评预测径流补给量约占矿井涌水量的30%。对于煤系地层下伏延长组含水层，因其与上部煤系地层之间有隔水层（延安组底部隔水层）相隔，受开采影响较小。第四系潜水不受导通影响，主要受径流补给井下排水和沉陷积水区潜水出露造成蒸发损失影响，导致区域潜水位出现下降，同时积水区对生态植被造成影响，开采结束地表沉陷稳定后，潜水会接受大气降水补给，地下水重新平衡，沉陷“盆地”底部潜水位会逐渐恢复。矿区开采地表沉陷对安定组-直罗组、志丹群组含水层流场影响很小，对第四系潜水在小面积积水区的流场有一定影响，但对矿区整体第四系潜水流场影响较小。矿区开发期内，潜水水资源量会受地表沉陷影响而减少，地表沉陷稳定后潜水位会逐渐恢复，从长远来看，潜水水资源量受影响较小。矿区污废水全部回用，不外排，不会对第四系潜水水质产生影响。矿区矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，矸石堆存产生的淋滤液不会对第四系潜水水质产生明显影响。在矿区开发过程中，各井田应对白垩系下统志丹群、第四系含水层段建立地下水监测系统，监测项目包括水位、水质等，以保护具有饮用水开发利用价值的地下水资源。通过实践，确定保水采煤对上部白垩系、第四系含水层的影响。对于零散居民用水，对受开采沉陷影响的零散居民进行搬迁并由城镇供水系统统一供给，对各勘查区内暂不搬迁的零散居民，密切关注居民水井供水情况，一旦出现水位降低或干涸而影响其供水，及时为其延深水井或新建水井，或者采取水车等其他供水方式，采取上述措施后，矿区开发对零散居民生活用水影响较小。

本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，不涉及煤炭的开采，煤矿产能、矿区范围、开拓方式均未发生变化；本项目运营期不新增劳动定员，不产生生活污水和生产废水，因此本项目不会对地下水产生影响。
符合

六、大气环境影响
神东矿区东胜区开发历史较长，矿区内规划煤矿项目多为已生产项目，东胜区开发现状与规划项目有组织大气污染源变化较大，但多未取消燃煤锅炉，改为电采暖和燃气锅炉，有组织污染物产生量将大幅下降。根据鄂尔多斯市环境空气质量例行监测数据，2018—2020年各年份鄂尔多斯市SO2和NO2的年均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，环境空气质量良好。由此类比分析，矿区规划项目有组织大气污染源对周边环境质量影响亦不大，不会改变区域环境空气功能区。

本项目运营期废气通过负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒达标排放。
符合

七、固体废物环境影响
矿区产生的固体废物主要为矿井矸石（包括建井期掘进矸石、生产期掘进矸石、生产期洗选矸石），锅炉灰渣、矿井水处理站常规处理系统产生的煤泥、污水处理站产生的污泥、生产服务人员的生活垃圾等。

矿区内掘进矸石不出井，洗选矸石全部综合利用；剥离土岩全部运往排土场，露天矿矸石优先综合利用，其余的进行内排；矿井水处理站煤泥晾干后可与产品煤一起外售；生活污水处理站剩余污泥和生活垃圾收集后由环卫部门统一处置；废机油为危险废物需交由有资质企业安全处置；锅炉灰渣为很好的建材原料，推荐用于制造水泥、制作建材等综合利用项目。

本项目在运营期喷漆、刷漆过程中产生的废漆渣、漆雾过滤器废纸壳、漆雾过滤器废过滤棉、废过滤袋，废气处理装置产生的废活性炭，暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存间，委托有资质单位进行处置；废水性漆及水性漆桶暂存于喷漆房内，定期由厂家回收处置；废气处理装置产生的废催化剂定期由厂家更换，每3年更换一次，由厂家回收处置，不在厂区暂存。

符合

八、土壤环境影响
矿区规划矿井开采后，沉陷区地表发生下沉，由于矿区第四系多属于透水而不含水层，因此开采沉陷后沉陷区仍主要是透水不含水状态，沉陷区土壤盐化的影响因素仍然主要是干燥度、土壤本底含盐量及土壤质地三个因素，这三个因素在开采沉陷后一般而言基本不变，根据预测结果，规划矿井开发后土壤盐化情况由轻度盐化转变为中度盐化，对土壤环境有一定影响。通过种植耐盐的植物，或者是种植牧草、绿肥、造林，尽可能的增加土壤中的有机质含量，改善土壤的理化性质，减轻土壤盐化程度，可以使土壤环境达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）标准要求。

本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，不涉及煤炭开采地表沉陷，亦不会对地下水造成影响，不会对土壤造成生态影响。
符合

本项目为中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿移动伸缩喷漆房建设项目，建设地点位于中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿矿区范围内，不新增占地，不涉及煤炭开采，由上表分析可知项目运营期废气主要为漆雾（即颗粒物）、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）和非甲烷总烃等，通过负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒能够达标排放；本项目不新增劳动定员，不产生生活污水和生产废水；本项目运营期固体废物均合理处置，对周围环境影响较小，因此本项目亦符合矿区总体规划环境影响评价结论要求。
3、建设项目与审查意见的符合性分析

根据“关于《内蒙古自治区鄂尔多斯神东项目东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见”，文件号为环审〔2023〕73号，本项目与审查意见的符合性分析见表1-3。

表1-3  本项目与规划环评审查意见（摘录相关）相符性分析
规划环评审查意见（摘录相关）
本项目落实情况
相符性
一、规划概况和对《报告书》的总体评价

洗选矸石规划用于发电、建材制造、井下充填、塌陷区治理、采坑回填等。产品煤主要采用铁路运输方式外运，部分汽车运输。矿区矿井水及生活污水全部回用，不外排。
不涉及。
/
二、对《规划》的总体评价

矿区地处黄河流域一级支流窟野河上游，位于鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区和准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区，属于水土流失重点监督区和重点治理区。矿区周边分布有阿贵庙自治区级森林公园、内蒙古准格尔古哺乳动物类化石自治区级自然保护区、黄土高原北麓水土保持生态保护红线、内蒙古成吉思汗国家森林公园等4处生态保护红线；矿区内分布有基本农田、基本草原、二级国家级公益林、乌兰木伦河和特牛川等地表水体、战国秦长城、朱开沟遗址、乌兰木伦镇等环境保护目标，生态环境敏感。上一轮规划实施以来，井工开采已形成采空区约368平方公里、露天开采已损毁地表面积约150平方公里，分别有约96.9平方公里和42.23平方公里面积尚未治理，生态治理修复滞后；煤炭开采造成乌兰木伦河部分河段潜水含水层结构破坏，导致乌兰木伦河在该区域基本断流；露天开采改变流域水文下垫面条件，造成悖牛川河谷汇流减少；矿区矿井水外排、回用于农田灌溉等导致区域地表水氟化物和矿化度浓度升高；小煤矿开采区露天开采扬尘防治效果差，柳塔、乌兰满来梁等煤矿燃煤锅炉大气污染物超标排放；煤矸石综合利用率低，原煤与矸石露天大量堆存。矿区开发已对区域生态、地下水环境、地表水环境、大气环境等产生了一定的影响，《规划》实施将进一步加剧对区域生态、地表水环境、地下水环境、大气环境等的不良影响。在依据《报告书》和审查小组意见进一步优化调整《规划》方案，完善并落实各项生态环境保护对策措施，有效预防和减轻《规划》实施可能产生的不良环境影响的基础上，从环境影响角度分析，《规划》总体可行。
本项目为金烽寸草塔煤矿配套设施建设项目，建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇金烽寸草塔煤矿矿区范围内，不新增用地。
符合
三、《规划》优化调整和实施的意见

（一）坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实习近平总书记关于内蒙古生态环境保护、黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示批示精神，根据区域主体功能定位，将严守生态保护红线、严格维护防风固沙主导生态功能、保护河流良好水生态功能等内容纳入《规划》的生态环境目标，并进一步明确和细化。切实落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。

不涉及。
/
（二）严格保护生态空间，优化矿区开发布局。主动对接内蒙古自治区和鄂尔多斯市国土空间规划，加强《规划》与生态环境分区管控方案、主体功能区规划、生态功能区划、内蒙古自治区“十四五”矿产资源总体规划及规划环评等的协调衔接，确保符合相关管控要求。矿区与《鄂尔多斯市国土空间规划》城镇开发区和乌兰木伦镇、纳林陶亥镇、准格尔召镇、纳日松镇城镇集中建设区重叠区域应实施禁采。上湾煤矿与《鄂尔多斯市城市总体规划（2011-2030）》（2015年修改）划定的煤矿禁采区重叠区域原则应实施禁采。神伊、德隆、华能井煤矿禁止开采河道管理范围内（神伊39.71公顷、德隆181.35公顷、华能井88.62公顷）的剩余煤炭资源，乌兰木伦河西岸上湾煤矿留设600米保护煤柱；乌兰木伦河东岸的转龙湾、柳塔和石圪台煤矿及西侧的金峰寸草塔、裕隆富祥、寸草塔、霍洛湾、呼和乌素、补连塔等9个煤矿沿河道留设不小于最大沉陷影响半径的足够保护煤柱，并采取有效措施恢复乌兰木伦河矿区段河流生态系统功能。河道管理范围外资源开采应留设足够的安全距离，切实减缓对河道的不良影响。对矿区规划井田涉及的文物保护单位、大型村庄、乌兰木伦河等重要河流、铁路、公路、输电线路、水利设施等按照规范留设足够保护煤柱。

食联、锦邦等露天矿以及羊市塔一矿（含整合的羊市塔二矿）、山贵、山不拉等井工矿与国家一级公益林重叠区域，荣恒等露天矿与基本农田重叠区域划为禁采区。纳入国家发展改革委保供煤矿清单的项目，确有必要在相关区域开采的，应在符合相关法律法规的前提下，取得林业主管部门意见，并采取有效措施减缓不良影响。基本农田外开采应留设足够的安全距离，切实减缓对基本农田的不良影响。碾房塔纳林沟、伊泰纳林庙、李家渠、昶旭、忠华、闫家渠、伊丰、瑞德二矿、宏亚、敖劳不拉、三界沟、兴旺、朝阳、石场湾、炭窑渠、宏景塔一矿、四道柳、东圪堵、石湾子、宝丰、西乌素、敖家沟西梁、赛蒙特尔等23个涉及井工转露天的煤矿，应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“具备井工开采条件的矿区，严格控制露天开采煤炭”的规定；忠华、三界沟、兴旺、炭窑渠等4个井工转露天的煤矿以及碾房塔纳林沟、兰家塔富源、伊泰自家梁、天隆武家塔、南梁、乌兰满来梁、常青、古城、阳堡渠、吴家梁、卓正、瑞德、壕赖梁、川宏、东达、通福、五圪图、大庙渠等18个规划扩大露天开采区域的煤矿均涉及基本草原，项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目，严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得开采。按照法律法规和主管部门要求，做好基本草原、基本农田、国家级公益林等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。

不涉及。

/
（三）严格生态环境准入。全面落实各项资源环境指标要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗应达到清洁生产一级指标。相关项目应符合国家法律法规要求，依法履行环境影响评价等相关手续。按相关法律法规要求，改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，已建成的煤矿按要求补建煤炭洗选设施。因地制宜加强矿井水回用和矸石综合利用力度，鼓励优先将矸石井下充填，确保矸石综合利用率符合相关规定。优化露天矿开发方案和内部运输结构，尽早实现内排。加强矿区煤炭及矸石贮存、转载、装卸等环节和煤炭开采的扬尘污染防治，确保符合区域环境空气质量改善要求。加强温室气体管控，做好矿井乏风余热利用，实施煤矿瓦斯监测、牡采及利用，对甲烷体积浓度在2%（含）至8%的牡采瓦斯以及乏风瓦斯，进一步探索乏风氧化等方式的综合利用、降低温室气体排放和固碳等措施和技术，并进行推广应用。进一步优化运输结构，加大铁路、全封闭栈桥等清洁运输比例，矿区总体清洁运输比例应在2025年达到70%。

不涉及。

/
（四）加强生态修复设计，强化区域生态环境综合整治和生态修复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施导致的生态环境影响。编制矿区整体生态修复治理规划，提出适合本区生态环境特点、与周边地形地貌和生态环境相协调的生态修复方案和治理措施，加强乌伦木兰河和特牛川河道、露天开采区的集中连片生态修复规划设计，从整体上提升矿区尤其是露天开采区域生态修复的质量和效果，切实改善矿区生态环境质量。煤炭开采项目应同步制定并落实生态保护和修复方案。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。

不涉及。
/
（五）妥善解决既有生态环境问题。在《规划》实施中，严格相关整改要求，加强对现有生态环境问题的整改。矿井水处理站增加除氟工艺及深度处理工艺，确保氟化物及矿化度达标；拆除柳塔、乌兰满来梁等煤矿10吨/小时以下燃煤小锅炉，呼和乌素、蒙泰满来梁、文玉、大地精等煤矿10吨/小时以上燃煤锅炉增加烟气脱硝等措施，确保排放满足相关标准要求。针对矿区采空区、露天采坑生态治理滞后，乌兰木伦河断流、悖牛川汇流减少、地表岩移观测、地下水和生态监测系统建设滞后，露天开采扬尘治理效果差等问题，制定详细整改方案，明确责任主体和整改时限。

不涉及。

/
（六）加强矿区环境管理。督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。建立地下水长期跟踪监测系统，加强水位、水质、水量监测，加强地表沉陷、岩移观测和生态恢复的长期监测，加强导水裂隙带发育高度观测；对可能受采煤影响的村庄水井开展水位、水质监测，保证居民用水不受采煤影响。必要时优化调整开采方案、强化有针对性的生态环境保护对策措施。

不涉及。

/
（七）在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，加强对先期开采煤矿的跟踪监测，将《规划》实施对生态、地下水以及重要环境保护目标等的影响以及生态修复治理情况作为跟踪评价重点任务。应在统筹考虑区域煤炭需求、区域资源环境承载力、地区生态修复经验等基础上开展《规划》修编，并同步开展规划环境影响评价。

不涉及。
/
四、对《规划》包含的近期建设项目环评的意见应依据规划环评要求做好建设项目的环境影响评价工作，重点评价建设项目对生态、地下水、地表水以及重要环境保护目标等的影响，深入论证开采方案、土地复垦及生态修复方案、地下水保护措施、矿井水综合利用方案、煤矸石综合利用方案、瓦斯利用方案等的可行性。区域生态环境现状、规划协调性分析等内容可以结合实际情况适当简化。

不涉及。
/
由上表分析可知：本项目的建设符合《内蒙古自治区鄂尔多斯神东项目东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见的要求。

	其他符合性分析
	本项目其他符合性分析如下：

1、产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2024）》符合性
本项目为金属表面处理及热处理加工项目，建设内容为在原有厂区内新建1座喷漆房，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类、限制类、淘汰类，因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。

2、“与“生态环境分区管控”的符合性分析


根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023 年版)》的通知），全市共划定环境管控单元163个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。项目与环境管控单元位置关系图见附图1，管控单元查询报告见附图2。

优先保护单元：共69个，面积占比为62.63%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共87个，面积占比为30.74%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共7个，面积占比为6.63%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
（1）生态保护红线
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，属于重点管控单元，项目不新增用地，项目用地不涉及鄂尔多斯市生态环境局已划定的生态保护红线，也不涉及近期开展的生态保护红线评估范围。因此，项目符合生态保护红线的要求。

（2）资源利用上线

本项目运营期不新增用水，生产用电依托金烽寸草塔煤矿现有厂区供电，消耗资源远低于区域资源利用总量。项目用地利用金烽寸草塔煤矿现有工业场地预留用地，用地性质为工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。

（3）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，项目所在区域为达标区；根据现状监测数据可知，评价范围内大气现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区划要求。本项目为煤矿配套喷漆房项目，本项目无生产废水，劳动定员依托金烽寸草塔煤矿现有人员（人员依托上矿区机修车间人员），无新增生活用水，不会影响区域地下水环境质量。本项目运营后会产生一定的污染物，如颗粒物，苯系物（苯、甲苯、二甲苯）及非甲烷总烃等挥发性有机物以及生产设备运行产生的噪声等，但在采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状。

综上，本工程的实施符合环境质量底线的要求。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(

2023年版）》的通知，本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，属于伊⾦霍洛旗城镇边界，该单元为重点管控单元，管控单位编码：ZH15062720013，管控单元相关符合性分析见下表，本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中位置见附图1，三线一单查询报告见附图2。
表1-2本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表
环境管控单元名称

管控单元类别

管控要求

本项目情况

相符性

伊⾦霍洛旗城镇边界
重点管控单元

空空间布局约束

1.城市建成区禁⽌新建35蒸吨/⼩时以下燃煤锅炉。 

2.禁⽌在居⺠区和学校、医院、疗养院、养⽼院等单位周边新建、改建、扩建可能造成⼟壤污染的建设项⽬。禁⽌在⼈⼝聚居区域内新（改、扩）建涉重⾦属及恶臭⽓体排放企业。 

3.有计划关闭超采区已批⾃备⽔井，禁⽌超采区⼯农业⽣产及服务业新增取⽤地下⽔。

1、本项目不涉及供热；

2、项目位于煤矿工业场地内，项目所在地已全部进行了混凝土硬化，本项目范围内对均已采取混凝土硬化的场地，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，不进行贮存，使用完产生废漆液等均暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存库，故项目基本不存在污染途径；

3、本项目生产过程不使用水。
符合

污染物排放管控
1.提升城镇⽣活污⽔收集管⽹覆盖率，逐步实施⾬污管⽹分流改造、管⽹更新、破损修复、中⽔回⽤等⼯程。城镇⽣活污⽔实现“应收尽收、应处尽处”。 

本项目位于煤矿工业场地内，煤矿工业场地实施⾬污管⽹分流，中水回用。
符合

环环境风险防控
——

金烽寸草塔煤矿区已制定突发环境应急预案，待本项目建成后，需将本项目纳入金烽寸草塔煤矿整体矿区应急预案。
符合

资资源利用效率要求
1.强化⽔资源论证管理，优化⽔源配置，⿎励优先配置利⽤⾮常规⽔源。 2.严控地下⽔超采，执⾏地下⽔“五控”制度。 

本项目生产过程不使用水，不涉及相关内容。
符合

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
3、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，属于厂区配套项目，不新增占地。项目周边交通便利，基础设施完善，厂址邻近周边均为平原，项目所在区域不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区，项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、水源保护区等环境敏感区域；根据建设项目产排污分析，项目对区域环境影响较小，从环保角度分析，项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔井田（简称“金烽寸草塔煤矿”）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇境内，是国家14个大型煤炭基地神东基地的神东矿区东胜区规划技改矿井之一，该矿由中国神华能源股份有限公司投资建设。

金烽寸草塔煤矿始建于1988年8月，前身为北京军区二十四集团军军办煤矿，1992年投产，生产能力为0.60Mt/a。1998年底煤矿军企转制划归神华集团，更名为金烽煤矿有限责任公司寸草塔煤矿。2006年煤矿改扩建环评批复，2008年煤矿改扩建项目通过竣工环保验收，生产能力达到2.70Mt/a，井田面积18.20km2，可采煤层为1-1、1-2上、1-2、2-2、3-1、3-1下、4-2上、4-2、4-3、5-2煤共10层，采用5条井筒（主斜井、辅运平硐、主风回斜井、辅风回斜井以及旧回风斜井）开拓全井田。2011年3月金烽寸草塔煤矿取得采矿许可证（开采有效期从2011年3月22日至2025年12月23日，开采标高从+1191m至960m），生产规模2.70Mt/a，井田面积16.5024km2。2013年金烽寸草塔煤矿进行3-1煤开拓延伸，投资约4.3亿元，对井下设备进行改进。2018年5月《关于更正中国神华金烽寸草塔煤矿采矿许可证开采标高的情况说明》，将金烽寸草塔煤矿开采标高变更为+1135m至900m。
2005年11月，内蒙古自治区煤炭环境影响评价中心编制完成《神华集团金烽煤炭有限责任公司寸草塔煤矿改扩建项目环境影响报告书》，2006年2月原内蒙古自治区环境保护局以“内环字〔2006〕32号”文予以批复，金烽寸草塔煤矿生产能力由0.60Mt/a提升到2.70Mt/a；2008年9月，原内蒙古自治区环境保护局以“内环验〔2008〕107号”文对神华集团金烽煤炭有限责任公司寸草塔煤矿（2.70Mt/a）改扩建项目进行了竣工环保验收。

2021年12月，由中煤西安设计工程有限责任公司编制完成了《国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿改扩建项目环境影响评价报告书》，2022年2月10日，内蒙古自治区生态环境厅以内环审〔2022〕5号文件对项目环评予以批复，煤矿改扩建后产能4.50Mt/a，目前尚未完成自主竣工验收工作。
金烽寸草塔煤矿在实际生产运行过程中需对一些掉漆的小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备、设施进行刷漆、喷漆，实际生产过程中对涉及刷漆及喷漆的工艺需外委处理，随着市场发展需求，为降低企业运行成本，公司拟投资80万元，决定在厂区工业场地预留用地建设1座喷漆房（原料为水性漆），满足生产过程中的刷漆及喷漆需要。
根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境影响评价管理名录》等有关法律、法规规定，本项目应进行环境影响评价，根据对照环境影响评价行业类别，该项目属于“三十、金属制品业--67金属表面处理及热处理加工--其他”本项目属于报告表类别，受中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司委托，我公司承担了本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位技术人员对本项目进行了现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制了该建设项目环境影响评价报告表。
2、项目基本情况

项目名称：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿移动伸缩喷漆房项目
建设单位：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内
建设性质：新建
建设规模：本项目年用水性漆12t，对煤矿生产过程中小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备表面进行喷漆及刷漆处理，年喷漆约350设备。
项目投资：本项目总投资为80万元，其中环保投资20万元，占总投资的25%。全部资金来源于企业自筹。
劳动定员：依托金烽寸草塔煤矿现有劳动定员（人员依托矿区机修车间人员），不新增工作人员。
工作制度：实行每天每班8小时工作制，年工作时间300天，全年运行2400h。
3、地理位置及周边环境

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，用地性质为工业用地，中心地理坐标为E：110°3'25.706123″，N：39°29'17.306″。项目东侧为金烽寸草塔煤矿锅炉房，南侧为金烽寸草塔煤矿主斜井、西侧为金烽寸草塔煤矿机修厂区域，北侧为金烽寸草塔煤矿搅拌站办公区。项目周围无自然保护区、集中式生活饮用水水源地、文物及其它环境敏感点。周边500m范围内无环境敏感目标，项目地理位置见附图3，项目周边关系及项目总平面布置图见附图4。

4、工程建设内容
本项目主要工程内容如下表2-2所示。

表2-2建设内容组成一览表
类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

活动型自动喷漆舱
占地面积300m2，位于金烽寸草塔煤矿厂区工业用地内东北侧，由框架主体、驱动装置、阻燃PVC布、电动卷帘门、防爆照明等组成的全封闭空房，形成涂装作业有效场所。房体框架由80×60×2.3mm矩形管制作除锈喷漆，颜色浅灰，段接篷布为灰色PVC涂层布。
新建
公用工程

给水工程
本项目无新增生活用水及生产用水。
/

排水工程
本项目不新增生活用水，无生活污水产生；无生产废水产生。

依托

供电

依托金烽寸草塔煤矿供电系统。
依托

环保工程

废气
负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒排放。
新增
废水

本项目不新增生活用水，无生活污水产生；无生产废水产生。
/
固废
生活垃圾
本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生
/
危险废物

喷漆、刷漆过程中产生废漆渣、漆雾过滤器废纸壳、漆雾过滤器废过滤棉、废过滤袋、废水性漆及水性漆桶，废气处理装置产生的废活性炭，暂存于上湾矿危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

依托
一般固废
废水性漆及水性漆桶，
废催化剂（催化剂为陶瓷基载体的Pt、Pd贵金属型催化剂
），根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该催化剂暂时还没有列入国家危险废物名录中，暂定为一般固废，催化剂定期由厂家更换，每3年更换一次，由厂家回收处置，不在厂区暂存。
/
噪声

生产设备选用低噪音设备，设备安装减振垫，车间墙体隔声，加强设备的维护保养。

新增
防渗工程
目前所选场地车间地面均已采取混凝土硬化，车间地面采取一般防渗，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。
新增
依托工程
危废库
金烽寸草塔煤矿建设危废暂存库2020年12月鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2020〕372号”对煤矿危险废物暂存库建设项目进行了批复，危险废物暂存库3座（占地面积分别为60m2、45m2和110m2）、导流槽、积液池和防渗漏工程等其他公辅工程及环保工程，收集储存废矿物油、废油漆桶和废油桶等。煤矿已建设危险废物暂存库2座，占地面积分别为60m2和45m2，1号、2号和3号危险废物暂存库配有导流槽、积液池和防渗漏工程，收集储存废矿物油。目前建设单位正开展对已建成的危废库开展竣工环境保护自主验收工作。
依托

5、主要设备

本项目主要设施见下表。
表2-3主要设施一览表

名称
规格型号
单位
数量
移动伸缩喷漆房
DLSC20189

（L×W×H=20000×15000×5000mm）

台（套）
1
漆雾过滤器
纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉+中效过滤袋，净化效率98%
台（套）

1
有机废气处理装置
活性炭吸附脱附+CO催化氧化
台（套）

1
引风机
B4-72NO16B（80000m3/h），集气效率98%
台（套）

1
6、原辅料消耗及物料平衡
（1）原辅料消耗

本项目主要是对金烽寸草塔煤矿在实际生产运行过程中需对一些掉漆的小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备进行刷漆、喷漆，主要原辅材料消耗见下表。

表2-4主要原辅材料消耗一览表
序号
材料名称
单位
用量
存贮方式及位置
物料状态
备注

1
底漆
t/a
5
少量在车间内贮存，现用现买
水性醇酸钢结构漆
外购调配好的底漆
2
面漆

t/a

7
少量在车间内贮存，现用现买

水性面漆
外购调配好的面漆

本项目主要使用原料为底漆、面漆均为水性漆（外购调配好的底漆和面漆，包含有稀释剂），本次水性漆成分一览表主要参考水性醇酸钢结构防锈漆质量标准，原材料需满足《水性醇酸钢结构防锈漆》（T/ZZB0908-2018），原料成分见表2-5。
主要原辅料理化性质分析：

表2-5本项目水性漆成分一览表
序号
原材料
形态
不挥发物含量%
挥发物含量（g/L）
密度kg/L
含水率%
标准
1
底漆
液态
≥50（本项目取85%）
≤150（15%）
1
8%
《水性醇酸钢结构防锈漆》（T/ZZB0908-2018）和《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)中表1相关要求
2
面漆
液态
≥40（本项目取80%）
≤200（20%）
1
8%
（2）物料平衡
本项目主要利用底漆和面漆作为原料，对金烽寸草塔煤矿在实际生产运行过程中需对一些小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备进行刷漆、喷漆。本项目物料平衡见表2-6。

表2-6物料平衡一览表
序号
投入
产出
物料名称
用量（t/a）

产品名称
产量（t/a）
1
底漆
5
水性漆消耗量
6.6895
2
面漆

7
废漆渣
2.8003
3
漆雾（颗粒物）排放量
0.3672
4
非甲烷总烃排放量
0.2235
5
苯系物排放量
0.0811
6
废气处理设施处理量
1.8384
合计
12
12
7、总平面布置
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿厂区内，用地性质为工业用地，中心地理坐标为E：110°3'25.706123″，N：39°29'17.306"。项目东侧为金烽寸草塔煤矿锅炉房，南侧为金烽寸草塔煤矿主斜井、西侧为金烽寸草塔煤矿机修厂区域，北侧为金烽寸草塔煤矿搅拌站办公区项目平面布置较为简单，仅在预留空地内建设一座喷漆房，占地面积300m2，具体平面布置图见附图3。
8、公用工程

8.1给水
本项目依托金烽寸草塔煤矿机修车间现有劳动定员，无新增生活用水；项目无新增生产用水。
（1）生产用水

本项目无新增生产用水。
（2）生活用水

本项目依托金烽寸草塔煤矿机修车间现有劳动定员，不新增劳动定员，故无新增生活用水。

8.2排水
（1）生产废水
本项目无生产废水产生；
（2）生活污水
本项目依托金烽寸草塔煤矿机修车间现有劳动定员，不新增劳动定员，故无新增生活污水排放。

8.3供电

本项目依托金烽寸草塔煤矿供电系统，由当地市政电网供给。

	工艺流程和产排污环节
	一、工艺流程简述

1、施工期
本项目利用现有车间空地进行建设，施工期只进行内部的装修改造。施工期工艺流程及产污环节见图2-1。
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图2-1施工期工艺流程及产污环节图
（1）基础工程：基础工程主要为内部地面、墙壁、水暖的改造及装修。主要污染物为装修材料运输过程及装修产生的粉尘、噪声及固废。
（2）装饰工程：钢架防腐喷涂过程，有少量有机废气挥发。
（3）设备安装：包括维修设备、照明设备、通风设备的安装施工，主要污染物是施工机械产生的噪声等。

2、运营期工艺流程简述

项目主要用水性漆12t（含稀释剂），对煤矿生产过程中小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备表面进行喷漆及刷漆处理，具体工艺流程如下：

用外购调配好的水性漆对煤矿生产过程中小型设备、预制好的零部件、煤矿自行焊接的一些小型设备表面进行喷漆及刷漆处理，以上设备送入自动喷漆生产线进行喷漆，喷漆完成后对不均匀部位进行刷漆处理，喷漆及刷漆工序均在喷漆房中完成，项目建设一座长20m、宽15m、高5m的伸缩喷漆房，喷漆房在运行状态下，喷漆房内呈负压状态，漆房外空气将会持续从门口进入漆房，保持室内外压力平衡，通过引风机将车间内废气引入废气处理系统，引风机集气效率为90%。喷漆作业产生的颗粒物、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）及非甲烷总烃会及时被负压抽至废气处理系统净化处理系统（漆雾过滤+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统）净化处理，喷完漆晾干后即完成喷漆作业。其中喷漆、刷漆废气先经过漆雾过滤箱，漆雾过滤箱+活性炭吸附对粉尘的过滤效率约为98%，大部分漆雾颗粒物质落在过滤箱的纸壳中，剩余有机废气（非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯）再经过活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理，活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理有机废气效率约为95%，最后共同经过1根15m高的排气筒排放。
工艺流程及产污节点见图2-2。
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图2-2工艺流程及产污节点图
二、产排污分析

1、施工期主要污染工序

本项目施工期主要为生产车间建设与设备安装、环保工程等建设，本项目施工内容简单，不设置施工营地，施工原辅料暂存在工业场地库房内，施工营地依托金烽寸草塔煤矿办公生活区。

（1）废气

①施工扬尘：施工扬尘主要产生在施工场地基础工程建设、安装作业、物料转运等过程，项目采取洒水抑尘措施，可以很大程度上减少施工扬尘量。
②运输装卸扬尘：汽车行驶引起的道路扬尘以及装卸过程中特别是遇到大风天气，很容易产生二次扬尘。

（2）废水

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。

①生活污水：项目施工期高峰时人员为5人左右，施工期1个月，生活用水按30L/人·d计算，则施工场地生活用水量约为0.15m3/d（即4.5m3），生活污水产量按用水量的85%计算，施工期生活污水产量为0.128m3/d（即3.84m3），生活污水主要的污染因子为SS、CODCr、BOD5、氨氮。

②施工废水简易沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（3）噪声

在施工过程中，常使用的施工机械有装卸机、打桩机、运输车辆等设备，在正常情况下这些设备产生的声压级在78~85dB（A）之间，且施工期间这些噪声源均处于露天状态。设备的噪声源强见下表。

表2-7施工噪声声源强度单位：dB（A）

声源名称

噪声强度

打桩机

85

装载机

85

载重汽车
83

焊接机

78

平铲

80

（4）固废

施工期产生的固体废弃物主要为施工垃圾和生活垃圾。

①施工垃圾

本项目施工完工后，会残留一定量的施工废料（废钢板、套管等）。
②生活垃圾

项目施工作业高峰期人数达到5人，施工期为1个月，生活垃圾量以0.5kg/d•人计，则施工期间生活垃圾总量约0.075t。

2、运营期主要污染工序

（1）废气

本项目喷漆在密闭的喷漆房内进行，喷漆和晾干过程会产生喷漆废气，主要污染物为漆雾（即颗粒物）、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）和非甲烷总烃等。
（2）废水

本项目不新增劳动定员，无新增生活污水。本项目无生产废水产生。

（3）噪声
项目噪声主要来自风机等运行过程中产生的噪声。

（4）固废

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾；本项目产生的一般固废为废气处理系统产生的废催化剂和喷漆过程中产生的废水性漆及废水性漆桶

；本项目营运期产生的危险废物为废漆渣（含纸壳）、废过滤棉、废过滤袋和废气处理装置产生的废活性炭。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

（1）达标区判定
根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标，因此，鄂尔多斯市环境空气质量属于达标区。区域空气质量现状评价见表3-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）

标准值

（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度
10μg/m3
60μg/m3
18.33
达标
NO2
年平均质量浓度
23μg/m3
40μg/m3
55.00
达标
PM10
年平均质量浓度
51μg/m3
70μg/m3
81.43
达标
PM2.5
年平均质量浓度
20μg/m3
35μg/m3
62.86
达标
CO
24小时平均第95百分位数
0.9mg/m3
4mg/m3
22.50
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位数
148μg/m3
160μg/m3
94.38
达标
（2）特征污染物环境质量现状

①补充监测点位基本信息

按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，结合厂址所在区域地形特点以及当地气象特征，本次评价共设置1个大气环境质量现状补充监测点，内蒙古华智鼎环保科技有限公司于2024年5月23日～2024年5月25日连续3天在项目厂址下风向（厂址东南侧50m处）对TSP、非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）进行采样。基本信息见表3-2。

表3-2大气环境现状监测布点及监测因子分布情况

序号
监测点名称

监测项目

G1

项目厂址东南侧50m处
TSP、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、非甲烷总烃

②监测因子

根据工程性质，确定监测因子为非甲烷总烃、总悬浮颗粒物、苯、甲苯、邻-二甲苯、间/对-二甲苯。
③监测布点

在项目厂址下风向布设1个监测点（E110°3′39.64″；N39°29′10.85）。
④监测时间及频次

监测时间：2024年5月23日～2024年5月25日，连续监测3天。

监测频次TSP监测24小时平均浓度；苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃监测1小时平均浓度。同时观测风向、风速、全云量等气象条件。

⑤监测方法

环境空气质量现状监测采取的分析方法见表3-3。
表3-3大气污染物分析方法一览表

序号

检测项目

分析方法及来源

检出限

仪器设备名称/型号

仪器管理编号

1
非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）
0.07
mg/m3
气相色谱仪/GC9790II
HZD-002-A
2
总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ 1263-2022）
7

μg/m3
电子天平（十万分之一）/GE0505
HZD-012-M
综合大气采样器/KB6120型

HZD-059-Q/R/S/T

3
苯
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）
0.4

μg/m3
气相色谱-质谱联用仪/ISQ7000
HZD-018-A
4
甲苯
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样- 热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）
0.3

μg/m3
气相色谱-质谱联用仪/ISQ7000
HZD-018-A
5
邻-二甲苯
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）
0.6

μg/m3
气相色谱-质谱联用仪/ISQ7000

HZD-018-A

6
间/对-二甲苯
《环境空气 挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）
0.6

μg/m3
气相色谱-质谱联用仪/ISQ7000

HZD-018-A

⑥监测结果

表3-4环境空气监测结果

检测类别

环境空气

检测性质

现状检测

检测点位

检测项目

检测时间

检测日期：2024年5月23日～2024年5月25日
标准

限值

采样日期及检测结果（2024年）

5月23日
5月24日
5月25日
厂区下风向○1
非甲烷总烃（mg/m³）
02:00-03:00

0.27

0.27

0.30

200
08:00-09:00

0.29

0.36

0.37

14:00-15:00

0.38

0.33

0.28

20:00-21:00

0.38

0.36

0.26

苯（μg/m3）
02:00-03:00

ND

ND

ND

110
08:00-09:00

ND

ND

ND

14:00-15:00

ND

ND

ND

20:00-21:00

ND

ND

ND

甲苯（μg/m3）
02:00-03:00

ND

ND

ND

200
08:00-09:00

ND

ND

ND

14:00-15:00

ND

ND

ND

20:00-21:00

ND

ND

ND

邻-二甲苯（μg/m3）
02:00-03:00

ND

ND

ND

200

08:00-09:00

ND

ND

ND

14:00-15:00

ND

ND

ND

20:00-21:00

ND

ND

ND

间/对-二甲苯（μg/m3）
02:00-03:00

ND

ND

ND

08:00-09:00

ND

ND

ND

14:00-15:00

ND

ND

ND

20:00-21:00

ND

ND

ND

总悬浮颗粒物（μg/m³）
24h均值
189

187

191

300

根据检测结果显示，本项目厂址下风向总悬浮颗粒物（TSP）日均值现状检测结果均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，非甲烷总烃1h浓度平均值满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准限值，苯、甲苯、二甲苯满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中限值要求，项目区域大气环境质量良好。
二、声环境质量现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇金烽寸草塔煤矿工业场地预留用地内，项目所在地声环境功能区属2类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，无需开展声环境质量现状监测并评价达标情况。
三、地下水环境现状

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别属于附录A中“I金属制品，51表面处理及热处理加工-其他”行业，为Ⅳ类项目；同时根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。本项目范围内均已采取混凝土硬化+HDPE膜防渗措施，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，不进行贮存，使用完产生废漆液等均暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存库，故项目不存在污染途径。因此，不进行地下水评价及现状监测。
四、土壤环境现状

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价项目类别属于附录A中“制造业-金属制品表面处理及热处理加工的”行业，为I类项目，由于项目位于煤矿工业场地内，项目所在地已全部进行了混凝土硬化，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。本项目范围内车间地面均已采取混凝土硬化，车间地面采取一般防渗，防渗性能满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，少量在车间内贮存，使用完产生废漆液等均暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存库，故项目基本不存在污染途径，不开展土壤环境影响评价，不开展土壤现状评价。

	环境

保护

目标
	本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇金烽寸草塔煤矿厂区内，项目评价范围内无自然保护区、饮用水源地、文物古迹等敏感目标。本项目环境保护目标见下表。

表3-5环境保护目标一览表

环境要素

环境敏感区

坐标
与厂址方位
规模（人）

功能目标

X
Y
方位
距离
大气环境

——
——
——

——
——
——
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单

声环境

厂界周围50m范围内无敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值要求。

本项目运营期喷漆废气（颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。
表3-6大气污染物综合排放标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
排气筒高度（m）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度
监控点
浓度（mg/m3）
颗粒物
120
15
3.5
周界外浓度最高点
1.0
苯
12
0.5
0.4
甲苯
40
3.1
2.4
二甲苯
70
1.0
1.2
非甲烷总烃
120
10
4.0
2、噪声排放标准

本项目施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值详见下表。

表3-7《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

噪声限值Leq[dB(A)]

昼间

夜间

70

55

表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

类别

昼间dB（A）

夜间dB（A）

2类标准限值dB（A）

60
50
3、固废贮存

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物的临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及国家污染物标准修改单。

	总量

控制

指标
	本项目涉及VOCs总量为0.3118t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期废气防治措施

本项目施工期主要为生产车间建设与设备安装、环保工程等建设，本项目施工内容简单，不设置施工营地，施工原辅料暂存在工业场地库房内，施工营地依托金烽寸草塔煤矿办公生活区。在基础建设与设备安装等施工阶段，存在施工扬尘和施工机械设备等产生的机械废气，为减轻施工扬尘对环境的影响，拟采取如下措施：

（1）施工扬尘

①施工现场进行施工时要求施工机械操作人员严格按照正规操作规程进行操作，严禁乱抛、乱卸，减少扬尘污染。

②施工过程中易产生扬尘的施工材料，应设置专门的堆垛，并使用防尘布对原料进行覆盖，并经常检查覆盖情况，如发现有破损或未覆盖处立即进行修补、覆盖。

③施工现场及时进行洒水降尘，遇到风沙天气，相应增加洒水遍数。

④物料和垃圾应密闭运输，严禁凌空抛撒、野蛮装卸，并保证物料不遗撒外漏，以减少沿路抛洒、减少二次扬尘产生，并且运输车辆进入施工场地应低速行驶，以减少产尘量。

（2）施工机械设备废气

施工机械和运输车辆产生的废气污染物的排放量主要由机械设备和车辆采用的燃料及设备性能决定，通过采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气过滤器等部位的清洁，可有效降低机械设备及车辆废气对环境空气的影响，施工机械设备和车辆废气对周围环境空气的影响较小。

施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。

二、施工期废水防治措施

施工期废水主要为施工废水及施工人员生活污水。

施工废水主要污染因子为SS等，生活污水中的主要污染因子为COD、BOD、SS等。

为减轻施工期间对水环境的不利影响，施工单位应做到以下几个方面：

①对其产生的污水排放进行组织和设计；

②尽量减少施工设备与水体的直接接触，加强各类机械设备的维修保养，避免其在施工过程中燃料用油跑、冒、漏的现象；

③尽量减少在施工场地随意对机械车辆冲洗，应定点冲洗；

本项目施工废水经简易沉淀池处理后回用，不外排。项目施工人员均为金烽寸草塔煤矿自有员工，施工期生活污水依托金烽寸草塔煤矿办公生活区解决。只要施工单位加强环境管理，做好施工废水处理及排放措施，施工期对周围地表水环境影响可控制在一定范围之内。
三、施工期噪声防治措施

为减少施工噪声影响，项目可采取以下防护措施：

（1）施工期禁止夜间施工，施工单位加强施工期的管理；

（2）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

（3）施工设备选型上尽量采用低噪声设备，如采用高频振捣器等；

（4）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动引起的振动或消声器的损坏而增大噪声；

（5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；

（6）尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

四、施工期固体废物防治措施

本项目施工期主要为生产车间建设（钢结构建筑）与设备安装，无弃土，项目施工期产生的固体废弃物主要为施工垃圾和生活垃圾。

（1）施工垃圾

项目施工期工程建设过程产生的施工废料，如废钢板、套管等，产生量较小，金烽寸草塔煤矿分类收集，后期进行综合利用，减少对周围环境的影响。

针对施工期固体废物的来源及影响，建议施工单位做好以下环境保护措施：

①为保护该区地下水，禁止生活垃圾回填；

②合理规划施工方案，减少施工粉尘的排放；

③当车辆运输散体废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，要按照指定的路线行驶；

④施工结束后，要分类回收废余边角料，以防造成二次污染；

项目应将施工废弃物定点存放，便于管理与分类回收；设置生活垃圾箱，生活垃圾定期由当地环卫部门清运处置。总的来说，只要加强施工管理，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定，施工期固体废弃物对周围环境影响是可控的。

（2）生活垃圾

项目施工作业高峰期人数达到5人，施工期为1个月，生活垃圾量以0.5kg/d•人计，则施工期间生活垃圾总量约0.075t。施工单位采取集中收集至垃圾桶内，由当地环卫部门统一处理。

	运营
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	一、运营期大气环境影响和保护措施

（1）喷漆房废气
本项目主要使用原料为底漆、面漆均为水性漆，本次水性漆成分一览表主要参考水性醇酸钢结构防锈漆质量标准，原材料需满足《水性醇酸钢结构防锈漆》（T/ZZB0908-2018），水性漆成分见表4-1，原料成分含量情况见表4-2。
水性漆理化性质分析：

表4-1本项目水性漆成分一览表
序号
原材料
形态
不挥发物含量%
挥发物含量（g/L）
密度kg/L
含水率%
标准
1
底漆
液态
≥50（本项目取85%）
≤150（15%）
1
8%
《水性醇酸钢结构防锈漆》（T/ZZB0908-2018）和同时满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)中表1中相关要求
2
面漆
液态
≥40（本项目取80%）
≤200（20%）
1
8%
根据企业提供原料成分含量，底漆中挥发性有机物：150g/L；其中非甲烷总烃占比为74%，苯系物（苯5%、甲苯16%、二甲苯5%）含量和为26%；面漆中挥发性有机物：200g/L；其中非甲烷总烃占比为74%，苯系物（苯5%、甲苯16%、二甲苯5%）含量和为26%，具体情况见表4-2。

表4-2油漆中挥发性有机物和苯的含量情况表
名称

年用量（t）

挥发性有机物（t）

非甲烷总烃（t）

苯（t）

甲苯（t）
二甲苯（t）

固体分（t）
水分（t）

底漆

5
0.75
0.555
0.0375
0.12
0.0375
3.85
0.4
面漆

7
1.4
1.036
0.07
0.224
0.07
5.04
0.56
合计

12
2.15
1.591
0.1075
0.344
0.1075
8.89
0.96
本项目按最不利情况考虑，挥发性有机物全部挥发，污染因子为非甲烷总烃、苯系物（苯、甲苯、二甲苯），则喷漆间喷漆工序非甲烷总烃产生量为1.591t/a，苯产生量为0.1075t/a，甲苯产生量为0.344t/a，二甲苯产生量为0.1075t/a，项目喷漆工序年运行2400h（年工作300d，每天8h），则非甲烷总烃、苯甲苯及二甲苯的产生速率分别为：0.6629kg/h、0.0448kg/h、0.1433kg/h和0.0448kg/h。
喷涂过程中，未附着于工件上的固体份以漆雾形式散发，参考《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本次评价喷漆效率按65%计，则35%固体份转化成漆雾颗粒物，由此计算得喷漆工序漆雾产生量为3.1115t/a，产生速率为：1.2965kg/h。
喷漆、刷漆废气产生非甲烷总烃1.591t/a，苯0.1075t/a，甲苯0.344t/a，二甲苯0.1075t/a，颗粒物3.1115t/a，该部分先经负压收集系统收集，负压收集系统收集效率为90%，废气送入漆雾过滤箱对颗粒物进行过滤，漆雾过滤箱+活性炭吸附对粉尘的过滤效率为98%，经过过滤的废气与挥发性有机废气进入“活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统”，活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统对有机废气综合处理效率95%。

未经负压系统收集的喷漆、刷漆废气无组织废气中含有：非甲烷总烃0.1591t/a，苯0.0108t/a，甲苯0.0344t/a，二甲苯0.0108t/a，颗粒物0.3112t/a。
漆雾过滤箱+活性炭吸附对粉尘的过滤效率为98%，则漆雾（颗粒物）排放量为0.056t/a，喷漆房年运行2400h（年工作300d，每天8h），配备风机风量80000m3/h，则漆雾（颗粒物）的排放浓度为0.2917mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理措施处理后废气经过1根15m高的排气筒排放。
活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理有机废气效率为95%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.0716t/a，苯排放量为0.0048t/a，甲苯排放量为0.0155t/a，二甲苯排放量为0.0048t/a。喷漆房年运行2400h（年工作300d，每天8h），配备风机风量80000m3/h，则非甲烷总烃的排放浓度为0.3729mg/m3，苯的排放浓度为0.0252mg/m3，甲苯的排放浓度为0.0806mg/m3，二甲苯的排放浓度为0.0252mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理措施处理后废气经过1根15m高的排气筒排放。

则本项目有机废气有组织非甲烷总烃排放量为0.0716t/a，排放浓度为0.3729mg/m3；苯排放量为0.0048t/a，排放浓度为0.0252mg/m3；甲苯排放量为0.0155t/a，排放浓度为0.0806mg/m3；二甲苯排放量为0.0252t/a，排放浓度为0.0048mg/m3。

表4-3本项目废气污染物排放情况一览表
污染源

污染物

产生量(t/a)
产生浓度(mg/m3)
产生

速率(kg/h)
治理措施

排放量（t/a）

排放

浓度(mg/m3)
排放

速率(kg/h)
排放方式

喷漆废气
非甲烷

总烃
0.1591
/

0.0663
负压收集效率90%

0.1591
/

0.0663
无组织

苯
0.0108
/

0.0045
0.0108
/

0.0045
甲苯
0.0344
/
0.0143
0.0344
/
0.0143
二甲苯
0.0108
/
0.0045
0.0108
/
0.0045
漆雾

（颗粒物）
0.3112
/

0.1297
0.3112
/

0.1297
漆雾

（颗粒物）

2.8004
14.585
1.1668
漆雾过滤箱+活性炭吸附效率98%

0.056
0.2917
0.0233
有组织15m高排气筒

非甲烷总烃

1.4319
7.4578
0.5966
活性炭吸附脱附+CO催化燃烧系统处理，效率为95%

0.0716
0.3729
0.0298
苯
0.0968
0.5042
0.0403
0.0048
0.0025
0.002
甲苯
0.3096
1.6125
0.129
0.0155
0.0807
0.0065
二甲苯
0.0968
0.5042
0.0403
0.0048
0.0025
0.002
经上所述废气处理措施处理后各污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值。

同时本项目催化燃烧（采用RCO工艺），催化燃烧温度为200-300℃左右，在200-300℃的温度下，基本不会产生热力型氮氧化物，且有机废气成分中无氮元素，因此本项目催化燃烧废气中不考虑氮氧化物。
因此，采用评价提出的大气污染防治措施后影响较小。

二、运营期水环境影响和保护措施

（1）生产废水

本项目无生产废水产生；

（2）生活污水

本项目依托煤矿机修车间现有劳动定员，不新增劳动定员，故无新增生活污水排放。

综上所述，本项目无废水外排且按评价做好污染防控工作后，对水环境影响较小。

三、运营期声环境影响和保护措施

本项目运营期间主要噪声源为引风机等生产设备的运行噪声，项目仅在白天作业，本项目主要从合理布局、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。主要噪声源情况见下表。

表4-4设备噪声声源一览表

序号
名称
数量
单位
产生强度

（dB(A)）
降噪措施
排放强度（dB(A)）
1
引风机
1
台
60～90
减振、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备
50～80
项目采取的防护措施如下：

①选用低噪声设备；

②安装橡胶间隔垫或减振台座等；
③加强设备的日常维修、更新，确保所有设备尤其是噪声污染设备处于正常工况。

经过各种措施和距离衰减后，厂界噪声可控制在50dB(A）以下，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

本项目依托金烽寸草塔煤矿现有劳动定员，不新增劳动定员，故不新增生活垃圾；本项目产生的废漆渣（含纸壳）、废过滤棉、废过滤袋、废气处理装置产生的废活性炭属于危险废物，暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废库内，委托有资质单位处置；废水性漆及废水性漆桶属于一般固废，暂存于车间内，定期由厂家回收处置；废催化剂属于一般固废，定期由厂家更换处置回收，不进行暂存。



①生活垃圾
本项目依托金烽寸草塔煤矿现有劳动定员，不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。

②废水性漆及水性漆桶（S1）

本项目在刷漆、喷漆过程中会产生废漆桶及废水性漆，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废漆桶及废水性漆不属于危险废物，根据企业实际生产状况及同类项目生产情况可知本项目废水性漆产生量约为0.26t/a，本项目使用的漆桶包装规格为25kg/桶，项目每年使用水性漆12t/a，每个漆桶重量约为0.5kg，则本项目产生漆桶480个（即0.24t/a），产生废漆桶及废水性漆，暂存于全封闭车间内，定期委托厂家回收处置。
③废漆渣（S2）及废纸壳（S3）
本项目漆雾过滤系统会产生废漆渣（含纸壳），根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废漆渣（含纸壳）属于HW49其他废物中非特定行业900-041-49，根据物料衡算及同类项目生产情况，本项目废漆渣（含纸壳）产生量约为3.2t/a，产生废漆渣（含纸壳）暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

④废过滤棉（S4）

本项目漆雾过滤系统会产生废过滤棉，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废过滤棉属于HW49其他废物中非特定行业900-041-49，根据类比同类项目可知废过滤棉产生量约为0.26t/a，产生废过滤棉暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

⑤废过滤袋（S5）

本项目漆雾过滤系统会产生废过滤袋，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废过滤袋属于HW49其他废物中非特定行业900-041-49，根据类比同类项目可知废过滤袋产生量约为0.5t/a，产生废过滤袋暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。
⑥废活性炭（S6）

本项目废气处理系统产生的废活性炭，根据类比同类项目可知废活性炭产生系数约为0.4t/t漆料，本项目水性漆用量为12t/a，则本项目废活性炭产生量约为4.8t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废活性炭属于HW49其他废物中非特定行业900-041-49，暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

⑦废催化剂（S7）

本项目废气处理系统会产生废催化剂（催化剂为陶瓷基载体的Pt、Pd贵金属型催化剂），根据类比同类项目可知废催化剂产生量约为0.5t/3a，根据《国家危险废物名录》（2021年版）可知，该催化剂暂时还没有列入国家危险废物名录中，催化剂表面随着大量有机物发生氧化反应后会钝化失活，不属于沾染有毒有害成分的废物，因此按照一般固废处置，催化剂定期由厂家更换处置回收，不在厂内进行暂存。
2020年12月鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2020〕372号”对金烽寸草塔煤矿危险废物暂存库建设项目进行了批复，危险废物暂存库3座（占地面积分别为60m2、45m2和110m2）、导流槽、积液池和防渗漏工程等其他公辅工程及环保工程，收集储存废矿物油、废油漆桶和废油桶等。煤矿已建设危险废物暂存库2座，占地面积分别为60m2和45m2，1号、2号和3号危险废物暂存库配有导流槽、积液池和防渗漏工程，收集储存废矿物油。目前建设单位正开展对已建成的危废库开展竣工环境保护自主验收工作。
综上所述，项目依托金烽寸草塔煤矿危废暂存库可行。


五、地下水、土壤环境影响和保护措施

车间地面均已采取混凝土硬化，车间地面采取一般防渗，因此防渗性能满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，少量在车间内进行贮存，使用完产生的一般固废均暂存于车间内，危废暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存库，故项目不存在污染途径。
综上所述，本项目对地下水和土壤的影响较小。
六、风险环境影响和保护措施
根据中华人民共和国生态环境部2018年10月14日发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建和技术改造项目进行环境风险评价。根据对项目原辅材料识别分析可知，本项目不涉及上述风险物质，故不对环境风险进行评价。
七、环保投资估算

本项目总投资80万，其中环保投资20，环保投资占总投资的45%。

表4-5本项目环保投资一览表
项目

环保设施

环保投资（万元）

废气

喷漆、刷漆废气
采用全封闭活动型自动喷漆舱，负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒排放。
14
防渗
车间地面防渗
车间地面均采取混凝土硬化，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）。

5
噪声

生产设备的隔声、减振措施

1
合计

20
八、环境监测计划
（1）根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ 942—2018）》和《排污单位自行监测技术指南 涂装（HJ 1086—2020）》中自行监测要求，环境监测计划见下表4-6。

表4-6“三同时”验收清单与监测计划一览表

类别

监测因子

监测点位

监测频次

备注
废气

TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

排气筒
1次/年
/
厂界外上风向设参照点，下风向设置3个监控点位
1次/半年

噪声

等效连续A声级
东、南、西、北厂界外1m处
1次/季度
纳入全厂的自行监测计划
（2）监测组织

项目建成后，公司应及时对建设工程环保“三同时”设施组织竣工验收监测。

（3）监测数据的分析处理与管理

①在监测过程中，如发现某参数有异常情况，应分析原因并上报管理机构，及时采取改进生产或加强污染控制的措施；

②定期（月、季、年）对监测数据进行综合分析，掌握监测情况，建立监测资料档案。

以上监测计划可委托有资质单位进行监测。
九、“三同时”验收
项目治理设施“三同时”验收一览表见下表4-7。

表4-7“三同时”验收清单一览表

类别

污染源

环境保护措施

监测因子
监测点位
验收标准
废气

喷漆、刷漆废气
负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒排放。
TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

排气筒
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值
全封闭车间
TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

厂界
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
废水

生产

废水
无生产废水产生
/
/
无生产废水外排
生活

污水

本项目依托煤矿机修车间现有劳动定员，不新增劳动定员，故无新增生活污水排放。

/
/
无新增生活污水外排

固废

生活垃圾

本项目依托煤矿现有劳动定员，不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。

/
/
依托，无新增

废漆渣及废纸壳

暂存于煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

/
/
危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
废过滤棉

本项目漆雾过滤系统会产生废过滤棉，产生废过滤棉暂存于煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

/
/
废过滤袋

本项目漆雾过滤系统会产生废过滤袋，产生废过滤袋暂存于煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

/
/
废活性炭

暂存于煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

/
/
废催化剂


本项目废气处理系统会产生废催化剂（催化剂为陶瓷基载体的Pt、Pd贵金属型催化剂），按一般固废处置，该催化剂定期由厂家更换处置回收，不进行暂存。
/
/
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)
废水性漆及水性漆

桶

暂存于全封闭车间内，定期由厂家回收处置。
/
/
噪声

设备运转等噪声

采用厂房封闭、基础减振等措施

等效连续A声级

厂界四周
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
防渗
车间地面均采取混凝土硬化，防渗性能均满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s）
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	喷漆及刷漆废气
	无组织
	TSP、苯系物（苯、甲苯、二甲苯）、非甲烷总烃
	负压收集+漆雾过滤（纸箱式漆雾过滤器（内部为F6材质纸箱+F8材质过滤棉）+中效过滤袋）+活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置处理工艺处理后，经15m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值

	
	
	排气筒DA001
	
	
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	废水
	/
	/
	本项目无生产废水产生
	无生产废水外排

	
	/
	/
	本项目依托金烽寸草塔煤矿机修车间现有劳动定员，不新增劳动定员，故无新增生活污水排放。
	无新增生活污水外排

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	采用低噪设备、减震等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	喷漆刷漆过程
	废水性漆及水性漆桶；
	暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)



	
	漆雾过滤
	废漆渣

（含纸壳）
	暂存于金烽寸草塔煤矿厂区危废暂存库，定期委托有资质单位处置。
	危险废物的暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废过滤棉
	
	

	
	
	废过滤袋
	
	

	
	活性炭+CO催化燃烧装置
	废活性炭
	
	

	
	
	废催化剂
	按一般固废处置，该催化剂定期由厂家更换处置回收，不进行暂存。
	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目范围内均已采取混凝土硬化，车间地面采取一般防渗，防渗性能满足一般防渗要求（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s），且项目不产生废水，同时水性漆等液体原料现用现买，不进行贮存，使用完产生废漆液等均暂存于金烽寸草塔煤矿危废暂存库，定期委托有资质单位处置。

	生态保护

措施
	/

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	建设单位建立健全的环境保护管理规章制度，加强环境管理，配备专职环保人员，建立设施运行、维护台账。


六、结论

	本项目建设符合国家的产业政策及相关规划要求。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废水、噪声、固体废弃物等对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护角度分析，该建设项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	无组织
	
	
	
	0.3112t/a
	
	0.3112t/a
	+0.3112t/a

	
	
	有组织
	
	
	
	0.056t/a
	
	0.056t/a
	+0.056t/a

	
	非甲烷总烃
	无组织
	
	
	
	0.1591t/a
	
	0.1591t/a
	+0.1591t/a

	
	
	有组织
	
	
	
	0.0716t/a
	
	0.0716t/a
	+0.0716t/a

	
	苯
	无组织
	
	
	
	0.0108t/a
	
	0.0108t/a
	+0.0108t/a

	
	
	有组织
	
	
	
	0.0048t/a
	
	0.0048t/a
	+0.0048t/a

	
	甲苯
	无组织
	
	
	
	0.0344t/a
	
	0.0344t/a
	+0.0344t/a

	
	
	有组织
	
	
	
	0.0155t/a
	
	0.0155t/a
	+0.0155t/a

	
	二甲苯
	无组织
	
	
	
	0.0108t/a
	
	0.0108t/a
	+0.0108t/a

	
	
	有组织
	
	
	
	0.0048t/a
	
	0.0048t/a
	+0.0048t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/

	一般工业固体废物
	废催化剂
	
	
	
	0.5t/3a
	
	0.5t/3a
	+0.5t/3a

	危险废物
	废水性漆
	
	
	
	0.26t/a
	
	0.26t/a
	+0.26t/a

	
	废水性漆桶
	
	
	
	0.24t/a
	
	0.24t/a
	+0.24t/a

	
	废漆渣及纸壳
	
	
	
	3.2t/a
	
	3.2t/a
	+3.2t/a

	
	废过滤棉
	
	
	
	0.26t/a
	
	0.26t/a
	+0.26t/a

	
	废过滤袋
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废活性炭
	
	
	
	4.8t/a
	
	4.8t/a
	+4.8t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图1项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中位置图
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附图2 三线一单查询报告
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附图3项目地理位置图




附图4项目周边关系及项目总平面布置图

附件1 委托书


委   托   书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，委托贵公司承担中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司金烽寸草塔煤矿移动伸缩喷漆房项目的环境影响评价工作。其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。
特此委托！
委托单位：中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司（盖章）

                                  2024年5月5日
附件2 污染物排放总量确认函
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本项目位置

















本项目位置














三线一单按照新的文件写


已修改


写成新的


已修改


废水性油漆在危废管理名录2021与2025版均不含


此种类型催化剂也不含


这个属于危废吧？


与上述一样，在名录里，此种类型催化剂与水性漆均不含


属于危废吧？


与上述一致


水性漆，此类型催化剂在管理名录中均不含


批复附在后面


见附件5


同上


同上


同上


同上


属于危废吧/


不属于





51

_1234567890.vsd
噪声、扬尘


噪声


生活污水、建筑垃圾


噪声、扬尘



矿区内小型设备
零部件，以及自行焊接好的小型设备
喷漆、刷漆
水性漆
喷漆、刷漆废气
颗粒物
非甲烷总烃
苯系物
漆雾过滤
S2废漆渣
S3废纸箱
S4废过滤棉
S5废滤袋
活性炭+CO催化燃烧
G2催化燃烧废气
S6废活性炭
S7废催化剂
颗粒物
非甲烷总烃
苯系物
负压收集
颗粒物
非甲烷总烃
苯系物
G1喷漆、刷漆废气
处理废气
非甲烷总烃
苯系物



