建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古公司上湾热电厂危废库房改建项目
建设单位（盖章）：北京国电电力有限公司上湾热电厂
编制日期：           2025年10月           

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古公司上湾热电厂危废库房改建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	屈彩军
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾热电厂

	地理坐标
	（110度11分17.554秒，39度17分15.032秒）

	国民经济

行业类别
	N7724

危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业—101危险废物（不含医疗废物）利用及处置—其他

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	25
	环保投资（万元）
	25

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	15天

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	38.024 m2

（24.824m2、13.2m2）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类及淘汰类，为允许类，因此项目符合国家产业政策。

2、生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

鄂尔多斯市生态空间总面积为54408.94平方公里，占全市国土面积的62.63%。其中：生态保护红线面积22900.81平方公里，占全市国土面积的26.36%；一般生态空间面积31508.13平方公里，占全市国土面积的36.27%。

优先保护单元共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于重点管控单元（ZH15062720013），本项目不涉及鄂尔多斯市生态保护红线范围，不新增建设用地。根据《内蒙古自治区文物局关于上湾热电厂三期扩建工程项目的复函》（内文物函〔2006〕7号），项目所在地及评价范围内不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保护区及其它依法划定需要特别保护的环境敏感点。

（2）资源利用上线

本项目为危险废物贮存项目，运营过程中依托现有工程，不新增消耗燃料及水等资源量，耗电量较低。因此，本项目建设符合资源利用上线要求。

（3）环境质量底线

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾热电厂，依据2025年6月4日内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，区域环境空气质量为达标区。本项目运营期主要贮存北京国电电力有限公司上湾热电厂运营过程中产生的危险废物（废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂），定期委托有资质单位处理，项目正常运营情况下不产生废水及固废，废气及噪声产生量较少，不会突破项目所在地的环境质量底线。

（4）生态环境准入清单
本项目厂址所在区域环境管控单元属于“伊金霍洛旗城镇边界（ZH15062720013）”，管控单元类别属于重点管控单元，本项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-1。

表1-1  与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析一览表

类别
管控要求

本项目实际情况
相符性
空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。
本项目为危险废物贮存项目，不涉及相关管控要求。

符合
2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
本项目位于现有电厂厂区内，且危废库房采取防渗措施，正常情况下不会对土壤造成影响；本项目位于上湾热电厂内，不属于人口聚居区域。
符合
3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目不新增生产、生活用水，不新增取用地下水。

符合
污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。

本项目不新增生产废水和生活污水。
符合

资源开发效率

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

本项目不新增生产、生活用水，不新增生产废水和生活污水。
符合
2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目不新增生产、生活用水，不新增取用地下水。
符合
综上分析，本项目的建设符合“三线一单”要求，本项目与环境管控单元图位置关系见附图5。

3、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

表 1-2  本项目与《危险废物贮存污染控制标准》
（GB18597-2023）符合性分析
建设内容（条件及要求）

本项目

符合性

4 总体要求

4.1 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。
本项目根据现有项目产生的危险废物类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，新增2座面积为24.824m2、13.2m2的危废库房，可以满足危废贮存要求。
符合

4.2 贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
符合

4.3 贮存危险废物应该根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质和材料接触。
本项目危废库房分区分类贮存，共设12个分区，分别贮存废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂。易挥发危险废物储存设施采用密闭设施，避免危险废物与不相容的物质和材料接触。
符合

4.4 贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味等污染物的产生，防止其污染环境。
本项目易产生挥发性物质的危险废物收集于密闭设施内，密封贮存，迁移过程中也封口密闭，可避免大气污染物产生。
符合

4.5 危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。
本项目正常运营过程中不产生液态废物和固态废物，非正常情况下产生的液态废物和固态废物按照相关分类收集，并委托有资质单位定期转运处置。
符合

4.6 贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
本 项目 危 废库运营后将按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标识。
符合

4.7 HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、 电子标签、 电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少3个月。
本单位不属于危险废物环境重点监管单位。本项目运营后将按照国家有关规定，建立危险废物管理台账，通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，并设置视频监控等手段。
符合

4.8 贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
本次评价要求危废库房退役时，剩余废物委托有资质单位处置，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
符合

4.9 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
本项目不贮存常温常压下易燃、易爆的危险废物，正常运营情况下不产生有毒气体。
符合

4.10 危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本次评价要求危险废物贮存除满足环境保护相关要求外，还需按照国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求执行。
符合

5 贮存设施选址要求
5.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。
本项目位于重点管控单元，且在现有厂区内扩建，满足生态环境保护法律、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求。本项目依法开展环境影响评价。
符合

5.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
本项目位于重点管控单元，且在现有厂区内扩建，不涉及生态保护红线范围、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区域。本项目位于上湾热电厂厂区内不属于溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。
符合

5.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
本项目位于上湾热电厂厂区内，不属于江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。
符合

5.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。
本项目500m范围内敏感目标主要包括乌兰木伦镇及上湾小学等。
符合

6 贮存设施污染控制要求
6.1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，必须采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
本项目危废库房为全封闭，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不露天堆放危险废物。
符合

6.1.2 贮存设施应根据危险废物的种类、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
本项目危废库房分区分类贮存，共设12个分区，分别贮存废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂，避免了危险废物与不相容的物质和材料接触。
符合

6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采取坚固的材料建造，表面无裂缝。
本 项目 按要 求进 行重 点 防渗，危废库房门口设置围堰，危废库房内四周设置导流槽、墙角设置集液池，按要求采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
符合

6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施：表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
本项目易产生挥发性物质的危险废物贮存于密闭设施内，不与本项目地面直接接触；直接接触地面的危险废物与表面防渗材料相容。地面与裙脚采取表面防渗措施；拟采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料，确保渗透系数≤10-10 cm/s。
符合

6. 1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料） ，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不 同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
本项目墙体及地面采用相同的防渗、 防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料） ，防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面（地面、围堰）。
符合

6. 1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
本项目设专人管理危废，保管危废库房钥匙，并安装高清摄像头，禁止无关人员进入。本项目运营期建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等相关管理制度。本项目危废库房根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置相应标志。
符合

6.2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
本项目危废库房不同贮存分区之间采取隔离措施。隔离措施拟根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
符合

6.2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
本项目危废库房门口设置围堰，危废库房内四周设置导流槽，墙角设置集液池，收集设施容积满足渗滤液的收集要求。本项目最大液态废物贮存容器容积为200L（0.2m3），本项目设置集液池容积0.2m3，满足渗滤液的收集要求。
符合

6.2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设 施的排气筒高度应符合 GB16297要求。
本次评价要求企业使用专用容器密闭贮存，在正常运营情况下贮存过程中不产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，非正常情况下VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的排放量极少，对环境影响小。

符合

7 容器和包装物污染控制要求
7.1 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
本项目液态危险废物储存于密闭设施内，不会产生变形；堆叠码放过程时不应有明显变形和破损泄漏且满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
符合

7.2 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
符合

7.3 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
符合

7.4 柔性容器和包装物堆叠码放应封口严密，无破损泄漏。
符合

7.5 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间， 以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
本次评价要求液态、半固态与贮存设施顶部留有适当的空间，未完全充满。
符合

7.6 容器和包装物外表面应保持清洁。
本次评价要求贮存设施外表面应保持清洁。
符合

8 贮存过程污染控制要求
8. 1. 1 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固废危险废物应装入容器或包装物内贮存。
本次评价要求企业使用专用容器密闭贮存，在正常运营情况下贮存过程中不产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，非正常情况下VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的排放量极少，对环境影响小。
符合

8.1.2 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
符合

8.1.3 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。
符合

8.1.4 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
符合

8. 1.5 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
符合

8. 1.6 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
符合

8.2.1 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
本次评价要求危险废物贮存过程张贴相应的危废标识，危废库房内不明类别、特性的危险废物禁止进场。
符合

8.2.2 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。
本次评价要求运营期管理人员定期对危废库房内地面、墙面及包装容器进行检查，确保地面、墙面无破损，包装容器外无洒落的危险废物。
符合

8.2.3 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。
本次评价要求运营期危险废物进场、 出厂作业结束后对其残留的危险废物进行清理。
符合

8.2.4 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
本次评价要求运营期按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。
符合

8.2.5 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。
本次评价要求运营期建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等相关管理制度。
符合

8.2.6 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。
本次评价要求运营期将依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度,并定期开展隐患排查；发现隐患将及时采取措施消除隐患，并建立档案。
符合

8.2.7 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案,包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。
建设单位将对贮存设施全部档案进行收集并统一整理存档。
符合

9 污染物排放控制要求
9.1 贮存设施产生的废水（包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等）应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。
本项目正常情况下贮存设施无废水产生。事故废水产生后委托有资质单位处理。

符合

9.2 贮存设施产生的废气（含无组织废气） 的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。
本次评价要求企业使用专用容器密闭贮存，在正常运营情况下贮存过程中不产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，非正常情况下VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的排放量极少，对环境影响小。
符合

9.3 贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合 GB 14554规定的要求。
符合

9.4 贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。
本项目运营期正常情况下贮存设施内不产生的固体废物，非正常情况下产生的固体废物需按照固体废物分类管理要求妥善处理。
符合

9.5 贮存设施排放的环境噪声应符合 GB12348规定的要求。
本项目危废库房四周及厂界噪声值满足 GB12348中2类标准限值。

符合

10 环境监测要求
10.1 贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。
本项目运营期将环境监测纳入主体设施环境监测计划。建立完善的环境监测计划并定期组织有组织单位进行监测。监测报告应进行存档，备查。监测结果按照环境主管部门及相关法律法规对外进行公布。
符合

10.2 贮存设施所有者或运营者应依据《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国土壤污染防治法》等有关法律、《排污许可管理条例》等行政法规和HJ819、HJ1250 等规定制订监测方案，对贮存设施污染物排放状况开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。
符合

10.3贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。
本项目危险废物均存放于危废库房内，正常情况下贮存设施无废水产生。事故废水产生后委托有资质单位处理。

符合

10.4 HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164 要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。
本项目为现有工程配套建设的危废库房项目，建设单位非HJ 1259规定的危险废物环境重点监管单位，本项目危废库房进行重点防渗，故不进行地下水环境监测。
符合

10.5配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。
本次评价要求企业使用专用容器密闭贮存，在正常运营情况下贮存过程中不产生VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，非正常情况下VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的排放量极少，对环境影响小。本项目不设净化系统，无组织污染物采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T55的规定执行，VOCs的 无 组 织排放监测 还应 符合GB37822的规定。
符合

10.6贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T55的规定执行，VOCs的 无 组 织排放监测 还应 符合GB37822的规定。
符合

10.7贮存设施恶臭气体的排放监测应符合GB14554、HJ905的规定。
符合

11 环境应急要求
11.1 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
建设单位将在本次评价批复后编制突发环境事件应急预案并在相关主管部门备案。应急预案定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。
建设单位将配备必要的应急人员、装备和物资，并设置应急照明系统。
符合

11.2 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。
符合

11.3 相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。
相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，建设单位应启动相应防控措施。
符合

综上所述，本项目的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
4、与内蒙古“十四五”生态环境保护规划符合性分析

根据《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划（2021年9月）》第九章 第二节 提升危险废物处理处置及监管能力指出：“强化危险废物利用处置能力……。提升危险废物监督管理能力……。”本项目为危废库房建设项目，建成后用于暂存上湾热电厂项目运营过程中产生的危险废物，并定期委托有资质单位处理处置。因此本项目符合《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》政策。
5、与鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

根据《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划（鄂府办发〔2022〕7号）（2022年1月13日）》第七章 第二节 提升危险废物处理处置及监管能力；第四节加强固废监管指出：“提升危险废物综合利用能力……。改革危险废物管理制度。……加强输入型危废处置监管，加强对危险废物贮存转移监督，严格执行转移联单制度，规范企业危险废物管理档案。”本项目为危废库房建设项目，建成后用于暂存上湾热电厂项目运营过程中产生的危险废物。本项目运营后采用电子标签、电子台账等技术手段对危险废物进行信息化管理，并定期委托有资质单位处理处置。因此本项目符合《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》政策。
6、选址合理性分析

本项目位于上湾热电厂项目厂区，项目用地为工业用地，由现有闲置库房改造，不新增占地。本项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）选址要求。现有工程北侧、西侧为空地，南侧为化学水车间，东侧为闲置库房。根据《内蒙古自治区文物局关于上湾热电厂三期扩建工程项目的复函》（内文物函〔2006〕7号），本项目不涉及文物保护区、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区等环境敏感区域。经工程分析项目建成投产后产生的各类污染物均能达标排放、固废均可合理处置，对周围环境影响较小，满足区域“三线一单”要求，本项目选址合理。 



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目建设背景

北京国电电力有限公司上湾热电厂位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾村，现有危废库房项目于2021年6月由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目建设项目环境影响评价报告表》；2021年6月2日，鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市生态环境局关于北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2021〕486号），2023年9月内蒙古巨唯环境科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目竣工环境保护验收监测报告表》，于2023年9月27日召开该项目竣工环境保护验收会议，并出具了竣工环境保护验收意见。该项目废机油暂存库占地面积44.8m2，最大暂存量约1.2t/a，废电池暂存库占地面积10.2m2，最大暂存量约7t/8a。2025年4月1日，鄂尔多斯市生态环境局出具了排污许可证，证书编号：91150627MA0N27RBX3001P。2024年12月4日取得了突发环境事件应急预案备案表（备案编号：150627-2024-130-M）。

根据企业目前运行情况，现有项目运行过程中增加了多种危险废物，其中废电路板暂存于废电池暂存库，油滤芯暂存于废机油暂存库，废水处理树脂（未到更换期）及废化学药剂（未产生过期化学药剂）目前尚未产生，实验室废液产生后不在厂内贮存直接委托巴彦淖尔市静脉产业园高新技术环保有限公司进行处理，废油漆桶、废化学药剂包装物委托内蒙古诚辉环保科技有限责任公司进行处理。上湾热电厂运行过程中废电路板产生量约1t/a，属于危险废物（HW49 900-045-49）；实验室废液产生量约0.7t/a，属于危险废物（HW49 900-047-49）；废水处理树脂产生量约0.7t/a，属于危险废物（HW13 900-015-13）；废油漆桶产生量约1t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；油滤芯产生量约0.5t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；废化学药剂包装物产生量约0.5t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；废化学药剂产生量约2.55kg/a，属于危险废物（HW49 900-047-49）。考虑到目前运行情况及后续生产需求，现有危废库房无法满足危险废物暂存需要。根据《固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（2020年9月1日）要求，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。本项目把北京国电电力有限公司上湾热电厂厂区已有的闲置库房进行改造提升，用于暂存新增且无法及时转运的危险废物。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，受北京国电电力有限公司上湾热电厂委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本工程环境影响报告表。

二、现有项目概况

1、现有工程环保制度执行情况

2021年6月由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目建设项目环境影响评价报告表》；2021年6月2日，鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市生态环境局关于北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2021〕486号），2023年9月内蒙古巨唯环境科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目竣工环境保护验收监测报告表》，于2023年9月27日召开该项目竣工环境保护验 收会议，并出具了竣工环境保护验收意见。2025年4月1日，鄂尔多斯市生态环境局出具了排污许可证，证书编号：91150627MA0N27RBX3001P。2024年12月4日取得了突发环境事件应急预案备案表（备案编号：150627-2024-130-M）。
根据现场踏勘及查阅相关资料，原环评及批复许可建设废机油暂存库占地面积44.8m2，最大暂存量约1.2t/a，废电池暂存库占地面积10.2m2，最大暂存量约7t/8a。
2、建设内容

根据《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目竣工环境保护验收监测报告表》及现场踏勘所收集资料，现有工程建设废机油暂存库占地面积44.8m2，废电池暂存库占地面积10.2m2。主要建设内容见表2-1。

表2-1  现有工程主要建设内容

工程类别

项目组成

建设内容及规模

主体工程
废机油暂存库
改造现有材料库房为废机油暂存库，一层，砖混结构。占地面积为44.8m2，暂存库长×宽×高=8m×5.6m×8m。内设置170kg的带盖铁桶8个，每个铁桶最大储量为150kg，储存废机油，年最大暂存量约1.2t，周转周期约为一年。暂存库防渗采取10cm混凝土+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+水泥砂浆+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。配备防爆灯与灭火器。地面通讯设备、照明设施和消防设施。地面铺设高密度聚乙烯防渗膜在裙脚处上翻300mm高，铺设耐酸瓷砖材料。设置1盏防爆灯，设置视频监控设施，监控视频可保存3个月，设有排风换气系统。
废电池暂存库

改造现有材料库房为废电池暂存库，一层，砖混结构。占地面积为10.2m2，暂存库长×宽×高=4m×2.55m×2m。废电池年最大暂存量约7t，每8年更换产生废电池量约7t，周转周期约为一年，完整废电池暂存于防腐防渗托盘内，破损废电池暂存于带盖耐酸、耐腐蚀塑料箱内。暂存库防渗采取10cm混凝土+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+水泥砂浆+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。地面铺设高密度聚乙烯防渗膜在裙脚处上翻300mm高，铺设耐酸瓷砖材料。设置1盏防爆灯，设置视频监控设施，监控视频可保存3个月，设有排风换气系统。
辅助工程

办公生活区

依托北京国电电力有限公司上湾热电厂现有办公生活区。

公用工程

供热
本项目不需供热。

供电

本项目用电电源依托厂区现有供电设备。

给水

本项目无生产用水；项目不新增员工即不新增生活用水。

环保工程

废气
废机油、破损废电池采用密闭设施贮存，暂存间废气采用活性炭吸附后，经1根15m高的排气筒排放。

固废

洒漏废机油

洒漏危废经仓库内设置的导流沟收集进入废液池，收集后转入废机油桶内，暂存后委托内蒙古恒念环保有限责任公司处理。

破损废电池

破损的废电池储存在专用的具盖密封耐酸耐腐蚀容器中，并及时委托内蒙古恒念环保有限责任公司处理。
泄漏电解液

泄漏电解液经仓库内设置的导流沟收集进入废液池，收集后转入耐酸容器，在危废库房暂存后定期送至内蒙古恒念环保有限责任公司处理。
废劳保用品、废抹布

废劳保用品、废抹布收集于固定容器内，暂存到危废暂存库后委托内蒙古恒念环保有限责任公司进行处理。

风险防控

废机油暂存库内设置1个0.3m3的废液池，危废库房、导流沟、废液池的池面均做防渗处理。防渗措施采取10cm混凝土+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+水泥砂浆+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。地面铺设高密度聚乙烯防渗膜在裙脚处上翻300mm高，铺设耐酸瓷砖材料。
废电池暂存库内设置1个0.3m3的废液池，危废库房、导流沟、废液池的池面均做防渗处理。采取10cm混凝土+2mm厚高密度聚乙烯防渗膜+水泥砂浆+环氧树脂，渗透系数≤10-10cm/s。地面铺设高密度聚乙烯防渗膜在裙脚处上翻300mm高，铺设耐酸瓷砖材料。
3、主要生产设备

现有项目主要设备情况见表2-2。

表2-2 主要设备一览表

序号

设备名称

单位

数量

备注

1

带盖铁桶

个

8

170kg

2
托盘
个
20
--
3

带盖耐酸、耐腐蚀塑料箱

个

10
--

4

防爆照明灯

个

2
--

5

排风扇

台

2

--

6
推车式灭火器
具
4
8kg
4、主要产品方案

危险废物在厂区内现有危废库房暂存后外运到有相应危废处理资质的单位处置，不进行危废的后续深加工。产品方案见表2-3。危险废物情况见表2-4。
表2-3  主要产品方案

产品

最大贮存量

废机油
1.2t
废电池

7t
表2-4  暂存危险废物情况

废物代码

名称

是否属于危险废物

来源
去向

HW08

900-249-08
废机油
是

厂区内各类机泵检修后产生的废机油
委托内蒙古恒念环保有限责任公司处理
HW31

900-052-31

废电池

厂区内直流系统检修后更换的废电池

5、劳动定员及工作制度

现有项目未新增劳动定员，依托上湾热电厂人员，年工作天数365天。
6、生产工艺及产排污环节

具体工艺流程如下：

（1）危险废物收集装车转运
上湾热电厂在生产过程中产生的废机油和废电池由上湾热电厂专用转运车辆收集运送至项目拟建的废机油暂存库和废电池暂存库。由于项目废物的收集转运全部在企业内部进行，内部转运前可填写《危险废物厂内转运记录表》建立台账，危险废物收集转运时应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上。
（2）危险废物卸车
厂区内产生的危险废物经公司专用转运车辆经过厂内规定的转运线路运至拟建项目暂存区。在厂区卸车区域进行危废的转运，卸车前进行危险废物登记，转运方式为直接将车上的危险废物转移至厂区内相应的贮存区，各危险废物均不在厂区内更换包装及容器。项目不涉及转运容器及转运车辆的清洗。

（3）暂存

项目废机油暂存库主要为废机油暂存时产生的少量挥发性有机物，废电池暂存库主要为废电池暂存时产生的硫酸雾。每个危废库房设一个出入口，且正常情况下保持关闭，仅在货物进出时短时间开放，进行入库登记。项目对回收的危废不进行后续处置再生环节，危废库房地面将根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的要求采取防渗、防腐措施（渗透系数按≤10-10cm/s设计），内设有导流沟和废液池。
（4）危险废物运出及最终处置

项目不进行危险废物的运输转移和处置，厂区在生产过程中产生的危险废物收集至项目危废库房暂存后由有资质的单位上门运出及处置，建立详细的“废物进出台账”及危险废物转移联单。
产污环节简述
（1）大气污染源

项目不对危险废物进行处理处置，只收集暂存，废气挥发量很小。项目废气主要来源于暂存废机油产生的挥发性废气和暂存废电池产生的硫酸雾。
（2）水污染源

项目无生产废水产生。本项目建成后不新增劳动定员，故不新增生活污水。

（3）噪声污染源

项目运营期噪声主要为危险废物专用车辆、排风扇产生的噪声。
（4）固废污染源

本项目运营期产生的固废为洒漏废机油，破损废电池，泄漏电解液，废劳保用品、废抹布。

本项目建成后不新增劳动定员，故不新增生活垃圾。
工艺流程及产排污示意图见图2-1。
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图2-1    工艺流程及产排污示意图

三、项目概况
1、主要建设内容

现有闲置库房占地面积分别为24.824m2（其中长5.8m，宽4.28m）、13.2m2（其中长4m，宽3.3m），建筑高度约3.0m，一层，砖混结构。本项目仅对现有闲置库房进行改造，门口内侧设有宽10cm、高20cm围堰，屋内四周均设导流槽（深25cm，宽15cm）；2座危废库房均于东北角设一个集液池，有效容积分别为0.2m3、0.2m3，其余公辅工程和环保工程均依托于现有工程。本项目位于上湾热电厂厂区内，不新增用地，项目组成情况详见表2-5。

表2-5  项目组成一览表

工程
类别
项目组成
工程主要建设内容
备注
主体
工程
危废库房
库体
由上湾热电厂已有闲置库房改造，1座占地面积分别为24.824m2（其中长5.8m，宽4.28m），1座占地面积13.2m2（其中长4m，宽3.3m），建筑高度约3.0m，一层，砖混结构。
依托现有库房改造

导流槽

2间库房内四周均设置导流槽（深25cm，宽15cm）。
新建

集液池

2座危废库房于北侧拐角各设一个集液池，有效容积分别为0.2m3、0.2m3。
新建

防渗
2座危废库房贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在裙脚处上翻250mm高，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。库内配置安全照明设施和观察窗口。库内外均设置防爆摄像头。
新建
围堰

2座库房门口内侧均设立10cm宽、20cm高围堰。
新建
标识标志

标识标志按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）进行设置。
新建
公用
工程
供电
由库区现有供电系统提供。
依托
消防工程
设置消防沙箱，并配置灭火器。
新建
照明系统
采用防爆型灯具及电气设备。

新建
供暖
本项目无需供暖。
/
环保
工程
废气
本项目易产生挥发性物质的危险废物贮存于密闭设施。正常贮存过程中只有少量的无组织污染物排放，库房内设防爆轴流风机，挥发气体通过风机、出风口无组织排放。

新建
废水
本项目无生产废水、生活污水排放。
/
噪声

本项目运营期噪声为轴流风机和车辆运输噪声，采取选取低噪声设备、基础减振、限速行驶，禁止鸣笛等措施。
新建
固体废物
生活垃圾
不新增劳动定员，无生活垃圾产生。
/
危险废物
本项目正常运营过程中不产生危险废物，非正常情况下产生的实验室废液、废化学药剂及废矿物质油等泄漏液体，危险废物按照相关分类收集，危废库房暂存后，委托有资质单位定期转运处置。

新建
环境风险
运营期泄漏的废液排入集液池。集液池收集后，委托有资质单位转运处置。配备砂土等堵漏、吸附等应急防护设施。编制突发环境事件应急预案，定期开展突发环境事件培训和应急演练，并做好培训、演练记录。

新建
2、公辅工程

（1）供电

本项目供电依托库区现有供电系统，现有供电设施可满足项目需要。

（2）给、排水工程

本项目不新增劳动定员，危废库房管理人员依托上湾热电厂现有劳动定员，无新增生活用水，无生活废水排放；危废库房运行过程不需要生产用水，消防用水依托厂区现有消防系统，故本项目运营期无需用水。

本项目运营期无需用水，无废水排放。

（3）供暖

本项目冬季无需供暖。

（4）消防

配置消防沙箱2个，灭火器若干。

3、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员从上湾热电厂现有工作人员调配，负责危废库房日常巡检，不新增劳动定员，危废库房年运行天数365天。
4、主要设备
本项目主要生产设备为防爆轴流风机2台，防爆照明灯2台。主要设备见表2-6。

表2-6 主要设备一览表

序号

设备名称
设备数量（个/台）
型号

备注
1
防爆轴流风机
2

—
2
摄像头
4

—
3
照明灯
2

—
5、主要储存物质
本项目建成后用于贮存危险废物，危险废物种类及预计储存量见下表2-7。

表2-7  危险废物特性及预计储存量
序号
危险废物名称

类别

危险废
物代码
物理
性状
危险
特性

产生量（t/a）
最大储存量（t）

包装形式

来源
备注

1

废电路板

HW49其他废物

900-045

-49
固态

T

1

1

/

公用系统

周转频率约为一年一次

2

实验室废液

HW49其他废物

900-047

-49
液态

T/C/I/R

0.7

0.7

密闭塑料桶等密闭设施

公用系统

3

废水处理树脂

HW13有机树脂类废物

900-015

-13

固态

T

0.7

0.7

密闭塑料桶等密闭设施

公用系统

4

废油漆桶

HW49其他废物

900-041

-49
固态

T/In

1

1

加盖密封或采用塑料膜密封等密闭措施

公用系统

5

油滤芯

HW49其他废物

900-041

-49
固态

T/In

0.5

0.5

密闭塑料桶等密闭设施

公用系统

6

废化学药剂包装物

HW49其他废物

900-041

-49

固态

T/In

0.5

0.5

加盖密封或采用塑料膜密封等密闭措施

公用系统

7

废化学药剂

HW49其他废物

900-047-49

固态/液态

C/T

0.00255

0.00255

密闭塑料桶等密闭设施

公用系统

6、项目平面布置

项目位于上湾热电厂厂区内现有场地，不新增用地。危废库房北侧为空地，西侧为库房，东侧为生产车间，南侧均为化学水处理车间。危废库房呈南北布置，门口内侧设有宽10cm、高20cm围堰，库内四周均设导流槽（深25cm，宽15cm）；2座危废库房东北角拐角分别设一个有效容积为0.2m3集液池，危废库房内性质不相容的危险废物进行分区存放，易产生挥发性的危险废物采用密闭设施贮存于库区。项目所在厂区平面布置图见附图4，危废库房平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节
本项目施工期建设内容主要为闲置库房改造等。

（1）施工期土石方、结构工程产生扬尘，施工用的建筑材料（水泥、石灰及砂石等）运输、转运及堆放产生的粉尘及交通噪声对周围环境有污染影响。

（2）基础开挖产生的弃土、弃石、建筑垃圾堆放占用土地。

（3）施工机械运行产生的噪声、基础开挖时、挖掘机及空压机产生噪声。

（4）施工废水、施工人员生活垃圾对环境卫生有不利影响。
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图2-2  施工期工艺流程及产污环节示意图

二、运营期工艺流程和产排污环节

本项目为危废库房建设项目，项目运营期间主要收集及暂存上湾热电厂运行过程中产生的危险废物，项目运营期主要工艺流程及产污环节图见图2-3。
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图2-3  运营期主要流程及产污环节示意图

储存、转运流程简述：

根据企业所提供的资料，上湾热电厂生产运营过程中产生的危险废物主要包括废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂危险废物。产生的危险废物由建设单位收集，装到密闭设施中密封保存，称重后拉运至危废库房进行贮存；并进行入库登记，记录入库时间、来源、数量、容器个数、经办人等，通知有资质单位按照约定时间前来转运，危险废物出库前，按照《危险废物转移管理办法》的相关要求，通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息；由有资质单位将危险废物装车进行拉运处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环保制度执行情况

2021年3月内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目建设项目环境影响报告表》，2021年6月2日鄂尔多斯市生态环境局出具了《鄂尔多斯市生态环境局关于北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目环境影响报告表的批复》（鄂环审字〔2021〕486号）；2023年9月内蒙古巨唯环境科技发展有限公司编制完成了《北京国电电力有限公司上湾热电厂危废库房项目竣工环境保护验收监测报告表》并出具了验收意见。2025年4月1日取得了排污许可证，证书编号：91150627MA0N27RBX3001P。2024年12月4日取得了突发环境事件应急预案备案表，备案编号：150627-2024-130-M。
2、建设内容及建设规模：项目废机油暂存库占地面积44.8m2，年最大暂存量约1.2t/a,废电池暂存库占地面积10.2m2，每8年产生量7t。
3、现有工程污染物排放量核算
（1）废气：根据2025年6月3日内蒙古智通环境检测有限公司出具的无组织废气及噪声监测报告，厂界无组织非甲烷总烃的排放浓度为0.59-0.79mg/m3，污染物排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2的限值要求。

（2）废水：现有项目运营期无生产废水产生；生活污水经化粪池处理后排入黑炭沟污水处理厂。
（3）噪声：根据2025年6月3日内蒙古智通环境检测有限公司出具的例行监测报告，昼间噪声值范围为48-55dB（A），夜间噪声值范围为47-49dB（A），厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（4）固废：生活垃圾集中收集后统一清运处理；危险废物废机油、废铅蓄电池产生后暂存于厂内危废库房，定期委托内蒙古恒念环保有限责任公司进行处理。

4、现有危废情况分析
根据上湾热电厂2023年至2024年危险废物贮存与转移情况分析，现有项目2024年废矿物油产生量为4.45t，转移量为1.151t，期末库存量为3.299t；废油桶产生量为1.048t，转移量0.472t，期末库存量为0.576t。2023年废矿物油产生量为1.29592t，转移量为2.63592t，期初库存量为1.34t；废油桶产生量为0.0258t，转移量0.0258t；废铅蓄电池产生量为0.18t，转移量为1.6568t，期初库存量为1.4768t；

5、现有工程存在的环境问题及整改措施

现有环境问题：（1）根据企业目前环评资料及后期运行情况，由于现有危废库无法满足贮存需求，实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、废化学药剂包装物及废化学药剂产生后无法暂存，因此缺少危废暂存间；（2）现有废电池暂存库无组织污染物硫酸雾未纳入例行监测。

整改措施：（1）本次评价后新增2座危废库房，以满足废电路板、油滤芯实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、废化学药剂包装物及废化学药剂等危险废物暂存需求；（2）将硫酸雾纳入例行监测，按照相关要求开展监测。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境区域质量现状

（1）基本污染物环境质量现状
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾热电厂，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次采用2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》作为评价区域达标情况的依据。
根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区城市环境空气六项污染物年均浓度均达标。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域城市环境空气质量达标。

（2）其他污染物环境质量现状
本次北京国电电力有限公司上湾热电厂委托内蒙古科远环境检测有限公司进行特征污染物现状质量监测，监测时间为2025年8月6日至8月8日。
1）监测布点
本项目其他污染物监测布点见表3-1及附图7。
表3-1   环境空气现状监测点位一览表

监测点位名称
相对项目方向
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/m
X

Y

乌兰木伦镇上湾小学

110.188336

39.289463

非甲烷总烃、氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾、汞
8.6-8.8

北

300

2）监测时间及频率
非甲烷总烃、氨、氯化氢、氟化物、硫酸雾及汞连续监测3天，1h平均因子包括非甲烷总烃、氯化氢、氟化物、硫酸雾和氨，监测频次为4次/天；日平均因子包括氯化氢、氟化物及硫酸雾，监测频次为1次/天；年平均因为包括汞，监测为1次/天。
3）分析采样方法
分析采样方法见表3-2。
表3-2   分析采样方法一览表

污染物名称

分析方法

非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
氨
《环境空气和废气  氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
氯化氢
《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016
氟化物
《环境空气  氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018
《环境空气  氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》HJ 955-2018
硫酸雾
《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016
汞
《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2003年）第五篇 第三章 七、汞及其化合物（二）原子荧光分光光度法（B）
4）执行标准
执行标准见表3-3。
表3-3   污染物执行标准一览表

污染物名称

执行标准

标准限值浓度

非甲烷总烃
河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级
2.0mg/m3
氨
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D
1h平均200μg/m3
氯化氢
日平均15μg/m3
1h平均50μg/m3
硫酸雾

日平均100μg/m3
1h平均300μg/m3
氟化物
《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录A二级
24h平均7μg/m3
1h平均20μg/m3

汞

0.3μg/m3（对年平均质量浓度限值按6倍折算为1h平均质量浓度限值）

5）监测结果
其他污染物现状质量监测结果见表3-4。
表3-4   监测结果一览表

监测点位
监测点坐标
污染物
评价标准

监测浓度范围
最大浓度占标率/%

超标率/%

达标情况
X
Y
厂址北侧（乌兰木伦镇）

E109.78194909

N39.63179462
非甲烷总烃
2.0mg/m3
0.52-0.64 mg/m3
64

0
达标
氨
1h平均200μg/m3
0.02-0.09
mg/m3
45

0
达标
氯化氢
日平均15μg/m3

ND

-
0
达标

1h平均50μg/m3
ND

-
0
达标
氟化物
24h平均7μg/m3

ND
-
0
达标
1h平均20μg /m3
ND
-
0
达标
硫酸雾
日平均100μg/m3

ND
-
0
达标
1h平均300μg/m3
ND
-
0
达标
汞
0.05μg/m3
ND
-
0
达标
由表3-1可知，非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级限值要求；氨、氯化氢及硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D限值要求；汞及氟化物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）附录A二级限值要求。

2、声环境质量现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇上湾热电厂内，周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量现状监测及评价。

3、土壤、地下水环境质量现状调查

依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目经采取严格的防渗措施，地面四周设置导流槽和事故集液池，表面防渗拟采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在裙脚处上翻250mm高，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。门口内侧设立10cm宽、20cm高围堰，库房内四周均设置导流槽（深25cm，宽15cm）；2座危废库房东北角分别设一个有效容积为0.2m3、0.2m3集液池，导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。因此事故情况下废液能够及时收集清理，不存在污染途径。综合考虑本次评价仅开展土壤环境质量现状监测留作本底值。
本次评价委托内蒙古科远环境检测有限公司对厂区土壤环境进行调查。采样时间为 2025年8月6日。监测点具体位置见表3-5，监测结果见表3-6，监测布点图见附图7。
表3-5  土壤环境质量现状监测布点一览表
点位
坐标
层次
项目区内
N：40.24442217
E：109.99924602
表层（0~20cm）
表3-6  土壤环境质量现状监测一览表
样品编号
（检测点位）
检测项目
检测结果
限值
单位

是否达标

危废库旁

镉
0.06
65
mg/kg

达标
铜
11
18000
mg/kg

达标
铅
17.0
800
mg/kg

达标
镍
22
900
mg/kg

达标
铬（六价）
未检出
5.7
mg/kg

达标
汞

0.012
38
mg/kg

达标
砷

6.02
60
mg/kg
达标
2-氯酚

未检出
2256
mg/kg
达标
硝基苯

未检出
76
mg/kg
达标
萘

未检出
70
mg/kg

达标
苯并[a]蒽
未检出
15
mg/kg

达标
䓛
未检出
1293
mg/kg

达标
苯并[b]荧蒽
未检出
15
mg/kg

达标
苯并[k]荧蒽
未检出
151
mg/kg

达标
苯并[a]芘
未检出
1.5
mg/kg

达标
茚并[1,2,2-cd]芘
未检出
15
mg/kg

达标
二苯并[a,h]蒽
未检出
1.5
mg/kg

达标
苯胺
未检出
260
mg/kg

达标
氯甲烷
未检出
37000

μg/kg
达标
氯乙烯
未检出
430

μg/kg
达标
1,1-二氯乙烯
未检出
66000

μg/kg
达标
二氯甲烷
未检出
616000

μg/kg
达标
反-1,2-二氯乙烯
未检出
54000

μg/kg
达标
1,1-二氯乙烷
未检出
9000

μg/kg
达标
顺-1,2-二氯乙烯
未检出
596000

μg/kg
达标
氯仿
未检出
900

μg/kg
达标
1,1,1-三氯乙烷
未检出
840000

μg/kg
达标
四氯化碳
未检出
2800

μg/kg
达标
苯
未检出
4000

μg/kg
达标
1,2-二氯乙烷
未检出
5000

μg/kg
达标
三氯乙烯
未检出
2800

μg/kg
达标
1,2-二氯丙烷
未检出
5000

μg/kg
达标
甲苯
未检出
1200000

μg/kg
达标
1,1,2-三氯乙烷
未检出
2800

μg/kg
达标
四氯乙烯
未检出
53000

μg/kg
达标
氯苯
未检出
270000

μg/kg
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
未检出
10000

μg/kg
达标
乙苯
未检出
28000

μg/kg
达标
间,对-二甲苯
未检出
570000

μg/kg
达标
邻二甲苯
未检出
640000

μg/kg
达标
苯乙烯
未检出
1290000

μg/kg
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
未检出
6800

μg/kg
达标
1,2,3-三氯丙烷
未检出
500

μg/kg
达标
1,4-二氯苯
未检出
20000

μg/kg
达标
1,2-二氯苯

未检出

560000

μg/kg

达标

石油烃（C10-C40）
75
4500
mg/kg
达标
由表3-6可知，土壤监测点各项污染物均达标，满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

	环境

保护

目标
	本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区及文化区，农村地区人群较集中的区域主要为上湾村及上湾小学；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，保护目标图详见附图2。

表3-7   环境保护目标

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

乌兰木伦镇

神东上湾小区
E 110°11'55.76"

N 39°17'32.27"
居民
700人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二类环境空气功能区

东北
500m

神东安全监督局
E 110°11'58.40"

N 39°17'21.55"
100人

西
430m

神东救援队
E110°11'56.15"

N 39°17'21.61"
300人

西
310m

神东总医院上湾分医院
E 110°11'45.75"

N 39°17'33.53"
360人

东北
475m

乌兰木伦镇镇区
E110°11′15.82〞N39°17′27.52〞

700人

北
220m

上湾小学

E110°11′27.77〞N39°17′25.36〞

学校
1200人
北

290m

项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类地下水功能区

--



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

（1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准。

表3-8   大气污染物综合排放标准及修改单

污染物
无组织排放浓度监控限值
监控点
浓度(mg/m3)
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0
（2）本项目运营期非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、氢氟酸及汞排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值；氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准值。
表3-9  大气污染物排放限值
污染物
无组织排放监控浓度限值
监控点

浓度

非甲烷总烃
周界外浓度最高点

4.0mg/m3
氯化氢

0.20mg/m3
氨气

1.5mg/m3
氢氟酸

20μg/m3
汞

0.0012mg/m3
硫酸雾

1.2mg/m3
2、废水排放标准

本项目运营期无生产废水及生活污水排放。
3、噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见表3-10。

表3-10 噪声排放标准一览表

时期

噪声限值Leq [dB（A）]

昼间

夜间

施工期

70

55

运营期

60

50

4、固体废物

本项目运营期无一般工业固废产生，危险废物的贮存及转运执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2015-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。

	总量

控制

指标
	本项目正常运营情况下不产生非甲烷总烃，非正常情况下非甲烷总烃产生量约为4.345×10-6t/a，低于0.1t/a。根据《关于印发<生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施>的通知》（环综合〔2024〕62号）：“氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理”，本项目无需申请总量。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期间产生的生活污水、生活垃圾、建筑垃圾以及施工机械和运输车辆产生的噪声、粉尘等都将对周围环境产生影响。

1、施工期大气污染防治措施

施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以下施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的。

（1）产生粉尘的施工工序，应洒水使作业面保持一定的湿度，减少扬尘污染；

（2）不需要的少量建筑材料弃渣应及时运走，不在项目区内堆存；

（3）加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸使物料洒出，防止扬尘污染；

（4）施工场地内运输通道要硬化并及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

（5）运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；

（6）避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应用帆布覆盖；

（7）尽量选用烟气量少、节省燃料的内燃机械；

（8）施工结束后，应及时对施工场地地面、道路进行恢复。

（9）施工现场出入口醒目位置设置建设单位和施工企业关于履行扬尘污染治理主体责任承诺书。向社会公示承诺责任标准、任务、责任人和投诉电话；

2、施工期水污染防治措施

（1）施工过程产生少量施工废水，施工废水主要为水泥浆水、建材冲水、设备车辆冲洗水等，这些废水中主要污染物为SS，施工现场因地制宜，建造沉淀池等污水临时处理设施，其中SS经沉淀后可以大部分去除，该部分废水经处理后回用，不外排。

（2）施工人员生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，生活污水全部进入厂区化粪池，经处理后排入黑炭沟污水处理厂。

3、施工期噪声污染防治措施

为减少施工噪声影响，建设单位应采取以下防护措施：
（1）选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；

（2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

（3）高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量；

（4）避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

（5）对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动引起的振动或消声器的损坏而增大噪声；

（6）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；

（7）按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

4、施工期固体废物污染防治措施

施工期的固体废弃物主要有建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：

（1）施工过程中产生少量的建筑垃圾，按照当地城建、环卫部门要求运往指定地点集中处置。

（2）建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾在固定地点堆放，分类收集，定期清运至填埋区。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气污染源强及治理措施

本项目危险废物贮存过程中可能会产生少量的废气，废气主要污染物为非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氨、氟化物及汞等。

（1）正常工况
本项目现有危险废物废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂，通常状况下保存在密闭设施中，不会产生非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢、氨、氟化物及汞等污染物。
（2）非正常工况
本项目非正常情况主要包括密封设施破损（破损面积约0.01m2），导致本项目产生的废气无治理措施。

①非甲烷总烃
油滤芯产生的挥发量参考国家标准《散装液态石油产品损耗》（GB/T11085-1989），本项目所处地海拔为1100m，废矿物油静置储存损耗率为0.01%，海拔修正损耗率为21%，即本项目贮存损耗率为0.0121%。本项目油滤芯最大储存量按0.5t/a计，则损耗量为0.0605kg/a（0.605×10-4t/a），无组织排放。

废油漆桶产生的挥发量参考《环境统计手册》（四川科学技术出版社）中第四章 第二节无组织排放废气量计算，计算公式为：
G=∑ME     （4-47）
式中：G—油漆作业点的油漆挥发量（公斤/年）；

M—全年油漆用量（公斤/年），取100kg/a（油漆桶残余油漆）；

E—油漆挥发量（公斤/1000公斤），取各大类漆平均数380公斤。

计算得，非甲烷总烃的挥发量为38kg/a（即0.038t/a）。

本项目非正常工况下非甲烷总烃产生量为38.0605kg/a（即0.038t/a），非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，即非正常工况下非甲烷总烃的产生量为4.345g/h（即4.345×10-6t/a）。

②硫酸雾
本项目实验室废液中硫酸平均浓度约为10%，项目所在地最高温度取30℃，硫酸雾产生量参考环境统计手册中公式：
[image: image4.png]Gz =M(0.000352+0.000786V )P e F




式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h；
      M—分子量，取值98； 
      V—溶液表面上的空气流速，m/s，取值0.30；
      P—相应于液体温度下空气的饱和蒸气压力，mmHg，取值30.42（30℃）；
      F—溶液蒸发面的表面积，m2，取值0.01。
计算得Gz=0.0175kg/h，非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，则非正常工况下硫酸雾产生量约17.5g/h（即1.75×10-5t/a）。
③氯化氢
本项目实验室废液中氯化氢平均浓度约为22%，项目所在地最高温度取30℃，氯化氢产生量参考环境统计手册中公式：
[image: image5.png]Gz =M(0.000352+0.000786V )P e F




式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h；
      M—分子量，取值36.5； 
      V—溶液表面上的空气流速，m/s，取值0.30；
      P—相应于液体温度下空气的饱和蒸气压力，mmHg，取1.02（30℃）；
      F—溶液蒸发面的表面积，m2，取值0.01。
计算得Gz=0.0002kg/h，非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，则非正常工况下氯化氢产生量约0.2g/h（即0.2×10-6t/a）。
④氟化物（氢氟酸）
本项目氢氟酸平均浓度为0.5%，项目所在地最高温度取30℃，氟化物产生量参考环境统计手册中公式：
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式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h；
      M—分子量，取值20； 
      V—溶液表面上的空气流速，m/s，取值0.30；
      P—相应于液体温度下空气的饱和蒸气压力，mmHg，取值16.339（30℃）；
      F—溶液蒸发面的表面积，m2，取值0.01。
计算得Gz=0.0019kg/h，非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，则非正常工况下氢氟酸产生量约1.9g/h（即1.9×10-6t/a）。
⑤汞
项目所在地最高温度取30℃，汞的挥发量参考环境统计手册中“有害物质敞露存放时的挥发量计算”公式：
Gs=（5.38+4.1V）*PH*F*M1/2
式中：
Gs—有害物质的散发量，g/h；
V—车间或室内风速，m/s，取值0.3；

PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压力，mmHg，取值2.777×10-3（30℃）；

F—有害物质的敞露面积，m2，取值0.01；
M—有害物质的分子量，取值200.59g/mol；

5.38,4.1—常数。

计算得Gs=0.0026g/h，非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，则非正常工况下汞的挥发量约0.0026g/h（即2.6×10-9t/a）。
⑥氨气
项目所在地最高温度取30℃，氨气的挥发量参考环境统计手册中“有害物质敞露存放时的挥发量计算”公式：
Gs=（5.38+4.1V）*PH*F*M1/2
式中：
Gs—有害物质的散发量，g/h；
V—车间或室内风速，m/s，取值0.3；

PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压力，mmHg，取值8752.47（30℃）；

F—有害物质的敞露面积，m2，取值0.01；
M—有害物质的分子量，取值17.031g/mol；

5.38,4.1—常数。

计算得Gs=2389.36g/h，非正常工况按一年发生一次，持续时间1h，本项目危险废物中氨气质量低于计算量，因此非正常工况下氨气的最大挥发量约2389.36g/h（即2.39×10-6t/a）。
（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测纳入上湾热电厂监测计划并综合考虑，监测点位、监测因子和频次见表4-1。

表4-1 大气环境监测内容一览表

监测项目

监测点位

监测因子

监测频次

控制指标

废气

厂界外

非甲烷总烃、汞、硫酸雾、氯化氢、氨气、氟化物
1次/年，必要时增加频次。

非甲烷总烃、汞、硫酸雾、氯化氢、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准限值。

本项目不对危险废物进行处理，仅暂存，定期委托有资质单位进行处置，项目运营后危险废物采取密闭方式贮存，在装卸、贮存和运输途中全部处于密封状态，正常运营情况下无废气排放，不会对周围环境产生明显的不良影响。本项目对周边大气环境影响较小。
二、废水

本项目不新增劳动定员，不新增生活污水；项目运营期不产生生产废水。因此，项目没有废水排放，对地表水环境影响很小。

三、噪声

1、源强分析及达标情况

（1）噪声源分析
本项目噪声源主要是危废库房内的防爆轴流风机噪声、车辆运输噪声等。根据类比调查，在距离轴流风机处1m噪声值为53～60dB（A）之间；运输车辆为非持续噪声，噪声值约80dB（A）。运营期主要噪声源强见表4-2。
表4-2  项目噪声源及噪声值
主要噪声源

位置

1m处声压值dB(A)

治理措施
降噪效果 dB(A)
轴流风机
危废库房
53～60
选用低噪声设备、基础减振
10
车辆运行噪声

厂内
80（非持续）

限制车速、禁止鸣笛
/
（2）噪声污染防治措施
本项目新增固定噪声源声级较低，通过选用低噪声设备、基础减振等降噪措施，运输车辆采取限速行驶、禁止鸣笛等措施，经衰减后对现有声环境质量基本无影响，对周围声环境的影响不大，项目运营期厂界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（3）噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。在进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。本项目采用工业声源室内声源预测模式进行计算。室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：
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式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image8.wmf])
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式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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10

lg[

10

)

(

1

1

.

0

1

1

å

=

=

N

i

L

i

p

ij

p

T

L


计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

③计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

④预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
[image: image14.png]Lp(r) =L, Dc— (Adiv +Aatm +AgI+Abar+Amisc)




式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率
级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: image15.png]LP(r)zL( )—201g(r/r,)
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式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。

大气吸收引起的衰减按下式计算：
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式中：Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算
一般根据建设项目所处区域常年平均气温和温度选择相应的大
气吸收衰减系数；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。

地面效应引起的衰减参照GB/T 17247.2进行计算，其中任何形状的地面，采用下式计算：

[image: image17.png]Ay = 4.8 — (2h,/[17 + (300/d)] > 0 dB




式中：d—声源至接收点的距离，m；

hm—传播路程的平均离地高度，m。
噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
[image: image18.png]W
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式中：Leqg—噪声贡献值，dB；
T—预测计算的时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。

噪声预测值（Leq）计算公式为：
[image: image19.png]L, =101g(10"" 410"




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景贡献值，dB。

（3）预测结果

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目运行后的厂界噪声进行预测计算。预测计算结果见表4-3。

表4-3   项目噪声预测结果   单位：dB（A）

序号

厂界方位

项目厂区
现状值
噪声标准
噪声贡献值

噪声叠加值
较现状增量
超标或达标情况

昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
1

东厂界

55

47

昼间60
夜间50
15.43

15.43
55.00

47.00

0
0
达标

2

南厂界

52

49

26.34

26.34
52.01

49.02

0.01

0.02

达标

3

西厂界

48

47

20.70

20.70
48.01

47.01

0.01

0.01

达标

4

北厂界

55

48

18.52

18.52
55.00

48.00

0
0
达标

备注：现状值来源于上湾热电厂例行监测。

根据上表可知，在所有噪声源同时运行时，在采取综合措施后以及经距离衰减后，项目厂界外的噪声强度分别能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。根据现场勘查，本项目厂界50m范围内无敏感点，项目产生的噪声经距离衰减后，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，故本项目运营对周边环境产生的噪声影响可接受。

2、噪声治理措施可行性分析 
本项目运营期噪声在厂界四周均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。故项目产生的噪声对周围声环境影响较小。 
本项目周边50m范围内无声环境敏感点，本项目生产噪声不会对厂区周边声环境造成影响。 
3、监测计划 
本项目监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），依托现有噪声监测计划对项目主要污染源进行监测。 
表4-4  噪声监测内容一览表

序号

监测类型

监测内容

监测频次

标准
备注

1

厂界噪声

等效A声级
每季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
纳入现有项目的监测计划
四、固体废物

本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生；正常运营期情况下不产生一般固体废物；非正常情况下产生的实验室废液、废化学药剂及废矿物质油等泄漏液体，危险废物按照相关分类收集，危废库房暂存后，委托有资质单位定期转运处置。

本项目危废库房储存的废电路板产生量约1t/a，属于危险废物（HW49 900-045-49）；实验室废液产生量约0.7t/a，属于危险废物（HW49 900-047-49）；废水处理树脂产生量约0.7t/a，属于危险废物（HW13 900-015-13）；废油漆桶产生量约1t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；油滤芯产生量约0.5t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；废化学药剂包装物产生量约0.5t/a，属于危险废物（HW49 900-041-49）；废化学药剂产生量约2.55kg/a，属于危险废物（HW49 900-047-49），定期委托有资质单位处理。 
本项目扩建2座危废库房，占地面积分别为24.824m2、13.2m2，集液池有效容积均为0.2m3，用于贮存现已产生的危险废物。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），本项目产生的易产生挥发性物质的危险废物必须装入密闭容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装，无法装入常用容器的危险废物用防渗胶袋盛装；将装载液体、半固体危险废物的容器内留有足够的空间，容器顶部与液体表面之间留有适当空间，容器上需贴有符合标准的标签。危废库房地面做防渗处理，表面防渗可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在裙脚处上翻250mm高， 渗透系数不大于10-10cm/s，导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。
本项目危险废物在危废库房内最大储存时间不超过一年，故危废库房可满足现有项目危废暂存需求。危险废物管理要求： 
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危废库房进行管理，危废库房的管理如下：
1、储存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 
2、贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 
3、储存设施或贮存区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料制作，表面无裂缝。 
4、贮存设施地面采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜等防渗材料。 
5、统一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设分区贮存。 
6、贮存设施应采取技术和管理措施，防止无关人员进入。 
7、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容，容器及包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。容器和包装物外表面应保持清洁。 
8、容器或包装物粘贴符合标准要求的标签，标签格式和内容完整，准确。不得堆放接收未粘贴符合规定标签或标签没按规定填写的危险废物。 
9、危废库房内安装有毒有害气体泄漏报警系统、监控设备，照明设备采用防爆灯。 
10、应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破碎泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆放危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 
11、贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 
12、贮存设施所有者和运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 
13、贮存设施所有者或者运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 
14、危险废物台账管理要求： 
（1）危险废物在每次送入危废库房时要进行登记，运送人员和仓库管理人员要签字确认，并完整记录台账，包括废物的代码、名称、类别、产生环节、物理性状、主要成分、污染特性等，当月台账记录保存在仓库内，每月汇总一次。危险废物委托处置出库时，应核对拟处置危险废物的名称、类别代码和数量，仓库管理人员与接收单位经办人须在记录台账上签字确认。产废单位需定期填报危险废物产生单位基本信息表、危险废物产生情况信息表、危险废物贮存设施信息表、危险废物转移情况信息表等，企业应根据实际产生情况按照相关指南完善台账管理。 
（2）本项目危废库房识别标志、标签、分区标志、设施标志设置情况根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）进行设置。 
（3）建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 
通过上述分析，固体废物若严格按照上述处理方案执行，能得到妥善处理处置，对环境影响不大。
五、地下水、土壤环境影响分析

1、污染防治措施 
（1）2个危废库房重点防渗区根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设计防渗方案，墙体及地面为砖混结构，危废库房地面、裙脚防渗工程应采取防渗措施。表面防渗可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在裙脚处上翻250mm高，渗透系数不大于10-10cm/s，导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。经采取以上措施，正常情况下不会发生污染物渗漏。
（2）危险废物暂存间内设置导流槽、集液池（有效容积0.2m3），并做好防渗、防腐。 
③完善应急预案，配置应急设施，一旦发现地下水、土壤污染，立即启动应急措施控制环境污染。 
④投产后，加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况，若发现问题，及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 
六、环境风险影响分析

1、风险物质识别

本项目主要原辅材料、中间产物、产品、燃料、污染物、生产工艺、贮运设施中涉及的风险源为废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯、废化学药剂包装物及废化学药剂的储存、运输。涉及的突发环境事件风险物质主要为危险废物中所含风险物质。

本项目所贮存的废电路板、实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、废化学药剂包装物及废化学药剂含有氨水、硫酸、氯化氢、氢氟酸、难降解有机物及重金属等成分，属于急性毒性物质，按最不利条件考虑，并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B.2，取其临界量为5t。油滤芯主要成分为油类物质，临界量为2500t。本项目环境风险物质见表4-5。

表4-5    涉气风险物质一览表
物质名称
CAS号
存储方式
最大存储量(t)
纯物质量（t）
临界量(t)
物质的数量与其临界量比值(Q)

备注
危险废物
废电路板
/
危废库房
1
1
5
0.2

/
实验室废液

/

危废库房

0.7

0.7

5

0.14

/
废水处理树脂

/

危废库房

0.7

0.7

5

0.14

/
废油漆桶

/

危废库房

1

0.1

5

0.02

油漆含量约为10%

油滤芯

/

危废库房

0.5

0.05

2500

0.00002

油类物质含量约为10%

废化学药剂包装物

/

危废库房

0.5

0.5

5

0.01

/

废化学药剂
/
危废库房
0.00255

0.00255
5
0.00051

/
合计
0.51053

本次项目建成后Q=0.51053＜1，因此，进行简单分析。
2、环境风险分析

本项目主要环境风险类型可以分为泄漏。
本项目实验室废液、废水处理树脂、废油漆桶、油滤芯及废化学药剂密闭设施破损，会产生氨气、硫酸、氯化氢、氢氟酸及挥发性有机物等物质，会对周边大气、地下水及土壤环境造成影响。危险废物储存量少，地面采取防渗措施，且设有导流槽、集液池等措施，即使在暂存过程中泄漏，基本能够控制在危废库房内，不会外流入外环境，也不会渗入地下，不会对外环境造成污染。 
3、环境风险防范措施

①根据不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志，性质相悖的禁止入库储存。同时避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库内的杂物、易燃物质应及时清理。涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。 
②对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规划，严格遵守操作规定。其中，应专门定制专用的运输箱，所有涉及危险物质运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控设计危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全；危险废物转移处置应委托有危险废物经营许可证的废物处理专业公司进行，并向市环保部门申报登记，办理危险废物的运输转移手续，对危险废物进行全过程严格管理和安全处置。厂区建立危险废物台账制度。 
③2个危险废物库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行设置，各类危险废物应分类分开存放，并设置导流槽、集液池（有效容积0.2m3）、围堰，防止外溢；贮存场地面应做耐腐蚀、防渗漏处理，防渗层防渗系数小于1.0×10-10cm/s，保证地面、导流槽及集液池无裂痕。 
④加大安全、环保设施的投入：在强化安全、环保教育，提高安全、环保意识的同时，企业保证预警、监控设施到位。配备救护设备；危险作业增设监护人员并为其配备通信、救援等设备；按照国家、地方和相关部门要求，编制突发环境事件应急预案；企业根据实际情况，不断充实和完善应急预案的各项措施，并定期组织演练。 
综上所述，本项目发生环境风险的概率很小，在采取严格管理措施的情况下，可以得到有效地控制，对环境的影响很小。
4、小结

（1）本项目具有潜在的事故风险，采取防范措施后项目环境风险可防控。

（2）为了防范事故和减少事故危害，需修订风险事故应急预案，当出现风险事故时，采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的影响。
七、环保投资概算
本项目总投资为25万元，其中环保投资为25万元，占总投资的100%。具体投资情况见表4-6。
表4-6   环保投资估算一览表

类别
污染源
环保措施
投资（万元）
污染
治理

废气
采取密闭设施贮存。

0.5

噪声
选用低噪声设备、基础减振，运输车辆限速、禁止鸣笛、设置标识、加强管理。
1.5

环境风险
2个危废暂存库地面、裙脚、导流槽、集液池（有效容积为0.2m3）等为重点防渗区，表面防渗可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。在裙脚处上翻250mm高， 渗透系数不大于10-10cm/s，导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。
23

合计
/

25




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	非甲烷总烃、硫酸雾、氨气、氯化氢、氟化物及汞
	采取密闭设施贮存
	厂界无组织非甲烷总烃、汞、硫酸雾、氯化氢、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。厂界无组织氨气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中新改扩建标准限值。

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	防爆轴流风机、运输车辆噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、基础减振，车辆限速、禁止鸣笛、设置标识、加强管理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目收集的危险废物使用密闭设施贮存，暂存于危废库房中（占地面积分别为24.824m2、13.2m2），集液池有效容积分别约0.2m3、0.2m3），定期委托有资质单位处理。满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存库地面、裙脚、导流槽、集液池等为重点防渗区，表面防渗可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；基础防渗层可采用1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。防渗材料在裙脚处上翻250mm高，其渗透系数不大于10-10cm/s，导流槽及集液池采用与地面相同的防渗措施，渗透系数不大于10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①强化管理及安全生产，做好泄漏事故防范措施；

②制定《突发环境事件应急预案》并在当地环保主管部门备案，定期开展

应急演练；

③做好分区防渗工作，加强日常巡查。

	其他环境

管理要求
	（1）本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）中 
四十五、生态保护和环境治理业 77:“环境治理业 772”， 根据排污许可相关管理办法本项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）内，项目将严格按照现有工程排污管理要求进行管理。 
（2）为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保 
治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 
（3）对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管 
理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。


六、结论
	本项目位于上湾热电厂厂区内，不新增占地，选址符合区域总体规划及国家产业政策；本项目正常运营情况下无废气、废水及固废产生；噪声通过采取选取低噪声设施、基础减振、禁止鸣笛及限制车辆行驶速度等措施后，对周围声环境影响很小；项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，对危废库房地面及裙脚、导流槽、集液池等重点防渗区采取严格防渗措施，在采取完善的环保治理措施及风险控制措施前提下，不会对周围环境产生明显影响。
综上所述，在落实各项环保措施的情况下，从环保角度分析，本项目建设可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0.00012t/a
	/
	/
	/
	/
	1.24×10-4t/a
	+4.345×

10-6t/a

	
	硫酸雾
	3.8×10-5t/a
	/
	/
	/
	/
	6.65×10-5t/a
	+1.75×10-5t/a

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	/
	/
	0.2×10-6t/a
	+0.2×10-6t/a

	
	氟化物（氢氟酸）
	/
	/
	/
	/
	/
	1.9×10-5t/a
	+1.9×10-6t/a

	
	汞
	/
	/
	/
	/
	/
	2.6×10-9t/a
	+2.6×10-9t/a

	
	氨气
	/
	/
	/
	/
	/
	2.39×10-6t/a
	+2.39×10-6t/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	危险废物
	废矿物油
	2.84t/a
	/
	/
	0
	/
	2.84t/a
	0

	
	废铅蓄电池
	4.64t/a
	/
	/
	0
	/
	4.64t/a
	0

	
	废劳保用品、废抹布
	0.526t/a
	/
	/
	/
	/
	0.526t/a
	0

	
	废油桶
	/
	0.9t/a
	/
	0
	/
	0.9t/a
	+0.9t/a

	
	废电路板
	/
	1t/a
	/
	0
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	实验室废液
	/
	0.7t/a
	/
	0
	/
	0.7t/a
	+0.7t/a

	
	废水处理树脂
	/
	0.7t/a
	/
	0
	/
	0.7t/a
	+0.7t/a

	
	废油漆桶
	/
	1t/a
	/
	0
	/
	1t/a
	+1t/a

	
	油滤芯
	/
	0.5t/a
	/
	0
	/
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废化学药剂包装物
	/
	0.5t/a
	
	
	
	0.5t/a
	+0.5t/a

	
	废化学药剂
	/
	0.00255t/a
	/
	0
	/
	0.00255t/a
	+0.00255t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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