建设项目环境影响报告表
（生态影响类）
项目名称：乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚

建设项目                        
建设单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗

乌兰木伦镇布连海子村村民委员会

编制日期：           2025年10月         
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李小明
	联系方式
	13284832228

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟

	地理坐标
	110度7分49.215秒，39度19分30.751秒

	建设项目

行业类别
	一、农业、林业
1.农产品基地项目（含药材基地）
	用地面积（m2）
	22210

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗农牧和水利局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	660
	环保投资（万元）
	16.5

	环保投资占比（%）
	2.5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否

□是：                            

	专项评价设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
专项评价的类别
涉及项目类别
本项目情况
地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪防涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
不涉及
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
不涉及
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目涉及水土流失重点治理区

大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
不涉及

噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
不涉及

环境风险
石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
不涉及

本项目需开展生态专项评价工作。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、项目与国家产业政策符合性分析
对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类“一、农林牧渔业6、智慧农业及新型农业技术开发：蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用，优质、高产、高效标准化栽培技术开发与应用”，符合国家产业政策。

本项目于2025年8月14日，取得伊金霍洛旗农牧和水利局立项批复（伊农牧水函〔2025〕230号）。
2、与《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 中指出“坚持生态优先、绿色发展，实施科技创新战略。发展高效节水农业。将绿色发展理念贯穿矿产资源开发全过程，开展绿色矿山建设行动。聚焦粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农畜产品优势区，实施优势特色产业集群提质升级计划，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产”。

本项目为有机蔬菜种植项目，符合《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
3、与《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》的符合性
指出全面推进乡村振兴，加快农业现代化。同时由于疫情的影响，国家提倡增强内循环，做到粮食的自给自足。
强化现代农业科技和物质装备支撑，推进农业绿色发展。到2025年，农业农村现代化取得重要进展，农业基础设施现代化迈上新台阶，农村生产生活方式绿色转型取得积极进展，化肥农药使用量持续减少。强化现代农业科技和物质装备支撑，构建现代乡村产业体系，推进农业绿色发展，加强冷链物流设施建设。
本项目为有机蔬菜大棚项目，符合《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》。
4、与《内蒙古自治区主体功能区规划》的符合性
根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属于乌兰木伦镇管辖，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域。
5、项目与“三线一单”相符性

根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》（内环办〔2023〕89号）有关要求，结合鄂尔多斯市“十四五”时期各相关规划、国土空间规划及最新政策要求，印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。
基于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，充分吸纳整合已有相关规划、功能区划、行动计划等要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确生态环境准入要求，建立两级生态环境准入清单管控体系，即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目与“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态保护红线

根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（ 鄂府发〔2021〕218号），《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性保护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化和自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟，属于重点管控单元。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，根据《伊金霍洛旗自然资源局关于乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目用地的情况说明》，项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外（见附件）。因此本项目符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。本项目运营后污染物在采取相应的污染防治措施后，均达标排放，产生的污染物较少，不会明显降低区域环境质量现状。因此项目的建设不会对当地环境质量底线造成冲击，能维持环境功能区质量现状，本项目符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

项目所在地周边基础设施完善，项目运营期水资源、电能等资源消耗较少，相对区域资源利用总量较少，项目资源消耗符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局关于发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知以及“三线一单”查询报告，项目属于《鄂尔多斯市生态环境准入清单》重点管控单元中“神东矿区东胜区及周边煤矿区（ZH15062720005）”。鄂尔多斯市环境管控单元图见图1-1；单元管控要求见表1-2。
表1-2  “三线一单”符合性分析

环境管控单元名称

管控要求

本项目符合性

神东矿区东胜区及周边煤矿区ZH15062720005
资源开发效率
1.原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理发开利用“三率”指标要求（试行）》。

3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超频磁铁矿。
1.本项目为农业项目，不涉及煤炭开采、原煤洗选、煤矸石利用、矿井水疏干水处理。

2.项目不涉及煤炭资源开发。

3.本项目种植灌溉用水来源为布连海子村水塘地表水，不涉及地下水开采，项目区内无自备水井，不涉及洗煤废水。

4.不涉及勘查开发。
综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。
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二、建设内容
	地理位置
	乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟，中心坐标为东经110°7′49.215″，北纬39°19′30.751″。项目地理位置见附图一，周边位置关系图见附图三。

	项目组成及规模
	1、项目由来
随着人们生活水平的提高及健康饮食观念的普及，消费者对蔬菜的品质、口感和营养价值提出了更高要求，无公害、绿色、有机蔬菜受到青睐。同时，消费者对蔬菜的个性化需求也在增加。为顺应市场需求，内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村民委员会拟投资建设“乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目”，本项目主要建设内容为建设蔬菜大棚10座，建设规格为52m×10m大棚10栋，同时建设相对应的给排水、暖通、电力等基础设施。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，应对建设项目进行环境影响评价。同时根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年）》中“一、农业01、林业02—1农产品基地项目（含药材基地）涉及环境敏感区”应编制环评报告表，环境敏感区包括国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围、基本草原、重要湿地、水土流失重点预防区和重点治理区；本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，根据《内蒙古自治区人民政府关于划分水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（内政发〔2016〕44号）中可知，项目所在地属于国家级旗县水土流失重点治理区，属于环境敏感区，故需编制环评报告表。
2、占地面积及范围
本项目占地面积22210m2（33.313亩），建设蔬菜大棚10栋，平面布置图见附图二，项目坐标拐点见表2-1。
表2-1  项目拐点坐标表
序号
坐标(2000国家大地坐标系)
1
4355020.85
37424887.5
2
4355004.27
37425047.94
3
4355026.08
37425050.27
4
4355016.68
37425138.56
5
4354914.53
37425128.01
6
4354940.24
37424879.17
3、建设内容
主要建设内容包括10栋塑料大棚、锅炉房、库房及办公室，种植品种分为青椒、辣椒、长茄、西红柿、黄瓜、白菜、番茄、油菜等。本项目建成后，蔬菜产量为62.4t/a。具体情况见表2-2。

表2-2  项目组成一览表
类别

项目

内容

主体工程

蔬菜大棚
建设塑料蔬菜大棚10座，规格为52m×10m，总建筑面积5200m2，大棚最高点的高度为2.8米，一层。配置自动卷帘机、供热系统，轴流风机，滴灌系统。
辅助工程

锅炉房
1座，混凝土结构，面积50m2，内设2.1MW生物质锅炉1台，软化水处理设备1套。
库房
1座，混凝土结构，面积50m2，用于生物质燃料、塑料地膜等物资存放。
办公室
1座，混凝土结构，面积20m2，用于日常办公和管理。
进场道路
依托原有乡村道路，长约1500m，宽4m。
公用工程

供电

供电电源引自伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村，可以满足本项目的用电要求。

供热
蔬菜大棚冬季采用生物质锅炉供热，办公室采用空调供热。
供水

蔬菜灌溉用水、供热系统用水水源为布连海子村王家梁社水塘地表水，通过管道泵送至本项目区，管道输水工程，不在本次项目评价范围内；设置1套离子交换树脂软水设备，为供热系统制取软水。
项目不设食堂，生活用水主要为职工日常饮用水，水源采用外购桶装水。
环保

工程

废气
锅炉烟气
锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘处理后，通过15m高排气筒排放。
有机肥臭气

购买成品有机肥，及时施用，智能温室内设轴流风机通风。

废水
锅炉排污水、软化处理废水用于项目区场地和道路洒水抑尘，不外排。
生活污水经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不外排。
噪声
项目运营期噪声主要是设备噪声，采取选用低噪声设备，安装基础减振垫，建筑隔声的措施。
固废
除尘灰、炉渣经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。
废离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存。
废包装材料，经收集后外售至废品回收站。
废地膜、废弃蔬菜、生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
防渗
采用地埋式玻璃钢化粪池，防渗系数K≤1×10-7cm/s；锅炉房及库房采取一般防渗措施，采用15cm水泥混凝土进行硬化处理，保证等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
生态
施工过程中严格控制施工范围，控制水土流失；施工场地，挖方、填方保持平衡。项目占地范围内建筑物、构筑物周边采用本氏针茅+狗尾草等进行绿化（1500m2）。
4、主要设备
项目主要设备情况见表2-3。
表2-3  项目主要设备—览表
序号

设备名称

单位

数量

备注

1
滴灌系统
套
10
/
2
轴流风机
台
10
1.1kW，为蔬菜大棚通风
3
微耕机
台

3

用于栽种前翻地
4
生物质热水锅炉
台
1
2.1MW
5
供热管网
套
1
为蔬菜大棚供热
6
软水制取设备
套
1
离子交换树脂，1t/h
7
自动卷帘机
套

10
/
8
锅炉旋风除尘设备
套

1

/
5、原辅材料消耗
产品方案见表2-4。
表2-4  产品方案一览表
名称

产量
备注
青椒
62.4t/a
本项目蔬菜大棚每年种植3茬，12~2月为叶菜类，亩产2000kg左右，3月~7月茄果类，亩产3000kg左右，8~11月种植根茎类或甘蓝类，亩产3000kg左右，合计每年亩产量为8000kg，大棚有效种植面积7.8亩，则项目年产量为62.4t/a。
辣椒
西红柿
番茄
黄瓜
长茄
白菜
油菜

其他蔬菜
项目原辅材料消耗见下表2-5。
表2-5  原辅材料消耗一览表
序号

名称

用量（t/a）
备注

1

有机肥料
5
外购
2

其他肥料
3
包括微生物肥、化肥等，外购
3
种子
0.15
外购

4
塑料地膜
0.15

外购

5
生物质燃料
984.96
外购

6 
保温棉被
10（套）
用于大棚冬季覆盖保温
表2-6  生物质燃料的主要技术参数

全水分

灰分

全硫

干基高位发热量

收到基低位发热量

≤7.22%

3.65%

0.04%

4583
kcal/kg

4138
kcal/kg

生物质用量核算：根据锅炉设计资料可知，本项目锅炉生物质燃料消耗量约为0.54t/h，锅炉每天运行12h，供热期为每年11月1日至次年3月31日，共计152天，则本项目锅炉消耗成型生物质燃料量为，0.54×12×152=984.96t/a。
6、公用工程
（1）供电

供电电源引自伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村，可以满足本项目的用电要求。

（2）供热

蔬菜大棚冬季采用生物质锅炉供热，办公室采用空调供热。
（3）给排水

给水：
①蔬菜灌溉用水
项目蔬菜灌溉用水水源为布连海子村王家梁社水塘地表水。本项目采用滴灌方式，根据建设方提供的资料，用水量为10L/m2·d，项目设10栋蔬菜大棚，每栋520m2，则项目灌溉用水量为18980m3/a（52m3/d）。
布连海子村王家梁社水塘为1995年由村集体修筑的水塘，位于本项目西南约550m，功能为用于村集体农田灌溉，面积约3万m2，最大蓄水量为3.5万m3，通过管道泵送至本项目区，已征得乌兰木伦镇政府同意（见附件），综上本项目采用布连海子村王家梁社水塘作为生产用水水源可行。
②供热用水
项目设1台2.1MW生物质热水锅炉为蔬菜大棚供热，水源为布连海子村王家梁社水塘地表水，采用离子交换树脂处理后，能够满足本项目供热系统水质要求。根据建设方提供的资料，锅炉及供热管网中水量为10t，平均日用水量为供热系统水量的24%，项目供热期为152d（11月至次年3月），则供热用水量为364.8m3/a（2.4m3/d）。
③生活用水
项目员工均为布连海子村村民，食宿均在自己家解决，故本项目不设食堂和宿舍，生活用水主要为职工日常饮用水，水源采用外购桶装水，项目劳动定员12人，工作时间365天，根据《内蒙古行业用水定额》（DB15/T385-2020）及本项目实际情况，以每人每天40L计，则生活用水量为175.2m3/a（0.48m3/d）。
排水：
①锅炉排污水+软化处理废水

项目供热系统采用1套1t/h软水处理设备制备软化水，为了控制锅水品质，必须进行锅炉排污，以排出部分被盐质和水渣污染的锅水，因此会产生一定量的锅炉排污水。项目制软水设备需定期添加清水至制盐液罐中配制盐液，并用清水及盐液先后对已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生，会产生一定量的软化处理废水。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料(锅炉排污水+软化处理废水)，本项目生物质燃料用量为984.96t/a，则锅炉排污水、软化处理废水产生量为350.65t/a（2.31t/d）。锅炉排污水、软化处理废水用于项目区场地和道路洒水抑尘，不外排。
②生活污水
本项目运营期生活污水产生量按照用水量的80%计，即140.16m3/a（0.384m3/d），经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不外排。
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图2-1  项目给排水图（单位m3/a）
7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员为12人，全年工作365天，每天8小时工作制。
8、项目占地情况
本项目占地类型为耕地，由于近几年未耕作，现状已类似于天然牧草地，项目不涉及临时占地。具体见下表。

表2-7   项目占地情况一览表
用地项目
占地类型
占地面积
蔬菜种植
耕地
22210m2（33.313亩）
9、项目土石方平衡
本工程土石方开挖总量5100m3，土石方回填总量5100m3，经土石方平衡后，无弃渣产生。因此，本项目不设取土场、弃土场。土石方量分析如下：
表2-8  土石方平衡表   单位：m3
工程名称

开挖方量
回填方量
借方量
弃方量
备注
蔬菜大棚
3000
500
0
0
多余土方用于场地平整
棚边排水沟

1800
0
0
0
多余土方用于场地平整
场地平整

300
4600
0
0
开挖土方用于场地平整
合计
5100
5100
0
0
/


	总平面及现场布置
	项目区出入口位于蔬菜种植基地东南侧，根据现场日照及乌兰木伦镇的经纬度与采光角的范围布置大棚，各大棚南北间距满足光照要求；锅炉房、库房、办公室位于项目区西北侧，项目区总体布局较为合理。总平面布置见附图二。

	施工方案
	1、施工组织
（1）主要建筑材料及来源
施工所需砂石料、土石料全部在当地购买，土方尽量利用厂内开挖的土方，不单独设置取土场、砂石料场。
（2）施工营地、施工便道
项目施工营地为租赁周围民房，施工过程中利用现有道路作为施工便道。
（3）施工现场设置情况
砂石料场：项目使用的商品混凝土、砂石料及其他建筑材料全部在当地购买，不设砂石料场和混凝土搅拌站，临时材料堆场全部置于厂区占地范围内。
项目不设取弃土场。
临时堆土场：施工便道利用现有道路，施工剥离的表土就近堆放于场区内，并设置临时拦挡，避免堆土流失；施工结束后，表土直接用于绿化及大棚种植用土。
2、施工期工艺流程及污染情况
基础工程、主体工程、设备安装等工序会产生一定的噪声、扬尘、固体废物、污水等，其排放量随工序和施工强度不同而变化。该项目施工期工艺流程如下图所示。


图例：G废气、N噪声、S固废、W废水
图2-2  施工流程及主要污染情况图

（1）施工期间的废气主要为施工扬尘、焊接废气。

（2）施工期废水主要为施工废水、生活污水。

（3）施工期噪声主要为机械作业噪声。
（4）施工期固废主要为废弃土方、建筑垃圾、施工人员产生的生活垃圾。
3、运营期工艺流程及污染情况
本项目为农业设施项目，主要建设蔬菜大棚，运营期工艺流程简单，主要包括土地整理、施肥、种植管理等。种植品种分为青椒、辣椒、长茄、西红柿、黄瓜、白菜、番茄、油菜等。每年种植3茬，12~2月为叶菜类，3月~7月茄果类，8~11月种植根茎类或甘蓝类。

项目产污环节较少，具体如下。

（1）运营期废气主要为锅炉烟气、施用有机肥产生的臭气。

（2）运营期废水主要为锅炉排污水、软化处理废水、生活污水。

（3）运营期噪声主要为设备工作时产生的噪声。
（4）运营期固废主要为除尘灰、炉渣、废离子交换树脂、废包装材料、废地膜、废弃蔬菜及生活垃圾。

              图例：G废气、W废水、N噪声、S固废
图2-3  运营期工艺流程及主要污染情况图

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、生态功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目评价区处于鄂尔多斯高原。该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。

该区域主要生态问题是人类对草地资源的过度利用，矿产资源的开发导致草地生态系统的严重退化，草地生物量和生产力下降、土地沙化程度加重，并对当地乃至周边地区居民生产生活带来危害。

生态保护主要措施：建立以“带、片、网”相结合为主的防风固沙体系；建立能有效保护耕地的农田防护体系；加强对流动沙丘的固定；改变粗放的生产经营方式，停止一切过度消耗地表水、超采地下水等导致生态功能继续恶化的人为破坏活动；加强矿产资源开发的生态恢复力度。
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图3-1    鄂尔多斯市生态功能区划图

项目在鄂尔多斯市生态功能区划中属于鄂尔多斯高原典型草原沙漠化防治生态功能区，自然植被为暖温带典型草原。评价区只有小型的哺乳动物、爬行类动物和鸟类出没，尤以啮齿类、爬行类为优势。另外，还有种类和数量众多的昆虫。评价区家畜、家禽等动物主要有山羊、绵羊、牛、猪、马、驴、骡、骆驼、兔、鸡、鸭、鹅等。这些野生动物均为广布种，广布于项目区的沙地、灌木丛、低湿地、草地等，无重点保护物种。

野生植物主要有禾本科：本氏针茅、沙生针茅、披碱草、羊草、芨芨草、虎尾草、狗尾草等。豆科：小叶锦鸡儿、柠条锦鸡儿、紫苜蓿等。菊科：油蒿、冷蒿、大籽蒿、黄花蒿、苍耳、蒲公英等。藜科：猪毛菜、刺藜、沙蓬、碱蓬等。十字花科：沙芥、独行菜等。以及部分松、杨、柏等乔木分布生长。
2、生态环境现状
详见乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目生态环境影响专项评价。
3、空气环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中的要求，引用与建设项目距离近的有效数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的2024年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中“全区城市环境空气质量”结论：“2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。
4、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中的要求，参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查，对照《建设项目环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A，农产品基地项目属于Ⅳ类项目，不开展地下水现状调查与评价。
5、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中的要求，固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定开展补充监测，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，不开展声环境质量现状调查。

6、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中的要求，参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查，对照《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目属于Ⅳ类项目，不开展土壤现状调查与评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	生态保护目标

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟。经现场踏勘和调查，项目区不涉及自然保护区、风景旅游区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹等特殊环境敏感区。本项目占地类型为耕地，由于近几年未耕作，现状已类似于天然牧草地。本项目四周均为天然牧草地。

2、声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3、大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。
4、地下水环境保护目标
项目占地范围外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等环境保护目标。

5、土壤环境保护目标
项目占地范围外500米范围内无基本农田等保护目标。


	评价
标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。
（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
2、污染物排放标准
（1）施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值。运营期锅炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放标准，标准值见下表。

表3-1  大气污染物排放限值  单位：mg/m3
污染物项目

浓度限值(燃煤锅炉)
污染物排放监控位置

颗粒物

50
烟囱或烟道

二氧化硫

300

氮氧化物
300
汞及其化合物
0.05
林格曼黑度(级)
≤1

烟囱排放口

（2）施工废水经沉淀池处理后回用厂区洒水抑尘，不外排；施工期租赁周围民房作为施工营地，生活污水依托民房现有污水处理设施。运营期锅炉排污水、软化处理废水用于项目区场地和道路洒水抑尘；生活污水经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准及乌兰木伦镇污水处理厂进水水质标准。具体标准值见下表。
表3-2  本项目废水排放限值（单位：mg/L）
污染物
《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准
乌兰木伦镇污水处理厂进水水质标准
本项目废水执行标准
COD
500
350
350
BOD5
300
250
250
SS
400
280
280
氨氮
/
20
20
pH
6-9
/
6-9
（3）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

	其他
	（1）废水污染物

锅炉排污水、软化处理废水用于项目区场地和道路洒水抑尘；生活污水经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理。项目无废水外排，废水污染物总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a。
（2）废气污染物

本项目废气污染物总量控制指标为SO2、NOX，根据项目污染物预测排放量核算总量控制指标，即，SO2：0.670t/a，NOx：0.703t/a。
综上，项目建成后，建议污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0.670t/a，NOx：0.703t/a。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析
（1）项目永久占地将使土地利用格局发生改变，由耕地转变为设施农业用地，占地范围外的用地基本不受项目影响，可继续保持其土地利用功能。项目选址距鄂尔多斯市伊金霍洛旗城市规划区均较远，与城镇土地利用规划无干扰。从整个评价区来看，项目占地对土地利用格局的影响并不显著。
（2）施工占地对地表植被产生一定的破坏，并且影响了所占土地上生物多样性及生物种类，通过对建筑物周边加强绿化措施，其环境影响是可以接受的。

（3）项目征地全部为耕地，项目建设会对原有地形、地貌及地表径流产生一定影响，通过采取有效的水土保持措施，不会造成明显的水土流失。

（4）项目严格划定施工作业范围，使用显著标志（如彩旗或彩色条带）加以界定，严格控制工程施工过程中的人工干扰范围。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对重点地段的生态环境造成重大的污染，基础开挖时，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放。提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边施工边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场。
2、大气环境影响分析

施工期间的废气主要来自施工扬尘、焊接废气。

①施工扬尘

施工作业时，施工扬尘呈无组织排放，产生量随着施工强度及方式而定。少量土方和固体废物的堆积、搬运，水泥沙石等材料的装卸、运输等过程，均会导致部分尘埃散逸到周围环境空气中，增加环境空气中的颗粒物浓度，尤其风速较大时，施工扬尘会对施工现场环境空气造成影响。
②焊接废气

在施工阶段钢材的焊接会造成焊接废气排放，由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放量小的特点，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。

3、水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水、生活污水。

施工废水包括泥浆废水等，这部分废水主要为泥沙悬浮物，无特征污染因子。施工时产生的泥浆废水应设置临时沉淀池沉淀后回用，不外排。本项目施工期租赁周围民房作为施工营地，生活污水依托民房现有污水处理设施。
4、固废影响分析

施工期土方用于地基回填、厂区平整和温室大棚种植土，无弃土外运，表土集中堆放，采用密目网苫盖等临时防护措施。施工过程中产生的建筑垃圾如处理不当，会占用场地、产生扬尘、破坏地表植被、影响人们视觉，建筑垃圾尽量回用于项目建设，不能回用的定期运至指定建筑垃圾填埋场处理。施工人员产生的生活垃圾若不及时清运，随意堆放会滋生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边卫生环境，集中收集至垃圾桶，定期交由环卫部门处理。综上所述，在采取以上措施后，施工期固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

5、声环境影响分析

施工期噪声源主要来自施工作业机械，如挖掘机、推土机、电焊机等，由于施工机械设备具有发声不连续、位置变化性较强等特点，以施工设备噪声预测点位，预测施工设备对施工场界噪声的贡献值。施工场所使用的机械应尽可能满足一定的控制距离，满足施工场界等效声级限值的要求。各施工阶段的设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源。
该预测点的等效连续A声级可按下式计算：
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噪声衰减模式如下：
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式中：LA--距声源为rA处的声级，dB(A)；

LO--距声源为O处的声级，dB(A)。

根据该模式，对施工期各主要产噪机械设备在不同距离的噪声贡献值进行计算，结果见下表。
表4-1  施工期主要产噪设备噪声影响程度及范围

设备名称
等效连续A声级[dB(A)]，距声源距离

1m

10m

50m

100m

150m

200m

装载机

90

70

56.02

50

46.48

43.98

切割机
95

75

61.02

55

51.48

48.98

柴油发电机

100

80

66.02

60

56.48

53.98

混凝土振捣棒
100

80

66.02

60

56.48

53.98

吊管机

90

70

56.02

50

46.48

43.98

挖掘机

90

70

56.02

50

46.48

43.98

推土机

90

70

56.02

50

46.48

43.98

电焊机

70

50

36.02

30

26.48

23.98

由上表可知，昼间单台施工机械的辐射噪声在距施工场地50m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（70dB(A)），夜间200m外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求（55dB(A)）。但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离要超过昼间50m、夜间200m的范围。
本项目周围50m范围内无居民住户，且项目施工期较短，噪声影响是暂时的，随着施工期的结束而消失。项目对周围声环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、生态影响分析

本项目为生态农业项目，主要建设内容为蔬菜大棚，项目建成后不会使周边原有的草原生态系统群落结构发生较大的变化，此外部分人工干预后土地将形成新的人工生态系统，人工生态系统的建设将取代原有的生态系统，生态系统趋于单一，虽然减少了植物种类及数量，但建成后的蔬菜大棚种植农作物会提高土壤肥力，可在一定程度上减小对生态的影响。项目建成后，会在一定程度上造成自然景观在空间上的不连续，影响自然景观的连通性。但是由于项目占地较小，区域景观的敏感性较低，阈值较高，对其影响较小。
二、大气环境影响分析

1、锅炉烟气
（1）正常工况
项目设置1台2.1MW生物质锅炉，用于蔬菜大棚供热，由“建设内容”章节可知，本项目年消耗生物质984.96t/a。本项目锅炉每年运行152d，每天运行12h。

本项目锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘处理后，通过15m高排气筒排放；低氮燃烧脱硝效率为30%，旋风除尘效率为60%。
①废气量

燃烧废气量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算：

燃烧废气量=6240Nm3/t×984.96t/a=6146150Nm3/a，锅炉年运行1824h，则小时风量约3370m3/h。
②颗粒物

本项目燃料燃烧烟尘参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算，
G颗粒物=0.5×984.96×10-3=0.492t/a

单筒旋风除尘器除尘效率为60%，年运行时间为1824h，经计算，锅炉烟气颗粒物产生浓度为80.13mg/m3，排放浓度为32.05mg/m3，排放速率为0.108kg/h，排放量0.197t/a，颗粒物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃煤锅炉排放限值。
③二氧化硫

本项目生物质燃料硫分为0.04%，燃料燃烧二氧化硫参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算，
G(SO2)=17×0.04×984.96×10-3=0.670t/a
本项目锅炉烟气无脱硫设施，则SO2排放浓度为108.97mg/m3，排放速率为0.367kg/h，排放量0.670t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃煤锅炉排放限值。

④氮氧化物

本项目锅炉烟气中氮氧化物排放量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业锅炉”产污系数进行计算：

G（NOX）=1.02×984.96×10-3=1.005t/a

项目低氮燃烧装置脱硝效率为30%，经计算，项目NOX排放浓度为114.42mg/m3，排放速率为0.386kg/h，年排放量0.703t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建燃煤锅炉排放限值。
表4-2  大气污染物有组织排放量核算表
排放口编号
产污

环节

污染物
产生浓度

（mg/m3）

产生量

（t/a）

主要污染治理措施
处理效率
排放浓度

（mg/m3）

排放量

（t/a）

DA001
锅炉烟气

颗粒物
80.13
0.492
旋风除尘
60%
32.05
0.197
SO2
108.97
0.670
/
/
108.97
0.670
NOX
163.46
1.005
低氮燃烧
30%
114.42
0.703
表4-3  项目废气排放量汇总表     单位：t/a
序号

污染物

有组织排放量
无组织排放量

合计

1

颗粒物
0.197
/
0.197
2
SO2
0.670
/
0.670
3
NOX
0.703
/
0.703
表4-4  项目废气排放口基本情况表

污染源名称

排气筒底部中心坐标（°）
排气筒底部海拔高度（m）
排气筒参数

经度
纬度
高度

（m）
内径

（m）
温度

（℃）
锅炉排气筒DA001

110.130337

39.325208

1173
15
0.3
75
（2）非正常工况

本项目非正常工况主要考虑锅炉处理系统失效时的工况，非正常工况下废气排放情况见表4-5。
表4-5　非正常工况废气排放情况

序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放速率(kg/h)
非正常排放浓度(mg/m3)
单次持续时间/h

年发生频次/次

1

锅炉烟气
废气处理设施失效

颗粒物

0.270
80.13
≤0.5
≤1
SO2
0.367
108.97
≤0.5
≤1
NOX
0.551
163.46
≤0.5
≤1
由上表可知，非正常情况下，各污染物的排放量会有一定程度的增加。建设单位应加强废气处理系统维护和检修，保持最佳运行状态，避免非正常排放发生；在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①安排专人负责废气处理设施的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；

③定期维护、检修废气净化装置，保持废气处理装置的净化能力和净化容量；

④专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现故障。

（3）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)中废气排放口的监测指标，本项目废气例行监测要求汇总如下表所示。

表4-6  废气监测要求一览表
监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

有组织

DA001排气筒

颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度（林格曼黑度）
1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值

2、有机肥臭气
本项目为蔬菜种植基地项目，运营期在市场上购买成品有机肥产品，成品有机肥在生产过程中已完成微生物降解分解，发酵完成后的有机肥经过充分腐熟，分解过程中产生的甲烷、硫化氢和氨气等气体转化为植物可以直接吸收的有机质，臭味会显著减少，此外，蔬菜大棚内设轴流风机通风，运营期有机肥的使用不会对大气环境产生明显影响。
三、水环境影响分析

项目蔬菜大棚滴灌进行精准控制使用，无废水产生。项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(生态环境部公告2021第24号)中“锅炉产排污量核算系数手册，4430工业锅炉(热力生产和供应行业)产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃生物质燃料锅炉(锅外水处理)工业废水量产污系数为0.356吨/吨-原料(锅炉排污水+软化处理废水)，本项目生物质燃料用量为984.96t/a，计算可得，0.356×984.96=350.65t/a，则项目锅炉排污水、软化处理废水产生量为350.65t/a。锅炉排污水、软化处理废水属于清净下水，污染物主要为COD、SS，用于项目区场地和道路洒水抑尘，不外排。
本项目运营期生活污水产生量按照用水量的80%计，即140.16m3/a（0.384m3/d），经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不外排。

综上所述，本项目对当地水环境影响较小。
四、噪声环境影响分析

本项目为生态农业项目，主要建设内容为蔬菜大棚，无大型设备，项目噪声源主要来自风机、泵类等设备噪声，其声源处声级约为60-80dB（A）。各种噪声源均布置在室内，且设备均间断性工作，并非连续性工作，且大棚周边地处开阔，无声环境敏感点。
本项目地处开阔，周边为空地，50米范围内无声环境保护目标，且农业设施项目无较大噪声源，选取合适的设备在室内布置，设备负荷低、功率小，采取以上防治措施后运营期噪声可以得到有效控制，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对周围环境影响较小。

表4-7  厂界噪声监测计划表
污染源名称

监测点位

监测因子

监测频率

标准

厂界噪声

厂界四周
Leq(A)

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类
五、固废影响分析

本项目固体废物主要为生物质锅炉燃料燃烧产生的炉渣，烟气除尘设施收集的除尘灰，软水制备过程中产生的废离子交换树脂，生产过程中产生的废包装材料、废地膜、废弃蔬菜，员工产生的生活垃圾。

（1）除尘灰

生物质燃料燃烧过程中将会有烟尘产生，烟尘经旋风除尘器处理后，大部分烟尘被除尘器收集，根据除尘器的除尘效率计算可得除尘灰产生量为0.295t/a，除尘灰为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的除尘灰经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。

（2）炉渣

生物质锅炉燃烧产生的灰渣，一部分随烟气进入废气处理系统，一部分落入锅炉底部成为炉渣。本项目生物质燃料灰分含量3.65%，生物质燃料用量为984.96t/a，则灰渣产生量为35.95t/a，由废气计算章节可知，进入废气处理系统的灰分为0.492t/a，则炉渣产生量为35.458t/a。

生物质锅炉炉渣一般为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的生物质锅炉炉渣经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。

（3）废离子交换树脂

锅炉所需的软水在制备过程中，所使用的树脂交换位置均被水中的钙和镁占据后，会产生饱和离子交换树脂，属一般固废。本项目饱和离子交换树脂预计2年更换1次，产生量约0.25t/次，该部分饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存。
（4）废包装材料

本项目原辅材料中涉及有生物质燃料、种子等包装材料，其产生量约为2.0t/a，经收集后外售至废品回收站。

（5）废地膜
本项目蔬菜种植过程中会产生废地膜，产生量约为0.2t/a，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
（6）废弃蔬菜
本项目蔬菜种植过程中会产生不合格的废弃蔬菜，产生量约为5.0t/a，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
（7）生活垃圾

项目拟配备职工12人，每人每天综合产生垃圾按0.5kg/人/d计，日产生活垃圾6kg，项目区职工每年产生垃圾2.19t/a，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。

综上所述，本项目产生的固体废物均得到妥善处理，对周围环境影响较小。
六、土壤影响分析

有机肥中含有的养分比较全面，不仅含有植物生长必需的营养元素外，还含有多种中微量元素，这些营养元素贮存在有机质中缓慢释放以满足作物生长需求。有机肥的施用增加了土壤氮、磷等含量，显著提高了土壤有机质含量，同时增加了团粒结构、土壤总孔隙度，提高了土壤的保水保肥能力。

本项目使用的有机肥均为市场上充分腐熟的成品有机肥，不会携带病菌和虫卵，不会引发病虫害。在施肥前对土壤进行检测，分析土壤的养分含量、酸碱度、有机质等指标，以此为依据确定合理的有机肥种类和数量，根据不同作物在不同生长阶段对养分的需求不同，选择合适的施肥时间，精准施肥。制定严格的有机肥施用管理规范，使用“穴施”或“条施”的方法，将肥料集中施于作物根系附近，可以提高肥料利用率，不会造成局部肥料过量的现象，不会对土壤环境造成影响。

	选址选线环境合理性分析
	本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟，选址已征得乌兰木伦镇人民政府同意（见附件），本项目占地为鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村集体经济组织所有。项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域。

根据《伊金霍洛旗自然资源局关于乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目用地的情况说明》，项目用地范围不涉及永久基本农田，不在生态保护红线范围内，位于城镇开发边界外（见附件）。
根据《伊金霍洛旗文物局关于乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目选址范围内文物审查意见的函》（伊文物函〔2025〕654号），项目用地范围未涉及登记在册的不可移动文物（见附件）。
根据《伊金霍洛旗规模化设施农业建设项目备案表》可知，本项目占地性质为耕地，但已多年慌种，目前实际情况为荒草地，不涉及林地、草地及自然保护地、风景名胜区等（见附件）。
本项目为农业设施项目，项目建成后不会产生大量污染物，对周边环境影响较小，项目周边无环境保护目标，综上所述，本项目选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
（1）减少工程占地的措施
认真执行相关环保法律法规规定，做好项目规划和土地占用指标的设计工作。严格控制施工占地范围，严禁随意扩大，临时工程的占地控制在永久征地范围内，用地优先考虑永临结合，尽量少占地。
（2）植被保护措施
施工结束后，应及时修复损毁的草地，尽量对破坏的植被进行恢复。项目不涉及临时用地，全部施工作业均在占地范围内进行。项目用地类型为耕地，但由于近几年未耕作，现状已演变为以本氏针茅+狗尾草为主的草地。故本项目占地范围内除蔬菜大棚、附属用房、道路等设施外的其他区域，均采用本氏针茅、狗尾草进行绿化，绿化面积约1500m2。具体如下。
表5-1  项目绿化措施一览表
范围
植被种类
面积
进度要求
项目区除蔬菜大棚、附属用房、道路等设施外的其他区域
本氏针茅、狗尾草
1500m2
施工结束后1年内
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图5-1  项目典型生态保护措施图
（3）表土保护措施

项目建设占压草地，在挖方和填方前需清除原地面腐殖层，集中堆放，并采取临时挡护，作为场内绿化的覆土源，清理表土，随剥随覆。项目混凝土全部采用商品砼，不设置搅拌站。施工完毕后对部分施工生产区的建筑物进行清除，并返还表土，后期表土返还注意保证场地恢复平整，防止局部造成严重的水土流失。使用完毕后，撒播生长迅速的土著草种，在短时间增加地表覆盖。
（4）水土保持措施

利用推土机对需要剥离表土的区域进行剥离，剥离后集中堆放并进行临时苫盖防护，施工结束后利用机械将剥离的表土回填摊平至绿化区域。做好地基处理，施工前按相关规范要求清刷地基坡面，填补坑凹并拍实使坡面平整；排水沟先根据尺寸进行预设，避免地表水径流的冲刷。
2、大气环境影响防治措施

施工过程中设立围挡，定时洒水抑尘、运输车辆进行遮盖，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值要求。

建设单位在施工期内应严格执行以下大气污染防治措施：

（1）遇到干燥、易起尘的土方作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短操作时间，大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网；
（2）施工过程中使用水泥、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，设置围挡或用防尘布苫盖等措施；
（3）施工过程中产生的弃料及时清运，若在工地内堆置的，则应采取覆盖苫布、防尘网，定期洒水降尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移；
（4）运输车辆采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，不得超载，车辆应按照设计的路线和时间进行运输；
（5）车行道路应保持清洁，辅以洒水抑尘，降低运输扬尘；
（6）使用商品混凝土和预拌砂浆，不得现场搅拌，尽量使用成品或半成品材料。
本项目在严格执行关于控制施工扬尘的环境保护管理办法和本环评提出的施工期大气污染防治措施要求下，可有效地降低其环境影响。

3、水环境影响防治措施

施工期废水主要为施工废水、生活污水。

施工作业工序产生的废水水量较小，主要污染物为泥沙悬浮物，施工场地设简易临时沉淀池，经沉淀池沉淀后回用厂区洒水抑尘。本项目施工期租赁周围民房作为施工营地，生活污水依托民房现有污水处理设施。综上，施工期对环境影响较小。

4、噪声环境影响防治措施

噪声主要来源于施工机械或工具的噪声及材料运输时产生的交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

为了尽量减少施工期间噪声对周边环境的影响，采取以下措施：

（1）工程施工时，合理安排施工时间；
（2）尽量采用低噪声设备；
（3）运输车辆限速行驶、禁止鸣笛；
（4）施工中严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）施工，防止机械噪声超标，特别是应避免大量机械设备同时作业； 
（5）泵类设备通过加衬弹性垫料以减振降噪，电机类设备建议安装消声装置；
（6）对无法采取降噪措施的各作业场所，操作工人设置个人卫生防护措施，工作时佩戴耳塞、耳罩和其他防护用品。
通过严格采取以上措施以后，施工期噪声对周围环境影响较小，噪声影响随着施工结束而消失。
5、固废影响防治措施

项目施工期固体废物包括土方、建筑垃圾、生活垃圾。
本项目土方开挖产生的弃土一部分用于温室大棚种植用土，剩余部分用于地基回填、厂区平整，无弃土外运。松散的表层土、弃土应用苫布遮盖避免水土流失，及时利用弃土。
建筑垃圾主要有废建材、包装袋等，对项目施工期产生的建筑垃圾应采取有计划地堆放，并架设简易雨棚。可以利用到项目建设中的回收利用，不能回收利用的运至指定建筑垃圾填埋场处理，不得随意乱放。
在施工现场，施工单位要设垃圾桶、生活垃圾收集点，统一收集后由环卫部门定期清运处置，保持施工场地的环境清洁。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

项目建成后可以通过对建筑物周边的绿化，弥补区域生物量的损失，重建人工生态系统，如种植乔木及与草本植物相结合，可减小因工程建设对生态环境的影响，生物量的损失在一定程度上得到较好的恢复。。
2、大气环境影响防治措施

（1）锅炉烟气
项目设置1台2.1MW生物质锅炉，用于蔬菜大棚供热，燃料采用成型的生物质燃料。锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘处理后，通过15m高排气筒排放，低氮燃烧脱硝效率为30%，单筒旋风除尘效率为60%。
由“生态环境影响分析”章节可知，经处理后的锅炉烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别为32.05mg/m3、108.97mg/m3、114.42mg/m3，均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉大气污染物排放标准。故本项目锅炉烟气治理措施可行。
（2）有机肥臭气

运营期在市场上购买成品有机肥产品，成品有机肥几乎无异味，按照种植计划合理采购，不大量存放，及时施用，智能温室内设轴流风机通风，采取以上措施后，不会产生大量有机肥臭气。
3、水环境影响防治措施

项目废水主要为锅炉排污水、软化处理废水及生活污水。项目蔬菜大棚滴灌进行精准控制使用，无废水产生。

锅炉排污水、软化处理废水属于清净下水，污染物主要为COD、SS，用于项目区场地和道路洒水抑尘，不外排。
本项目运营期生活污水产生量按照用水量的80%计，经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不外排。
4、噪声环境影响防治措施

项目噪声主要来自各类风机、水泵等设备噪声。经与同类设备对比，其声源处声级约为60-80dB（A）。

在运营期采取以下噪声治理措施：
（1）对声源进行控制，是降低噪声最有效的方法，选用低噪声设备，各泵类、风机设隔声措施、基础减振；
（2）产噪设备室内布置，做到合理布局，充分利用建筑物的隔声作用；
（3）控制车辆行驶速度，禁止鸣笛。

综上所述，采取以上降噪措施后，项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
5、固废影响防治措施

本项目固体废物主要为生物质锅炉燃料燃烧产生的炉渣、烟气除尘设施收集的除尘灰、软水制备过程中产生的废离子交换树脂、废包装材料、废地膜、废弃蔬菜，员工产生的生活垃圾。

（1）除尘灰

生物质燃料燃烧过程中将会有烟尘产生，烟尘经旋风除尘器处理后，大部分烟尘被除尘器收集，除尘灰为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的除尘灰经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。
（2）炉渣

生物质锅炉炉渣一般为生物质燃料中未燃尽部分与燃料在高温下气化的杂质，主要成分为农林废弃物灰烬，含有碳、钠、硅、钾、镁等元素，为一般工业固废，可用于制作有机肥，因此，本项目产生的生物质锅炉炉渣经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。

（3）废离子交换树脂

锅炉所需的软水在制备过程中，所使用的树脂交换位置均被水中的钙和镁占据后，会产生饱和离子交换树脂，属一般固废。本项目饱和离子交换树脂预计2年更换1次，产生量约0.25t/次，该部分饱和离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存。
（4）废包装材料

本项目原辅材料中涉及有生物质燃料、种子等包装材料，其产生量约为2.0t/a，经收集后外售至废品回收站。

（5）废地膜
本项目蔬菜种植过程中会产生废地膜，产生量约为0.2t/a，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
（6）废弃蔬菜
本项目蔬菜种植过程中会产生不合格的废弃蔬菜，产生量约为5.0t/a，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
（7）生活垃圾

项目职工产生的生活垃圾，通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。

6.土壤环境保护措施
（1）锅炉房及库房采取一般防渗措施，采用15cm水泥混凝土进行硬化处理，保证等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
（2）项目要科学合理施用有机肥：一是要选择优质的有机肥；二是要严格控制施肥量；三是要配合生物肥施用，生物肥中的生物菌能加速有机肥中有机物的分解，使其更有利于作物吸收，同时能将有机肥中的一些有害物质分解转化，避免其对作物造成伤害。

（3）优化施肥结构，选择适宜施肥时期，实施测土配方施肥。采用测土配方平衡施肥技术，通过测试土壤，及时掌握土壤肥力状况，并根据不同作物的特性和需肥规律。

（4）本项目使用手工结合机械的方式进行翻耕，翻耕选择土壤温度较低时段，有利于残留物分解和病虫害的控制；翻耕前根据实际情况控制土壤湿度适中，过干或过湿的土壤会影响耕作效果；翻耕深度控制在10-20厘米之间。

（5）积极推进缓控释肥、水肥一体化等科学施肥方式，最好采用生物综合防治技术，以减少肥料对土壤及地下水的影响。



	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资为660万元，环保投资总计为16.5万元，占总投资的2.5%。项目环保投资一览表见表5-1。

表5-1  项目环保投资一览表
类型

污染源
环保措施

投资

（万元）

废气
施工期
施工扬尘
洒水抑尘、铺设防尘网，运输车辆密闭运输等措施
2
运营期
有机肥臭气
购买成品有机肥产品，及时施用，蔬菜大棚内设轴流风机通风

0.5
锅炉烟气
锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘处理后，通过15m高排气筒排放。
3
废水
施工期
施工废水
沉淀池沉淀后回用厂区洒水抑尘

0.2
生活污水
施工期租赁周围民房作为施工营地，生活污水依托民房现有污水处理设施
/
运营期
锅炉排污水、软化处理废水
用于项目区场地和道路洒水抑尘，不外排。
0.2
生活污水
经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理，不外排。
0.1
噪声
施工期
机械噪声
选用低噪声机械，合理安排施工时间，安装消声装置
1.0
运营期
设备噪声

选用低噪声设备，合理布局、基础减振、建筑物隔声
1.0
固废

施工期

土方
用于蔬菜大棚种植用土，剩余部分用于地基回填、厂区平整，无弃土外运

1.0
建筑垃圾

架设简易雨棚有计划堆放，可以利用的回收利用，不能回收利用的运至指定建筑垃圾填埋场

0.3
生活垃圾

收集后由环卫部门定期清运

0.2
运营期
除尘灰、炉渣
经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植
/
废离子交换树脂
由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存。
/
废包装材料
经收集后外售至废品回收站。
/
废地膜、废弃蔬菜、生活垃圾
通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
0.5
防渗
采用地埋式玻璃钢化粪池，防渗系数K≤1×10-7cm/s；锅炉房及库房采取一般防渗措施，采用15cm水泥混凝土进行硬化处理，保证等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数不大于1×10-7cm/s。
3.0
生态
施工过程中严格控制施工范围，控制水土流失；施工场地，挖方、填方保持平衡。项目占地范围内建筑物、构筑物周边采用本氏针茅+狗尾草等进行绿化（1500m2）。
3.5
合计

16.5
环保投资占工程总投资比例

2.5%



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	合理安排施工进度，土方作业避开雨季和大风天；土壤分层开挖，表土回用于种植用土；控制施工期活动范围..

；物料避免露天堆放；不得驱赶、惊吓、捕杀野生动物；妥善处理施工期各类污染物；施工结束后，及时清理现场，尽快恢复绿化，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。
	/
	本项目是生态农业项目，项目建成后对周围生态环境影响较小，加强对项目区工作人员的日常教育，合理处置三废，防止对生态环境及水土流失造成负面影响。 
	生态恢复，防止水土流失

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经沉淀池处理后回用厂区洒水抑尘。施工期租赁周围民房作为施工营地，生活污水依托民房现有污水处理设施。
	废水不外排
	锅炉排污水、软化处理废水用于项目区场地和道路洒水抑尘；生活污水经化粪池收集后，通过罐车拉运至乌兰木伦镇污水处理厂处理。
	废水不外排

	地下水及

土壤环境
	/
	/
	使用市场上充分腐熟的成品有机肥，根据不同作物、不同生长阶段对养分的需求不同，选择合适的施肥时间，精准施肥。使用“穴施”或“条施”的方法，将肥料集中施于作物根系附近，提高肥料利用率，不会造成局部肥料过量的现象。
	不对地下水、土壤环境造成影响

	声环境
	合理安排施工时间；采用低噪声设备；限制车速、禁止鸣笛；避免机械设备同时作业；泵类设备通过加衬弹性垫料以减振降噪。
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求
	选用低噪声设备，各泵类、风机设隔声措施、基础减振，产噪设备室内布置；合理布局，充分利用建筑物的隔声作用；控制车辆行驶速度，禁止鸣笛。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	土方作业辅以洒水抑尘，缩短操作时间，大风天气停止土方作业，同时覆盖防尘网；物料设置围挡或用防尘布苫盖；弃料及时清运；车辆密闭运输，不得超载；道路保持清洁，洒水抑尘；使用商品混凝土和预拌砂浆。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值
	锅炉烟气经低氮燃烧+旋风除尘处理后，通过15m高排气筒排放。

购买成品有机肥产品，合理采购，及时施用，蔬菜大棚内设轴流风机通风。
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉标准

	固体废物
	弃土一部分用于大棚种植用土，剩余部分用于地基回填、厂区平整，无弃土外运；建筑垃圾回收利用，不能回收利用的运至指定建筑垃圾填埋场；生活垃圾设垃圾桶收集后，交由环卫部门处理。
	不外排
	除尘灰、炉渣经收集后，作为有机肥，用于本项目蔬菜种植。废离子交换树脂由厂家来更换，更换后直接由厂家回收，不在项目区暂存。废包装材料，经收集后外售至废品回收站。废地膜、废弃蔬菜、生活垃圾通过垃圾桶收集后，定期交由环卫部门处理。
	固废处置率100%

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	厂界噪声，每季度监测一次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	
	
	
	锅炉烟气，每月监测1次
	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅炉限值

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	项目符合国家产业政策。项目的建设运营对项目所在地的水环境、声环境、大气环境、生态环境会产生一定的不利影响，但在落实本报告表中提出的各项环境保护措施，并加强项目建设和运营阶段的环境管理和监控的前提下，可以满足污染物达标排放、区域环境质量达标、减缓生态影响、环境风险可控的要求，使项目的环境影响处于可以接受的范围。

因此，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。


乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目
生态环境影响专项评价
建设单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村民委员会
评价单位：内蒙古聚力山水环境检测有限公司
编制时间：二〇二五年十月

1  总则
1.1 项目由来

为推进乡村振兴“二产拉动一产”的产业发展格局，助力乡村振兴产业项目，帮扶村集体经济发展，带动村民共同致富，内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村民委员会计划实施乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目。
1.2 编制依据

1.2.1 国家环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日施行）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）； 

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）。

1.2.2 国家相关法律

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（2）《中华人民共和国草原法》（2021年4月29日实施）；

（3）《中华人民共和国森林法》（2020年7月1日施行）；

（4）《中华人民共和国野生动物保护法》（2023年5月1日实施）；

（5）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日实施）；

（6）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

（11）《中华人民共和国文物保护法》（2017年11月4日修正）。

1.2.3 国家与行业政策、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

（2）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；
（3）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日施行）；

（4）《关于加强环境保护重点工作的意见》（2011年10月17日实施）。
1.2.4 地方法规、政策

（1）《内蒙古自治区生态环境保护条例》（2025年3月1日施行）；

（2）《鄂尔多斯市环境保护条例》（2021年9月29日实施）。
1.2.5 环境影响评价规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016，2017年1月1日实施）；

（2）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022，2022年7月1日实施）；

（3）《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》(试行)。

1.2.6 相关规划及技术文件

（1）《生态环境部“十四五”生态环境保护规划》（2021年）；

（2）《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》（2021年9月）；

（3）《鄂尔多斯市“十四五”生态环境保护规划》（2022年）；

（4）《鄂尔多斯市生态环境保护建设规划（2000—2030年）》；

（5）《内蒙古自治区主体功能区划》（2012年7月）；
（6）《全国主体功能区规划》（2010年12月21日）；

（7）《全国生态功能区划（修编版）》（2015年11月）；

（8）建设单位提供的其他相关技术资料。
1.3 评价目的、方法
1.3.1 评价目的
（1）通过对拟建项目所在地区生态环境现场调查和资料分析，对项目所在地区的生态环境现状作出评价。
（2）在生态环境现状分析和评价的基础上，预测该项目在施工期和治理期可能对生态环境产生的有利和不利影响，使工程项目的有利影响得到合理和充分地利用，使不利影响在采取积极措施后得到减缓或消除，尽可能地将本项目开发对区域生态环境的影响降至最低。
（3）为工程建设项目、设计部门以及环境管理决策部门提供生态环境方面的科学依据。
（4）使项目所在地区社会、经济、环境协调发展。
1.3.2 评价方法
在评价范围内按照生态环境调查内容的要求，采用资料收集、现场踏勘、类比分析相结合的方法。其中资料收集是本次评价的主要方法，主要从当地相关部门收集生态和资源方面资料，对收集的基础资料及信息进行识别判断，不能够全面反映评价区生态特征时，采用现场踏勘考察和类比分析的方法进行补充。
1.4 生态评价等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价等级原则：

涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

涉及自然公园时，评价等级为二级；

涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线，不涉及地表水专项评价，评价范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标，工程占地规模小于20km2，属于评价等级判定原则“g）评价等级为三级”。

1.5 评价范围
生态影响评价范围应包括项目建设的全部时空范围和可能的间接影响所及范围，充分说明项目建设区域所在地生态系统的整体特点和主要的生态环境敏感保护目标的情况。本项目为农业设施项目，占地土地类型属于“耕地”中“旱地”，目前此地块一直处于闲置状态，地表植被基本与周围天然牧草地一致，蔬菜大棚建成后，也只在大棚内进行种植活动，土地利用类型未发生变化，与之前此地块上进行的活动基本一致，未改变土地用途，未破坏生态完整性，农业设施项目间接影响范围较小，故本次生态环境影响专项评价的评价范围为项目占用区域外扩300m，评价区域的面积为51.15hm2。
1.6 生态环境保护目标

本项目所在区域属于水土流失重点治理区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》需开展生态专项评价工作，经实地调查和相关资料查阅，本项目评价范围内不存在《环境影响评价技术导则 生态影响》中规定的自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等敏感保护目标，且本项目占地范围内现为天然牧草地，项目评价区域内无保护植物，无各级保护动物的聚集地和繁殖地。项目主要生态保护目标，见表1.6-1。
表1.6-1    项目主要生态环境保护目标

	项目
	保护内容
	备注

	草地
	天然牧草地
	项目周边300m范围内的天然牧草地。

	林地
	人工林地
	项目周边300m范围内的人工林地，主要为小叶杨。


2 项目概况
2.1 项目地理位置

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村王家梁社南沟，中心坐标为东经110°7′49.215″，北纬39°19′30.751″。本项目占地为鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连海子村村集体经济组织土地。
2.2 项目主要组成和规模

主要建设内容包括10栋塑料薄膜蔬菜大棚及附属用房，主要种植品种分为青椒、长茄、西红柿、黄瓜、番茄、油菜、苦菊、螺丝椒等。本项目建成后，种植蔬菜产量预计62.4t/a。
2.3 项目占地情况

本项目占地面积22210m2（33.313亩），建设蔬菜大棚10栋及附属用房。

3 生态环境现状调查与评价
3.1 生态功能区划及基础资料获取
3.1.1 全国生态功能区划
根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目评价区处于鄂尔多斯高原防风固沙重要区。该区属内陆半干旱气候，发育了以沙生植被为主的草原植被类型，土地沙漠化敏感性程度极高，是我国防风固沙重要区域。

该区域主要生态问题是人类对草地资源的过度利用，矿产资源的开发导致草地生态系统的严重退化，草地生物量和生产力下降、土地沙化程度加重，并对当地乃至周边地区居民生产生活带来危害。

生态保护主要措施：建立以“带、片、网”相结合为主的防风固沙体系；建立能有效保护耕地的农田防护体系；加强对流动沙丘的固定；改变粗放的生产经营方式，停止一切过度消耗地表水、超采地下水等导致生态功能继续恶化的人为破坏活动；加强矿产资源开发的生态恢复力度。



图3.1-1    全国生态功能区划图
3.1.2 内蒙古自治区主体功能区规划

根据《内蒙古自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。
该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，行政区划隶属于乌兰木伦镇管辖，属于《内蒙古自治区主体功能区规划》中的国家级重点开发区域。周围无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等重要敏感目标。项目所在区域主体功能区划分总图见下图。
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图3.1-2  项目所在区域主体功能区划图
3.1.3 鄂尔多斯市生态功能区划

按照鄂尔多斯市生态功能分区，全市根据自然地貌单元的特征划分为11个生态功能区，即土默特平原灌溉农业生态功能区、毛乌素沙地植被防风固沙生态功能区、鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区、西鄂尔多斯草原化荒漠沙漠化控制生态功能区、西部鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区、库布齐沙地东段沙地植被防风固沙生态屏障功能区、准格尔黄土丘陵沟壑农田草原水土保持生态功能区、西鄂尔多斯四合木、半日花生物多样性保护生态功能区、库布齐西段沙漠植被防风固沙与生物多样性保护生态功能区、黄河沿岸农田生态功能区、河套平原灌溉生态功能区。项目所在区域为鄂尔多斯高原典型草原沙漠控制生态功能区。

本区存在的主要环境问题是水土流失，土地沙化、植被退化；在生态环境敏感性评价上属于水土流失、土地沙化极敏感区；主要生态服务功能为保持水土、防止侵蚀，减少入黄泥沙上为重要生态功能区。主要生态环境保护目标为保护基本农田生态功能，防止水土流失，保护现有草原植被。
项目所在区域生态功能区划图见下图。
[image: image7.emf]
图3.1-3   项目所在区域生态功能区划图

3.1.4 基础资料获取
（1）遥感数据源的选择与解译

①遥感信息源的选取

解译信息源主要为美国国家航天局NASA陆地探测卫星系统Landsat影像，采用美国陆地遥感卫星2025年8月Landsat-8影像数据，融合后15m分辨率的多光谱数据。该时段是植物生长旺盛阶段，植被和土地利用类型分异明显，也可以间接地反映土壤侵蚀的空间差异。评价所选用遥感影像的时间、分辨率和光谱数据生态环境信息丰富，保证了遥感解译结果的科学性和准确性，满足生态评价工作等级要求。卫星遥感数据参数，见下表。

表3.1-1    卫星遥感数据参数

	成像时间
	卫星
	传感器
	波段数
	地面分辨率（m）

	2025.8.13
	Landsat-8
	OLI
	11
	15


②卫星影像图的制作

采用ArcGis10.1、ENVI图像处理软件对数字图像进行几何精校正和波段合成等图像处理。

项目调查范围，见下图。
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首先，以地形图和卫星图像为基础，按控制点的选取原则，选择控制点对，进行几何精校正；其次，依据土地利用现状、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀类型与强度等生态环境要素的地物光谱特征选择波段合成方案；第三、加注坐标、矿田范围、评价区范围、地名、河流等重要地理要素。

③卫星影像解译技术要求

根据野外验证结果，建立土地利用现状、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀强度等生态环境要素的解译标志。采取野外调查与室内分析相结合、线面探查与重点取样相结合、目视和人机交互相结合的方法，对评价区的土地利用现状、植被类型、植被覆盖度、土壤侵蚀等生态环境要素分别进行解译，绘制生态环境相关图件。采用地理信息系统软件进行图件数字化，并分类统计面积。根据解译成果，结合现场调查和收集资料，分析评价区生态环境要素的空间分布特征。

评价区TM卫星影像解译处理流程见下图。
[image: image9]
图3.1-5    调查方法与技术路线框图
3.2 生态现状调查与评价
本项目生态环境现状调查采取查阅相关资料、收集生态监测数据及遥感调查相结合的调查方法。

3.2.1 生态系统类型调查与评价

项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，该评价区域生态功能区划为鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区，现存的主要生态问题为水土流失，土地沙化、植被退化，主要生态系统服务功能为保持水土、防止侵蚀，主要措施与发展方向为实施小流域治理工程，发展生态经济，退耕还林还草，全面禁牧，发展舍饲畜牧业。根据实地调查，评价区内生态系统类型，见下表。
表3.2-1    项目评价区域内生态系统类型一览表

	一级分类
	二级分类
	评价范围
	项目范围

	
	
	面积hm2
	占比
	面积hm2
	占比

	森林生态系统
	阔叶林
	12.87
	25.16%
	0.10
	4.50%

	灌丛生态系统
	阔叶灌丛
	19.25
	37.63%
	0.04
	1.80%

	草地生态系统
	草原
	16.36
	31.98%
	2.06
	92.79%

	城镇生态系统
	工矿交通
	0.47
	0.92%
	0.02
	0.90%

	湿地生态系统
	河流
	1.75
	3.42%
	0.00
	0.00%

	
	湖泊
	0.45
	0.88%
	0.00
	0.00%

	合计
	51.15
	100.00%
	2.22
	100.00%


评价范围内灌丛生态系统分布最大，占地面积为19.25hm2，占评价区总面积的37.63%；其次为草地生态系统，占地面积为16.36hm2，占评价区总面积的31.98%；再次为森林生态系统占地面积为12.87hm2，占评价区总面积的25.16%。项目占地范围内生态系统类型单一，为草地生态系统。
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图3.2-1    评价范围内生态系统类型图
3.2.2 土地利用现状调查与评价

土地利用现状是自然客观条件和人类社会经济活动综合作用的结果，它的形成与演变过程在受到地理自然因素制约的同时，更多地受到人类改造利用行为的影响。土地利用现状分析是对规划区域内土地资源的特点，土地利用结构与布局、利用程度、利用效果及存在问题做出的分析。

参照全国土地利用现状调查技术规程和全国土地利用现状分类系统，根据实地调查和遥感卫星影像，评价区具体的土地利用类型为：草地、林地、耕地、工矿仓储用地、住宅用地、交通用地等。

评价区内土地利用现状，见下表。

表3.2-2    项目评价范围内土地利用类型一览表
	一级分类
	二级分类
	评价范围
	项目范围

	
	
	面积hm2
	占比
	面积hm2
	占比

	林地
	乔木林地
	12.87
	25.16%
	0.10
	4.50%

	
	灌木林地
	19.25
	37.63%
	0.04
	1.80%

	草地
	天然牧草地
	16.36
	31.98%
	2.06
	92.79%

	交通运输用地
	农村道路
	0.47
	0.92%
	0.02
	0.90%

	水域及水利设施用地
	河流水面
	1.75
	3.42%
	0.00
	0.00%

	
	坑塘水面
	0.45
	0.88%
	0.00
	0.00%

	合计
	51.15
	100.00%
	2.22
	100.00%


评价范围内灌木林地占地面积最大为19.25hm2，占评价区总面积的37.63%；其次为草地，占地面积为16.36hm2，占评价区总面积的31.98%，全部为天然牧草地；再次为乔木林地，占地面积为12.87hm2，占评价区总面积的25.16%。项目占地范围内土地利用类型单一，主要为天然牧草地。
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图3.2-2    评价范围内土地利用类型图
3.2.3 植被现状调查与评价
3.2.3.1 区域植物与植被资源现状

1、区域植被情况

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗境内，在植物地理区系上，属欧亚草原植物区－黄土高原草原植物省－阴南黄土丘陵州，在植被地带上，属暖温型草原带中的典型草原亚带。内蒙古植物区系分区图见图3.2-3，内蒙古植被地带图见图3.2-4。
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图3.2-3  内蒙古植物区系分区图
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图3.2-4  内蒙古植被地带图
区域主要植被类型有：

（1）典型草原植被：为本区的地带性植被，分布于该区内的丘陵坡地上。本氏针茅草原是该区域的原始植被类型，由于该区域土质沙性大，加之自古以来开垦耕作，历经风蚀、水蚀，丘陵已残破不堪，残存的本氏针茅草原片段仅出现在田边、侵蚀沟坡和坡度较陡的坡顶和水土流失比较严重的石质山坡上。这些残存的片段以本氏针茅+糙隐子草+杂类草为主要群落类型。优势种有本氏针茅、糙隐子草、百里香、牛枝子、扁蓄豆、多叶棘豆等，其次还有阿尔泰狗娃花、冷蒿、沙蒿、羊草、细叶黄芪等。群落结构简单，景观单调，丛生禾草层片占主要优势。群落内植物多形成伏地状小群聚，以适应人畜的严重践踏和严重的水土侵蚀。该类型自然植被的草群高度15～46cm，植被覆盖度约40%。

在丘陵坡地生境中，还分布着发育不同阶段的撂荒地植被，它们所占据的区域多为地势较为平缓的坡梁地。由于表土的侵蚀和堆积作用，百里香小半灌木群落在局部也有发育。不同发育阶段的撂荒地植被稀疏低矮，草群高度5～10cm，盖度8%～18%。

（2）林植被：分布于该区域内的村庄周围、沟谷及两侧坡地上，主要为杨树、榆树、人工种植油松及柠条等。林地植被的盖度20%～36%。

（3）人工植被：人工植被主要为农田植被。

（4）农田植被：呈斑块状散布于矿区周边各处。该区具有悠久的垦殖耕种历史，由于气候干旱和人类粗放的生产经营方式，使得目前的农田生态系统显得十分脆弱。区域内60%以上为砂质黄土旱地和丘陵，由于降水量少，蒸发量大，农田土壤既缺少水分又缺少养分，完全依赖自然气候，农业产量低而不稳。
3.2.3.2 本项目评价范围内植被类型
据资料收集和现场踏勘，评价区域地处暖温型典型草原亚带，地带性植被类型为典型草原植被。天然植被代表性群系为本氏针茅群落、柠条锦鸡儿群落、油蒿群落、杨树群落、油松群落等，人工植被代表性群系为农业植被群落等。在这些野生植物中，可利用的植物物种较多，其中许多种类具有饲用、食用及水土保持等重要价值。尽管评价区野生植物资源丰富，但由于人类长期违反自然规律，一个多世纪对包括项目评价区在内的整个地区资源过多索取，致使山区内不少地区植被退化，大量野生动植物消失。

在卫片解析图片分析的基础上，通过现场针对性斑块详查，统计出评价区内各种植被的面积、种类和分布，评价区各植被面积及比例见下表。

表3.2-3    评价区内各植被分布面积及比例

	一级分类
	二级分类
	评价范围
	项目范围

	
	
	面积hm2
	占比
	面积hm2
	占比

	林地
	小叶杨群落
	12.87
	25.16%
	0.10
	4.50%

	
	油蒿群落
	19.25
	37.63%
	0.04
	1.80%

	草地
	本氏针茅+狗尾草群落
	16.36
	31.98%
	2.06
	92.79%

	非植被
	2.67
	5.22%
	0.02
	0.90%

	合计
	51.15
	100.00%
	2.22
	100.00%


评价范围内油蒿群落占比最大，占地面积为19.25hm2，占评价范围面积比例为37.63%；其次为本氏针茅+狗尾草群落，占地面积为16.36hm2，占评价范围面积比例为31.98%；再次为小叶杨群落，占地面积为12.87hm2，占评价范围面积比例为25.16%。
表3.2-4    项目所在地常见植物名录表
	序号
	科名
	属名
	种名
	拉丁名

	1
	杨柳科
	杨属
	杨树
	PopulusL.

	2
	松科
	松属
	松树
	PinusL.

	3
	菊科
	蒿属
	沙蒿群落
	Artemisia desertorum Spreng.

	4
	禾本科
	针茅属
	本氏针茅
	Stipa capillata Linn.

	5
	禾本科
	赖草属
	羊草
	Leymus chinensis (Trin. ex Bunge) Tzvelev

	6
	禾本科
	隐子草属
	糙隐子草
	Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng


项目占地范围内植被类型比较单一，主要为本氏针茅+狗尾草群落。
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图3.2-5    评价范围内植被类型图
3.2.4 动物现状调查与评价

本项目处于暖温带向温带过渡带，该区域内野生动物在中国动物地理区划中属于古北界蒙新区，由于人类活动的干扰和环境变迁，目前野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，哺乳类动物有獾、蒙古兔、刺猬等；两栖类动物有青蛙、蟾蜍等；爬行类动物有荒漠沙蜥、荒漠麻蜥等；鸟类是主要野生动物，主要有家燕、喜鹊、毛腿沙鸡、雉鸡、啄木鸟、石鸡、鹌鹑、麻雀、布谷鸟等，其中大多数野生动物为广布种。另外还有种类和数量众多的昆虫。评价范围内无珍稀濒危野生动物、无国家重点保护野生动物栖息与繁殖地分布，无国家重点保护野生动物物种。
表3.2-5  项目所在地常见动物名录表
	序号
	中文名
	学名
	分布生境类型

	一、两栖纲AMPHIIA

	（1）无尾目ANURA

	1
	中华蟾蜍
	Bufo gargarizans cantor
	水域、沼泽

	2
	花背蟾蜍
	B.raddei strauch
	水域、沼泽

	二、爬行纲REPTILIA

	（2）有鳞目 SQUAMATA

	3
	荒漠沙蜥
	Phrynocephalus przewalskii
	沙地、荒漠

	4
	荒漠麻蜥
	Eremias przewalskii
	沙地、荒漠

	三、鸟纲 AVES

	（3）雁行目ANSERIFORMES

	5
	赤麻鸭
	Tadorna ferraginea(Pllas)
	灌丛、水域

	（4）隼形目FALCONIFORMESW

	6
	白头鹞
	Circus aeruginosus
	灌丛、水域

	（5）鸡形目GALLIFORMES

	7
	石鸡
	Alectoris graeca(meisner)
	草地、灌丛

	8
	鹌鹑
	Coturnix coturnix (Linnaeus)
	草地、灌丛

	9
	雉鸡
	Phasianus colchicus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	（6）鸽形目COLUMIFORMES

	10
	毛腿沙鸡
	Syrrhaptes paradoxus(pallas)
	草地、灌丛

	11
	戴胜
	Upupa epops (Linnaeus)
	草地、沙地

	（7）佛法僧目CORACILFORMES

	12
	斑啄木鸟
	Dendrocopos martius(Linnaeus)
	草地、农田

	（8）雀形目PASSERIIFORMES

	13
	小沙百灵
	C.rufescens (Vieillot)
	草地、沙地

	14
	角百灵
	Eremophila alpestris
	沙地

	（9）雀形目PASSERIIFORMES

	15
	家燕
	Hirundo rustica Linnaeus
	草地、农田

	16
	灰沙燕
	Riparia riparia
	草地、农田

	17
	树麻雀
	P.mentanus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	18
	喜鹊
	Pica pica(Linnaeus)
	草地、灌丛

	19
	秃鼻乌鸦
	Cervus fruilegus(Linnaeus)
	草地、灌丛

	四、哺乳纲MAMMALTA

	（10）兔形目LAGOMORPHA

	20
	蒙古兔
	Lepus tolei pallas
	草地、沙地

	（11）猬形目Erinaceomorpha

	21
	刺猬
	Erinaceinae
	草地、沙地

	（12）啮齿目Rodentia

	22
	草原黄鼠
	Spermophilus dauricus
	草原、半荒漠


4 生态环境影响分析

4.1 施工期生态环境影响分析

（1）项目永久占地将使土地利用格局发生改变，由耕地转变为设施农业用地，占地范围外的用地基本不受项目影响，可继续保持其土地利用功能。项目选址距鄂尔多斯市伊金霍洛旗城市规划区均较远，与城镇土地利用规划无干扰。从整个评价区来看，项目占地对土地利用格局的影响并不显著。

（2）施工占地对地表植被产生一定的破坏，并且影响了所占土地上生物多样性及生物种类，通过对建筑物周边加强绿化措施，其环境影响是可以接受的。

（3）本项目施工期主要为蔬菜大棚以及其他基础设施的建设，在地表整型过程中，会造成地面裸露，较易形成水土流失，直接破坏、干扰表土和地表植被，打破了原有平衡状态，使土壤裸露，土壤结构变松，如不及时对植被进行恢复和重建，容易引起土壤沙漠化、加重水土流失。本项目为生态农业项目，建成后为温室大棚，建筑结构简单，主体框架为钢结构，不会造成大面积地表裸露，水土流失影响较小，施工期造成的影响会在施工期结束后快速恢复。
（4）项目严格划定施工作业范围，使用显著标志（如彩旗或彩色条带）加以界定，严格控制工程施工过程中的人工干扰范围。在保证施工顺利进行的前提下，尽量减少占地面积。妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对重点地段的生态环境造成重大的污染，基础开挖时，应执行分层开挖的操作制度，即表层土与底层土分开堆放。提高工程施工效率，缩短施工时间，同时采取边施工边分层覆土的措施，减少裸地的暴露时间。施工结束后，施工单位应负责及时清理现场。
（5）项目的建设会破坏其周围区域野生动物部分觅食地、栖息场所和活动区域，本项目的作业和机械噪声和人员活动等，将惊吓和驱赶施工区及周围一定范围内的野生动物，影响野生动物的活动和栖息，由于项目区没有固定或必经的动物迁徙通道，不存在阻隔这些野生动物的迁徙通道，不会对野生动物产生较大的影响。

综上所述，项目施工期对周围生态环境影响较小。
4.2 运营期生态环境影响分析

本项目为生态农业项目，主要建设内容为蔬菜大棚，项目建成后不会使周边原有的草原生态系统群落结构发生较大的变化，此外部分人工干预后土地将形成新的人工生态系统，人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，生态系统趋于单一，虽然减少了植物种类及数量，但建成后的蔬菜大棚种植农作物会提高土壤肥力，可在一定程度上减小对生态的影响。项目运营期通过加强对人员的管理，杜绝滥捕乱猎行为，不会对野生动物产生较大的影响，本项目的运营不会使周边野生动物物种数量发生较大变化，种群数量也不会发生明显改变，对生物多样性影响较小。

项目建成后，会在一定程度上造成自然景观在空间上的不连续，影响自然景观的连通性。但是由于项目占地较小，区域景观的敏感性较低，阈值较高，对其影响较小。
综合来看，项目建设会带动周边地区的发展，也会直接或间接地对自然生态造成人为扰动。但这些影响均可以通过实施即时预防、综合管理加以缓解，并通过生态建设来实现补偿。因此，随着工程的结束，生态保护和恢复措施的进行，生态环境的影响也将随之消失和结束，本项目建设对生态环境的影响在可接受的范围内。

5 生态环境保护措施

5.1 施工期生态保护措施

（1）合理安排施工进度，清表等土方作业尽量避开雨季和大风天，避免雨水冲刷造成水土流失；

（2）土壤实行分层开挖、分层堆放，表土回用于场地平整和温室大棚种植用土；

（3）严格选取临时土方堆置地点，不得随意堆置；

（4）严明施工队伍纪律，约束其在施工期间的活动范围，施工控制在占地范围内，减少周围环境的破坏；

（5）物料及时处置利用，避免长时间、不加遮盖的露天堆放；

（6）施工过程中不得驱赶、惊吓野生动物，更不得捕杀当地的野生动物；

（7）妥善处理施工期产生的各类污染物，防止其对生态环境造成污染，特别是对土壤的影响；

（8）施工结束后，及时清理现场，将施工期对生态环境的影响降到最低程度。
综上所述，在落实本环评报告中提出的各项环保措施后，本项目建设对环境的影响在可接受的范围内，能保证工程对生态环境的影响得到尽快恢复。从生态环境保护角度分析，该项目的建设是合理、可行的。

5.2 运营期生态保护措施
本项目为生态农业项目，主要建设内容为温室大棚，运营期生产活动内容为种植蔬菜，故项目建成后对周边生态环境影响较小，由于项目位于鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区，需要通过绿化来改善和维护建设地生态平衡，加强植被恢复，防止水土流失，加强对厂区工作人员的日常教育，合理处置三废，防止对生态环境及水土流失造成负面影响。

6 生态管理
（1）管理体系

设立环境保护管理机构，在环保机构中配置专业人员，专门负责生态环境的管理监督工作。

（2）管理机构的职责

①贯彻执行国家及省市各项环保方针、政策和法规，制定本项目的生态环境管理办法。

②对生态环保工作进行监督管理，负责生态环保措施实施的监督和日常管理工作。

③组织开展生态环保宣传，增强工作人员生态环保意识。

④组织、领导生态环保科研和信息工作，推广先进的生态环保经验和技术。

⑤负责生态破坏事故的调查和处理。

⑥做好生态环保工作方面的协调工作，负责资料汇总整理工作，及时上报各级环保部门，积极推动生态环保工作。
7 结论

乌兰木伦镇布连海子村有机蔬菜大棚建设项目在采取本次评价提出生态保护措施的前提下，对生态环境影响较小。从环境角度分析，项目建设可行。

附表1   生态影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	生态影响

识别
	生态保护目标
	重要物种(；国家公园(；自然保护区(；自然公园(；世界自然遗产(；生态保护红线(；重要生境(；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域(；其他(

	
	影响方式
	工程占用(；施工活动干扰(；改变环境条件(；其他(

	
	评价因子
	物种(（
）

生境(（
）

生物群落(（小叶杨群落、油蒿群落、本氏针茅+狗尾草群落）

生态系统(（草地生态系统、灌丛生态系统等）

生物多样性(（
）

生态敏感区(（
）

自然景观(（
）

自然遗迹(（
）

其他(（
）

	评价等级
	一级(      二级(      三级(      生态影响简单分析(

	评价范围
	陆域面积：（  48.95）hm2；水域面积：（ 2.2 ）hm2

	生态现状调查与

评价
	调查方法
	资料收集(；遥感调查(；调查样方、样线(；调查点位、断面(；专家和公众咨询法(；其他(

	
	调查时间
	春季(；夏季(；秋季(；冬季(
丰水期(；枯水期(；平水期(

	
	所在区域的

生态问题
	水土流失(；沙漠化(；石漠化(；盐渍化(；生物入侵(；污染危害(；其他(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；其他(

	生态影响预测与 评价
	评价方法
	定性(；定性和定量(

	
	评价内容
	植被/植物群落(；土地利用(；生态系统(；生物多样性(；重要物种(；生态敏感区(；生物入侵风险(；其他(

	生态保护对策措施
	对策措施
	避让(；减缓(；生态修复(；生态补偿(；科研(；其他(

	
	生态监测计划
	全生命周期(；长期跟踪(；常规(；无(

	
	环境管理
	环境监理(；环境影响后评价(；其他(

	评价结论
	环境影响
	可行(     不可行(

	注：“(”为勾选项，填“(”；“（）”为内容填写项。
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图1-1   鄂尔多斯市生态环境分区管控图
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图3.1-4    调查范围示意图





信息源：landsat卫星影像，各种辅助专业地图、文献资料
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