建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：伊金霍洛旗高级中学分校实验室及燃气锅炉项目 
建设单位（盖章）：伊金霍洛旗高级中学分校
编制日期：     2025年11月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	伊金霍洛旗高级中学分校实验室及燃气锅炉项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王音蓬
	联系方式
	14747737176

	建设地点
	鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇伊金霍洛旗高级中学分校内

	地理坐标
	（109度23分41.014秒，39度2分53.243秒）

	国民经济

行业类别
	D4430 热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	86

	环保投资占比（%）
	43
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地面积（m2）
	3615.22m2

	专项评价设置情况
	表1-1   专项评价情况表

专项评价类别

设置原则

本项目情况

设置情况

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气的废气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目为高中生物、化学实验室实验过程中排放的废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物，产生氯气的实验经碱性溶液重复吸收后不外排。
不设置

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目生活污水、中和后不含有害物质的实验废水及清洗废水、锅炉排水、软水系统排水均排入市政管网。

不设置

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目涉及的环境风险源且Q值小于1。

不设置

生态

取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及河道取水。

不设置

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及海洋，无需设置海洋专项。

不设置

综上判定，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	《鄂尔多斯市伊金霍洛旗国土空间规划（2021-2035）》于2024年4月18日取得《内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市达拉特旗等7旗国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（内政字﹝2024﹞86号）。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	伊金霍洛旗高级中学分校位于伊金霍洛旗札萨克镇原伊旗第二中学校址，伊旗第二中学已于2019年2月取得原伊金霍洛旗规划局出具的建设用地许可证（见附件），规划用地类型为公共服务设施用地，用地符合《鄂尔多斯市伊金霍洛旗国土空间规划（2021-2035）》。

	其他符合性分析
	产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为伊金霍洛旗高级中学分校配套的实验室及燃气锅炉项目，建成后使校园具备开展高中阶段化学实验、生物实验的能力，同时向校园提供办公、生活热水，实验室不属于目录中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，锅炉属于鼓励类“二十二、城镇基础设施中 3．城市品质提升和住房保障：城乡社区基础服务设施及综合服务网点建设。”

综上，本项目建设符合国家产业政策。
生态环境分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。
（1）生态保护红线

本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇，经内蒙古自治区生态环境厅“三线一单”数据应用平台查询，项目所在区域属于新街矿区（ZH15062720007）及伊金霍洛旗城镇开发边界（ZH15062720013）重点管控单元，不涉及生态保护红线。
（2）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为天然气蒸汽锅炉，天然气由市政燃气管道供给，用电由札萨克镇地方电网供给，用水由札萨克供水管网供给，本项目资源消耗量较小，资源利用符合国家相关要求。
（3）环境质量底线

根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，本项目所在的伊金霍洛旗环境空气质量为达标区，引用的颗粒物监测数据亦满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限制要求。

本项目运营期实验室废气中硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中无组织排放浓度限值；实验废气中氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级限值；新建燃气锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求，区域环境空气质量不会因本项目建设发生明显变化。

运营期经酸碱中和后不含有毒有害物质的实验废水、第一遍之后的器皿清洗废水、锅炉排污水、软水装置排水及人员生活污水（经化粪池后）均进入市政污水管网，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，最终进入札萨克镇污水处理厂处理。本项目废水均不属于生产、经营类企业排放的工业废水，各类废水产生量较小，与生活污水同时进入市政污水管网，不会对生活污水处理厂的水质、水量造成明显影响，不会对地表水、地下水环境产生影响；含有毒有害物质的实验废水及第一遍器皿清洗废水，按照实验废液作为危险废物收集处置。本

项目实验室运行过程中产生的噪声较少，锅炉设备运行过程中噪声通过采取选用低噪声设备、水泵等设备位于全封闭锅炉房内等措施，学校校界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（本次评价仅对实验室、锅炉房产生的噪声进行分析，不包括学校广播、操场音乐等噪声），对区域声环境无明显改变。
本项目为伊金霍洛旗高级中学分校配套实验室及燃气锅炉项目，属于基础民生保障类项目，项目的建设不会改变区域环境功能，不会降低区域环境质量底线。

（4）生态环境准入清单
项目所在区域属于新街矿区（ZH15062720007）（本项目位于城镇煤柱留设范围）及伊金霍洛旗城镇开发边界（ZH15062720013）重点管控单元。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置见图1，项目与以上生态功能区域的准入管控要求符合性分析见表1-1。
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图1  本项目与管控单元位置关系图 
表1-1    本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表
管控单元
准入清单要求

本项目情况
符合性

管控要求

新街矿区（ZH15062720007）
空间布局约束
/
/
符合
污染物排放管控
/
/
符合
环境风险管控
/
/
资源开发效率
1、原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。

2、煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。

3、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。

4、限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需设立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意，禁止勘查超贫磁铁矿。
1、本项目不涉及原煤开采、入洗及矿井水处置利用；

2、本项目不涉及原煤开采、入洗。

3、本项目采用市政供水，不涉及矿井水的利用。

4、本项目涉及资源勘查。
符合
伊金霍洛旗城镇开发边界（ZH15062720013）
空间布局约束

城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

禁止在居民区和学校、医院、疗养院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。
有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
1、本项目新建1台1t/h（0.7MW）燃气蒸汽锅炉，不建设燃煤锅炉。

2、本项目属于伊金霍洛旗高级中学分校配套的实验室及燃气锅炉项目，学校设置初中实验室，实验室废气主要污染物有硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、氮氧化物、氨及臭气浓度；燃气锅炉烟气主要污染物有氮氧化物、二氧化硫及颗粒物，不涉及土壤污染及重金属废气排放，虽排放少量恶臭气体，但学校不属于管控要求中的空间布局约束企业及建设项目。
3、本项目不取用地下水，水源由市政供水管网供给，产出热水用于校园生活用水。
符合
污染物排放管控

1、提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实现雨污管网分流改造、管网更新、破碎修复改造、中水回用等工程，城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。
本项目生活污水、锅炉排水、软水装置排水、不含有害物质的实验废水及清洗废水之后的器皿冲洗水：排入市政污水管网进入札萨克污水处理厂。含有害物质的实验废液及第一遍冲洗废水，设专用容器收集后暂存于化学实验室内危废暂存柜内，定期交有资质单位处置。
符合

环境风险管控
/
/
符合

资源开发效率

1、强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2、严控地下水超采，执行地下水五控制度。
1、本项目热水用于学校生活用水，由市政管网提供。

2、项目不涉及对地下水的取用。
符合

综上所述，本项目符合地区生态环境分区管控要求。
3、选址合理性分析
伊金霍洛旗高级中学分校位于伊金霍洛旗札萨克镇原伊旗第二中学校址，伊旗第二中学于2023年搬迁至伊金霍洛旗阿勒腾席热镇，原校区2025年8月沿用为伊金霍洛旗高级中学分校校区。伊旗第二中学已于2019年2月取得原伊金霍洛旗规划局出具的建设用地许可证（见附件），规划用地类型为公共服务设施用地，用地符合《鄂尔多斯市伊金霍洛旗国土空间规划（2021-2035）》，
本项目新建生物、化学实验室位于教学楼B座2层，210、211为化学实验室，212、213为生物实验室。本次建设主要在原有房间中布置实验相关的药品柜、仪器、操作台及危险废物暂存桶等。
本项目新建燃气锅炉位于伊金霍洛旗高级中学分校内现有锅炉房内，锅炉房为原伊旗第二中学建设（锅炉房内原有1台0.3t/h燃煤锅炉已于2025年8月拆除），本次建设不新增锅炉房占地、不改变锅炉房用途。
项目营运期间产生的废水、废气、噪声、固废等各项污染物通过采取相应治理措施后均可达标排放或得到合理处置，对周围居民、札萨克新街小学及生态环境的影响较小；项目利用已建成地表建筑，布置新的实验设备及燃气锅炉设备，不涉及土建施工，现有占地范围内不涉及生态红线、文物保护单位、自然保护区、饮用水源地、基本草原、基本农田、天然林及公益林等生态敏感目标分布。
本项目建成后使校园具备开展高中阶段化学实验、生物实验的能力，同时向校园提供办公、生活热水，提高伊金霍洛旗高级中学分校的教学硬件条件，属于学校配套基础设施工程，不改变现有用地面积及用途，不属于开展商业活动的专业实验室类型，符合所在地区的生态环境分区管控要求，项目从环境影响角度分析选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

随着今年高级中学入学人数的增加，伊金霍洛旗教育体育局于2025年7月在札萨克镇设立伊金霍洛旗高级中学分校，用于保证新增学生的教学。由于伊旗第二中学已于2023年搬迁至伊金霍洛旗阿勒腾席热镇，因此，原校区2025年8月沿用为伊金霍洛旗高级中学分校校区。

伊旗第二中学已于2019年2月取得原伊金霍洛旗规划局出具的建设用地许可证（见附件），规划用地类型为公共服务设施用地，用地符合《鄂尔多斯市伊金霍洛旗国土空间规划（2021-2035）》，原伊金霍洛旗环境保护局在2010年3月26日出具《伊金霍洛旗环境保护局关于伊旗第二中学新建建设项目环境影响登记表的批复》（伊环审字〔2010〕15号）（见附件），项目建设内容包括：建筑总面积27000平方米。

学校占地总面积122亩，建筑总面积2.7万平方米。学校拥有室内体育馆、400米标准体育场、两栋现代化学生公寓、两层学生餐厅、报告厅、教学楼两栋，配备理科实验室和音体美功能教室。现有8个教学班，学生413人，教职工35人。校内已建有锅炉房1座（锅炉房内原有1台0.3t/h燃煤锅炉，未开展环评手续，于2023年闲置、于2025年8月拆除）。

本项目依托伊金霍洛旗高级中学分校内现有教学楼B座及锅炉房，本次建设不新增建筑物占地、不改变教学楼及锅炉房用途。本项目建成后使校园具备开展高中阶段化学实验、生物实验的能力，同时向校园提供办公、生活热水，提高伊金霍洛旗高级中学分校的教学硬件条件，属于学校配套基础设施工程，建设具有必要性。市政燃气管道由燃气公司负责建设，不在本次评价范围内。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021）的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业：天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”类别，及“五十、社会事业与服务业-110学校、福利院、养老院(建筑面积 5000平方米及以上的)”中的“有化学、生物实验室的学校”项目，应编制环境影响报告表。本次评价内容为生物、化学实验室及锅炉房，学校已建成的其他工程已包含于原环评登记表中，本次不重复评价。
建设单位伊金霍洛旗高级中学分校委托内蒙古华予环保科技有限公司承担本项目的环评任务。接受委托后我公司立即组织技术人员对项目现场进行了踏勘，在收集资料的基础上，根据环境影响评价相关法律法规、导则及技术规范要求，编制完成《伊金霍洛旗高级中学分校实验室及燃气锅炉项目影响报告表》，现呈生态环境主管部门审阅。

2、工程内容
本项目在现有已建成校区内建设：

利用现有教学楼，新建1座高中教学化学实验室、1座高中教学生物实验室；

利用现有已建锅炉房，新建1台1t/h燃气蒸汽锅炉，配置1套3t/h软水装置、1座2m3热水箱；沿用现有锅炉房值班室及现有1台11m3容量热水箱。

具体工程组成内容见表2-1。

表2-1   项目组成一览表

工程类别
项目名称

建设内容
备注
主体工程

生物实验室
利用现有教学楼B座210、211室建设，210为准备室，总建筑面积约98.28m2，室内放置实验设备及药品柜，设备主要为光照培养箱、恒温振荡器、DNA观测仪、恒温培养箱、电热灭菌锅、冰箱等，药品柜内放置培养皿、营养液、显色液等药品；211为实验室，设置1座展示台、28套（2人/套）实验柜。
房间延用，实验设备新建
化学实验室
利用现有教学楼B座212、213、214室建设，总建筑面积约98.28m2，214为准备室，室内放置实验设备及药品配置柜，设备主要为实验器皿等；213为实验室，设置1座展示台、28套（2人/套）实验柜，展示台及实验柜上方设置实验废气集排设施，收集后经213外墙排口排放，排口距地高度10m；212为药品室，内置药品柜、危废暂存柜，药品柜内放置硫酸、盐酸、氢氧化钠、酒精等药品。
锅炉房
1座，总建筑面积约550m2。由值班室和锅炉室两部分组成。

锅炉室占地面积约500m2，室内布置1台1t/h燃气蒸汽锅炉、1套3t/h软水装置、1座2m3热水箱、1座10m3热水箱；值班室占地面积约50m2，用于管理人员办公。
锅炉房沿用，锅炉新建
公用工程

供暖

冬季供暖由札萨克镇市政集中供暖管网接入。

相关市政管网已覆盖本区域
供电

项目用电由札萨克镇市政供电供给。
供水

生活用水由札萨克镇市政管网接入。

环保工程

废气
展示台及实验柜上方设置实验废气集排设施，收集后经211外墙排口排放，排口距地高度10m，无组织排放。

锅炉设置低氮燃烧器，锅炉烟气经由1根15m高排气筒排放。
新建
废水
生活污水经化粪池后进入市政污水管道，最终进入札萨克镇污水处理厂；不含有害物质的实验废水及清洗废水之后的器皿冲洗水进入市政污水管道，最终进入札萨克污水处理厂；锅炉排水、软水装置排水直接进入市政污水管道，最终进入札萨克镇污水处理厂。含有害物质的实验废液及第一遍冲洗废水，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置。
依托
噪声

锅炉设备进行基础减振，风机加装消声器，室内布置。

新建
固废
职工生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

废固体实验药品由专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置。
新建
危废暂存柜
化学实验室药品室内设置危废暂存柜，占地面积约5m2，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设，主要分区存放实验废液、沾染有毒有害物质的废弃包装物、废试剂药品。
新建
防渗
化学实验室准备室、药品室（含危废暂存柜）、实验配置及操作台、采用重点防渗，参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；采用防渗层为至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；

化学实验室其他区域、生物实验室及锅炉房地面采用简单防渗，主要为混凝土硬化防渗措施。
新建
3、主要设备参数
本项目主要设备见表2-2。
表2-2    本项目主要设备一览表

序号
名称
规格型号
单位
数量
生物实验室设备
1
光照培养箱
/

台
1

2
恒温振荡器
/

台
1

3
DNA观测仪
/

台
1

4
电热恒温培养箱
/

台
1

5
烘干箱
/
台

1
6
手提式压力蒸汽灭菌器
Y-X280
台
1

7
冰箱
新飞冰箱
台

2

化学实验室设备
1

烧杯

/
支

200
2

试管

/
支
200
3

滴定管

/
支
200
锅炉房设备
1
燃气蒸汽锅炉
WNS1-1.0-Q
台
1
2
意大利原装进口全自动低氮燃烧器
RS70
套
1
3
电脑控制器
WQ224

套
1
4
一次阀门、仪表
套
1
5
烟囱
配套
台
1
6
给水泵
台
4
7
水处理
DF-2
台
1
8
分汽缸
台
1
9
2T软水箱
2T
台
1
10
5T热水换热水箱
5T
套
1
11
热水供水泵
套
2
4、原辅料、能源消耗

项目主要原辅料及能源消耗情况见表2-3。
表2-3    项目原辅料及能源消耗表

药品名称
规格
类型
年使用量
最大存储量
主要用途
存储位置
一、酸类药品（化学）
稀盐酸（HCl）
500mL/瓶
液体36%
150瓶
6L
制取二氧化碳、金属活动性实验、酸碱中和反应等
实验室药品柜
稀硫酸（H2SO₄）
500mL/瓶
10%
100瓶
10L
金属与酸反应、溶液导电性实验、实验室制取氢气（锌与稀硫酸）
实验室药品柜
浓硫酸（H2SO4）
500mL/瓶
98%
1瓶
0.5L
稀释配制稀硫酸、作为干燥剂（实验演示）
实验室药品柜
硝酸（HNO3）
500mL/瓶
稀溶液（65%）
90瓶
10L
较少使用，部分酸的通性实验或硝酸盐制备（需注意挥发性和腐蚀性）
实验室药品柜
二、碱类药品（化学）
氢氧化钠（NaOH）
500g/袋
固体
1袋
6kg
碱的通性实验、酸碱中和反应、吸收二氧化碳
实验室药品柜
氢氧化钙（Ca(OH)2）
500g/袋
固体
1袋
6kg
配制澄清石灰水（检验二氧化碳）、中和反应演示
实验室药品柜
氢氧化钾（KOH）
500g/袋
固体
选1袋
6kg
替代氢氧化钠用于部分碱的性质
实验室药品柜
三、盐类及单质药品（化学）
氯化钠（NaCl）
500g/袋
固体
1袋
6kg
配制一定溶质质量分数的溶液、蒸发结晶实验、生理盐水模拟
实验室药品柜
碳酸钠（Na2CO3）
500g/袋
固体
1袋
6kg
与酸反应制取二氧化碳、盐的性质实验
实验室药品柜
碳酸钙（CaCO3）
500g/袋
块状
1袋
6kg
实验室制取二氧化碳（块状与稀盐酸反应）
实验室药品柜
硫酸铜（CuSO₄）
500g/袋
晶体
1袋
6kg
配制蓝色溶液、金属活动性实验（铁与硫酸铜反应）、结晶实验
实验室药品柜
硝酸银（AgNO₃）
100g/瓶
固体
1瓶
1.2kg
检验氯离子（与盐酸反应生成白色沉淀）
实验室药品柜
氯化钡（BaCl₂）
100g/瓶
固体
1瓶
1.2kg
检验硫酸根离子（与稀硫酸反应生成白色沉淀）
实验室药品柜
锌粒（Zn）
500g/袋
颗粒状
1袋
6kg
实验室制取氢气（与稀硫酸或稀盐酸反应）
实验室药品柜
铁钉（Fe）
250g/袋
光亮铁钉
1袋
3kg
金属锈蚀实验、金属与酸/盐溶液反应（如铁与硫酸铜）
实验室药品柜
铜片（Cu）
250g/袋
片状
1袋
3kg
金属活动性实验、铜的氧化实验
实验室药品柜
四、指示剂及其他试剂（化学）
酚酞溶液
50mL/瓶
1%酒精溶液
2瓶
1L
酸碱指示剂（遇碱变红，遇酸无色）
实验室药品柜
石蕊溶液
50mL/瓶
1%水溶液
2瓶
1L
酸碱指示剂（遇酸变红，遇碱变蓝）
实验室药品柜
品红溶液
50mL/瓶
1%水溶液
1瓶
1L
检验二氧化硫、分子运动实验（扩散现象）
实验室药品柜
过氧化氢溶液（H2O2）
500mL/瓶
3%
2瓶
6L
实验室制取氧气（二氧化锰催化分解）
实验室药品柜
高锰酸钾（KMnO4）
500g/袋
固体
1袋
6kg
制取氧气（加热分解）、溶液颜色演示、消毒杀菌（演示实验）
实验室药品柜
氯酸钾（KClO₃）
500g/袋
固体
1袋
6kg
制取氧气（与二氧化锰混合加热，部分教材已替换为过氧化氢）
实验室药品柜
二氧化锰（MnO2）
500g/袋
固体
1袋
6kg
过氧化氢分解或氯酸钾分解的催化剂
实验室药品柜
酒精（C2H5OH）
500mL/瓶
95%
60瓶
6L
酒精灯燃料、溶解实验（如碘溶于酒精）
实验室药品柜
大理石（主要成分CaCO₃）
1kg/袋
块状
1袋
12kg
制取二氧化碳（与稀盐酸反应，可替代碳酸钙）
实验室药品柜
氨水（25%）

500mL

液体

60瓶
2.5L

/

实验室药品柜
硫
10g
固体

10g
10g
/

实验室药品柜
磷
30g
固体

30g
30g
/

实验室药品柜
五、显微镜观察类实验（生物）
碘液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
观察植物细胞、动物细胞，临时装片对细胞（如洋葱表皮细胞、口腔上皮细胞）染色，凸显细胞核
生物药品柜
亚甲基蓝溶液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
口腔上皮细胞观察实验，对动物细胞染色（效果持久）
生物药品柜
龙胆紫/醋酸洋红液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
观察细胞有丝分裂，对染色体染色
生物药品柜
生理盐水（0.9%NaCl）
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
口腔上皮细胞装片制作，制作动物细胞临时装片时防止细胞吸水胀破
生物药品柜
六、植物生理类实验（生物）
酒精

（无水乙醇）
500mL/瓶
液体
5瓶
3L
绿叶在光下制造有机物
生物药品柜
碘液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
检验淀粉存在（淀粉遇碘变蓝）
生物药品柜
碳酸氢钠溶液（1%~2%）
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
探究二氧化碳是光合作用的原料
生物药品柜
石灰
500g/袋
固体
1袋
500g
探究植物的呼吸作用
生物药品柜
氢氧化钠溶液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
探究光合作用需要二氧化碳
生物药品柜
七、人体生理类实验（生物）
唾液淀粉酶溶液
500mL/瓶
液体
1瓶
500g
模拟口腔消化，分解淀粉
生物药品柜
稀盐酸
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
消化酶活性与pH的关系实验
生物药品柜
柠檬酸钠溶液（抗凝剂）
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
观察血液的组成
生物药品柜
八、微生物与发酵类实验（生物）
琼脂
250g/袋
固体
2袋
500g
检测不同环境中的细菌和真菌
生物药品柜
牛肉膏/蛋白胨
250g/袋
固体
2袋
500g
同上
生物药品柜
酵母菌
250g/袋
固体
2袋
500g
分解葡萄糖产生二氧化碳和酒精（发酵作用）
生物药品柜
葡萄糖溶液
500mL
液体
1瓶
500mL
为酵母菌发酵提供底物
生物药品柜
九、其他基础实验药品（生物）
酚酞溶液
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
探究消化液的酸碱性。检测溶液酸碱性（遇碱变红）
生物药品柜
盐酸（稀）
500mL/瓶
液体
1瓶
500mL
观察植物细胞有丝分裂，解离植物细胞（如根尖细胞），便于观察细胞分层
生物药品柜
碘酊
10mL/瓶
/
瓶
100ml
卫生保健
准备室
氯雷他定片

/
/
瓶
10mg
纱布卷

/
/

卷
6cm*5
纱布块

/
/

包
/
绷带

/
/

卷
7.5cm*4.5cm
云南白药粉

/
/
瓶
4g
双氧水

/
/
瓶
500ml
生理盐水

/
/
瓶
500ml
高糖

/
/

盒
/
卫生保健
准备室
速效救心丸

/
/

盒
400mg*60
十、能源消耗
名称
单位
用量
/
/
来源
新鲜水
m3/a
1723.8
/
/
札萨克镇镇区供水管网
燃气
万Nm3/a
10.5
/
/
札萨克镇镇区供气管网
根据收集的札萨克镇市政燃气气质主要参数监测结果进行燃气组分分析，气质参数见表2-4。

表3.1-2  天然气组分

组  分

检测结果
高位发热量，MJ/m3
37.74
总硫，mg/m3
1.3
硫化氢，mg/m3
未检出
二氧化碳，（mol/mol）％
1.538
8、平面布置
生物实验室、化学实验室位于教学楼B座2层，生物实验室、化学实验室由西至东均为准备室、实验室，生物实验室、化学实验室平面布置见附图2-1、2-2。
锅炉房总建筑面积约550m2，由值班室和锅炉室两部分组成。总体呈北-南长条布置，南侧紧邻浴室，与浴室整体为一个结构单元。锅炉房内部靠南为值班室、靠北为锅炉室，新增燃气锅炉布置于锅炉室西北侧，锅炉以南布置软水装置，锅炉室以东依次布置2m3热水箱、11m3热水箱，锅炉房平面布置见附图2-3。
教学楼B座位于伊金霍洛旗高级中学分校入口正对的教学楼A座以北，位于学校中间位置，楼内主要布置辅助教学用房，教学楼B座以北为教师公寓及校餐厅；锅炉房位于伊金霍洛旗高级中学分校的北侧，锅炉房北侧紧邻学校内部硬化道路，道路北侧为学校边界，以北为空地；锅炉房西侧为体育馆；锅炉房东侧为宿舍楼B座；锅炉南侧紧邻浴室，以南为校餐厅。

伊金霍洛旗高级中学分校校区出入口位于学校的南侧；校区东侧为伊旗二中旧址；校区北侧、西侧为空地，以西约500m为札萨克左支河河道；校区南侧为城区道路，道路以南为札萨克镇小学。
伊金霍洛旗高级中学分校平面布置见附图3。
9、公用工程
（1）供电
本项目供电依托札萨克镇市政供电。
给水

项目用水主要为人员生活用水、实验室用水及天然气锅炉补水，供水水源由市政自来水管网接入，按年教学300天计。

①生活用水：本项目新增劳动定员1人（锅炉房），生活用水定额取60L/人· d， 则用水量为0.06m3/d（18m3/a）。

②实验用水：
A、实验分析用水

根据建设单位提供资料，分析用水主要为生物及化学实验，伊金霍洛旗高级中学分校学生共计900人，每位学生实验次数共计约20次/a，实验用水按照 0.5L/（人·次），则实验用水量为0.03m3 /d（9m3/a），实验用水量包括实验配制用水及实验器皿/设备清洗用水。 

B、实验配制用水

根据建设单位提供资料，实验过程中需用水进行试剂配制，其用水量为0.02m3 /d（6m3 /a），该用水量已包含在总用水量中。实验过程配备用水采用外购蒸馏水，不需要自行制备纯水。
C、实验器皿/设备清洗用水 

根据建设单位提供资料，实验开始前、结束后对实验器皿进行清洗，其用水量为0.01m3 /d（3m3 /a），该用水量已包含在总用水量中。实验器皿清洗采用自来水，不需纯水清洗。
③燃气蒸汽锅炉补水：本项目设置1台1t/h的燃气蒸汽锅炉供暖，锅炉运行时间为300天，每天7h，锅炉设计循环水量为5m3/d，锅炉运行过程中管网损耗量约为循环水量的1％，即管网损耗水量约0.35m3/d，锅炉需定期排污，排污水量约为循环水量的0.5％，则锅炉排水水量约0.175m3/d，综上，本项目燃气锅炉补水量约0.525m3/d（157.5m3/a）。补水采用锅炉配套的软水装置制备的软水。软水设备产水率约80％，本项目锅炉补水量约0.525m3/d，则软水装置进水量约0.656m3/d（196.8m3/a）。
综上，本项目总用水量为5.746m3/d（1723.8m3/a），其中锅炉循环水量为5.m3/d（1500m3/a），补水量为0.716m3/d（214.8m3/a）。

（3）排水

本项目排水包括生活污水、实验废水及器皿清洗废水、锅炉排污水、软水装置排水。

①生活污水：生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水排放量约0.51m3/d，（15.3m3 /a），经化粪池后进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
②实验废水及器皿清洗废水：

A、实验配制用水量为0.02m3 /d（6m3 /a），该部分水的约90%直接参与实验，属于含有害物质的废水类别（含重金属、有机溶剂），全部按照实验废液列入危险废物管理，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置，废水量为0.018m3 /d（5.4m3 /a）；剩余10%不直接参与实验，为经酸碱中和后不含有毒物质的废水（含无机盐）直接排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂，废水量为0.002m3 /d（0.6m3 /a）。
B.实验前、后对实验器皿清洗用水量为0.01m3 /d（3m3 /a），其中实验后第一遍清洗废水属于含有害物质的废水类别（含重金属、有机溶剂），按照实验废液列入危险废物管理，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置，第一遍清洗废水约占总清洗废水的20%，废水量为0.002m3 /d（0.6m3 /a）；其余的实验前清洗废水、实验后清洗废水（第二、第三遍）直接排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂，废水量为0.008m3 /d（2.4m3 /a）。
综上，实验过程中产生的含有害物质的实验废水及清洗废水总量为0.02m3 /d（6m3 /a），按照实验废液列入危险废物管理，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；不含有害物质的实验废水及清洗废水总量为0.01m3 /d（3m3 /a），直接排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
③锅炉排污水：本项目燃气蒸汽锅炉需定期排污，排污水量约0.175m3/d（52.5m3/a），进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。

④软水装置排水：软水装置排污水量约0.131m3/d（39.3m3/a），进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
表2-7    项目给排水平衡一览表  单位：m3/d

序号

项目

新鲜水

损耗
排水

排水去向

1

锅炉房生活用水
0.06
0.09
0.51
排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂
2
实验用水
实验配制

用水

0.02
/
0.002
经中和处理后，排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂
废液0.018
按照实验废液列入危险废物管理，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，交由资质单位处置

实验前、后对实验器皿清洗用水

0.01
/
废液0.002
0.008
排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂

3
软水装置用水
0.656
/
0.131
排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂
3.1
锅炉用水
0.525
0.35
0.175
4
锅炉循环水
5
/
/
循环利用不外排
合计
5.746
0.44
0.826
排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂

废液0.02
设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，交有资质单位处置
本项目水平衡图见图2-1。











图2-1 项目水平衡图

（4）采暖
本项目冬季热源由札萨克镇市政管网提供。
10、劳动定员及工作制度
项目劳动定员 1人，年工作日为300 天；锅炉运行时间为7h/d，300d/a。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目施工期施工流程及产污节点见图2-1。






图2-1    施工期施工流程及产排污节点
根据现场勘查，锅炉房内原燃煤锅炉已拆除，本项目施工期建设内容包括新建生物实验室、化学实验室设备、燃气蒸汽锅炉及配套软水设施。施工内容包括设备安装及设备调试。

设备安装过程产生少量装卸扬尘、设备包装废弃物及噪声，施工人员生活污水依托学校现有排污设施，施工期约10d。
2、运营期

（1）实验室工艺流程及产排污节点

本项目实验室设置的实验项目包括生物、化学实验，开展的实验大多为演示实验，规模小、频率低，每学期约10次/人。

本项目涉及的生物实验主要为观察实验，实验项目主要有：学习高倍显微镜的使用方法，观察不同细胞的形态结构；利用特定的颜色反应（如斐林试剂、双缩脲试剂）观察生物组织中的还原糖、脂肪和蛋白质；观察DNA和RNA在细胞中的分布：观察叶绿体的形态分布；观察植物细胞在蔗糖溶液和清水中的质壁分离及复原现象，验证细胞的渗透作用；观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂：制作植物细胞有丝分裂临时装片，观察染色体在不同时期的变化。生物实验过程中不产生废气，产生少量清洗废水，涉及的种玻片组织经高温灭菌锅灭菌后按照生活垃圾处置。
本项目涉及的化学实验主要为简单的无机反应及少量有机化学实验，实验过程涉及盐酸、硫酸、硝酸（较少）、乙醇、乙酸、氨水等，使用过程中会产生少量硫酸雾、HCl、NOx、非甲烷总烃、NH3。实验室实验过程持续时间短、试剂使用量少，属于间歇性排放且多个学生同时操作，产生位置较为分散。实验人员在进行化学实验操作时，开启展示台及实验柜上方设置的实验废气集排设施，以保证实验室内空气流通，减少室内有毒有害废气的残余量，废气经收集后经室外墙排口排放，排口距地高度10m无组织排放。

本项目实验过程产生废药品由专用容器收集后，暂存于危废暂存柜；沾染有毒有害物质的废化学药品包装物（包括废药剂瓶、药品包装物），经专用容器收集后暂存于危废暂存柜内，危废暂存柜位于化学实验室准备室内，以上污染物定期交有资质单位处置；不沾染有毒有害物质的废药剂瓶、药品包装物交由环卫部门处置；含有害物质的实验废液及第一遍器皿冲洗废水，经专用容器收集后暂存于危废暂存柜内；酸碱中和后的废水（不含有毒有害物质）及第一遍清洗废水之后的器皿冲洗水，经市政污水管网后进入札萨克镇污水处理厂进行处理。



图2-2   实验室工艺流程及产排污节点
（2）锅炉工艺流程及产排污节点
本项目运营期工艺流程主要为天然气锅炉将市政天然气经过低氮燃烧器后转化为热能，热水用于校园生活，烟气则通过1根15m高烟囱排放。

燃气锅炉的基本工艺流程主要包括燃烧过程、热交换过程和水循环过程。首先，燃气通过气阀进入燃烧室，在燃烧室内与空气混合，并由点火装置点燃（低氮燃烧）。随后，燃烧气体产生燃烧，释放出热能。燃气锅炉通常采用预混合燃烧技术，可以实现燃气和空气的充分混合，提高燃烧效率。燃气锅炉的热交换过程是将燃烧产生的热能传递给锅炉水，使其升温并产生蒸汽或热水。这个过程主要依靠锅炉内部的换热器完成，换热器将燃气燃烧释放的烟气中的热量传递给水。燃烧产生的烟气在烟道内流动，与回流的水相对流，并通过烟气与水之间的热传导和对流来实现热量的转移。

燃气锅炉的水循环过程是保证锅炉内水循环的正常运行。它主要包括供水、循环泵、水处理和排污系统等环节，需要供应一定的水量以补充热量的损失。

运行过程中产生的污染物主要为锅炉烟气、噪声、锅炉排污水及软水装置排水。烟气由15m高排气筒排放；设备置于全封闭厂房内，并通过基础减振等措施可显著降低噪声排放；锅炉排污水及软水装置排水进入市政污水管网最终进入札萨克镇污水处理厂。

具体工艺流程见图2-2：










图2-2    运营期锅炉运行工艺流程及产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场勘查，锅炉房内原燃煤锅炉已拆除，锅炉房及校区内无建筑垃圾遗留，无与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

1.1项目所在区域达标判定

根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月4日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区各盟市环境空气质量均达标。

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。
1.2其他污染物环境质量现状

本项目具有环境空气质量标准的废气特征污染物为颗粒物，委托内蒙古腾烽检测有限公司于2025年10月28日~11月1日开展监测。其他特征因子无环境空气质量标准，本次不开展监测。监测布点图见图3-1。
监测及评价结果见表3-1。
表3-1    本项目环境空气补充监测及评价结果一览表
监测

点位
污染物

平均时间

评价标准

（μg/m3）

监测浓度范围（μg/m3）

最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

项目区下风向
TSP
24小时平均
300
118~127
42.33
0
达标
由表3-1知，项目区TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级浓度限制要求，环境空气质量较好。

2、声环境质量现状

本次评价在学校四周、南侧札萨克小学及东侧居民区，共布置6个声环境监测点， 委托内蒙古腾烽检测有限公司于2025年10月28日开展监测，监测结果见下表，监测布点图见图3-1。
表3-2    本项目厂界外声环境质量监测及评价结果一览表
监测点位

等效声级(Leq)

评价标准

2025.11.11
昼间

夜间

昼间
夜间
1#
东侧校界外1m
52
40
55
45
2#
南侧校界外1m
52
42
3#
西侧校界外1m
51
42
4#
北侧校界外1m
52
41
5#
南侧札萨克小学（路南60m）

52
40
6#
东北侧居民区（东北26m）

49
39
监测结果表明，伊金霍洛旗高级中学分校各校界昼间噪声值为51～52dB(A)，夜间噪声值为40～42dB(A)，南侧札萨克小学昼间噪声值为52dB(A)，夜间噪声值为40dB(A)，东北侧居民区昼间噪声值为52dB(A)，夜间噪声值为39dB(A)，各监测点昼间及夜间声环境现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。
[image: image2.png]



图3-1 监测布点图
3、地下水、土壤环境现状

本项目运营期生产废水不外排，相关设施均采取防渗措施，项目建设基本不存在土壤、地下水环境污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

因此，本项目不开展地下水、土壤环境质量现状监测。
4、生态环境

本项目位于伊金霍洛旗高级中学分校校区内，无新增占地，占地范围内无各类生态保护目标分布。



	环境

保护

目标
	本项目环境保护目标分布情况详见下表，周边关系及保护目标分布见附图10。
表3-6    主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

人数/户数
相对方位
相对校界最近

距离/m

环境功能区

大气环境

札萨克镇

镇区
10000/3000
东北/东南
28
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区
札萨克镇

新街小学
300
南
60
声环境

札萨克镇

镇区
6/2
东北
28
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类区
地表水
札萨克左支河
西
550
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类水体
地下水环境

厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准

生态

环境

本项目占地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

施工期间施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
本项目运营期实验室废气中硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）表2中无组织排放浓度限值；实验废气中氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级限值；新建燃气锅炉排气筒DA001高15m，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
项目废气排放具体标准值参见下表。
表3-7    本项目废气污染物排放标准

污染源

污染因子

标准值

标准来源
浓度mg/m3
速率kg/h
施工期周界外浓度最高点
颗粒物
1.0

/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2—周界外最高浓度点限值
运营期
实验室排气筒15m

DA002
硫酸雾

1.2
/
氯化氢

0.2
/
非甲烷总烃
4.0

/
氮氧化物
0.12
/
氨
/
4.9
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2
H2S
/
0.33

臭气浓度
/

无量纲2000
锅炉排气筒DA001
颗粒物
20
/
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2
SO2
50
/
NOX
200
/
烟气黑度
≤1
/
2、废水排放标准
运营期经酸碱中和后不含有毒有害物质的实验废水、第一遍之后的器皿清洗废水、锅炉排污水、软水装置排水及人员生活污水（经化粪池后）均进入市政污水管网，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；含有毒有害物质的实验废水及第一遍器皿清洗废水，按照实验废液作为危险废物收集处置。

3、噪声排放标准

本次评价仅对实验室、锅炉房产生的噪声进行分析，不包括学校广播、操场音乐等噪声，因此运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见下表。 

表3-9    本项目噪声排放标准

污染源

污染因子

时间段

单位

标准值

标准来源
噪声

等效连续A声级

施工期

dB(A)

昼间

夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

70

55

运营期

dB(A

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4、固体废物污染控制标准

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

	总量

控制

指标
	本项目废水由污水处理管网进入札萨克镇污水处理厂，不外排，不新增废水总量指标；本项目实验室废气新增NOX（硝酸挥发）0.0252t/a、非甲烷总烃0.0192t/a，锅炉废气新增：SO2 0.000273t/a、NOX 0.058t/a。

即本次申请总量指标为：NOX 0.0832t/a、SO2 0.000273t/a、非甲烷总烃0.0192t/a。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	施工扬尘防治措施

根据现场勘查，锅炉房内原燃煤锅炉已拆除，本项目施工期建设内容包括新建生物实验室、化学实验室设备、燃气蒸汽锅炉及配套软水设施。施工内容包括设备安装及设备调试，施工期大气环境影响主要来自项目施工期施工设备的装卸、转运等，形成少量的施工扬尘，受施工现场条件、管理水平等因素的影响。

本项目采取下列扬尘污染防治措施：
（1）项目应当制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承包合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。 
（2）建设项目监理单位应当将扬尘污染防治纳入工程监理细则，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，并及时报告建设单位及有关行政主管部门。 
（3）工程施工单位应当将施工范围进行限定，避免施工过程扬尘对校园正常教学生活产生较大影响，施工工地内车行道路依托札萨克镇区及校园内已硬化道路，施工材料及设备采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。 
（4）进行管线和道路施工除符合前款规定外，还应当对回填的沟槽，采取洒水、覆盖等措施，防止扬尘污染。 
（5）禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。 
（6）在城镇道路上行驶的机动车应当保持车容整洁，不得带泥带灰上路。运输建筑垃圾的车辆应当采取篷盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染。
施工造成的不利影响是局部的、短期的经采取以上措施可以显著减少扬尘排放，项目建成后影响就会消失，因此施工扬尘对周围环境空气的影响可以接受。 
施工废水防治措施

（1）施工人员生活污水 
施工场地施工人员生活污水依托校区内生活排污设施，生活污水进入化粪池后，经市政污水管道进入札萨克镇污水处理站处理。 
（2）施工废水 
项目施工主要为设备安装，基本不产生施工生产废水。 

采取以上措施后，项目施工对周围水环境影响较小。
施工噪声防治措施

项目主要进行设备安装，建筑施工现场的噪声源较少，且基本无高噪声设备，针对不同施工噪声特性，采取以下措施： 
（1）对声源进行控制，采用质量过硬、噪声强度低的施工机械和作业车辆。 
（2）根据施工现场情况，对一些强噪声源如吊车及其它运输车辆行驶路线、作业布局做出合理规划，将其噪声对周围环境的干扰减小到最低程度。 
（3）应在工地周围设立临时声障之类的装置，以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。同时，夜间禁止打桩等噪声影响较大施工，以减小对周围声环境质量的影响。 
（4）提倡文明施工，减少施工中不必要的撞击、摩擦等噪声。 
（5）施工采用先进工艺设备，建立完善的施工现场环境管理制度。 
（6）不在午间、夜间施工。
（7） 制定严格的运输路线，不得随意更改，同时应与可能受影响居民多沟通，相互谅解，达成协议，避免污染纠纷的发生。
本次施工区域位于札萨克镇伊金霍洛旗高级中学分校内，根据现场调查，距离项目建设区最近的声环境敏感目标为东北侧的居民小区，距离校界为28m；其次为南侧的札萨克镇新街小学，距离校界为60m。

项目施工噪声属于短期、局部影响，仅进行设备安装噪声相对较轻，且施工结束后，影响就会消失，对周边环境的影响也极其微弱。
4、固体废物防治措施
施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾、废弃设备包装物和少量施工人员生活垃圾等。 
（1） 施工建筑垃圾
施工期建筑垃圾应分类存放、加强管理、及时清运，最后按环卫部门要求及时运送至规定地点处理。 
（2）废弃设备包装物

设备安装产生的废弃包装物分类收集，可回收利用的收集后送废品收购，不能回收利用的送生活垃圾填埋场处理。

（3）生活垃圾

施工人员生活垃圾经分类、统一收集后，送当地垃圾填埋场填埋处置，不会对周围环境造成明显影响。
5、生态保护措施
（1）强化生态环境保护意识，对施工人员进行环境保护知识教育。 
（2）在施工时，必须限制在施工范围内，不得随意扩大范围，尽量减少对附近的植被的破坏。 
（3）在施工过程中，对物料、堆土、弃渣等应就近选择平坦地段集中堆放，并设置土工布围栏，以免造成水土流失。 
（4）对施工临时占地，应在施工结束时及时恢复、绿化。
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	1、废气
本项目化学实验室在实验过程中会产生实验废气，燃气锅炉运行过程中会产生锅炉烟气。
2.1废气产生及排放情况
（1）实验废气
高中阶段进行的生物实验主要通过显微镜，观察各类组织细胞中DNA、RNA分布及质壁分离等过程，个别实验阶段需要滴入少量的斐林试剂、双缩脲试剂等进行显色，但使用量极少，因此本次不对生物实验过程中的废气进行定量分析，主要考虑化学实验过程中产生的废气。

本项目化学实验废气中污染物主要为硫酸雾、氯化氢、氨、氮氧化物以及非甲烷总烃。本项目试剂均存放在密闭的试剂瓶内，储存过程不挥发，挥发性废气主要是在试剂取用和配置、实验等过程中产生，挥发时间较短，为不连续排放。

根据《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦，中国环境科学出版社）中泄漏液体蒸发量估算原则，具体如下表所示。
表4-1    泄漏液体蒸发量估算原则一览表
序号

物质
蒸发量

（泄漏量的百分比%）
1

极易挥发物质（饱和蒸汽压＞50kPa）
100
2

易挥发物质（10kPa＜饱和蒸汽压＜50kPa）
70~90
3

较易挥发物质（1kPa＜饱和蒸汽压＜10kPa）
40~60
4

难挥发物质（饱和蒸汽压＜1kPa）
忽略不计
根据上表具体如下。
表4-2    质量蒸发参数取值情况一览表

名称
饱和蒸汽压（KPa）
蒸发量

（泄漏量的百分比%）
物质

硫酸
0.000133
忽略不计
难挥发物质

盐酸
30
70~90

易挥发物质
氨水
1.59
40~60

较易挥发物质
硝酸
6.4
40~60
较易挥发物质
无水乙醇

5.85
40~60

较易挥发物质
根据上表可知，硫酸系难挥发物质，考虑日常教学实验硫酸常温使用时基本不挥发，仅加热状态下会有少量的挥发，按经验值其挥发量取5%计，硝酸系较易挥发物质，挥发量按60%计，盐酸系易挥发物质，挥发量按90%考虑；氨水系较易挥发物质挥发量按60%计；乙醇系较易挥发物质，挥发量按60%考虑。
学校每学期开展10次实验课/班，每年每班20次，每次课时按1h，共20个班，则全年实验总时长为400h/a，按照试剂使用频率进行时间分隔，则项目实验室废气产生情况详见下表。

表4-3   实验室污染物产生及排放情况

序号
名称
年使用量

（kg）
挥发系数

（%）

产生速率

（kg/h）
排放时间

（h/a）
产生量

(kg/a)
排放量(kg/a)
1
硫酸
48
10
0.04
120
4.8
4.8

2
盐酸
78.89
90
0.71
100
71
71

3
氨水
30.67
60
0.46
40
18.4
18.4

4
硝酸（以氮氧化物计）

42
60
0.42
60
25.2
25.2

5
无水乙醇（以非甲烷总烃计）
32
60
0.24
80
19.2
19.2

实验人员在进行化学实验操作时，开启展示台及实验柜上方设置的实验废气集排设施，以保证实验室内空气流通，减少室内有毒有害废气的残余量，废气经收集后经室外墙排口无组织排放，排口距地高度10m。

废气通过实验室通风系统排入大气环境，经稀释、扩散和植被吸收过滤，对周围环境影响较小。废气无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准值要求。

（2）燃气锅炉烟气
本项目新增1台1t/h的天然气蒸汽锅炉供暖，锅炉配套设置低氮燃烧器。天然气用量为50m3/h，年运行时间为300天，每天7h，则天然气总用量为10.5万m3/a。锅炉燃烧废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOx。锅炉烟气经15m高排气筒（DA001）排放。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中燃气锅炉污染物源强核算方法进行计算。

A.烟气量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录C.烟气量的计算中C.5没有元素分析时，干烟气排放量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）进行计算。根据HJ953表5基准烟气量取值表：

燃油锅炉基准烟气量=0.285Qnet,ar+0.343（Nm3/m3）

式中：Qnet,ar—燃料低位发热量（MJ/m3），本项目取37.74MJ/m3。

根据计算，本项目锅炉干烟气量=11.0989Nm3/m3（1165384.5Nm3/a）。

B.二氧化硫排放量及排放浓度

按下式进行计算：

ES02=2R×St×(1-ηs/100)×K×10-5
式中：ES02—核算时段内二氧化硫排放量，t；

       R—核算时段内锅炉燃料消耗量，万m3，本项目取10.5；

       St—燃料硫的质量分数，mg/m3，本项目取1.3；

       ŋs—脱硫效率，%（本项目取0）；

       K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，（根据HJ953取1）。

根据计算，本项目二氧化硫排放量=0.000273t/a，排放浓度为0.23mg/m3。

C.氮氧化物排放量及排放浓度

按下式进行计算：

EN0X=ρN0X×Q×(1-ηN0X/100)×10-9
式中：EN0X—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρN0X—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3（采用低氮燃烧后锅炉设计炉膛出口控制值49.5mg/m3）；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3（Q=1165384.5Nm3/a）；

      ηN0X—脱硝效率，%（本项目取0）；

根据计算，本项目氮氧化物排放量=0.058t/a，排放浓度为49.5mg/m3。

D.颗粒物排放量及排放浓度

HJ991中燃气蒸汽锅炉颗粒物排放量可按照类比法或产污系数法核算，本项目按照产污系数法进行核算。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中—4411 火力发电、4412 热电联产行业系数手册中附表1燃气锅炉的废气产排污系数—颗粒物产污系数为103.90mg/m3原料。

根据计算，本项目颗粒物排放量=0.011t/a，排放浓度为9.44mg/m3。

本项目燃气锅炉烟气中各污染物排放浓度低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（SO2：50mg/m3，NOX：200mg/m3，烟尘：20mg/m3），废气通过15m高的排气筒向外排放。
本项目废气污染物产、 排情况见下表。

表 4-4   项目废气产生及排放情况一览表

产生源
污染物名称
产生情况
环保措施
有组织排放情况
无组织排放情况
kg/h
t/a
kg/h

t/a

mg/m3
t/a

化学实验室
硫酸雾
0.04
0.0048
废气经收集后经室外墙无组织排放

/
/
/
0.0048
氯化氢
0.71
0.071
0.071
氨气
0.46
0.0184
0.0184
氮氧

化物
0.42
0.0252
0.0252
非甲烷总烃
0.24
0.0192
0.0192
燃气

锅炉

SO2
0.00013
0.000273
低氮燃烧器
0.00013
0.000273
0.23
/

NOx
0.0276
0.058
0.0276
0.058
49.5
/

颗粒物

0.0052
0.011
0.0052
0.011
9.44
/

2.2废气污染物防治措施可行性

①实验室废气污染防治措施
中学化学实验多为演示实验和简单的学生分组实验，试剂用量相对较少，废气属于间歇排放，且挥发量较少。实验频次和污染物产生量有限，实验室整体通风即可满足需求。

针对化学实验试剂用量少的特点，采用小规格带密封盖的试剂瓶盛装试剂，每次取用后及时密封；实验过程中的废气通过优化通风系统、污染源头控制，结合完善的管理制度和实验前培训，能够有效控制无组织排放。这些措施在技术上可行、经济上合理、管理上易于实施，有助于保障实验室的环境安全，为师生创造良好的实验教学环境。
②锅炉烟气控制措施
燃气锅炉烟气中主要控制的污染物为氮氧化物。本项目锅炉采用低氮燃烧工艺控制氮氧化物的产生量，低氮燃烧器主要是通过优化燃烧过程中的空气燃料比，降低燃烧温度和延长燃烧时间，从而减少NOx的生成。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表7，低氮燃烧技术属于燃气锅炉控制氮氧化物的可行技术，本项目选用德国进口低氮燃烧器，工艺较先进，可保证锅炉氮氧化物浓度达到地区生态环境管理要求。
综上，本项目采用的废气污染防治措施可行。
2.3环境空气敏感目标的影响分析

项目区周边分布有札萨克新街小学、札萨克镇区居民区等敏感点，本项目实验室操作过程中虽然会产生废气，但由于实验室试剂用量少、实验频次较低，通过优化通风系统、污染源头控制等措施，结合完善的管理制度和培训，能够有效控制无组织排放浓度，对实验过程中的学生及校外分布的敏感目标影响较小。
2.4废气监测计划

根据项目生产特点和主要污染物的排放情况，《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）及《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）制定废气排放口自行监测计划，见下表。

表4-5    本项目废气监测计划一览表

序号

监测指标
监测点位
监测频次

浓度（mg/m3）

执行标准
1

硫酸雾

校园边界

无组织
1次/年
1.2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组排放监控浓度限值。
2

氯化氢

0.2
3
非甲烷总烃

4.0
4

氮氧化物

0.12
5
氨

1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准值要求。
6
臭气浓度

20（无量纲）
7
氮氧化物
锅炉

排气筒
1次/月
200
《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉限值要求。
8
二氧化硫
1次/年
50
9
颗粒物
20
10
烟气黑度
≤1
2、废水

本项目处理的废水包括污水处理厂服务范围内的废水和本项目厂区内部产生的废水。

2.1废水产生情况及处理措施

本项目排水包括生活污水、实验废水及器皿清洗废水、锅炉排污水、软水装置排水。

①生活污水：生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水排放量约0.51m3/d，（15.3m3 /a），经化粪池后进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
②实验废水及器皿清洗废水：根据前文分析，实验过程中产生的含有害物质的实验废水及清洗废水总量为0.02m3 /d（6m3 /a），按照实验废液列入危险废物管理，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；不含有害物质的实验废水及清洗废水总量为0.01m3 /d（3m3 /a），直接排入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
③锅炉排污水：本项目燃气蒸汽锅炉需定期排污，排污水量约0.175m3/d（52.5m3/a），进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。

④软水装置排水：软水装置排污水量约0.131m3/d（39.3m3/a），进入市政污水管网，最终进入札萨克镇污水处理厂。
2.2废水治理措施可行性分析

（1）废水处理措施可行性
本项目各类废水水质中，主要污染物类别为COD、BOD5、SS、氨氮，札萨克镇污水处理厂位于伊金霍洛旗札萨克镇，设计日处理生活污水2000m3/d，主要处理工艺采用“AAO+MBR膜池”。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的 A 标准，尾水用于冬储夏灌，污水处理厂目前正常运行，实际处理量约为1500m3/d，剩余处理能力约为500m3/d。本项目各废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值，并且本项目外排废水量仅为0.826m3/d，污水处理厂有能力接纳本项目废水。
因此本项目生活污水、实验室废水、锅炉排水及软水设施排水进入札萨克镇污水处理厂措施可行。
3、噪声

本项目运营期实验室主要为教学活动产生的声源，不作为噪声源进行分析；锅炉房产生的噪声主要为风机、水泵噪声，源强为75~85dB（A），锅炉运行时间为6:00~22:00，夜间不运行。
本项目通过选择低噪声锅炉及配套设备，从噪声源头上降低噪声的污染；同时，锅炉房位于校园内北侧，距离周边居民区及其他敏感点较远；风机采取了接地性固定设备、基座减振、橡胶减振接头及减振垫等措施，降低噪声源强值，再通过加强设备的维护保养，确保设备处于良好的运转状态，加强管理、规范操作，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

经采取上述措施后，锅炉房设备源强至厂界排放过程仅考虑距离衰减，源强衰减公式如下：
LA(r)=LAw-20lgr-11

式中：LA(r)：距声源r处的A声级；

LAw：点声源A计权声功率级
r：预测点至声源距离.

经计算，各厂界噪声达标情况见下表。

表4-6    本项目厂界噪声达标情况分析一览表
名称

噪声标准/dB(A)

贡献值/dB(A)

预测值/dB(A)
达标情况/dB(A)

昼间

夜间
东校界
55
45
22.5
/
达标

南校界
55
45
32.4
/
达标
西校界
55
45
25.2
/
达标
北校界
55
45
14.3
/
达标
东北侧居民点
55
45
49
49.1
达标
由表4-6可知，本项目运营期，锅炉房噪声源在各校界昼间噪声贡献值在14.3～32.4dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求，厂界噪声达标。校界外东北侧28m处分布有居民区，经预测，最近居民点昼间噪声预测值在49.1dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值，项目对敏感点及周围声环境的影响较小。

（4）噪声监测
根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ 819-2017）》，本次环评要求企业对污水处理站东、南、西、北四侧厂界开展噪声监测，监测计划见下表。
表4-7    噪声监测计划
监测点位

监测因子

监测频次

执行标准

东侧校界外1m

Leq(A)
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准
南侧校界外1m

Leq(A)
1次/季度

西侧校界外1m

Leq(A)
1次/季度

北侧校界外1m
Leq(A)

1次/季度

东北28m处居民点
Leq(A)

1次/年
《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值
4、固体废物

本项目运营期固废主要有新增锅炉工作人员生活垃圾、实验废液、废弃包装物、废试剂药品等。
4.1固废产生及处置
（1）生活垃圾

本项目锅炉房新增1名工作人员，生活垃圾按0.5kg/人/d 计算，则本项目新增生活垃圾产生量0.15t/a，生活垃圾设置垃圾箱收集，定期由环卫部门集中清运。
（2）实验废液

根据前文分析，实验过程中产生的含有害物质的实验废水及清洗废水总量为0.02m3 /d（6t/a），按照实验废液列入危险废物管理，属于《国家危险废物名录》（2025版）HW49其他废物非特定行业中的“教学活动中，化学和生物实验室产生的具有危险特性的残留样品”（废物代码900-047-49），设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置。

（2）废化学药品包装物

沾染有毒有害物质的废化学药品包装物，属于《国家危险废物名录》（2025版）HW49其他废物非特定行业中的“含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质”（废物代码900-041-49），产生量约为0.05t/a，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交由资质单位处置。

不沾染有毒有害物质的废药剂瓶、药品包装物产生量约为0.002t/a，交由环卫部门处置。

（4）废试剂药品

化学实验室可能会产生少量过期药品等危险废物，产生量约0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物HW03废药物、药品，废物代码900-002-03，设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置。

4.2危废暂存场所建设要求
本项目在化学实验室药品室内（212室）设立危废暂存柜，对实验室运行过程中产生的危废进行暂存。危险废物暂存柜按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。
危废暂存柜位于化学实验室药品室南侧，占地面积约5m2，设置废药品密闭暂存、实验废液密闭暂存桶及防渗漏托盘，危险废物暂存区设置裙脚，地面采取防渗措施，铺设 2mm 厚高密度聚乙烯或至少 2mm 厚的其他人工材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），本评价要求学校按期对危险废物贮存容器在日常生活中进行保养、维护，加强危险废物储存设施的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏。
5、地下水、土壤
本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；本项目依托现有已建成建筑物，不改变现有建筑物用途及占地类型，不涉及新增占用土地；本项目运营期产生的废水主要为生活污水、实验室废水（不含有毒有害物质）、锅炉排水及软水设施排水，均排入市政管网最终进入札萨克镇污水处理厂，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

将全厂按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区及简单防渗区：

表4-13    本项目地下水污染防渗措施

防渗等级

防渗区域

要求
本项目防渗措施
建设情况
重点防渗

化学实验室准备间、药品室（含药品柜、危废暂存柜）、实验操作台
参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行

地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，地面及裙脚采用防渗层为至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
新建
简单防渗

化学实验室其他区域、生物实验室及锅炉房地面
简单防渗区采用一般地面硬化。
进行一般水泥硬化。
依托现有
正常情况下，项目区落实严格的防渗措施，基本不会对周围土壤、地下水造成影响。
6、环境风险
6.1危险物质识别及风险源分布
对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，本项目运营期涉及的风险物质包括氯酸钾、硝酸、硫酸、盐酸、氨水、硫、磷，风险物质及风险源分布主要分布于化学实验室药品柜、实验室，具体风险物质存在情况见下表。

表4-15   项目涉及的风险物质存在情况一览表
序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

氯酸钾
3811-4-9
0.006
100
0.00006

2
硝酸
7697-37-2
0.01
7.5
0.00133
3
硫酸
7664-93-9
0.0042（折算后）
5
0.00084
4
盐酸
7647-01-0
0.006
7.5
0.0008
5
氨水
1336-21-6
0.01
10
0.001
6
硫
7783-06-4
10g
10
0.000001

7
磷
12185-10-3
30g
5
0.000006

项目Q值∑

0.004037
由上表可知，项目危险物质存储量远小于临界量，Q＜1，发生环境风险的可能性小。
6.2影响途径分析

依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，风险识别包括以下内容：

①物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

②生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

③危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

根据项目特点，本项目潜在的环境事故风险包括：项目危险化学品主要为化学实验酒精灯所用乙醇，在使用过程中若操作不规范，有可能引发泄漏后发生火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放事故，对环境空气产生污染。泄漏会对土壤及地下水造成污染。
6.3环境风险防范措施
实验室化学品和试剂风险防范措施及应急处置措施如下：
①在实验中所有药剂需派专人保管；

②化学药剂处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》执行。

③化学品事故发生后应制定相应的应急预案。化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制几方面。

④医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

6.4环境风险影响分析
①大气环境

本项目所用试剂盐酸、硫酸都为易挥发的试剂，当项目所用试剂未进行良好保存时，易造成物质挥发泄漏，造成局部空气污染。考虑到本项目所用试剂都为低浓度试剂，挥发性较小，正常情况下，不会发生泄漏情况；试剂使用时发生的少部分挥发在控制范围内，对大气环境的影响较小。

②地下水

本项目试剂都装在密闭玻璃瓶封存于药品储备间中，正常情况下，不会发生泄漏。管网采取一般防渗，并定期检查，一般不会导致地下水污染。

6.5环境应急预案

建设单位应对本次评价提出的可能的各类环境风险事故，编制应急预案。根据《国家突发公共事件总体应急预案》《国家安全事故灾难应急预案》《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》（90环管字第[057]号文）的精神及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目应制定《环境风险应急预案》，成立环境风险事故应急救援小组。应急预案内容见下表。

表4-16    应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

学校学生及教职工、周边居民等敏感点

2

应急组织机构、人员

企业应急组织机构、人员；地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案级别；分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、污染清除措施、事故现场清除污染设备及配置

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、撤离组织计划、医疗救护、公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

人员培训；应急预案演练

11

公众教育和信息

公众教育；信息发布

建设单位建成运行后需按照环保部“突发环境事件应急管理办法”要求编制突发环境事件应急预案并到环境保护主管部门进行备案。

6.5环境风险评价结论

本项目具有潜在的事故风险，为了防范事故和降低环境风险，制定事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

因此，本项目的事故所造成的风险是可接受的。
7、环保投资
本项目总投资200万元，项目环保投资为86万元，占总投资的43%。具体见下表。
表4-16   环保投资一览表
类别

治理对象

治理方案

投资（万元）

废气

实验室废气
化学实验室配备1套室内废气集排系统，经1根10m高排气筒沿211室外墙壁无组织排出。
20
锅炉房烟气
燃气锅炉采用低氮燃烧工艺控制氮氧化物。
10
废水

生活污水、实验室废水、锅炉排水、软水设施排水

有毒有害实验废水单独处理；酸碱废水中和处理；其余各污水经污水管网进入市政管网，最终进入札萨克镇污水处理厂处置。
20

噪声

锅炉房设备噪声
选用低噪声锅炉设备，风机基础减振隔声、

水泵室内布置

20
固废

危险废物

化学实验室药品室内设置危废暂存柜1处，占地面积5m2、进行重点防渗，分类暂存实验过程中产生的各类危险废物。

5
生活垃圾、无有害物质废包装物
垃圾桶若干

1

防渗

新建：化学实验室准备室、药品室（含药品柜、危废暂存柜1m2）、实验台进行重点防渗采用防渗层为至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10 -10cm/s。

依托：化学实验室其他区域、生物实验室及锅炉房地面
10

总计

86



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	锅炉房排气筒DA001
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度
	低氮燃烧器
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉

	
	实验室废气
	硫酸雾

氯化氢

非甲烷总烃

氮氧化物
	开启实验废气集排设施，废气经收集后经室外墙排口无组织排放，排口距地高度10m。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2—周界外最高浓度点限值

	
	
	氨

臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、TP
	生活污水经化粪池收集后，排入市政污水管网；其他直接排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

	
	实验室废水

（不含有毒有害物质）
	
	
	

	
	锅炉排水、软水设施排水
	
	
	

	声环境
	校园边界
	锅炉房

设备噪声
	隔声、减振、选用低噪声设备、水泵室内布置
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营期固废主要有新增锅炉工作人员生活垃圾、实验废液、废弃包装物、废试剂药品等。

实验废液、沾染有毒有害物质的废弃包装物、废试剂药品设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；生活垃圾、不沾染有毒有害物质的废弃包装物经垃圾桶收集后交由环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	化学实验室准备间（含药品柜、危废暂存柜）、实验操作台参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)执行，地面要求硬化、耐腐蚀、防渗漏，且表面无裂隙，地面及裙脚采用防渗层为至少2mm厚度高密度聚乙烯膜或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。

化学实验室其他区域、生物实验室及锅炉房地面进行一般水泥硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	实验室化学品和试剂风险防范措施及应急处置措施如下：

①在实验中所有药剂需派专人保管；

②化学药剂处置、收集、暂存与管理必须严格按照《危险化学品安全管理条例》《易制毒化学品管理条例》执行。

③化学品事故发生后应制定相应的应急预案。化学品事故的应急处理过程一般包括报警、紧急疏散、现场急救、溢出或泄漏处理和火灾控制几方面。

④医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

校园制定突发环境事件应急预案。

	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	综上所述，本项目符合“三线一单”相关要求，符合国家产业政策。经采取落实本环评提出的各项环保措施后，各类污染物均能达标排放，且对当地环境容量影响较小，从环境保护角度本项目环境影响可行。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫酸雾
	
	
	
	0.0048t/a
	
	0.0048t/a
	

	
	氯化氢
	
	
	
	0.071t/a
	
	0.071t/a
	

	
	NH3
	
	
	
	0.0184t/a
	
	0.0184t/a
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.0192t/a
	
	0.0192t/a
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	0.000273t/a
	
	0.000273t/a
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	0.0832t/a
	
	0.0832t/a
	

	
	颗粒物
	
	
	
	0.011t/a
	
	0.011t/a
	

	废水
	COD
	
	
	
	/
	
	/
	

	
	NH3-N
	
	
	
	/
	
	/
	

	
	BOD5
	
	
	
	/
	
	/
	

	
	SS
	
	
	
	/
	
	/
	

	一般工业

固体废物
	不沾染有毒有害物质的废弃包装物
	
	
	
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	

	危险废物
	实验废液
	
	
	
	6t/a
	
	6t/a
	

	
	其他废弃包装物
	
	
	
	0.05t/a
	
	0.05t/a
	

	
	废试剂药品
	
	
	
	0.2t/a
	
	0.2t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
损耗0.009





0.51





0.06





生活用水





化粪池





5.746





市政供水管网





软水装置





排0.131





札萨克镇污水


处理厂





5.656





损耗0.35





5.525





排0.175





锅炉





循环5





专用容器收集后交由有资质单位处置





0.02





0.03





实验用水





0.01





施工设备转运、装卸扬尘


废弃包装物、噪声、


施工人员生活污水





噪声





设备安装





设备调试





废药品、实验废液、


实验器皿清洗废水





废弃包装物、废气、


实验器皿清洗废水





实验后整理





开展实验





实验前准备





市政燃气





市政自来水





锅炉烟气、噪声锅炉排污水





软水系统





锅炉（低氮燃烧）





蒸汽





循环水





软水装置


排水





热水水箱





校园生活用水
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