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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

内蒙古屹鑫矿业设备维修有限责任公司维修

中心建设项目环境影响报告表的批复
内蒙古屹鑫矿业设备维修有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古屹鑫矿业设备维修有限责任公司维修中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）、鄂尔多斯市生态环境局总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2025〕88号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园，占地面积27726.42m2。建设内容主要利用原有标准化厂房新建采煤机检修生产线1条、液压支架检修生产线2条、刮板输送机检修生产线1条，项目建成后年维修矿用设备刮板机4套、液压支架800套、采煤机3台。项目总投资4000万元，其中环保投资400万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。2套抛丸、喷砂设备废气分别由集气罩收集后，通过各自“重力沉降+脉冲式除尘器”处理后，经2根15m高排气筒排放；喷漆刷漆废气采用“负压收集+一级干式多层迷宫式过滤箱（迷宫纸盒）+二级漆雾过滤棉+三级活性炭吸附脱附+CO催化燃烧装置”工艺处理后，经1根15m高排气筒排放；焊接烟尘集中收集后由移动式焊接烟尘净化机处理，处理后烟气车间内无组织排放。通过采取以上措施，废气排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放标准限值要求。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后最终进入阿镇污水处理厂处置。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。废弃零部件、机加工碎屑、废焊接条收集于一般固废暂存间暂存，定期外售至废品回收站；抛丸及喷砂除尘灰、生活垃圾，定期交由环卫部门清理处置；废催化剂定期由厂家更换回收，不在厂区内暂存；含油煤泥、油泥、废矿物油、废水性漆桶、废活性炭、废过滤芯、废过滤棉、废漆渣（含纸壳）等危险废物分区暂存于危废暂存间，最终委托有资质单位处置，危险废物暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行设计、建设、管理。以上固废均不得乱弃。

6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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