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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

伊金霍洛旗高级中学分校实验室及燃气锅炉项目环境影响报告表的批复
伊金霍洛旗高级中学分校：

你单位报送的由内蒙古华予环保科技有限公司编制的《伊金霍洛旗高级中学分校实验室及燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗札萨克镇伊金霍洛旗高级中学分校校区内。项目主要新建生物实验室、化学实验室并拆除原有锅炉房内1台0.3t/h燃煤锅炉，新建1台1t/h（0.7MW）燃气蒸汽锅炉及相关配套设施。项目总投资200万元，其中环保投资86万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作： 

1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。 
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。实验室废气经实验废气集排设施收集后经室外墙排口无组织排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2表2无组排放监控浓度限值要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准值要求；锅炉设置低氮燃烧器，锅炉烟气经15m高排气筒排放，排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉限值要求。

3.强化废水处理与利用。有害实验废水及器皿清洗废水设专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；不含有害物质的实验废水及清洗废水直接排入市政污水管网；锅炉排污水和软水装置排水进入市政污水管网；生活污水经化粪池后进入市政污水管网，以上废水处理后须达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求，最终排入市政污水管网，不得外排。
4.应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。实验室废液、废化学药品包装物、废试剂药品经专用容器收集后暂存于准备间危废暂存柜内，定期交有资质单位处置；生活垃圾和无毒无害废药剂瓶、药品包装物集中收集后交由环卫部门统一处置。以上固废均不得乱弃。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你单位应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，须重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

                    2025年11月26日

抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、内蒙古华予环保科技有限公司                                                             
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