
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：兴生源集团虎盛储煤棚破碎筛分配套辅助设施

建设项目
建设单位（盖章）：鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司

编制日期：2025年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	兴生源集团虎盛储煤棚破碎筛分配套辅助设施建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	王永
	联系方式
	14747935678

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内

	地理坐标
	（110度4分14.488秒，39度29分11.767秒）

	国民经济

行业类别
	B06煤炭开采和洗选业（0610烟煤和无烟煤开采洗选）
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06煤炭洗选、配煤

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

□扩建

☑技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	500
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	☑否

□是
	用地面积（m2）
	0（原有厂区内建设，本次不新增占地面积）

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类），本项目不开展专项评价。

表1-1项目专项评价设置情况判定表
专项评价的类别

设置原则

本项目

大气

排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。

本项目排放废气中不含有毒有害污染物等

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

本项目无新增生活污水，无新增生产废水外排

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

本项目生产过程不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

本项目不涉及



	规划情况
	规划名称：《伊金霍洛旗国土空间总体规划(2021-2035）》

审批机关：鄂尔多斯市人民政府

审批文件：《鄂尔多斯市人民政府关于伊金霍洛旗乌兰木伦镇等6个镇国土空间规划(2021-2035年）的批复》鄂府发〔2024〕75号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	审批文件中提出：“原则同意乌兰木伦镇、纳林陶亥镇、伊金霍洛镇、札萨克镇、红庆河镇、苏布尔嘎镇6个镇国土空间规划(2021-2035年）。你旗要认真指导各镇组织实施国土空间规划，严格落实耕地保有量、永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等底线约束和重要管控指标;要提高土地节约集约利用水平，完善城乡各类基础设施建设，加强规划全生命周期管理;要维护规划严肃性和权威性，任何部门和个人不得随意修改、违规变更，切实提升规划、建设、治理水平。国土空间规划实施中的重大事项要逐级请示报告。”该项目在城镇开发边界范围内，按照批准项目组卷上报。该项目用地规模及布局已列入正在编制的伊金霍洛旗规划期至2035年的国土空间总体规划重点建设项目清单。位于正在编制的伊金霍洛旗国土空间总体规划城镇开发边界范围以内，符合伊金霍洛旗乌兰木伦镇城市总体规划(2015-2030），中产业布局规划要求，符合《中共中央办公厅公务员局办公厅印发<关于在国土空间规划中统筹规划落实三条控制线的指导意见>的通知》(厅字〔2019〕48号）要求，属于我旗工业类项目。该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，符合伊金霍洛旗乌兰木伦镇城镇总体规划及控制性详细规划。”

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于煤炭开采和洗选业中的煤炭洗选、配煤，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类，故符合国家产业政策要求。

二、生态环境分区管控符合性分析

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。

根据《鄂尔多斯市各旗区环境管控单元分类统计表》，东胜区管控单元总个数为15个，其中优先保护单元4个，重点管控单元10个，一般管控单元1个。

1、生态保护红线

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，本项目属于重点管控单元，经调查本项目评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及重要生态功能区、生态敏感脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，根据生态红线的主要划定依据，本项目不在生态保护红线范围内。

2、环境质量底线

本次环评收集内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》中“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。全区环境空气质量平均优良天数比例为89.6%，同比上升2.4个百分点；扣除异常沙尘天气等影响后，全区环境空气质量优良天数比例为90.7%，同比上升0.5个百分点，重污染天数比例为0.2%，同比持平”。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。

为了解本项目所在地特征污染物为TSP，本次评价TSP环境质量现状监测数据引用《国能神东煤炭布尔台煤矿伸缩喷漆房项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果，引用监测数据项目的1个监测点，监测点位于本项目西侧约705米处，由北京华成星科检测服务有限公司于2024年8月30日至2024年9月1日连续3天。根据现状监测资料统计，引用监测点TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中项目所在地二级标准。由此可知，评价区域环境空气质量良好。

本项目严格落实环评提出的各项环保措施，各项污染物做到连续稳定达标排放，本项目建成后不会对区域环境质量造成较大的影响，本项目建设不会突破区域环境质量底线。

3、资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定的电力，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、生态环境准入清单

对照《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023年），本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，管控单元名称伊金霍洛旗城镇边界，管控单元编码ZH15062720013，本项目与管控单元要求符合性分析见表1-3。

表1-3与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析

管控要求

项目建设情况

符合性

资源利用效率要求

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

1.本项目无新增生活用水、生产用水。

2.本项目不涉及。

符合

空间布局约束

1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

1.本项目不涉及锅炉建设。

2.本项目不涉及。

3.本项目不涉及。
符合

污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修

复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”

1.本项目不涉及生活污水、生产废水排放
符合
环境风险管控
--
要求制定突发环境事件应急预案
--
综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。
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图1-1鄂尔多斯市环境管控单元图

三、选址合理性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，不新增占地。项目500m范围内无敏感目标。项目用地范围地表不涉及已知文物古迹的本体及“两线”范围（保护范围和建设控制地带）。项目周边无饮用水水源地、风景游览区和自然保护区。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，产生固废均可妥善处理，项目的建设对周围环境及敏感目标影响不大。因此，从环保角度本项目选址合理。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

2015年3月，河南蓝森环保科技有限公司编制完成《兴生源煤炭铁路集运站及配套设施建设项目环境影响报告书》。2015年3月4日，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2015〕121号文件对项目做出批复。项目于2015年8月开工建设，2021年10月投入运行。2021年11月21日，鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司根据《兴生源煤炭铁路集运站及配套设施建设项目竣工环境保护验收调查报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书及其批复等要求，对兴生源煤炭铁路集运站及配套设施建设项目进行竣工环境保护自主验收（目前该项目已交由政府运营，不再由鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司运营，以下现有工程内容不再对该项目进行分析介绍）。
鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，2022年9月19日，由鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局以鄂伊环审字〔2022〕45号对《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目环境影响报告表》予以批复。2023年12月，项目投产运行，2024年3月，对《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目》进行竣工环境保护验收。鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目主要建设钢结构全封闭储煤棚2座，棚子顶部为拱形，最高处18m，1#储煤棚占地面积为1800m2，2#储煤棚占地面积为12000m2，1#储煤棚和2#储煤棚直线距离为1000m，棚内设置换气扇，喷淋洒水设备、计量设施等；地面铺水泥进行硬化。最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，储存周期为一个月；用自卸车将煤运至储煤棚，再用装载机将煤堆存起来，再用汽车拉运销售。

因生产销售需要，同时为满足不同客户对于煤热量以及粒径的需求，出售前需要对煤进行筛分、破碎以及配料。因此，鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司拟对2#储煤棚建设兴生源集团虎盛储煤棚破碎筛分配套辅助设施建设项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业06煤炭洗选、配煤”需编制报告表的类别，鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司委托我公司完成该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察、调研和查阅，并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，按照环评技术导则的要求，编制了该建设项目的环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。

二、现有工程概况

1、现有项目建设基本情况

项目名称：鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目
建设性质：新建

建设规模：储煤棚2座，最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨。

建设单位：鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司
建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内

项目占地面积：13800m2
项目投资情况：现有工程总投资金额为300万元，其中环保投资金额为200万元，占总投资金额的66.67%。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员10人，日工作时长为24h，年运行330天。

建设内容：主要建设内容为储煤棚2座，最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，现有工程建设情况见表2-1。

表2-1现有项目建设情况一览表

项目名称

主要建设内容

建设情况

主体

工程

储煤棚
建设钢结构全封闭储煤棚2座，棚子顶部为拱形，最高处18m，1#储煤棚占地面积为1800m2，2#储煤棚占地面积为12000m2，1#储煤棚和2#储煤棚直线距离为1000m，棚内设置换气扇，喷淋洒水设备、计量设施等；地面铺水泥进行硬化。最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，储存周期为一个月；用自卸车将煤运至储煤棚，再用装载机将煤堆存起来，再用汽车拉运销售。
已建成

辅助工程
办公生活区
依托兴生源煤炭铁路集运站现有办公生活区。

依托
储运工程

运输道路

依托兴生源煤炭铁路集运站现有道路。
依托

公用工程

供水

用水托兴生源煤炭铁路集运站用水。
依托
供电

电源依托兴生源煤炭铁路集运站用电。
依托

供暖

不需要供暖
/

消防
储煤棚内设置火灾探测及报警系统、消防水炮系统及室内消火栓等设施。
已建成

环保工程

废气

储煤棚
全封闭储煤棚，其内设置雾炮车进行抑尘处理。

已建成

道路
由洒水车进行洒水抑尘处理。
依托
废水
无废水产生，储煤棚四周设置导流渠对雨水进行收集，用于煤堆喷淋循环利用，不外排。生活污水依托集运站化粪池处理后定期拉运至污水处理厂处理。
依托
噪声
通过全封闭、经常保养维护厂区内运输车辆及洒水车等措施可有效减轻噪声对外界的影响。
已建成
固废
生活垃圾：厂区设置若干分类垃圾箱进行收集，交由环卫部门处置。
/

防渗
地面水泥硬化。
已建成
2、现有工程煤源

项目所用原煤来源于周边矿区，该项目需要60万t/a，所在地煤炭资源丰富，可以满足该项目的需要。

3、现有工程产品方案

建设储煤棚2座，最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，主要产品为精煤，产品拉运外售，现有工程产品方案见表2-2。
表2-2现有工程产品方案

原煤

产品方案

规格

产品指标

产量

产率

灰分

全硫

水分

发热量

mm

Aad%

St,ad%

Mt%

MJ/kg

万t/a

%

60万t/a

原煤
50-150
7.12

0.42

15.02

27.13-30.28

60
100
产出合计

60

4、现有项目原辅材料

现有项目于2024年3月通过《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目》竣工环境保护验收。现有项目原辅材料用量见表2-3。

表2-3现有项目原辅材料统计一览表
序号

原料名称

达产后年用量

来源

1

原煤

60万t/a

周边煤矿

2

电

30万kW·h/a

用水托兴生源煤炭铁路集运站用水

3

用水

1400m³/a

5、现有工程主要设备

现有工程主要设备见表2-4。

表2-4现有工程主要设备一览表

序号

名称

型号

单位

数量

备注

1

雾炮车

—

辆

2
—

2
计量设施

—

套

1

—

3
火灾探测及报警系统

—

套

1

—

4
消防水炮系统

—

套

2

—

5
室内消火栓

—

套

1

—

6
洒水车

－

辆

1

6、现有工程公用工程

（1）供水工程

现有项目主要用水为生产用水、生活用水。用水依托兴生源煤炭铁路集运站。
（2）排水工程

喷淋用水、地面冲洗废水全部蒸发散失，无外排废水产生，生活污水依托集运站化粪池处理后。

（3）供电工程

用电依托兴生源煤炭铁路集运站用电。

（4）供热工程

无需供暖。

7、现有工程工艺流程

（1）原煤经汽车运输至储煤棚。此过程中产生的污染物主要为运输过程中产生的汽车尾气、卸煤过程中产生的煤尘与设备运行噪声。 

（2）煤炭堆存。封闭储煤棚年总运转量为60万吨/年，该过程中产生的污染物主要为表面煤粉受空气流动影响，形成扬尘。

（3）装车外运售出煤炭。此过程中产生的污染物主要为装车过程中产生的煤尘、设备运行噪声及运输过程中产生的汽车尾气。
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图2-1现有工程工艺流程图

8、现有工程平面布置图

位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站内，厂区总占地面积13800m2。东侧为集运站，南侧为空地，西侧为集运站，北侧为储煤棚，现有工程总体平面布置基本合理。现有工程平面布置图见附图2。

三、技改项目建设情况

1、技改项目基本建设情况

项目名称：兴生源集团虎盛储煤棚破碎筛分配套辅助设施建设项目

建设单位：鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司
建设性质：技改

建设规模：本项目在原有的2#储煤棚进行技改，建设一套筛分破碎系统，全年筛分破碎量为60万吨，原煤依托原有项目提供，不新增煤炭仓储量、转运量。

项目占地面积：项目用地面积不发生变化，用地面积为13800m2。

建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站及配套设施建设项目厂区内，中心地理坐标：E110°4′14.48810″，N39°29′11.76710″。

项目投资情况：本项目总投资金额为500万元，其中环保投资50万元。

劳动定员及工作制度：本项目无新增劳动定员，工作制度为年工作330天，每天生产24小时。

建设规模及建设内容：技改工程在厂区现有2#煤棚内进行建设，建设一条煤炭破碎筛分生产线，年筛分破碎量为60万吨。

本次技改工程在厂区现有2#煤棚内进行建设，建设一条煤炭破碎筛分生产线，依托现有的生活办公区，不新增劳动定员，由原有项目人员调配，本项目技改后的工程内容一览表见表2-5。
表2-5技改项目组成一览表

项目名称

现有工程
技改工程建设后变化情况
备注

主体

工程

储煤棚
建设钢结构全封闭储煤棚2座，棚子顶部为拱形，最高处18m，1#储煤棚占地面积为1800m2，2#储煤棚占地面积为12000m2，1#储煤棚和2#储煤棚直线距离为1000m，棚内设置换气扇，喷淋洒水设备、计量设施等；地面铺水泥进行硬化。最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，储存周期为一个月；用自卸车将煤运至储煤棚，再用装载机将煤堆存起来，再用汽车拉运销售。
技改后1#、2#储煤棚最大仓储量和年转运量不变
无变化
筛分破碎生产线
/

新建一条筛分破碎生产线，设备见表2-6
新建
辅助工程
办公生活区
依托兴生源煤炭铁路集运站及配套设施建设项目现有办公生活区。

/
依托

储运工程

运输道路

依托兴生源煤炭铁路集运站现有道路。
/

依托

公用工程

供水

用水托兴生源煤炭铁路集运站用水。
技改工程无新增用水
/

供电

电源依托兴生源煤炭铁路集运站用电。
/

依托

供暖

本项目不需要供暖。
/

/
消防
储煤棚内拟设置火灾探测及报警系统、消防水炮系统及室内消火栓等设施。
/

依托
环保工程

废气

储煤棚
全封闭储煤棚，其内设置2台雾炮车进行抑尘处理。

/

/
筛分破碎废气
/
筛分、破碎装置安装共一个集气罩，通过集气罩收集进入一个布袋除尘器处理后，由21m高排气筒排放
新建
道路
由洒水车进行洒水抑尘处理。
/

依托

废水
废水产生，雨水收集池依托集运站。

无
依托
噪声
通过全封闭、经常保养维护厂区内运输车辆及洒水车等措施可有效减轻噪声对外界的影响。
破碎、筛分等设备布置在全封闭煤棚内，购置低噪声设备、封闭结构隔声、基础减振
依托+新建
固废
生活垃圾：厂区设置若干分类垃圾箱进行收集，交由环卫部门处置；本项目设备养护产生的废机油依托“兴生源集运站”危废暂存间。
除尘灰收集后掺煤外售；废机油委托有资质单位处理。
/
防渗
一般防渗区：全封闭原煤储棚（含全封闭破碎筛分车间），储煤棚地面水泥硬化，厚度20cm，满足一般防渗区的防渗系数要求≤10-7cm/s；

    重点防渗区：危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均采用20cm黏土层+2mmHDP膜+10cm混凝土+环氧树脂油漆（依托）（渗透系数≤1.0×10-10cm/s）
无
依托
2、技改项目设备清单

本项目技改后2#煤棚内新增设备破碎、筛分、皮带输送等设备，设备清单见表2-6。

表2-6技改项目主要设备一览表

序号

设备名称

型号参数

数量

单位

1

刮板机

电机功率55KW

1

台

2

破碎机

电机功率90KW×2

1

台

3

滚筒筛

电机功率15KW

1

台

4

大振动筛

电机功率37KW×2

1

台

5

小振动筛

电机功率18.5KW

1

台

6

输送带

破碎输送带1条，电机功率22KW，输送带长15米，宽1.4米；

滚筒筛输送带1条，电滚筒功率11KW，输送带长9米，宽1.2米；

大振动筛输送带1条，电机功率22KW，输送带长27.5米，宽1.2米；

小振动筛输送带1条，电机功率18.5KW，输送带长17米，宽1.2米；

中块输送带1条，电滚筒功率11KW，输送带长17.5米，宽1.2米；

八零输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长15.5米，宽1米；

四九块输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长13米，宽1米；

三八块输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长12.5米，宽1米；

三六块输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长12米，宽1米；

二五块输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长15.5米，宽1米；

一三块输送带1条，电滚筒功率7.5KW，输送带长13米，宽0.8米；

粉煤输送带2条，电滚筒功率11KW，输送带长19米，宽1米，电机功率18.5KW，输送带长22米，宽1米

13
条

3、技改项目原辅材料

本项目原辅材料来源未发生变化，使用原有项目煤棚中贮存的原煤。

表2-7技改项目原辅材料统计一览表
序号

原料名称

技改工程年用量

来源

备注

1

原煤

60万t/a

周边煤矿

未新增

2

电

180万kW·h/a

采用麻黄湾变电站双回路供电。

新增150万kW·h/a

3

生活用水

0m³/a

/
无新增劳动定员，故不新增生活用水量
4、改建项目产品方案

本项目产品方案技改后粒径发生变化。产品方案详见下表2-8。

原煤

产品方案

规格

产品指标

产量

产率

灰分

全硫

水分

发热量

mm

Aad%

St,ad%

Mt%

MJ/kg

万t/a

%

60万t/a

原煤
20-50
7.12

0.42

15.02

27.13-30.28

约60
100
产出合计

约60

备注：根据企业提供资料，本项目原煤中含矸石数量较少，且破碎筛分过程矸石也进一步破碎、筛分与产品混合，本项目只涉及破碎筛分，进一步洗选由下游企业进行，不在本项目内进行，故产品产出按照入破碎筛分的原煤量计算（粉尘忽略不计，除尘灰掺煤外售）。
5、技改项目公用工程

技改工程未新增劳动定员，无新增生活污水、生产废水。

（1）给水工程

本项目无新增用水。
（2）排水工程

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水外排，本项目无新增生产废水。
（3）供暖工程

本项目无新增采暖。
（4）供电工程

本项目依托现有供电系统进行供电，电源依托兴生源煤炭铁路集运站用电。

6、技改项目平面布置图

本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站，厂区总占地面积27837m2。东侧为集运站，南侧为空地，西侧为集运站，北侧为储煤棚。技改工程不改变原有项目总平面布置。综上，本项目平面布置合理，本项目技改工程的平面布置详见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

1、施工期工艺流程

本项目施工期主要为现有2#煤棚内建设一条筛分破碎生产线，不涉及2#煤棚主体改造，施工期工艺流程及产排污节点见图2-3。
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图2-3施工期工艺流程及排污节点图

2、施工期产污环节

（1）废气：施工材料装卸运输过程中产生的扬尘及运输车辆的尾气。

（2）废水：施工期水污染源主要为施工废水及工业场地施工人员产生的生活污水。

（3）噪声：施工期噪声主要来源于施工作业机械及运输车辆使用产生的机械噪声。

（4）固体废物：施工期产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。

二、运营期工艺流程及产排污环节

1、运营期工艺流程

项目所用原煤由货运汽车运至原有2#原煤储棚。2#原煤储棚与厂区道路全部做水泥地面硬化处理。场地内设地下受煤坑，受煤坑内设给煤机将原煤送至破碎筛分机。在破碎筛分车间输送机机头设有除铁器，拣除原煤中铁器进入筛分破碎车间的原煤首先进行预先筛分，筛孔的尺寸为50mm。筛上50mm以上的煤块进入破碎机破碎到50mm以下，与筛下的＜50mm原煤混合进入主厂房的原煤堆存区。本次工程筛分破碎废气采用布袋除尘器处理后经1根21m高排气筒（DA001）排放。
2、运营期产排污环节

（1）废气：项目运营期废气主要为运输粉尘、原煤装卸粉尘、破碎筛分粉尘、成品堆存、受煤坑、皮带装载等粉尘。

（2）废水：本项目无生产废水产生。

（3）噪声：设备运行噪声、车辆运输噪声。

（4）固废：除尘灰、废机油。

	与项目有关的现有环境污染问题
	一、现有工程基本情况

鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，2022年9月19日，由鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局以鄂伊环审字〔2022〕45号对《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目环境影响报告表》予以批复。2023年12月，项目投产运行，2024年3月，对《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目》进行竣工环境保护验收。鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目主要建设钢结构全封闭储煤棚2座，棚子顶部为拱形，最高处18m，1#储煤棚占地面积为1800m2，2#储煤棚占地面积为12000m2，1#储煤棚和2#储煤棚直线距离为1000m，棚内设置换气扇，喷淋洒水设备、计量设施等；地面铺水泥进行硬化。最大仓储量为6万吨，全年转运量为60万吨，储存周期为一个月；用自卸车将煤运至储煤棚，再用装载机将煤堆存起来，再用汽车拉运出去销售。
表2-8现有工程环保手续履行情况

项目名称

环评及批复

验收情况
环评审批部门

批复文号

批复时间

验收审批部门

批复文号

验收时间
鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目

鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局

鄂伊环审字〔2022〕45号

2022年9月19日

自主验收
/
2024年3月

二、现有项目污染物排放情况

1、废气污染

（1）有组织废气

现有工程不涉及有组织废气排放。

（2）无组织废气

根据建设单位2024年3月编制的《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.824mg/m³，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

2、噪声污染

根据建设单位2024年3月编制的《鄂尔多斯市兴生源煤炭集团有限责任公司兴生源煤炭铁路集运站储煤棚配套设施项目竣工环境保护验收监测报告表》可知，厂界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。

3、废水污染

原有项目运营期间不产生生产废水。

生产用水包括储煤棚内喷淋用水、厂区内洒水抑尘用水。这些水部分随产品被带走，部分自然蒸发。雨水收集池依托集运站。

固体废物

原有项目无固体废物产生。
三、存在的环境问题及整改措施

经现场踏勘，不存在乱堆乱放等环境问题；

设置视频监控点位，确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。本项目雨水导流渠及初期雨水收集池依托兴生源集运站，用于煤堆喷淋循环利用，不外排；
一般防渗区：全封闭原煤储棚（含全封闭破碎筛分车间），储煤棚地面水泥硬化，厚度20cm，满足一般防渗区的防渗系数要求≤10-7cm/s；

重点防渗区：危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均采用20cm黏土层+2mmHDP膜+10cm混凝土+环氧树脂油漆（依托），满足《危险废物贮存污染控制标准》  （GB18597-2023）中危险废物暂存间设计为封闭式、防雨、防风、防晒， 危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s）的要求。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）项目所在区域环境质量现状

根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日公布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，因此项目所在区域环境空气质量属于达标区。

（2）其他污染物环境质量现状监测

根据本项目的特点，确定环境空气质量现状的其他污染物为TSP。本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇，本次评价TSP环境质量现状监测数据引用《国能神东煤炭布尔台煤矿伸缩喷漆房项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果，引用监测数据项目的1个监测点，监测点位于本项目西侧约705米处，由北京华成星科检测服务有限公司于2024年8月30日至2024年9月1日连续3天。根据现状监测资料统计，引用监测点TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中项目所在地二级标准。由此可知，评价区域环境空气质量良好。

引用监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据可行且有效，满足《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南》中可以引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。表3-1特征污染物环境质量现状（监测结果）一览表

监测点位坐标

污染物

评价标准

监测浓度范围

达标情况

E110°3′46.633″

N39°28′58.284″

TSP

300μg/m³

88~127μg/m³

达标

由表3-1可知，评价区域特征污染物TSP检测结果满足《环境空气质量》（GB3095-2012）中二级标准限值。

[image: image4.png]



图3-1引用项目监测点与本项目的位置关系图

2、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。根据现场踏勘本项目厂界范围50米范围内无声环境保护目标，因此本次不对声环境质量现状进行评价。

3、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
本项目厂房地面采取硬化及防渗处理，不存在土壤和地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不再开展地下水、土壤环境质量现状调查。
4、生态环境现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，运行过程中产生的污染物较少，基本不对区域生态环境产生影响。本项目土地性质为工业用地。根据现场勘查，项目周边无珍稀或濒危动、植物。

6、地表水环境现状
根据黄河流域水功能区划成果，窟野河一级水功能区有5个，二级水功能区有7个，涉及窟野河干流，支流东乌兰木伦河和㹀牛川。评价范围内乌兰木伦河河段属于黄河流域水功能区划一级功能区--窟野河蒙陕缓冲区，位于常规监测断面石圪台、大柳塔断面之间，下游控制断面为大柳塔断面，水质目标为Ⅲ类。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境现状调查引用与建设项目距离近的有效数据，本次环评引用内蒙古金玥检测技术有限公司于2024年3月9日~2024年3月16日对《国能神东煤炭集团有限责任公司补连塔煤矿深度水处理系统配套3、4号清水利用池项目环境影响报告表》评价范围内地表水环境质量现状监测数据：

（1）监测点位
表 3-2地表水监测布点

编号

监测项目
地理坐标

监测内容

监测结果
1#

水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群，共24项
东110°10'41.148"

北39°21'18.045"

水质

达标
2#

东110°10'41.234"

北39°20'52.689" 

水质

达标
3#

东110°11'54.85"

北39°19'17.83"

水质

达标
4#

东：110°11'17.254"

北：39°19'40.948"

水质

达标
根据监测结果（见附件4），项目周边地表水乌兰木伦河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
7、电磁辐射环境

本项目不属于电磁辐射类项目。因此，不涉及电磁辐射现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场勘查，本项目所在区域及其附近无自然保护区、水源地、重点文物保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。主要保护目标见表3-2。

表3-2环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

方位

与本项目距离（m）

规模

环境功能区划

环境空气

项目厂界外500m范围内无环境空气保护目标。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

声环境

项目外50m范围内无声环境保护目标。

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

地下水环境

项目外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、矿泉水、温水等特殊地下水资源。

/

生态环境
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇兴生源煤炭铁路集运站厂区内，无生态环境保护目标

/




80mg/Nm³或设备去
	除效率＞98％

	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中的排放限值要求。


	厂界

	颗粒物

		周界外浓度最高点≤1.0mg/m³

	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值



	2、噪声

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。营运过程中厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类声环境功能区标准。

表3-5项目噪声排放标准一览表

时期

噪声限值Leq[dB（A）]

昼间

夜间

施工期

70

55

运营期

60

50

3、废水

本项目无生产废水、无新增生活污水。
4、固体废弃物

一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），本项目无危险废物产生。
	

	总量控制指标
	纳入总量控制的污染物为SO2、NOx、VOCs、COD、NH3-N。

运营期本项目无新增劳动定员，无新增生活污水，本项目无生产废水使用及排放，本项目无SO2、NOx产生，因此，本项目无需新申请总量。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	一、施工期大气环境保护措施

施工期间产生的废气主要为颗粒物，根据建设方提供资料，施工期间采取了以下措施，减少施工期间废气影响。

①选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工；

②选择合理的运输车辆行车路线，避免路程较长引起较多的道路扬尘，运输车辆进入施工场地应限速行驶，以减少产尘量。

③选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工机械及运输车辆尾气排放。

④落实全部密闭运行措施，减少扬尘污染。

⑤周围设置围挡，进行洒水降尘，减少扬尘的产生量。

二、施工期噪声环境保护措施

本项目施工期噪声主要包括建筑施工噪声和交通噪声两类。根据施工环节主要的噪声源有：吊车、升降机等。其特点是间歇性或阵发性，并具备流动性，噪声级较高，在75dB（A）～95dB（A）之间，平均噪声级在85dB（A）左右。项目200m范围内无居民等敏感点，施工期产生的噪声对当地环境影响不大。为减少施工噪声对周边环境的影响，施工中采取了如下措施以减少对噪声的影响。

①严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能避开夜间（22：00-06：00）昼夜午休时间动用高噪声设备。

②施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-06：00）运输，严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

③采取适当措施，降低噪声，对位置相对固定的机械设备，应设置在棚内；

④要求施工单位进行文明施工，减轻施工期间施工人员产生的社会噪声对环境的影响。在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内处理各种环境纠纷。

三、施工期水环境保护措施

本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。根据建设方提供资料，生活污水依托生活办公区现有化粪池收集后，定期由吸污车拉运至污水处理厂处理，施工废水集中收集，定期排至临时沉淀池沉淀后回用于施工和厂区绿化。

四、施工期固废环境保护措施

施工中产生的固体废物主要是生活垃圾。根据建设方提供资料，工程厂区地势平坦、无大型构筑物，无弃土产生；生活垃圾产生量较小，依托厂区现有生活垃圾箱。


80mg/Nm³或设备

	除效率＞98%
	新增

	厂界噪声

	Leq(A）
	工业场地场界四周

	4个

	每季度1次，每次1天（昼、夜各1次）

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间≤60B(A），夜间≤50B(A）
	现有



	七、环保投资情况

本项目总投资金额为500万元，其中环保投资金额50万元，见下表4-11。

表4-11环保投资情况一览表

污染类别

产生环节

环保措施

环保投资（万元）

废气

破碎筛分过程中产生的粉尘

破碎筛分位于全封闭破碎筛分车间内进行，破碎、筛分产尘点上方设置1个集气罩，经1个布袋除尘器处理后，最终由21m高排气筒那（DA001）排放。

40
废水

生活污水

本项目无新增劳动定员，无新增生活污水。

0

噪声

基础减振、全封闭生产车间隔声降噪。

10
固废

生活垃圾

本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

0

一般固废

除尘灰：产生的除尘灰掺入煤中后作为燃料外售。

0

危险废物

废机油，依托“兴生源集运站”危废暂存间暂存，产生后交由有资质单位处理
0

防渗

一般防渗区：全封闭原煤储棚，防渗措施采用：防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。（依托现有）

0

合计

50

	


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	全封闭原煤储棚及产品储棚装卸及堆存过程中产生的粉尘
	颗粒物
	全封闭中煤储棚、铲车上料，进料口位于全封闭储棚内，设置雾炮车。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放限值要求

	
	破碎筛分过程中产生的粉尘
	颗粒物
	破碎筛分位于全封闭破碎筛分车间内进行，破碎、筛分产尘点上方设置1个集气罩，经1个布袋除尘器处理后，最终由1根21m高排气筒（DA001）排放。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中的排放限值要求

	地表水环境
	本项目无新增劳动定员，无新增生活污水。本项目无生产废水。因此，项目 对水环境影响较小。

	声环境
	运输车辆和装卸及加工设备
	Leq（A）
	封闭结构隔声、基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（12348-2008）2类

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、除尘灰：产生的除尘灰掺入煤中作为燃料外售。

2、生活垃圾：本项目无新增劳动定员，无新增生活垃圾。

3、危险废物：依托“兴生源集运站”危废暂存间暂存，产生后交由有资质单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	一般防渗区：全封闭原煤储棚（含全封闭破碎筛分车间），储煤棚地面水泥硬化，厚度20cm，满足一般防渗区的防渗系数要求≤10-7cm/s；

重点防渗区：危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均采用20cm黏土层+2mmHDP膜+10cm混凝土+环氧树脂油漆（依托），满足《危险废物贮存污染控制标准》  （GB18597-2023）中危险废物暂存间设计为封闭式、防雨、防风、防晒， 危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容进行防渗，《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或至少 2mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s）。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	1、储煤棚煤尘爆炸风险防范措施

①喷雾洒水和清洗落尘：在产生煤尘的地点，安装喷雾洒水设施进行喷雾洒水，以降低浮尘；定期清洗和打扫落尘，防止形成积
尘从而造成事故。

②加强通风系统：煤尘较轻的地点，可采用通风的方法将煤尘排
出去；还可改善工作环境的空气质量。

③防止煤尘引燃及防火措施：禁止一切明火和员工不得吸烟。凡有煤尘区域，原则上禁止一切火源；作业人员进入工作地点一律
禁止携带烟草和点火工具。

④电气设备应采取防爆措施：应采用防爆照明灯、防爆电动机防爆开关、防爆配电箱等防爆系统；对弱电设备可采用低电流、低
电压、限制火花的强度，使之不能点燃煤尘。

2、修编突发环境事件应急预案

	其他环境

管理要求
	本项目采取全封闭煤棚（破碎筛分工序位于煤棚内），设置洒水抑尘系统，对产尘点进行抑尘，从源头控制产尘量。


六、结论

	本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0t/a
	/
	/
	35.1t/a
	/
	35.1t/a
	35.1t/a

	废水
	生活污水
	211.2t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	211.2t/a
	/

	一般工业

固体废物
	除尘灰
	0t/a
	/
	/
	354.9t/a
	/
	354.9t/a
	354.9t/a

	危险废物
	废机油
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	生活垃圾
	1.5t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1.5t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①






PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

