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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	内蒙古亿佳能煤业有限责任公司储煤棚扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	马玉宝
	联系方式
	15044760555

	建设地点
	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]伊金霍洛旗纳林陶亥镇圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古亿佳能煤业有限责任公司厂区内

	地理坐标
	（110度23分27.000秒，39度24分6.000秒）

	国民经济
行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	290
	环保投资（万元）
	280

	环保投资占比（%）
	96.55
	施工工期
	/

	是否开工建设
	否
■是：全厂煤棚面积超过原环评批复的煤棚面积，储煤棚（扩建1#洗选车间1、扩建1#洗选车间2、2#连廊、3#筛选车间）涉及“未批先建”。鄂尔多斯市生态环境局于2025年11月6日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-10号）。
	用地（用海）
面积（m2）
	19827.48
（本次扩建储煤棚占地面积19405.47m²，4#办公室1座占地面积为422.01m²，上述内容均在现有厂区建设，无新增用地）

	专项评价设置
情况
	无

	规划情况
	《鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区总体规划(2018-2035)》(伊政发〔2019〕71号)。

	规划环境影响评价情况
	《鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区总体规划(2015-2030)环境影响报告书》于2018年11月30日由原鄂尔多斯市环境保护局批准通过(鄂环函〔2018〕404号)

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]1、项目与园区规划符合性分析
《鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区总体规划(2015-2030)》属于市级工业园区综合性规划，在我国城乡规划体系中属于城市规划，功能属性为城市建设的综合性规划，规划时间为15年。规划面积：汇能煤化工园区位于伊旗东南部纳林陶亥镇，规划区面积为 57 平方公里。园区总体规划控制区范围：北至伊旗与准旗的行政区划边界线，南至三界塔，西至丁进塔与新庙旧址以西，东至红进塔、布尔洞门与古城壕以东。发展定位：汇能工业项目区以煤基多联产、煤基精细化工、煤基清洁能源和煤电一体化循环经济为主导产业积极打造自治区一流清洁能源输出基地和现代煤化工生产示范基地。
产业空间布局：规划汇能工业项目区的产业布局结构为“一园三片九组团”。分别是园区北部的生活组团；河东片区由北至南的综合服务组团、清洁能源组团、煤基精细化工产业组团、煤炭热解分级综合利用产业组团、煤基碳素材料产业组团；河西片区边贾路以北的煤基精细化工产业组团、煤基多联产产业组团、创新研发中心组团。
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司位于汇能工业项目区，主营煤炭洗选业务，且已经取得环评批复，排污登记和竣工环保验收等文件，符合园区规划，满足产业布局要求。本次储煤棚扩建项目位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司现有厂区内，不涉及产能增加和新增占地等，符合园区规划和产业布局要求。
2、项目与园区规划环评审查意见符合性分析
根据《鄂尔多斯圣圆煤化工基地汇能工业项目区总体规划(2015-2030)环境影响报告书》及审查意见可知，园区的产业定位为：在符合国家产业政策的基础上，结合园区现有及在建产业状况，重点打造现代煤化工产业及相关配套产业。构建煤炭用于发电，电力用于冶金和建材生产，利用园区企业产生的粉煤灰、脱硫石膏、炉渣等固体废弃物生产环保水泥、免烧砖等建材。同时发展镁合金、煤炭的洗选及废油处理综合利用等相关产业。
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司属于煤炭洗选行业，现代煤化工相关配套产业，符合园区的产业定位，且根据项目与园区位置关系图，本项目厂区占地为工业用地，本次储煤棚扩建项目位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司现有厂区内，不涉及产能增加和新增占地等，符合园区规划和产业布局要求。

	其他符合性
分析
	1、政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于“三、煤炭--煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，为鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
2、项目选址可行性分析
项目在现有厂区内建设，不新增占地，位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司现有厂区内。厂区北侧为鄂尔多斯市荣景园煤炭运销有限责任公司，西侧为道路，东侧和南侧为空地。项目周边500m范围内不涉及敏感点。厂址占地不涉及自然保护区、文物景观、居民集中区等，项目采取了有效的污染防治措施，对环境影响较小，从环境保护的角度分析，选址可行。
3、 生态环境分区管控符合性分析
根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号），《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（ 鄂府发〔2021〕218号），鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
（1）生态保护红线
依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元 86个，面积占比28.10%；一般管控单元 9个，面积占比7.56%。
项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇鄂尔多斯市圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古亿佳能煤业有限责任公司厂区内，位于重点管控单元，项目占地范围及周边500m 范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，项目周边不存在生态保护红线。
（2）资源利用上线
项目不属于高耗能、高污染的项目，在运营期间主要资源消耗为电能，消耗少量水资源。本项目供电依托厂区现有供电系统，生活用水不新增，生产用水由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。
因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。
（3）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。结合现状监测数据可知，评价范围内环境空气特征污染物TSP浓度现状符合其相应的环境功能区划要求。
项目运营过程中产生的废气、噪声在采取合理可行的污染防治措施处理后，均可达标排放，本项目为储煤棚扩建项目，不产生固废。
因此，在落实本评价提出的各项相关污染防治措施后，项目的各类污染物均能有效处理，不会明显降低所在区域的环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》以及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，项目位于重点管控单元，项目与管控单元要求符合性分析见下表。
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	其他符合性
分析
	表1-1     与鄂尔多斯市生态环境准入清单市级总体管控要求（2023）符合性分析
	管控维度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	1、除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。严禁新建虚拟货币“挖矿”项目。
2、禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。严格控制新建、扩建高耗水项目，促进火力发电、焦化等高耗水行业节水改造。严格落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”。对未达到国家和自治区先进用水定额标准的新建工业项目一律不予审批取水，对超过取用水定额标准的现有工业项目要尽快实施节水改造，改造后仍达不到国家和自治区用水定额通用值的，在延续取水许可时不予批准。严格控制耕地灌溉面积，坚守“四水四定”底线，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，对于地类属性为非耕地的，逐步退出种植，还林还草。
3、拆除黄河沿岸国堤内临时和移动建筑，黄河滩区主河槽内全面禁种高秆作物，禁止使用农药、化肥；低滩区大力开展农药化肥减量、有机肥增量行动；高滩区内合理管控农药、化肥，积极推广使用有机肥。推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流两岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。对已备案但尚未开工的拟建工业项目，指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励有条件的已建成工业项目搬迁入园。“十四五”时期，沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目应严格参照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》文件要求执行。
4、按照规模化布局的原则，对各园区的产业和项目进行严格的筛选，明确煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业的规模。严格落实《进一步规范化工行业项目建设的若干规定(内工信原工字〔2019〕269号)，“三区三线”内不得核准、备案新(改、扩)建危险化学品项目。新(改、扩)建危险化学品项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)必须进入自治区已经认定的化工园区，化工园区外不得核准、备案新(改扩)建危险化学品项目。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺未委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新(改、扩)建项目。
5、煤化工产业需布设在产业园区，并符合所在园区的规划及规划环评要求。项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。
6、园区产业准入标准：
煤化工行业。除在建项目和列入国家规划项目外，原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目，确需建设的必须配套下游延伸加工项目。
焦化行业。通过产能置换新建的顶装焦炉炭化室高度不小于7.0米、捣固焦炉炭化室高度不小于6.25米。常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。
水泥行业。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。
严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度，严格把控高危行业安全准入条件，高危项目审批必须把安全生产作为前置条件，实行重大安全风险“一票否决”。各园区应编制《安全准入管理办法》，对企业的安全准入条件做详细的规定。
新上工业项目要严格控制高碳产业的重复建设，引导地区间产业有序转移。
强化源头管控，对不符合产业政策、产业定位、未落实用能指标的高耗能项目，不予立项。
严禁新上不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划、环评、能耗以及水耗等相关规定的项目。加强河湖空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，确保岸线优化配置、集约开发和可持续利用。从严格管控园区空间开发边界、构建存量用地评价退出机制、完善产业用地再开发分类引导等方面优化构建工业园区空间体系。
严格耗煤项目审批管理，控制煤炭增量消费。
从2021年起，不再审批焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、纯碱（《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中内蒙古鼓励类项目除外）、合成氨（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成气、可再生能源复制合成氨除外）、尿素、磷铵、甲醇（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制甲醇、可再生能源制氢制甲醇除外）、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金（作为多晶硅配套原料、可再生能源电力使用比例达到60%以上的工业硅除外）、电解铝（国家批复同意的高铝粉煤灰提取氧化铝配套电解铝除外）、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石等新增产能项目；确有必要建设的，须在区内实施产能减量或等量置换。新建、改扩建单晶硅项目原则上要配套切片、太阳能电池组件等下游加工生产线，多晶硅（颗粒硅）项目区内下游转化率原则上要达到70%以上（半导体级多晶硅除外）。实行严格的矿山地质环境准入制度。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。严格执行《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》及相关技术要求。合理确定煤炭开发强度及重大煤矿项目的生产和建设规模，淘汰一批落后煤矿，引导60万吨/年以下煤矿有序退出。新建煤矿按照绿色矿山标准建设，生产煤矿加快达标建设，2025年绿色矿山达标率达到100%。严格落实《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）、《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》（鄂府办发〔2021〕26号）、《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》及相关技术要求。
	1、项目为现有洗选厂储煤棚扩建项目，不属于现代煤化工及虚拟货币“挖矿”项目。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、项目为现有洗选厂储煤棚扩建项目，不涉及生产规模的新增，符合园区准入标准。
	符合

	污染物排放管控
	1、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。推动具备条件的园区实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。
2、减少污染物入河量，加强入河排污口监督管理。严格水功能区管理监督，控制入河入湖排污总量。
3、实施深度节水控水行动，完成重点流域范围内所有排污口排查，基本完成重点流域干流及重要支流、重点湖泊排污口整治，到2025年，黄河干流水质达到Ⅱ类，地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%左右。
4、加强黄河干支流入河排污口整治，构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核，所有固定排污源依法按证排污。加快沿黄重点镇污水处理厂建设，严禁污水入黄。加快补齐城镇污水收集管网和处理设施短板，提升水资源回收利用水平，中心城区生活污水处理率达到96%以上，旗区城镇生活污水处理率达到85%以上，工业园区污水应收尽收、全部回用。推进污泥处理处置设施建设。
5、推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。
6、深入推进扬尘污染综合防治。严格监管建筑施工扬尘。旗县级及以上城市建成区各类工地必须做到“六个百分之百”。城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到60%。
7、全面完成火电、有色、建材、焦化、热力生产及供应等重点行业无组织排放治理任务。完成燃煤电厂超低排放改造，推进大型工业锅炉超低排放改造，稳步实施钢铁行业超低排放改造，加快工业锅炉提标改造。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。
8、重点区域执行重点行业污染物特别排放限值，燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。严格执行焦化行业准入标准，整合提升焦炭生产能力，促进焦炉大型化和清洁化生产，降低污染排放。提高煤焦油深加工、焦炉尾气及余热余压综合利用水平。布局医药及染料中间体、针状焦、己内酰胺等化工新材料产品，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。满足《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》的相关要求，严格控制二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、挥发性有机物及其他有毒有害大气污染物排放，对固体废弃物和高含盐废水做到无害化处理及资源化利用。
9、科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。
10、遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。通过园区集中供热供电、电直供等方式，优化项目热电供应方案。确需建设自备热电站的，锅炉烟气应采取高效的脱硫、脱硝和除尘措施，烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应满足超低排放要求。煤化工项目产生的酸性气体和挥发性有机气体采取相应的治理措施。强化节水措施和用水管理，减少新鲜水用量；根据“清污分流、污污 分治、深度处理、分质回用”的原则，合理划分排水系统，优化污水处理和回用方案，做到污水不外排。大力推行清洁生产和循环经济。加快工业污染源从末端治理为主导向生产全过程控制的转变，实现节能、降耗、减污、增效，一步到位削减污染物排放量。鼓励发展高效节水工艺技术设备，淘汰高耗水工艺、技术设备，提高污水回用率。采用水污染治理技术以及清洁生产、技术改造等措施增加城镇污水处理厂处理能力，实现废污水的资源化。
11、全面实行污染物排放总量控制和排污许可证制度，对所有工业园区和新、改扩建项目，在严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度的同时，核定允许排放量，没有排放容量的功能区首要任务是对现有污染源的治理，严格控制新建项目的审批，认真实施环境容量“一票否决制”。各地新建、改扩建项目、“以新带老”项目中承诺的总量控制措施必须具体、完善。环保部门对达标排放且排放的水污染物总量在允许范围内的工业企业，核发排污许可证，对达标排放但总量超过控制指标的，由当地政府责令限期治理。
12、严格执行污染物排放标准，采取切实有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥经鉴定属于危险废物的要按照危险废物进行处理，属于一般工业固体废物的按照一般工业固体废物进行管理。
13、综合采用水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、 防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，开展农村水系综合整治。规划重点开展：准格尔旗呼斯太河等、杭锦旗小南河及黄河南岸总排干等、乌审旗黄陶勒盖等5个项目。
14、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。参照《十四五、内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅关于印发<内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录〉的通知要求》，进一步精准细化“两高”低水平项目管控要求，强化源头和过程节能降碳、减排治污。
15、鄂尔多斯市再生水工程布局遵循集中处理与分散处理相结合的方式，以提高污水再生回用效率。
16、推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。
17、新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。
	1、项目不涉及污染物总量指标。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、项目施工期严格按“六个百分之百”要求执行。
7、不涉及。
8、不涉及。
9、不涉及。
10、项目用水主要为煤棚内喷淋设施用水，用水由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程。
11、现有工程已按要求履行排污许可登记手续。
12、项目无组织废气颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）排放限值要求。
13、不涉及。
14、项目不属于“两高”项目。
15、不涉及。
16、不涉及。
17、不涉及。
	符合

	环境风险
防控
	1、建立重污染天气预警体系，重点实施区域联防联控。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，预测到区域将出现大范围重污染天气时，各相关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。
2、加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。健全环境信息强制性披露制度。全面落实园区、企业环境风险应急预案各项要求，增强突发环境事件处置能力。开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。健全市、旗区二级联动的生态环境事件应急网络。
3、深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系，建立社会化救援机制。完善突发环境事件信息报告和公开机制。建立并及时更新环境风险源动态档案和数据库。实时掌握重点污染源、重点区域环境质量状况，对超容量问题及时预警。
4、强化水害防治，探明矿井老空水，严格落实“三专两探一撤”措施，推广水患区域“四线”(积水线、警戒线、探水线、停采线)管理。
5、加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度地维持矿区生态平衡。
6、提升再生水利用风险管控水平合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据。识别再生水配置利用的风险源，制定突发事件应急预案，逐步建立风险监测预警体系。建立再生水水质全过程监测体系，强化污水处理达标排放、再生水水质达标监管，确保再生水水质达标。
7、煤化工产业示范区严格贯彻执行“大气十条”、“水十条”、“土十条”《现 代煤化工建设项目环境准入条件》等相关法律法规和国家政策的规定。新(改、扩)建危险化学品项目应符合规划环评结论新(改、扩)建精细化学品项目必须完成热反应安全风险评估，严格禁止反应工艺危险度5级和光气及光气化工艺项目建设，限制工艺危险度4级项目。化工园区必须开展安全风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，不达标不予认定化工园区。未通过认定的化工园区，不得新(改、扩)建化工项目(安全、环保、节能、节水和智能化等技术改造项目除外)。劳动密集型的非化工企业不得与危险化学品企业混建在同一园区内。
8、黄河流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。沿黄河干流和重要支流园区及化工企业，加强监测预警、三级风险防控体系建设，建立环境风险防范管理工作长效机制。重点化工园区加强高盐水晾晒池风险防控，消除煤化工废水环境风险隐患，保障流域水环境质量安全。
	1、按要求执行。
2、项目按要求完善应急预案。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、不涉及。
7、不涉及。
8、不涉及。
	符合

	资源开发
效率
	1、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立重点监控用水单位名录。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。电力、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。提高用水效率，提升工业中水回用率，新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的农业节水设备和技术。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。
2、严格地下水管理保护，建立健全地下水管控指标体系，严控地下水开采，综合采取节水、水源置换等措施，继续加强鄂尔多斯台地超采区综合治理，强化地下水动态监测分析、预测预警，科学制定实施监管政策措施。严控地下水超采，严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》及其修编稿。实行地下水“五控”制度，“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。严格地下水的管理和保护，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。突出抓好地下水超采区巩固治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。坚持黄河水、当地地表水、地下水、非常规水源统一调配，在考虑鄂尔多斯市地下水源置换的条件下，用好用足黄河水，同时充分挖掘非常规水利用潜力。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。
3、推广高效节水农业发展，并探索跨区域和跨省区实施水权置换，进一步规范水权置换办法，扩大水权置换范围。严格控制新增灌溉面积，推进超用水地区通过内部挖潜解决发展需求。鼓励使用矿井疏干水、微咸水、中水、雨洪等非常规水资源，加快高浓盐水的处理与回收利用研究步伐。实施沿黄灌区农业高效节水工程，加大灌溉农业区干支渠和末级渠系配套和节水设施，大力推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌、智能喷灌等节水技术，提升改造沿黄灌区盐碱地灌排水系统，逐步改变大水漫灌方式。推进工业节水改造，强化用水管理，严控高耗水项目。加强非常规水资源开发利用，实施矿井疏干水、雨洪与凌汛水、再生水等开发利用。
4、加强取用水监督管理。开展节水型企业评价和超定额用水专项核查行动，督促超定额的单位采取节水措施，限期达标。要严格水资源管理，按照“四水四定”原则，进行区域统筹规划，确保取用水不超出水资源承载能力。强化水资源监测、监控、监管，尽快健全完善全覆盖、全天候、全过程、全要素、密度适用的水资源智能在线监测体系，完善水资源超载预警机制，打造数字孪生流域，建立水资源节约集约利用、水旱灾害防御、水生态环境保护等业务的智能协同应用大系统。
5、严格控制存量高耗能企业新增用能，严格落实能耗“双控”机制，努力降低生产过程中的资源能源消耗和污染产生量，大力推广应用节能新技术、新产品、新设备和新工艺。严控产能过剩项目新增产能，严控高耗能、高排放、高污染、低水平项目市场准入，严控存在重大安全隐患的项目。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》及化工行业相关政策规定，严格焦炭、电石等化工行业技术标准，严控合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷铵、黄磷等危险化学品新增产能。新 (改、扩)建“两高”危险化学品生产项目，单位产品能耗须达到国家能耗限额标准先进值或国家能效标杆水平。
6、在工业用水方面，工业企业再生水输水模式采用“点对点”模式，主要用于冷却用水，在工业园区的企业由园区自行统一建设再生水支管，园区按需建设再生水深度处理设施，以达到工业用水水质标准。试点期间，将加大再生水提标改造和配套管网基础设施建设，强化激励、政策措施，激励工业使用再生水积极性，使工业再生水利用量达到 1034.5万m³，占批复再水量比例提高到 65%。对工业园区、各类开发区、新区等，开展规划水资源论证，优先配置再生水作为园区生产用水的重要来源，严格控制新水取用量。煤化工产业能耗指标、水资源消耗指标应满足《现代煤化工产业创新发展布局方案》要求，污染物排放总量满足所在园区总量控制要求。
7、新建高耗能项目、在满足本地区能耗双控的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准。新建、改扩建“两高”项目在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或国际同行业先进水平。加强化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业达到国家能耗限额标准先进值。严控高耗水行业大规模发展，建立严格的用水制度，提高现代煤化工行业用水效率，推广采用高度先进节水技术，新建项目用水指标需要达到先进值。
	1、按要求执行。
2、本项目储煤棚喷淋用水采用由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水；本项目不涉及新增职工，不涉及新增生活用水。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、棚喷淋用水采用由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水，不涉及废水外排，满足园区总量要求。
7、不涉及。
	符合


表1-2     与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	维度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	ZH150627
20001
	蒙苏经济开发区
	重点管控单元
	空间布局约束
	1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园;国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
汇能工业项目区：
1.禁止建设涉及铅、汞、铬、镉、砷五种重点控制的重金属产生和排放的项目;
2.引进达到清洁生产一级水平或国内国际先进水平、资源利用效率达到国内先进水平、污染排放少的项目。落实各类废渣和工业副产品的循环综合利用。
3.园区与居民、地表水体、文物保护等环境敏感区之间应设置合理的防护隔离区，工业区和居住区间绿化隔离带不小于500米。
	本项目属于现有洗选厂的储煤棚扩建项目，不涉及新增产能；
本项目位于汇能工业区内
1、不涉及
2、不涉及产能增加，仅为储煤棚扩建项目
3、项目500m内不涉及上述环境敏感区
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。
3.涉VOCs项目应使用低(无)VOCS含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值.
	1、不涉及废水外排
2、不涉及
3、不涉及
4、不涉及
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	1.完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。
2.园区煤化工企业推进高盐水晾晒池风险防控和监管，消除水环境风险隐患。加强高盐水晾晒池风险隐患排查，消除溃坝、溢流风险，确保晾晒池安全运行。
	1、按照区域环境防范要求运营
2、不涉及
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1.严格“以水定产业、以水定规模”做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配优先使用疏干水、污水处理厂中水。
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳.季碳示范园区。
	本项目为洗选厂储煤棚扩建项目，属于配套辅助工程，不属于煤炭开采、洗选。项目生产用水依托现有，由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水。
	符合
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项目位置
项目位置


附图1-1   项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来：
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司120万吨洗选煤及20万吨型煤项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇鄂尔多斯市圣圆煤化工基地汇能工业项目区亿佳能洗煤厂内。2017年11月10日，鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评字〔2017〕153号”文批复该项目环评报告表。项目于2018年4月开工建设，2019年3月建成投入生产，于2019年5月16日取得验收专家组出具的竣工环境保护验收意见，2019年6月9日取得鄂尔多斯市生态环境局关于《内蒙古亿佳能煤业有限责任公司120万吨洗选煤及20万吨型煤项目（一期工程120万吨/年原煤洗选项目）固体废物污染防治措施竣工环境保护验收的意见的通知》，批复文号为鄂环监字〔2019〕92号，验收内容为储煤棚（1#洗选车间）建筑面积9774.88m2。内蒙古亿佳能煤业有限责任公司于2021年新建1座危废暂存库，鄂尔多斯市生态环境局于2021年4月30日以“鄂环审字〔2021〕387号”文批复该项目环评报告表，该项目于2021年8月31日取得验收专家组出具的竣工环境保护验收意见。内蒙古亿佳能煤业有限责任公司于2025年9月4日首次取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91150627MA0NB7PT3C001Y，有效期：2025年9月4日至2030年9月3日。
项目在验收后实际运营过程中，对储煤棚进行了扩建，储煤棚超过了原环评批复的煤棚建筑面积，目前项目已建设完成并投入运营，未履行环评手续，属于“未批先建”，根据鄂尔多斯市生态环境局于2025年11月6日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-10号），储煤棚“未批先建”部分包括扩建1#洗选车间1、扩建1#洗选车间2、2#连廊、3#筛选车间四部分，应办理环境影响评价审批手续。本次主要对“未批先建”扩建的储煤棚（1#洗选车间1、扩建1#洗选车间2、2#连廊、3#筛选车间四部分）以及4#办公室进行评价。
综上，本次对储煤棚“未批先建”部分（包括扩建1#洗选车间1、扩建1#洗选车间2、2#连廊、3#筛选车间四部分）、4#办公室进行评价。
根据现场踏勘，本次扩建部分煤棚、4#办公室实际已全部建设完成。
按照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业06、烟煤和无烟煤开采洗选061煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”，需编制环境影响报告表。内蒙古亿佳能煤业有限责任公司委托我单位承担该项目环境影响报告表编制工作。
我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染型）》规定编制完成了项目环境影响报告表。
1、 项目名称
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司储煤棚扩建项目
2、 建设单位
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司
3、 建设性质
扩建
4、 工程投资
[bookmark: _Hlk163494996]本项目总投资290万元，其中储煤棚总投资为280万元，即环保投资280万元，占总投资的96.55%。
5、建设地点与周边关系
[bookmark: _Hlk163495051]本项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇鄂尔多斯市圣圆煤化工基地汇能工业项目区内蒙古亿佳能煤业有限责任公司厂区内，中心位置坐标为北纬：39°24′6.000″，东经：110°23′27.000″。厂区北侧为鄂尔多斯市荣景园煤炭运销有限责任公司，西侧为道路，东侧和南侧为空地。项目周边500m范围不涉及敏感点。
6、项目占地
项目位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司现有厂区内，全厂占地47096.21m2，已取得《不动产权证书》（蒙〔2022〕伊金霍洛旗不动产权第0000772号和蒙〔2022〕伊金霍洛旗不动产权第0000770号），占地性质为工业用地。本次新建储煤棚、4#办公室位于厂区现有空地，不涉及新增占地。
7、建设规模
[bookmark: _Hlk209111409][bookmark: OLE_LINK3]本次已建成储煤棚未履行环评手续的建筑面积19827.48m2，其中储煤棚建筑面积19405.47m2（其中扩建1#洗选车间1面积864.6m2、扩建1#洗选车间面积3081.32m2、2#连廊面积864.6m2、3#筛选车间面积为13943.05m2）、4#办公室面积为422.01m²。本次不涉及现有煤炭洗选规模的改变。项目建设前后全厂煤炭洗选规模不变，仍为原煤洗选120万吨/年。
项目煤棚建筑面积情况见下表如下。
表2-1    项目全厂煤棚建筑面积情况一览表
	序号
	建构筑物
	建筑面积（m2）

	
	
	原环评批复部分
	未批先建部分
	合计

	1
	储煤棚
	1#洗选车间
	现有部分
	9774.88
	3945.92
	/
	13720.8
	29180.35

	
	
	
	扩建1#洗选车间1
	/
	
	864.6
	
	

	
	
	
	扩建1#洗选车间2
	/
	
	3081.32
	
	

	2
	
	2#连廊
	/
	1516.5
	1516.5
	

	3
	
	3#筛选车间
	/
	13943.05
	13943.05
	

	4
	4#办公室
	/
	422.01
	422.01

	5
	5#办公室
	600.78
	/
	600.78

	合计
	10375.66
	19827.48
	30203.14


项目煤棚储存量与产能匹配性分析见下表。
表2-2    项目煤棚储存量与产能匹配性分析一览表
	序号
	建构筑物
	储存物料
	储存量（万t/周期）
	储存周期（d）

	
	
	
	现有
	扩建后
	现有
	扩建后

	1
	储煤棚
	1#洗选车间
	原煤（120万t/a）
	5.45
	10.90
	15
	30

	
	
	2#连廊
	产品煤
	矸石、煤泥等
（25.1万t/a）
	0.15
	0.38
	2
	5

	
	
	3#筛选车间
	
	精煤、次精煤和中煤（94.9万t/a）
	2.88
	8.64
	10
	30


注：（1）项目原煤和洗、筛选后煤炭均在煤棚内储存。因此，分别核算原煤储存周期和洗选后产品煤（含煤矸石、煤泥）储存周期；（2）现有工程年洗选煤炭120万吨，本次评价按全年煤炭洗、筛选量及平均储存周期核算煤棚储存量与产能匹配性。
8、建设内容
表2-3    主要建设内容一览表
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	全封闭储煤棚
	本次扩建涉及煤棚总建筑面积19405.47m²，均已“未批先建”，包括：
扩建1#洗选车间1面积864.6m2、扩建1#洗选车间面积3081.32m2、2#连廊面积864.6m2、3#筛选车间面积为13943.05m2，均位于厂区范围内，本次扩建完成后，企业全厂煤棚总建筑面积29180.35m2。煤棚内地面进行一般地面硬化处理，安装视频监控设施一套，并与环保部门平台联网。
	扩建

	辅助
工程
	磅房
	位于3#筛选车间东侧，依托现有
	/

	
	4#办公室
	本次“未批先建”，建筑面积422.01m2，1层，用于厂区来客拜访及日常办公。
	扩建

	
	5#办公室
	厂区现有，建筑面积600.78m2，1层，用于厂区人员办公。
	依托

	
	危废间
	厂区现有，位于储煤棚西侧，占地面积4m2，用于暂存现有工程废矿物油及废油桶等危废。本次扩建不新增危废。
	/

	公用
工程
	供电
	由内蒙古亿佳能煤业有限责任公司内部供电站提供。
	依拖

	
	供水
	本项目不新增劳动定员，不涉及生活用水；不涉及新增产能，储煤棚喷淋用水由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水。
	依托

	
	供暖
	项目冬季生产厂房不采暖，办公室供暖采用空调。
	依托

	
	初期雨水收集池
	厂区地势最低处设1个10m3初期雨水池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
	依托

	环保
工程
	废气
	无组织
	煤炭储存及装载粉尘：煤棚全封闭，各个煤棚顶部均设置喷淋抑尘系统；安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
厂区运输扬尘：场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	--

	
	废水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	--

	
	噪声
	合理规划项目场地道路交通，加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	--

	
	固废
	固废：本项目为储煤棚扩建项目，不涉及新增生产设备及新增产能，因此运营期无危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
	--


9、平面布置
厂区在厂区南侧设置2个出入口，分别位于厂区南侧和东侧，磅房位于厂区东侧出入口旁，4#办公室位于厂区东侧出入口南侧，5#办公室位于厂区西侧中部，其余建筑物均为储煤棚，分为1#洗选车间，2#连廊和3#筛选车间，其中1#洗选车间位于厂区东侧，3#筛选车间位于厂区东侧，2#连廊位于1#洗选车间和3#筛选车间之间，用于连通2个车间。危废间位于储煤棚西侧，其余均为厂区道路及空地。
本次储煤棚扩建的四个“未批先建”部分分别为1#洗选车间1和1#洗选车间2分别位于1#洗选车间的西南和东南，与1#洗选车间现有部分连为一个整体，2#连廊和3#筛选车间均为“未批先建”扩建部分。且4#办公室同为“未批先建”部分，属于附属设施。
综上，项目办公区和生产区分开，厂区布局较为合理。
10、原辅材料及能源消耗
[bookmark: _Ref365271514]本项目能源消耗情况见表2-4。
表2-4      项目能源消耗一览表
	能源
种类
	年用量
	备注

	
	现有工程
	本项目
	完成后全厂
	

	原煤带入水
	436.36m3/d
	0m3/d
	436.36m3/d
	/

	新鲜水
	92.03m3/d
	38.81m3/d
	130.84m3/d
	项目用水由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水供给

	电
	395万kW·h/a
	5万kW·h/a
	400万kW·h/a
	用电通过园区现有投入运营的两座110KV的变电站，悖牛川110KV变电站和新庙110KV变电站来提供，在厂区内建设一台630KVA变压器作为生产用电，一台160KVA变压器作为生活用电。


11、主要设备
本次不新增生产设备，煤棚内煤炭装载、转运主要依托现有装载机，厂区抑尘采用现有洒水车。
12、公用工程
（1）给水
①给水
[bookmark: _Hlk163495136]本项目不新增生产设备及用水，不新增劳动定员，不涉及新增生活用水。项目用水主要为扩建储煤棚内洒水抑尘用水。
生产用水依托现有厂区供水管网，由圣圆工业园区三界塔供水工程及汇能悖牛川截伏流供水工程供水。
本次用水主要为本次未批先建煤棚内洒水抑尘用水，新增储煤棚总面积为19405.47m2，用水量按 1.0L/m2·次核算，每天2次，每年330d，抑尘用水全部蒸发损耗，用水量为38.81m3/d(12807.6m3/a)。
②排水
[bookmark: _Hlk163495164]项目无废水外排；不新增劳动定员，无新增生活废水。
新增用水38.81

储棚抑尘（-38.81）
38.81

图2-1    项目给排水平衡图（单位：m3/d）


（2）供电
[bookmark: _Hlk163495180]项目用电通过园区现有投入运营的两座110KV的变电站，悖牛川110KV变电站和新庙110KV变电站来提供，在厂区内建设一台630KVA变压器作为生产用电，一台160KVA变压器作为生活用电，本次新增年用电量为5万kW·h。
（3）供热 
项目冬季生产厂房不采暖，办公宿舍区依托现有供暖设施。
13、劳动定员及工作制度
[bookmark: _Hlk163495020]本次不新增劳动定员，现有劳动定员15人，年工作330天，三班制，每班8h。

	 工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
一、施工期工艺流程及产污节点
由于项目已建成投产，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响，施工期影响已结束。本次不再对施工期进行评价。
二、运营期工艺流程及产污节点
项目运营期为钢架全封闭环保煤棚。原煤运输到煤棚后，在煤棚内储存，然后产品煤从洗选工序中产出后，在煤棚中储存，后经过煤棚装载设施装到运输车后，经电子地磅进行称重后出售。
运营期主要污染工序：
（1）废气：煤炭储存及装载粉尘、运输过程中产生的粉尘。
（2）废水：项目抑尘用水全部蒸发损耗，无生产废水排放；不新增劳动定员，无新增生活污水。
（3）噪声：主要为煤炭进出厂装卸时产生的噪声，声压级为80～90dB(A)。
（4）固废：本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无危废及一般固废产生。
本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。





















	与项目有关的原有环境污染问题
	1、内蒙古亿佳能煤业有限责任公司基本情况
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司120万吨洗选煤及20万吨型煤项目位于伊金霍洛旗纳林陶亥镇鄂尔多斯市圣圆煤化工基地汇能工业项目区亿佳能洗煤厂内。
2017年11月10日，鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评字〔2017〕153号”文批复该项目环评报告表。项目于2018年4月开工建设，2019年3月建成投入生产，于2019年5月16日取得验收专家组出具的竣工环境保护验收意见，2019年6月9日取得鄂尔多斯市生态环境局关于《内蒙古亿佳能煤业有限责任公司120万吨洗选煤及20万吨型煤项目（一期工程120万吨/年原煤洗选项目）固体废物污染防治措施竣工环境保护验收的意见的通知》，批复文号为鄂环监字〔2019〕92号，验收内容为储煤棚（1#洗选车间）建筑面积9774.88m2。内蒙古亿佳能煤业有限责任公司于2021年新建1座危废暂存库，鄂尔多斯市生态环境局于2021年4月30日以“鄂环审字〔2021〕387号”文批复该项目环评报告表，该项目于2021年8月31日取得验收专家组出具的竣工环境保护验收意见。内蒙古亿佳能煤业有限责任公司于2025年9月4日首次取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91150627MA0NB7PT3C001Y，有效期：2025年9月4日至2030年9月3日。
2、现有工程污染防治措施及污染物排放量
根据企业提供的2022年废气及噪声例行监测报告，项目现有工程各污染防治措施及达标排放情况如下。
（1）废气污染物
现有工程废气污染物治理措施及排放情况见表2-5。
表2-5     现有工程废气污染物治理措施及排放一览表
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	措施及排放去向
	标准限值

	厂界无组织废气
	颗粒物
	0.150（差值）
	煤棚全封闭，车间内均配备喷雾抑尘装置。场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	无组织颗粒物监控点与参考点差值不超过1.0mg/m3

	备注：厂界下风向监控点最大值为0.383mg/m3


（2）废水
①生活污水
生活污水经化粪池预处理后，进入厂区地埋式一体化污水处理设备处理，处理后用于厂区绿化、喷洒抑尘。
② 生产废水
洗煤产生的工艺废水经浓缩后回用于洗煤工序；地面冲洗废水经收集沉淀处理后回用于洗煤工艺，项目无工艺废水排放。
③初期雨水
厂区地势低处设1个初期雨水池（混凝土结构），对初期雨水进行收
集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
（3）噪声污染源及防治措施
表2-6    现有工程噪声污染源治理措施及排放情况一览表
	污染源
	环保措施
	标准来源
	标准值
dB（A）
	位置
	监测数据（dB（A））

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	生产
设备
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间≤60
夜间≤50
	东厂界
	52.1
	42.7

	
	
	
	
	南厂界
	51.2
	41.7

	
	
	
	
	西厂界
	50.7
	41.6

	
	
	
	
	北厂界
	51.9
	42.1


根据监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
表2-7     项目现有工程固废产生及处置情况
	污染源
	污染因子
	产生量（t/a）
	环保措施
	固废类别

	生产工序
	煤泥
	6.0万
	煤泥暂存于煤泥棚内，最终掺入末煤中销售。
	一般工业固废

	
	矸石
	10.0万
	送入鄂尔多斯万兴隆工贸有限责任公司东达煤矿治理区采坑填埋处理。
	

	设备保养
	废机油
	1.0
	暂存于现有厂区危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置
	危险废物

	
	含油废抹布、含油废手套
	48个/a
	
	

	
	废油桶
	10个/a
	
	

	办公区
	生活垃圾
	2.48
	集中后统一运送至鄂尔多斯市圣圆煤化工基地汇能工业项目区生活垃圾填埋场填埋处理。
	/


4、现有工程主要污染物排放情况
[bookmark: _Ref365390277]项目现有工程全厂主要污染物排放情况一览表见表2-8。
表2-8     现有工程主要污染物排放一览表
	污染种类
	污染物名称
	排放量（t/a）
	数据来源

	废气
	颗粒物
	17.768
	现有环评中核算的无组织颗粒物排放量

	废水
	COD
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--


5、现有工程总量控制指标
现有工程污染物总量指标为：
SO2：0t/a、NOx：0t/a、；COD：0t/a、NH3-N：0t/a。
6、现有工程存在的环保问题
本次评价对现有工程已采取环保措施情况进行梳理，存在问题的已提出相应整改要求。
表2-9     项目存在的问题及整改措施
	序号
	现有环保措施
	是否存在问题
	整改措施

	1
	项目煤棚均为全密闭煤棚
	否
	无需整改

	2
	厂内煤炭通过皮带进行输送，已建设全密闭输送廊道
	否
	无需整改

	3
	各煤棚顶部设置喷淋设施进行抑尘
	否
	无需整改

	4
	现有受煤坑密闭，车间内配备喷淋设施抑尘
	否
	无需整改

	5
	煤棚内地面已进行水泥硬化措施
	是，车间地面虽已进行一般地面水泥硬化，但由于企业已运行多年，煤棚内地面上已覆盖一层较厚的煤灰 
	及时对地面内煤灰进行清理
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状
①环境空气质量达标区判定
[bookmark: _Hlk163495324]根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。
②其他污染物环境质量现状监测
1） 监测点位及因子
[bookmark: _Hlk163495343]本项目其他污染物为TSP，本项目委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对项目厂区下风向张家塔村进行了监测，监测时间为2025年9月25日-27日，监测点位于本项目厂区东南930m处。其监测点位、监测因子与数据时效性均满足要求，监测数据有效。具体监测数据如下：
表3-1     其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	张家塔村
	110.406898°
	39.398395°
	TSP
	2025.9.25-9.27
	东南
	930


2）监测时段与频次
TSP监测时间为2025年9月25日-27日，监测3天，监测日均浓度的每次连续采样时间为24h。
3）评价标准
TSP浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。
4）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：Pi—i污染物标准指数；
      Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；
      Coi—i污染物评价标准值，mg/m3。
5）监测数据统计分析与评价
表3-2    环境空气监测及评价结果一览表
	监测项目
	浓度范围(mg/m3)
	标准值(mg/m3)
	标准指数
	超标率(%)

	TSP
	0.110-0.113
	0.3
	0.37—0.38
	0


由上表可知，TSP24h平均浓度为0.37～0.38mg/m3，最大值占环境质量标准值的38%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
项目区周边不存在地表水体。
3、声环境质量现状
项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。
4、生态环境质量现状
项目土地类型为工业用地，且本项目占地位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司厂区内，不新增占地，无需进行生态环境现状调查。
5、电磁辐射
项目无电磁辐射影响。
6、土壤、地下水环境
依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
经调查，本项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，本项目储煤棚、办公室、道路需进行一般地面硬化的简单防渗，项目采取以上防渗措施后，不存在土壤、地下水污染途径，因此无需进行土壤、地下水现状监测。























	环境
保护
目标
	项目位于内蒙古亿佳能煤业有限责任公司厂区内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等保护目标。根据项目性质和周围环境特征，项目主要保护目标见表3-3。
表3-3    主要环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护
目标
	坐标/
	保护
内容
	方位
	距离（m）
	功能要求

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	

	大气环境
	项目周边500m范围内无大气环境保护目标
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

	声环境
	厂界（项目周边50m范围内无声环境保护目标）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地下水环境
	厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	土壤环境
	项目建设厂区内土壤
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求










	污染
物排
放控
制标
准
	（1）废气
①施工期
本项目扩建煤棚以及4#办公室均已建成，施工期已经结束，因此，无需再对施工期扬尘、施工场界噪声进行控制。本评价仅对施工期执行标准进行回顾性介绍。
表3-4    施工期大气污染物排放标准
	标准名称
	相关限值

	大气污染物综合排放标准（GB16927-1996）
	类别
	颗粒物周界外浓度最高点mg/m3

	
	颗粒物
	1.0


表3-5    噪声排放标准一览表
	时期
	噪声限值Leq [dB（A）]
	标准来源

	
	昼间
	夜间
	

	施工期
	70
	55
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值


②运营期
[bookmark: _Hlk164269154]项目运营期废气颗粒物排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。
表3-6    废气排放执行标准
	污染物
	具体指标
	标准来源

	污染物
	监控点
	作业场所
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5限值

	
	
	煤炭工业所属装卸场所
	煤炭贮存场所、煤矸石堆置场
	

	
	
	无组织排放限值/（mg/m3）
（监控点与参考点浓度差值）
	

	颗粒物
	周界外浓度最高点
	1.0
	


（2）废水
项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
（3）噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准值如下。

表3-7     噪声排放标准
	时段
	标准值dB(A)
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	运营期
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准


（4）固体废物
本项目属于储煤棚扩建项目，扩建储煤棚及4#办公室均已建成，不涉及设备、产能新增，不涉及新增一般固废及危险废物；不新增劳动定员，不涉及新增生活垃圾。

	总量
控制
指标
	


本项目不涉及总量指标。




















四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	由于储煤棚扩建项目的扩建内容扩建1#洗选车间1、扩建1#洗选车间2、2#连廊、3#筛选车间及4#办公室均已建成，属于未批先建，施工期影响已结束，本次评价只回顾分析施工期对各环境要素采取的环保措施。
1、大气环境保护措施
施工废气主要为施工扬尘。①施工期基础工程的开挖、临时堆放产生的扬尘。②建筑材料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘。③施工期间车辆洒落的尘土一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切。
为控制扬尘的影响，建设单位严格采取以下施工污染控制对策：
（1）工程建设期间，在施工区四周设置1.8m以上的高围挡。
（2）工程建设期间，其所使用的建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料在装卸、堆放和使用过程中会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
（3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土撒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。
（4）施工期产生的弃土、弃渣在施工场地内临时堆放时，采用覆盖防尘网、防尘布，配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。
工程施工期环境空气污染具有随时间变化程度大，漂移距离近、影响距离和范围小等特点，其影响只限于施工期，随建设期的结束而停止，不会产生累积的污染影响。
2、水环境保护措施
项目施工期废水主要为施工废水和施工人员产生的生活污水。施工废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，施工废水经沉沙池沉淀处理后回收利用。场地设有化粪池，项目施工期生活污水经化粪池收集预处理后，拉运处理，不外排。
3、声环境保护措施
施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。项目采取选用低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。
4、固体废物环境保护措施
项目施工期固废主要为建筑垃圾、弃土和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；弃土用于场地周边平整；生活垃圾由环卫部门接收，送垃圾填埋场填埋。
5、生态影响分析
项目施工期生态影响主要是植被破坏与土壤流失。采取的生态保护措施主要有：
（1）加强管理，划定施工范围，施工区控制在项目红线范围内，减少施工用地，禁止车辆、机械随意扩大施工范围。
（2）为降低施工对植被的影响，在工程施工区设置警示牌，标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动。
（3）尽量缩短施工期，避开雨季，减少土地裸露，防止水土流失。
（4）施工过程中产生的土方，应堆放至合理临时堆放点，并采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，施工完成后及时回填。合理调配挖方段和填方段的作业时间，避免挖出的土方长期闲置暴露。






	运营
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	1、大气环境影响分析
原项目洗选生产设施及生产工艺全部不变，因洗煤工艺及设备均未改变，洗煤工序的粉尘源强不变，本次煤棚未批先建部分与原环评批复部分无法单独区分计算煤炭储存量，故本次评价只针对全厂洗选煤炭120万吨/年产能核算其储存、装载、运输过程废气。按最大产能核算后若粉尘无组织排放达标，则未批先建部分涉及各股废气粉尘亦可达标排放。
（1）储存堆放、装载粉尘
①颗粒物产生量核算
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下：
𝑃=𝑍𝐶𝑦+𝐹𝐶𝑦={𝑁𝐶×𝐷×(𝑎⁄𝑏)+2×E𝑓×𝑆}×10-3
式中：P指颗粒物产生量（t）；
𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（t）；
𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（t）；
𝑁𝐶指年物料运载车次（车），项目汽车运输采用40t自卸汽车，年装卸运输原料及成品共240万t煤炭，进出场需拉运60000车次；
D指单车平均运载量（t/车），40t/车；
(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数，见附录1，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，平均风速2.91m/s，概化系数0.0017；b指物料含水率概化系数，项目堆存原煤来源于周边煤矿提供，属于非褐煤，根据附录2，概化系数取0.0054；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录3（kg/m2），项目取31.1418；
S指堆场占地面积（m2），项目全厂储煤棚面积29180.35m2。
则，𝑃={60000×40×（0.0017/0.0054）+2×31.1418×29180.35}×10−3=2573.01t
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐=𝑃×(1−𝐶𝑚)×(1−𝑇𝑚)
式中：P指颗粒物产生量（t）；
Uc指颗粒物排放量（t）；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（%），见附录4，项目煤棚厂区配备洒水车，控制效率为74%；
Tm指堆场类型控制效率（%），见附录5，项目设置密闭式厂房，洒水降尘，控制效率99%。
则，Uc=2573.01×（1-0.74）×（1-0.99）=6.690t。
经计算，项目煤炭装卸、堆存引起的扬尘产生量为2573.01t/a，324.875kg/h，经全封闭煤棚阻隔，洒水降尘后，颗粒物无组织逸散量为6.690t/a，排放速率为0.845kg/h，经估算模式预测，厂界最大落地浓度＜1.0mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。
（2）厂区道路运输扬尘
道路扬尘主要为路面表层干化浮土在车轮的冲击、碾压和尾气排气筒的冲击下激起的二次扬尘。污染物以颗粒物（TSP）计。项目汽车运输采用40t自卸汽车，场内运输道路为沥青混凝土路面，行驶路程约为300m，车速小于15km/h。项目运营期汽车运输总量为240万t，运输车次约6.0万辆·次/年。
根据《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》（环保部公告2014年第92号），道路扬尘量根据下列公式计算：
WRi=ERi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6
式中：
WRi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 的总排放量， t/a。
ERi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 平均排放系数，g/km·辆。
LR：道路长度，取均值0.3km。
NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，取12万辆·次/a（含往返）。
nr：不起尘天数，即一年中降水量大于0.25mm/d的天数。根据当地气象资料，项目取100d 计。对于铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1728\wps2.jpg]
式中：
1）EPi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km（机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）。
2）ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，推荐值取3.23g/km。
3）sL为道路积尘负荷，g/m2。取1.0。
4）W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量。
5）η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；
根据该指南中洒水2次/天控制效率为66%。根据项目运行实际，对厂内运输道路进行洒水降尘，每天洒水2次以上，大风天气增加洒水次数。
经计算，排放系数Epi为47.29g/km，道路运输扬尘排放量为1.24t/a。
同时，为减少运输车辆扬尘对周围环境的影响，按照环保要求，对运输车辆和非道路移动机械提出明确的环保管控要求：
A.厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护
B.厂前运输道路定期洒水、清扫，保证路面不起尘；
C.运输车辆要严密遮盖，减少物料散落；
D.保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。不允许出现敞篷运输或超载运输。
（3）废气污染源参数
项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。



表4-1    项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置/污染源
	污染物
	污染物产生
	处理措施
	污染物排放情况
	排放时间(h/a)

	
	
	核算
方法
	浓度
	速率
	工艺
	效率%
	是否可行技术
	核算
方法
	浓度
	速率
	排放量
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	

	储存堆放、装料
	颗粒物
	产排污系数法
	/
	324.875
	煤棚全封闭，在工作时洒水抑尘。
	90
	是
	产排污系数法
	＜1.0
	0.845
	6.690
	7920

	厂区道路运输
	颗粒物
	公式计算法
	/
	/
	封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	66
	是
	公式计算法
	＜1.0
	/
	1.240
	7920


大气污染物排放量核算见表4-2，大气污染物年排放量核算见表4-3。
表4-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	储存堆放、装料
	颗粒物
	煤棚全封闭，在工作时洒水抑尘。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值
	1.0
	6.690

	2
	厂区道路运输
	颗粒物
	封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	
	
	1.240

	无组织排放量总计
	颗粒物
	7.93


表4-3     大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	7.93


（4）非正常工况
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目为煤炭储存棚建设项目，主要进行煤炭储存及装料外售，不涉及非正常情况。
（5）污染防治可行性技术分析
项目采取的废气无组织控制措施如下：
a、项目采用全封闭储棚及生产车间，配备洒水抑尘设施；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
b、为降低运输扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区设洒水车、道路硬化、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘。
c、制定严格的规章制度，明确员工责任制度。在事故情况下，采取及时有效的措施，避免对周边大气环境的影响。
项目采取的无组织控制措施符合相关技术规范无组织控制措施要求，采取措施后，无组织排放的颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
（6）大气监测计划
根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本次提出如下监测要求：
表4-4      大气环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）
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	2、水环境影响分析
[bookmark: _Hlk163496189]项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。项目不会对地表水环境造成影响。
3、声环境影响分析
（1）噪声预测
项目噪声污染源主要为装载设备、运输车等设备运行噪声产生的噪声，设备本身噪声级在80-90dB(A)。通过选用低噪声设备、加装基础减振、车间隔声等措施，噪声污染源采取防治措施后源强见表4-5。
表4-5     项目主要噪声源强一览表
	建构筑物
	声源名称
	产生源强（dB(A)）
	声源控制措施
	运行时段
	排放源强（dB(A)）
	持续时间（h）

	煤棚
	筛选设备
	85
	低噪声设备、基础减振、车间隔声
	昼夜
	70
	7920

	
	装载车
	90
	
	
	75
	

	
	洒水车
	80
	
	
	65
	

	
	风机
	85
	
	
	70
	


在采取厂房隔声+机械车辆定期维护等降噪措施后，噪声被控制在75dB(A)以下：
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的要求，本次评价采取导则推荐模式。
室内声源等效为室外声源的计算：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
Lp1=Lw+10lg（Q/4πr2+4/R）
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：
Lw=Lp2+10lgS
式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S—透声面积，m2；
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级，预测点的预测等效声级(Leq)计算公式：
无指向性点声源的几何发散衰减公式：
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml1728\wps3.png] 
式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；
LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；
r——预测点距噪声源距离，（m）；
r0——源强外1m处。
建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
LAi——i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)；
T ——预测计算的时间段，s；
ti——i 声源在T时段内的运行时间，s。
Leq=10lg(100.1Leqg)
式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
（2）预测结果及评价
根据项目的机械设备声级、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测点的昼夜噪声级。
噪声影响预测结果见表4-5。
表4-5     厂界噪声影响预测结果表   单位：dB(A)
	厂界
	距厂界距离（m）
	原有洗煤项目现状值
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	东厂界
	40
	52.1
	42.7
	13.0
	56.3
	44.3
	65
	55
	达标
	达标

	南厂界
	10
	51.2
	41.7
	45.9
	56.0
	49.7
	65
	55
	达标
	达标

	西厂界
	30
	50.7
	41.6
	15.5
	55.7
	44.9
	65
	55
	达标
	达标

	北厂界
	15
	51.9
	42.1
	21.5 
	57.1
	46.3
	65
	55
	达标
	达标


经预测，项目厂界噪声的预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
本项目具体通过以下措施对噪声进行防治：
①主要产噪设备均合理布置于厂房内，通过厂房隔音和距离衰减降低噪声；
②使用减振垫对部分设备进行基础减振，风机安装消音器；
③定期维护生产设备、使设备运行良好；
④选用低噪声型号设备；
⑤合理安排设备和厂区平面布局。
（3）监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目噪声监测因子、监测点位和监测频率详见表4-6。
表4-6    运营期环境监测计划表
	污染源
	监测项目
	监测点位置
	监测频率
	控制标准

	噪声
	Leq（A）
	在项目四周各设置1个监测点
	1次/季度，必要时增加频次
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准


4、固体废物环境影响分析
（1）固体废物
项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此，运营期无危废及一般固废产生。
（2）生活垃圾
项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。
5、地下水、土壤影响分析
本项目为储煤棚扩建项目，不存在地下水、土壤污染途径。
本项目所在厂区占地区域划分为重点防渗区、简单防渗区和一般防渗区，分区不同采取不同等级的防渗要求建设。
其中危废库按重点防渗区进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）；煤棚地面进行水泥硬化处理，满足简单防渗区要求。
表4-7 厂区分区防渗一览表  
	序号
	场地
	防渗措施
	防渗分区

	1
	危废库
	按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），
危废暂存库地面已进行基础防渗，库房地面及裙脚基础垫层+5mm环氧砂浆自流平面层+环氧底料涂层+150mm厚C30抗渗混凝土地面，地面和墙壁厚度均约为3mm，墙壁防渗防腐衬层高度约为50cm，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化；渗透系数小于1×10-10cm/s。
	重点防渗区

	2
	储煤棚
	要求等效粘土防渗层满足Mb≥1.5m，渗透系数满足K≤10×10-7cm/s
	一般防渗区

	3
	办公生活区
	一般水泥硬化
	简单防渗区


经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，厂界范围内无土壤环境保护目标，在采取源头防控措施及分区防渗措施后，本项目不会对土壤及地下水造成污染，污染防治措施可行，因此，本项目对地下水、土壤环境影响可接受。
6、环境风险影响分析
本工程投入使用后，其本身不会对环境产生明显的风险影响，风险源主要是原危废贮存库废矿物油泄漏，以及生产过程中粉尘爆炸引起的次生环境影响等环境风险因素。
（1）风险物质识别
本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大储存量为0.5t/a。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中油类物质临界量为2500t。
厂区危险物质储存量与其临界量比值（Q）按下式计算：Q=0.0002＜1，环境风险潜势为I，仅进行简单分析。
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； 
Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100（3）Q≥100 
（2）风险源分布情况及可能影响途径
①物质危险性识别
本项目涉及的危险物质存放在危废贮存间中，存在危险因素主要为储存设备腐蚀、老化、员工违章操作等引起危险物质事故泄漏对土壤和地下水造成污染及遇明火引发火灾、爆炸伴生/次生污染物排放对大气造成污染。
②生产过程危险性识别
原煤装卸过程中产生的粉尘，存在危险因素为煤尘遇明火容易引发火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的伴生/次生污染物排放到大气中造成污染。煤尘粒径越小，越易悬浮，表面积越大，燃烧速度越快，升压越快，爆炸压力越大。
（3）环境风险防范措施
①加强安全管理，增强员工的安全管理操作意识；
②加强对煤尘的管理，加强煤尘收集和处理工作，及时清理厂区和机械设备厂区及周围环境中的煤尘；
③加强防火工作，禁止在厂区内吸烟、使用明火，严禁在有煤尘飞扬的场地使用明火作业，防止电器设备、机器设备或其他热源引起的火源；
④严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设危废贮存间，对地面进行防渗，设置围堰等；
⑤盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；容器外应贴上危险废物标签等警示标志，并对包装容器进行定期检查；在落实有效的环境风险措施后，本次评价认为项目环境风险可降至可防控水平。
（4）粉尘爆炸防治措施 
①对储煤棚内堆放的原煤定期洒水抑尘，尤其是在春、秋干燥季节，使储棚内粉尘浓度控制在爆炸限度之外；
②加强管理措施，储煤棚内及周边一定范围严格控制烟火，杜绝一切明火发生。通过采取以上措施，本项目环境风险较小，在可接受范围内。
②地面建筑安装《建筑设计防火规范》（GB50016-2010）修订本的相关规定进行设计，生产类别分别为丙类和戊类，耐火等级分别为二级和三级。
③按照国家基本建设的有关政策和“预防为主，防消结合”的消防工作方针，项目充分考虑防火设计，集装站各建（构）筑物的楼梯、出入口、安全通道及消防灭火系统按有关要求设计，建（构）筑物之间均保持了规范要求的安全距离；建筑物与栈桥连接口处设置水幕；建（构）筑物本身按规范要求采取了必要的防火措施，如：配置手提式灭火器、外围护采用内夹阻燃材料的保温型彩涂钢板、钢结构栈桥钢结构表面均刷防火涂料等。
④配电室土建工程满足现行规范要求，并留有防火隔离间距，且配置干粉灭火器；选用不延燃材料的电缆，全厂电线采用穿阻燃 PVC 管敷设；各用电设备的动力电缆与热力管道均沿不同路径敷设。
⑤为防止由雷电造成火灾，主要建（构）筑物设有以避雷针为主的防雷接地系统；在有可能产生静电的设备处设置防雷接地。
⑥各主要生产线照明电源采用不同电源交叉供电，主要通道及重要场所均设置应急灯，确保火灾发生时人员顺利、迅速地疏散。
⑦定时喷雾洒水抑尘，控制空气中的煤尘浓度在安全范围之内。
⑧项目的主要设备均选用先进、安全、自动化程度高、经生产实践检验的可靠设备，设有自动控制系统并与全厂自动控制系统联网，可以有效减轻劳动强度，保证安全生产。主要设备工艺设有宽敞的操作工作面，利于操作和通行，在运输设备两侧留有适宜宽度的安全通道，以利于生产工人和检修人员操作、通行，保证其人身安全；各机电设备的机械转动部件外露时，均设置安全防护装置，并做到轻巧稳固、易于装卸，避免工作人员接近时发生意外。
⑨强化安全生产管理，必须制定岗位责任制，严格遵守操作规程；强化安全生产及环境保护意识的教育，提高职工的素质，加强操作人员的上岗前培训，进行生产、消防、环保、工业卫生等方面的技术培训教育。建立健全环保和安全管理部门，该部门应加强监督检查，及时发现潜在风险隐患，立即处理，防患未然。必须经常检查安全消防设施的完好性，使其处于备用状态，以备事故发生时能及时、高效率地发挥作用。
（5）应急预案
为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》和国务院《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险预案。
（1）工作原则
①统一指挥
内蒙古亿佳能煤业有限责任公司设立专门机构负责事故处理及救援工作的集中统一指挥。
②分级管理
根据事故状况，应急预案应实施分级管理。发生事故时，启动相应级别的应急预案。
③共同参与
根据事故状况，应急领导小组应请求所在地人民政府、公安、消防、环保、水利、劳卫、武警部队等部门的支持、救援，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对事故现场周边环境及社会的负面影响。
（2）组织机构及职责
建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：
①负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与项目区外界环境保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。
②保证应急事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。
③在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。
（3）应急预案内容
从应急工作程序上，可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的负责人。
①预防预警。预防与预警是处理环境安全突发性事件的必要前提。根据突发事故的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。
②应急响应。环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应应急预案，及时向当地环保局以及自治区相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向相关部门提出申请。
③应急处理。对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
④应急终止。应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。 应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。
⑤信息发布。突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对环境安全应急措施的透明度。
7、排污许可制度衔接
建设单位应按照《排污许可管理条例》《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内对现有排污登记手续进行变更。
8、“三本账”分析
本项目建设前、后污染物排放情况汇总见表4-8。
表4-8   本项目建设前、后污染物排放情况对比一览表
	类别
	污染物名称
	现有项目排放量或排放浓度
	本项目排放量
	本项目建成后全厂总排放量或排放浓度
	增减量

	废气（无组织）
	颗粒物
	17.768t/a（<1mg/m3）
	7.930t/a（<1mg/m3）
	7.930t/a（<1mg/m3）
	-9.838t/a（/）

	噪声
	机械设备噪声
	昼间<60dB（A）
	昼间<60dB（A）
	昼间<60dB（A）
	昼间<60dB（A）

	
	
	夜间<50dB（A）
	夜间<50dB（A）
	夜间<50dB（A）
	夜间<50dB（A）


9、环保投资估算
本项目环保投资280万元，占总投资的96.55%，环保投资估算一览见下表。
         表4-9  环保投资一览表               单位：万元
	类别
	污染源
	治理措施
	投资

	废气
	煤炭储存及装载粉尘
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	275

	
	厂区运输扬尘
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化
	

	废水
	生产及生活废水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活污水。
	/

	噪声
	装载设备、洒水车
	合理规划项目场地道路交通，加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	5

	总计
	280

















[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	煤炭储存及装载粉尘
	颗粒物
	设备及煤棚全封闭，生产时洒水抑尘。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求

	
	厂区道路运输扬尘
	颗粒物
	封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化；运输车辆要严密遮盖， 减少物料散落。
	

	地表水环境
	生活污水
	项目抑尘用水全部蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活污水。

	
	生产废水
	

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	合理规划项目场地道路交通，加强管理，采用低噪声、低能耗设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁
辐射
	--
	--
	--
	--

	固体
废物
	本项目为煤棚扩建项目，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

	土壤及地下水污染防治措施
	[bookmark: _GoBack]对煤棚地面部分进行硬化处理，地基先用三合土夯实后，再在上层铺 10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	根据相关文件及管理部门要求落实风险措施。

	其他环境管理要求
	建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责， 并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。



六、结论
	综上所述，内蒙古亿佳能煤业有限责任公司储煤棚扩建项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，厂址选择可行；项目运营期采取了有效的污染防治措施，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求；从环境保护的角度分析，项目建设可行。
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附表
建设项目污染物排放量汇总表
	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	17.768t/a
	--
	--
	7.93
	9.838
	7.93
	-9.838

	废水
	COD
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	一般固废
	除尘灰
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	危险废物
	废油桶
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	废机油
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年
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项目位置



















附图1  项目地理位置图
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附图4    项目平面布置图
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附图5    项目在园区中的位置关系图
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