
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古绿沣农牧业科技有限公司农用薄膜生产及残膜回收再利用项目
建设单位（盖章）：内蒙古绿沣农牧业科技有限公司
编制日期：2025年12月
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古绿沣农牧业科技有限公司农用薄膜生产及残膜回收再利用项目

	项目代码
	2405-150627-04-01-873214

	建设单位联系人
	刘函瑞
	联系方式
	15048080159

	建设地点
	伊金霍洛旗阿勒腾席热镇车家渠三社

	地理坐标
	东经109°42′15.291″，北纬39°31′20.572″

	国民经济

行业类别
	[C2921]塑料薄膜制造
[4220]非金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29、53塑料制品业292中其他年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外
三十九、废弃资源综合利用业42非金属废料和碎屑加工处理422废塑料加工处理

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.3
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地

面积（m2）
	29532.7

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为内蒙古绿沣农牧业科技有限公司农用薄膜生产及残膜回收再利用项目，C2921塑料薄膜制造，项目属于《产业结构调整指导目录（2024本）》中鼓励类“十九、轻工-生物降解塑料及其系列产品开发、生产与应用”；C4220非金属废料和碎屑加工处理，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8.废弃物循环利用：废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、废旧农具、废旧纺织品及纺织废料和边角料、废旧光伏组件、废旧风机叶片、废弃油脂等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用，废旧动力电池自动化拆解、自动化快速分选成组、电池剩余寿命及一致性评估、有价组分综合回收、梯次利用、再生利用技术装备开发及应用，低值可回收物回收利用，“城市矿产”基地和资源循环利用基地建设煤矸石、粉煤灰、尾矿(共伴生矿)、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用，生物质能技术装备(发电、供热、制油、沼气)”，并且项目已于2025年8月1日由伊金霍洛旗发展改革和科学技术局进行了备案（项目代码：2405-150627-04-01-873214）。

因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。
2、与“生态分区管控”的符合性分析
根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知（2024年8月6日），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分171个环境管控单元。

a、优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

b、重点管控单元。共86个，面积占比为28.1%，重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

c、一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇车家渠三社，不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及其他需要特殊保护的区域，项目所在地不涉及生态保护红线。

②环境质量底线

根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知：“全市空气质量持续改善，力争PM2.5平均浓度不大于30微克/立方米。到2025年，全市水环境质量持续改善，国控断面地表水优良比例达到87%，消除劣Ⅴ类断面，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%（除本底值超标外）”。
本项目生产过程中无生产废水、生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排；废气、噪声均得到有效地控制和治理，可以达标排放；产生的固体废物均可以综合利用或妥善处置。因此，落实本环评提出的相关污染防治措施后，项目建成后不会改变区域环境功能区质量要求，符合环境质量底线原则。
③资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。
本项目不使用高能耗设备，不消耗煤、石油等常规能源，本项目用水由自来水管网供水，用电来自市政电网。在当地资源承载范围内，不会给当地水、电资源利用造成负担；本项目占地不涉及基本农田，项目生产过程中所用的原辅材料均为外购。因此，本项目所用资源不会突破当地资源利用上线，符合资源利用上线要求。
④生态环境准入清单
本项目行政隶属伊金霍洛旗阿勒腾席热镇车家渠三社。根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》和内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果（见附图2），项目所在地涉及1个一般管控单元，管控单元名称及编码分别为伊金霍洛旗一般管控区（ZH15062730001）。
项目与生态环境分区管控要求符合性分析见表1-2。
表1-2与生态环境分区管控要求符合性分析一览表
名称
单元编码
ZH15062730001

行政区划
管控单元名称
伊金霍洛旗一般管控区

省
市/盟
区/旗
管控单元分类
一般管控单元

内蒙古自治区
鄂尔多斯市
伊金霍洛旗
生态环境准入清单
管控要求
本项目
符合性
空间布局约束
1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

本项目用地为工业用地，不占用基本农田。
符合
资源开发效率
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措

施。

本项目为农用薄膜生产及残膜回收再利用项目，不涉及农业用水
符合

污染物排放管控
--

--

--

环境风险管控
--

--

--

由上表可知，本项目符合《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）及鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知、《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的要求。

5、与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》符合性分析
表1-7与《关于进一步加强塑料污染治理的意见》相符性分析

项目

关于进一步加强塑料污染治理的意见
企业实际情况
相符性

禁止生产、销售的塑料制品

禁止生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。
企业不生产塑料购物袋，企业生产聚乙烯全生物降解地膜及塑料再生颗粒，生产厚度等于0.01毫米的聚乙烯农用地膜。
符合

企业符合《关于进一步加强塑料污染治理的意见》（国家发展改革委、生态环境部，发改环资[2020]80号）的要求。
6、与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》的符合性分析

表1-8与《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》相符性分析
相关要求

企业建设情况

相符性
加强对禁止生产销售塑料制品的监督检查。各地市场监管部门要开展塑料制品质量监督检查，依法查处生产、销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋和厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜等行为；按照《意见》规定的禁限期限，对纳入淘汰类产品目录的一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签、含塑料微珠日化产品等开展执法工作。各地工业和信息化部门要会同相关部门按照当地政府部署要求，组织对辖区内涉及生产淘汰类塑料制品的企业进行产能摸排，引导相关企业及时做好生产调整等工作。

企业不生产塑料购物袋，企业生产厚度等于0.01毫米的聚乙烯全生物降解地膜及塑料颗粒。
符合

企业符合《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》的要求。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目基本情况

本项目位于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇车家渠三社，项目规划占地29532.7m2，本期工程总投资12000万元，本项目分两期建设，一期主要建设6条地膜生产线及附属设施，二期主要建设1条废膜造粒生产线及配套库房，建设项目基本概况见表2-1。
表2-1主要建设内容及规模一览表

工程

类别
单项工程名称
主要工程内容及规模
备注

主体工程
生产车间
占地面积约900m2，设置6台全生物降解地膜专用机，年产全生物降解地膜10000吨；1台废膜造粒机，年产约8000吨（废膜造粒机二期安装）
新建

辅助工程

办公室
位于厂区南侧，占地面积1002m2，用于职工办公
新建

储运工程
1#原料库
占地面积2030m2，用于存放全生物降解改性料
新建

2#原料库
占地面积2280m2，用于存放全生物降解改性料

二期新建

1#成品库
占地面积1860m2，用于存放全生物降解改性料

新建

2#成品库
占地面积1659m2，用于存放全生物降解改性料

二期新建

3#成品库
占地面积2230m2，用于存放全生物降解改性料

二期新建

公用工程
供电
市政电网引入，由配电室统一配电，年耗电量390万kWh
新建

供水
自来水管网供水，年用水量108t，主要为职工生活用水
新建

环保工程
废水
本项目生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排。
新建

废气

废气经负压集气罩+喷淋+催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒外排
新建

固废

固体废物主要包括一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。

①一般工业固废：建一座10m2一般固废间，用于储存生产过程产生的一般固废；废包装袋外售至物资回收部门；废边角料、不合格品回用于生产。

②危险废物：建一座10m2危废暂存间；用于储存废气处理过程产生的设备维护保养过程产生的废润滑油、废油桶。危险废物收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位定期清运处理。

③职工生活垃圾：集中收集后，由环卫部门定期清运处理。

④废料（泥沙、秸秆等）：集中收集后，由环卫部门定期清运处理。
新建
噪声

合理布局车间设备，优先选用低噪设备、设置减振、厂房隔声等
新建

地下水防范措施
厂区设置重点防渗、一般防渗：

危废仓库作为重点防渗区，基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
（2）固废暂存间作为一般防渗区，防渗要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；
新建

2、产品方案

本项目具体产品方案见下表：
表2-3产品方案一览表

序号
产品名称
单位
生产规模
产品规格

执行标准
运行时间
来源
备注
1

全生物降解地膜
吨
10000

厚0.01mm

宽800-2150mm
《全生物降解农用地面覆盖薄膜》（GB/T35795-2017）
7200h

外购
一期生产
2
塑料再生颗粒
吨
80000
2.5-3.5mm
/
7200h

外购
二期生产

本项目产品质量指标见下表：

表2-4产品质量指标

类别
指标
厚度及偏差
公称厚度d0，mm
极限偏差，mm
平均偏差，%

d0<0.010

±0.003

+15

-12

0.010≤d0<0.015

±0.003

d0≥0.015

+0.003-0.002

宽度极限偏差
公称宽度w，mm

极限偏差，mm

w≤800

+25

-10

800<w<1500

+40

-10

≥1500

+50

-10

每卷净质量极限偏差
每卷公称净质量m0kg

极限偏差，kg

m0≤10.00

+0.20-0.15

10.00<m0≤15.00

+0.25-0.15

m0>15.00

+0.30-0.15

3、生产设备
本项目主要设备情况见下表：
表2-5主要生产设备一览表

序号

生产设施
数量（台/套）
规格型号

1

全生物降解地膜专用机
6
3LD-18C
2

废膜造粒机
1
75型
3

螺杆空压机
1
63-8
4
风机
1
10872m3/h
4、主要原辅料
本项目主要原辅料情况见下表：
表2-6主要原辅料一览表

序号

名称

重要组分

单位

年消耗量

一次最大贮存量

储存方式

周转周期

1
聚乙烯颗粒
聚乙烯塑料
t
10000.092
1000
颗粒态、粒径2.5~3.5mm，1000kg/袋装、常温保存、仓储区域
1周
2
废农膜
聚乙烯塑料

t
8000
200
压缩块包、仓储区域
1周
3
润滑油
润滑油
t
0.3
0.02
20kg/桶装，空压机室
1年
原辅材料理化性质见下表：

表2-7原辅料理化性质及化学组成一览表

名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒理性

聚乙烯颗粒
性质：聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。
可燃

无
5、物料平衡

表2-8全生物降解改性料农膜物料平衡一览表

原料名称
进方（t/a）
出方成分
出方（t/a）

聚乙烯颗粒
10000.092
产品
全生物降解地膜
10000
废边角料及不合格品
1
废气

有组织废气

0.182
无组织废气

0.11
固废

废边角料及不合格品
1
合计
10001.092
合计
10001.092
表2-9塑料再生颗粒物料平衡
投入
产出
原料
投入量（t/a）
产品
产出量（t/a）
废农膜
8000
塑料再生颗粒
7800
废料（泥沙、秸秆等）
200
合计
8000
合计
8000
6、水平衡

（1）生活用水
本项目劳动定员为15人，年生产330天，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），职工生活用水按60L/（人.d）计，则项目职工生活用水量约为0.9m3/d（297m3/a）。本项目生活用水为自来水。

（2）生产用水

本项目采用清水漂洗工艺。漂洗槽储水量约15m3，漂洗槽的水不外排仅需适时补水。漂洗槽的水量消耗主要有产品提出时带走水以及漂洗槽运转时水分飞溅蒸发消耗及地面冲洗用水。
①漂洗槽运转时消耗水分

漂洗槽运转过程，因机械旋转，水分飞溅蒸发的情况会损耗一部分。根据建设单位介绍，此部分损耗水约占漂洗槽总储水量的1%，项目漂洗槽总储水量为15m3，则此部分损耗水量约0.15m3/d。

②漂洗槽补水

项目漂洗槽储水量为15m3。物料在清水漂洗后通过机械提出，提出时含水率约5%，约3.28m3/d。经过甩干机脱水后能脱去约60%的水分，约1.986m3/d，烘干脱除20%的水分，约0.656m3/d，则产品带走水分约0.656m3/d，进入沉淀池后循环使用。

综上，本项目废塑料漂洗槽总补水量1.462m3/d（482.46m3/a），总废水产生量1.986m3/d（655.38m3/a），经沉淀池收集后循环使用。

③冷却循环系统用水

项目生产过程中再生塑料颗粒生产过程冷却工序采用水冷却，需少量冷却循环补水，仪器配套水冷却槽用水与冷却循环水池连接，进行冷却水循环；再生塑料颗粒冷却工序各自设置有1个冷却循环水池，产品通过设备配套水冷却槽，进行降温冷却处理，水冷却槽用水与配套冷却循环水池连接，循环使用；本项目各生产车间内设置一座10m3的冷却循环水池用于冷却系统循环用水，此部分用水循环使用，不外排，只需要定期补充蒸发量，只需要定期补充蒸发量，蒸发量约占总容积的2%，则补充水量为0.2m3/d（66m3/a）。
④地面冲洗用水

项目生产车间的地面为保持清洁，需要定期冲洗。地面冲洗频率按1月/次，用水量约1.5L/m2计。项目车间地面需冲洗面积约900m3，经计算冲洗用水量为1.35m3/次，平均每天的用水量为0.05m3/d（14.85m3/a）。冲洗水蒸发损耗一部分，产生的废水约为冲洗水的90%，则冲洗废水产生量约0.4m3/d。车间地面冲洗水经沉淀池收集处理后回用不外排。
（3）排水

本项目废水主要为工作人员生活污水，生产废水经沉淀后再利用，不外排。
生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.72m3/d（237.6m3/a），生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排。漂洗水槽内水经沉淀池沉淀后再利用，甩干废水进入沉淀池再利用，不外排。冷却废水循环利用，不外排。项目生产废水全部循环使用，不外排。
7、劳动定员及工作制度

本项目劳动定员人数15人，执行两班运转制度，年工作330天。



	工艺流程和产排污环节
	营运期工艺流程简述

1、生产工艺流程：


[image: image1.emf]上料
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图2-1地膜生产工艺流程及产污节点图
（1）上料
将外购的聚乙烯颗粒料人工拆袋后投入地膜机组中，上料过程聚乙烯颗粒为颗粒状，无投料粉尘产生，此过程排污节点为原料拆袋产生的废包装袋S1。
（2）挤出、吹胀牵引
聚乙烯颗粒进入螺杆塑料挤出机，当颗粒与螺纹斜棱接触后，旋转的斜棱面对塑料产生与斜棱面相垂直的推力，将塑料粒子向前推移，推移过程中，由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦以及粒子之间的碰撞摩擦，同时还由于料筒外部加热而逐步熔化达到流动状态，从而具有良好的可塑性，熔体在压力的作用下从模头模口挤出，无脱模剂。采用电加热，挤出温度控制在160℃左右。

挤出机从模头模口挤出成型为薄膜管筒，管筒另一端连接牵引辊，经空压机将空气通入管坯中进行吹胀成形膜泡，直至达到要求的幅宽为止，并使管筒中保持恒定的压力。吹胀后的薄膜，由质检人员检验，对不合格项进行调整，薄膜的宽度主要通过空气吹胀比加以调整。

此过程产生挤出、牵引废气G1，设备运行产生噪声。
（3）分切收卷：采用自然风冷却，冷却固化后的地膜，通过牵引辊以恒定的速度进入收卷机，经收卷到一定量时按照尺寸要求进行切断，得到膜卷。分切收卷设备运行过程中产生废边角料S2及噪声。

（4）检验包装：成品通过抽样检验，检验主要为厚度、韧性测试，检验后合格产品经手工进行包装，成品送入库房储存待售。

检验产生的不合格品S3，进入废膜造粒机重新造粒。检验包装设备运行过程中产生噪声。
2、废膜造粒生产工艺
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图2-2废膜造粒工艺流程及产污节点图

①破碎：首先将采购回来的废旧农膜通过皮带传送至破碎机破碎，采用湿法工艺破碎，此工序产生的湿法破碎废水由物料带入后续清洗设备内。

②清洗、烘干：废旧农膜破碎后通过皮带输送机送入清洗机进一步清洗，烘干后备用。此工序产生的原料清洗废水循环使用。

③热熔挤出：预处理后的物料通过螺杆挤出机的混合、输送、剪切等作用下将物料熔融混合。采用电加热方式，控制温度在160-170℃左右，一般不会引起塑料薄膜聚合体中聚合单位的分解。使各种成分均匀分散在整个系统中，并将聚合物熔体挤出。此工段产生的有机废气设置负压集气罩(集气罩的规格设置为400mmx300mm)+喷淋+催化燃烧设备处理(风量为6*10000m3/h)后通过1根15m高排气筒外排。

④冷却：经过挤出工艺出料的塑料软条温度较高，需进入冷却水槽进行冷却，水槽中的冷却水全部回用于原料清洗。

⑤切粒：最后物料牵引送入高速旋转刀处，切成有固定长度的粒料⑥检验：切粒后进行筛选、检验工序，得到塑料再生颗粒。⑦包装：包装后作为产品在车间内仓库存储外售。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在遗留的环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、空气环境质量现状
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”因此，本项目位于环境空气质量达标区。
根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http：//cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示：鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9μg/m3、24μg/m3、55μg/m3、22μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，区域空气质量现状评价见表4.2-1。

表3-1区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15
达标

NO2
年平均质量浓度

24
40

60
达标

PM10
年平均质量浓度

55
70

78.57
达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
35

62.86
达标

O3
8小时平均质量浓度

154
160

96.25
达标

CO

第95百分位数日平均

0.8mg/m3
4mg/m3
20
达标

（2）其他污染物环境质量现状

本项目特征污染物为非甲烷总烃环境空气质量现状监测工作由内蒙古宏智检测技术有限公司负责完成，该机构具有CMA计量认证资质，检测时间为2025年8月26日～1月28日，监测数据有效。
①监测点布设

根据本项目污染源所排放的特征污染物，本次评价在厂区下风向处选取1个大气环境质量现状监测点。监测布点情况见表3-2和附图5。
表3-2环境空气质量现状监测点位分布一览表

监测点

编号

监测点

名称

位置

功能区

监测方案及监测因子

X

Y

24小时平均浓度

1小时平均浓度

1#

厂区下风向

4377271
388537
环境空气质量标准（GB3095

-2012）二类区

—

非甲烷总烃
②监测时间及频率

非甲烷总烃监测时间为2025年8月26日～1月28日，连续监测3天。非甲烷总烃的1小时平均浓度每天监测4次，每次采样不少于45分钟，具体时刻为：02：00、08：00、14：00、20：00。

监测期间收集当地气象站每天24小时逐时风向、风速、气压、气温、总云量、低云量，并给出各监测因子分析方法及检出限。

③检测及分析方法

各检测因子检测方法及检出限表见表3-3。

表3-3大气环境监测方法及检出限一览表

序号

监测项目

分析方法

方法来源

单位

最低检出浓度

5

NMHC

直接进样-气相色谱法

HJ604-2017

mg/m3
1小时平均0.07

④监测结果统计分析

根据各监测点环境空气质量现状监测数据，本评价对补充的该区域环境空气质量现状特征因子监测结果进行统计分析。监测点非甲烷总烃的1小时平均浓度变化范围见表3-4。

表3-4监测因子浓度变化范围统计结果一览表
污染物

名称

监测点名称

1小时平均

24小时平均

单位

浓度范围

单位

浓度范围

NMHC

厂区下风向
mg/m3
0.7～0.9
—

—

⑤大气环境质量现状评价

a、评价因子

非甲烷总烃。

b、评价方法

采用对标法，对照非甲烷总烃的环境质量标准，分析其1小时、8小时和24小时平均浓度的达标情况。若监测结果出现超标，则分析其超标率、最大超标倍数以及超标原因。

c、评价标准

NMHC参考执行河北省地方标准《环境质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准。

d、评价结果

非甲烷总烃的1小时平均浓度占标率及达标情况统计结果见表3-5。

表3-5特征污染物环境质量现状（监测结果）一览表
监测

点位

监测点坐标/m

污染物

平均

时间

评价标准/

（μg/m3）

监测浓

度范围

/（μg/m3）

最大浓度

占标率

/%

超标率

/%

达标

情况

X
Y
厂区下

风向

4377271
388537
NMHC
1小时
2.0mg/m3
0.21～0.69mg/m3
45
0
达标
由表3-5分析可知，厂区下风向NMHC的1小时平均浓度最大浓度占标率为45%，NMHC的1小时平均浓度均满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准。

2、水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则地下水》（HJ610-2016），新建项目属于该导则中附录A地下水环境影响评价行业分类表中N轻工116、塑料制品制造，编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价，因此本次环评未对地下水现状环境质量进行监测。

3、声环境质量现状

本项目厂界外50m范围内无声环境敏感点，故未对周边声环境质量现状进行监测。

4、地下水、土壤环境

本项目危废暂存于危废暂存间，危废暂存间按重点防渗建设，项目无土壤和地下水污染途径，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

评价范围内不涉及自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。
具体环境保护目标如下表所示。

表3-4主要环境保护目标表
环境

要素

名称

坐标/m

保护

对象

保护内容

环境功能区

相对厂

址方位

相对厂

界距离

/m

X

Y

环境

空气

本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，据伊金霍洛旗森林公园约230m
保护周围环境空气质量
《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准
地下水

本项目厂界外265m处有地下水水源井

生产废水循环使用，不外排，地下水环境不受污染影响

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

声环境

厂界外50m范围内无声环境保护目标

声环境质量达标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类


	污染

物排

放控

制标

准
	1、水污染物排放标准

污、废水：污、废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。

3-10污水排放限值一览表单位：mg/L（pH无量纲）

项目名称

pH

COD

BOD5
SS

NH3-N

浓度值

6～9

500

300

400

45

2、大气污染物排放标准

项目排放的非甲烷总烃排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值、表9企业边界大气污染物浓度限值要求。厂区内VOCs无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求。

表3-6有组织大气污染物排放标准

序号
污染物
排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

标准名称及级(类)别

1

非甲烷总烃

60

15

《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中的相关标准
2
单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）
0.3
-
表3-7无组织大气污染物排放标准（单位：mg/m3）

序号

污染物项目

排放浓度限值

监控位置

排放标准

1
非甲烷总烃
4.0
周界外浓度最高点
《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中规定的限值
2
非甲烷总烃

6（监控点处1h平均值）

在厂房外设置监控点
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中特别排放限值要求
20（监控点处任意一次浓度值）

3、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

表3-8施工期和营运期噪声排放执行标准单位：dB（A）

标准名称

标准值

执行标准

昼间

夜间

施工期厂界噪声
70
55
《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
营运期噪声

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类

4、固废排放标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。一般固废贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家主要污染物排放总量的控制计划，结合本项目污染物特征，核算以下因子作为总量控制项目：挥发性有机物6.26t/a。
项目生产废水全部回用，生活污水经防渗化粪池处理后，定期由环卫部门清运至阿镇污水处理厂，废水均不外排，无需申请COD、NH3-N的水污染物总量。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	项目主要为新建项目，施工期为6个月，施工内容包括土方施工、建筑施工。施工期间将产生施工扬尘、施工噪声和一定量的建筑垃圾。本项目施工期环境影响及污染物控制措施如下：

1、环境空气影响分析

施工期对空气环境的影响主要包括厂房土建施工产生的扬尘及建筑垃圾、建材堆置和运输车辆产生的扬尘，污染因子为颗粒物；各类施工机械和运输车辆产生的燃油废气，主要污染因子为CO、NOx、PM10、HC、Pb等；
为有效控制施工期间空气环境的影响，根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），按照目前厂址现状，施工期间应达到以下要求：

①合理布局施工现场，建筑材料堆存在库房内或者加盖篷布严密遮盖；

②建筑材料在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒；

③施工场地四周设置围挡设施；

④对施工场地及运输道路定期洒水抑尘；

⑤加强环境管理，合理安排施工时间，避免在不利气象条件下进行土方施工及运输作业。

通过采取以上抑尘措施后，可最大限度地降低施工扬尘对周围环境的影响。

2、水环境影响分析

施工期水环境影响主要为施工机械冲洗废水、泥浆废水及施工人员生活污水对周边地表水体及地下水环境的影响。

施工机械冲洗废水主要是混凝土碎粒、沙土构成的悬浮物污染；泥浆废水是一种含有微细颗粒的悬浮浑浊液体，外观呈土灰色，比重1.20～1.46，含泥量30%～50%，pH值约6～7。施工机械冲洗废水及泥浆废水经隔油预处理池处理后回用于施工。本项目周边无地表水体，废水采用隔油预处理池处理后回用，不外排。因此不会对厂址所在区域水环境产生影响。

生活污水主要为施工人员就餐和洗涤产生的杂用污水及粪便水，含有动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等各种有机物。据估算，本项目施工人员约30人，用水量按80L/（人·d）计算，施工人员杂用污水排放量约2.4m3/d，施工期为6个月，总计产生杂用污水245.6m3，其中主要污染因子浓度为：CODcr350mg/L，BOD5200mg/L、NH3-N25mg/L，SS200mg/L，施工期施工人员杂用污水可依托本项目厂区依托厂区南侧公司的办公生活区配套的化粪池预处理后，污水拉运至阿镇污水处理厂处理。
综上所述，施工期产生的各类污水、废水均得到合理有效处置，不会对周围水环境造成影响。

3、噪声影响分析

施工期间采取合理布局施工现场、固定产噪设备集中布置并尽量入棚操作、应选用低噪声设备、合理安排施工时间等噪声控制措施，最大限度地降低了施工噪声对周围环境的影响。

根据现场踏勘，项目周边50m范围内无居民区。本评价要求项目施工期间应采取有效的噪声防治措施，加强管理，确保施工场界噪声排放及声环境质量达标，具体内容如下：

优化布局施工现场，对固定产噪设备应集中布置，尽量采取入棚操作；

应选用低噪声、低振动的施工机械设备；

避免多台高噪声的机械设备在同一场地和同一时间使用；

施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而使噪声增强现象的发生。

本项目施工期较短，噪声影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故本项目施工期噪声对周围环境影响较小。

4、固体废物影响分析

施工期产生的工业固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废砖、混凝土块等建筑垃圾，均为I类一般工业固体废物。土方用于回填地基，废砖、废混凝土块等用于场区地面平整抬高。项目建设期间开挖土方全部用于厂区场地回填，无废弃土方，不会对周围环境产生明显影响。

施工人员产生的生活垃圾按0.8kg/（人·d）计，施工人员30人，施工期6个月，施工期产生生活垃圾共计4.22t。施工生活区设置垃圾箱，用于收集生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。

5、生态环境影响分析

根据现场勘查，工程占地类型为工业用地。
本工程建设期施工活动对厂址附近生态的不利影响在土地利用、水土流失、植被覆盖、土地生产力等多个方面均有所体现。本工程建设期对生态带来的不利影响主要体现在局部地区植被覆盖度减少以及水土流失的加剧等两个方面。为最大限度减轻项目建设对周围生态的影响，在施工完成时，及时做好恢复和补偿工作，加强绿化，可将施工期的生态影响降至最低程度。该工程的建设对生态环境产生的影响主要包括：

①施工期的动土工程，包括填、挖方都会对地面原有植被进行清除，并导致地表土壤松散裸露，遇雨容易流失；

②由于施工操作、临时堆放、施工便道等需要，临时占用土地，从而使这些土地上的植被遭受时段性的破坏，工程结束后可予以恢复；

③产生扬尘，影响大气环境和周边植物的正常生长发育；

④施工作业的噪声污染，可能造成许多动物的外迁，使区域内群落结构及生物多样性发生短期或长期的改变。

项目占地类型为已规划的工业用地。因此，项目施工期对生态环境影响较小。

以上影响均为短期影响，将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。
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	一、废气

1、废气污染源强分析

（1）地膜生产线挤出、牵引废气（G1）
本项目设置6条地膜生产线，加热熔融工序会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。项目使用的原料主要为聚乙烯颗粒，其分解温度>270℃。项目在对原料进行加热熔融时均在密闭的挤塑机内进行，加热温度为170~200℃，不会导致塑料分解；项目所使用的设备均为电加热设备，在生产过程中不加任何助剂，不会使原料改性。

本项目地膜生产规模为10000t/a，地膜车间要求将车间封闭，设置负压集气罩(集气罩的规格设置为400mmx300mm)+喷淋+催化燃烧设备处理(风量为6*10000m3/h)后通过1根15m高排气筒外排，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速均不低于0.3米/秒。集气罩废气收集效率按照90%计，剩余10%废气呈无组织排放。项目年生产5280h，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》(公告2021年第24号)》中292塑料制品行业系数手册中有关系数，挥发性有机物的产污系数为2.5kg/t(产品)，喷淋+催化燃烧设备处理效率按85%计，本项目年产地膜10000吨，挥发性有机物产生量为25吨，无组织排放为2.5吨，挥发性有机物去除量为19.13吨，排放量为3.375吨。

②异味影响分析
本项目异味主要为地膜生产过程中挥发的各类物质混合产生的，物质较多，难以定量分析。项目设置的集气罩及有机废气处置措施对其有一定的去除作用，项目运营期在对有机废气采取有效治理措施后，异味对周边环境的影响较小。
（2）废膜造粒机废气（G2）
项目生产过程中使用的生产设备使用电作为能源，项目破碎采用湿法破碎，破碎过程中基本无粉尘产生，则运营期主要废气为挤出造粒废气。
挤出造粒有机废气本项目螺杆挤出造粒机采用电加热方式，控制温度在160-170℃，一般不会引起塑料薄膜聚合体中聚合单位的分解。根据《第二次全国污染源普查工业污染源系数手册》4220非金属废料和碎屑加工处理行业可知，塑料薄膜挤出造粒工序挥发性有机物的产污系数205g/t-原料，本项目原料约8000t，因此本项目挤出造粒工序非甲烷总烃产生量为1.64t/a。

本项目挤出造粒有机废气通过集气罩进行收集，集气罩收集效率为运营期环境影响和保护措施90%，将收集的废气引至造粒车间已配置的废气处理设施，设置负压集气罩(集气罩的规格设置为400mmx300mm)+喷淋+催化燃烧设备处理(风量为20000m3/h)后通过1根15m高排气管外排。风机风量为20000m3/h，项目年生产5280h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》可知该治理技术处理效率为85%，则本项目非甲烷总烃有组织排放量为0.221t/a。项目无组织排放为10%，则非甲烷总烃无组织排放量为0.164t/a。
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	表4‑5有组织废气产生及排放情况一览表

排气筒
编号
废气来源
废气量m3/h
污染物
名称
产生情况

收集
效率
处置措施
处理
效率
排放情况

标准限值
达标

情况
排放参数

产生浓度
速率
产生量
浓度
速率

排放量
标准
浓度
高度
内径
温度
时间

mg/m3
kg/h
t/a
%
%
mg/m3
kg/h

t/a
mg/m3
m
m
℃
h

DA001

G1
10000*6
非甲烷总烃
78.12
4.69
22.5
90
喷淋+催化燃烧

85
10.83
0.65
3.375
60
达标

15

1.3

25

5280
G2
10000*2
非甲烷总烃
59.13
1.34
1.64
4.36
0.037
0.221
5280
表4‑6厂区无组织废气产生及排放情况一览表

污染源

污染物
发生环节
产生情况
排放情况
污染源
产生量（t/a）
产生速率（kg/h）
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
长（m）
宽（m）
高（m）
生产厂房
非甲烷总烃
挤出、牵引
2.5
/
2.5
/
45
20
12
非甲烷总烃
挤出、牵引、熔融造粒
0.164
/
0.164
/
废气经收集处理后，非甲烷总烃有组织排放量为3.596t/a，无组织排放量为2.664/a，满足《合成树业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中的相关标准。

表4‑7本项目废气污染物排放总量核算情况一览表单位：t/a

序号

污染物

有组织污染物排放量

无组织污染物排放量

污染物年排放总量

1
非甲烷总烃

3.596

2.664

6.26
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	2、环境保护措施及其技术论证

根据《排污许可证申请与核发技术规范橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），“喷淋、催化燃烧”为可行技术，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），本项目产生的挥发性有机废气均设置负压集气罩（集气罩的规格设置为400mm×300mm）+喷淋+催化燃烧设备处理，且控制风速均不低于0.3m/s。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中关于有机聚合物产品用于制品生产过程的要求，加工成型等工序需要在密闭设备或密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。本项目设置集气罩收集废气，经收集后的废气通过通风管道进入治理设施统一处理。车间按照工程设计要求加强车间通风，制定运行控制要求，保证生产车间无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。综上所述，本项目废气处理措施可行。

3、监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）与《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），本项目废气例行监测要求汇总于下表所示。

表4-12本项目废气例行监测要求汇总表

监测点位

监测指标
监测频次

一般排放口
DA001
非甲烷总烃
1次/半年
厂界
非甲烷总烃
1次/年
厂区内
非甲烷总烃
1次/年
二、废水

1、废水污染源强分析

（1）生活废水

本项目劳动定员为15人，年生产330天，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2020），职工生活用水按60L/（人.d）计，则项目职工生活用水量约为0.9m3/d（297m3/a）。本项目生活用水为自来水。

生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.72m3/d（237.6m3/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、TP等，生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排。

（2）生产废水
本项目生产过程中产生的原料清洗废水均排入循环沉淀池，经沉淀处理后的清水作为原料清洗水循环使用，不外排。冷却废水循环利用，不外排。项目生产废水全部循环使用，不外排。
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	本项目废水产生及排放情况见下表：

表4-13厂区废水源强及排放情况

废水类别
产生量m3/a
污染物产生情况
处理去向
处理工艺
污染物排放情况
排放方式
排放去向
排放规律
排放口基本情况

污染物
产生浓度mg/L
产生量t/a
污染物
排放浓度mg/L
排放量t/a
排放口地理坐标
经度
纬度
生活污水
237.6

COD
300
0.072
化粪池
沉淀、厌氧消化

COD
300
0.072
间接排放
定期拉运至阿镇污水处理厂处理
间断
109°42′16.12″
39°31′17.06″
BOD5
130
0.03
BOD5
130
0.03
SS
100
0.024
SS
100
0.024
NH3-N
20
0.006
NH3-N
20
0.006
TP
2.5
0.001
TP
2.5
0.001
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	三、噪声污染源强分析

1、噪声污染源强分析

项目噪声源主要为各种生产设备运行噪声，各设备噪声见下表：

表4-18项目厂区生产设备噪声源强表（室内声源）
序号

声源名称

数量

坐标，m
单台设备距噪声源1m声压级dB（A）

声源控制措施

降噪量dB（A）
运行时段

X

Y

Z

1

全生物降解地膜专用机
6
-148~

-15
16~35
0.2
75
减振、墙体隔声

15~20
昼、夜
2

废膜造粒机
1
-20
3
0.2
75
15~20
昼间
3

螺杆空压机
1
-3
18
0.2
85

减振，单独房间隔声，厂房隔声
30
昼、夜
表4-19项目生产设备噪声源强（室外声源）
序号
声源名称
型号
空间相对位置/m

声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

(声压级/距声源距离)/(dB(A)/m)

1

风机

10872m3/h

-46
-1
0.2
90/1

基础安装减振垫，
安装消声器等；
昼、夜
注：以厂房东南角为坐标原点（0，0，0）。
为确保项目运营期，厂界噪声达标排放，建设单位采用以下措施：

项目主要噪声设备有环保风机、生产设备等，声源强度不高，属中低频稳态噪声，项目单位采取以下噪声治理措施：

①在满足工艺设计的前提下，选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

②设备基座设置防震措施，降低噪声源强。

③合理布置噪声源，项目高噪声设备布设尽量远离厂界，充分利用距离衰减控制噪声对外界环境的影响；空压机放在空压机房间内。
④根据生产工艺和操作等特点，采用墙体隔声，将高噪声生产设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽。

⑤确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

2、噪声预测
预测模式：

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录B中的工业噪声预测计算模型，将室内声源等效室外声源声功率级的计算方法：
（1）如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出：

[image: image3.png]Ly - (TL+6)




(B.1)
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
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（2）然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

[image: image5.png]=L, (T)+101g§



(B.5)
式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
（3）再设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：[image: image6.png]1 gt 5, 1ot
Lo =101 2 (510" + 32,10 0)]
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（B.6）
式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
ti——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
tj——在T时间内j声源工作时间，s。
（4）噪声贡献值（Leqg）计算公式为：
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式中：Leqg——噪声贡献值，dB；
T——预测计算的时间段，s；
ti——i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
（5）噪声预测值（Leq）计算公式为：
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式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
（6）无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是：

[image: image9.png]Lp(r)= Lp(r)—201(r / 1y)




式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离；
r0——参考位置距声源的距离。
（7）户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按式（A.1）计算。
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（A.1）
式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB；
Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
根据以上噪声预测模式及各噪声源相关情况，对各预测点进行了预测。

（8）预测结果

本项目厂界四周贡献值等效声级经叠加及距离衰减计算后的结果见下表。
表4-20边界噪声影响贡献结果单位dB（A）
监测点
监测点位置
贡献值
标准值
达标情况
昼间
夜间
1#
厂区东侧外1m处
49.2
60
50
达标
2#
厂区南侧外1m处
44.3
达标
3#
厂区西侧外1m处
46.6
达标
4#
厂区北侧外1m处
49.5
达标
从上表计算结果可以看出，在加强降噪措施等措施后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。此外，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此本项目的各类设备经采取有效的降噪措施后，对周围影响较小。

3、监测要求
参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目噪声例行监测信息汇总于下表所示。
表4-21本项目噪声例行监测信息汇总表

项目

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

厂界四周

Leq

1次/季度

四、固体废弃物

1、产生情况
本项目固体废物主要为废包装袋S1、废边角料S2、不合格品S3、废润滑油S4、废油桶S5及生活垃圾。
（1）废包装袋S1
根据建设单位提供资料，项目全生物降解改性料采用吨袋包装，年产生量约1万个吨袋（约5t/a），属于一般固废，暂存于厂区内一般固废仓库，定期外售。

（2）废边角料S2、不合格品S3
根据建设单位提供资料，项目废边角料及不合格品年产生量约1吨，主要成分为聚乙烯颗粒，聚乙烯颗粒为环保型材料，不属于危险物质，收集后袋装暂存于一般固废暂存间，回用于生产。
（3）废润滑油S4
本项目在设备保养的过程中使用的润滑油定期更换产生废润滑油，废润滑油产生量约为0.02t/a。废润滑油属于危废（HW08，900-214-08），暂存于厂区内危废暂存间内，定期委托资质单位处置。

（4）废油桶S5
润滑油更换过程产生润滑油桶，年产生量为0.002t/a。废润滑油属于危废（HW49，900-047-49），暂存于厂区内危废暂存间内，定期委托资质单位处置。
（5）废料（泥沙、秸秆等）

废料（泥沙、秸秆等）年产生量为200t/a。主要为清洗后产生的污泥，集中收集后，由环卫部门定期清运处理。
（6）生活垃圾

本项目投入使用后，劳动定员为15人，每人每天的垃圾产生量平均为0.5kg。因此生活垃圾产生量为2.475t/a（年工作时间为330天）。生活垃圾由环卫部门定时清运。

项目危险废物经收集后，暂存于危废暂存间，危废间设计位于生产车间东南角，面积为10m2，交由有资质的单位进行安全处置并严格执行转移联单制度。
建设单位需设单独贮存场所，贮存场所要防风、防雨、防渗，在厂区内应避开高压输电线路防护区域，基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层，并设置危险废物标识。危废集中收集后，暂存企业自建危险废物暂存间（位于生产车间东南角，面积为10m2），不同种类的危险废物应分类贮存，定期交由危险废物处理资质的单位统一收集处理。本项目危险废物汇总表和危险废物储存场所（设施）基本情况见表4-22和表4-23。
表4-22危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08

900-249-08

0.02t/a
机械设备

液态

废润滑油
润滑油
1年
T，I
资质单位处置

2
废油桶
HW08
900-249-08
0.002t/a

机械设备

固态

金属
润滑油
1年
T，I
表4-23建设项目危险废物贮存场所(设施)基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积，m2
贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废暂存间

废机油
HW08

900-249-08

危废库
10
避光分类密闭存储

0.02t
1年
废机油桶
HW08
900-249-08
0.002t

1年
2、固体废物环境影响评价
（1）项目一般固废环境影响分析

项目产生的一般固废主要为废包装袋、废边角料及不合格产品，废包装袋收集后外售，废边角料及不合格品回用于生产，不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。

（2）危险废物贮存场所环境影响分析

①本项目产生的危险废物按照废物类别分类、分区暂存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，危险废物均采取密封桶装或袋装，并采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标志牌。

②本项目产生的危险废物为设备维护产生的废润滑油、废润滑油贮存在密封桶内，贮存场所地面铺设抗渗混凝土及耐腐蚀硬化地面，表面无裂隙；因此，贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。

③危废贮存能力：本项目要求设置1间危废库，建筑面积10m2，用于本项目危险废物的贮存，最大贮存能力约10t/a，可满足日常生产产生的危废贮存需求。

④环境管理：本项目在日常运营中，应制定固废管理计划，将固废产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门危险废物交接制度。加强对危险废物包装、贮存的管理，严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。
项目各种固废产生及处置情况具体见下表。

表4-24项目固废产生及处置情况表

固废种类

产生量(t/a)

废物类别

属性

处理方式

废包装袋
5
—
一般工业固废
收集后全部外售

废边角料及不合格品
1
—
一般工业固废

回用于生产
职工生活垃圾
2.475
—

生活垃圾
环卫部门定期清运
废料（泥沙、秸秆等）
200
—
一般工业固废
环卫部门定期清运

废润滑油
0.02
HW08
危险废物

委托具备危废处理资质的专业公司进行处置

废油桶
0.002
HW49
危险废物

经采取上述措施后，项目一般固体废物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物的处理和处置措施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求，对周围环境影响很小。

五、地下水、土壤环境影响分析
本项目废润滑油等危险废物由专门的容器盛装后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置，正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，清洗剂等不会渗入土壤，污染地下水及土壤。项目无地下水、土壤污染源和污染途径。

针对项目可能对地下水、土壤造成影响的各环节，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区，针对不同区域提出相应的防渗要求。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目危废暂存间地面、裙脚、管沟做重点防渗区，防渗层为至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。其他区域地下水污染防治分区见表4-25。

表4-25地下水污染防渗分区表

防渗分区

构筑物

天然包气带防污性能
污染控制难易程度
污染物类型
防渗区域
防渗技术要求

重点

防渗区
危废暂存间
强
难
持久性有机污染物
地面、裙脚、管沟

至少6m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s
一般防渗区
固废暂存间
强
难
持久性有机污染物
地面、池底、池壁

等效粘土层层厚度Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
注：项目区域包气带的渗透系数K<1.0×10-6cm/s，岩（土）层单层厚度Mb>1.0m，且分布连续、稳定，天然包气带防污性能为强。
由上表可知，本项目分区防渗情况如下：
重点防渗区
主要为危废间，基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
一般防渗区
主要为固废暂存间，防渗措施为采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，防渗系数达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，或参照GB16889执行。
综上，拟建项目在危险废物暂存间、工业固废存放点等设施采取严格的防渗措施后，项目建设对地下水环境及土壤环境影响较小。

六、环境风险
1、风险物质
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险单元主要为生产车间、危废暂存间等，涉及的环境风险物质为：油类物质、废油桶等。

2、环境风险Q值判断
根据项目物质风险识别及储运设施风险识别结果，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，以整个厂区为单位对项目环境风险物质最大存在量进行辨识。项目使用的各种危险化学品汇总如下表所示。

表4-26本项目风险物质汇总表

环境风险物质

CAS号

最大存在量（t）

在线量（t）

临界量（t）

Q值

润滑油
/

0.02
/

2500

0.000008
废润滑油
/

0.02
/

2500

0.000008
合计

0.0000016
根据上表可知，本项目环境风险物质数量与临界量比值（Q）为0.0000016<1，环境风险物质存储量未超过临界量，可开展简单分析。

3、风险识别

本项目运营期间，其风险主要来源于废气处理设施事故状态下的排放、油类物质的泄漏及原料与油类物质的火灾。
（1）废气处理设施事故状态下排污的风险
本项目废气收集后，经设置负压集气罩+喷淋+催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气筒外排净化处理达标后排入大气，当项目废气处理设施正常运行时，能够达标排放，对周围大气环境影响不大。若废气处理设施出现故障，发生事故排放时，废气不经处理直接排入周围大气，将对环境造成一定程度的影响。
（2）油类物质的泄漏污染土壤与地下水
本项目设备维护使用油类物质若操作使用不当可能引起泄漏，对项目地土壤及地下水造成不利影响。

（3）油类物质的火灾

项目原料为聚乙烯颗粒，设备维修涉及油类物质，考虑到原料存储量较大，发生大面积的火灾对周边大气环境造成一定的影响。
4、风险措施

（1）危废间内防渗，废润滑油区域设铁托盘防止泄漏。同时，存放区域周边应备吸油毡，防止泄漏后废机油在地面乱流。
（2）危废间做好防渗处理，基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）。
（3）厂区内禁止明火，防止润滑油泄漏遇明火引起火灾事故。

（4）如发现油桶破损，应及时更换油桶。如因油桶破损而造成泄漏，应立即在附近设置围堵，防止润滑油扩散造成土壤污染，围堵的润滑油经回收后可回用，被污染的土壤则送往危险废物专门处置机构处理。

（5）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。

（6）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。

（7）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全措施、防渗措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要厂家严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。

5、事故水收集

根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019）中的相关规定设置。事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。污染事故水及污染消防水通过雨水的管道收集。事故应急水池容量按下式计算：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4+V5
式中：（V1＋V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1＋V2－V3，取其中最大值。

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。

V2=∑Q消t消
Q消—发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消—消防设施对应的设计消防历时，h。

V3—发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

V5＝10qF

q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa—年平均降雨量，mm；

n—年平均降雨日数；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，hm2。

综上
①项目废润滑油采用桶装，项目物料最大储存量为0.02t，考虑容器发生泄漏，则V1为0.02m3。
②消防用水量(V2)：消火栓用水量为30L/s(其中室外20L/s，室内10L/s)，火灾延续时间为2h。则最大消防用水量V2为216m3。

③发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量(V3)：不考虑移走的量，V3=0m3。

④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量(V4)：V4=0m3。

⑤年平均降雨量1195.7mm，年平均雨日105天，汇水面积0.675hm2，V5=77m3。

V事故池=(0.02+216-0)+0+77=293.02m3
因此，本项目最大事故废水量为293.02m3。
本项目拟新增事故废水293.02m3，污水经污水管网汇入污水池，污水池旁设事故池，设置事故废水切断阀；设有初期雨水收集池，雨水总排口建有雨水截止阀，事故雨水可进事故池。
6、风险评价小结

根据风险识别，本项目环境风险包括废气收集处理装置故障引起的事故性排放及油类物质泄漏事故等，但其发生概率很小。本评价提出了风险防范措施杜绝风险事故的发生，并提出应急措施，事故发生时，可将事故影响控制在最小范围内。在采取上述风险防范和应急措施的情况下，本项目风险事故在可控范围内，对环境影响不大。

六、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射，不对电磁辐射进行评价。

七、环境管理

本项目应设环境管理机构，运营期要确保环保设施的运行，并定期检查其效果，了解建设项目的污染因子的变化情况，建立健全环保档案，为保护和改善区域环境质量做好组织和监督工作，环境管理具体内容如下：

（1）严格执行国家环境保护有关政策和法规，项目建成后及时协助有关环保部门进行建设工程项目环境保护设施的验收工作。

（2）建立健全环境管理制度，设置专职或兼职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作。

（3）收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性结合《国家危险废物名录》（2021版）对危险废物进行识别并分类，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

（4）环境监测计划

对照《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测指南总则》（HJ819-2017）等，本项目环境监测一览表见下表：

表4-27环境监测一览表

污染种类

监测点位

监测因子

监测频次

废气

DA001

非甲烷总烃
1次/半年
厂界
非甲烷总烃
1次/年
厂区内
非甲烷总烃
1次/年
噪声

厂界

等效A声级Leq

1次/季度
废水

废水总排放口

COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷
1次/年

（2）排污口规范化
本次评价要求，针对新增废气排污口、固定噪声源、固废暂存场所，公司应根据国家标准《环境保护图形标志---排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。
①废气排放口
新增废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由当地环保局确定。
②固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界且对外影响最大处设置标志牌。
③固体废物暂存场
应设置专用堆放场地，有毒有害固体废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。
④设置标志牌要求
环保标志牌和排污口分布图由环境保护主管部门统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米，排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如方形标志牌、计量装置、监控装置等）属于环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地生态环境局同意并办理变更手续。
各类环境保护图形标识汇总见下表。

表4-23环境保护图形标志
标识形状
含义
标识形状
含义
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简介：污水排放口提示图形符号
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简介：废气排放口提示图形符号
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简介：噪声排放源提示图形符号
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简介：一般固废贮存处置场
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简介：危险废物贮存场所



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	非甲烷总烃
	负压集气罩+喷淋+催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气管外排
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值中的相关标准

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS、TP
	生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排
	/

	声环境
	选用低噪声设备，经过基础减振、厂房隔声等措施，可使各厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类排放限值（昼间≤60dB(A)，夜间噪声值≤505dB(A)）。

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾、废料（泥沙、秸秆等）由环卫部门定期清运；废包装袋、废边角料及不合格品暂存于一般固废间，废包装外售处理，废边角料及不合格品回用；废润滑油、废油桶暂存于危废暂存间（10m2），危废交由有资质单位代为处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	项目相应区域应设置相应防渗和防漏措施，危废暂存间为重点防渗区。防渗措施应参考《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区、一般防渗区进行建设。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最小。

（2）健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。

（3）严格按照消防安全部门要求，配置消防设施。

	其他环境管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中的“二十四、橡胶和塑料制品业29中的塑料制品业292其他，属于排污许可中“登记管理”，建设单位应当在启动生产设施或发生实际排污之前办理排污管理手续。

（2）项目环保竣工验收：建设单位应根据环保竣工验收相关要求，自主开展环境保护竣工验收相关工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（3）环境治理措施及投资估算

项目总投资12000万元，其中环保投资为40万元，占总投资的0.3%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见下表。

表5-1项目环保投资

序号

分类

污染源

环保设施

费用

（万元）

1

废水

生活污水

生活污水经化粪池收集后，定期拉运至阿镇污水处理厂处理，不外排
1
2

废气

挤出、牵引、熔融造粒废气
负压集气罩+喷淋+催化燃烧设备处理后通过1根15m高排气管外排
13
3

噪声

降噪设施

减振、隔声降噪措施

3
4

固废

危险废物

新建1座10m2危废暂存间，危险废物暂存于危废库；委托有资质单位处置。

15
废料（泥沙、秸秆等）
集中收集后，由环卫部门定期清运处理。
生活垃圾

设置垃圾桶若干，由环卫部门统一清运处理

废包装袋

新建1座10m2一般固废暂存间，外售给资源回收公司
5

地下水

防渗处理

危废暂存间按照重点防渗区要求采取防渗措施；一般固废暂存间按照一般防渗区要求采取防渗措施
3
6

风险

风险防范措施

新建1座事故应急池
3
合计

40



六、结论

	本项目的实施符合国家和地方相关产业政策要求；评价区域内无自然保护区、珍稀动植物资源、饮用水源保护区；厂址周边具有可靠的资源开发保障和便利的交通运输条件。因此，项目周边条件具有综合优势，选址是合理的。工程采取了完善的环境治理措施，可以保证各类污染物达标排放，不会对周围环境产生明显影响。因此，从环境保护角度讲，该项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表（单位：t/a）

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	6.26
	0
	6.26
	6.26

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.072
	0
	0.072
	0.072

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.003
	0
	0.003
	0.003

	
	SS
	0
	0
	0
	0.024
	0
	0.024
	0.024

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.006
	0
	0.006
	0.006

	
	TP
	0
	0
	0
	0.0001
	0
	0.0001
	0.0001

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	2.475
	0
	2.475
	2.475

	
	废包装袋
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	5

	
	废料（泥沙、秸秆等）
	0
	0
	0
	200
	0
	200
	200

	
	废边角料及不合格品
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	1

	危险废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	0.02

	
	废油桶桶
	0
	0
	0
	0.0002
	0
	0.0002
	0.0002


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
聚乙烯颗粒
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上料
挤出、吹胀牵引
聚乳酸树脂
分切收卷
检验包装
入库
废包装袋S1
挤出、牵引废气G1
噪声
废边角料S2
噪声
不合格品S3
噪声



