[image: image1.png]



建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称：鄂尔多斯市碧清源环保科技有限责任公司   
实验室建设项目                              
建设单位（盖章）：鄂尔多斯市碧清源环保科技有限责任公司
编 制 日 期：           2025年11月      

[image: image8.png]SR H SRBE T 4

G5 Fepoh £)

BB A BELESRARTEUHARGHNT
b

RS (HB): BELNE B BTG (2

E R 2025411 A





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯市碧清源环保科技有限责任公司实验室建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	陈泰甫
	联系方式
	13848577430

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社

	地理坐标
	（ 39 度 28 分 17.144 秒， 109 度 40 分 49.988秒）

	国民经济
行业类别
	M7461环境保护监测
	建设项目
行业类别
	四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地-其他

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10.0
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	√否
□是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	670.4

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境
影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、“三线一单”的控制要求符合性分析

（1）与生态保护红线符合性分析

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》。调整后鄂尔多斯市全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%。主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

重点管控单元：共6个，面积占比为28.10%。主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

一般管控单元：优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元，共9个，面积占比为7.56%。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社，本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地。根据鄂尔多斯市环境管控单元图，本项目所在区域属于重点管控单元，
不在生态红线范围内，项目所在地及周边不涉及国家级自然保护区、重点风景名胜区、饮用水水源保护区及其它依法划定需要特别保护的环境敏感点。本项目采取环评提出的污染防治措施后，运营期污染物排放量较少，同时采取了相应的环境风险防治措施，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合重点管控单元要求。鄂尔多斯市环境管控单元图见附图5。
（2）与环境质量底线符合性分析

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报中鄂尔多斯市2024年度环境空气质量监测数据，根据统计结果可知，各项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值，项目所在区域为达标区；本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，本次评价未进行声环境质量现状监测。

本项目运营后实验室产生的废气在采取环评提出的措施后均可达标排放；项目运营期产生的实验室废水经酸碱中和后与生活污水、纯水制备废水经管道排入化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；项目运营后不会对厂界外声环境功能区产生明显影响；固体废物均得到了合理处置。采取以上措施后，本项目不会明显降低区域环境质量现状。

（3）资源利用上线

本项目为实验室建设项目，运营过程中主要资源消耗为水及电能。用电由掌岗图变电站供给；实验用水及生活用水由上善供水公司自来水管网提供，项目施工过程中加强节能建设，能源利用率高，本项目不会突破当地资源利用上线。本项目建设符合资源利用上线相关要求。
（4）与生态环境准入清单符合性分析

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇，根据内蒙古自治区生态环境厅生态环境分区管控公众端应用平台，导入项目厂址经纬度坐标，确定项目所在区域属于“伊金霍洛旗一般管控区（ZH15062730001）”，管控单元类别属于一般管控单元。
本项目与该管控单元管控要求符合性分析见表1-1。

表1-1 本项目与一般管控单元（ZH15062730001）管控要求符合性分析
管控要求
本项目情况
是否符合
空间布局约束
1.永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。
本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地，不涉及占用基本农田。

符合
资源
利用
效率
要求

提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植

结构等农业措施。
本项目不涉及。
符合

由上表分析可知，本项目符合伊金霍洛旗一般管控区（ZH15062730001）一般管控单元要求。
综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求，项目选址、建设可行。
2、相关生态环境保护法律法规政策分析

（1）产业政策
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属鼓励类中“三十一、科技服务业——1.工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、测绘、海洋等专业科技服务，标准化服务、计量测试、质量认证和检验检测服务、科技普及”，因此本项目符合国家和地方产业政策要求。
（2）选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社，本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地。本项目属于低噪声、低污染类项目，项目不在自然保护区、地下水饮用水水源地保护区等环境敏感区域范围内，附近无风景名胜区、文物古迹点等环境敏感点。根据工程分析，建设项目正常运营对周边环境敏感保护目标影响较小。

因此，项目选址合理。
（3）水源地

根据伊金霍洛旗集中式饮用水水源地名录，伊金霍洛旗甘珠庙水源地共有32口取水井，取水口位置位于甘珠庙村、壕赖村等，主要服务范围为阿勒腾席热镇镇区、空港园区、江苏工业园区南片区。距离本项目最近的水源井为厂址西北侧甘珠庙水源13#取水井，13#取水井坐标为N39°28′52.299″，E109°40′31.199″，一级保护区为60m×60m，本项目厂址西北距其一级保护区1.11km。

本项目产生的生活污水和纯水制备产生的浓水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；实验废水中含重金属、有机试剂废液的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废液通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；仪器清洗废水中含重金属、有机试剂废水的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；采取以上措施后，不会对甘珠庙水源13#取水井产生影响。

本项目与甘珠庙水源地近13#相对位置关系见附图5。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1工程概况

2.1.1项目名称：实验室建设项目。
2.1.2建设单位：鄂尔多斯市碧清源环保科技有限责任公司。
2.1.3项目性质：新建。

2.1.4建设地点
本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社，本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地。项目区中心坐标：N39°28′17.144″，E109°40′49.988″。项目区四周均为耕地。本项目四邻关系图见图2-1，交通位置图见附图1，环境保护目标图见附图2。
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图2-1本项目四邻关系图

2.1.5项目投资及建设周期
本项目总投资为100万元，全部由企业自筹。其中环保投资10万元，占总投资的10%。本项目建设周期为2个月。

2.2工程组成

本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，建筑面积670.4m2，主要建设内容包括：离子色谱室、气相色谱室、前处理室、有机前处理室、无机前处理室1、无机前处理室2、耗材室1、光谱室1、光谱室2、高温室、淋洗室、便携仪器室、样品室、标准物品室、耗材室2、气瓶间1、气瓶间2、耗材室3、纯水室、淋洗室2、监控室、样品处置室、天平室、缓冲间、管制药品室、药品室、无菌室、培养室、小仪器室、嗅辨室、配气室、准备室、分淋室、更衣间。

实验室前处理室、有机前处理室、无机前处理室主要是对各种工业废气、室内空气等含有有害气体、颗粒物、挥发性有机物的废气样品及生活污水、工业废水、农业废水等可能含有重金属、有机物、微生物等废水样品进行预处理。前处理的主要任务是对这些样品进行预处理，以便后续的检测分析。预处理可能包括过滤、浓缩、萃取、消化等步骤，目的是去除样品中的杂质、干扰物质，或者将样品中的污染物转化为适合检测的形态。通过前处理，可以提高检测的准确性和可靠性，确保检测结果能够真实反映样品中的污染物含量。
本项目实验室检测废气样品主要包括：环境空气、工业废气，涉及的监测项目主要包括：颗粒物、烟（粉）尘、排气浓度、湿度、流速、流量、排遣中的氧气、TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO、NO2、NOx、CO、甲烷、非甲烷总烃；检测废水样品主要包括：生活污水、工业废水和地表水、地下水环境质量，涉及的监测项目主要包括：pH、水温、臭和味、肉眼可见物、电导率、氧化还原电位、溶解氧、悬浮物、色度、浑浊度、透明度、碱度、碳酸盐、重碳酸盐、酸度、高锰酸盐指数、耗氧量、BOD5、COD、氨氮、凯氏氮、总氮、总磷、总硬度、硫化物、六价铬、二氧化氯、亚氯酸盐、全盐量、矿化度、TDS、残渣、二氧化硅、氟化物、氯化物、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、磷酸盐、游离氯、总氯、动植物油、石油类、LAS、挥发酚、氰化物、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、异丙苯、苯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、锌、镉、镍、铬、银、砷、汞、硒、F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO42-、SO32-、SO42-、粪大肠菌群、总大肠菌群、细菌总数。检测噪声样品主要包括：声环境质量、工业企业厂界噪声、社会生活环境噪声、建筑施工厂界噪声。实验室检测规模以接受的任务单为准，满足客户提出的检测方案要求，并出具规范的检测报告。

本项目主要工程建设内容一览表见表2-1。
表2-1  本项目主要工程内容表

工程类别
主要建设内容和规模

备注

主体工程
实验区

本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，单层4m两层高8m，建筑面积670.4m2，主要建设内容包括：离子色谱室、气相色谱室、前处理室、有机前处理室、无机前处理室1、无机前处理室2、耗材室、光谱室1、光谱室2、高温室、淋洗室、便携仪器室、样品室、标准物品室、耗材室2、气瓶间1、气瓶间2、耗材室3、纯水室、淋洗室2、监控室、样品处置室、天平室、缓冲间、管制药品室、药品室、无菌室、培养室、小仪器室、嗅辨室、配气室、准备室、分淋室、更衣室
租用已建办公楼2F
储运工程

管制药品室
1间，建筑面积4.8m2，用于丙酮、乙酰丙酮、高锰酸钾、硫酸、盐酸等易制毒化学品管制药品储存
/

药品室
1间，建筑面积12m2，用于一般药品储存

均位于实验区

耗材室1

1间，建筑面积20m2，用于耗材储存

耗材室2

1间，建筑面积4.8m2，用于耗材储存

耗材室3

1间，建筑面积4.8m2，用于耗材储存

危废贮存库

在办公楼北侧建设一座16m2危废贮存库，定期委托有资质单位处置
新建

辅助工程

办公区

依托1层30m2办公室
依托

分淋室

1间，6m2，在发生危化品沾染事故，进行第一时间救护的场所，设有紧急淋浴（全身冲洗）和紧急冲眼器（眼部、面部冲洗）

/

更衣间

1间，4m2，更换实验室操作服

/

公用工程
供水
本项目供水由上善供水公司自来水管网供给，能够满足项目用水需求

/

供电
本项目供电由掌岗图变电站供给，能够满足项目用电需求

/

供热
本项目冬季供暖采用空气源热泵
/

环保工程
废气

实验室有机废气

实验室产生的无机废气和有机废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放
新建

实验室无机废气

废水

生活污水

经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理

/

纯水制备产生的浓水

/

实验仪器三次清洗废水

/

实验废水（不含重金属、有机试剂）
通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
/

固废

纯水制备产生的废树脂
由厂家更换回收利用
新建

实验废液、仪器第一、二次清洗废水

在办公楼北侧建设一座16m2危废贮存库

含重金属、有机试剂的实验废液、仪器第一、二次清洗废水采用PE桶分类收集，分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理

新建

过期药品及试剂
采用PE桶分类收集，分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理

新建

废实验用具
废活性炭
生活垃圾
由当地环卫部门统一收集处置
/

噪声

采用低噪声设备，设备置于室内，基础减振
新建

防渗

重点防渗区：危废贮存库；
一般防渗区：实验室。

新建

2.3主要设备
本项目主要设备一览表见表2-2。
表2-2 主要设备一览表
序号
设备编号
仪器设备名称
存放地点
型号/规格
溯源方式
1
PY/YQ-001
离子色谱仪
离子色谱室
CIC-D100
检定
2
PY/YQ-002
离子计
离子色谱室
PXSj-216F
检定
3
PY/YQ-003
溶解氧测定仪
离子色谱室
JPSJ-605F
校准
4
PY/YQ-004
电导率仪
离子色谱室
DDSJ-318
检定
5
PY/YQ-005
浊度计
离子色谱室
WZS-180A
检定
6
PY/YQ-006
紫外可见分光光度计
离子色谱室
N4S
检定
7
PY/YQ-007
真空泵
有机前处理
AP-01P
功能性核查
8
PY/YQ-008
冷柜
样品室
101-1ES
检定
9
PY/YQ-009
低温恒温槽
无机前处理
DC-2010
功能性核查
10
PY/YQ-010
电热恒温水浴锅
无机前处理
SYG-A2-8
检定
11
PY/YQ-011
低速离心机
无机前处理
TD5
功能性核查
12
PY/YQ-012
精密循环冷却机
无机前处理
HP-1250
功能性核查
13
PY/YQ-013
安全阀
无机前处理
YA28X-4T/10II
检定
14
PY/YQ-014
全自动顶空进样器
气相色谱室
AHS-20A Plus
功能性核查
15
PY/YQ-015
气相色谱仪
气相色谱室
GC126N
检定
16
PY/YQ-016
气相色谱仪
气相色谱室
GC126N
检定
17
PY/YQ-017
多功能蒸馏仪
无机前处理
BA-ZL6D
校准
18
PY/YQ-018
标准COD消解器
无机前处理
HCA-100
校准
19
PY/YQ-019
自动进样器（原荧）
无机前处理
AS-50
功能性核查
20
PY/YQ-020
原子荧光分光光度计
无机前处理
AFS-8510
检定
21
PY/YQ-021
原子吸收分光光度计
无机前处理
GGX-830
检定
22
PY/YQ-022
石墨炉自动进样器
无机前处理
AS-100A
功能性核查
23
PY/YQ-023
冷藏柜
有机前处理
SC-328DS
检定
24
PY/YQ-024
冷藏柜
样品室
SC-328DS
检定
25
PY/YQ-025
冷藏柜
样品室
SC-328DS
检定
26
PY/YQ-026
冷藏柜
样品室
SC-328DS
检定
27
PY/YQ-027
冷藏柜
药品室
SC-328D
检定
28
PY/YQ-028
纯水机
药品室
Eco-S30
功能性核查
29
PY/YQ-029
热空气消毒箱
高温室
GX125B
校准
30
PY/YQ-030
电热恒温干燥箱
高温室
202-1AB
检定
31
PY/YQ-031
立式压力灭菌器
高温室
YM75
校准
32
PY/YQ-032
箱式电阻炉
高温室
SX-4-10
检定
33
PY/YQ-033
无油空压机
原子吸收室
YH-04
功能性核查
34
PY/YQ-034
旋转蒸发仪
有机前处理
RE-52AA
功能性核查
35
PY/YQ-035
全自动液液萃取仪
有机前处理
CQQ
功能性核查
36
PY/YQ-036
石墨电热板
有机前处理
GHP 400P
功能性核查
37
PY/YQ-037
振荡器
有机前处理
HY-Z
功能性核查
38
PY/YQ-038
红外测油仪
有机前处理
GH-800
校准
39
PY/YQ-039
水浴氮吹仪
无机前处理
GGC-24
功能性核查
40
PY/YQ-040
超声波清洗机
有机前处理
GH52-12DT
功能性核查
41
PY/YQ-041
低本底α/β测量仪
有机前处理
FYFS-400X
校准
42
PY/YQ-042
热电偶温度计
样品室
TM-902C
停用
43
PY/YQ-043
热电偶温度计
样品室
TM-902C
停用
44
PY/YQ-044
热电偶温度计
样品室
TM-902C
校准
45
PY/YQ-045
电子天平
天平室
FA1004B
停用
46
PY/YQ-046
分析天平
天平室
ME204E
停用
47
PY/YQ-047
分析天平
天平室
ME204E
校准
48
PY/YQ-048
生化培养箱
无机前处理
SPX-150
检定
49
PY/YQ-049
电子万用炉
无机前处理
/

功能性核查
50
PY/YQ-050
生化培养箱
微生物室
SPX-250BⅢ
检定
51
PY/YQ-051
生化培养箱
微生物室
SPX-250BⅢ
检定
52
PY/YQ-052
电子万用炉
无机前处理
/

功能性核查
53
PY/YQ-053
生物安全柜
微生物室
BSC-1100ⅡA2-X
功能性核查
54
PY/YQ-054
生物显微镜
有机前处理
XSP-2C
校准
55
PY/YQ-055
电子天平
天平室
AUY120
校准
56
PY/YQ-056
离子计
离子色谱室
PXSj-216F
检定
57
PY/YQ-057
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
58
PY/YQ-058
数显菌落计数器
微生物室
HCC-02
功能性核查
59
PY/YQ-059
水温计
采样室
WQG-17
校准
60
PY/YQ-060
水温计
采样室
WQG-17
校准
61
PY/YQ-061
冷原子吸收汞分析仪
原子荧光室
F732-VJ
校准
62
PY/YQ-062
干湿度计
放射室
TH608
校准
63
PY/YQ-063
干湿度计
有机前处理
TH608
校准
64
PY/YQ-064
干湿度计
天平室
TH608
校准
65
PY/YQ-065
干湿度计
天平室
TH608
校准
66
PY/YQ-066
干湿度计
天平室
TH608
校准
67
PY/YQ-067
干湿度计
天平室
TH608
校准
68
PY/YQ-068
干湿度计
样品室
TH608
校准
69
PY/YQ-069
干湿度计
离子色谱室
TH608
校准
70
PY/YQ-070
干湿度计
原子吸收室
TH608
校准
71
PY/YQ-071
干湿度计
原子荧光室
TH608
校准
72
PY/YQ-072
干湿度计
气相色谱室
TH608
校准
73
PY/YQ-073
干湿度计
药品室
TH608
校准
74
PY/YQ-074
干湿度计
无机前处理
TH608
校准
75
PY/YQ-075
干湿度计
天平一
TH608
校准
76
PY/YQ-076
干湿度计
气瓶室
TH608
校准
77
PY/YQ-077
干湿度计
纯水室
TH608
校准
78
PY/YQ-078
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
79
PY/YQ-079
热电偶温度计
药品室
UT320D
校准
80
PY/YQ-080
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
81
PY/YQ-081
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
82
PY/YQ-082
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
83
PY/YQ-083
热电偶温度计
样品室
UT320A
校准
84
PY/YQ-084
热电偶温度计
样品室
UT320A
停用
85
PY/YQ-085
冷藏柜
微生物室
检定
86
PY/YQ-086
砝码
天平一
1mg-100g
检定
87
PY/YQ-087
药品柜
无机前处理
SLD-103B
检定
88
PY/YQ-088
恒温水浴锅
无机前处理
HH-1
检定
89
PY/YQ-089
多参数测定仪
无机前处理
HQ2200
校准
90
PY/YQ-090
医用冷藏箱
药品室
YC-200
功能性核查
91
PY/YQ-091
医用冷藏箱
药品室
YC-200
功能性核查
2.4主要原辅材料消耗

本项目检测试剂及用量见表2-3，标准物质消耗量见表2-4。
表2-4 项目原辅材料消耗表
序号
名称
试剂类型
规格
数量
单位
1
1,3二甲基巴比妥酸

进口优级纯

500g
1
瓶

2
1-苯基-3甲基-5吡唑林酮

优级纯

500g
2

瓶

3

36%乙酸

优级纯

500ml
1

瓶

4
4-氨基安替比林

/　

500g
1
瓶

5
4-氨基苯磺酰胺

/　

500g
1
瓶

6
4-胺基氨替吡啉

优级纯

500g
1
瓶

7
EC培养基

/　

100ml
2
瓶

8
EC肉汤

优级纯

100ml
1
瓶

9
EDTA二钠标准溶液

500ml

500ml
1
瓶

10
MFC培养基

/　

500ml
4
瓶

11
N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐

/　

500g
1
瓶

12
N,N-二甲基对苯二胺

/　

500ml
2
瓶

13
N,N-二乙基对苯二胺盐酸盐

科密欧优级纯

500g
1
瓶

14
NN-二甲基1,4苯二胺盐酸盐

优级纯

500g
1
瓶

15
NN-二甲基对苯二胺盐酸盐

优级纯

500g
2
瓶

16
NN-二甲基乙酰胺

优级纯

500ml

1
瓶

17
N-一苯乙二胺盐酸盐

优级纯

500g
2
瓶

18
pH缓冲剂

优级纯

100ml
1
瓶

19

氨基磺酸

优级纯

100g
1
瓶

20

氨水

优级纯

500ml
3

瓶

21

巴比妥酸

进口优级纯

500g

1

瓶

22

苯二甲酸酐

/　

500g
1
瓶

23

苯酚

优级纯

500g
1
瓶

24

苯系物标液

2ml

500ml
1
瓶

25

吡唑酮

/　

500ml
2
个

26

变色酚二钠盐

优级纯

500g
1
瓶

27

变色硅胶

优级纯

500g

1
瓶

28

冰乙酸

优级纯

500ml

2

瓶

29

丙酮

/　

500ml
1

瓶

30

草酸钠

优级纯

500g

1

瓶

31

碘

优级纯

500g
1
瓶

32

碘化汞

优级纯

500g
1
瓶

33

碘化钾

优级纯

500g
2
瓶

34

碘甲烷

优级纯

500g
1
瓶

35

淀粉

优级纯

500g
1
瓶

36

淀粉-碘化钾试纸

/　

500g
1
瓶

37

靛蓝二磺酸钠

优级纯

500ml
2
瓶

38

对氨基苯磺酰胺

科密欧

500g
1
个

39

二苯碳酰二肼

/　

500g
2
瓶

40

二氯乙酸尿酸钠

优级纯

500g
1
瓶

41

二水柠檬酸钠

/　

500g
1
瓶

42

酚酞

优级纯

500g
1
瓶

43

氟化钠

优级纯

100g
1
瓶

44

钙羧酸指示剂干粉

/　

500g

1

瓶

45

高碘酸钾

优级纯

500g
1
瓶

46

高氯酸

/　

500ml
1
瓶

47

高锰酸钾

/　

500g
2

瓶

48

铬黑T

优级纯

25g
1
瓶

49

铬酸钡

优级纯

100g
1
瓶

50

铬酸钾

/　

500g
1
瓶

51

谷氨酸

优级纯

25g
1
瓶

52

硅酸镁

/　

500g
1
瓶

53

硅油

优级纯

500ml

2

瓶

54

过氧化氢

/　

500ml
2
瓶

55

环己二胺四乙酸

/　

500g

2

瓶

56
环乙烷

优级纯

500ml
1
瓶

57

甲醇

优级纯

500ml

2

瓶

58

甲基橙

/　

500g
1
瓶

59

甲基红

优级纯

500g
2
瓶

60

甲醛

优级纯

100g
2
瓶

61

碱石灰

优级纯

500g
1
瓶

62

酒石酸

优级纯

500g
1
瓶

63

酒石酸钾钠

优级纯

500g
1
瓶

64

酒石酸锑钾

/　

500g
1
瓶

65

聚乙烯醇磷酸铵

优级纯

100g
1
瓶

66

邻苯二甲酸氢钾

优级纯

100g
2
瓶

67

邻菲罗啉

优级纯

500g
1
瓶

68

磷酸

优级纯

500g
1
瓶

69

磷酸二氢铵
优级纯

500g
2

瓶

70

磷酸二氢钾

优级纯

500g
2

瓶

71

磷酸二氢钠

优级纯

500g
2

瓶

72

磷酸氢二钾

优级纯

500g
2

瓶

73

磷酸氢二钠

优级纯

500g
2

瓶

74

硫代硫酸钠

优级纯

500g
2

瓶

75

硫化钠

优级纯

500g
2

瓶

76

硫脲

优级纯

500g
2

瓶

77

硫酸

GR

500ml
80
瓶

78

硫酸钙

GR

500g
2

瓶

79

硫酸镉

优级纯

500g
2

瓶

80
硫酸汞

优级纯

500g
2

瓶

81
硫酸钾

/　

500g
2

瓶

82
硫酸铝铵

/　

500g
2

瓶

83
硫酸铝钾

/　

500g
2

瓶

84
硫酸镁

优级纯

500g
2

瓶

85
硫酸锰

优级纯

500g
2

瓶

86

硫酸钠

/　

500g

2

瓶

87

硫酸铁

优级纯

500g

2

瓶

88

硫酸铁铵

优级纯

500g

2

瓶

89

硫酸铁铵

AR

500g

2

瓶

90

硫酸铜

优级纯

500g

2

瓶

91

硫酸锌

优级纯

500g

2

瓶

92

硫酸亚铁

优级纯

500g

2

瓶

94

硫酸亚铁铵

优级纯

500g

2

瓶

95

硫酸银

优级纯

500g

2

瓶

96

六次甲基四胺

/　

100g

4

瓶

97

氯胺

优级纯

500g

2

瓶

98

氯铂酸钾（钠）

优级纯

500g

2

瓶

99

氯化铵

优级纯

500g

2

瓶

100

氯化铵

AR

500g

2

瓶

101

氯化钡

/　

500g

2

瓶

102

氯化汞

优级纯

500g

2

瓶

103

氯化钴

优级纯

500g

2

瓶

104

氯化钾

优级纯

500g

2

瓶

105

氯化钾

AR

500g

2

瓶

106

氯化钠

AR

500g

2

瓶

107

氯化钠

GR

500g
2

瓶

108

氯化锌

优级纯

500g
2

瓶

109

玫瑰红银试剂

优级纯

100g

1

瓶

110

钼酸铵

/　

100g

1

瓶

111

尿素

优级纯

500g

1

瓶

112

尿素

AR　

500g

1

瓶

113

柠檬酸

优级纯

500g

2

瓶

114

柠檬酸钠

优级纯

500g

1

瓶

115

硼氢化钾

/　

500g
1
瓶

116

硼酸

优级纯

500g
1
瓶

117

偏重亚硫酸钠

优级纯

500g

1

瓶

118

葡萄糖

优级纯

100ml

1

瓶

119

氢氧化钾

优级纯

500g

2

瓶

120

氢氧化锂

优级纯

500g

2

瓶

121
氢氧化钠

分析纯

500g
2

瓶

123

氢氧化钠

优级纯

500g
2

瓶

124

乳化剂

优级纯

500g

2

瓶

125

乳糖蛋白胨

优级纯

500ml
1

瓶

126

乳糖蛋白胨培养基

/　

500ml

5

瓶

127

三倍乳糖蛋白胨培养基

/　

500ml

5

瓶

128

三氮杂茂

优级纯

500g

3

瓶

129

三氯化六氨合钴

进口

500g

5

个

130

三氯化铁

优级纯

500g

5

瓶

131

三氯甲烷

/　

500ml

1

瓶

132

三乙醇胺

优级纯

500ml

1

瓶

133

石油醚

优级纯

500ml

1

瓶

134

水杨酸

优级纯

500g

1

瓶

135

四丁基硫酸氢铵

优级纯

500g

1

瓶

136

四氯化碳

优级纯

500ml

1

瓶

137

四氯乙烯

环保级

500ml

1

瓶

138

四硼酸钠

优级纯

500g

1

瓶

139

钛铁试剂

/　

500g

1

瓶

140

铁氰化钾

优级纯

500g

1

瓶

141

铜铁试剂

优级纯

500g
1

瓶

142

吐温80

/　

500ml

1

瓶

143

无水对氨基苯磺酸

优级纯

500g

2

瓶

144

无水磷酸二氢钾

优级纯

500g

2

瓶

145

无水磷酸钠

优级纯

500g

2

瓶

146

无水磷酸氢二钾

优级纯

500g
2

瓶

147

无水磷酸氢二钠

优级纯

500g
2

瓶

148

无水硫酸钠

/　

500g
1

瓶

149

无水乙醇

优级纯

500g
2

瓶

150

无水乙酸钠

优级纯

500g
2

瓶

151

硝酸

GR

500ml

5

瓶

152

硝酸钾

/　

500g
5

瓶

153

硝酸钠

/　

500g
5

瓶

154

溴百里酚蓝指示剂

/　

500g
5

瓶

155

溴化钾

优级纯

500g
5

瓶

156

溴酸钾

优级纯

500g
5

瓶

157

亚甲蓝

/　

500g

5

瓶

158

盐酸

GR

500ml

60

瓶

159

盐酸付玫瑰基胺（20%）

优级纯

500ml

1

瓶

160

盐酸羟胺

优级纯

500g

5

瓶

161

一水磷酸二氢钠

　/

500g
5

瓶

162

乙醇

/　

500ml

4

瓶

163

乙二胺

优级纯

500ml

1

瓶

164

乙二胺四乙酸二钠

优级纯

500g

1

瓶

165

乙晴

优级纯

500ml

1

瓶

166

乙酸铵

优级纯

500g

2

瓶

167

乙酸钠

　/

500g

2

瓶

168

乙酸铅

优级纯

500g
2

瓶

169

乙酸锌

优级纯

500g
2

瓶

170

乙酸乙酯

优级纯

500ml

4

瓶

171

乙酰丙酮

优级纯

500ml

1

瓶

172

异丙醇

优级纯

500ml

1

瓶

173

异烟酸

进口优级纯

500g

1

瓶

174

营养琼脂

优级纯

500g

1

瓶

表2-4  项目标准物质消耗表
序号

物料名称

单位
年用量
1

溶解性总固体
L/a
10

2

正己烷中石油类标准溶液
L/a
0.07

3

亚硝酸盐氮标准溶液

L/a
0.16

4

四氯乙烯中石油类标准溶液

L/a
0.03

5

重铬酸钾滴定溶液
L/a
0.5

6

高锰酸钾滴定溶液
L/a
0.5

7

草酸钠滴定溶液标准物质
L/a
1.0

8

乙二胺四乙酸二钠滴定溶液

L/a
0.6

9

盐酸滴定溶液
L/a
0.5

10

氨氮标准溶液

L/a
0.3

11

氰化物标准溶液

L/a
0.4

12

水中硝酸根

L/a
0.25

13

亚硝酸盐溶液标准物质

L/a
0.06

14

阴离子表面活性剂

L/a
0.2

15

四氯乙烯中石油类

L/a
0.07

16

水中挥发酚标准溶液（苯酚）

L/a
0.1

17

碘酸钾标准溶液

L/a
0.1

18

总氮标准溶液

L/a
0.24

19

硫化物溶液

L/a
0.12

20

硫酸亚铁铵滴定溶液

L/a
1.5

21

总磷标准溶液

L/a
0.3

22

水中六价铬标准溶液

L/a
0.14

23

水中二氧化硅标准溶液

L/a
2.8

24

硫化物溶液

L/a
0.12

25

汞溶液标准物质

L/a
0.04

26

水中硝酸盐标准溶液

L/a
0.3

27

水中硝酸根

L/a
0.1

28

水中氟成分分析标准物质

L/a
0.55

29

水中钠溶液

L/a
0.15

30

水中磷酸盐标准溶液

L/a
0.15

31

水中硒溶液标准物质

L/a
0.15

32

水中银成分分析标准物质

L/a
0.2

33

水中氯成分分析标准物质

L/a
0.2

34

水中铜成分分析标准物质

L/a
0.3

35

水中钾成分分析标准物质

L/a
0.15

36

铬单元素溶液标准物质

L/a
0.2

37

钙标准溶液

L/a
0.2

38

水中铁标准溶液

L/a
0.3

39

水中锰标准溶液

L/a
0.2

40

水中铅标准溶液

L/a
0.3

41

水中镉标准溶液

L/a
0.25

42

水中砷标准溶液

L/a
0.25

43

水中镍标准溶液

L/a
0.15

44

镁溶液标准物质

L/a
0.2

45

锌溶液标准物质

L/a
0.2

46

水中化学需氧量

L/a
0.3

47

水中矿化度

L/a
2.2

48

水中凯氏氮溶液

L/a
0.1

49

臭氧标准溶液

L/a
0.2

50

硫化氢溶液

L/a
0.1

51

水中亚氯酸盐溶液标准物质

L/a
0.04

52

二硫化碳中三氯甲烷 四氯化碳

L/a
0.01

53

甲醇中8种苯系物溶液

L/a
0.01

54

甲醇中4种卤代甲烷混标

L/a
0.01

55

甲醇中四氯化碳溶液

L/a
0.01

56

硫酸盐溶液标准物质

L/a
0.5

57

浊度标准溶液

L/a
0.1

58

亚硫酸铵标准溶液

L/a
0.06

59

硫代硫酸钠滴定溶液标准物质

L/a
1.5

60

重铬酸钾滴定溶液标准物质

L/a
0.5

61

氢氧化钠标准滴定溶液

L/a
1.0

62

盐酸滴定溶液标准物质

L/a
1.0

63

硝酸银滴定溶液

L/a
1.5

64

高锰酸钾滴定溶液标准物质

L/a
0.5

65

氯化钠标准滴定溶液

L/a
0.5

66

硫酸标准滴定溶液

L/a
0.5

67

水中二氧化氯标准溶液

L/a
0.1

2.5劳动定员及工作制度
本项目劳动定员15人，本项目年工作300天，每天一班制，每班8小时。
2.6平面布置
本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，建筑面积670.4m2。主要建设内容包括：离子色谱室、气相色谱室、前处理室、有机前处理室、无机前处理室1、无机前处理室2、耗材室1、光谱室1、光谱室2、高温室、淋洗室、便携仪器室、样品室、标准物品室、耗材室2、气瓶间1、气瓶间2、耗材室3、纯水室、淋洗室2、监控室、样品处置室、天平室、缓冲间、管制药品室、药品室、无菌室、培养室、小仪器室、嗅辨室、配气室、准备室、分淋室、更衣间。本项目总平面布置见附图3。

2.7公用工程
1、供水

（1）给水水源

本项目供水由上善供水公司自来水管网供给，能够满足项目用水需求。

（2）用水分析
本项目用水包括生活用水和实验用水，实验用水包括：溶液配制用水、仪器清洗用水、纯水制备用水。

①生活用水

本项目劳动定员15人，用水量参照《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）中行政事业办公楼通用等级用水量25L/人·d计，用水量为0.375m3/d（112.5m3/a），生活污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.3m3/d（90m3/a）

②溶液配制用水
根据建设单位提供，本项目运营期溶液配制用水量约16L/d，各类溶液配制用水均为纯水，纯水总用水量约4.8m3/a。溶液配制用水消耗量为用水量5%，其余进入溶液，一部分含重金属、有机试剂废液为0.4m3/a，用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理；其余不含重金属、有机试剂的废液为4.16m3/a，通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。
③仪器清洗用水 

本项目运营期仪器清洗使用自来水，自来水清洗分为一次冲洗、洗洁精水清洗、自来水冲洗，自来水总用水量约40L/d，12m3/a。清洗用水消耗量为用水量5%，排水中含重金属、有机试剂废水为0.8m3/a，用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理；其余不含重金属、有机试剂的仪器清洗废水为10.6m3/a，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。
④纯水制备用水 

本项目各类溶液配制用水采用纯水，纯水用量为4.8m3/a。实验室配置1台纯水机，采用离子交换方法，出水率为80%，则纯水制备过程自来水用量为6.0m3/a，纯水制备产生的浓水量为1.2m3/a。
项目用排水情况详见表2-5，本项目水平衡图见图2-2。

表2-5    项目用排水情况   （单位：m3/a）

序号
污染源名称
新鲜水
纯水

损耗
排水
备注

1

生活用水

112.5
0
22.5
90
经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理

2

纯水制备用水
6

4.8
0
1.2
3

溶液配制用水

0

4.8
0.24
4.56
排水中含重金属、有机试剂废液为0.4m3/a，用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理；

其余不含重金属、有机试剂的废液为4.16m3/a，通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
4

仪器清洗用水
12

0

0.6
11.4
排水中含重金属、有机试剂废水为0.8m3/a，用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理；

其余不含重金属、有机试剂的仪器清洗废水为10.6m3/a，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
5

合计
130.5
9.6
23.34
107.16
/

[image: image10.png]



图2-2  本项目水平衡图（单位：m3/a）
（3）排水系统

本项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备产生的浓水、实验废水和仪器清洗废水。其中，生活污水和纯水制备产生的浓水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；实验废水中含重金属、有机试剂废液的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废液通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；仪器清洗废水中含重金属、有机试剂废水的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。
2、供电

项目供电由掌岗图变电站供给，能够满足项目用电需求。

3、供热

本项目冬季供暖采用空气源热泵，能够满足项目供暖需求。

	工艺流程和产排污环节
	2.8工艺流程和产排污环节
（1）施工期

施工期工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3 施工期工艺流程及产污节点图

施工期工艺流程：

本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地，不涉及土建工程。施工内容主要包括建筑内部装修、安装实验设备，工程量较小，施工作业主要在室内完成。在施工装修过程中产生的污染物主要为噪声、建筑垃圾、少量扬尘和施工人员生活污水。

（2）运营期

本项目运营期实验流程及产污环节见图2-4。
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图2-4  本项目实验流程及产污环节图
实验流程简述：
（1）样品采集
根据企业委托的监测任务，本项目由负责人根据监测任务安排工作人员到监测地点进行采样。
（2）样品制备
实验人员先从样品室进行领样，然后根据样品所要求的实验内容进行样品的制备（预处理）。

此过程分为有机前处理和无机前处理，其中无机前处理过 程中会产生少量酸雾，有机前处理过程中会产生少量有机废气；在样品制备过程中会产生少量检验废水、实验产生的废液。
（3）实验分析

对预处理后的样品进行检测，主要通过气相色谱仪、分光光度计、滴定仪等进行测定。

在此过程中会产生少量的废气、废水及固废。

实验室涉及的主要检测方法，具体分析如下：

实验室检测样品类型包括：生活污水、工业废水、地表水、地下水、固定污染源废水、环境空气。以下是实验室采用检测方法和对应的检测因子。

1）化学分析法

化学分析又称为经典分析，以物质的化学反应为基础，根据样品的量、反应产物的量或所消耗试剂的量及反应的化学计量关系，通过计算得待测组分的量。化学分析根据其操作方法的不同，可将其分为滴定分析法、重量分析法和分光光度法。

①滴定分析法

根据滴定所消耗标准溶液的浓度和体积以及被测物质与标准溶液所进行的化学反应计量关系，求出被测物质的含量。滴定分析利用了溶液的四大平衡关系：酸碱（电离）平衡、氧化还原平衡、络合（配位）平衡、沉淀溶解平衡。检测因子包括：水中的pH、总硬度、氯化物、化学需氧量、溶解氧、高锰酸盐指数和余氯。

②重量分析法

根据物质的化学性质，选择合适的化学反应，将被测组分转化为一种组成固定的沉淀或气体形式，通过纯化、干燥、灼烧或吸收剂的吸收等一系列的处理后，精确称量，求出被测组分的含量。检测因子主要包括：气、水中的悬浮物、溶解性总固体、油脂和颗粒物。
③分光光度法
也称为吸收光谱法，是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度，对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中，将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时，便可得到不同波长相对应的吸收强度。如以波长（λ）为横坐标，吸收强度（A）为纵坐标，就可绘出该物质的吸收光谱曲线。利用该曲线进行物 质的定性、定量的分析方法。用紫外光源测定无色物质的方法，称为紫外分光光度法；用可见光光源测定有色物质的方法，称为可见光光度法。紫外光区与可见光区是常用的。但分光光度法的应用光区包括紫外光区（200～400nm），可见光区（400～760nm），红外光区（2.5～25μm）。用可见光光源测定有色物质的方法，称为可见光光度法，都以Lambert-Beer 定律为基础。检测因子主要包括：气、水中的氨氮、总氮、总磷、氰化物、六价铬、甲醛、二氧化硫和氮氧化物。

2）电化学分析法

电化学分析法的基础是在电化学池中所发生的电化学反应。电化学池由电解质溶液和浸入其中的两个电极组成，两电极用外电路接通。在两个电极上发生氧化还原反应，电子通过连接两电极的外电路从一个电极流到另一个电极。
根据溶液的电化学性质（如电极电位、电流、电导、电量等）与被测物质的化学或物理性质（如电解质溶液的化学组成 、浓度、氧化态与还原态的比率等）之间的关系，将被测定物质的浓度转化为一种电学参量加以测量。电化学分析法概括起来一般可以分为三大类。第一类是通过试液的浓度在特定实验条件下与化学电池某一电参数之间的关系求得分析结果的方法。这是电化学分析法的主要类型，电导分析法、库仑分析法、电位法、伏安法和极谱分析法等，均属于这种类型。第二类是利用电参数的变化来指示容量分析终点的方法。这类方法仍然以容量分析为基础，根据所用标准溶液的浓度和消耗的体积求出分析结果。这类方法根据所测定的电参数不同而分为电导滴定，电位滴定和电流滴定法。第三类是电重量法，或称电解分析法。这类方法将直流电流通过试液，使被测组分在电极上还原沉积析出与共存组分分离，然后再对电极上的析出物进行重量分析以求出被测组分的含量。离子选择电极又称离子电极。一类利用膜电位测定溶液中离子活度或浓度的电化学传感器。离子选择电极具有将溶液中某种特定离子的活度转化成一定电位的能力，其电位与溶液中给定离子活度的对数呈线性关系。检测因子主要包括：气、水中的pH、电导率、氟化物、氰化物、氨氮、COD、重金属离子（如Cu2⁺, Pb2⁺, Cd2⁺）、SO2、O2、CO、NOx、H2S、Cl2、O3、VOCs
3）比色法

比色法是以生成有色化合物的显色反应为基础，通过比较或测量有色物质溶液颜色深度来确定待测组分含量的方法。比色分析对显色反应的基本要求是：反应应当具有较高的灵敏度和选择性，反应生成的有色化合物的组成恒定且较稳定，它和显色剂的颜色差别较大。选择适当的显色反应和控制好适宜的反应条件，是比色分析的关键。常用的比色法有两种：目视比色法和光电比色法，两种方法都是以朗伯—比尔定律为基础。常用的目视比色法是标准系列法，即用不同量的待测物标准溶液在完全相同的一组比色管中，先按分析步骤显色，配成颜色逐渐递变的标准色阶。试样溶液也在完全相同条件下显色，和标准色阶作比较，目视找出色泽最相近的那一份标准，由其中所含标准溶液的量，计算确定试样中待测组分的含量。检测因子主要包括：气、水中氨氮、总磷、挥发酚、氰化物、六价铬、硫化物、阴离子表面活性剂、甲醛、铁、锰、高锰酸盐指数、二氧化硫和氮氧化物。

4）气相色谱法（GC）

气相色谱法（GC）：用气体作为移动相的色谱法。根据所用固定相的不同可分为两类：固定相是固体的，称为气固色谱法；固定相是液体的则称为气液色谱法。在气相色谱分析法中，一定量（已知量）的气体或液体分析物被注入柱一端的进样口中（通常使用微量进样器，也可以使用固相微萃取纤维（solidphase microextraction fibres）或气源切换装置）。当分析物在载气带动下通过色谱柱时，分析物的分子会受到柱壁或柱中填料的吸附，使通过柱的速度降低。分子通过色谱柱的速率取决于吸附的强度，它由被分析物分子的种类与固定相的类型决定。由于每一种类型的分子都有自己的通过速率，分析物中的各种不同组分就会在不同的时间（保留时间）到达柱的末端，从而得到分离。检测器用于检测柱的流出流，从而确定每一个组分到达色谱柱末端的时间以及每一个组分的含量。通常来说，人们通过物质流出柱（被洗脱）的顺序和它们在柱中的保留时间来表征不同的物质。检测因子主要包括：气、水中的VOCs。

5）原子吸收光谱法（AAS）

原子吸收光谱法又称原子吸收分光光度法，是一种根据特定物质基态原子蒸气对特征辐射的吸收来对元素进行定量分析的方法。原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收，其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比，以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法。检测因子主要包括：气、水中的Cu、Zn、Pb、Cd、Ni、Cr、Fe、Mn、As、Hg。
6）离子色谱法（IC） 

离子色谱法是利用离子交换原理,连续对共存的多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量的方法。分析阳离子时，分离柱填充低容量的阳离子交换树脂，用盐酸溶液做淋洗液。 离子色谱法特别适用于测定水溶液中低浓度的阴阳离子，如饮用水水质、 地下水水质、酸雨、地表水水质及各种工业废水等环境方面的分析测定。离子色谱能测定下列类型的离子：有机阴离子、碱金属、碱土金属、重金属、稀土离子和有机酸,以及胺和铵盐等。检测因子主要包括：水中的Cl⁻、NO2⁻、NO3⁻、SO42⁻、PO43⁻、NH4⁺、Na⁺、K⁺ 、Ca2⁺, Mg2⁺ 。
7）原子荧光光谱法（AFS）

原子荧光光谱法 （AFS）是原子光谱法中的一个重要分支，是介于原子发射（AES）和原子吸收 （AAS）之间的光谱分析技术，它的基本原理是固态、液态样品在消化液中经过高温加热，发生氧化还原、分解等反应后样品转化为清亮液态，将含分析元素的酸性溶液在预还原剂的作用下，转化成特定价态，还原剂 KBH4 反应产生氢化物和氢气，在载气（氩气）的推动下氢化物和氢气被引入原子化器（石英炉）中并原子化。特定的基态原子 （一般为蒸气状态） 吸收合适的特定频率的辐射，其中部分受激发态原子在去激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光，检测器测定原子发出的荧光而实现对元素测定的痕量分析方法。检测因子主要包括：水中的As、Se、Hg、Sb
（4）数据处理：针对样品进行仪器分析得出的结果，进行总结整理。经过审核后出具报告。
工程主要污染工序：
一、施工期污染环节

工程施工影响范围主要为厂址邻近区域，本项目施工期主要是装修、实验设备和环保设施的安装，施工活动的影响主要为施工粉尘及装修产生的有机废气和噪声排放对项目区周围环境的影响。
二、运营期污染环节
1、大气污染源及污染物

（1）G1实验室有机废气，主要污染物为非甲烷总烃；

（2）G2实验室无机废气，主要污染物为硫酸雾、HCl。

2、水污染源及污染物

（1）W1生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮；

（2）W2纯水制备产生的浓水，主要污染物为盐类；

（3）W3三次仪器清洗废水，主要污染物为COD、BOD5、SS；

（4）W4实验废水（不含重金属、有机试剂），主要污染物为COD、BOD5、SS。

3、固体废物

（1）S1实验废液（含重金属、有机试剂）；

（2）S2一次、二次仪器清洗废水（含重金属、有机试剂）；

（3）S3过期药品及试剂；

（4）S4废实验用具；

（5）S5废活性炭；

（6）S6纯水制备产生的废树脂；

（7）S7生活垃圾。

4、噪声

本工程产噪设备为通风橱、风机、空气源热泵，其声压等级在75～95dB（A）之间。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，该办公楼目前已建成，不存在与项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
（1）达标区判定

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区。
（2）补充监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）区域环境质量现状监测要求，本次评价特征污染物非甲烷总烃、HCl、硫酸雾监测时间为2025年10月20日～10月22日，监测点位为项目区下风向100m处。本次评价监测布点信息及环境质量现状结果见表3-1，表3-2。

表3-1  监测点位信息表
监测点名称
监测点坐标/m
监测因子
监测时段
相对厂址方位
相对厂界距离/km
项目区下风向100m处

X
Y
NMHC

HCl

硫酸雾
2025年10月20日～

10月22日
SEE
0.1
80
-60
表3-2  监测结果统计表

监测点位

监测点坐标
污染物

评价标准/(mg/m3)
监测浓度范围(mg/m3)
最大浓度占标率（%）

超标率（%）

达标情况

项目区下风向100m处
X
Y
NMHC
2.0

0.38～0.45

22.5

0

达标
80
-60
HCl

0.05

ND

/

0

达标
硫酸雾

0.3

ND

/

0

达标
从上表监测数据可知，评价区环境空气中非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）浓度限值（2.0mg/m3），HCl、硫酸雾满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中“其他污染物空气质量浓度参考限值（HCl：0.05:mg/m3、硫酸雾：0.3:mg/m3）。

2、声环境
本项目厂址位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社，项目区四周均为耕地，声环境质量较好。项目区周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，本项目未开展声环境现状调查。
3、地下水和土壤环境质量现状

本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，实验室、危废贮存库均做防渗处理，采取环评提出的措施处理后，正常运行状态下，不存在明显的地下水和土壤污染途径。因此未对地下水和土壤进行环境质量进行现状监测。

4、生态环境分析

本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗伊金霍洛镇壕赖村三社，本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地，且用地范围内无生态环境保护目标，本次评价不需开展生态现状调查。


	环境

保护

目标
	1、环境保护目标

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）关于环境保护目标的规定，大气环境保护目标为厂界500m范围内敏感目标，声环境保护目标为厂界外扩50m范围内敏感目标，地下水环境保护目标为厂界外500米范围内的地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场调查，本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。

本项目主要环境保护对象及保护目标见表3-3。
表3-3 主要环境保护目标一览表

环境要素

名称

坐标

保护
对象

保护内容

环境功能区

相对项目位置

相对项目距离/m

X

Y

环境空气

牧民1
-100

0

牧民
30人

二类

W

100

牧民2

95

60

牧民

18人

NE

110

牧民3

-330

0

牧民

12人

W

300

牧民4

-250

350

牧民

9人

NW

420

牧民5

-410

230

牧民

12人

NW

490

牧民6

30

-240

牧民

4人

SES

250

声环境

厂界外50m范围内无敏感目标
2类

/

/

地下水

厂界外500m范围内无地下水集中饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
Ⅲ类

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、污染物排放控制标准

（1）废气

本项目实验室废气燃烧废气
执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，详见表3-4。
表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准
污染物
最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
无组织排放监控浓度限值
排气筒（m）
二级
监控点
浓度(mg/m3)

非甲烷总烃

120
15

3.5

周界外浓度最高点
4.0

硫酸雾

100

0.26

1.2

氯化氢

45

10

0.2

（2）噪声

①施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声排放限值，详见表3-5。

表3-5《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

昼  间

夜  间

70

55

②运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-6。
表3-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

类  别

昼  间

夜  间

2

60

50

（3）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。



	总量

控制

指标
	根据《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办〔2014〕30号）、《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发2014[197]号）及《内蒙古自治区环境保护厅关于开展主要污染物初始排污权核定工作的通知》（内环办〔2015〕242号）文件要求，确定废气污染物总量控制指标：二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃，废水污染物总量控制指标为化学需氧量和氨氮。
根据工程分析可知，本项目运营期无废水外排，因此本项目不涉及水污染物总量控制指标。
本项目实验室废气非甲烷总烃有组织排放量为0.0001296t/a，无组织排放量为0.000036t/a，共计0.0001656t/a，总量指标已在鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局备案。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室，不新增占地，不涉及土建工程。项目建设施工期污染源主要有施工扬尘、装修废气，施工机械噪声， 施工废水和建筑垃圾。

1、大气环境影响分析 

本项目无土建施工，施工期大气污染物主要为装修过程中产生的涂料废气 及装修粉尘。 

（1）装修废气 

施工期的室内装修产生的挥发性气体主要来自墙体的粉刷及内屋的装修 所用涂料和油漆中的有机废气，属于无组织排放。其重要成分包括乙酸乙酯、 乙酸丁酯、正丁酯、甲醛、甲苯、二甲苯、苯等，成分较为复杂。由于各类用房的装修时间有先后，而且装修期间的油漆、涂料挥发所带来的大气污染大多在建筑物内，通过门窗扩散，不会对周围环境产生明显影响。 

（2）施工粉尘 

装饰材料的加工及运输过程中将产生大量粉尘，采用封闭式作业，且经常洒水以固化扬尘，由于粉尘产生在房屋内部范围内，因此不会对外界造成太大影响。项目施工期对大气环境的影响较小，且影响随施工期结束而消除。
2、水环境影响分析 

本项目施工期工程量小，产生的废水主要是生活污水。施工期工人均来自当地居民，不在场地内食宿，产生的生活污水量少经管道排入项目区已建化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理，采取上述措施后，施工期废水不会对周围水环境产生影响。 

3、施工期声环境影响分析
（1）施工期噪声源强

施工期的噪声主要来源于施工场地噪声和设备运输的交通噪声。施工噪声来源于施工机械设备，主要包括搬运机、吊车、运输车辆等，其噪声声级值在75～105dB（A）之间。这些设备在使用时会对周围的声环境产生较大的影响。各机械设备在运行时的噪声值见表4-1。

表4-1  施工期各类机械设备噪声一览表
序号

机械名称

声级值（dB（A））

1

搬运机

75～92

2

切割机
100～105
3

运输车辆

80～94

施工期对环境的影响是间断的、局部的和短期的，随施工的结束而消失。

2、施工期声环境污染防治措施

距离本项目最近的居民位于项目区西侧100m处，距离较近，本次评价要求施工期应采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境保护目标的影响：
（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应安排在白天进行，禁止夜间施工，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

（2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在经过居民区路段要限制鸣笛；一般情况下应禁止夜间运输。
4、固体废物影响分析 

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。施工单位将施工建筑垃圾固定堆放，并对可以回收的进行分类回收，外售给废品收购站；不能回收的建筑垃圾集中堆放后定时清运至政府指定地点进行处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理， 委托当地环卫部门集中处理。 施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。
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	一、环境空气影响分析

1、污染防治措施

（1）G1实验室有机废气

本项目有机前处理过程中将产生一定量的有机废气（以非甲烷总烃计），但有机试剂用量均很少，且装载在封闭的瓶中，只在试剂使用时短时间打开瓶子，随后立即封闭，挥发量极少。一般约占试剂用量的1%~2%，保守按2%计。本项目所用有机试剂量约为18kg/a，则项目非甲烷总烃产生量为 0.36kg/a。实验室有机前处理每天约2h，全年时长600h，则实验过程非甲烷总烃产生速率为0.0006kg/h。

项目涉及所有挥发性有机试剂的操作均在通风橱内进行，通风橱集气效率为90%，通风管道上设置有活性炭吸附装置，废气经活性炭吸附，吸附效率为60%，则非甲烷总烃排放量为0.1296kg/a，排放速率为0.000216kg/h，风机风量为2000m3/h，排放浓度为0.108mg/m3，经处理后废气经1根15m高的排气筒排放。排气筒编号DA001。

无组织非甲烷总烃排放量为0.036kg/a，排放速率0.00006kg/h。

根据以上分析，本项目非甲烷总烃排放速率及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。

（2）G2实验室无机废气（硫酸雾、HCl）

本项目实验过程使用硫酸、盐酸，使用过程中会产生硫酸雾、HCl。产生的酸雾由通风橱内管道收集后，经活性炭吸附装置处理后，与有机废气处理装置共用1根排气筒（DA001）排放。

项目年使用的98%硫酸80瓶，500ml/瓶，98%硫酸密度为1.84g/cm3，硫酸用量为73.6kg/a，类比同类项目，检测过程中硫酸按原料用量的2%挥发，则硫酸雾产生量约1.472kg/a，通风橱收集效率为90%、活性炭处理效率为60%，则有组织硫酸雾排放量约0.53kg/a，实验室无机前处理每天约2h，全年时长为600h/a，排放速率0.000883kg/h，风机风量为2000m3/h，排放浓度0.442mg/m3。

无组织硫酸雾排放量0.1472kg/a，排放速率0.000245kg/h。
项目年使用的38%盐酸60瓶，500ml/瓶，38%盐酸密度为1.194g/cm3，盐酸用量为35.82kg/a，类比同类项目，检测过程中盐酸按原料用量的3%挥发，则HCl产生量约1.0746kg/a，通风橱收集效率为90%、活性炭处理效率为60%，则有组织HCl排放量为0.387kg/a，实验室无机前处理每天约2h，全年时长为600h/a，排放速率0.000645kg/h，风机风量为2000m3/h，排放浓度0.322mg/m3。
无组织HCl排放量为0.1075kg/a，排放速率0.000179kg/h。

根据以上分析，实验有机废气、硫酸雾、HCl排放速率和排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。
由以上计算可知，本项目完工后运营期大气污染物产生及排放情况见表4-2。

表4-2 本项目完工后运营期大气污染物产生及排放情况

污染源

污染物

产生浓度

mg/Nm3
产生量

kg/a

治理措施

排放浓度

mg/Nm3
排放量

kg/a

 实验室有机、无机实验
废气量

240万m3/a

实验室产生的无机废气和有机废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，排气筒编号DA001

240万m3/a

非甲烷总烃

0.27

0.36

0.108
0.1296
无组织
0.036
硫酸雾

1.104

1.472

0.442

0.53

无组织

0.1472

HCl

0.806

1.0746

0.322
0.387
无组织

0.1075

合计

非甲烷总烃

有组织0.1296kg/a，无组织0.036kg/a
硫酸雾

有组织0.53kg/a，无组织0.1472kg/a
HCl

有组织0.387kg/a，无组织0.1075kg/a
2、污染物排放信息

本项目完工后大气污染物排放清单一览表见表4-3。


表4-3 本项目大气污染物排放清单一览表

	排放方式
	序号
	产排污环节
	污染物种类
	污染物产生
	治理设施
	污染物排放
	排放口
	排放标准

	
	
	
	
	产生浓度mg/m3
	产生量
kg/a
	处理能力%
	收集效率%
	治理工艺
	去除率%
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放量
kg/a
	编号
	名称
	类型
	地理坐标
	高度
m
	出口内径m
	排气温度
	浓度限值
mg/m3
	速率限值kg/h

	有组织
	1
	实验室有机、无机实验
	非甲烷总烃
	0.27
	0.36
	/
	90
	实验室产生的无机废气和有机废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放
	60
	是
	0.108
	0.1296
	DA001
	实验室有机废气、无机废气净化装置排气筒
	一般排放口
	E109°40′
49.606″
N39°28′
17.072″
	15
	0.2
	20
	120
	3.5

	
	
	
	硫酸雾
	1.104
	1.472
	/
	
	
	60
	
	0.442
	0.53
	
	
	
	
	
	
	
	100
	0.26

	
	
	
	HCl
	0.806
	1.0746
	/
	
	
	60
	
	0.322
	0.387
	
	
	
	
	
	
	
	45
	10

	无组织
	1
	实验室
	非甲烷总烃
	/
	0.036
	/
	/
	无组织排放
	/
	/
	/
	0.036
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	40
	/

	
	2
	
	硫酸雾
	/
	0.1472
	/
	/
	
	/
	/
	/
	0.1472
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.2
	/

	
	3
	
	HCl
	/
	0.1075
	/
	/
	
	/
	/
	/
	0.1075
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.2
	/
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	3、污染物监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等要求，本项目大气污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-4。
表4-4  大气污染物监测计划

环境要素

监测位置

监测项目

监测频率

执行标准
废气

有组织

实验室废气净化装置排气筒（DA001）
非甲烷总烃、

硫酸雾、HCl

1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织

厂界

非甲烷总烃、

硫酸雾、HCl

1次/半年
4、非正常排放情况分析

非正常生产主要包括开停机、设备检修、工艺设备或环保设施达不到设计规定指标下的超额排污或外部停电等引起的异常排放。在无严格控制措施或措施失效的情况下，往往成为污染环境的重要因素。在实际运行过程中，环保设施运行不正常引起超标排污是本项目目前较为常见的非正常排放，主要表现为：废气处理设施因管理不善或设计原因，效率达不到设计水平，而引起废气污染物超标排放。
本项目非正常排污表现为废气净化装置失效，本次非正常工况按废气净化效率为零进行计算，则本项目环保设施故障引起的废气污染物非正常排放结果见表4-5。
表4-5  非正常工况污染物排放情况

非正常排放源

污染物

名称

非正常排放原因

非正常排放浓度mg/Nm3
单次持续时间/h

年发生频次

非正常排放量kg/a
应对措施

实验室有机、无机实验
非甲烷总烃
废气净化装置失效

0.04875

0.5

2次

0.0000975

立即停止实验，修好后方可恢复正常实验
硫酸雾
0.276

0.5

2次

0.000552

HCl

0.2

0.5

2次

0.000403

操作、运行及管理不当易导致非正常工况的发生，因此必须建立健全一

整套严格的管理制度，操作人员持证上岗并严格按操作规程进行精心操作，并且加强对设备、管道及管件维护和检修。对污染物治理设施的管理、建设单位应当更加重视，才能更好地发挥其治理作用。当非正常工况发生时，立即停止实验进行检修，待检修完毕后恢复正常实验。
5、废气处理措施可行性分析

本项目实验过程中会产生有机废气和无机废气（硫酸雾、HCl），废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化。活性炭吸附装置适用于处理低浓度大风量和高浓度间歇性有机废气，广泛用于电子元件生产、酸洗作业环境、实验室通风，冶金化工、医药、涂装行业等。废气活性炭吸附装置有特别设计的风口，有机废气由进风口导入，经气流扩散，在均流段内废气被平均分布，选用专用蜂窝状低阻活性炭，具有大比表面积，微孔结构，高附容量，高表面活性炭的产品，废气与具有大表面的多孔性的活性炭接触，废气中的有机溶剂污染物被吸附，使其与气体混合物分离而起到净化作用。对于挥发性有机组分的处理活性炭吸附是一种经济有效的工艺，它有高的吸附效率和大的适应范围。根据类似项目实际运行经验，目前活性炭吸附对有机废气的处理效率在60%~80%之间。本次评价保守计算，按净化效率60%计，经处理后的废气非甲烷总烃排放浓度为0.108mg/m3、排放速率为0.000216kg/h，硫酸雾排放浓度为0.442mg/m3、排放速率为0.000883kg/h， HCl排放浓度为0.322mg/m3、排放速率为0.000645kg/h，污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。因此，本项目采取的废气处理措施可行。
6、大气环境影响结论

本次评价收集到了2024年内蒙古自治区生态环境状况公报，根据该公报统计，2024年鄂尔多斯市环境空气各项污染物年均浓度均达标，区域判定结果为达标区。通过工程分析可知，本项目实验过程中会产生有机废气和无机废气（硫酸雾、HCl），废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放，经处理后的污染物排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，对区域环境影响较小，故本项目正常工况下不会加重其所在区域环境空气受污染程度。
二、水污染影响分析

1、污染防治措施

（1）W1生活污水

由水平衡图可知，本项目生活污水产生量为0.3m3/d（90m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮，其产生浓度分别为COD：450mg/L、BOD5：300mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L。本项目产生的生活污水经管道排入项目区化粪池，经化粪池预处理后浓度分别为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。

（2）W2纯水制备产生的浓水

本项目实验室配制1台纯水机制备纯水，用离子交换方法，出水率为80%，水含盐量大概在200～250mg/L之间本次评价按250mg/L计，则制备产生的浓水含盐量为1250mg/L，本次评价按180mg/L计，则制备产生的浓水含盐量为180mg/L，本项目纯水用量为0.16m3/d（4.8m3/a），纯水制备过程自来水用量为0.2m3/d （6.0m3/a），则纯水制备产生的浓水为0.004m3/d（1.2m3/a），经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。

（3）W3三次仪器清洗废水

由水平衡图可知，三次仪器清洗废水产生量为0.0353m3/d（10.6m3/a），三次仪器清洗废水不含重金属、有机试剂，主要污染物为COD、BOD5，其产生浓度分别为COD：80mg/L、BOD5：30mg/L，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。

（4）W4实验废水（不含重金属、有机试剂）

由水平衡图可知，本项目实验过程中产生的酸、碱废水量为0.0139m3/d（4.16m3/a），通过酸碱中和调节pH至中性后，污染物COD浓度为90mg/L，BOD5浓度为35mg/L、TDS浓度为1500mg/L，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。

2、污染物排放信息

本项目产生的废水主要为生活污水、纯水制备产生的浓水、实验废水和仪器清洗废水。其中，生活污水和纯水制备产生的浓水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；实验废水中含重金属、有机试剂废液的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废液通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理；仪器清洗废水中含重金属、有机试剂废水的用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理，其余不含重金属、有机试剂的废水经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理。
蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂及水资源再生利用项目于2024年10月正式投产，是蒙苏经济开发区零碳产业园的基础设施配套节点工程，主要承担着零碳产业园光伏全产业链及其他企业的综合废水处理工作，污水处理厂日处理规模为10万吨，采用“除硅除硬高效沉淀+多模式AO生物池+除氟高效沉淀+过滤+臭氧催化氧化+纯膜MBBR+磁混凝沉淀+超滤+反渗透”处理工艺，再生水重复利用率达95%。目前蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂由伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司负责管理运营，本项目生活污水、纯水制备产生的浓水、实验废水和仪器清洗废水产生量合计为0.3532m3/d（105.96m3/a），废水产生量为蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理能力0.000353%，且本项目产生的废水水质污染物浓度较低，不会对污水处理厂处理产生冲击负荷，蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水完全有能力接纳本项目产生的废水。伊金霍洛旗澎源供水有限责任公司已与本项目建设单位签订了战略合作框架协议，同意接纳本项目产生的废水，因此本项目产生的废水依托蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理具有保证性。

表4-6  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
序号
废水类别
污染物种类
排放去向
排放规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
1

生活污水
COD、BOD5、SS、氨氮
定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂
/

/

蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂
除硅除硬高效沉淀+多模式AO生物池+除氟高效沉淀+过滤+臭氧催化氧化+纯膜MBBR+磁混凝沉淀+超滤+反渗透

/

□是
□否
无
2

纯水制备产生的浓水
盐类
/

/

/

□是
□否
无
3

三次仪器清洗废水
COD、BOD5、SS 

/

/

/

□是
□否
无
4

实验废水（不含重金属、有机试剂）

COD、BOD5、SS

/

/

/

□是
□否
无
三、固体废物污染影响分析

本项目生产过程中产生的固体废物主要为：实验废液（含重金属、有机试剂）、一次、二次仪器清洗废水（含重金属、有机试剂）、过期药品及试剂、废实验用具、废活性炭、纯水制备产生的废树脂和生活垃圾。
（1）S1实验废液（含重金属、有机试剂）
本项目实验过程中产生的含重金属废液量约0.2m3/a，有机试剂废液量约0.2m3/a，以上两种废液量合计0.4m3/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为：900-047-49，采用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理。
（2）S2一次、二次仪器清洗废水（含重金属、有机试剂）

本项目实验过程中产生的一次、二次仪器清洗废水（含重金属、有机试剂）产生量为0.8m3/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为：900-047-49，采用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理。
（3）S3过期药品及试剂

实验室中过期药品和试剂产生量为0.002t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW03废药物、药品，危废代码为：900-002-03。分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理。

（4）S4废实验用具

实验产生的废试剂盒、废包装、一次性手套沾有药剂等，产生量约为 0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为：900-047-49，采用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理。

（5）S5废活性炭

本项目实验室产生的废气，处理系统采用通风橱和集气罩收集后经活性炭吸附净化，其中活性炭吸附更换周期参考《工业通风》（孙一坚主编第四版），计算依据如下：
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式中：

T—周期，单位天

M—活性炭的质量，单位kg

S—平衡保持量，%，本次取60（查阅相关资料，蜂窝状活性炭可达60%）

C—处理废气总浓度，mg/m3
Q—风量，m3/h

t—运行时间，单位h/d

本项目废气吸附过程中风机风量为2000m3/h，每次填充废活性炭的量为2kg，每日工作时间为8h，处理的有机废气和无机废气总浓度为0.525mg/m3。计算本项目实验室废气处理废活性炭的更换周期计算过程如下：

T1(d)为=（1×0.6）/（0.525×10-6×2000×8）≈150（d）；

根据计算活性炭每年更换2次，则废活性炭产生量为0.004t/a。据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW49其他废物，危废代码为：900-039-49，采用PE桶分类收集暂存于危废贮存库，定期委托有资质的单位处理。

经与建设单位沟通，建设单位在办公楼北侧建设一座16m2危废贮存库，定期委托有资质单位处置。
本次评价依据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部2017年43号公告），给出了本项目危险废物收集、处置要求，进行分析。

本项目危险废物情况详见表4-7。

表4-7 本项目危险废物汇总表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（吨/年）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害

成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

实验废液
HW49

900-047-49

0.4

实验
液态

重金属、有机试剂
重金属、有机试剂
30d

T/C/

I/R
采用PE桶分类收集，定期委托有资质的单位处理
2

一、二次仪器清洗废水

HW49

900-047-49

0.8

实验
液态

重金属、有机试剂
重金属、有机试剂
30d

T/C/

I/R
3

过期药品及试剂

HW03

900-002-03

0.002

实验

固态

药品、试剂

药品、试剂

30d

T

4

废实验用具

HW49

900-047-49

0.02

实验
固态

药品、试剂

药品、试剂

30d

T/C/

I/R
5

废活性炭

HW49

900-039-49

0.004

实验
固态

有机废气酸

有机废气酸

30d

T
经与建设单位沟通，在办公楼北侧建设一座面积16m2的危废贮存库，危废贮存库应满足“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）要求：根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求，为防止危废在不能得到及时处置时污染环境，暂存场应满足以下要求： 

1）危废贮存库防渗及污染控制要求

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10m/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

2）危废贮存库运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。

③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。

④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。

⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。

⑥ 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。

⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

建设单位应根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），对危废贮存库设置规范标识标记。具体要求如下：

3）总体要求

① 危险废物识别标志的设置应具有足够的警示性，以提醒相关人员在从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动时注意防范危险废物的环境风险。

②危险废物识别标志应设置在醒目的位置，避免被其他固定物体遮挡，并与周边的环境特点相协调。

③危险废物识别标志与其他标志宜保持视觉上的分离。危险废物识别标志与其他标志相近设置时，宜确保危险废物识别标志在视觉上的识别和信息的读取不受其他标志的影响。

④同一场所内，同一种类危险废物识别标志的尺寸、设置位置、设置方式和设置高度等宜保持一致。

⑤危险废物识别标志的设置除应满足本标准的要求外，还应执行国家安全生产、消防等有关法律法规和标准的要求。

4）危险废物标签的内容要求

①危险废物标签应以醒目的字样标注“危险废物”。

②危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注。

③危险废物标签宜设置危险废物数字识别码和二维码。

5）危险废物贮存、利用、处置设施标志
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图a 危险废物标签
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图b  警示标志
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图c 危险废物贮存分区标志样式示意图
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图d 危险废物贮存、利用、处置设施分区标志

本项目危险废物暂存间及贮存设施情况详见表4-8。
表4-8  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废

暂存间

实验废液
HW49

900-047-49

办公楼北侧

16m2
PE桶内储存

0.5t

30d

一、二次仪器清洗废水

HW49

900-047-49

PE桶内储存

0.5t

30d

过期药品及试剂

HW03

900-002-03

PE桶内储存

0.2t

30d

废实验用具

HW49

900-047-49

PE桶内储存

0.2t

30d

废活性炭

HW49

900-039-49

PE桶内储存

0.2t

30d

6）危险废物的转运

①在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。

②建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 

③联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。
（6）S6纯水制备产生的废树脂
本项目纯水制备工艺采用离子交换树脂工艺，会产生废树脂，每3年更换一次，产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），纯水制备产生的废树脂不属于危险废物，为一般固体废物，由厂家更换回收利用。

（7）S7生活垃圾。

本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d，则员工生活垃圾2.25t/a，统一收集后由当地环卫部门统一收集处置。
本项目固体废物产生及利用处置情况表4-9。
表4-9  本项目固体废物产生及利用处置情况
分类

名称

主要成分

代码

产生量（t/a）

综合利用量（t/a）

处置量（t/a）

产废周期

综合利用或处置措施

一般工业固体废物

废树脂

树脂

900-999-99

0.1

/

0.1

间歇

由厂家更换回收利用

危险废物

实验废液
重金属、有机试剂
HW49

900-214-08
0.4

/

0.4

间歇

暂存于办公楼北侧一座16m2危废贮存库，定期委托有资质单位处置

一、二次仪器清洗废水
重金属、有机试剂
HW49

900-214-08

0.8

/

0.8

间歇

过期药品及试剂
药品、试剂

HW03

900-002-03

0.002

/

0.002

间歇

废实验用具
药品、试剂

900-047-49

0.02

/

0.02

间歇

废活性炭
有机废气酸

900-039-49

0.004

/

0.004

间歇

生活垃圾

生活垃圾

生活垃圾

/

2.25

/

2.25

连续

由当地环卫部门统一收集处置
四、噪声污染影响分析
1、污染防治措施
本工程产噪设备为通风橱、风机、空气源热泵，其声压等级在75～95dB（A）之间。

由于本工程选用的设备中有部分高噪声设备，因此，噪声防治应予以特别重视：

（1）在设备选型方面选用低噪声设备；

（2）对高噪声设备采用基础减震（橡胶减震或弹簧减震），操作间设置隔声门窗，以减少噪声向外传递；

（3）高噪设备（风机、泵类）应采用隔声间并安装隔声门窗；

（4）厂界加强绿化，降噪吸声。

采取以上控制措施后，噪声强度可大为降低，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

本项目主要设备源强调查清单（室内声源）见表4-10。

表4-10  工程主要设备源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

型号

声源源强（声压级/距声源距离）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/d B(A)

建筑物外距离/m

1

厂房二层

通风橱1
/

75/1

选用低噪声设备、室内安装
12

12

1.0

6

73.2

8h

15

58.2

1

2

通风橱2
/

75/1

18

12

1.0

6

73.2

8h

15

58.2

1

3

通风橱3

/

75/1

24

4

1.0

4

73.8

8h

15

58.8

1

本项目废气净化装置风机和空气源热泵位于室外，工程主要设备源强调查清单（室外声源）见表4-11。
表4-11   工程主要设备源强调查清单（室外声源）
序号

声源

名称

型号

空间相对位置/m

声源源强（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

风机
/

10

18

1.0

90/1
基础减振，风机加装消声器
昼间

2

空气源热泵1
/

15

18

1.0

95/1
昼间

3

空气源热泵1
/

16

18

1.0

95/1
昼间

2、声环境影响预测及分析
①计算公式

为说明项目对周边环境的影响，环评进行预测评价。
评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模式，噪声预测模式如下：
Lp (r)  Lp (r0 )  Dc  ( Adiv  Aatm  Abar  Agr  Amisc )

式中：Adiv-几何发散引起的衰减，dB；

Aatm-大气吸收引起的衰减，dB；

Abar-声屏障引起的衰减，dB；

Agr-地面效应引起的衰减，dB；                                           
Amisc-其他多方面效应引起的衰减，dB；
Lp（r）——距离声源 r 处的 A 声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置 r0 处的 A 声压级，dB；
Dc—指向性校正，dB；

r ——预测点距离声源的距离，m；

r0——参考位置距离声源的距离，m。

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减 Adiv，
i）点声源衰减模式：
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ii）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（
[image: image4.wmf]eqg
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）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB（A）；
      LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；
      T—预测计算的时间段，s；
      ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。
iii）预测点的预测等效声级（
[image: image6.wmf]eq

L

）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；
      Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②预测结果与评价
利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值。本次噪声预测采用改扩建项目完工后全厂设备进行预测，环境噪声预测结果见表4-12。
表4-12  噪声预测结果      单位：dB(A)

测点

位置

昼  间
预测值
标准

1#
厂界北侧

42.4

60
2#
厂界东侧
39.8

3#
厂界南侧
29.6

4#
厂界西侧

38.6

由上表预测结果可知，本项目运营期厂界噪声昼间预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。
3、污染物监测要求
根据《排污单位自行监测指南-总则》（HJ819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子与监测频率见表4-13。

表4-13  噪声环境监测计划

监测项目

监测点位

监测频次

监测负责机构

厂界噪声

LAeq
厂界外1m
每季度1次
委托当地有资质的环境监测单位
五、地下水、土壤影响分析及保护措施

（1）污染影响分析

①污染源

本项目污染源主要包括实验室和危废贮存库。

②污染物类型

地下水、土壤污染物主要为实验废液和实验废水。

③污染途径

本项目租用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司已建二层办公楼2F作为本项目实验室。实验过程中产生实验废液、实验废水采用PE桶分类收集，分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理。因此实验过程中不存在地下水、土壤污染途径。

（2）地下水、土壤环境保护措施

①设计施工要求

危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中设计规范进行施工，正常状况下不会污染地下水环境。

②分区防控要求及措施

分区防渗是根据不同装置的防渗要求，进行不同程度的防渗处理，消减污染物的渗入速度，有效防止地表泄漏对地下水、土壤的影响。本项目机加工车间采取重点防渗。本项目防渗污染防治分区见表4-14和图4-1。

表4-14  防渗污染防治分区表
序号
装置
防渗分区
防渗技术要求
防渗处理措施
1

危废贮存库
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
2

实验室
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂
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分区防渗措施建议：为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。其他措施：加强废气处理设施运行管理，进一步减少废气排放对周边土壤环境的影响。

图4-1 本项目防渗分区图

七、环境风险

1、风险源
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目涉及的风险物质为检测试剂中的甲醇、甲醛、丙酮、氨水、磷酸、硝酸、硫酸、盐酸、三氯甲烷、铬酸钾、异丙醇、苯酚、硫酸镉、四氯化碳及标准物质中的盐酸标准溶液、硫酸标准溶液，二氧化氯标准溶液、四氯化碳标准溶液、甲醇标准溶液本项目风险物质最大储存量与临界量比值结果见表4-15。

表 4-15 本项目风险物质在线量与临界量比值计算结果
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t  

临界量Qn/t  

该种危险物质Q值
甲醇
67-56-1
0.00103
10

0.000103
甲醛

50-00-0
0.0002
0.5

0.0004
丙酮

67-64-1
0.0005
10

0.00005
氨水

1336-21-6  
0.0015
10

0.00015
磷酸

7664-38-2
0.0005
10

0.00005
硝酸

7697-37-2
0.0025
7.5

0.00033
硫酸

7664-93-9  
0.04
10

0.004
盐酸

7647-01-0  
0.03
7.5

0.004
三氯甲烷

67-66-3
0.005
10

0.0005
铬酸钾
7789-00-6

0.0005
0.25

0.002
异丙醇
67-63-0

0.0005
10

0.00005
苯酚
108-95-2

0.0005
5

0.0001
硫酸镉
10124-36-4

0.001
0.25

0.004
四氯化碳

56-23-5

0.0002
7.5

0.000027
二氧化氯
10049-04-4  

0.0001
0.5

0.0002
Q值Σ
0.01596

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）值小于1。

2、物质风险识别

本项目风险物质属于有毒有害物质，在存储过程中具有一定的危险性，存在的风险以泄漏为特征。危险特性识别见表4-16。

表4-16   物质危险性一览表
名称
物化性质
危险特性
储存要求
甲醇
透明，无色液体，纯品清淡，类似乙醇；粗品刺激难闻，熔点-98℃，密度0.791g/mL

易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。
密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训， 严格遵守操作规程。储存于阴凉、通风的库房。

甲醛

无色，具有刺激性和窒息性的气，易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。相对密度（水＝1）：0.82

急性毒性  LD50  800mg/kg（大鼠经口）； 270mg/kg（兔经皮）

LC50  590mg/kg（大鼠吸入）
储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。

丙酮
一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚、氯仿、吡啶等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。相对 密度 (水=1):0.788
急性毒性：口服-大鼠LD50 : 350毫克/公斤；吸入-人TCL0: 408PPM。
刺激数据：眼睛-兔子1毫克/30秒重度。可燃性危险特性遇热放出有毒可燃氨气；与活泼金属反应生成易燃氢气；火场放出氮氧化物烟雾
通风低温干燥；与酸分开存放
氨水
氨气的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨气熔点-77℃，沸点36℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性。
急性毒性：LD50：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)；刺激性：兔经皮595mg/24小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激
通风低温干燥；与 H 发孔剂、碱类分开存放。
磷酸
无色透明或略带浅色稠 状液体,纯磷酸为无色结 晶，无臭， 具有酸味。
急性毒性：LD50：1530mg/kg  (大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮)；刺激性：兔经皮595mg/24 小时，严重刺激；兔眼119mg严重刺激。
通风低温干燥；与 H 发孔剂、碱类分开存放。
盐酸
盐酸为不同浓度的氯化 氢水溶液，呈透明无色或 黄色， 有刺激性气味和强 腐蚀性。易溶于水、乙醇、 乙醚和油等。相对密度 1.19，熔点- 112℃，沸点 -83.7℃。
急性毒性:LD50 ：900mg/kg(兔经 口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入)；该品不燃。具有强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。
操作人员必须 经过专门培训，严格遵守操作规程。储存于阴凉、通风的库房。
硫酸
纯品为无色透明油状液 体，无臭。强酸。浓硫酸有脱水性和强氧化性。
急性毒性：LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)。
通风低温干燥;与有机物，还原物、易燃物分开存放
三氯甲烷
无色透明液体。有特殊气 味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。
与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。低毒，半数致死量 (大鼠，经口)1194mg/kg。
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。
硝酸
硝酸是一种具有强氧化 性、腐蚀性的强酸。熔 点:-42℃，沸点:78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液 无 色 透 明。密度1.42g/cm3。
与硝酸蒸气接触有很大危险性。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和黏膜有强刺激和腐蚀作用。危险性类别:酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、强腐蚀(含量高于70%)/氧化剂(含量不超过70%)。
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。
3、影响途径

（1）危废贮存库环境风险物质泄漏直接对周边土壤和水体环境产生影响。

（2）实验室废气事故排放对周围环境及人群的影响。
（3）危险化学品泄漏遇明火发生火灾燃烧产生的废气及消防废水间接对大气环境、地表水环境及地下水环境产生影响。

4、风险防范措施

本项目主要影响途径为危险化学品泄漏、火灾事故、实验废气事故排放、危险化学品泄漏对周围大气环境、地下水等的影响。

（1）实验室废气事故排放防范措施

①废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙。

②活性炭定期更换以保证废气排放符合标准。

③加强对废气处理设施检查维护，管理人员每天对废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表 进行检查。

（2）危险化学品泄漏防范措施

①贮存仓库必须配备有专业知识的技术人员，库房及场所应设专人管理，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。

②试剂入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。

③储存在阴凉、通风的库房内，库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器。

④使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

⑤应制定应急处理措施，编制事故应急预案，应对意外突发事件。

⑥易燃化学品储存时远离火种、热源，保持容器密封，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

（3）危险废物泄漏环境风险防范措施

①危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰。危险废物须进行申报登记，在厂区建立符合标准的专门贮存设施和场所，妥善保存并设立危险废物标识牌，控制危险物质在厂区内的贮存量，交由有危险废物经营许可证的单位收集、运输、贮存和处理处置；

②安排人员定期巡检，发现破损及时上报，并进行修复；
③企业应制定危废转移制度，并对危险废物的流向和最终处置进行跟踪，确保危险废物均得到合理处置。

（4）火灾事故风险防范措施

火灾事故一旦发生，会对人体造成一定的危害。因此，项目实验过程中应加强火灾防范措施，避免火灾事故发生时造成重大损失，本项目应采取的具体防范措施如下：

①原辅材料储存区严禁吸烟，消除和控制明火源；

②尽量减少原料存储量；

③配备必要的火灾应急救援器材、设备，对消防措施定期检查，保证消防措施的有序存放，保持道路畅通，保证火灾发生时能有足够空间作为消防通道。     

④若发生火灾事故，应立即切断物料供应，迅速转移人员，减少人员伤亡，利用一切可能的消防器材全力灭火抢险，并及时拨打火灾报警电话；             

⑤灭火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火；
⑥灭火时要与火源保持尽可能大的距离；
⑦对燃烧剧烈的大火，要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水炮，否则撤离火灾现场，让其自行燃尽；
⑧火灾时尽可能将火源从火场移到空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音， 必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。
（5）实验室风险防范措施
①实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，并且按要求定期检查更换。
②实验室内存放的一切易燃、易爆物品必须与火源、电源保持一定距离，不得随意堆放。使用和储存易燃、易爆物品的实验室，严禁烟火。
③不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，实验室内不得有裸露的电线头， 严禁用金属丝代替保险丝；电源开关箱内不得堆放物品。
④电器设备和线路、插头插座应经常检查，保持完好状态，发现可能引起 火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况必须通知电工进行修理。电加热器、电烤箱等设备应做到人走电断。
⑤实验室内未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。
⑥严禁在楼内走廊上堆放物品，保证消防通道畅通。
⑦实验操作人员必须经过专业培训方可上岗。加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性；完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生火灾隐患的部位加强检查。
（6）其他管理措施

①加强对实验室人员的安全生产和环境保护教育和管理，按规定进行实验操作技术培训，严格规范操作；

②编制突发环境事件应急预案并成立应急救援组织机构。

八、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，因此本次评价不作电磁辐射相关评价。

九、环保投资估算

本项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。工程环境保护措施及环保投资估算见表4-17。

表4-17  环保投资一览表

类别
污染源
污染物名称
防治措施
投资
（万元）
大气
污染物
实验室有机废气和无机废气净化装置（DA001）
非甲烷总烃

实验室产生的无机废气和有机废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放
5.0

硫酸雾、HCl

水污
染物
生活污水
COD、BOD5、
SS、氨氮

经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理

  2.0

纯水制备产生的浓水
盐类

三次仪器清洗废水
COD、BOD5、
SS
实验废水（不含重金属、有机试剂）
COD、BOD5、
SS

通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
固体
废物
纯水制备

废树脂
由厂家更换回收利用
/

实验室
实验废液
含重金属、有机试剂的实验废液、仪器第一、二次清洗废水采用PE桶分类收集，分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理
2.0

一、二次仪器清洗废水
过期药品及试剂
采用PE桶分类收集，分区暂存至危废贮存库内，交由资质单位处理
废实验用具
废气净化
废活性炭
噪声
生产设备
噪声
采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
1.0

合计
/

10.0



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室有机废气和无机废气净化装置（DA001）
	非甲烷总烃
	实验室产生的无机废气和有机废气经通风橱、集气罩收集后经管道引至活性炭吸附装置进行净化，经处理后的废气经1根15m高的排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准限值要求


	
	
	硫酸雾、HCl
	
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、
SS、氨氮
	经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
	定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理

	
	纯水制备产生的浓水
	盐类
	
	

	
	三次仪器清洗废水
	COD、BOD5、
SS
	
	

	
	实验废水（不含重金属、有机试剂）
	COD、BOD5、
SS
	通过酸碱中和调节pH至中性后，经管道排入项目区化粪池，定期由罐车运至蒙苏经济开发区零碳产业园工业污水处理厂处理
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	采用低噪设备、室内安装、基础减振，风机加装消声器
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	1、一般固废：

①废树脂由厂家更换回收利用；②生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。
2、危险废物

①实验废液（含重金属、有机试剂）；②一次、二次仪器清洗废水（含重金属、有机试剂）；③过期药品及试剂；④废实验用具；⑤废活性炭用PE桶分类收集暂存于危废贮存库内，交由资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	1、重点防渗区：危废贮存库防渗要求为1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）+2mm厚高密度聚乙烯膜+10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂。
2、一般防渗区：10cm混凝土层+2mm厚环氧地坪树脂。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强对废气处理设施检查维护，确保废气处理设施正常运转；危险化学品

储存在阴凉、通风的库房内，库房温度、湿度应严格控制；危废贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定要求设计，危废贮存库贮存的性质不相容危险废物分区存放，四周设围堰，防渗要求满足重点防渗要求；应制定应急处理措施，编制事故应急预案，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，将事故风险控制在可以接受的范围内。

	其他环境
管理要求
	（1）机构设置
根据公司的实际情况，公司应配置1名兼职环保管理人员。负责实验室的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对站点实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施，其主要职能应包括：
①贯彻执行国家、地方和上级主管部门制定的环境保护方针、政策、法令和法规；
②负责全公司环境保护工作计划的制定和实施；
③监督环保设施的运行及污染源控制，并负责对污染事故的调查处理；
④组织落实以环境保护为主要内容的技术措施、方案，监督“三同时”执行情况；
⑤组织环境管理宣传教育和技术交流活动，掌握最新环境保护动态以及有关信息。
（2）竣工验收环境管理
企业应根据环评提出的污染防治措施，严格环保设施的建设与运营，运营期污染物能够达标排放，做好废水收集及清运，固体废物及危险废物得到合理处置，满足竣工环境保护验收要求。同时建立环保设施的技术档案，使环境管理工作有法可依，有章可循，并逐步纳入法治化、标准化轨道。



六、结论
	结论：

只要认真贯彻执行国家的环保法律法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度出发，实验室建设项目的建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	有组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.1296kg/a
	/
	0.1296kg/a
	0.129kg/a

	
	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.53kg/a
	/
	0.53kg/a
	0.53kg/a

	
	
	HCl
	/
	/
	/
	0.387kg/a
	/
	0.387kg/a
	0.387kg/a

	
	无组织
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.036kg/a
	/
	0.036kg/a
	0.036kg/a

	
	
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.1472kg/a
	/
	0.1472kg/a
	0.1472kg/a

	
	
	HCl
	/
	/
	/
	0.1075kg/a
	/
	0.1075kg/a
	0.1075kg/a

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	废树脂
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a

	危险废物
	实验废液
	/
	/
	/
	0.4t/a
	/
	0.4t/a
	0.4t/a

	
	一、二次仪器清洗废水
	/
	/
	/
	0.8t/a
	
	0.8t/a
	0.8t/a

	
	过期药品及试剂
	/
	/
	/
	0.002t/a
	
	0.002t/a
	0.002t/a

	
	废实验用具
	/
	/
	/
	0.02t/a
	
	0.02t/a
	0.02t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.004t/a
	/
	0.004t/a
	0.004t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值要求。
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