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项目名称：伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _Hlk217492952]伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储煤棚项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	郭辰熙
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村三社

	地理坐标
	（ 109 度 50分37.520秒， 39 度 13 分6.360秒）

	国民经济
行业类别
	B0610烟煤和无烟煤开采洗选
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061煤炭储存、集运

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	608
	环保投资（万元）
	608

	环保投资占比（%）
	100
	施工工期
	/

	是否开工建设
	否
■是：全厂煤棚面积超过原环评批复的煤棚面积，超出部分属于“未批先建”。鄂尔多斯市生态环境局于2025年9月4日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-23号），建设单位于2025年9月24日缴纳罚款。
	用地（用海）
面积（m2）
	74661.10
（本次扩建煤棚占地面积30004.95m2，无新增用地）

	专项评价设置
情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性
分析
	1、政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年）》，项目属于“三、煤炭--煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：管道输煤，大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设和环保改造”，为鼓励类项目；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类。
因此，项目建设符合国家及地方产业政策。
2、项目选址可行性分析
项目在现有厂区内建设，不新增占地，位于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司现有厂区内。厂区东侧为伊金霍洛旗兴达洗煤厂，西侧为空地，北侧为内蒙古金恒泰能源有限责任公司，南侧为伊金霍洛旗兴生源清洁能源有限公司。项目周边500m范围内敏感点为哈日木呼尔村三社散户，距最近散户距离为420m（厂区东北侧）。项目在现有厂区内建设，厂址占地不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域及饮用水水源地等，项目采取了有效的污染防治措施，对环境影响较小，从环境保护的角度分析，选址可行。
3、  “生态环境分区管控”符合性分析
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知，环境管控单元包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
（1）生态保护红线
依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。
调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为 171 个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元 86个，面积占比 28.10%；一般管控单元 9个，面积占比 7.56%。
项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木乎尔村三社伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司现有厂区内，位于重点管控单元，项目占地范围及周边500m 范围内无国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，项目周边不存在生态保护红线。
（2）资源利用上线
项目不属于高耗能、高污染的项目，在运营期间主要资源消耗为电能，消耗少量水资源。本项目供电依托厂区现有用电系统，生产用水采用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供的经处理达标后的矿井疏干水，生活用水由伊金霍洛旗圣圆自来水有限公司供给，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，同时符合清洁生产中能源消耗相关要求。
因此，项目资源消耗符合资源利用上线要求。
（3）环境质量底线
根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。”因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。结合现状监测数据可知，评价范围内环境空气特征污染物 TSP 浓度现状符合其相应的环境功能区划要求。
项目运营期过程中产生的废气、噪声在采取合理可行的污染防治措施处理后，均可达标排放；产生的固体废物定期进行合理的处置。
因此，在落实本评价提出的各项相关污染防治措施后，项目的各类污染物均能有效处理，不会明显降低所在区域的环境质量现状，不会对当地环境质量底线造成冲击，不会突破区域环境质量底线。
（4）生态环境准入清单
根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023 年版）》的通知及内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询结果，项目位于重点管控单元， 项目与管控单元要求符合性分析见下表。
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	其他符合性
分析
	表1-1     与鄂尔多斯市生态环境准入清单市级总体管控要求（2023）符合性分析
	管控维度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	空间布局
约束
	1、除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。严禁新建虚拟货币“挖矿”项目。
2、禁止布局现有化工园区以外新的化工园区。严格控制新建、扩建高耗水项目，促进火力发电、焦化等高耗水行业节水改造。严格落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”。对未达到国家和自治区先进用水定额标准的新建工业项目一律不予审批取水，对超过取用水定额标准的现有工业项目要尽快实施节水改造，改造后仍达不到国家和自治区用水定额通用值的，在延续取水许可时不予批准。严格控制耕地灌溉面积，坚守“四水四定”底线，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，对于地类属性为非耕地的，逐步退出种植，还林还草。
3、拆除黄河沿岸国有堤内临时和移动建筑，黄河滩区主河槽内全面禁种高秆作物，禁止使用农药、化肥；低滩区大力开展农药化肥减量、有机肥增量行动；高滩区内合理管控农药、化肥的使用，积极推广使用有机肥。推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流两岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。对已备案但尚未开工的拟建工业项目，指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励有条件的已建成工业项目搬迁入园。“十四五”时期，沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目应严格参照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》文件要求执行。
4、按照规模化布局的原则，对各园区的产业和项目进行严格的筛选，明确煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业的规模。严格落实《进一步规范化工行业项目建设的若干规定》（内工信原工字〔2019〕269号)，“三区三线”内不得核准、备案新（改、扩）建危险化学品项目。新（改、扩）建危险化学品项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）必须进入自治区已经认定的化工园区，化工园区外不得核准、备案新(改、扩)建危险化学品项目。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺未委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新(改、扩)建项目。
5、煤化工产业需布设在产业园区，并符合所在园区的规划及规划环评要求。项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。
6、园区产业准入标准：
煤化工行业。除在建项目和列入国家规划项目外，原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目，确需建设的必须配套下游延伸加工项目。
焦化行业。通过产能置换新建的顶装焦炉炭化室高度不小于7.0米、捣固焦炉炭化室高度不小于6.25米。常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。
水泥行业。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。
严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度，严格把控高危行业安全准入条件，高危项目审批必须把安全生产作为前置条件，实行重大安全风险“一票否决”。各园区应编制《安全准入管理办法》，对企业的安全准入条件做详细的规定。
新上工业项目要严格控制高碳产业的重复建设，引导地区间产业有序转移。
强化源头管控，对不符合产业政策、产业定位、未落实用能指标的高耗能项目，不予立项。
严禁新上不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划、环评、能耗以及水耗等相关规定的项目。加强河湖空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，确保岸线优化配置、集约开发和可持续利用。从严格管控园区空间开发边界、构建存量用地评价退出机制、完善产业用地再开发分类引导等方面优化构建工业园区空间体系。
严格耗煤项目审批管理，控制煤炭增量消费。
从2021年起，不再审批焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、纯碱（《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中内蒙古鼓励类项目除外）、合成氨（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成気、可再生能源复制合成氨除外）、尿素、磷、甲醇（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制甲醇、可再生能源制氢制甲醇除外）、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金（作为多晶硅配套原料、可再生能源电力使用比例达到60%以上的工业硅除外）、电解铝（国家批复同意的高铝粉煤灰提取氧化铝配套电解铝除外）、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石等新增产能项目；确有必要建设的，须在区内实施产能减量或等量置换。新建、改扩建单晶硅项目原则上要配套切片、太阳能电池组件等下游加工生产线，多晶硅（颗粒硅）项目区内下游转化率原则上要达到70%以上（半导体级多晶硅除外）。实行严格的矿山地质环境准入制度。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。严格执行《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》及相关技术要求。合理确定煤炭开发强度及重大煤矿项目的生产和建设规模，淘汰一批落后煤矿，引导60万吨/年以下煤矿有序退出。新建煤矿按照绿色矿山标准建设，生产煤矿加快达标建设，2025年绿色矿山达标率达到100%。严格落实《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》、内蒙古自治区人民政府办公厅《关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）、《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》（鄂府办发〔2021〕26号）、《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》及相关技术要求。
	1、项目为洗选厂煤棚扩建项目，属于配套辅助工程，不属于现代煤化工及虚拟货币“挖矿”项目。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、项目为现有洗选厂煤棚扩建项目，不在产业园区内。
	符合

	污染物排放管控
	1、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。推动具备条件的园区实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。
2、减少污染物入河量，加强入河排污口监督管理。严格水功能区管理监督，控制入河入湖排污总量。
3、实施深度节水控水行动，完成重点流域范围内所有排污口排查，基本完成重点流域干流及重要支流、重点湖泊排污口整治，到2025年，黄河干流水质达到Ⅱ类，地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%左右。
4、加强黄河干支流入河排污口整治，构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核，所有固定排污源依法按证排污。加快沿黄重点镇污水处理厂建设，严禁污水入黄。加快补齐城镇污水收集管网和处理设施短板，提升水资源回收利用水平，中心城区生活污水处理率达到96%以上，旗区城镇生活污水处理率达到85%以上，工业园区污水应收尽收、全部回用。推进污泥处理处置设施建设。
5、推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。
6、深入推进扬尘污染综合防治。严格监管建筑施工扬尘。旗县级及以上城市建成区各类工地必须做到“六个百分之百”。城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到60%。
7、全面完成火电、有色、建材、焦化、热力生产及供应等重点行业无组织排放治理任务。完成燃煤电厂超低排放改造，推进大型工业锅炉超低排放改造，稳步实施钢铁行业超低排放改造，加快工业锅炉提标改造。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。
8、重点区域执行重点行业污染物特别排放限值，燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。严格执行焦化行业准入标准，整合提升焦炭生产能力，促进焦炉大型化和清洁化生产，降低污染排放。提高煤焦油深加工、焦炉尾气及余热余压综合利用水平。布局医药及染料中间体、针状焦、己内酰胺等化工新材料产品，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。满足《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》的相关要求，严格控制二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、挥发性有机物及其他有毒有害大气污染物排放，对固体废弃物和高含盐废水做到无害化处理及资源化利用。
9、科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。
10、遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。通过园区集中供热供电、电直供等方式，优化项目热电供应方案。确需建设自备热电站的，锅炉烟气应采取高效的脱硫、脱硝和除尘措施，烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应满足超低排放要求。煤化工项目产生的酸性气体和挥发性有机气体采取相应的治理措施。强化节水措施和用水管理，减少新鲜水用量；根据“清污分流、污污 分治、深度处理、分质回用”的原则，合理划分排水系统，优化污水处理和回用方案，做到污水不外排。大力推行清洁生产和循环经济。加快工业污染源从末端治理为主导向生产全过程控制的转变，实现节能、降耗、减污、增效，一步到位削减污染物排放量。鼓励发展高效节水工艺技术设备，淘汰高耗水工艺、技术设备，提高污水回用率。采用水污染治理技术以及清洁生产、技术改造等措施增加城镇污水处理厂处理能力，实现废污水的资源化。
11、全面实行污染物排放总量控制和排污许可证制度，对所有工业园区和新、改扩建项目，在严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度的同时，核定允许排放量，没有排放容量的功能区首要任务是对现有污染源的治理，严格控制新建项目的审批，认真实施环境容量“一票否决制”。各地新建、改扩建项目、“以新带老”项目中承诺的总量控制措施必须具体、完善。环保部门对达标排放且排放的水污染物总量在允许范围内的工业企业，核发排污许可证，对达标排放但总量超过控制指标的，由当地政府责令限期治理。
12、严格执行污染物排放标准，采取切实有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥经鉴定属于危险废物的要按照危险废物进行处理，属于一般工业固体废物的按照一般工业固体废物进行管理。
13、综合采用水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、 防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，开展农村水系综合整治。规划重点开展：准格尔旗呼斯太河等、杭锦旗小南河及黄河南岸总排干等、乌审旗黄陶勒盖等5个项目。
14、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。参照《十四五、内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅关于印发<内蒙古自治区坚决遏制遇制“两高”项目低水平盲目发展管控目录>的通知要求》，进一步精准细化“两高”低水平项目管控要求，强化源头和过程节能降碳、减排治污。
15、鄂尔多斯市再生水工程布局遵循集中处理与分散处理相结合的方式，以提高污水再生回用效率。
16、推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。
17、新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。
	1、项目不涉及污染物总量指标。
2、不涉及。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、项目施工期已完成。
7、不涉及。
8、不涉及。
9、不涉及。
10、项目用水主要为煤棚内喷淋设施用水，采用处理后的矿井疏干水，对矿井疏干水再利用。
11、现有工程已按要求履行排污许可登记手续。
12、项目无组织废物颗粒物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
13、不涉及。
14、项目不属于“两高”项目。
15、不涉及。
16、不涉及。
17、不涉及。
	符合

	环境风险
防控
	1、建立重污染天气预警体系，重点实施区域联防联控。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，在预测到区域将出现大范围重污染天气时，各相关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。
2、加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。健全环境信息强制性披露制度。全面落实园区、企业环境风险应急预案各项要求，增强突发环境事件处置能力。开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。健全市、旗区二级联动的生态环境事件应急网络。
3、深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系，建立社会化救援机制。完善突发环境事件信息报告和公开机制。建立并及时更新环境风险源动态档案和数据库。实时掌握重点污染源、重点区域环境质量状况，对超容量问题及时预警。
4、强化水害防治，探明矿井老空水，严格落实“三专两探一撤”措施，推广水患区域“四线”(积水线、警戒线、探水线、停采线)管理。
5、加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度地维持矿区生态平衡。
6、提升再生水利用风险管控水平合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据。识别再生水配置利用的风险源，制定突发事件应急预案，逐步建立风险监测预警体系。建立再生水水质全过程监测体系，强化污水处理达标排放、再生水水质达标监管，确保再生水水质达标。
7、煤化工产业示范区严格贯彻执行“大气十条”、“水十条”、“土十条”、《现 代煤化工建设项目环境准入条件》等相关法律法规和国家政策的规定。新(改、扩)建危险化学品项目应符合规划环评结论新(改、扩)建精细化学品项目必须完成热反应安全风险评估，严格禁止反应工艺危险度5级和光气及光气化工艺项目建设，限制工艺危险度4级项目。化工园区必须开展安全风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，不达标不予认定化工园区。未通过认定的化工园区，不得新(改、扩)建化工项目(安全、环保、节能、节水和智能化等技术改造项目除外)。劳动密集型的非化工企业不得与危险化学品企业混建在同一园区内。
8、黄河流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。沿黄河干流和重要支流园区及化工企业，加强监测预警、三级风险防控体系建设，建立环境风险防范管理工作长效机制。重点化工园区加强高盐水晾晒池风险防控，消除煤化工废水环境风险隐患，保障流域水环境质量安全。
	1、按要求执行。
2、项目按要求完善应急预案。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、不涉及。
7、不涉及。
8、不涉及。
	符合

	资源开发
效率
	1、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立重点监控用水单位名录。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。电力、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。提高用水效率，提升工业中水回用率，新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的农业节水设备和技术。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。
2、严格地下水管理保护，建立健全地下水管控指标体系，严控地下水开采，综合采取节水、水源置换等措施，继续加强鄂尔多斯台地超采区综合治理，强化地下水动态监测分析、预测预警，科学制定实施监管政策措施。严控地下水超采，严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》及其修编稿。实行地下水“五控”制度，“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。严格地下水的管理和保护，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。突出抓好地下水超采区巩固治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。坚持黄河水、当地地表水、地下水、非常规水源统一调配，在考虑鄂尔多斯市地下水源置换的条件下，用好用足黄河水，同时充分挖掘非常规水利用潜力。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。
3、推广高效节水农业发展，并探索跨区域和跨省区实施水权置换，进一步规范水权置换办法，扩大水权置换范围。严格控制新增灌溉面积，推进超用水地区通过内部挖潜解决发展需求。鼓励使用矿井疏干水、微咸水、中水、雨洪等非常规水资源，加快高浓盐水的处理与回收利用研究步伐。实施沿黄灌区农业高效节水工程，加大灌溉农业区干支渠和末级渠系配套和节水设施，大力推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌、智能喷灌等节水技术，提升改造沿黄灌区盐碱地灌排水系统，逐步改变大水漫灌方式。推进工业节水改造，强化用水管理，严控高耗水项目。加强非常规水资源开发利用，实施矿井疏干水、雨洪与凌汛水、再生水等开发利用。
4、加强取用水监督管理。开展节水型企业评价和超定额用水专项核查行动，督促超定额的单位采取节水措施，限期达标。要严格水资源管理，按照“四水四定”原则，进行区域统筹规划，确保取用水不超出水资源承载能力。强化水资源监测、监控、监管，尽快健全完善全覆盖、全天候、全过程、全要素、密度适用的水资源智能在线监测体系，完善水资源超载预警机制，打造数字孪生流域，建立水资源节约集约利用、水旱灾害防御、水生态环境保护等业务的智能协同应用大系统。
5、严格控制存量高耗能企业新增用能，严格落实能耗“双控”机制，努力降低生产过程中的资源能源消耗和污染产生量，大力推广应用节能新技术、新产品、新设备和新工艺。严控产能过剩项目新增产能，严控高耗能、高排放、高污染、低水平项目市场准入，严控存在重大安全隐患的项目。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》及化工行业相关政策规定，严格焦炭、电石等化工行业技术标准，严控合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷铵、黄磷等危险化学品新增产能。新 (改、扩)建“两高”危险化学品生产项目，单位产品能耗须达到国家能耗限额标准先进值或国家能效标杆水平。
6、在工业用水方面，工业企业再生水输水模式采用“点对点”模式，主要用于冷却用水，在工业园区的企业由园区自行统一建设再生水支管，园区按需建设再生水深度处理设施，以达到工业用水水质标准。试点期间，将加大再生水提标改造和配套管网基础设施建设，强化激励、政策措施，激励工业使用再生水积极性，使工业再生水利用量达到 1034.5万m³，占批复再水量比例提高到 65%。对工业园区、各类开发区、新区等，开展规划水资源论证，优先配置再生水作为园区生产用水的重要来源，严格控制新水取用量。煤化工产业能耗指标、水资源消耗指标应满足《现代煤化工产业创新发展布局方案》要求，污染物排放总量满足所在园区总量控制要求。
7、新建高耗能项目、在满足本地区能耗双控的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准。新建、改扩建“两高”项目在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或国际同行业先进水平。加强化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业达到国家能耗限额标准先进值。严控高耗水行业大规模发展，建立严格的用水制度，提高现代煤化工行业用水效率，推广采用高度先进节水技术，新建项目用水指标需要达到先进值。
	1、按要求执行。
2、项目生产用水采用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有自备水源井，取用地下水，已办理取水许可证。
3、不涉及。
4、不涉及。
5、不涉及。
6、项目生产用水采用鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水。
7、不涉及。
	符合


表1-2     与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	管控单元分类
	维度
	准入要求
	项目情况
	符合性

	ZH150627
20007
	新街矿区
	重点管控单元
	空间布局约束
	/
	/
	符合

	
	
	
	污染物排放管控
	/
	/
	符合

	
	
	
	环境风险防控
	/
	/
	符合

	
	
	
	资源利用效率
	1原煤入选率不低于75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到100%。
2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求(试行)》。
3.严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。
4.限制勘查开发过程中对环境破坏较大的沙金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。
	本项目为洗选厂煤棚扩建项目，属于配套辅助工程，不属于煤炭开采、洗选。项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水。
	符合


综上所述，本项目符合鄂尔多斯市生态环境分区管控要求。
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项目所在位置











图1-1   项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来：
伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司成立于 2005年5月23日，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村三社。2005年2月3日，宏达煤业有限责任公司洗煤项目取得原伊旗环境保护监察中心《关于宏达煤业有限责任公司洗煤项目的批复》（伊环监字〔2005〕5号）；于2006年8月26日，取得原伊金霍洛旗环境保护局验收意见（伊环发〔2006〕73号）。2017年8月4日，伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂项目取得原鄂尔多斯市环境保护局《关于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2017〕99号）；于2017年9月20日，取得原鄂尔多斯市环境保护局《关于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2017〕130号）。
由于煤炭存储周期受市场需求影响较大，原环评中批复的煤棚已不满足实际煤炭的储存要求，因此企业在实际建设过程中的煤棚建筑面积超过了原环评批复的煤棚建筑面积，目前项目已建设完成并投入运营，但未履行环评手续，属于“未批先建”。根据鄂尔多斯市生态环境局于2025年9月4日出具行政处罚决定书（鄂环罚〔2025〕5-23号），伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储煤棚项目已全部建成并正式投入生产，但未取得环境影响评价审批手续。本次“未批先建”的煤棚均在现有工程验收后建设。
[bookmark: _Hlk217492983]目前，企业全厂煤棚总建筑面积58304.95m2，其中《伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表》中批复的煤棚建筑面积为28300m2（包括2#煤棚19831.74 m2及1#煤棚8468.26m2），剩余30004.95m2建筑面积的煤棚属于“未批先建”（1#煤棚剩余未履行环评手续的面积为8865.05m2、3#煤棚16548.76m2、4#煤棚4591.14m2）。本次主要对已建成但未履行环评手续的共计30004.95m2建筑面积的煤棚进行评价。
根据现场踏勘，本次扩建部分煤棚实际已全部建设完成。
按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，该项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四、煤炭开采和洗选业06、烟煤和无烟煤开采洗选061、煤炭储存、 集运”，需编制环境影响报告表。伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司委托我单位承担该项目环境影响报告表编制工作。
我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染型）的规定编制完成了本项目环境影响报告表。
1、 项目名称
伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储煤棚项目
2、 建设单位
伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司
3、 建设性质
扩建
4、 工程投资
[bookmark: _Hlk163494996]本项目总投资608万元，其中环保投资608万元，占总投资的100%。
5、建设地点与周边关系
[bookmark: _Hlk163495051]项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村三社伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司现有厂区内，中心位置坐标为北纬：39°13′6.360″，东经：109°50′37.520″。厂区东北侧为伊金霍洛旗兴达洗煤厂，西南侧为空地，西北侧为内蒙古金恒泰能源有限责任公司，东南侧为伊金霍洛旗兴生源清洁能源有限公司。项目周边500m范围内环境敏感点为哈日木乎尔村三社散户，距最近散户距离为420m（厂区东北侧）。
6、项目占地
项目位于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司现有厂区内，全厂占地74661.1m2，本项目储煤棚占地面积30004.95m2，公司已取得《不动产权证书》（蒙〔2024〕伊金霍洛旗不动产权第0015715号），占地性质为工业用地。
7、建设规模
本项目为煤棚扩建项目，建成后原煤、产品煤等存储转运周期变长，不涉及煤炭洗选规模，全厂煤炭洗选规模不变，仍为120万t/a。
项目煤棚建筑面积情况见下表如下。

表2-1    项目煤棚建筑面积情况一览表
	序号
	建构筑物
	建筑面积（m2）
	备注

	
	
	原环评批复部分
	未批先建部分
	合计
	

	1
	1#煤棚
	8468.26
	8865.05
	17333.31
	原煤、产品煤等储存，部分现有、部分未批先建

	2
	2#煤棚
	19831.74
	--
	19831.74
	煤炭洗选，原煤、产品煤等储存，现有

	3
	3#煤棚
	--
	16548.76
	16548.76
	原煤、产品煤等储存，扩建部分

	4
	4#煤棚
	--
	4591.14
	4591.14
	原煤、产品煤等储存，扩建部分

	合计
	28300
	30004.95
	58304.95
	/


项目煤棚储存量与产能匹配性分析见下表。
表2-2    项目煤棚储存量与产能匹配性分析一览表
	序号
	建构筑物
	储存量（万t/周期）
	储存周期（d）

	
	
	现有
	扩建后
	现有
	扩建后

	1
	储煤棚
	原煤
	5.45
	7.27
	15
	20

	
	
	产品煤等
	3.63
	5.45
	10
	15


注：（1）项目原煤和洗选后煤炭分别储存，因此分别核算原煤储存周期和洗选后产品煤（含煤矸石）储存周期。
（2）现有工程年洗选煤炭120万吨，本次评价按全年煤炭洗选量及平均储存周期核算煤棚储存量与产能匹配性。
8、建设内容
表2-3    主要建设内容一览表
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	全封闭储煤棚
	本次扩建涉及煤棚总建筑面积30004.95m2，包括1#煤棚8865.05m2、3#煤棚16548.76m2、4#煤棚4591.14m2。
本次扩建完成后，企业全厂煤棚总建筑面积58304.95m2。地面进行一般地面硬化处理，各煤棚内安装视频监控设施一套，并与环保部门平台联网（目前视频监控设备还未安装、联网，待项目批复后建设单位随即进行安装、联网工作）。
	扩建（已完成）

	辅助
工程
	1#磅房
	位于4#煤棚西北角，建筑面积15m2，依托现有。
	依托

	
	2#磅房
	位于1#煤棚西南角，建筑面积15m2，依托现有。
	依托

	
	办公楼
	依托厂区现有办公生活区，建筑面积2325m2。
	依托

	公用
工程
	供电
	引自札萨克镇供电网。
	依托

	
	供水
	项目生产用水依托现有厂区内供水管网，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，取用地下水，并已取得伊金霍洛旗原水利局核发的取水证，年取水量0.17万m3。
	依托

	
	供暖
	项目冬季生产厂房不采暖，办公宿舍区依托现有供暖设施。
	依托

	
	消防水池及泵房
	位于2#煤棚内地下，建筑面积118m2。
	依托

	
	初期雨水收集池
	厂区地势最低处设2个140m3循环水池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
	依托

	环保
工程
	废气
	无组织
	煤炭储存及装载粉尘：煤棚全封闭，各个煤棚顶部均设置喷淋抑尘系统；安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
厂区运输扬尘：场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	--

	
	废水
	项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	--

	
	噪声
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	--

	
	固废
	本项目为煤棚扩建项目，主要功能为存储，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。
	--


9、平面布置
厂区设置6个出入口，其中办公楼一侧设置1个、1#煤棚和2#煤棚之间设置2个、2#煤棚和4#煤棚之间设置2个、3#煤棚和4#煤棚之间设置1个。厂区由北向南依次为1#煤棚、2#煤棚、4#煤棚、3#煤棚，1#煤棚西侧为办公楼，1#磅房位于4#煤棚西北角，2#磅房位于1#煤棚西南角。项目周边500m范围内主要敏感点位3户哈日木呼尔村散户，距厂区最近距离为420m，项目各煤棚密闭，依次远离敏感点布置，厂区布局合理。
10、原辅材料及能源消耗
[bookmark: _Ref365271514]本项目能源消耗情况见表2-4。








表2-4      项目能源消耗一览表
	能源
种类
	年用量
	备注

	
	现有工程
	本项目
	完成后全厂
	

	矿井疏干水
	355.15m3/d
	60m3/d
	415.15m3/d
	项目生产用水依托现有厂区内供水管网，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，取用地下水，并已取得伊金霍洛旗原水利局核发的取水证，年取水量0.17万m3。

	电
	460.84万kW·h/a
	15万kW·h/a
	475.84万kW·h/a
	引自札萨克镇供电网


11、主要设备
本项目不新增设备，煤棚内煤炭装载、厂区抑尘依托现有工程装载机2台、洒水车2辆。
12、公用工程
（1）给水
①给水
[bookmark: _Hlk163495136]项目生产用水依托现有，为鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司提供经处理达标后的矿井疏干水；生活用水依托现有，取用地下水，并已取得伊金霍洛旗原水利局核发的取水证，年取水量0.17万m3。
本项目用水主要为本次未批先建煤棚内洒水抑尘用水，煤棚总面积为30004.95m2，用水量按 1.0L/m2·次核算，每天2次，每年330d，抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗，用水量为60m3/d(19800m3/a)。项目建成后全厂用水量为415.15m3/d(136999.5m3/a)。
本次扩建不新增劳动定员，无新增生活用水量。
②排水
[bookmark: _Hlk163495164]项目无废水外排；不新增劳动定员，无新增生活废水。
矿井疏干水60

储棚抑尘（-60）
60

图2-1    项目给排水平衡图（单位：m3/d）



（2）供电
[bookmark: _Hlk163495180]项目用电引自札萨克镇供电网，本次新增年用电量为15万kW·h。
（3）供热 
项目冬季生产厂房不采暖，办公宿舍区依托现有供暖设施。
13、劳动定员及工作制度
[bookmark: _Hlk163495020]本次不新增劳动定员，现有劳动定员20人，项目全年实际生产天数为330天，实行二班制，每班8小时。

	 工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
一、施工期工艺流程及产污节点
由于项目已建成投产，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响，施工期影响已结束。本次不再对施工期进行评价。
二、运营期工艺流程及产污节点
项目运营期为钢架全封闭环保煤棚。原煤运输到煤棚后，在煤棚内储存，然后精煤从洗选工序中产出后，在煤棚中储存，后经过煤棚装载设施装到运输车后，经电子地磅进行称重后出售。
运营期主要污染工序：
（1）废气：煤炭储存及装载粉尘、运输过程中产生的粉尘。
（2）废水：项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗，无生产废水排放；不新增劳动定员，无新增生活废水。
（3）噪声：主要为煤炭进出厂装卸时装载机产生的噪声，声压级为80～90dB(A)。
（4）固废：本项目为煤棚扩建项目，主要功能为存储，不涉及生产设备，因此运营期无危废及一般固废产生。
本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。









	与项目有关的原有环境污染问题
	1、伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司基本情况
伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司成立于 2005年5月23日，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村三社。
伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司成立于 2005年5月23日，位于伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村三社。2005年2月3日，宏达煤业有限责任公司洗煤项目取得原伊旗环境保护监察中心《关于宏达煤业有限责任公司洗煤项目的批复》（伊环监字〔2005〕第5号）；于2006年8月26日，取得原伊金霍洛旗环境保护局验收意见（伊环发〔2006〕73号）。2017年8月4日，伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂项目取得原鄂尔多斯市环境保护局《关于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂项目环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2017〕99号）；于2017年9月20日，取得原鄂尔多斯市环境保护局《关于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司120万吨/年洗煤厂竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2017〕130号）。
2020年6月，企业首次进行排污许可登记，有效期为2020年6月9日至2025年6月8日。企业自2022年停产至今，因此在排污许可登记到期后，未及时延续。目前，企业已重新对排污许可进行了登记，编号：9115062777224470XY001W，有效期为2025年8月27日至2030年8月26日。
2、现有工程污染防治措施及污染物排放量
企业自2022年至今一直处于停产状态。根据现有工程验收监测报告（编号：BLG-YSQ-2017-054），项目现有工程各污染防治措施及达标排放情况一览表见下表。
（1）废气污染物
现有工程废气污染物治理措施及排放情况见表2-5。
表2-5     现有工程废气污染物治理措施及排放一览表
	污染源
	污染物
	排放浓度mg/m3
	措施
	标准限值

	厂界无组织废气
	颗粒物
	0.732
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设置喷淋抑尘系统。场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化。
	1.0mg/m3



（2）废水
①生活污水
生活污水经厂区地埋式一体化污水处理设备处理，处理后用于厂区绿化、喷洒抑尘。
② 生产废水
地面冲洗水经过地面导流渠回用于洗煤工序；煤泥水经浓缩后回用于洗煤工序。
③ 初期雨水
厂区地势低处设2个140m3循环水池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于厂区洒水抑尘。
（3）噪声污染源及防治措施
表2-6    现有工程噪声污染源治理措施及排放情况一览表
	污染源
	环保措施
	标准来源
	标准值
dB（A）
	位置
	监测数据（dB（A））

	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	生产
设备
	选用低噪声设备，基础减振，厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
	昼间≤60
夜间≤50
	东厂界
	56.9
	42.5

	
	
	
	
	西厂界
	53.9
	44.3

	
	
	
	
	南厂界
	54.4
	43.3

	
	
	
	
	北厂界
	56.0
	41.8


根据监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
（4）固体废物
表2-7     项目现有工程固废产生及处置情况
	污染源
	污染因子
	产生量（t/a）
	环保措施
	固废类别

	初期雨水沉淀池、循环水池沉淀池
	沉淀底泥
	10
	掺入产品煤中外售
	一般固废

	生产工序
	煤泥
	7.2万
	掺入产品煤中外售
	

	设备维修
	废机油、废油桶
	0.6
	废机油、废油桶随产随清，由专业维修单位收集后交有资质单位处置
	危险废物

	办公区
	生活垃圾
	11.22
	收集后，由鄂尔多斯市新开源物业管理服务有限公司统一清运。
	/


4、现有工程主要污染物排放情况
[bookmark: _Ref365390277]项目现有工程全厂主要污染物排放情况一览表见表2-8。
表2-8     现有工程主要污染物排放一览表
	污染种类
	污染物名称
	排放量（t/a）
	数据来源

	废气
	颗粒物
	23.46
	现有环评中核算的无组织颗粒物排放量

	废水
	COD
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--


5、现有工程总量控制指标
现有工程无污染物总量指标要求。
6、现有工程存在的环保问题
目前视频监控设备还未安装、联网，待项目批复后建设单位随即进行安装、联网工作。本次评价对现有工程已采取环保措施情况进行梳理，经过梳理，现有工程无相关环保问题。
	序号
	现有环保措施
	照片
	是否存在问题
	整改措施

	1
	项目煤棚均为全密闭煤棚
	[image: ]
	否
	无需整改

	2
	各煤棚顶部设置喷淋设施进行抑尘
	[image: ]
	否
	无需整改

	3
	现有受煤坑密闭，车间内配备喷淋设施抑尘
	[image: ]
	否
	无需整改

	4
	煤棚内地面已进行水泥硬化，满足要求
	[image: ]
	否
	无需整改

	5
	厂区配备洒水车抑尘
	[image: ]
	否
	无需整改
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状
①环境空气质量达标区判定
[bookmark: _Hlk163495324]根据《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》， 2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗，属于环境空气质量达标区。
②其他污染物环境质量现状监测
1） 监测点位及因子
[bookmark: _Hlk163495343]TSP监测数据引用《鄂尔多斯市鑫晶煤炭有限责任公司环境质量现状监测报告》（GT/WTQ25171-01）中监测数据，由内蒙古庚泰环保科技有限公司进行监测，监测时间为2025年6月17日-6月20日，监测点位于本项目厂区西北1750m处。其监测点位、监测因子与数据时效性均满足要求，监测数据有效。具体监测数据如下：
表3-1     其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	
	经度
	纬度
	
	
	
	

	厂区西北1750m处
	109.83513056°
	39.23413611°
	TSP
	2025.6.17-6.20
	西北
	1750


2）监测时段与频次
TSP监测时间为2025年6月17日-6月20日，监测3天，监测日均浓度的每次连续采样时间为24h。
3）评价标准
TSP浓度执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。
4）评价方法
评价方法采用单项标准指数法，评价模式如下：
Pi＝Ci/C0i
式中：Pi—i污染物标准指数；
      Ci—i污染物实测浓度，mg/m3；
      Coi—i污染物评价标准值，mg/m3。
5）监测数据统计分析与评价
表3-2    环境空气监测及评价结果一览表
	监测项目
	浓度范围(mg/m3)
	标准值(mg/m3)
	标准指数
	超标率(%)

	TSP
	0.03--0.086
	0.3
	0.1~0.29
	0


由上表可知，TSP24h平均浓度为0.03～0.086mg/m3，最大值占环境质量标准值的29%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
项目区周边不存在地表水体。
3、声环境质量现状
项目周边50m范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。
4、生态环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染型）》要求，本项目属于“未批先建”补办手续，在现有厂区内建设，未新增占地，项目无需进行生态现状调查。
6、土壤、地下水环境
项目无土壤、地下水污染途径，无需进行现状监测。



	环境
保护
目标
	项目位于伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司厂区内，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据项目性质和周围环境特征，项目主要保护目标见表3-3。
表3-3    主要环境保护目标一览表
	环境
要素
	保护
目标
	坐标/
	保护
内容
	方位
	距离（m）
	功能要求

	
	
	经度/°
	纬度/°
	
	
	
	

	大气环境
	哈日木呼尔村
	109.85617472
	39.22171373
	3户，10人
	NE
	420m（最近距离）
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准

	声环境
	厂界（项目周边50m范围内无声环境保护目标）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	地下水环境
	厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

	地表水环境
	厂区周边无地表水体。
	--

	土壤环境
	项目建设厂区内土壤、周边土地
	《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值限值要求；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）表1农用地土壤污染风险筛选值

	环境风险
	[bookmark: _Hlk163495733]大气：项目周围500m环境敏感点及周边企业
地表水：项目周边无地表水体。
地下水：厂址及周边区域地下水
	风险处于可防控水平

	生态环境
	无生态环境保护目标
	-- 




	污染
物排
放控
制标
准
	项目实际已建设完成，本次属于“未批先建”部分补办环评手续，因此污染物排放控制标准不涉及施工期。
（1）废气
[bookmark: _Hlk164269154]项目运营期颗粒物无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
表3-5    运营期废气执行标准
	污染物
	监控点
	标准来源
	煤炭贮存场所

	
	
	
	标准值（监控点与参考点浓度差值）

	颗粒物
	周界外质量浓度最高点
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值
	1.0mg/m3

	
	
	
	


（2）废水
项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
（3）噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类标准，具体标准值如下。
表3-6     噪声排放标准
	时段
	标准值dB(A)
	执行标准

	
	昼间
	夜间
	

	运营期
	60
	50
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）2类标准


（4）固体废物
本项目不涉及固废。

	总量
控制
指标
	本项目不涉及总量指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	由于项目已建成投产，施工期影响已结束，施工期已落实了各项环保措施，未对周围环境影响造成较大影响。本次评价重点对施工时期的环境影响和保护措施进行回顾性分析。
（一）施工期大气污染防治措施回顾分析
施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。
1、施工期粉尘防治措施
①施工场地四周设置围栏；
②基础开挖等过程洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，经常洒水；
③加强回填土方堆放场的管理，采取土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土、建筑材料弃渣及时运走；
④限制车速，施工场地出口设水池，车辆驶出施工场地时经过水清洗后可清除车轮上所沾泥土；
⑤加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出；
⑥施工单位加强施工区域的管理，建筑材料的堆场在居住区的下风向，对散料堆场采用水喷淋防尘，用篷布遮盖散料堆。
2、施工机械及车辆废气防治措施
加强对施工机械及车辆的检修和维护，不使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆。对施工期间进出施工现场车流量进行合理安排，防止施工现场车流量过大。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。
（二）施工期水污染防治措施回顾分析
①施工过程中产生的生活污水依托现有设施处置。
②施工期工地用水合理，节约用水。
（三）施工期噪声污染防治措施回顾分析
①合理布置施工场地；
②选用机械噪声较低设备；
③严格操作规程，加强施工机械管理，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等，降低人为噪声影响；
④采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级；
⑤严格控制施工车辆运输路线，控制车速；
⑥对不同施工阶段，通过严格施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。
（四）固体废物环境影响回顾分析
施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：
①建筑垃圾按照当地城建、环卫部门要求运往指定地点集中处置。
②建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放，分类收集，定期由当地环卫部门运往指定垃圾场卫生填埋处理。
③施工期建筑垃圾与生活垃圾分类堆放、分别处置。
（五）施工振动防治措施
项目施工期振动源主要为夯土机等设备产生的振动，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性的特征。为减少施工振动对敏感点的影响，施工期采取了以下防治措施：
①施工单位合理安排施工时间，除工程必需外，在中午12:00~14:00、夜间22:00~6:00期间停止施工。
②项目施工布置时将产振源强较高的施工设备置于远离敏感点的一侧，并做好基础减振，设备与基础或连接部位之间采用了弹簧减振技术，可减震至原动量1/10~1/100，降噪20~40dB（A），大大减轻了噪声对周围环境敏感点的影响。
采取以上措施后，施工期间未对周围环境影响造成较大影响。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、大气环境影响分析
本次煤棚未批先建部分与原环评批复部分无法单独区分计算煤炭储存量，故本次评价按全厂洗选煤炭120万吨/年产能配套的整体煤棚核算其储存、装载、运输过程废气。按最大产能核算后若粉尘无组织排放达标，则未批先建部分涉及各股废气粉尘亦可达标排放。
（1）储存堆放、装载粉尘
①颗粒物产生量核算
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 附表2工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”，工业固体物料堆放装卸和堆存引起的扬尘量如下：
𝑃 = 𝑍𝐶𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 = {𝑁𝐶 × 𝐷 × (𝑎⁄𝑏) + 2 × E𝑓 × 𝑆} × 10−3
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
𝑍𝐶𝑦指装卸扬尘产生量（t） ；
𝐹𝐶𝑦指风蚀扬尘产生量（t） ；
𝑁𝐶指年物料运载车次（车），项目汽车运输采用40t自卸汽车，年洗选120万t煤炭，进出场需拉运60000车次；
D 指单车平均运载量（t/车），40t/车；
(𝑎⁄𝑏)指装卸扬尘概化系数（kg/t），a指各省风速概化系数，见附录 1，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，平均风速2.91m/s，概化系数0.0017；b 指物料含水率概化系数 ，项目堆存原煤来源于周边煤矿提供，属于非褐煤，根据附录2，概化系数取0.0054；
E𝑓指堆场风蚀扬尘概化系数，见附录 3（kg /m2），项目取31.1418；
S 指堆场占地面积（m2），项目全厂储煤棚面积58304.95m2。
则，𝑃={60000×40×（0.0017/0.0057）+2×31.1418×58304.95}×10−3=4347.23t
②颗粒物排放量核算
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
𝑈𝑐 = 𝑃 × (1 − 𝐶𝑚) × (1 − 𝑇𝑚)
式中： P 指颗粒物产生量（t）；
Uc指颗粒物排放量（t） ；
Cm指颗粒物控制措施控制效率（%），见附录4，项目煤棚顶部设置喷淋抑尘系统，厂区配备洒水车，控制效率为74%；
Tm指堆场类型控制效率（%），见附录 5，项目设置密闭式厂房，喷淋洒水降尘，控制效率99%。
则，Uc=4347.23×（1-0.74）×（1-0.99）=11.30t。
经计算，项目煤炭装卸、堆存引起的扬尘产生量为4347.23t/a， 823.34kg/h，经全封闭煤棚阻隔，喷淋降尘后，颗粒物无组织逸散量为11.30t/a，排放浓度＜1.0mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求。
（2）厂区道路运输扬尘
道路扬尘主要为路面表层干化浮土在车轮的冲击、碾压和尾气排气筒的冲击下激起的二次扬尘。污染物以颗粒物（TSP）计。项目汽车运输采用40t自卸汽车，场内运输道路为沥青混凝土路面，行驶路程约为400m，车速小于15km/h。 项目运营期设计煤炭洗选规模为120万t/a，煤炭进场一次、出厂一次，因此汽车运输总量为240万 t，运输车次约 6.0万辆·次/年。
[bookmark: OLE_LINK2]根据《扬尘颗粒物排放清单编制技术指南（试行） 》（ 环保部公告 2014 年第 92 号），道路扬尘量根据下列公式计算：
WRi=ERi×LR×NR×（1-nr/365）×10-6
式中：
WRi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 的总排放量， t/a。
ERi：道路扬尘源中颗粒物 PMi 平均排放系数，g/km·辆。
LR：道路长度，取均值0.4km。
NR：一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，取6万辆·次/a（含往返） 。
[bookmark: OLE_LINK1]nr：不起尘天数，即一年中降水量大于0.25mm/d的天数。根据当地气象资料，项目取100d 计。
[image: ]对于铺装道路，扬尘排放系数计算公式如下：

式中：
1）EPi 为铺装道路的扬尘中 PMi 排放系数，g/km（ 机动车行驶1km产生的道路扬尘质量）。
2）ki为产生的扬尘中 PMi 的粒度乘数，推荐值取 3.23g/km。
3）sL为道路积尘负荷， g/m2。取 1.0。
4）W为平均车重，t。平均车重表示通过某等级道路所有车辆的平均重量。
5）η 为污染控制技术对扬尘的去除效率，%；
根据该指南中洒水 2 次/天控制效率为66%。 根据项目运行实际，对厂内运输道路进行洒水降尘，每天洒水 2 次以上，大风天气增加洒水次数。
经计算，排放系数 Epi 为47.29g/km，道路运输扬尘排放量为0.824t/a。
同时，为减少运输车辆扬尘对周围环境的影响，按照环保要求，对运输车辆和非道路移动机械提出明确的环保管控要求：
A. 厂区至公路连接线全部水泥硬化，平时注意道路的维护
B.厂前运输道路定期洒水、清扫，保证路面不起尘；
C.运输车辆要严密遮盖，减少物料散落；
D.保持路面整洁、 湿润不起尘， 有效防止运输环节扬尘污染。车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。 不允许出现敞篷运输或超载运输。
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	（8）废气污染源参数
项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-1。
表4-1    项目无组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
	装置/污染源
	污染物
	污染物产生
	处理措施
	污染物排放情况
	排放时间(h/a)

	
	
	核算
方法
	浓度
	速率
	工艺
	效率%
	是否可行技术
	核算
方法
	浓度
	速率
	排放量
	

	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	
	
	
	
	mg/m3
	kg/h
	t/a
	

	储存堆放、装料
	颗粒物
	产排污系数法
	/
	823.34
	煤棚全封闭，顶部设置喷雾降尘设施，在工作时洒水抑尘；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	粉尘控制措施控制效率：74
堆场类型控制效率：99
	是
	产排污系数法
	＜1.0
	2.14
	11.30
	5280

	厂区道路运输
	颗粒物
	产排污系数法
	/
	/
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
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	是
	产排污系数法
	＜1.0
	/
	0.824
	5280
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	大气污染物排放量核算见表4-2，大气污染物年排放量核算见表4-3。
表4-2    大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值mg/m3
	

	1
	储存堆放、装料
	颗粒物
	煤棚全封闭，顶部设置喷雾降尘设施，在工作时洒水抑尘；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值
	1.0
	11.30

	2
	厂区道路运输
	颗粒物
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化。
	
	
	0.824

	无组织排放量总计
	颗粒物
	12.124


表4-3     大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	12.124


（9）非正常工况
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目为煤炭储存棚建设项目，主要进行煤炭装卸、存储，不涉及非正常情况。
（10）污染防治可行性技术分析
项目采取的废气无组织控制措施如下：
a、项目采用全封闭储棚及生产车间，配备喷淋抑尘设施；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
b、为降低运输扬尘产生量，项目通过降低行驶速度、厂区设洒水车、道路硬化、路面定期清扫等方式降低无组织粉尘。
c、制定严格的规章制度，明确员工责任制度。在事故情况下，采取及时有效的措施，避免对周边大气环境的影响。
项目采取的无组织控制措施符合相关技术规范无组织控制措施要求，采取措施后，无组织排放的颗粒物能满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值。
（11）大气监测计划
根据工程特点，污染源、污染物排放情况及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），项目建成后，全厂大气环境监测计划如下：
表4-4      大气环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	废气
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）


2、水环境影响分析
[bookmark: _Hlk163496189]项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。项目周边无地表水体，不会对地表水环境造成影响。
3、声环境影响分析
（1）噪声预测
项目噪声污染源主要为装载设备等运行时产生的噪声，声级值在80-90dB（A）。通过选用低噪声设备、加装基础减振、车间隔声等措施，噪声污染源位置与采取防治措施后源强见表4-5。
表4-5     项目主要噪声源强一览表
	建构筑物
	声源名称
	产生源强（dB(A)）
	声源控制
措施
	运行
时段
	排放源强（dB(A)）
	持续时间（h）

	煤棚
	装载设备
	90
	低噪声设备、基础减振、车间隔声
	昼夜
	75
	5280

	
	洒水车
	80
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①预测范围、点位、因子
噪声预测范围为：厂界外1m；
预测点位：厂界四周各设1个点位，共4个预测点位。
噪声预测因子：等效连续A声级。
②预测模式及参数选取
采用《环境影响评价技术导则   声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。
[bookmark: _Hlk106357392]④噪声预测点位
预测四周厂界噪声值，以厂区西南角为坐标原点(0,0)。
⑤预测结果与评价
根据预测模式，计算出厂界噪声预测结果见表4-6。
表4-6        噪声预测结果                                                            单位：dB（A）
	序号
	预测点
	现状值
	贡献值
	预测值
	标准值
	达标情况

	
	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	
	

	1
	东厂界
	56.9
	42.5
	45
	57.2
	46.9
	昼间≤60dB(A)
夜间≤50dB(A)
	达标

	2
	西厂界
	53.9
	44.3
	41
	54.1
	46.0
	
	达标

	3
	南厂界
	54.4
	43.3
	30
	54.4
	43.5
	
	达标

	4
	北厂界
	56.0
	41.8
	34
	56.0
	42.5
	
	达标


项目运营期噪声源对各厂界的贡献值在30～45dB（A）之间，叠加现状值后，厂界昼间噪声预测值在54.1～57.2dB（A）之间、夜间噪声预测值在42.5～46.9dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
采取降噪措施后，项目噪声对周围环境的影响较小。
（2）监测计划
项目在现有厂区内建设，厂界噪声纳入现有洗煤厂监测计划中，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），全厂噪声监测技术见下表。
表4-7        声环境监测计划
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	厂界外1m处
	等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
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	4、固体废物环境影响分析
（1）固体废物
项目为煤棚扩建项目，主要功能为存储，不涉及生产设备，因此，运营期无危废及一般固废产生。
（2）生活垃圾
项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。
5、地下水、土壤影响分析
[bookmark: _Hlk163496473]项目不存在地下水、土壤污染途径，不会对厂区地下水、土壤环境造成影响。
6、环境风险影响分析
根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发〔2012〕77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线运输）的建设项目进行风险评价。
本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。
（1）风险源识别
煤粉为可燃物质，粉尘具有燃爆性，着火点300℃~500℃之间，爆炸下限浓度34g/m3~47g/m3（粉尘平均粒径：5μm～10μm）。高温表面堆积粉尘（5mm厚）的引燃温度：225℃~285℃，云状粉尘的引燃温度580℃~610℃。积存的煤粉与空气中的氧长期接触氧化时，会发热使温度升高，而温度的升高又会加剧煤粉的进一步氧化，若散热不良时会使氧化过程不断加剧，最后使温度达到煤的燃点而引起煤粉的自燃。煤粉爆炸的前期往往是自燃。当煤粉在空气中达到一定浓度，在外界高温、碰撞、摩擦、振动、明火、电火花的作用下会引起爆炸，爆炸后产生的气浪会使沉积的粉尘飞扬，造成二次爆炸事故。煤尘爆炸与其在空气中的含量及含氧浓度有关， 烟煤在10-2000mg/mm3。能形成爆炸性混合物， 空气中煤尘含量在300-400mg/m3爆炸威力最大，这是因为混合物中煤尘与空气的比例适中 煤粉能充分燃烧。煤粉爆炸后不仅产生冲击波伤人和破坏建筑物，同时产生大量的一氧化碳，使人中毒死亡。
（2）最大可信事故
煤粉越细，爆炸的危险性就越大。粗煤粉爆炸的可能性就小些，当煤粉粒度大于0.1mm时几乎不会爆炸。当煤粉浓度大于3～4kg/m3（空气）或小于0.32～0.47kg/m3时不轻易引起爆炸。因为煤粉浓度太高，氧浓度太小；而煤粉浓度太低，缺少可燃物。只有煤粉浓度为1.2～2.0kg/m3时最轻易发生爆炸。
（3）环境影响分析
当项目煤尘满足爆炸条件时引起爆炸，爆炸产物中含有大量的CO、SO2、 NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，爆炸燃烧烟气及有毒气体污染周围环境。即使事故发生，爆炸燃烧烟气及有毒气体产生量有限，随着空气流动、净化，项目区环境空气质量将很快恢复。
每天必须由通防室负责对煤场煤堆进行测温检查，并填写测温记录，如发现异常及时上报调度室及有关领导，并建立健全煤场测温记录。为了防止煤炭自燃起火、贮煤温度应控制在60℃下，发现温度上升超过60℃时，应采取洒水等措施降温。
项目全封闭煤储棚，通过洒水降尘及通风措施可满足环保要求，场所内煤尘浓度远低于煤尘爆炸下限浓度。
建设单位应通过加强风险管理，对现有突发环境事件应急预案进行重新修编，环境风险处于可接受水平。
（4）风险预防措施
①粉尘控制
a.消除和防止粉尘积累， 在产生粉尘较多的地方， 加强巡视， 及时清扫；
b.加强水喷淋装置、雾炮机的使用频率， 尽可能地减少粉尘飞扬等。
②火源控制
a.加强管理，严禁将明火和易燃品带进煤炭储棚内；
b.防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲击摩擦而起火；
c.电气设备、 电气通讯及照明装置应选用防爆型， 以防止静电火花引起粉尘爆炸；线路设计要安全可靠， 防止受潮漏电或短路起火；
d.防止各类设备故障和摩擦起火而引起粉尘爆炸事故；
e.对于易产生静电的设备应给予接地保护；
f.严禁实施动火作业程序；
g.消防器材分布合理。
（5）风险事故应急预案
本项目存在的潜在危险主要来自发生火灾等安全生产事故引起的次生大气环境污染事故。环境风险防范措施及应急要求：
①消防
应设置专用报警电话，火灾报警电话：119。
配置应急工具和消防设施，包括一定数量的手提式二氧化碳和干粉灭火器，定期组织演练，并会正确使用。
②管理防范措施
在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。
在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成事故。
加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。
制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。
对现有突发环境事件应急预案进行重新修编，包括应急预案实施组织、责任人、每一事故发生的处理程序、原因分析、防止再次发生的改进措施、应急预案的演习等。以使一旦发生事故可以快速、有效得到处理，防止事故蔓延，将事故风险和导致的损失降到最低程度。
表4-8      应急预案主要内容
	序号
	项目
	内容及要求

	1
	应急计划区
	储煤棚

	2
	应急组织机构、人员
	成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。

	3
	应急状态分类及应急响应程序
	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。

	4
	应急设施、设备与
器材
	防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材、防静电服、自给正压式呼吸器、安全防护眼镜等。

	5
	应急通讯、通知和交通
	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

	6
	应急环境监测及事故后评估
	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

	7
	应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材
	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。
邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及设备。

	8
	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康
	事故现场：事故处理人员对毒物的应急计量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。
工厂邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。

	9
	应急状态终止
与恢复措施
	规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。
邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

	10
	人员培训及演练
	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。

	11
	公众教育信息
记录和报告
	对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息；设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立专门部门负责管理。


（6）风险评价结论
项目在采取如上的风险防范措施的情况下，环境风险可降至可防控水平。项目具有潜在的事故风险，要切实从建设、生产、贮存等各方面积极采取防护措施。采取严格的防范措施后，环境风险在可接受的范围内，对人群健康及周围环境不会造成不良影响。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：
表4-9     建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储煤棚项目

	建设地点
	内蒙古自治区
	鄂尔多斯市
	伊金霍洛旗
	哈日木呼尔村三社

	地理坐标
	经度
	109°50′37.520″
	纬度
	39°13′6.360″

	主要危险物质及分布
	主要危险物质为煤炭

	环境影响途径及危害后果
	煤炭爆炸，引起次生灾害

	风险防范措施要求
	1 粉尘控制
消除和防止粉尘积累，在产生粉尘较多的地方，加强巡视，及时清扫；加强水喷淋装置、洒水车的使用频率， 尽可能地减少粉尘飞扬等。
②火源控制
a.加强管理，严禁将明火和易燃品带进煤炭储棚内；
b.防止金属物落入高速运转的机器设备中因冲击摩擦而起火；
c.电气设备、电气通讯及照明装置选用防爆型，以防止静电火花引起粉尘爆炸；线路设计要安全可靠， 防止受潮漏电或短路起火；
d.防止各类设备故障和摩擦起火而引起粉尘爆炸事故；
e.对于易产生静电的设备应给予接地保护；
f.严禁实施动火作业程序，消防器材分布合理。

	填表说明：项目主要危险物质为煤炭，在采取相应的风险防范措施的情况下，项目环境风险可降至可防控水平。


8、排污许可制度衔接
建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等排污许可证相关管理要求，在规定时限内对现有排污许可手续进行变更。
9、环保投资
本项目环保投资608万元，占总投资的100%，环保投资估算一览见下表。
[bookmark: _Hlk100237701]表4-10    环保投资一览表                                                         单位：万元
	类别
	污染源
	治理措施
	投资

	废气
	煤炭储存及装载粉尘
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚已安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	604

	
	厂区运输扬尘
	场内道路绿化，封闭运输，配备洒水车，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路硬化
	

	废水
	生产及生活废水
	项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。
	/

	噪声
	装载设备、洒水车
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备。
	4

	总计
	608
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[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物
项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气
环境
	煤炭储存及装载粉尘
	颗粒物
	设备及煤棚全封闭，煤棚顶部设施喷淋抑尘系统；煤棚安装视频监控设施，并与环保部门平台联网。
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表 5 煤炭工业无组织排放限值要求

	
	厂区道路运输扬尘
	颗粒物
	场内道路绿化，封闭运输，定期洒水，厂区地面及进出厂区道路混凝土硬化；运输车辆要严密遮盖， 减少物料散落。
	

	地表水环境
	生活污水
	项目抑尘用水少部分进入煤炭，大部分蒸发损耗；不新增劳动定员，无新增生活废水。

	
	生产废水
	

	声环境
	生产设备
	等效连续A声级
	合理规划项目场地道路交通， 加强管理，采用低噪声、低能耗设备
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁
辐射
	--
	--
	--
	--

	固体
废物
	项目为煤棚扩建项目，主要功能为存储，不涉及生产设备，因此运营期无新增危废及一般固废产生。
生活垃圾：本次不新增劳动定员，无新增生活垃圾。

	土壤及地下水污染防治措施
	对煤棚地面进行水泥硬化处理，满足简单防渗区要求。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	根据相关文件及管理部门要求落实风险措施。

	其他环境管理要求
	建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责， 并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。



六、结论
	综上所述，伊金霍洛旗宏达煤业有限责任公司新建储煤棚项目选址不在生态保护红线范围内，工程建设符合国家产业政策和“三线一单”及环境管控要求，厂址选择可行；项目运营期采取了有效的污染防治措施，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，满足区域环境质量改善目标管理要求；从环境保护的角度分析，项目建设可行。








附表
建设项目污染物排放量汇总表
	        项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	23.46
	--
	--
	12.124
	6.65
	28.934
	+5.474

	废水
	COD
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	
	氨氮
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	沉淀底泥
	10
	--
	--
	0
	--
	10
	0

	
	煤泥
	7.2万
	--
	--
	0
	--
	7.2万
	0

	
	废机油、废油桶
	0.6
	--
	--
	0
	--
	0.6
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：吨/年
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项目位置












附图1  项目地理位置图

[image: 121][image: ]




厂界500m范围
内蒙古金恒泰能源有限责任公司
伊金霍洛旗兴达洗煤厂
伊金霍洛旗兴生源清洁能源有限公司
项目位置
散户
420m
散户
附图2   项目周边关系图
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附图3    大气现状监测点位图
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附图4    厂区平面布置图
附图4    项目平面布置图


附件1：委托书
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附件2：文物审查意见
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附件3：排污许可登记回执
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附件4：未批先建罚款缴纳文件
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附件5：土地手续
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附件6：消防审查意见
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附件7：施工许可证
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附件8：现有工程环评批复及验收意见
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附件9：引用监测报告
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