













	鄂伊环审字〔2025〕55号	
	
鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于
蒙苏经济开发区零碳产业园鄂苏市政拌合站项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市鄂苏工业园区市政工程建设有限责任公司：
你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《蒙苏经济开发区零碳产业园鄂苏市政拌合站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、本项目位于伊金霍洛旗蒙苏经济开发区零碳产业园标准地及南部拓展区R-01-03地块，占地面积33294.88m2。项目主要建设两条混凝土搅拌生产线和全封闭原料堆场及其他配套辅助工程，两条生产线分期运行，不同时生产，建成后年产16万立方米混凝土。本项目用于服务园区招商引资项目，为临时工程，建设单位承建的项目完工后或招商引资项目需要使用该处土地时，建设单位需无条件拆除本项目相关设施。项目总投资1000万元，其中环保投资298万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期生态保护和污染防治。严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，减少对植被和土壤的破坏。各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车等防尘设备，减少裸露土地面积和扬尘。有效控制施工期土石方开挖、物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘污染。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。    
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。搅拌站、储料棚、输送皮带均全封闭并配备喷淋抑尘装置；水泥筒仓仓顶粉尘和粉煤灰筒仓仓顶粉尘经布袋除尘器处理后由排口排放，确保无组织粉尘排放《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。物料搅拌混合废气经袋式除尘器处理后由两根15米高排气筒排放，确保有组织粉尘排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。搅拌机和罐车清洗废水经沉淀池处理后回用于生产；生活污水经化粪池收集后定期交由伊金霍洛旗澎源供水有限公司进行拉运处理，不得外排。
4.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备，基础减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。
5.妥善处置固体废弃物。除尘灰和沉淀池沉淀底泥回用于生产；废矿物油和废油桶暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处置。以上固废均不得乱弃。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局
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抄送：鄂尔多斯蒙苏经济开发区建设管理局、伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司                                                                          
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