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[bookmark: _Toc23289]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	国电建投内蒙古能源有限公司沙柳生物质压型制备生产加工项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	李丹
	联系方式
	15690970829

	建设地点
	内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连电厂厂区内

	地理坐标
	（109度57分59.333秒，39度18分19.441秒）

	国民经济行业类别
	C2542生物质致密成型燃料加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目行业类别
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业43生物质燃料加工

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建
□扩建
☑技术改造
	建设项目申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/备案）文号
	2507-150627-04-02-433278

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	41

	环保投资占比（%）
	0.82
	施工工期
	2

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）面积（m2）
	实际占地1600（不新增用地）

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，具体分析见表1-1。
表1-1专项评价设置情况分析一览表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	结论

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目废气污染物不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	不涉及

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目废水不直排
	不涉及

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目危险物质存储量未超过临界量
	不涉及

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及取水口
	不涉及

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不属于海洋工程建设项目
	不涉及


综上，本项目无须设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）》；
审批机关：内蒙古自治区人民政府；
[bookmark: OLE_LINK50]审批文件名称及文号：2024年3月，内蒙古自治区工业和信息化厅公布关于印发实施《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》的通知（内工信园区字〔2024〕87号），公告目录中包括鄂尔多斯蒙苏经济开发区，其区块中包含圣圆煤化工产业园，主导产业为能源化工。2024年4月，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于第四批拟认定化工园区名单公示的公告，其中包含鄂尔多斯蒙苏经济开发区圣圆煤化工产业园

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书》；
审查机关：内蒙古自治区生态环境厅；
审查文件名称及文号：《关于鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书审查的意见》（内环审〔2024〕92号，附件3）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）》《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书》结论及其审查意见符合性分析详见表1-1。
表1-1项目与规划及规划环境影响评价符合性分析一览表
	名称
	规划及环评要求
	本项目情况
	符合性

	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）》
	产业类型：蒙苏经济开发区作为内蒙古自治区一类园区，由江苏产业园、圣圆产业园和伊金霍洛旗物流园整合而成，圣圆产业园作为蒙苏经济开发区“一区三园”中的一园，主要发展煤电、煤化工产业。其中乌兰木伦项目区——发展煤电一体化、煤制油及下游产业、煤炭分质分级利用、循环经济等产业。其中煤电一体化产业园：以察哈素煤矿和布连电厂为基础，主要发展新能源产业
	根据乌兰木伦产业片区空间结构规划图（附图12），本项目位于圣圆产业园乌兰木伦项目区煤电一体化产业园内。本项目在布连电厂现有厂区内建设，利用外购沙柳原料，生产生物质致密成型燃料，建成后可实现燃煤机组掺烧生物质，从而实现碳中和、碳达峰的国家战略目标
	符合

	
	规划范围：根据在内蒙古自治区自然资源厅备案的蒙苏经济开发区四至范围（四至范围与城镇开发边界集中建设区一致），确定四至范围即为本次规划范围，规模为48.95平方千米（规划至2035年）
	根据蒙苏经济开发区区位图（附图10），本项目位于圣圆产业园的乌兰木伦项目区，属于鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划范围之内
	符合

	
	总体布局：立足蒙苏经济开发区产业基础，秉承“特色鲜明、资源集约、集群布局、联动发展”的布局原则，构建“一区三园七区块”的总体空间格局。
“一区”即蒙苏经济开发区，包含三大产业园区，近期以完善城市基础设施、导入产业基础、导入产业、塑造开发区形象为重点，远期以产业集约化为发展目标，重点提升园区承载力，丰富完善开发区创新功能、服务功能和智慧功能，全面提升开发区综合实力。
“三园”分别为江苏产业园、圣圆产业园和伊金霍洛物流园，是开发区产业的核心载体，根据产业基础、资源禀赋及相关上位规划，布局3大主导产业，近期重点以企业导入、完善配套为主，远期将以产业链布局、形成千亿级产业集聚区为目标。开发区以零碳园区的新能源装备为主导，各重点园区积极拓展新能源装备原材料、零部件及下游应用产业链环节，着力提升核心产业本地配套能力，精准构建新能源装备产业发展脉络，形成“零碳园区引领发展，重点园区强化支撑”的联动发展格局。
“七区块”分别为零碳产业园、现代装备制造产业片区、巴图塔煤炭物流产业片区、海勒斯壕煤炭物流产业片区、札萨克现代物流产业片区、汇能煤化工产业片区、乌兰木伦产业片区。
乌兰木伦项目区用地布局规划：园区建设用地由公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地等组成
	根据蒙苏经济开发区区位图（附图10），本项目位于圣圆产业园的乌兰木伦项目区，属于规划范围内。根据乌兰木伦产业片区用地规划图（附图11），本项目所在位置规划为工业用地，符合用地性质要求
	符合

	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书》结论
	园区总体管控要求：
禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；优先支持绿色低碳型、资源节约型、环境友好型先进制造业产业项目，严禁落地国家产业结构调整目录及相关法规政策文件明确的限制类、淘汰类工艺、装备、产品与项目；
圣圆产业园规划范围内的化工集中区按照产业布局引入项目，圣圆产业园规划范围内的非化工集中区禁止引入化工项目。
园区不得新引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目，产业发展及基础设施布设等不得占用规划范围内非建设用地
	本项目利用外购沙柳原料，生产生物质致密成型燃料，建成后可实现燃煤机组掺烧生物质，从而实现碳中和、碳达峰的国家战略目标，属于煤电一体化等能源化工产业的相关产业，不属于禁止入园项目，不属于化工项目，不属于污染物排放量大、环境风险高的项目，本项目在现有厂区内建设，不新增用地
	符合

	
	片区总体准入要求：
执行《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单》（2023年）要求，乌兰木伦片区禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业和项目入园，后续按照生态环境分区管控动态更新调整相关要求准入
	本项目不涉及硫化氢、苯并芘排放，经分析（表1-2、表1-3），本项目符合相应生态环境分区管控要求
	符合

	
	重点行业准入要求：
圣圆煤化工产业园新改扩建化工项目，须位于化工集中区边界范围内；
①新建煤电项目须纳入国家煤电建设规划（背压机组除外）。新建公用燃煤背压机组项目应符合《热电联产管理办法》有关要求。严禁在国家政策允许的领域以外新、扩建燃煤自备电厂，禁止将燃煤自备电厂放在工业项目中备案或以各种名义在国家规划外核准。②新建非热电联产燃煤发电项目原则上应采用60万千瓦及以上超超临界空冷机组，新建热电联产和循环流化床机组原则上应采用30万千瓦及以上超临界空冷机组
	本项目为沙柳生物质压型制备项目，不属于化工项目，新建煤电项目
	符合

	《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书》审查意见
	审查意见1：严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和能源高效利用理念，严格落实《内蒙古自治区工业园区审核公告目录》、产业政策、生态环境准入清单等要求及《报告书》推荐产业发展方案，不得新引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。结合区域环境质量目标管理要求，统筹做好产业发展和生态环境保护工作，全面执行国家、自治区“两高”项目准入相关规定，合理规划能源化工相关产业发展规模和建设时序，重点延伸下游产业链条，落实“四水四定”及土地集约利用等要求，实现绿色发展、循环发展、低碳发展
	根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，，本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类名录中；经查询，本项目位于伊金霍洛旗的重点管控单元，符合区域生态环境管控要求；本项目在布连电厂现有厂区内建设，利用外购沙柳原料，生产生物质致密成型燃料，不属于新引进污染物排放量大、环境风险高的项目，不属于自治区“两高”项目，项目实施后可实现碳中和、碳达峰的国家战略目标
	符合

	
	审查意见2：严格空间管控，优化产业布局。按照相关要求做好规划控制和防护带建设，园区与居民区、地表水体、文物保护单位等环境敏感区之间应设置足够距离的隔离带并合理优化邻近区域产业布局，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。环境风险较高区块应向外设置一定的空间防护区并做好规划控制，有效防范环境污染和事故风险
	本项目为沙柳生物质压型制备项目。在厂区现有厂房内建设，不涉及新增防护距离。项目仅新增少量废机油，不属于环境风险较高的项目，项目采用分区防渗，可有效防范环境污染及事故风险
	符合

	
	审查意见3：严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气、水、土壤、挥发性有机物污染防治相关要求，落实与区域环境空气质量改善目标相匹配的区域削减措施，强化主要污染物总量管控，推动重点行业实施大气污染物治理措施升级改造，持续减少主要污染物、挥发性有机物等有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善
	本项目利用外购沙柳原料，生产生物质致密成型燃料，排污污染物为颗粒物，不涉及总量管控因子。项目废气采用管道密闭负压收集，经除尘器处理后排放，本项目无生产废水排放，不新增生活污水，产噪设备均位于车间内，通过选用低噪声设备、减振、消声及隔声措施，可实现厂界达标排放，本项目固废均合理处置不会突破环境质量底线
	符合

	
	审查意见4：加强环境基础设施建设，推进污染集中治理。强化企业生产废水预处理，化工企业应建设规范的雨水收集系统，实现化工废水专业化集中处理及专管或明管输送。统筹制定园区废水处理和综合利用总体方案并做好落实，推动园区生产废水、初期雨水、非正常状况事故废水等全部利用。加快完成晾晒池改园区事故水池相关工作。因地制宜利用余热余压或清洁能源实现集中供热、供汽，原则上不再新增企业自备燃煤锅炉。组织企业开展大宗工业固废资源化利用科学研究、技术开发和先进技术推广，切实提高综合利用水平，暂时无法综合利用的须规范贮存、处置。强化企业危险废物鉴别主体责任，对园区各类危废实施严格监管和严密监控，实现全过程安全妥善处置。园区煤炭等大宗货物中长距离运输原则上采用铁路方式，短距离运输优先采用封闭式皮带廊道、管道或新能源汽车
	本项目无生产废水，不新增生活污水。一般固废为除尘器除尘灰、不合格品、废滤袋及磁性废物，均回用或外售处理。本项目危废主要为废机油、废油桶及废油抹布，依托厂区已有危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置，本项目固废均得到合理处置。本项目不涉及煤炭，危废运输由危废处置单位负责
	符合

	
	审查意见5：强化源头防控，有效防范环境污染和事故风险。按照国家、自治区化工园区建设和管理相关要求，切实强化园区突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的环境风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。加强有毒有害大气污染物、水污染物环境治理，落实新污染物管控措施，按要求开展化工园区地下水环境质量状况详细调查及溯源分析，实施防泄漏、防渗漏、防流失等地下水污染防控
	本项目在现有厂区现有厂房内建设，事故防范措施均依托厂区现有，本项目依托危废贮存库已进行重点防渗，依托车间已进行一般防渗，可有效防范环境风险物质泄漏风险
	符合

	
	审查意见6：加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物、挥发性有机物等在内的环境空气、地下水、土壤、生态系统等环境质量监测工作，实现长期监测与有效监控。重点企业排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网
	本项目污染物均纳入企业环境监测计划中，无须设置在线监测系统
	符合


综上，经分析，本项目符合《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）》《鄂尔多斯蒙苏经济开发区国土空间总体规划（2021—2035年）——圣圆煤化工产业园环境影响报告书》结论及其审查意见中的相关要求。

	其他符合性分析
	1、 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号），本项目未列入鼓励类、限制类和淘汰类名录中。对照《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于清单内禁止事项。综上，本项目的建设符合国家产业政策。
2、 选址合理性分析
本项目利用国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂现有厂房进行建设，不新增用地，根据乌兰木伦产业片区用地规划图（附图11），本项目所在位置规划为工业用地，本项目符合规划用地性质要求；根据蒙苏经济开发区区位图（附图10），本项目位于圣圆产业园的乌兰木伦项目区，乌兰木伦项目区主要发展煤电一体化、煤制油及下游产业、煤炭分质分级利用、循环经济等产业。本项目利用外购沙柳原料，生产生物质致密成型燃料，建成后可实现燃煤机组掺烧生物质，从而实现碳中和、碳达峰的国家战略目标，属于煤电一体化等能源化工产业的相关产业，符合区域规划产业布局要求；本项目按照相关法律法规要求进行建设，不违反相关法律法规；本项目只有少量的用水和用电，不会突破所在区域资源利用上线、造成重大资源损失；根据本报告运营期环境影响和保护措施分析，本项目建成后，废气、噪声均可实现达标排放，无废水排放，固体废物均得到合理处置，不会触及项目所在区域环境质量底线，满足环境功能区要求；根据环境保护目标分布图（附图5），本项目所在厂区评价范围内无大气、声、地下水等环境保护目标；根据内蒙古自治区文物局出具的《关于内蒙古能源有限公司布连电厂工程建设的批复》（内文物发〔2024〕101号，附件9），“经我局委托内蒙古文物考古研究所对你公司拟建电厂范围实地调查，未发现国家级和自治区级重点文物保护单位，因此，原则同意立项建设。”本项目在布连电厂现有厂房内进行建设，因此，本项目亦不涉及国家级和自治区级重点文物保护单位。
综上，本项目从用地性质、规划布局等方面分析，选址合理。
3、 生态环境分区管控符合性分析
本项目与“三线一单”符合性分析详见表1-2。
表1-2项目与“三线一单”符合性分析一览表
	“三线一单”要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线
	本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡南偏东约2.3千米，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标；根据鄂尔多斯市环境管控单元图（附图6），本项目位于伊金霍洛旗的重点管控单元。根据生态保护红线图（附图9），本项目选址不在生态保护红线范围内
	符合

	环境质量底线
	根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》可知，本项目所在区域为达标区；由环评期间环境质量监测结果可知，本项目所在区域颗粒物环境质量现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的标准限值要求。根据运营期环境影响和保护措施分析，本项目建成后，废气、噪声均可实现达标排放，固体废物有效处置，不会触及项目所在区域环境质量底线
	符合

	资源利用上线
	本项目运营过程中会消耗一定量的电等资源，消耗量相对区域资源可利用总量较少，不会突破项目所在区域资源利用上线
	符合

	环境准入负面清单
	本项目位于圣圆产业园，不在园区环境准入负面清单之列，不属于不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目，不属于国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目
	符合


4、《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相关要求符合性分析
本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析详见表1-3。
表1-3项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》符合性分析一览表
	环境管控单元编码
	ZH15062720001

	环境管控单元名称
	蒙苏经济开发区

	环境管控单元类别
	重点管控单元

	管控要求
	项目情况

	空间布局约束
	禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。
乌兰木工业项目区：
1.禁止引进硫化氢、苯并芘排放较大的企业入园。
2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目
	本项目位于乌兰木工业项目区中的煤电一体化产业园内。
1.本项目不排放硫化氢、苯并芘污染物。
2.本项目在国电建投内蒙古能源有限公司院现有厂区内建设，远离居住用地，根据本报告环境风险章节分析可知，本项目仅新增少量废机油，不属于环境风险突出的建设项目

	污染物排放管控
	1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。
2.推进高含盐水“零排放”，稳定运行高盐水深度处理和分盐结晶设施，完善配套设施、优化工艺技术，确保高盐水全部结晶处理，严禁排入晾晒池。加快现有晾晒池取缔或转变功能，禁止新建晾晒池、蒸发塘。
3.涉VOCs项目应使用低（无）VOCs含量的原辅材料，安装废气收集、高效治理设施。
4.园区实施集中供热，禁止企业自建燃煤锅炉，燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。
	1.本项目无生产废水排放，不新增生活污水。
2.本项目不涉及高盐水。
3.本项目不涉及VOCs原辅材料使用，不排放VOCs。
4.本项目不涉及

	资源利用效率
	1.严格“以水定产业、以水定规模”，做好节水工作，按分质供水原则，合理进行水资源分配，优先使用疏干水、污水处理厂中水。
2.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。
3.实施园区可再生能源替代行动，推动园区企业采用新能源供能方式进行电能替代，打造低碳、零碳示范园区
	1.本项目仅洒水抑尘用水，用水量少。
2.本项目不使用地下水，不涉及地下水取水。
3.本项目建成后可实现燃煤机组掺烧生物质，从而实现减碳、降碳的目标


由上表可知，本项目符合《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的控制要求。
5、生态环境保护规划符合性分析
本项目与《鄂尔多斯市“十四五”生态保护规划》相符性分析内容详见表1-4，所列条目均为本项目涉及内容。
表1-4与相关规划的符合性分析
	名称
	内容
	本项目情况
	符合性

	《鄂尔多斯市“十四五”生态保护规划》
	严格准入条件。对标碳达峰碳中和与节能减排要求目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目扩张，从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、铁合金、电解铝等新增产能项目，确需建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换
	本项目不属于高耗能高排放项目，不属于焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、铁合金、电解铝等新增产能项目
	符合

	
	促进工业废水达标排放。强力推进高含盐水“零排放”，对已实现废水“零排放”、高盐废水分盐处理的32家重点煤化工企业（西北能源化工、伊泰煤制油、久泰能源及汇能煤化工等）开展定期监管，对还未完工的14家重点化工企业，加快推进高盐废水分盐工程
	本项目无生产废水产生
	符合


综上所述，本项目符合《鄂尔多斯市“十四五”生态保护规划》相关要求。
























[bookmark: _Toc4870]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目背景
国电建投内蒙古能源有限公司是新型煤电一体化企业。公司于2005年11月18日在内蒙古自治区鄂尔多斯市注册成立。国电建投内蒙古能源有限公司包括察哈素煤矿、配套选煤厂和布连电厂一期工程三部分。布连电厂一期工程建设两台660MW超临界燃煤空冷发电机组，分别于2013年1月、6月投入运行。电厂位于布连乡南偏东约2.3km，与察哈素矿井毗邻布置，小霍洛至大柳塔的运煤专用道从厂址的北侧通过，距厂址约2km。察哈素煤矿结合煤矿储量情况，初期设计生产能力为10.0Mt/a，配套建设同等规模的选煤厂。
为了贯彻落实“碳中和、碳达峰”国家战略，国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称“建设单位”）自2021年开始布局煤与生物质直接耦合发电的企业发展规划，通过前期调研与可行性研究工作，拟采用“压型生物质掺烧”的技术路线，利用布连电厂周边生物质燃料资源-沙柳，开展燃煤机组掺烧生物质研究，本项目评价范围为新增沙柳压型生物质生产线生产生物质致密成型燃料，后续燃煤机组掺烧生物质不在本次评价范围内。建设单位拟在布连电厂现状厂区内外来煤场厂房内建设1条年产6万t/a沙柳生物质燃料的生产线，生产线工艺系统应包括上料、粗破碎、细粉碎、制粒、冷却、筛分、成品仓间的所有系统和设备。
表2-1建设项目环境影响评价分类管理依据
	行业代码
	环评类别
项目类别
	报告书
	报告表
	登记表

	254生物质燃料加工
	二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业25

	
	43
	生物质燃料加工254
	生物质液体燃料生产
	生物质致密成型燃料加工
	/


本项目利用沙柳生产生物质燃料，属于生物质致密成型燃料加工，应编制报告表。
2、 项目主要建设内容
本项目在外来煤场厂房内建设，布连电厂厂区内外来煤场厂房（建筑面积约为6000m2）主要用作外来煤的投料口，外来煤主要作为布连电厂用煤安全的备用系统，厂区燃料主要来自公司察哈素矿井。外来煤场厂房现状处于闲置状态，仅在应急状态作为外来煤的投料口。本项目依托外来煤场厂房及危废贮存库环保手续履行情况详见本报告与项目有关的原有环境污染问题表2-13现有工程环保手续履行情况一览表。
本项目利用外购沙柳生产生物质致密成型燃料，仅占用外来煤场厂房内部分闲置区域（占地面积约为1600m2）进行建设，厂房内其他区域由建设单位另作他用。本项目新增沙柳压型生物质生产线1条，生产能力为6万t/a。本项目建成后，外来煤场厂房用途无变化，厂区现有工程组成无变化。
表2-2项目组成一览表
	工程类别
	本项目主要生产设施及设施参数
	备注

	主体工程
	沙柳压型生物质生产线1条，生产能力为6万t/a。包括上料系统、粗粉碎系统、细粉碎系统、制粒系统、冷却筛分系统等
	新增生产线，厂房依托

	辅助工程
	冷却系统
	本项目采用逆流式冷却器（自然风冷）对成型颗粒进行冷却
	新增

	公用工程
	供水系统
	本项目仅洒水抑尘用水，抑尘用水依托厂区现状生产供水管网；本项目员工从内部调配，无新增生活用水
	/

	
	排水系统
	本项目抑尘用水按全部蒸发损失考虑，无生产废水产生；员工从内部调配，无新增生活污水
	/

	
	供热系统
	厂房不采暖
	/

	
	供气系统
	本项目在厂房内设空压机，用于生产线设备的供气
	新增

	
	供电系统
	依托厂区现有
	/

	储运工程
	储运系统
	待制粒仓（缓冲仓）：3个，每个料仓容积为40m3
	新增

	
	
	中间料仓：1个，容积为17m3
	

	
	
	成品料仓：1个，容积为150m3
	新增

	
	
	沙柳木片暂存区：厂房内东侧区域，面积约为340m2
	新增

	环保工程
	废水污染防治
	本项目抑尘用水按全部蒸发损失考虑，无生产废水产生；员工从内部调配，无新增生活污水
	/

	
	废气污染防治
	（1）本项目粗破碎过程产生的废气经管道密闭负压收集，经粗破碎工序配套的旋风除尘器（CF07）+脉冲布袋除尘器（CF09）（总处理效率99.2%）处理后于车间内无组织排放；
（2）本项目细粉碎过程产生的废气经管道密闭负压收集，经细粉碎工序配套的双旋风除尘器（F09）+脉冲布袋除尘器（F11）（总处理效率99.92%）处理后于车间内无组织排放；
（3）本项目制粒、冷却及筛分过程产生的废气经管道密闭负压收集，经制粒、冷却及筛分工序配套的旋风除尘器（CC02）+脉冲布袋除尘器（CC05）（总处理效率99.2%）处理后于车间内无组织排放；
（4）本项目其他设备及料仓进出料产生的废气经管道密闭负压收集，经脉冲布袋除尘器（CC11）（总处理效率99.2%）处理后于车间内无组织排放；
（5）本项目原料进入车间卸料及粗破碎投料过程废气于车间内无组织排放。卸料及投料均设置在封闭厂房内，采取洒水抑尘（抑尘效率74%）控制
	新增

	
	固体废物污染控制
	一般工业固体废物：在厂房内设置一般固废暂存区（生产线东北侧，约10m2），除尘器除尘灰及不合格品回用于制粒生产，废滤袋由厂家更换，磁性废物外售综合利用；
危险废物：废机油及废油桶、含油抹布，依托电厂现有危险废物贮存库内暂存，定期交有资质的单位处置
	车间内设置一般固废暂存区，依托现有危废库

	
	噪声污染防治措施
	合理布局，产噪设备均布置于厂房内，选用低噪声设备，对产噪设备采取消声、隔声、减振等措施
	新增

	
	地下水及土壤污染防治措施
	本项目依托的危废贮存库为重点防渗，项目所在车间地面为一般防渗区，项目办公人员所在办公楼为简单防渗，上述区域均为依托，已进行相应防渗
	依托


3、主要产品及产能
本项目年生产6万t/a生物质燃料颗粒，本项目建成后厂区现有产品及产能均不发生变化。


表2-3本项目产品方案一览表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	执行标准
	备注

	1
	生物质燃料颗粒
	详见表2-4
	6万t/a
	《生物质成型燃料质量分级》（NB/T 34024-2015）
	固体，自用，不外售


根据建设单位提供的资料，本项目采用的原料为从周边收购的沙柳，沙柳是杨柳科柳属的灌木或小乔木。原料较干净，采购时为沙柳木片，进厂后无需清洗，在厂房内短暂堆存后直接进行破碎。本项目产品属于林业生物质成型燃料，应执行《生物质成型燃料质量分级》（NB/T34024-2015）中表7林业生物质颗粒燃料分级指标中1级标准，具体指标见表2-4。
表2-4林业生物质颗粒燃料分级指标
	序号
	燃料属性
	单位
	1级
	来源

	1 
	规格
	mm
	长度小于直径4倍
	《生物质成型燃料质量分级》
（NB/T
34024-2015）表
7林业生物质颗粒燃料分级指标中1级标准

	2 
	堆积密度
	kg/m3
	≥600
	

	3 
	机械耐久性
	%
	≥97.5
	

	4 
	小于3.15mm颗粒量
	%
	≤1.0
	

	5 
	全水分（收到基）
	%
	≤8
	

	6 
	灰分（干燥基）
	%
	≤1.5
	

	7 
	收到基低位发热量
	MJ/kg
	≥16.9
	

	8 
	氮（N，干燥基）
	%
	≤0.3
	

	9 
	硫（S，干燥基）
	%
	≤0.05
	

	10 
	氯（Cl，干燥基）
	%
	≤0.03
	

	11 
	结渣性
	——
	弱结渣区
	


4、项目主要原辅材料
4.1项目主要原辅材料及能源消耗情况
本项目原料为沙柳，项目建成后厂区现有工程原辅料不发生变化。
表2-5项目原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	本项目用量t/a
	最大存储量t
	使用工序
	物态，包装形式，包装规格
	储存位置

	1
	沙柳
	60002.26
	180
	生产生物质颗粒燃料
	木片，散装高栏汽车运输入厂
	本次改造厂房内东侧区域

	2
	机油
	0.34
	0.34
	设备维修
	200L桶
	本次改造厂房内

	3
	电
	10（千瓦时/a）
	/
	生产线设备运行
	市政供电
	/

	4
	水
	60
	/
	洒水抑尘
	市政供水
	/


4.2主要原材料理化性质
表2-6原辅材料消耗理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质、主要成分及含量

	1
	沙柳
	沙柳是杨柳科柳属的灌木或小乔木，沙柳在《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》中属于无危（LC），本项目外购沙柳为木片

	2
	机油
	即发动机润滑油，英文名称：Engineoil。密度约为0.91×103（kg/m3）能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减振缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。


5、主要生产设备配置情况
本项目设备均在外来煤场厂房内新增，不涉及原有设备拆除，即本项目建成后厂区现有工程设备不发生变化。
表2-7本项目主要生产设备一览表
	序号
	型号/规格
	名称/规格
	数量
	备注

	上料系统
	
	
	

	S01
	TLSS25*4~4.6m
	四轴螺旋输送机
	1
	新增

	S02
	W1000x21.3m
	封闭式皮带输送机
	1
	新增

	S03
	
	头轮强磁滚筒
	1
	新增

	S04
	W1000
	皮带自卸除铁器
	1
	新增

	粗粉碎系统
	
	
	

	CF04
	KFSP160S
	粉碎机
	1
	新增

	CF05
	
	底部风道及风路
	1
	新增

	CF06
	6-30NO6.5A，风量7200m3/h
	风机
	1
	新增

	CF07
	Φ1400
	卸料器（旋风除尘器）
	1
	新增

	CF08
	TGF40X50
	关风器
	1
	新增

	CF09
	TBLMF88
	拼装式脉冲除尘器
	1
	新增

	CF10
	
	关风器TGF40X60
	1
	新增

	CF11
	TLSS40*2~7.2m
	闭风螺旋输送机
	1
	新增

	CF12
	
	火花探测器
	1
	新增

	CF13
	
	风机消音器
	1
	新增

	细粉碎系统
	
	
	

	F01A
	QZWL5038
	强制喂料器
	1
	新增

	F01B
	TDTG5038
	提升机
	1
	新增

	F02
	
	料仓
	1
	新增

	F03
	
	机械料位计
	2
	新增

	F04
	TLSS32*4~3.33m
	四轴螺旋输送机
	1
	新增

	F05
	
	除石除铁器
	1
	新增

	F06
	KFSP160S
	粉碎机
	1
	新增

	F07A
	
	底部风道及风路
	1
	新增

	F07B
	
	火花探测器
	1
	新增

	F08
	风量20000m3/h
	风机6-30～9C
	1
	新增

	F09
	
	双联卸料器Φ1400（双旋风除尘器）
	1
	新增

	F10
	TGF40X50
	关风器
	2
	新增

	F11
	TBLMF132
	拼装式脉冲除尘器
	1
	新增

	F12
	
	双轴螺旋输送机
	1
	新增

	F13
	TGF40X50
	关风器
	1
	新增

	F14
	
	风机消音器
	1
	新增

	制粒系统
	
	
	

	Z01
	TDTG5038
	提升机
	1
	新增

	Z02
	400*600
	管道除铁器
	1
	新增

	Z03
	TLSS50-12.5m
	螺旋输送机
	1
	新增

	Z04
	TZMQ50*80
	气动闸板阀
	4
	新增

	Z05
	
	待制粒仓
	3
	新增

	Z06
	
	机械料位计
	6
	新增

	Z07A
	JWZL688E
	颗粒机
	3
	新增

	Z07B
	
	自动润滑泵
	3
	新增

	Z08
	TLSS273
	无轴螺旋输送机
	1
	新增

	Z09
	TLSS273
	无轴螺旋输送机
	1
	新增

	Z10
	TLSS273
	无轴螺旋输送机
	1
	新增

	Z11
	TGF16
	关风器
	1
	新增

	Z12
	W600x11m
	封闭式皮带输送机
	1
	新增

	Z13
	TDTG5038
	提升机
	1
	新增

	Z14
	17m³
	料仓
	1
	新增

	Z15
	
	机械料位计
	2
	新增

	Z16
	TLSS25*4~5.1m
	四轴螺旋输送机
	1
	新增

	Z17
	TLSS50-19.6m
	螺旋输送机
	1
	新增

	Z18
	TLSS50-4.3m
	螺旋输送机
	1
	新增

	Z19
	TBDQ50*30°
	气动三通
	1
	新增

	Z20
	TLSS50-3.74m
	螺旋输送机
	1
	新增

	冷却打包系统
	
	
	

	L01
	ZDB5.0
	冷却器
	1
	新增

	L02
	SFJZ150
	振动筛
	1
	新增

	L03
	TLSS219-2.5m
	螺旋输送机
	1
	新增

	L04
	TDTG5038
	提升机
	1
	新增

	L05
	150m3
	成品料仓
	1
	新增

	L06
	
	机械料位计
	3
	新增

	L07
	W1000-4.5m
	皮带流量秤
	1
	新增

	L08
	TZMQ40*40
	气动闸板阀
	1
	新增

	L09
	TZMQ25*25
	气动闸板阀(遥控)
	1
	新增

	L10
	W800-6m
	封闭式皮带输送机
	1
	新增

	集中除尘系统
	
	
	

	CC01
	材质201，板厚2mm
	不锈钢风路
	1
	新增

	CC02
	Φ1400
	卸料器（旋风除尘器）
	1
	新增

	CC03
	TGF16
	关风器
	1
	新增

	CC04
	4-72NO7C，风量20000m3/h
	风机（外壳和叶轮不锈钢）
	1
	新增

	CC05
	TBLMF132
	拼装式脉冲除尘器
	1
	新增

	CC06
	
	双轴螺旋输送机
	1
	新增

	CC07
	TGF40X60
	关风器
	1
	新增

	CC08
	
	风机消音器
	1
	新增

	CC09
	
	除尘风路
	1
	新增

	CC10
	风量20000m3/h
	风机4-72NO7C
	1
	新增

	CC11
	TBLMF132
	拼装式脉冲除尘器
	1
	新增

	CC12
	
	双轴螺旋输送机
	1
	新增

	CC13
	TGF40X60
	关风器
	1
	新增

	CC14
	
	风机消音器
	1
	新增

	CC15
	
	空压系统
	1
	新增

	/
	柴油动力
	铲车
	1
	新增


6、水平衡分析
6.1用水
本项目生产用水主要用于洒水抑尘，本项目沙柳原料在卸料等过程中需要洒水抑尘，用水量为60m3/a（0.2m3/d）。洒水抑尘用水依托厂区现状生产供水管网。
本项目员工从厂区内部调配，无新增生活用水。
6.2排水
本项目洒水抑尘用水按全部蒸发损失考虑，无生产废水。
本项目员工从厂区内部调配，无新增生活污水。
综上，本项目用水总量为0.2m3/d，按全部蒸发损失考虑，废水排放总量为0m3/d，本项目供排水情况详见表2-8，水平衡详见图2-1。
表2-8项目用排水情况一览表
	用水环节
	单位
	用水量
	损失量
	废水排水量
	排水去向

	
	
	新鲜水
	回用水
	
	
	

	洒水抑尘
	m3/d
	0.2
	0
	0.2
	0
	损失


[image: ]
图2-1本项目水平衡图 单位：m3/d
7、 物料平衡
本项目原料为沙柳，产品为生物质成型燃料，本项目物料平衡详见下表。
表2-9项目物料平衡一览表
	输入
	输出

	原料名称
	原料消耗（t/a）
	去向
	产量（t/a）

	沙柳
	60002.71
	生物质成型燃料（产品）
	60000

	
	
	颗粒物（废气）
	2.71


8、储运工程
本项目在细粉碎工序后设置料仓对螺旋输送机泄漏物料进行储存；设置待制粒仓对熟料进行储存；设置成品料仓对生物质成型燃料进行储存。本项目储运工程均设在外来煤场厂房内，本项目建成后，公司现有储运工程不发生变化。本项目储运工程详见下表。
表2-10本项目储运工程设置情况一览表
	序号
	名称
	数量
	储存介质
	容积m3
	物态
	储存压力MPa
	储存温度℃
	最大储存量t
	备注

	1 
	料仓
	1
	破碎后中间原料
	17
	固态
	常压
	常温
	3.4
	新增，厂房内

	2 
	待制粒仓
	3
	熟料
	40
	固态
	常压
	常温
	8
	

	3 
	成品料仓
	1
	生物质成型颗粒
	150
	固态
	常压
	常温
	90
	


注：原料密度按0.2t/m3核算，成品料按0.6t/m3核算。
9、劳动定员及工作制度
本项目不新增劳动定员，从厂区现有工程人员调配20人，年工作330天，每天两班，每班10h，年生产6600h。
10、平面布置
厂区平面布置：本项目在外来煤厂厂房内建设，外来煤场厂房位于布连电厂东北侧。外来煤场厂房北侧为选煤厂备件库房，东侧和南侧无明显建筑，西侧为选煤厂储煤仓。厂区平面布置图见厂区平面布置图（附图2）。
厂房内部布置：厂房内部中部为本项目生产线，包括上料系统、粗破碎系统、细粉碎系统、制粒系统、冷却筛分系统及成品仓等。具体内部布置详见车间平面布置图（附图3）及设备平面布置图（附图4）。
本项目涉及建筑物外来煤场厂房情况详见表2-11。
表2-11项目建筑物组成一览表
	序号
	名称
	规格
	说明

	1
	外来煤场厂房
	95m×65m×11m（H），
建筑面积6000m2
	在原有外来煤场厂房内进行建设




	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程
本项目在布连电厂厂区内外来煤场厂房内进行建设，施工期主要建设内容为在外来煤场厂房内进行生产设备的安装，施工期预计2个月，施工活动均在厂房内进行，对施工噪声、扬尘具有较好的屏蔽作用，施工垃圾分类回收，对环境影响较小。且随着施工期的结束，影响也将消失。
2、运营期工艺流程
工艺流程简述：
本项目的具体工艺包含：原料（沙柳木片）上料、粗粉碎、细粉碎、熟料仓储、制粒、冷却筛分、进入成品仓等。整条生产线除上料环节外所有的物料输送均采用管道密闭负压输送，可有效降低生产过程中产生的扬尘。
（1）上料
本项目原料为外购的沙柳木片，高栏汽车散装运输进厂后。
厂内汽车运输过程会产生道路扬尘（颗粒物）及噪声；
原料卸至外来煤场厂房内东侧空地。
卸料过程会产生无组织废气（颗粒物）及噪声；
沙柳原料通过进料斗、封闭式皮带输送机输送至粗破碎环节。
上料过程会产生废气（颗粒物）及噪声。
（2）粗破碎
由上一工序皮带输送机输送来的沙柳原料通过螺旋输送机输送至粉碎机顶部进料口，进入粉碎室粉碎，在高速旋转的锤片打击和筛板摩擦作用下物料逐渐被粉碎，并在离心力和气流作用下穿过筛孔从底座出料口排出。经破碎机破碎成一定粒径（3cm～5cm），为细粉碎工序做准备。
粗破碎过程会产生废气（颗粒物）及噪声。
（3）细粉碎
粗破碎后的物料经闭风螺旋输送机输送至提升机前的强制喂料器，经提升机提升至粉碎机前的料仓，经料仓、螺旋输送机送入粉碎机进行粉碎，粉碎成小颗粒，高效粉碎机筛网孔径5mm~6mm。物料进入粉碎机前设置除铁器，对物料中磁性物质进行去除。
细粉碎过程会产生废气（颗粒物）、噪声及固废（磁性废物）。
（4）熟料储存
细破碎后的物料经螺旋输送机、提升机、螺旋输送机输送至待制粒仓进行暂存。本项目设置3个熟料仓，每个40m3（每个料仓容量约8吨料，共计存料24吨，可供制粒机生产约4小时）。
熟料储存过程会产生废气（颗粒物）及噪声。
（5）制粒
待制粒仓的物料进入颗粒机进行制粒，生物质制粒机主要由喂料、制粒、传动及润滑系统等组成。其工作过程是要求含水量不大于15%的配合粉料，从料斗进入喂料绞龙，通过调节无级调速电机转速，获得合适的物料流量，然后再通过密闭斜槽经过可选择的吸铁装置除去混在粉料中铁杂质，最后进入压制室进行制粒。本项目采用干法制粒，在生物质颗粒机的压制室中，压辊在动力装置的驱动下旋转，将原料挤压进环模的模孔中。环模上有许多均匀分布的小孔，决定了最终颗粒的尺寸和形状。压制过程为物理过程，不添加任何胶黏剂，不发生化学反应。在压辊对原料施压的过程中，原料之间的摩擦会产生热量，使原料温度升高，通常达到80-100℃。高温和高压作用下，原料中的木质素软化，起到粘结剂的作用，将原料颗粒粘结在一起，形成具有一定形状和强度的生物质颗粒。成为颗粒后的原料经封闭式皮带输送机、提升机提升至冷却器。
制粒过程会产生废气（颗粒物）及噪声。
（5）冷却筛分
颗粒成型后温度在70~80℃，温度升高主要是由于沙柳在粉碎时及由粉状压缩成颗粒过程中机械设备做功所导致。颗粒料进入冷却器进行冷却，本项目采用逆流式冷却器（风冷）进行冷却。颗粒料在冷却器中停留一段时间，通过风机的吸风，自然空气从冷却器底部进入，通过冷却器中的颗粒料层，进行热交换，同时由风机抽风带走物料的热量与水分，起到对颗粒料进行冷却和降低水分的作用。冷却后的颗粒料进入振动筛进行筛分，达到相应规格即为成品。不合格的未成形料则返回制粒工序。
冷却筛分过程会产生废气（颗粒物）、噪声及固废（不合格品）。
（6）进入成品料仓及检验
筛分后的生物质颗粒经提升机提升进入成品料仓储存，经成品料仓下的皮带流量秤及封闭式皮带输送机输送，最后用于厂区后续燃煤机组掺烧（不在本次评价范围内）。
生物质成型燃料每批次产出后，首先对其规格尺寸、含水率等进行抽样检验（对尺寸进行物理检测，用游标卡尺等工具对长度、直径进行测量，含水率用生物质水分含量测定仪进行测定，通过加热的形式将生物质颗粒的水分蒸发散失掉，计算加热前后生物质固体燃料的重量差与加热前的样品重量之比，得到生物质水分含量百分比，只有水蒸气产生，基本无其他污染物），检验合格后用于厂区后续燃煤机组掺烧，不合格品返回生产工序。
进入成品料仓及检验过程会产生废气（颗粒物）、噪声及固废（不合格品）。
同时，上述机械设备检修过程会产生废机油及含油抹布。粗破碎、细粉碎、制粒、筛分及冷却、各设备进出料过程的粉尘经除尘器处理会产生除尘器除尘灰，除尘器定期会产生废布袋。
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图2-2运营期工艺流程及产污节点示意图





表2-12项目主要污染节点及污染因子一览表
	类别
	污染工序/设备
	主要污染因子
	治理设施
	排放去向

	废气
	道路运输
	颗粒物
	洒水抑尘，覆盖苫布
	大气

	
	装卸环节
	颗粒物
	厂房封闭，洒水抑尘
	废气于车间内无组织排放

	
	上料环节
	颗粒物
	厂房封闭，洒水抑尘
	废气于车间内无组织排放

	
	粗破碎工序
	颗粒物
	旋风除尘器+脉冲袋式除尘器
	废气经除尘器治理后于车间内无组织排放

	
	细粉碎工序
	颗粒物
	双旋风除尘器+脉冲袋式除尘器
	废气经除尘器治理后于车间内无组织排放

	
	冷却筛分及制粒工序环节
	颗粒物
	旋风除尘器+脉冲袋式除尘器
	废气经除尘器治理后于车间内无组织排放

	
	各设备产尘（螺旋输送机、料仓、熟料仓、提升机、皮带流量秤、皮带输送机）
	颗粒物
	脉冲式除尘器
	废气经除尘器治理后于车间内无组织排放

	噪声
	风机、破碎、制粒、筛分等设备
	风机、破碎、造粒、筛分等设备
	选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、连接处设置软连接、风机出口设消声器
	厂界达标排放

	固废
	地面、除尘器
	收集尘
	车间内设置一般固废暂存区暂存
	全部回用于生产

	
	破碎机
	磁性废物
	车间内设置一般固废暂存区暂存
	袋装外售

	
	布袋除尘器
	废布袋
	不暂存
	由更换公司回收

	
	设备维修
	废机油、废油桶及含油抹布
	依托厂区现有危废贮存库暂存
	定期委托有资质单位进行处置






	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程履行环保手续情况
国电建投内蒙古能源有限公司包括察哈素煤矿、配套选煤厂和布连电厂一期工程三部分。本项目在外来煤场厂房内建设，该厂房已在《国电建投内蒙古能源有限公司察哈素矿井及选煤厂》环评及验收中履行相关环保手续，详见附件5。
国电建投内蒙古能源有限公司现有工程的环保手续履行情况见表2-13。
表2-13现有工程环保手续履行情况一览表
	序号
	项目名称
	环保手续说明
	运行情况

	1 
	国电内蒙古布连电厂一期2x600兆瓦机组工程
	原国家环境保护总局于2007年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：环审〔2007〕48号，该项目于2014年通过原中华人民共和国环境保护部验收，文号：环验〔2014〕38号
	正常运行

	2 
	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素矿井及选煤厂
	原中华人民共和国环境保护部于2010年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：环审〔2010〕234号，该项目分别于2018年、2019年及2020年分期进行了自主验收，详见附件5
	正常运行

	3 
	国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程脱硝系统
	原鄂尔多斯市环境保护局于2012年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环评字〔2012〕580号，该项目于2016年通过原内蒙古自治区环境保护厅验收，文号：内环验〔2016〕23号
	正常运行

	4 
	国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程1号机组超低排放工程
	原鄂尔多斯市环境保护局于2016年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环评字〔2016〕61号，该项目于2016年通过原内蒙古自治区环境保护厅验收，文号：内环验〔2016〕23号
	正常运行

	5 
	国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂一期工程2号机组超低排放工程
	原鄂尔多斯市环境保护局于2016年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环评字〔2016〕62号，该项目于2016年通过原内蒙古自治区环境保护厅验收，文号：内环验〔2016〕37号
	正常运行

	6 
	国电建投内蒙古能源有限公司新增生活污水处理项目
	鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局于2020年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂伊环审字〔2020〕60号，该项目于2022年进行了自主验收
	正常运行

	7 
	国电建投内蒙古能源有限公司察哈素煤矿工业废弃物井下绿色处置项目
	鄂尔多斯生态环境局于2021年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2021〕591号，该项目于2023年进行了自主验收
	正常运行

	8 
	国电建投内蒙古能源有限公司水平衡优化及废水零排放项目
	鄂尔多斯生态环境局于2020年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2020〕327号，该项目于2022年进行了自主验收
	正常运行

	9 
	国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房建设项目
	鄂尔多斯生态环境局于2021年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2021〕417号，该项目于2022年进行了自主验收
	正常运行

	10 
	国电建投内蒙古能源有限公司零排放杂盐母液蒸发结晶项目
	鄂尔多斯生态环境局伊金霍洛旗分局于2025年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂伊环审字〔2025〕9号
	调试中

	11 
	国电建投内蒙古能源有限公司火电灵活性改造消纳新能源项目
	鄂尔多斯生态环境局于2024年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2024〕82号
	建设中

	12 
	国家能源集团察哈素煤矿2022年安全改造项目（充填开采：综采架后充填相关工程）
	鄂尔多斯生态环境局于2024年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2024〕16号
	建设中

	13 
	国电电力国电建投-50MM细粒级煤深度脱粉与干、湿法联合选煤工艺研究及应用项目
	鄂尔多斯生态环境局于2024年对该项目环境影响评价文件进行了批复，批复文号：鄂环审字〔2024〕10号
	建设中

	14 
	排污许可证
	2020年6月，国电建投内蒙古能源有限公司取得鄂尔多斯市生态环境局下发的排污许可证，证书编号：911506277794974781001P。有效期：2025年5月13日—2030年5月12日，附件6
	/

	15 
	突发环境事件应急预案
	2024年10月31日，国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂突发环境事件应急预案在鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局备案，备案编号为150627-2024-091-L，附件7
	/


2、现有工程污染物实际排放总量
现有工程废水：各建筑物生活污水汇集至厂区生活污水干线，排至生活污水处理站。经生活污水处理系统处理后，回用于厂区绿化和部分道路喷洒；正常运行工况下，企业工业废水全部回收利用，厂区无外排废水。事故或其他非正常情况下，工业废水处理站集中处理室处理后的废水可排入厂区内1个2000m3的事故水池，不向外环境排放。
现有工程废气：污染物数据来源于国电建投内蒙古能源有限公司2023年排污许可执行报告（年报）。
现有工程固废：产生量数据来源于企业提供资料。
现有工程核算详见下表。
表2-14现有工程污染物排放量核算一览表
	类别
	名称
	污染物
	许可排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）
	备注

	废气
	DA001（1号机组锅炉排口）
	氮氧化物
	2640
	259.3
	/

	
	
	二氧化硫
	1675
	59.86
	/

	
	
	烟尘
	505
	16.42
	/

	
	DA002（2号机组锅炉排口）
	氮氧化物
	2640
	554.84
	/

	
	
	二氧化硫
	1675
	135.97
	/

	
	
	烟尘
	505
	44.53
	/

	固废
	一般工业固体废物
	脱硫石膏
	/
	7.354万
	脱硫石膏库暂存，部分灰场贮存，部分委托有资质单位处置

	
	
	锅炉灰渣
	/
	31万
	电厂灰场贮存，井下回填，委托有资质单位处置

	
	危险废物
	废矿物油
	/
	10
	危废贮存库暂存，定期委托有资质单位处置

	
	
	废钒钛系催化剂
	/
	324t/4a
	

	
	生活垃圾
	/
	/
	50
	由环卫部门统一收集


注：上表中固废为处置量。
3、与本项目有关的主要环境问题及整改措施
通过对国电建投内蒙古能源有限公司现有工程进行回顾性分析可知，建设单位现有工程已履行了环境保护报批手续，且手续完备。现有工程各项环保设施均正常运行，与项目有关的污染物排放均满足相应排放标准，固体废物去向合理、处置符合要求。除部分项目处于建设中或调试期，尚未验收外，无其他现存环保问题。




[bookmark: _Toc6141]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量现状
	1、 大气环境质量现状
1.1常规污染物
本项目位于内蒙古鄂尔多斯伊金霍洛旗布连乡，根据内蒙古自治区生态环境厅发布的2023年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标”，因此项目所在区域为达标区。
根据“环境空气模型技术支持服务系统”监测结果显示：鄂尔多斯市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10μg/m3、33μg/m3、56μg/m3、20μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144μg/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准限值。
本项目所在区域基本污染物的环境质量现状统计结果详见表3-1。
表3-1区域空气质量现状评价一览表
	污染物
	年平均指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	PM10
	年均值
	56
	70
	80.0
	达标

	PM2.5
	年均值
	20µg/m3
	35
	57.1
	达标

	SO2
	年均值
	10
	60
	16.7
	达标

	NO2
	年均值
	33
	40
	82.5
	达标

	CO
	24小时平均第95百分位数
	1.2mg/m3
	4 mg/m3
	30.0
	达标

	O3
	日最大8小时平均第90百分位数
	144
	16
	90.0
	达标


1.2其他污染物
本次评价特征污染物采用内蒙古耀翊环保有限公司于2025年5月25日—5月27日对本项目所在区域的实际监测数据。
（1）监测点位及因子
本项目特征污染物补充监测点位、监测因子、监测时段等基本信息详见表3-2，监测点位图详见附图7。
表3-2其他污染物补充监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标
	监测因子
	监测时段
	相对厂址方位
	相对厂界距离/m

	厂界外当季主导风向下风向
	东经109°58′13.407″，
北纬39°18′36.532″
	TSP
	全天
	东北
	430


（2）监测结果及分析
监测数据统计结果详见表3-3。
表3-3其他污染物环境质量现状（监测结果）表
	监测点位
	污染物
	评价标准/（μg/m³）
	监测浓度范围/（μg/m³）
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	厂界外当季主导风向下风向
	TSP
	300
	88~100
	33
	0
	达标


根据监测结果可知，本项目所在区域TSP环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求。
2、地表水环境质量现状
本项目所在区域为伊金霍洛旗，该地地表水水系由外流河和内陆河组成。外流河（黄河支流窟野河流域）主要有乌兰木伦河和牛孛牛川两大河流。乌兰木伦河在旗境内流经长度95.5km，有一级支流27条，比较大的有霍泥图沟、呼和乌素沟、尔林兔沟、合同庙川等。距离本项目最近的地表水体为东北侧930m的尔林兔沟，尔林兔沟是乌兰木伦河的支流，根据《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，黄河流域水质良好。监测的32个国考断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占81.3%，同比上升4.2个百分点；无劣Ⅴ类水质断面，同比下降2.9个百分点。
3、声环境质量现状
本项目所在厂界外周边50m范围无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价无需开展声环境质量现状监测。
4、生态环境现状
本项目所在厂界范围内均在产业园区内，用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价无需开展生态现状调查。
5、地下水、土壤环境
本项目所在厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，依据根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需监测地下水环境质量；
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目按要求进行分区防渗，项目无土壤环境污染途径，故项目无需开展土壤环境现状质量调查。
6、电磁辐射
本项目不属于电磁辐射类项目，因此未对电磁辐射现状进行监测。

	环境保护目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中环境保护目标相关内容可知，本项目环境保护目标如下：
（1）大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，因此本项目无大气环境保护目标。
（2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
（3）地下水环境：项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故不存在地下水环境保护目标。
（4）生态环境：本项目在布连电厂厂内，仅在现有厂区内进行建设，无新增占地，无生态环境保护目标。
本项目厂界外50m及500m范围图详见附图5。

	污染物排放控制标准
	1、废气排放标准
施工期施工过程中产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中大气污染物排放限值，具体标准见表3-4。
表3-4施工期废气排放标准（无组织）
	产生环节
	污染物
	执行标准
	排放限值

	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	施工
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准
	周界外浓度最高点
	1.0


运营期粉碎、筛分、制粒等过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度标准，具体标准见表3-5。
表3-5运营期废气排放标准（无组织）
	产生环节
	污染物
	执行标准
	排放限值

	
	
	
	监控点
	浓度mg/m3

	粉碎、筛分、制粒等过程
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值
	周界外浓度最高点
	1.0


2、噪声排放标准
本项目所在区域厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
表3-7噪声排放标准
	位置
	类别
	标准值dB（A）
	标准名

	
	
	昼间
	夜间
	

	厂界四周
	3类标准
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


3、固体废物标准
一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
危险废物厂内贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量控制指标
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）和《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（内政发〔2022〕17号）文件，总量控制因子为COD、氨氮、氮氧化物及VOCs。根据运营期环境影响和保护措施，本项目均不涉及上述总量控制因子，因此，无需进行总量申请。
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四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用外来煤场厂房内闲置区域进行建设，施工期主要进行设备安装，不涉及土建工程施工，施工期较短，且施工工艺简单，施工期污染影响较小，因此本次评价不对施工期污染影响及环境保护措施进行分析。

	运营期环境影响和保护措施
	1、废气环境影响和保护措施
1.1废气产生情况
表4-1本项目正常工况废气污染物产生情况汇总表
	序号
	产污环节
	污染物
	产尘系数kg/t
	系数来源
	产生时间（h）
	产生量（t/a）
	产生速率（kg/h）

	1 
	汽车运输
	颗粒物
	/
	经验公式
	/
	6.86
	/

	2 
	原料装卸
	颗粒物
	0.02
	《逸散性工业粉尘控制技术》
	990
	1.20
	1.21

	3 
	粗破碎上料
	颗粒物
	0.02
	
	6600
	1.20
	0.18

	4 
	粗破碎
	颗粒物
	0.669
	《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》
	6600
	40.14
	6.08

	5 
	细破碎
	颗粒物
	0.669
	
	6600
	40.14
	6.08

	6 
	制粒
	颗粒物
	0.669
	
	6600
	40.14
	6.08

	7 
	冷却
	颗粒物
	0.669
	《逸散性工业粉尘控制技术》
	6600
	40.14
	6.08

	8 
	筛分
	颗粒物
	0.669
	《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》
	6600
	40.14
	6.08

	9 
	各设备产尘（螺旋输送机、料仓、熟料仓、提升机、皮带流量秤、皮带输送机）
	颗粒物
	0.02
	《逸散性工业粉尘控制技术》
	6600
	10
	1.45


源强核算过程：
（1） 汽车运输入厂的粉尘
沙柳木片原料运输过程中车辆全覆盖，因此，仅为车辆在路面行驶产生的扬尘。扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。运输车辆厂内设计时速要求控制在小于15km/h，车辆道路扬尘产生量采用经验公式计算：
[image: 运输废气]
式中：
Qi—每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）；
Q—汽车运输总扬尘量（kg/a）；
V——车速km/h；
W——汽车载重量t；
P——道路表面粉尘量kg/m2。
运输道路均依托现有，现有厂内道路路面为硬化路面，运输前后定期洒水抑尘，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率中控制措施为洒水时，控制效率为74%。建设单位采取禁止车辆超载，覆盖苫布，且运输减速慢行，保持道路两侧范围内的整洁，对周边环境空气的影响可接受。本项目沙柳原料入厂产生的道路运输粉尘详见下表。
表4-2本项目原料运输过程产尘汇总表
	序号
	运输物料
	汽车速度（km/h）
	汽车重量（T）
	道路表面粉尘量（kg/m2）
	每辆汽车行驶扬尘量（kg/km辆）
	运输距离km
	运输车辆数
	汽车运输总扬尘量（t/a）
	抑尘效率
	粉尘排放量t/a

	1 
	车辆满载
	15
	20
	0.8
	1.29
	0.73
	4167
	4.70
	0.74
	1.22

	2 
	车辆空载
	15
	8
	0.8
	0.59
	0.73
	4167
	2.16
	0.74
	0.56


（2） 原料装卸产生的颗粒物
参考《逸散性工业粉尘控制技术》，原料卸料的产尘系数为0.02kg/t。本项目年装卸原料沙柳木片60002.71t/a，本项目年生产330天，每天装卸3小时。本项目车间全封闭，定期洒水降尘、加强对物料的管理，覆盖苫布，禁止随意堆放等措施。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4粉尘控制措施控制效率中控制措施为洒水时，控制效率为74%。本项目粉尘去除效率为74%，以无组织形式排放。原料装卸过程产排污详见下表。
表4-3本项目原料装卸环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	装卸
	1.20
	1.21
	洒水抑尘
	74%
	0.31
	0.32
	无组织


（3） 粗破碎上料产生的颗粒物
参照《逸散性工业粉尘控制技术》，原料上料过程的产尘系数为0.02kg/t，本项目粗破碎年上料原料60002.71t/a，年生产330天，每天运行20小时，则上料过程产排污详见下表。
表4-4本项目粗破碎上料环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	上料
	1.20
	0.18
	洒水抑尘
	74%
	0.31
	0.05
	无组织


（4） 粗破碎产生的颗粒物
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，原料在破碎环节产生的颗粒物系数为6.69×10-4吨/吨-产品，本项目年生产60000t/a生物质颗粒燃料，年生产330天，每天运行20小时，则粗破碎过程产排污详见下表。
表4-5本项目粗破碎环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	粗破碎
	40.14
	6.08
	管道密闭负压收集+旋风除尘器（CF07）+脉冲布袋除尘器（CF09）
	99.2%
	0.32
	0.05
	无组织

	注：根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%，布袋除尘器为92%，因此粗破碎工序采用的旋风除尘器+布袋除尘器处理效率为99.2%


（5） 细粉碎产生的颗粒物
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，原料在粉碎环节产生的颗粒物系数为6.69×10-4吨/吨-产品。本项目年生产60000t/a生物质颗粒燃料，年生产330天，每天运行20小时，则细粉碎过程产排污详见下表。
表4-6本项目细粉碎环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	细破碎
	40.14
	6.08
	管道密闭负压收集+双旋风除尘器（F09）+脉冲布袋除尘器（F11）
	99.92%
	0.032
	0.005
	无组织

	注：根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%，布袋除尘器为92%，因此粗破碎工序采用的双旋风（旋风除尘器+旋风除尘器串联）+布袋除尘器处理效率为99.92%


（6） 制粒产生的颗粒物
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）——《2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册》，原料在制粒环节产生的颗粒物系数为6.69×10-4吨/吨-产品。本项目年生产50000t/a生物质颗粒燃料，年生产330天，每天运行20小时，则制粒过程产排污详见下表。
表4-7本项目制粒环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	制粒
	40.14
	6.08
	管道密闭负压收集+旋风除尘器（CC02）+脉冲布袋除尘器（CC05）
	99.2%
	0.32
	0.05
	无组织

	注：根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%，布袋除尘器为92%，因此粗破碎工序采用的旋风除尘器+布袋除尘器处理效率为99.2%；本项目制粒、冷却及筛分采用一套除尘装置处理


（7） 冷却产生的颗粒物
由于生物质成型颗粒温度过高，需再进入冷却机中进行冷却，冷却采用风冷。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册，本项目冷却工序颗粒物产污系数按6.69×10-4吨/吨-产品计算。本项目年生产50000t/a生物质颗粒燃料，年生产330天，每天运行20小时，则冷却过程产排污详见下表。
表4-8本项目冷却环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	冷却
	40.14
	6.08
	管道密闭负压收集+旋风除尘器（CC02）+脉冲布袋除尘器（CC05）
	99.2%
	0.32
	0.05
	无组织

	注：根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%，布袋除尘器为92%，因此粗破碎工序采用的旋风+布袋处理效率为99.2%；本项目制粒、冷却及筛分采用一套除尘装置处理


（8） 筛分产生的颗粒物
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数手册，本项目筛分工序颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨-产品。本项目年生产50000t/a生物质颗粒燃料，年生产330天，每天运行20小时，则筛分过程产排污详见下表。
表4-9本项目筛分环节废气产排污核算一览表
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	筛分
	40.14
	6.08
	管道密闭负压收集+旋风除尘器（CC02）+脉冲布袋除尘器（CC05）
	99.2%
	0.32
	0.05
	无组织

	注：根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%，布袋除尘器为92%，因此粗破碎工序采用的旋风+布袋处理效率为99.2%；本项目制粒、冷却及筛分采用一套除尘装置处理


（9） 设备产尘环节产生的颗粒物
本项目各设备（螺旋输送机、料仓、熟料仓、提升机、皮带流量秤、皮带输送机）产尘经管道负压收集至脉冲布袋除尘器处理后排放。各设备产尘参照《逸散性工业粉尘控制技术》上料产尘系数为0.02kg/t，本项目年上料沙柳生物质约为60002.71t/a，年生产330天，每天运行20小时，则筛分过程产排污详见下表。
表4-10本项目其他各设备及料仓上料环节废气产排污核算一览表
	序号
	产尘节点
	产生量t/a
	产生量kg/h
	控制措施
	效率
	排放量t/a
	排放量kg/h
	排放形式

	1 
	螺旋输送机
	1.20
	0.18
	管道密闭负压收集+脉冲布袋除尘器（CC11）
	92%
	0.10
	0.01
	无组织

	2 
	料仓
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	3 
	提升机
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	4 
	熟料仓
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	5 
	提升机
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	6 
	提升机
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	7 
	皮带流量秤
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	8 
	皮带输送机
	1.20
	0.18
	
	92%
	0.10
	0.01
	

	
	合计
	10
	1.45
	
	92%
	0.77
	0.12
	


（10）汽车尾气
现场装卸及运输车辆等设备以柴油作为燃料，运行过程中会有燃油废气排放，其主要污染物为CO、NOX、HC等，产生量较小，经空气稀释、扩散后，排放强度不大，不进行源强计算。为进一步降低尾气污染，对于使用的铲车等设备与运输车辆需加强维护。
1.2废气治理情况及污染治理措施可行性
表4-11废气治理设施一览表
	序号
	产污环节
	污染物
	收集方式
	收集效率（%）
	治理措施
	治理效率（%）
	效率来源

	1 
	汽车运输
	颗粒物
	无组织排放
	/
	洒水抑尘、覆盖苫布
	74
	《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》

	2 
	原料装卸
	颗粒物
	无组织排放
	/
	喷雾装置
	74
	

	3 
	粗破碎上料
	颗粒物
	无组织排放
	/
	喷雾装置
	74
	

	4 
	粗破碎
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	旋风除尘器（CF07）+脉冲袋式除尘器（CF09）+车间内无组织排放
	99.2
	《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风90%，袋式除尘92%

	5 
	细破碎
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	双旋风除尘器（F09）+脉冲袋式除尘器（F11）+车间内无组织排放
	99.92
	

	6 
	制粒
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	旋风除尘器（CC02）+脉冲袋式除尘器（CC05）+车间内无组织排放
	99.2
	

	7 
	冷却
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	
	99.2
	

	8 
	筛分
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	
	99.2
	

	9 
	各设备（螺旋输送机、料仓、熟料仓、提升机、皮带流量秤、皮带输送机）产尘
	颗粒物
	管道密闭负压收集
	100
	脉冲袋式除尘器（CC11）+车间内无组织排放
	92
	


措施可行性论证：
本项目粗破碎工序粉尘经旋风除尘器+脉冲袋式除尘器处理后于车间内无组织排放；本项目细粉碎工序粉尘经双旋风除尘器+脉冲袋式除尘器处理后于车间内无组织排放；制粒、冷却、筛分工序粉尘经旋风除尘+脉冲式除尘器处理后于车间内无组织排放。各设备产尘经脉冲式除尘器处理后于车间内无组织排放。车间加强密闭，可有效控制无组织粉尘排放。
①治理设施介绍
A.旋风除尘器
旋风除尘器除尘机理是使含尘气流做旋转运动，借助离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例，每一个比例关系的变动，都能影响旋风除尘器的效率和压力损失，其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。旋风除尘器结构简单，易于制造、安装和维护管理，设备投资和操作费用都较低，已广泛用于从气流中分离固体和液体粒子，或从液体中分离固体粒子。它适用于非黏性及非纤维性粉尘的去除，大多用来去除5μm以上的粒子。根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》旋风除尘器处理效率为90%。
[image: ]
图4-1旋风除尘器工作原理示意图
B.脉冲布袋除尘器工作原理
脉冲布袋除尘器由灰斗、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态（分室停风清灰）。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。脉冲布袋除尘器工作原理见图4-2。
[image: ]
图4-2脉冲布袋除尘器工作原理
②处理效率取值分析
布袋除尘器属于技术成熟的干式高效除尘设备，根据《2542生物质致密成型燃料加工行业系数表》布袋除尘器为92%。
③可行性分析
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》，本项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25—44、生物质燃料加工254—其他”类别。本项目根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中其他制品类污染防治措施进行可行性分析。经比对《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034—2019）中表A.1废弃资源加工工业排污单位废气污染防治可行技术参考表可知，“其他废弃资源加工”产生的颗粒物的防治可行技术为布袋除尘，因此项目采取密闭负压管道收集+旋风除尘器+脉冲布袋除尘器处理粗破碎、细破碎、冷却筛分工序产生的粉尘可行，采取密闭管道负压收集+脉冲布袋除尘器处理各设备进出料或投料粉尘可行。
表4-12废气治理设施可行性分析一览表
	废弃资源种类
	主要生产单元
	主要污染物
	可行技术
	本项目
	是否可行

	其他废弃资源
	加工
	颗粒物
	布袋除尘
	粗破碎：旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
	可行

	
	
	
	
	粗破碎：双旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
	可行

	
	
	
	
	制粒、冷却、筛分：旋风除尘器+脉冲布袋除尘器
	可行

	
	
	
	
	各设备产尘：脉冲布袋除尘器
	可行


1.3废气排放情况
表4-13废气污染物排放情况一览表
	序号
	污染源及编号
	污染物
	产生量t/a
	收集效率
	治理措施
	治理效率
	排放方式
	污染物排放情况
	排放时间h

	
	
	
	
	
	
	
	
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	

	1 
	运输
	颗粒物
	6.86
	/
	洒水抑尘、覆盖苫布
	74%
	无组织
	/
	1.78
	/

	2 
	装卸
	颗粒物
	1.20
	/
	洒水抑尘
	74%
	无组织
	0.32
	0.31
	990

	3 
	上料
	颗粒物
	1.20
	/
	洒水抑尘
	74%
	无组织
	0.05
	0.31
	6600

	4 
	粗破碎
	颗粒物
	40.14
	100%
	旋风+布袋
	99.2%
	无组织
	0.05
	0.32
	6600

	5 
	细粉碎
	颗粒物
	40.14
	100%
	双旋风+布袋
	99.92%
	无组织
	0.005
	0.032
	6600

	6 
	制粒、冷却及筛分
	颗粒物
	120.42
	100%
	旋风+布袋
	99.2%
	无组织
	0.15
	0.96
	6600

	7 
	各设备产尘
	颗粒物
	10
	100%
	布袋
	92%
	无组织
	0.12
	0.77
	6600


本项目大气污染物排放量核算见下表：
表4-14本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排污口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/mg/m3
	

	1
	外来煤场厂房
	装卸、上料、破碎、制粒、冷却、筛分等过程
	颗粒物
	加强车间密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准
	1.0
	2.71


表4-15大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	2.71


表4-16无组织废气排放源特征参数统计表
	名称
	面源中心坐标
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数
/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	东经
	北纬
	
	
	
	
	
	
	
	颗粒物

	外来煤场厂房
	109度57分59.333秒
	39度18分19.441秒
	1358
	95
	65
	60
	11
	6600
	正常
	0.398


表4-17 本项目运营期正常工况大气无组织排放源估算模式计算结果表
	位置
	厂界东
	厂界南
	厂界西
	厂界北

	距离（m）
	345
	887
	474
	72

	预测结果（mg/m3）
	0.138
	0.076
	0.118
	0.232

	评价标准（mg/m3）
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标


由预测结果可知，颗粒物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值要求。
1.5非正常工况分析
非正常工况主要指生产设备、污染防治装置开关停操作不当，设备开停机，设备故障，设备检维修，污染防治装置故障等，致使污染防治装置处理效率降低或完全丧失处理效率，引起污染物的非正常排放。本报告考虑事故状态下污染防治设施处理效率降低至50%。事故处理时间为0.5h，发生频次为1次/年。本项目非正常排放参数详见下表。
表4-18项目非正常工况污染分析一览表
	产排污环节
	非正常工况情形
	发生频次
	持续时间（h）
	污染物
	排放浓度（mg/m3）
	排放量（kg/h）
	措施

	粗破碎
	旋风+布袋除尘器处理效率降低至50%
	1次/年
	0.5
	颗粒物
	422.35
	3.04
	定期维护、检修废气处理装置

	细粉碎
	双旋风+布袋除尘器处理效率至50%
	1次/年
	0.5
	颗粒物
	152.05
	3.04
	

	冷却、筛分等过程
	旋风+布袋除尘器处理效率降低至50%
	1次/年
	0.5
	颗粒物
	456.14
	60.21
	

	各设备产尘
	布袋除尘器处理效率降低至50%
	1次/年
	0.5
	颗粒物
	36.37
	0.73
	


为防止生产废气非正常工况排放，建设单位必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
a.安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
b.建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
c.定期维护、检修废气处理装置，以保持废气处理装置的处理效率；
d.开车时，首先开启相应的废气处理设施，待废气处理设施达到运转条件时，生产过程中产生的废气经管道输送至处理系统处理，可避免项目开车过程中的废气的非正常排放；
e.停车时，首先切断生产系统，废气处理设施持续工作一段时间，可以保证运输管道内的废气完全被处理，以避免停车时产生废气的非正常排放；
f.当废气处理装置运转异常时，应立即启动联锁装置，停止相应的生产作业，待事故处理完成后方可投入生产。
1.6废气监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）5.2.2.3监测频次，钢铁、水泥、焦化、石油加工、有色金属冶炼、采矿业等无组织废气排放较重的污染源，无组织废气每季度至少开展一次监测；其他涉无组织废气排放的污染源每年至少开展一次监测。本项目属于其他无组织废气排放的污染源，因此废气监测频次为1次/年。根据建设单位排污许可副本“六、环境管理要求（一）自行监测表12自行监测及记录表”，本项目所在布连电厂现状厂区已建立厂界无组织颗粒的自行监测计划（监测频次为1次/季），因此，本项目可依托现状厂区监测计划，详见下表。
表4-19项目废气监测要求一览表
	监测点位/编号
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	厂界外上风向1个点位、下风向3个点
	颗粒物
	1次/季
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准（1.0mg/m3）


1.7废气排放环境影响分析
本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡，根据环境质量现状评价结果，项目所在区域属于环境空气达标区域。经调查，本项目厂界外500米范围内不存在大气环境保护目标。经本次评价工程分析及源强核算可知，项目运营期产生的工艺废气经相应治理措施治理后能够做到达标排放，不会对周边空气质量产生明显不利影响，不会降低区域环境空气质量。
2、废水环境影响和保护措施
本项目无新增劳动定员，员工从厂区内部调配，因此，无新增生活污水；本项目生产用水主要为车间内抑尘用水，按全部损失考虑，因此，无生产废水产生。
3、噪声环境影响和保护措施
3.1噪声源强
本项目噪声污染主要是粉碎机、各种输送机、提升机、风机等设备在运行过程中产生的设备噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A表A1及类比同类型项目，本项目设备声级范围为70～95dB(A)，其声源强度见下表。








1

	运营期环境影响和保护措施
	表4-19项目噪声源强调查清单（室内声源）
	[bookmark: PT_6]序号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	声源源强
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	[bookmark: PT_10]建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声声压级/dB(A)

	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	建筑物外距离

	1 
	外来煤场厂房
	四轴螺旋输送机
	/
	85
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-53
	442.8
	1.2
	40.8
	41.2
	60.5
	18.5
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	2 
	
	封闭式皮带输送机
	/
	85
	
	-49.4
	444.4
	1.2
	36.8
	41.3
	64.5
	18.4
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	3 
	
	头轮强磁滚筒
	/
	70
	
	-47.1
	445.5
	1.2
	34.3
	41.4
	67.0
	18.3
	52.5
	52.5
	52.5
	52.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.5
	26.5
	26.5
	26.5
	1

	4 
	
	粉碎机
	/
	90
	
	-54
	442.3
	1.2
	41.9
	41.1
	59.4
	18.6
	72.5
	72.5
	72.5
	72.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.5
	46.5
	46.5
	46.5
	1

	5 
	外来煤场厂房
	除尘风机1
	/
	95
	
	-55.5
	441.9
	1.2
	43.4
	41.4
	57.9
	18.3
	77.5
	77.5
	77.5
	77.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.5
	51.5
	51.5
	51.5
	1

	6 
	
	闭风螺旋输送机
	/
	85
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-57
	441.4
	1.2
	45.0
	41.5
	56.3
	18.2
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	7 
	
	强制喂料器
	/
	65
	
	-58.5
	440.5
	1.2
	46.7
	41.3
	54.6
	18.4
	47.5
	47.5
	47.5
	47.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	21.5
	21.5
	21.5
	21.5
	1

	8 
	
	提升机
	/
	75
	
	-60.1
	439.7
	1.2
	48.5
	41.2
	52.8
	18.5
	57.5
	57.5
	57.5
	57.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.5
	1

	9 
	
	四轴螺旋输送机1
	/
	85
	
	-61.2
	439.1
	1.2
	49.7
	41.0
	51.5
	18.6
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	10 
	
	粉碎机1
	/
	90
	
	-62.4
	438.3
	1.2
	51.2
	40.8
	50.1
	18.9
	72.5
	72.5
	72.5
	72.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	46.5
	46.5
	46.5
	46.5
	1

	11 
	外来煤场厂房
	除尘风机2
	/
	95
	
	-64.4
	437.4
	1.2
	53.3
	40.7
	47.9
	18.9
	77.5
	77.5
	77.5
	77.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.5
	51.5
	51.5
	51.5
	1

	12 
	
	双轴螺旋输送机
	/
	85
	
	-66.8
	435.9
	1.2
	56.1
	40.3
	45.1
	19.4
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	13 
	
	提升机1
	/
	75
	
	-69
	435.4
	1.2
	58.4
	40.7
	42.9
	19.0
	57.5
	57.5
	57.5
	57.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.5
	1

	14 
	
	螺旋输送机
	/
	85
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-70.5
	434.8
	1.2
	60.0
	40.8
	41.3
	18.9
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	15 
	
	颗粒机
	/
	70
	
	-77.5
	432.5
	1.2
	67.3
	41.4
	34.0
	18.3
	52.5
	52.5
	52.5
	52.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.5
	26.5
	26.5
	26.5
	1

	16 
	
	自动润滑泵
	/
	75
	
	-74.1
	433.3
	1.2
	63.9
	40.8
	37.4
	18.9
	57.5
	57.5
	57.5
	57.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.5
	1

	17 
	外来煤场厂房
	无轴螺旋输送机1
	/
	85
	
	-80.1
	431.6
	1.2
	70.1
	41.6
	31.2
	18.1
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	18 
	
	无轴螺旋输送机2
	/
	85
	
	-82
	430.7
	1.2
	72.2
	41.5
	29.1
	18.1
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	19 
	
	无轴螺旋输送机3
	/
	85
	
	-83.1
	430
	1.2
	73.4
	41.3
	27.8
	18.3
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	20 
	
	封闭式皮带输送机1
	/
	85
	
	-85
	428.9
	1.2
	75.6
	41.1
	25.7
	18.6
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	21 
	
	提升机2
	/
	75
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-90
	429.7
	1.2
	80.0
	43.8
	21.4
	15.9
	57.5
	57.5
	57.5
	57.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.6
	1

	22 
	外来煤场厂房

	四轴螺旋输送机2
	/
	85
	
	-86.6
	431.8
	1.2
	76.0
	44.4
	25.3
	15.3
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	23 
	
	螺旋输送机1
	/
	85
	
	-84.3
	432.8
	1.2
	73.5
	44.4
	27.8
	15.3
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	24 
	
	螺旋输送机2
	/
	85
	
	-81.9
	434
	1.2
	70.9
	44.5
	30.5
	15.1
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	25 
	
	螺旋输送机3
	/
	85
	
	-79.4
	435.1
	1.2
	68.1
	44.5
	33.2
	15.1
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	26 
	
	冷却器
	/
	70
	
	-76.1
	436.3
	1.2
	64.6
	44.3
	36.7
	15.3
	52.5
	52.5
	52.5
	52.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	26.5
	26.5
	26.5
	26.6
	1

	27 
	
	振动筛
	/
	85
	
	-72.7
	438.2
	1.2
	60.8
	44.7
	40.6
	14.9
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	28 
	
	螺旋输送机1
	/
	85
	
	-69.7
	439.8
	1.2
	57.4
	45.0
	44.0
	14.6
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	29 
	外来煤场厂房

	提升机3
	/
	75
	
	-66.2
	441
	1.2
	53.7
	44.8
	47.7
	14.9
	57.5
	57.5
	57.5
	57.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	31.5
	31.5
	31.5
	31.6
	1

	30 
	
	皮带流量秤
	/
	85
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-63.1
	442
	1.2
	50.4
	44.5
	50.9
	15.2
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	31 
	
	封闭式皮带输送机2
	/
	85
	
	-61
	443
	1.2
	48.1
	44.5
	53.2
	15.1
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	32 
	
	除尘风机3
	/
	95
	
	-87.6
	427.8
	1.2
	78.4
	41.1
	22.8
	18.6
	77.5
	77.5
	77.5
	77.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.5
	51.5
	51.5
	51.5
	1

	33 
	
	双轴螺旋输送机1
	/
	85
	
	-88.7
	430.5
	1.2
	78.5
	44.0
	22.9
	15.7
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	34 
	
	除尘风机4
	/
	95
	
	-57.8
	444.7
	1.2
	44.5
	44.8
	56.8
	14.8
	77.5
	77.5
	77.5
	77.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	51.5
	51.5
	51.5
	51.6
	1

	35 
	外来煤场厂房
	双轴螺旋输送机2
	/
	85
	选用低噪声设备、减振、隔声、消声等
	-54.9
	445.6
	1.2
	41.5
	44.5
	59.9
	15.2
	67.5
	67.5
	67.5
	67.6
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.6
	1

	36 
	
	空压机
	/
	85
	
	-91.4
	427.9
	1.2
	81.9
	42.7
	19.4
	17.0
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1

	37 
	
	铲车
	/
	85
	
	-49.4
	444.4
	1.2
	36.8
	41.3
	64.5
	18.4
	67.5
	67.5
	67.5
	67.5
	20
	26.0
	26.0
	26.0
	26.0
	41.5
	41.5
	41.5
	41.5
	1


[bookmark: PO_7]注：表中坐标以厂界中心（109.967201，39.301528）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。











	运营期环境影响和保护措施
	3.2噪声达标分析
本次评价采取《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型进行预测。具体预测模式如下：
噪声贡献值（Leqg）计算公式：
[image: ]
式中：Leqg—噪声贡献值，dB；
T—预测计算时间段，s；
ti—i声源在T时段内的运行时间，s；
LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
噪声预测值（Leq）计算公式为：
[image: ]
式中：Leq—预测点噪声预测值，dB；
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，分别按照式（1）或式（2）进行计算：
Lp(r)=Lw+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)（1）
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)（2）
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；
Agr—地面效应引起的衰减，dB；
Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。
将8个倍频带声压级合成，按照下式计算出预测点的A声级：
[image: ]=10lg[image: ]（3）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
Lpi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi——第i带的A计权网络修正值，dB。
只考虑几何发散衰减时，按照下式计算：
LA(r)=LA(r0)-Adiv（4）
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LA（r0）——参考位置r0处的A声级，dB（A）；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB。
点声源几何发散衰减的基本公式是：
[image: ]
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lp（r0）—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
式①中第二项表示了点声源的几何发散衰减：
Adiv=20lg[image: ]②
式中：Adiv—几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAW），且声源处于自由声场，则式①等效为式③或式④：
Lp(r)=Lw-20lgr-11③
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
LA(r)=LAw-20lgr-11④
式中：Lp（r）—预测点处声压级，dB；
LAw—点声源A计权声功率级，dB；
r—预测点距声源的距离。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
Lp2=Lp1-(TL+6)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级计算公式：

[image: ]
式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N—室内声源总数。
本项目厂界外50m不存在声环境保护目标，因此无需对其进行预测。本项目厂界处噪声预测结果见下表。
表4-20噪声影响情况一览表
	预测方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	现状值（dB(A)）
	预测值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	东侧
	277.7
	507
	1.2
	昼间
	1.2
	52.5
	52.4
	65
	达标

	
	277.7
	507
	1.2
	夜间
	1.2
	44.4
	44.4
	55
	达标

	南侧
	-120.7
	-567.3
	1.2
	昼间
	0
	53.8
	53.8
	65
	达标

	
	-120.7
	-567.3
	1.2
	夜间
	0
	47.6
	47.6
	55
	达标

	西侧
	-168
	-556.6
	1.2
	昼间
	0
	55.3
	55.3
	65
	达标

	
	-168
	-556.6
	1.2
	夜间
	0
	44.5
	44.5
	55
	达标

	北侧
	53.8
	431.7
	1.2
	昼间
	29.6
	53.1
	53.12
	65
	达标

	
	53.8
	431.7
	1.2
	夜间
	29.6
	46.5
	46.59
	55
	达标


注：表中坐标以厂界中心（109.967201，39.301528）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。现状值采用《国电建投内蒙古能源有限公司零排放杂盐母液蒸发结晶项目》验收调试期间厂界四周噪声监测数据，监测时间为2025年5月27日。
由上表可知，本项目厂界四周噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）要求。
3.3噪声监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）5.4.2监测频次，厂界环境噪声每季度至少开展一次监测，夜间生产的要监测夜间噪声。根据建设单位排污许可副本“六、环境管理要求（一）自行监测表12自行监测及记录表”，本项目所在布连电厂现状厂区已建立厂界噪声的自行监测计划，因此，本项目可依托现状厂区监测计划，详见下表。
表4-21本项目噪声监测要求一览表
	监测点位
	监测项目
	监测频次
	执行排放标准

	厂界四周外1m
	昼间、夜间连续等效A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）


4、固体废物排放和环境管理
4.1固体废物源强核算
本项目在运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物（布袋除尘器及落地收集粉尘、磁性废物、废布袋）及危险废物（废机油、废机油桶、含油抹布）。
（1）一般工业固体废物
①收集粉尘
本项目运营期收集的粉尘包括各工序运行过程除尘器收尘，根据工程分析，项目运营期收集的粉尘量约为208.22t/a，收集后回用于生产。根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-099-S59，固体废物名称为其他工业生产过程中产生的固体废物。
表4-22各除尘器收尘灰核算一览表
	除尘工序
	除尘方案
	产尘量t/a
	处理效率%
	除尘器除尘灰年产量t/a

	粗破碎
	旋风除尘器（CF07）+脉冲布袋除尘器（CF09）
	40.14
	0.992
	39.82

	细破碎
	双旋风除尘器（F09）+脉冲布袋除尘器（F11）
	40.14
	0.9992
	40.11

	制粒、冷却及筛分
	旋风除尘器（CC02）+脉冲布袋除尘器（CC05）
	120.42
	0.992
	119.46

	各设备产尘
	脉冲布袋除尘器（CC11）
	9.60
	0.92
	8.83

	总计
	208.22


②磁性废物
本项目破碎工序配有磁铁将原料中的磁性废物剔除，产生磁性废物约为0.1t/a，收集后外售。根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-099-S59，固体废物名称为其他工业生产过程中产生的固体废物。
③废布袋
布袋除尘器定期更换布袋，产生的废布袋约为0.01t/a，由负责更换的公司进行回收处理。根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-009-S59，固体废物名称为废过滤材料，工业生产活动中产生的废过滤袋、过滤器等过滤材料。
④不合格产品
根据建设单位提供资料，项目年产约60000t生物质颗粒燃料，生产过程中会产生少量不合格产品，不合格率以产量的6%计算，则产生的不合格产品量为3600t/a，经统一收集后，收集后作为原料回用至制粒工序中。根据《固体废物分类与代码目录》，废物种类为SW59其他工业固体废物，行业来源为非特定行业，废物代码为900-099-S59，固体废物名称为其他工业生产过程中产生的固体废物。
（2）危险废物
①废机油及废油桶
项目设备维护检修过程中会产生部分废机油，根据企业提供资料，废机油产生量约为0.34t/a（3桶），200L油桶可装170kg油类物质，其油桶自身重量16.3kg，则废油桶产生量约0.0489t/a（3桶），废机油及废机油桶总产生量为0.3889t/a。
根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油属于HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油（危废代码为900-214-08）；废机油桶属于HW08废矿物油与含矿物油废物-非特定行业-其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物（危废代码为900-249-08）。废机油收集于废机油桶中，与废机油桶定期交给有危废处置资质的单位处置。
②含油抹布
本项目在机修过程中的含油抹布产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），含油抹布属于危险废物（项目代码为HW49-900-041-49）。含油抹布采用专用密闭桶储存暂存于危废暂存间，后交由有危废处置资质的单位处置。
表4-23一般固体废物源强及处理处置方式一览表
	序号
	固废名称
	产生环节
	属性
	主要成分
	废物代码
	产生量t/a
	贮存方式
	处置方式和去向

	1 
	收集粉尘
	除尘
	一般工业固体废物
	沙柳
	900-099-S59
	208.22
	暂存在车间内一般固体废物暂存区域
	回用于本项目生产

	2 
	磁性废物
	破碎
	
	铁
	900-099-S59
	0.1
	
	外售利用

	3 
	废布袋
	除尘器
	
	布袋
	900-009-S59
	0.01
	
	厂家更换

	4 
	不合格产品
	生产
	
	沙柳
	900-099-S59
	3600
	
	回用于本项目生产


表4-24危险废物产生情况一览表
	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量t/a
	产生工序/装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险
特性
	污染防治措施

	1
	废机油
	HW08
	900-214-08
	0.34
	设备维修
	固
	矿物油
	烃类
	1年
	T/I
	依托厂区现有危废贮存库贮存，定期交由资质单位处置

	2
	废机
油桶
	HW08
	900-249-08
	0.0489
	设备维修
	固
	沾染机油
	烃类
	1年
	T/I
	

	3
	含油
抹布
	HW49
	900-041-49
	0.1
	设备维修
	固
	沾染机油
	烃类
	1年
	T/I
	


（3）危废贮存库依托可行分析
本项目依托公司现有危废贮存库。现状危废贮存库已于2021年取得鄂尔多斯生态环境局批复，文号为鄂环审字〔2021〕417号，并于2022年12月完成自主验收。根据《国电建投内蒙古能源有限公司危险废物库房竣工环境保护验收报告》，该危废贮存库共有12间危废库房，其中3#危废库和10#危废库用于储存矿物油油桶，5#和11#危废库存放废液压油，7#和12#危废库存放齿轮油，本项目依托上述库房进行储存。本项目废机油及废油桶年产生量为0.3889t/a，主要为含油类废物，与3#、5#、7#、10#及12#危废库现状贮存物质相容。根据企业反馈资料，现状危废贮存库废矿物油类物质最大存在量为10t，本项目仅新增0.3889t，危废贮存库的剩余储存能力远远大于本项目新增量，因此现状危废贮存库的剩余储存能力可满足本项目储存要求。综上，本项目依托现状危废贮存库合法、可行。
表4-25危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	序号
	贮存场所（设施）名称
	分类
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存
能力
	贮存
周期

	1 
	3#、5#、7#、10#及12#危废库
	现状储存
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	厂区东南
	275m2（单个库房均为55m2）
	桶装
	412.5t（按1.5m堆存高度计算）
	1年

	2 
	
	
	废齿轮油
	HW08
	900-217-08
	
	
	桶装
	
	1年

	3 
	
	
	废油桶
	HW08
	900-214-08
	
	
	/
	
	1年

	4 
	
	本项目
	废机油
	HW08
	900-214-08
	
	
	桶装
	
	1年

	5 
	
	
	废机油桶
	HW08
	900-214-08
	
	
	/
	
	1年

	6 
	
	
	含油抹布
	HW49
	900-041-49
	
	
	密闭
容器
	
	1年


4.2固体废物环境管理
建设单位应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息，主动接受社会监督；建立健全固体废物污染环境防治责任制度，明确污染防治措施、环境风险管控要求以及单位负责人和相关人员的责任。贮存或处置一般工业固体废物和危险废物的场所、设施、设备、残留废物以及其他有毒有害物质进行妥善处理，防止污染环境。对暂时不利用或者不能利用的工业固体废物，应当按照国家相关规定进行安全分类存放或者无害化处置。产生工业固体废物的单位将工业固体废物委托他人利用、处置的，应当通过查验受托方证照信息、环境影响评价文件、环境保护设施验收文件等方式，核实受托方的主体资格和技术能力。在依法签订的书面合同中明确运输责任、污染防治要求和利用、处置方式等。产生、利用、处置工业固体废物的单位委托他人运输工业固体废物的，应当核实承运人证照信息和技术能力等，在依法签订的书面合同中明确工业固体废物污染防治要求等。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物贮存容器应当使用标准的容器盛装危险废物。装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。盛装危险废物容器外粘贴危险废物标签，并按要求填写。危险废物在厂内暂存做好封闭和分类分区工作，严禁混装。
按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求做好产生环节、入库环节、出库环节台账记录，危险废物定期委托资质单位负责出厂运输和处置，并应按要求建立台账制度，记录固废产生量、储存量、处置量等基本信息，同时在危险废物转移过程中做好转移联单制度。
按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立工业固体废物管理台账，如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。
5、地下水及土壤防控措施
5.1污染源和污染物及污染途径
根据本项目生产特征，项目可能对地下水和土壤造成影响的方式主要为废机油等（石油烃）通过渗透方式进入地下水及土壤环境。
5.2防控措施
本项目采取分区防渗等合理、有效的预防措施，对危险废物贮存库采取重点防渗措施，本项目所在车间地面采取一般防渗措施，办公室采取简单防渗措施。防渗具体要求详见下表。
表4-26地下水污染防渗分区等级一览表
	防渗区
	防渗分区
	防渗技术要求
	备注
	现状已采取防渗做法

	危险废物贮存库
	重点防渗
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s
	依托
	采用两布一膜进行防渗，土工膜厚度为2mm，渗透系数小于等于10-10cm/s，可满足重点防渗要求

	车间地面
	一般防渗
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s
	依托
	采用大于1.5m的抗渗混凝土，渗透系数小于等于10-7cm/s，可满足一般防渗要求

	办公室
	简单防渗
	地面硬化
	依托
	地面硬化，可满足简单防渗要求


本项目依托现有车间、危废贮存库及办公室，根据相关现有工程验收报告及与建设单位核实，上述依托区域已按照相应防渗要求进行建设，可有效防止污染物进入地下水体和土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水和土壤环境的影响。本项目分区防渗图见附图8。
5.3跟踪监测要求
根据上述分析结果，本项目无须设置地下水和土壤跟踪监测。
6、环境风险
6.1环境风险物质及风险源分布
通过对本项目所涉及的主要物料进行危险识别，本项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中重点关注的危险物质主要为废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“3.5危险单元由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，在事故状况下可实现与其他功能单元的分割”，若改扩建项目涉及内容与现有项目风险物质、工艺等属于同一风险单元，则应在计算Q值时予以考虑。
本项目废机油储存涉及的环境风险单元为公司现状危废贮存库，不涉及现有工程其他环境风险单元。本项目新增废机油产生量小（0.34t），不会导致环境风险物质废矿物油的存储量超过临界量（2500t），亦不会导致现状厂区环境风险等级提高（根据《国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂突发环境事件应急预案》，现状厂区环境风险等级为一般），因此本次对环境风险进行简单分析。本项目涉及环境风险物质及风险单元详见下表。
表4-27项目主要风险物质一览表
	序号
	名称
	性状
	包装规格
	最大存在量
	临界量
	Q
	环境风险单元
	备注

	1
	废矿物油
	液态
	200L桶
	0.34t
	2500t
	0.000136
	现状危废贮存库
	本项目

	2
	
	液态
	200L桶
	10t
	2500t
	0.004
	
	现状已有

	合计
	0.004136
	
	/


6.2影响途径
（1）泄漏/渗漏事故
本项目运营期泄漏风险源主要为危废贮存库，储存的废机油发生泄漏，弥散在空气中或者进入地下水、土壤，此时的直接危险是有毒有害物质的扩散对周围环境（附近河流、土壤、大气、地下水、生物）的污染。
（2）危险废物暂存、转移事故
在危险废物转移过程中，如包装发生破裂等原因导致危险废物遗失于环境中，则可能造成附近水体或土壤污染。
（3）火灾
项目运营期各种原料和产品具有可燃性，遇明火、火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘、CO、SO2、NOx等污染物进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。
6.3环境风险防范措施
针对本项目可能发生的环境风险事故，本次评价提出以下风险防范措施：
1）风险管理措施
根据生态环境部的相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制订重大环境事故发生的应急工作计划、消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。
2）危废贮存库必须满足防渗、防漏要求；选用合格的容器，储存容器下应设防漏托盘，并设置备用收集桶、四周设置围堰。当泄漏事故发生时，及时收集。
3）加强危险废物收集储存系统管理。加强员工的环保安全意识，确保危险废物安全集中收集，严禁出现将危险废物混入生活垃圾或随意丢弃现象发生。确保危险废物集中存放于现有的危废暂存库，并交由资质单位集中收运并安全处置。
4）本项目建成后生产车间内的防爆防火工作，确保不发生火险，主要采取以下措施：
①本项目要进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求，车间必须通过消防、安全验收，配备专业技术人员负责管理；
②建议本项目投产前要检查车间内的消防设施；同时，本项目运营后应进行定期消防检查；
③本项目厂区内应设有较为完善的消防系统，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求，车间内配置足量的灭火器；
④设置火灾报警系统：在本项目容易发生火灾区域设置通用火灾报警控制器；
⑤加强工艺系统的自动控制、监测报警的应用，同时应加强对系统设备和密封元件的维护保养，加强工艺操作人员安全培训。


















[bookmark: _Toc1267][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、
名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	无组织
	颗粒物
	破碎机设备密闭，进、出料口粉尘经管道负压密闭收集后进入一套“旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）

	
	
	颗粒物
	粉碎机设备密闭，进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“双旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	

	
	
	颗粒物
	制粒、冷却及筛分设备密闭，进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	

	
	
	颗粒物
	各设备进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	

	
	
	颗粒物
	装卸及上料过程采用洒水抑尘，于车间内无组织排放
	

	地表水环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	设备噪声
	等效A声级
	合理布局；选用低噪声设备；利用厂房隔声；设置减振基础
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）
中3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固体废物：废除尘布袋由厂家更换，磁性废物外售其他单位综合利用，除尘灰及不合格品回用于制粒生产工序；
危险废物：废机油、废油桶及含油抹布经收集后依托公司现状危废暂存库暂存，定期委托有资质单位进行处置

	土壤及地下水
污染防治措施
	①主动控制，即从源头控制措施，建立健全的生产管理规章制度，防止生产物料跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的可能性降到最低程度；
②分区防渗。重点污染防渗区（危废贮存库）已进行重点防渗，设立专人管理；本项目所在车间地面已进行一般防渗；办公楼为简单防渗区，已地面硬化

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	严格落实本次评价提出的各项风险防范措施，制定管理措施，有效防范风险事故的发生。配备事故应急器材保证有效的事故应急，降低事故环境风险。

	其他环境
管理要求
	1、环境管理
（1）制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好地运行状态；
（2）对职工进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转；
（3）加强对环保设施的运行管理，制定定期维修制度，如环保设施出现故障，应立即停产检修；
（4）加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施；
（5）建立本企业的环境保护工作档案，包括污染物排放情况；污染治理设施的运行、操作和管理情况；监测记录；污染事故情况及有关记录；其他与污染防治有关的情况和资料等。
2、“三同时”验收
严格执行建设项目“三同时”制度，并按规定程序实施竣工环境保护自主验收，验收合格方可投入生产。
3、排污许可证管理
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号）、《排污许可管理办法（试行）》（部令第7号，2019年修订）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。
本项目对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》可知，项目属于“二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25”中生物质燃料加工254，本项目不涉及通用工序重点管理和简化管理，因此，应进行登记管理。
表5-1本项目排污许可分类
	序号
	行业类别
	重点管理
	简化管理
	登记管理

	二十、石油、煤炭及其他燃料加工业25

	44
	生物质燃料加工254
	涉及通用工序重点管理
	涉及通用工序简化管理
	其他


5、环保投资情况
本项目总投资5000万元，其中环保投资41万元，占总投资的0.82%，具体环保投资情况见下表。
表5-2环保投资表
	类别
	环保措施
	投资（万元）
	预期效果
	备注

	废气
	破碎机设备密闭，进、出料口粉尘经管道负压密闭收集后进入一套“旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	7.5
	达标排放
	新增

	
	粉碎机设备密闭，进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“双旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	10
	达标排放
	新增

	
	制粒、冷却及筛分设备密闭，进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“旋风+布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	8
	达标排放
	新增

	
	各设备进、出料口粉尘经管道密闭负压收集后进入一套“布袋除尘器”处理后于车间内无组织排放
	5.5
	达标排放
	新增

	噪声
	合理布局；选用低噪声设备；利用厂房隔声；设置减振基础；风机出口设置消声器
	10
	达标排放
	新增

	总计
	41
	/
	/
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六、结论
	国电建投内蒙古能源有限公司沙柳生物质压型制备生产加工项目符合国家和地方产业政策，布局合理；采取的各项污染防治措施可行，能够实现污染物达标排放，对周围环境的影响可接受，环境风险在可接受范围内。从环境保护角度，国电建投内蒙古能源有限公司沙柳生物质压型制备生产加工项目建设可行。
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建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	粉尘（颗粒物）
	/
	/
	/
	2.71t/a
（无组织）
	0
	2.71t/a
（无组织）
	+2.71t/a

	
	氮氧化物
	814.14t/a
	5280t/a
	0
	0
	0
	814.14t/a
	0

	
	二氧化硫
	195.83t/a
	3350t/a
	0
	0
	0
	195.83t/a
	0

	
	烟尘（颗粒物）
	60.95t/a
	1010t/a
	0
	0
	0
	60.95t/a
	0

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	磁性废物
	/
	/
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	废布袋
	/
	/
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	脱硫石膏
	7.354万t/a
	/
	0
	0
	0
	7.354万t/a
	0

	
	锅炉灰渣
	31万t/a
	/
	0
	0
	0
	31万t/a
	0

	危险废物
	废机油及废油桶
	10t/a
	/
	0
	0.3889t/a
	0
	10.3889t/a
	+0.3889t/a

	
	含油抹布
	/
	/
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废钒钛系催化剂
	324t/4a
	/
	0
	0
	0
	324t/4a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附图5环境保护目标分布图
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附图11乌兰木伦产业片区用地规划图
附图12乌兰木伦产业片区空间结构规划图
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