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鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局关于

国电建投内蒙古能源有限公司沙柳生物质压型制备生产加工项目环境影响报告表的批复

国电建投内蒙古能源有限公司：

你公司报送的由沈阳万益安全科技有限公司编制的《国电建投内蒙古能源有限公司沙柳生物质压型制备生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉。经研究，现批复如下：     
一、该项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇布连电厂厂区内，项目利用布连电厂现有厂房建设1条年产6万t/a沙柳生物质燃料的生产线及相关配套设施。项目总投资5000万元，其中环保投资41万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1. 严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。项目在全封闭厂房进行并定期洒水降尘；粗破碎工序粉尘和制粒、冷却、筛分工序粉尘经“管道密闭负压收集+旋风除尘+脉冲袋式除尘器”处理后排放；细粉碎工序粉尘经“管道密闭负压收集+双旋风除尘器+脉冲袋式除尘器”处理后排放；各设备产尘经“管道密闭负压收集+脉冲袋式除尘器”处理后排放，以上废气由车间内无组织排放，排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

2. 应采取妥善控制措施，通过选用低噪声设备、隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

3. 妥善处置固体废弃物。除尘器收集粉尘和不合格产品收集后回用于生产；磁性废物收集后外售；废布袋由厂家更换后回收处理；废机油、废机油桶收集后依托厂区原有危废贮存库贮存，定期交由有资质单位处置。以上固废均不得乱弃。

4. 建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队负责本项目建设期间和运营期间的日常监管工作，你公司应在收到本批复10日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至生态环境综合行政执法大队。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应报我局重新审核。如果建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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抄送：伊金霍洛旗生态环境综合行政执法大队、沈阳万益安全科技有限公司                                                               
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