建设项目环境影响报告表
（污染影响类）
项目名称：北京大学附属中学鄂尔多斯学校初中部 
建设单位（盖章）：伊金霍洛旗教育体育局
编制日期：  2026年1月      

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	北京大学附属中学鄂尔多斯学校初中部

	项目代码
	2508-150627-04-05-879426

	建设单位联系人
	高军
	联系方式
	15044750447

	建设地点
	伊金霍洛旗阿镇和阳路东，朝阳街南，滨海东路西，泰康东街北

	地理坐标
	（109度49分27.685秒，39度34分31.958秒）

	国民经济

行业类别
	P8331普通初中教育
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业110、学校、福利院、养老院（建筑面积5000m2及以上的）有化学、生物实验室的学校

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目申报情形
	(首次申报项目
(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/ 备案）部门（选填）
	伊金霍洛旗发展改革和科学技术局
	项目审批（核准/ 备案）文号（选填）
	2508-150627-04-05-879426

	总投资（万元）
	35000
	环保投资

（万元）
	40.3

	环保投资占比（%）
	0.12
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	72834

	专项评价设置

情况
	本项目专项评价设置识别如下：

表1-1专项评价设置识别一览表
专题评价的类别

设置原则

本项目情况

是否需设置专题

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目建成运行后，排放的废气不含有有毒有害污染物，且厂界外500米范围内无环境空气保护目标。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目生活污水由化粪池收集后，最终排入市政污水管网进行处置。本项目按“雨、污分流”设计，雨水经雨水渠排至市政雨水管网；食堂废水经隔油池预处理、实验室废水经中和池预处理再与生活污水一并进入化粪池预处理后排入市政污水管网。

否

地下水

地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的要开展地下水专项评价工作

本项目周边500m评价范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，不需要设置地下水专项评价

否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目涉及的危险物质未超过存储量临界值。
否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不涉及取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。
否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。

综上，本项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）》审批机关：内蒙古自治区人民政府

审批文件名称及文号：内政字〔2024〕86号。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）》确定将伊金霍洛旗建成国家重要能源和战略资源基地承载区、绿色低碳发展先行区。

要筑牢安全发展的空间基础。到2035年，伊金霍洛旗耕地保有量不低于52.9381万亩，其中，永久基本农田保护面积不低于41.6884万亩；生态保护红线面积不低于525.0538平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3883倍以内。

强调要优化国土空间开发保护格局。促进农牧空间结构优化，推动农牧业安全、绿色、高效发展，严格保护耕地和永久基本农田，保障粮食和重要农畜产品安全供给。加强生态空间的保护和管控，开展生态修复，持续推进生态文明建设。加强城乡融合发展，优化镇村布局，推进建设宜居宜业和美乡村。严守城镇开发边界，严控新增城镇建设用地，做好分阶段时序管控。加大城乡存量用地挖潜力度，引导土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，促进城镇内涵式集约发展。

提升城乡空间品质。优化中心城区空间结构和用地布局，统筹安排教育、文化、体育、医疗、养老等公共服务设施，合理安排居住用地，推进社区生活圈建设，提升城乡人居环境品质。严格城市“四线”管控，系统建设公共开敞空间，稳步推进城市更新。落实历史文化保护管理要求，保护好各级文物保护单位及周围环境，保护和传承非物质文化遗产。强化城市设计、村庄设计，优化城乡空间形态，彰显富有地域特色的城乡风貌。

强调要构建现代化基础设施体系。完善城乡各类基础设施建设，提升基础设施保障能力和服务水平。强化与区域重要城市的交通联系，构建各种交通方式相协调的综合交通体系。健全公共安全和综合防灾体系，保障城市生命线稳定运行，提高城市安全韧性。

本项目建设地点位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇和阳路东，朝阳街南，滨海东路西，泰康东街北，为学校建设项目，土地性质为教育用地，符合《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）》相关要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目。
本项目于2025年8月13日取得《伊金霍洛旗发展和改革委员会关于北京大学附属中学鄂尔多斯学校初中部建议书的批复》，项目代码为：2508-150627-04-05-879426，项目的建设符合国家产业政策。

2、选址合理性分析

项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇和阳路东，朝阳街南，滨海东路西，泰康东街北，项目占地面积72834m2，用地性质为中小学用地，已经取得由伊金霍洛旗自然资源局颁发的《建设用地预审与选址意见书》，选址符合伊金霍洛旗国土空间管制要求，详见附件2，本项目为学校建设，建设内容包括教学楼、餐厅、连廊、多功能厅、风雨操场、宿舍、室外地面硬化、绿化工程、管网等配套设施建设。符合《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035年）》规划要求。
根据2025年8月25日取得的伊金霍洛旗文物局出具的《伊金霍洛旗文物局关于北京大学附属中学鄂尔多斯学校初中部选址用地范围内文物审查的函》伊文物函〔2025〕667号文，本项目与“水岸新城新时代中学（完全中学）建设项目”选址部分重叠，重叠区域未涉及登记在册的不可移动文物，并已完成考古勘探工作，根据文物专家组出具的《考古勘探项目检查意见书》，勘探验收后未发现文物遗存及遗迹现象。非重叠区域已为湿地水域湖面，无法进行考古勘探工作，并明确同意此项目建设。

本项目运行期产生的污染物主要有废水、废气和噪声，通过采取相应措施后，对周边的环境影响较小。

因此，从环境保护角度分析，本项目选址合理。
3、生态环境分区管控符合性分析
《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
①生态保护红线

根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》（2024年8月6日通知），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分171个环境管控单元。
a、优先保护单元。共76个，面积占比为64.35%，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

b、重点管控单元。共86个，面积占比为28.10%，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

c、一般管控单元。共9个，面积占比为7.56%，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

根据鄂尔多斯市环境管控单元图对照及自治区“三线一单”查询结果，本项目压覆了重点管控单元（伊金霍洛旗城镇边界，编码ZH15062720013）和一般管控单元（伊金霍洛旗一般管控区，编码ZH15062730001），不在优先保护范围内，符合生态保护红线要求。
项目正同步办理建设用地手续，已经取得由伊金霍洛旗自然资源局颁发的《建设用地预审与选址意见书》，评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不占用生态保护红线。
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图1 鄂尔多斯市环境管控单元图对照图
②环境质量底线
“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。

本项目所在区域大气环境质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准

项目建设施工期产生少量的废水、扬尘、固体废物等，采取相应防治措施后各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放。本项目运营后会产生一定的污染物，但在采取相应的污染防治措施后可以达标排放，各类污染物的排放对周边环境的影响处于可接受水平，不会改变区域环境功能区质量要求，不会对周围环境造成不良影响。

综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。
③资源利用上线

资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目运营过程主要资源消耗一定量的水、电，项目用水由区域供水管网供给，用电由区域供电管网供给，项目运营期供暖由市政集中供热管道统一供给。

④生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》(2023年版)，本项目所在区域为重点管控单元（伊金霍洛旗城镇边界，编码ZH15062720013）和一般管控单元（伊金霍洛旗一般管控区，编码ZH15062730001）。本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表2。
表2  本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表
管控单元名称

（编码）
管控要求
本项目情况
符合性
伊金霍洛旗城镇边界（ZH15062720013）
空间布局约束
1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。
1、本项目不建设燃煤锅炉。

2、本项目的建设不会污染周边土壤环境，不属于重金属及恶臭气体排放企业。

3.本项目建设不采用地下水。
符合
污染物排放管控
1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。 

本项目生活污水由化粪池收集后，最终排入市政污水管网进行处置。本项目按“雨、污分流”设计，雨水经雨水渠排至市政雨水管网。实验室废液（含重金属废液）使用PE桶收集后，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位进行处置；酸碱废水经管道引至中和桶，中和处理后，排入化粪池内，最终与生活污水一同排入市政管网。
符合
资源 

利用 

效率 要求 
1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目用水采用市政管网提供，不开采地下水资源。
符合

伊金霍洛旗一般管控区（ZH15062730001）
空间布局约束
永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让，其他任何建设不得占用。
本项目为建设用地，不涉及永久基本农田。
符合
资源 

利用 

效率 要求
提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。
本项目不涉及。
符合
综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，符合项目区管控单元的管控要求，也不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。


二、建设项目工程分析
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	化学仪器间

	高锰酸钾

	瓶

	30500ml

	/

	500ml

	/

	化学仪器间

	硝酸铵

	瓶

	500g

	6484-52-2

	50g
	50t

	化学仪器间

	硝酸钾

	瓶

	500g

	/

	50g

	/

	化学仪器间

	硝酸钠

	瓶

	500g

	/

	50g

	/

	化学仪器间

	硝酸银

	瓶

	25g

	/

	10g

	/

	化学仪器间

	硝酸

	瓶

	500mL

	7697-37-2

	100ml

	7.5t

	化学仪器间

	硫酸

	瓶

	8000ml

	7664-93-9

	1000ml

	10t

	化学仪器间

	盐酸

	瓶

	59500ml

	7647-01-0

	1000ml

	7.5t

	化学仪器间

	氢氧化钾

	瓶

	500g

	/

	50g

	/

	化学仪器间

	氢氧化钠

	瓶

	200g

	/

	50g

	/

	化学仪器间

	氨水

	瓶

	16500ml

	1336-21-6

	1000ml

	10t

	化学仪器间

	氧化钙(生石

灰)

	瓶

	500g

	/

	100g

	/

	化学仪器间

	氢氧化钙(熟

石灰)

	瓶

	500g

	/

	100g

	/

	化学仪器间

	碱石灰

	瓶

	250g

	/

	/

	/

	化学仪器间

	木炭

	瓶

	500g

	/

	100g

	/

	化学仪器间

	木条

	捆

	50根
	/

	20根
	/

	化学仪器间

	蜡烛

	包

	6根
	/

	20根
	/

	化学仪器间


	根据建设单位提供资料，项目教学过程中实验所用试剂和药品不涉及含汞、砷、铬、铅等重金属。学校实验用化学药品储存单独设置的药品间（位于实验室内），药品间中设易燃品毒害品储存柜、药品柜和仪器柜；药品室朝向不宜朝西或西南，应采取防潮、通风和避光等措施。生物准备室还附设标本柜、仪器柜，应满足干燥通风，避免阳光直射的要求。主要试剂理化性质一览表见表及实验器材情况见下表。

表3   主要试剂理化性质一览表
名称

理化性质

盐酸

盐酸是氯化氢（化学式HC1）的水溶液，又名氢氯酸，属于一元无机强酸，工业用途广泛。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现酸雾。盐酸是胃酸的主成分，它能够促进食物消化、抵御微生物感染。

硝酸

纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。有强酸性。能使羊毛织物和动物组织变成嫩黄色。能与乙醇、松节油、碳和其他有机物猛烈反应。能与水混溶。能与水形成共沸混合物。

硫酸

硫酸（化学式：H₂SO₄），硫酸是一种最活泼的二元无机强酸，能和许多金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，炭化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。无色黏稠状液体，有强腐蚀性，有刺激性气味，易溶于水，生成稀硫酸。

碳酸钠

碳酸钠（Na2CO3），分子量105.99。化学品的纯度多在99.5%以上（质量分数），又叫纯碱，但分类属于盐，不属于碱。国际贸易中又名苏打或碱灰。它是一种重要的无机化工原料，主要用于平板玻璃、玻璃制品和陶瓷釉的生产。还广泛用于生活洗涤、酸类以及食品加工等。

高锰

酸钾

化学式：KMnO₄，强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原。在化学品生产中，广泛用作氧化剂，例如用作制糖精，维生素C、异烟肼及苯甲酸的氧化剂；在医药上用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂；在水质净化及废水处理中作水处理剂，以氧化硫化氢、酚、铁、锰和有机、无机等多种污染物，控制臭味和脱色；在气体净化中，可除去痕量硫、砷、磷、硅烷、硼烷及硫化物；在采矿冶金方面，用于从铜中分离钼，从锌和镉中除杂，以及化合物浮选的氧化剂；还用于做特殊织物、蜡、油脂及树脂的漂白剂，防毒面具的吸附剂，木材及铜的着色剂等。

二氧

化锰

二氧化锰（自然界以软锰矿形式存在），物理性状：黑色无定形粉末，或黑色斜方晶体，溶解性：难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，溶于热浓盐酸而产生氯气。

氧化铜

氧化铜(CuO)是一种铜的黑色氧化物，略显两性，稍有吸湿性。相对分子质量为79.545，密度为6.3~6.9g/cm，熔点1326℃。不溶于水和乙醇，溶于酸、氯化铵及氰化钾溶液，氨溶液中缓慢溶解，能与强碱反应。氧化铜主要用于制人造丝、陶瓷、釉及搪瓷、电池、石油脱硫剂、杀虫剂，也供制氢、催化剂、绿色玻璃等应用。

石灰石

主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰，熟石灰主要成分是Ca（OH）2，可以称之为氢氧化钙，熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等，用作涂装材料和砖瓦黏合剂。

无水硫酸铜

无水硫酸铜为白色或灰白色粉末。溶液呈酸性，粉尘刺鼻性很强。溶于水及稀的乙醇中，不溶于无水乙醇。

氯酸钾

氯酸钾化学式为KClO₃，为无色片状结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉，强氧化剂。常温下稳定，在400℃以上则分解并放出氧气，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。有光泽结晶或白色颗粒或粉末。温度在熔点以上时分解为高氯酸钾和氯化钾，而几乎不放出氧气，温度更高时，高氯酸钾才分解放出氧气。1g缓慢溶于16.5ml水、1.8ml沸水、约50ml甘油，几乎不溶于乙醇。相对密度2.32，熔点356℃。与浓硫酸反应生成极易爆炸的氯酸与二氧化氯，与某些有机物、硫、磷、亚硫酸盐、次磷酸盐及其他易氧化物质研磨，能引起燃烧和爆炸。

过氧

化氢

外观为无色透明液体，是一种强氧化剂，其水溶液适用于医用伤口消毒及环境消毒和食品消毒。在一般情况下会分解成水和氧气，但分解速度极慢，加快其反应速度的办法是加入催化剂二氧化锰或用短波射线照射。分解之后会生成氧气和水。是初中化学中实验室制氧气的一个重点。

酒精

乙醇俗称酒精，是一种有机物，结构简式CH3CH2OH或C2H5OH，分子式C2H6O，是最常见的一元醇。乙醇在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用；具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醇、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度0.816g/cm³。

硫酸铜

硫酸铜（化学式CuSO4），为白色或灰白色粉末。水溶液呈弱酸性，显蓝色。但从水溶液中结晶时，生成蓝色的五水合硫酸铜(CuSO4·5H2O，又称胆矾)，此原理可用于检验水的存在。受热失去结晶水后分解，在常温常压下很稳定，不潮解，在干燥空气中会逐渐风化。

氢氧

化钠

分子量400，是常见的、重要的碱，具有强腐蚀性。密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃。

氢氧

化钙

氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)2，俗称熟石灰、消石灰，加入水后，呈上下两层，上层水溶液作澄清石灰水，下层悬浊液称石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳，下层浑浊液体石灰乳是一种建筑材料。氢氧化钙是一种二元中强碱(氢氧化钙在中学阶段被认为是强碱，而实际上其在水中不能完全电离，因此在大学教材中被认为是中强碱)，具有碱的通性，对皮肤、织物有腐蚀作用。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。它是常用的建筑材料，也用作杀菌剂和化工原料等。

氨水

主要成分为NH3·H2O，是氨的水溶液，无色透明且具有刺激性气味。氨的熔点-77.773℃，沸点-33.34℃，密度0.91g/cm³。氨气易溶于水、乙醇。易挥发，具有部分碱的通性，氨水由氨气通入水中制得。氨气有毒，对眼、鼻、皮肤有刺激性和腐蚀性，能使人窒息，空气中最高容许浓度30mg/m³。

四、主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标见表4。
表4  主要经济技术指标
序号
类型

建筑面积

单位

1
总用地面积

72834
m2
2
总建筑面积

59000
m2
其中

教学楼

14589.61
m2
餐厅

4711.73
m2
多功能厅
2908.7
m2
风雨操场
8737.36
m2
宿舍楼A
5893.56
m2
宿舍楼B

5906.16
m2
宿舍楼C
7312.96
m2
连廊

1010.48
m2
3
地下建筑面积

4884.1
m2
4
绿化面积
31889.57
m2
五、师生人数及工作制度
本项目劳动定员为1360人（其中教职工160人，学生1200人），单班工作制，工作8小时，年工作210天（寒暑假不计）。
六、公用工程
1、给排水
      （1）给水
本项目用水主要为师生生活用水、实验室用水及绿化用水。
①生活用水
根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T385-2025），生活用水标准先进等级按10m3/（人·a）计，则全校师生现有的总用水量为13600m3/a，即64.76m3/d。
②实验室用水
a实验用水
本项目运营期实验用水主要为做实验试剂配制用水，类比同类实验室，实验试剂配制2m3/a。

b实验后普通器皿清洗用水
依据同类项目运行情况，本项目实验器具冲洗用水量为4m3/a。
c含重金属器皿洗涤用水
本项目实验后含重金属器皿清洗用水为2m3/a。

综上，本项目实验室用水量为8m3/a。

③绿化用水
本项目绿化面积为31889.57m2，绿化天数为5个月，按每3天浇灌一次，用水为2L/m2·次，则用水量为3188.957m³/a，即21.26m³/d。
（2）排水
本项目废水主要为师生生活污水、实验废液（包括含重金属器皿清洗废液）、实验后普通器皿清洗废水。

废水产排放情况如下：

①生活污水
项目学生及教职工产生的生活污水按用水的80%计，则本项目生活污水产生量为10880m³/a，即51.81m³/d；师生生活污水排入化粪池，最终排入市政污水管网。
②实验室废水
根据建设单位提供资料，实验室废液（含重金属废液）产生量为1.6m³/a，经PE桶收集后，暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位进行处置；酸、碱废水量共计为1.6m³/a，酸、碱废水经管道引至中和桶，经中和处理后再进入生活污水管网；实验室普通器皿清洗产生的废水共计3.2m³/a，直接排入生活污水管网。
本项目给水、排水水量具体见表5，水平衡见图2。
表5   本项目给排水情况一览表      单位：m3/a
序号

用水项目

新鲜水量（m³/a）

损耗量（m³/a）

排水量（m³/a）

备注

1

生活用水

13600
2720

10880
2

实验室用水

8

1.6
6.4
3

绿化用水

3188.957

3188.957

0

合计

16796.957

5910.557

10886.4
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图2      项目水量平衡图     单位：m3/a

2、供热
本工程供热接市政供热管网。
3、供电
本项目用电由市政供电网提供。
七、总平面布置合理性分析
项目由东向西呈矩形布置，将地块分为生活区、教学区、公共服务区及体育活动区，最东侧生活区设置三栋宿舍楼，宿舍楼西侧为教学区和公共服务区，设置教学楼、餐厅和多功能厅，最西侧为体育活动区，设置体育馆和露天操场，生物、物理化学实验室位于教学楼西北侧独栋楼内，实验楼与教学楼呈“L”形，采用连廊连接，各功能分区明确，规划结构严谨、流畅。因此本项目总平面布置合理。本项目总体平面布置详见附图2。
	

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程和产排污环节
项目施工期的主要工程量为场地平整、基础工程的建设、设备设施的安装。以上施工活动进行时，建材运输、装卸及土建施工将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并会有建筑垃圾的堆放情况。但由于施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，本项目施工阶段工程排污环节见下图。
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图3 施工期工艺流程及产污环节图

施工期主要污染工序：

1）废气：主要为施工扬尘、施工机械排放的废气。

2）废水：主要为施工人员生活污水。

3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。

4）固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

运营期工艺流程和产排污环节
（1）教学活动
本项目运营期间主要为教学、办公、住宿等，没有具体的工艺流程，主要产生生活污水、生活垃圾及噪声。
（2）实验室
本项目生物实验主要为初中生物实验，在实验过程中主要是显微镜的使用，主要是观察动物（人体口腔上皮细胞）、洋葱上表皮结构、植物种子的内部形态结构等，实验过程中不会产生废气，产生的废水为显微镜载玻片清洁废水，产生量较小，忽略不计；本项目化学实验均为无机实验，实验大多为酸碱中和滴定实验、氧气的制备等初中化学实验，规模小、频率低，且实验室不是连续使用。
[image: image26.png]L,=1, +lﬂlg(492 +5]
iz R




图4  运营期流程图及产污环节

运营期主要污染工序：
①废气：本项目废气为实验废气，产生的实验废气经通风橱收集后通过活性炭吸附装置处理后通过1根20m高排气筒（DA001）排放。
②废水：本项目废水主要为实验室普通器皿清洗产生的废水、酸碱废液，实验后普通器皿清洗废水进入市政污水管网处理，酸碱废水经中和后进入市政污水管网处理。
③噪声：主要噪声源为排风机等设备运行时产生的噪声，源强约为 55～85dB（A）；人群活动、教学产生的噪声。
④固废：本项目产生的固废主要为废实验室用具、实验室废液（含重金属废液）、废试剂药品及废活性炭，经收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	无


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	一、空气环境质量现状
1、大气环境质量达标区判定
本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗，2025年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2024 年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。”因此，本项目位于环境空气质量达标区。

根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2024年统计数据显示：鄂尔多斯市2024年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为9ug/m3、24 ug/m3、55 ug/m3、22 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.8mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为154 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，区域空气质量现状评价见表6。

表6  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15
达标

NO2
年平均质量浓度

24
40

60
达标

PM10
年平均质量浓度

55
70

78.57
达标

PM2.5
年平均质量浓度

22
35

62.86
达标

O3
8小时平均质量浓度

154
160

96.25
达标

CO

第95百分位数日平均

0.8mg/m3
4mg/m3
20
达标

由上表可知，鄂尔多斯市中心城区六项基本污染物年平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。

2、其他污染物
本次非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾质量现状监测数据引自《水岸新城新时代中学（完全中学）建设项目环境影响报告表》中环境空气质量现状监测结果。引用项目共布设1个大气监测点，位于该项目下风向10m处，监测点位于本项目西南侧700m范围内，由内蒙古宏智检测技术有限公司在2025年4月3日—5日连续采样3天。

目前为止该区域内环境状况基本无变化，引用监测数据可以反映拟建项目周围环境现状，且引用数据符合3年时效性要求，监测数据可行且有效。监测结果见表7。

表7  特征因子检测结果
污染物

监测浓度范围（mg/m³）

评级标准（mg/m³）

最大浓度占标率（%）

达标情况

非甲烷总烃
0.72-0.79

2.0

39.5

达标

氯化氢

<0.02

0.05

40

达标

硫酸雾

<0.005

0.3

1.7

达标

由上表可知项目特征污染物氯化氢、硫酸雾满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）其他污染物空气质量浓度参考限值1h平均浓度标准要求，非甲烷总烃满足《环境空气质量标准非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准的标准限值要求。
2、噪声环境现状
为了能够比较准确地掌握该项目目前周围的声环境质量现状，建设单位委托内蒙古绿研环保科技有限公司在本项目区四周位置布设4个监测点位，在项目区北侧城投瑜瑾园布设1个监测点位，监测时间为2026年1月15日。
表8   声环境质量现状监测结果统计表
样品类型

噪声

检测科室

采样室

检测时长

10min

声源工况

正常

检测项目

环境噪声

  检测结果/单位：dB（A）

检测日期

检测

点位

昼间

(6：00-22：00）

夜间

（22：00-6：00）

2026.01.15

厂界东

51

41

厂界南

52

42

厂界西

48

41

厂界北
50

42

城投瑜瑾园（小区）

47

40

备注

检测期间无雨雪雷电天气，风速小于5m/s。

参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求。

监测结果显示，项目所在区域及敏感目标噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准限值昼间55dB(A)，夜间45dB(A)要求，说明本项目周围声环境质量较好。
3、地下水环境现状
  根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不需开展地下水环境现状监测，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，根据现场勘查，项目用水均来自政府供水管网，项目位于伊金霍洛旗城镇内，周边无地下水敏感目标，项目在采取环评提出的废气、废水等防治措施后，不会导致地下水污染，对地下水环境基本无影响途径，因此不开展地下水环境现状监测调查。
4、土壤环境现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”，本项目不涉及集中式饮用水水源，产生的普通污水经过收集处理后接入市政管网，实验室废液收集后交由有资质单位处置，不存在隐蔽工程，不存在污染土壤途径，因此不开展土壤现状监测。

	环境保护目标
	本项目位于伊金霍洛旗阿镇和阳路东，朝阳街南，滨海东路西，泰康东街北。项目区及附近无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地等敏感保护目标，周围分布有学校、居民区，50m范围内有声环境敏感保护目标分布。详细情况见下表。
表9      环境保护目标
环境要素
保护目标
相对项目方位距离
保护级别
名称
户数
人数
方位
距离(m)
大气环境
城投瑜瑾园
500
1500
N
40
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

城投玉园
300
800
N
270
顺泰苑

400
900
NE
80
悦和城
300
700
NE
400
泰丰苑
400
900
E

390
时代中学（建设中）
/
/
W
300
伊金霍洛旗第六小学
/
1100
WE

260
康城·启元府
200
500
WE
200
城投海昌鑫园
280
700
WE
290
城投诚园

260
600
WE
500
声环境

城投瑜瑾园
500
1500
N
40
《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准



	污染物排放控制标准
	1、废气
本项目运营期实验室设置20m高排气筒（DA001），污染物（主要有硫酸雾，氯化氢，非甲烷总烃）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297--1996）表2中二级排放限值，由于周围建筑物较高（附近小区建筑物较高，可达80m以上），排气筒不能达到高于200m范围内建筑物5m以上的要求，排放速率严格50%执行；氨及臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级限值。
表10   废气污染物排放限值

类别
污染物

 有组织监控限值

无组织监控限值

排放速率kg/h（50%排放速率）

最高允许排放浓度mg/m3
监测点

浓度限值mg/m3
实验室废气
硫酸雾

2.6（1.3）
45

周界外浓度最高点

1.2
氯化氢

0.43（0.215）
100

0.2
非甲烷总烃

17（8.5）
120

4.0
氨

8.7
/
1.5
2、废水
运营期实验室酸碱废水经酸碱中和后排入化粪池，最终进入市政污水管网，废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准。
3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。
表11    噪声排放限值
施工期

施工场界噪声
Leq（A）
昼间≤ 70dB(A)
夜间≤ 55dB(A)
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
运营期
边界
噪声

昼间≤ 50dB(A)
夜间≤45dB(A)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

4、固废
《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定。

	总量控制指标
	无


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	施工期污染工序主要为大气影响、废水影响、噪声影响、固体废物影响以及生态环境影响环节。
1、施工期大气环境影响及环境保护措施
施工期废气主要是装修废气和设备安装等产生的粉尘。
施工期废气污染物主要源于各类燃油动力机械设备进行场地平整、运输材料及装修产生的粉尘和汽车尾气，主要污染物为粉尘、NOx、CO2。
施工期间产生的粉尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放方式以及风力等因素，但由于项目施工内容不多，施工期较短，因此粉尘影响相对较小。

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发大气污染防治措施方案》要求，拟采取以下措施减轻施工过程对大气环境的影响：
（1）在施工过程中，应选择挖掘效率较高的机械设备进行作业，以便在短时间内完成全封闭彩钢房屋基础施工；

（2）选择合适的施工时间及施工天气，尽量避免在一天中风力最大的时段进行施工；

（3）选择合理的运输车辆行车路线，以避免路程较长时引起较多的道路扬尘；在运输车辆进入施工场地时应限速行驶，以减少产尘量；
（4）选用具有行业先进水平的施工机械和车辆，减少施工机械及运输车辆尾气排放；
（5）加强城区渣土运输车辆的管理，在落实全部密闭运行措施的基础上，采取在主城区道路限时段运行的措施，减少对城市带来的扬尘污染；

（6）施工使用商品混凝土，建筑材料存放于库房或严密遮盖，砂石等散体材料必须覆盖，场内装卸、搬运物料应遮盖、封闭或洒水；

（7）对建筑工地围挡进行规范设置，并设置车辆冲洗装置，工地出入口需硬化，工地围挡无陈旧破损广告，达到牢固整洁的标准。施工现场必须沿场地四周设置连续封闭、落地防溢围挡，除固定出入口外，不得留有缺口，不得出现场内物料浆水等外溢污染周边环境现象。施工围挡的高度不低于2米，围挡高度要一致，色彩和谐美观；

（8）装修时板材、瓷砖、石材、涂料等装修装饰材料选取应按照国家市场监督管理总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，优先采用已取得环保认证的产品；同时加强室内通风，每日应通风2~5次，每次不低于30min，要求通风至少1个月，以降低室内污染物浓度，减少室内装修污染物排放量；

（9）施工现场不焚烧任何废弃物和产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。

（10）在装修期间，加强室内通风换气，油漆结束后，也应该进行通风换气。
综上所述，施工期产生的废气污染物随工期和施工强度不同而有所变化，施工结束后，施工期污染将随之结束，周边环境可很快得以恢复。
2、施工噪声环境影响及环境保护措施
   施工过程中使用的设备主要气泵、冲击钻、气动射钉枪、喷枪等，噪声值范围在75~90 dB(A)之间。在设备同时作业时，产生的噪声会产生叠加，为了使其能够达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，降低对周围居民产生的影响，需采取减缓措施，其治理措施如下：
（1）在设备选型中应选用噪声低、振动小的设备。现场高产噪机械设备采取隔（消）声措施（如加装消声器、吸声屏等）和减震措施（如在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术等）；
（2）噪声设备进行工作时，应关闭房间的门窗；
（3）合理安排施工工序，尽量缩短施工周期；
（4）避免各类高噪声设备同时作业；
（5）做到文明施工，特别要杜绝人为敲打、野蛮装卸噪声等现象，最大限度限制噪声扰民；
（6）加强施工管理，合理安排施工作业时间。严禁在22:00~06:00期间施工，以避免高噪声设备施工时扰民。因特殊情况确需在夜间作业的，须报经当地生态环境部门批准，并对附近居民进行公告。
采取上述噪声污染防治措施，项目施工期场界噪声可以达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。
3、施工期水环境影响及环境保护措施
项目施工期排水主要为生活污水和生产废水。
生活污水

项目施工期不设施工生活营地，施工人员等均由当地招入。施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水，项目高峰期施工人员总数约100人，生活用水量按50L/d，排放量按用水量的80%计算，施工高峰期生活污水产生量约为4.0m³/d。施工期设置临时化粪池，生活污水经化粪池收集后，拉运至周边城镇污水处理厂进行处理。

施工废水
项目采用商品混凝土，不在现场搅拌混凝土。施工废水主要是洗砂和混凝土养护和基坑废水、车辆冲洗废水等，这些因降水、渗水和施工用水等产生的施工废水，其特点是悬浮物含量较高，废水中SS值达3000～4000mg/L。在施工区修建集水沟及沉淀池，将以上施工废水收集沉淀处理后，全部回用于施工、降尘、混凝土养护用水等工程用水，禁止直接外排，可避免对水环境影响。施工期废水的产生量与工地管理水平关系极大，如果管理不善，施工现场污水横流，对工地周围的环境会造成一定的影响。针对以上施工期废水的特点，提出以下施工期废水污染防治措施：
①场地设临时沉淀池，将场地施工废水收集沉淀处理后全部回用于施工过程中，禁止排入地表水体系内污染水体；

②施工机械设置固定冲洗场所，冲洗水进入沉淀池处理后全部回用于施工过程中，禁止排入地表水体系内污染水体；

③施工人员统一安排、统一管理，施工期建设防渗化粪池，生活污水排入化粪池处理后，由环卫部门吸污车定期拉运处理；

④施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。
采取上述措施后，施工期废水对项目所在区域的水环境影响可接受。
4、施工期固体废物影响及环境保护措施
施工期固体废物主要为建设过程中及装修过程中产生的建筑垃圾、废弃土石方及少量生活垃圾。
建筑垃圾及时清运至城建部门指定地点，统一处理，在外运时用苫布覆盖，严禁沿途遗撒；工程弃土运至指定弃渣场；同时控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量，暂未运出的弃土须在土石堆上覆盖薄膜；生活垃圾经垃圾分类收集后统一交环卫部门清运。
采取上述固废污染防治措施，能确保施工期固废得到合理化处置，不会造成二次污染。

	运营
期环
境保
护措
施
	1、运营期大气环境影响及环境保护措施
本项目生物实验及物理实验均较简单，不会产生废气，项目主要废气为有机废气、无机废气。

（1）无机废气
本项目化学实验实验过程中会产生少量的实验废气，实验废气主要为硫酸雾、氯化氢、氨等酸性气体。
①硫酸雾

实验室所使用的硫酸，通常状况下保存在密封容器中，除取样产生的少量挥发外，主要产生环节为实验过程中挥发的硫酸雾，项目硫酸使用平均浓度为30%，使用温度最高在140度，硫酸雾产生量参考环境统计手册中公式：
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式中：Gz—溶液的蒸发量， g/h；
      M-分子量； 
      V-溶液表面上的空气流速，m/s；
      P-相应于液体温度下空气的饱和蒸汽压力，mmHg；
      F-溶液蒸发面的表面积，m2。
根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值98；V取值0.63；P取值108.3（使用温度140℃，溶液浓度30%条件下查表所得）；F取值0.00785。计算得Gz=0.0706g/h，无机实验按每日2h计，年实验时间420h，则年产生酸雾量约0.000029652t/a。
本项目实验室设置通风橱（收集效率90%），由于只有在进行教学时才会产生无机废气，废气污染物排放不连续，产生量较小。产生的少量无机废气统一由专门管道引至排放口，后经活性炭吸附处理（处理效率70%）后通过楼顶1根20m高排气筒（DA001）排放，因此硫酸雾排放量约为0.000008t/a（0.000019kg/h），排放浓度为0.019mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求；无组织硫酸雾排放量为0.0000029652t/a。

②氯化氢

实验室所使用的盐酸通常状况下保存在密封容器中，仅在使用时配制成较低浓度的盐酸，项目盐酸使用平均浓度为30%，使用温度最高在30~40度，氯化氢产生量参考环境统计手册中公式：
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式中：Gz—溶液的蒸发量，g/h；
      M-分子量；
      V-溶液表面上的空气流速，m/s；
      P-相应于液体温度下空气的饱和蒸汽压力，mmHg；
      F-溶液蒸发面的表面积，m2。
根据一般实验条件及容器（半径5cm）计算，M取值36.5；V取值0.63；P取值39.4（使用温度40℃，溶液浓度30%条件下查表所得）；F取值0.00785。计算得Gz=0.0096g/h，无机实验按每日2h计，年实验时间420h，则年产生氯化氢量约0.000004032t/a。
本项目实验台上方设有通风橱（收集效率90%），由于只有在进行教学时才会产生无机废气，废气污染物排放不连续，产生量较小。产生的少量无机废气统一由专门管道引至排放口，后经活性炭吸附处理（处理效率70%）后通过楼顶1根20m高排气筒（DA001）排放，因此氯化氢排放量约为0.0000011t/a（0.0000026kg/h），排放浓度为0.0026mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求；无组织氯化氢排放量为0.00004032t/a。

③氮氧化物（二氧化氮）
硝酸使用量10kg/a，类比同类项目，实验过程中硝酸铵原料用量的5%挥发，无机实验按每日2h计，年实验时间420h，则二氧化氮产生量约0.0005t/a，通风橱废气收集率90%，经活性炭吸附处理，处理效率70%，则DA001有组织二氧化氮排放量约0.000135t/a，排放速率0.00032kg/h，平均浓度3.2mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求；无组织二氧化氮排放量为0.0005t/a。

⑤氨
氨水使用过程产生氨的挥发，污染因子为氨。实验室所用器皿的敞口面积比较小，在实验条件下，试剂的挥发量一般在1%-5%，本次评价取5%作为本项目分析过程中氨挥发量，项目氨水使用量为0.0165t/a，则氨产生量为0.000825t/a。本项目产生的氨通过通风橱收集后经过活性炭吸附装置收集后通过楼顶1根20m高排气筒（DA001）排放，产生的污染物排放浓度及速率均可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级限值。

（2）有机废气（以非甲烷总烃计）
本项目化学实验会产生少量的有机废气（以非甲烷总烃计），但由于有机试剂用量均很少，实验过程中的挥发量极少。化学试剂的挥发量一般在1%-5%之间，本次环评取试剂用量的5%作为本项目分析过程中各化学试剂的挥发量，项目使用有机溶剂为酒精，酒精用量约0.0768t/a，则有机废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.00384t/a。
本项目实验室设有通风橱（收集效率90%），产生的少量有机废气经通风橱收集后，经活性炭吸附处理（处理效率70%）后通过楼顶1根20m高排气筒（DA001）排放，有机实验按每日1h计，年实验时间210h，因此有机废气排放量约为0.001t/a（0.0000048kg/h），排放浓度为0.0048mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求；无组织排放量为0.000384t/a。
（3）废气排放情况汇总
本项目实验过程中产生的废气通风橱（90%）（收集风量1000m3/h）收集后通过活性炭吸附装置（70%）处理后通过楼顶1根20m高排气筒（DA001）排放。

表12  废气排放情况
污染物
产生量t/a
处理措施
排放形式

排放量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

硫酸雾

0.000029652
通风橱（收集风量1000m3/h）+过活性炭吸附装置+1根20m高排气筒

有组织
0.0000135

0.032
0.000032
无组织
0.0000029652
/
0.00000706

氯化氢

0.000004032

有组织
0.0000011
0.0026
0.0000026
无组织
0.0000004032

/
0.00000096

二氧化氮
0.00005

有组织
0.000135

3.2
0.00032
无组织
0.000005
/
0.000012
氨

0.000825
有组织
0.0007425

1.8
0.0018
无组织
0.0000825
/
0.0002
非甲烷总烃
0.00384
有组织
0.001
0.0048
0.0000048
无组织
0.000384
/
0.0018
（4）非正常工况下的排放情况

在本项目非正常情况下（未及时更换活性炭），本项目产生的废气通过通风橱收集后全部通过楼顶排气筒（DA001）排放，非正常排放时间为1h，排放量分别为硫酸雾（约0.000027t/a）、非甲烷总烃（约0.0035t/a）、氯化氢（约0.0000036t/a）、二氧化氮（0.000045t/a）和氨（0.000742t/a）。

表13  排放口基本情况一览表
编号

名称

类型

排气筒高度/m

出口内径/m

烟气温度/℃

DA001

楼顶排气筒
一般排放口

20
0.4
常温
2、运营期水环境影响及环境保护措施
本项目废水主要为生活污水、实验室酸碱废水和普通器皿清洗废水。

项目学生及教职工产生的生活污水按用水的80%计，则本项目生活污水产生量为10880m³/a，即51.81m³/d；师生生活污水排入化粪池，最终排入市政污水管网。
酸碱废水量共计为1.6m³/a，酸碱废水经管道引至中和桶经中和处理后排入化粪池，再进入生活污水管网。

实验室普通器皿清洗产生的废水共计3.2m³/a，直接排入生活污水管网。
3、运营期固体废物环境影响及环境保护措施
本项目固体废物主要有师生生活垃圾、废实验室用具、实验室废液（含重金属废液）、变质或失效的药剂、废活性炭。

①生活垃圾
项目师生共计1360人，年工作（学习）210天，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，产生的生活垃圾共计142.8t/a，校园及教学楼设置垃圾箱，经集中收集后定期交由环卫部门统一清运。
②废实验用具
类比同类型实验室，本项目产生的废实验用具主要为废实验室器皿、装有危险化学品的包装物等，产生量约0.1t/a，废实验用具属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物--非特定行业900-047-49--生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”，集中收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；
③实验室废液
本项目实验室废液主要为实验过程中产生的废液以及含重金属实验器皿清洗产生的废液，其产生量为1.6t/a。本项目实验室废液属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物--非特定行业900-047-49--生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、废酸、废碱，具有危险特性的残留样品”，收集于废液桶中，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

④变质或失效的药剂
实验室废液主要为含重金属的器皿洗涤废水，年产生量为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，变质或失效的药剂属于HW49（900-999-49），被所有者申报废弃的，或者未申报废弃但被非法排放、倾倒、利用、处置的，以及有关部门依法收缴或者接收且需要销毁的列入《危险化学品目录》的危险化学品，由专用容器收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置。
    ⑤废活性炭
根据建设方提供的相关资料，本项目产生的废活性炭量为5kg/a。废活性炭属于《国家危险废物名录（2025年版）》中“HW49其他废物--非特定行业900-041-49--含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质，更换后收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。
本次评价要求，建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，本项目设置危废暂存间一间，专用于危险废物的暂存，存放场所进行了重点防渗，防渗措施为基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s，在危废暂存间四周设置围堰，墙面1.0m以下铺设防渗裙墙，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，地面与裙角所围建的容积不低于总储量的1/5。并设置警示标识和视频监控等设施。

不同种类危险废物在危废暂存间内分区存放，墙上张贴危废名称，液体废物盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。

外运过程中要防止抛、洒泄漏等二次污染。危险废物收集、贮存、运输时按危险特性进行分类、包装并设置相应的标志及标签。根据危废产生的危险特性等因素制定收集计划及详细的操作规程，危废收集和转运中作业人员配备必要的个人防护装备及相应的安全防护和污染防治措施。
建设单位建立危险废物产生、外运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移管理办法》的要求继续做好危险废物转移联单填报登记工作。
本项目产生的生活垃圾及危险废物具体情况见下表：
表14   本项目固体废物产生情况一览表
序号
固废来源
名称
储存形式

数量
属性
处置方式/去向
1
实验室
废实验用具

专用容器危废暂存间分区存放
0.1t/a
危险废物HW49
900-047-49
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
实验室废液
专用容器危废暂存间分区存放

1.6t/a
危险废物HW49
900-047-49
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
变质或失效的药剂
专用容器危废暂存间分区存放

0.1t/a
危险废物HW49 900-999-49
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
2
废气治理
废活性炭
PE塑料袋危废暂存间分区存放
5kg/a
危险废物
HW49
900-041-49
暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置
3
办公生活
生活垃圾
垃圾桶
142.8t/a
/
垃圾箱，经集中收集后定期交由环卫部门统一清运。
4、噪声
本项目对外环境的噪声影响主要来源于学生文体活动、实验室风机等产生的噪声，各设备噪声源强在50~80dB（A）。本项目运行期间产生的噪声不连续噪声，设备采用低噪设备，产噪设备底部安装减振垫（可减少噪声15~28dB），定期进行设备维修，保证设备正常运转，文体活动噪声属于间歇噪声，建议不用高音喇叭，交通噪声应加强交通管理，采取以上措施结合建筑隔声，可以有效减少噪声对周边环境的影响，项目噪声源强详见下表。
表15 项目营运期噪声源强
噪声类型

名称

声压级dB（A）

衰减距离
衰减后声压级dB（A）
备注

社会生活噪声

教学区

50-60（昼间）

50m
26
/

生活区

50-60（昼间）

50m
26
/

文体活动

85（昼间）

50m
51
只在文体活动时产生

校内广播

85（昼间）

50m
51
间歇噪声
设备噪声

加压水泵

65-80（昼间）

50m
46
生活、消防水泵

风机
50m
46
/

交通噪声
进出车辆
65-75（昼间）
50m

41

/
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的噪声预测模式：

（1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法
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①计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或 A 声级：
式中： Lp1——靠近开口处(或窗户) 室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw —— 点声源声功率级(A 计权或倍频带) ，dB；

Q ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中 心时， Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时， Q=8；

R——房间常数；R = Sa/ (1-a) ，S 为房间内表面面积， m2 ；α 为平均吸声系数；

r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
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②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级：

式中：式中： Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1ij ——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；
N ——室内声源总数。
③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级：


式中：Lp2i (T) ——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
Lp1i (T) ——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级， dB；
TLi —— 围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透 声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
式中： Lw —— 中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级， dB；
S——透声面积，m2。

（2）户外声传播的衰减
Lp(r)= Lp(r0) -20Lg(r/r0)

式中：Lp(r)—— 预测点处声压级，dB；

Lp(r0) —— 参考位置r0处的声压级，dB；

r —— 预测点距声源的距离，m；

r0 —— 参考位置距声源的距离，m。

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：
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式中：L —— 总声压级，dB(A)；

      Li —— 第i个声源的等效A声压级值，dB(A)；

n —— 噪声源数。

本项目噪声源强见下表：
表16  项目厂界噪声预测结果一览表（单位：dB(A)）

序号

预测点

昼间贡献值

dB（A）

现状值

dB（A）
标准值dB（A）

是否达标

备注
1

东厂界

47.15
51
昼55夜45
达标

本项目夜间不运行
2

南厂界

52.48
52
昼55夜45
达标

3

西厂界

47.15
48
昼55夜45
达标

4

北厂界

52.48
50
昼55夜45
达标

表17   敏感点噪声预测结果 单位：dB（A）
序号

预测点

昼间贡献值

dB（A）

夜间贡献值

dB（A）

昼间现状监测值

dB（A）

夜间现状监测值

dB（A）

标准值dB（A）

是否达标

备注
1

北侧50m城投瑜瑾园
49.35
0
47
40
昼55夜45
达标

本项目夜间不运行
从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，项目区厂界周围居民点位于学校厂界外，居民点贡献值较小，本项目建成运营期间项目厂界及最近敏感目标处噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准要求，运营期噪声对周围居民影响较小。

5、风险评价
结合项目自身特点，本项目环境风险分析主要是危险化学药品环境风险分析。
5.1危险化学品环境风险分析

（1）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的化学危险品的存储量情况见下表。
表18    本项目化学危险品辨识表

序号

试剂名称

危险特性

最大储存量
1

氢氧化钠

强腐蚀性

8800g

2

盐酸

高腐蚀性

59500mL

3

硫酸

强腐蚀性和氧化性

8000mL

4

硝酸

强腐蚀性和氧化性

500mL

5

氨水
腐蚀性
500mL

6

硝酸铵
腐蚀性

500g
（2）风险评价等级

项目涉及的危险化学品种类较多，但使用量和储存量均很少，远远小于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的临界量要求。
表19     重大危险源识别表

危险化学品名称

临界量（t）

本项目存在量（t）

存量与临界量之比

是否构成

重大危险源

氢氧化钠
100
0.0008

0.000008

否

盐酸
7.5
0.0595
0.0008
否

硫酸
10
0.01836
0.00184
否

硝酸
7.5
0.00059
0.00008
否

硝酸铵
10
0.0005

0.0005

否

氨水
10
0.00049
0.00005
否

q/Q值合计

              0.08024
否
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），Q＜1，环境风险潜势为I级，因此对事故影响进行简要分析。

（3）事故影响分析

通过分析可知，本项目危险化学品种类较多，具有易燃、易爆、易中毒等特点。在储存和使用过程中存在的主要风险因素包括：

①在化学品的使用过程中，由于使用、处理不当或泄漏会对人体健康造成危害，污染环境，严重时发生火灾、爆炸事故；

②由于化学品的使用、处理不当或泄漏而引发的火灾等事故还会间接导致病原微生物屏障系统的破坏，进而诱发病原微生物逸散事故。

因此，针对上述风险事故情况，需采取有力的风险防范和应急措施。

（4）环境风险管理及防范措施

1、危险化学品的贮存

①建立专门的危险化学品贮存场所，该贮存场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要，建筑物必须安装避雷设备；

②贮存危险化学品的区域严禁吸烟和使用明火；

③贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备，并注意设备的防护措施，通排风系统设置导除静电的接地装置，通风柜采用非燃烧材质制作，通风管道不宜穿过防火墙等防火分隔物；

④贮存危险化学品的建筑采暖的热媒温度不应过高，热水采暖不应超过80℃，不得使用蒸汽采暖，采暖管道及保温材料，需采用非燃烧材料。

⑤易燃易爆试剂要求储存于阴凉、通风、干燥处，防止日晒，应隔绝火、热、电源，还应做好防水工作，与酸类、氧化性试剂必须隔离存放；

⑥易燃液体试剂应存放在阴凉、通风处，避免日晒，应隔绝火、热、电源，并且与易燃易爆试剂、氧化性试剂、酸类等隔离；

⑦氧化性试剂应存放在阴凉、干燥、通风处，防止日晒、受潮，要远离酸类、可燃物、硫磺、氧化棉、金属粉等还原物质；

⑧腐蚀性试剂应存放在清洁、阴凉、干燥、通风处，防止日晒，与氧化剂、易燃易爆性试剂隔离，酸性腐蚀性试剂与碱性腐蚀性试剂，有机腐蚀性试剂与无机腐蚀性试剂也应隔离，选用抗腐蚀材料（如耐酸水泥或陶瓷）制成的料架； 

⑨低温存放试剂需要低温存放才不致聚合、变质或发生其他事故，存放温度应在10℃以下； 。

本项目化学试剂储存于化学仪器间内，由专人保管。危险化学品贮藏于专用仓库保险柜内，实行双人双锁领用制度。仪器间通风、阴凉、避光，室温保持5～30℃，相对湿度以45～75%为宜。室内严禁明火，消防灭火设施器材完备。⑦盛放化学试剂的贮存柜需用防尘、耐腐蚀、避光的材料制成。本项目化学试剂储存满足上述要求。
2、危险化学品的使用

化学品管理人员应熟悉和了解所使用化学品的性质，对进入实验室的人员要经过安全教育和培训，掌握相应的实验技能和安全知识后方可参与相关实验操作；

②化学品使用前要制订实验方案及应急防范措施，尤其是使用易燃易爆品、剧毒气体，从事危险性较大的实验，应严格遵守有关规章，实验操作人员必须严格做好个人防护，操作时应戴防护眼镜，穿着工作服及其他相应的防护用具；

③实验期间严禁人员脱岗。过夜、加热、低温、压力和有毒危险性实验必须有相关的操作规程，并以国家和行业的相应规定为标准，严格执行。

④使用易挥发、易燃、易爆、有毒化学品或暂时难以确定危险性又急需实验的化学品，应在有安全防护设备的通风橱中小心操作，防止意外事故。

⑤实验室应建立危险化学品工作场所事故应急处理方案，配制应急洗眼器和一些常用化学毒物意外中毒时的应急解毒药必要时可以组织相关人员进行演练。

3、管制药品安全管理规定

①建立以学校领导牵头相关人员组成的管制药品安全管理小组；

②建立健全有关管制药品的使用、保管、出入库等各种管理规章制度；

③指定负责安全保卫部门和人员对管制药品进行重点看管，并进行定期或不定期的检查，在节假日和特殊时期，对检查的情况要有记录；

④建立专门的管制仪器间，并加强防盗措施和设备，对存放的库房安装防盗门和报警器；

⑤做好跟踪使用情况做好记录。同时做到账物相符，保卫人员应经常进行检查；

⑥单位对管制药品的购入，要按国家对管制药品的相关管理规定，必须经有关部门同意批准方可购入。
4、发生泄漏后的应急防范措施

项目需对危废暂存间房进行地面防渗建设，危险废物库房需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。为了避免危险废物泄漏后发生危险，本次评价提出的防治措施主要为：

对危险废物贮存区设置裙脚，地面采取防渗措施，铺设2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤1×10-10cm/s），对危险废物贮存容器在日常生活中进行保养、维护，加强危险废物储存设施的检查和维护，以防因腐蚀造成泄漏。 
5.2环境风险应急预案

本次评价根据危险事故分析制定应急预案，重大事故应急预案应在安全管理中具体和进一步完善，应急预案如下：
表20    环境风险应急预案原则内容及要求
序号

项  目

内 容 及 要 求

1

危险源概况

实验室
2

应急计划区

危险目标：危废暂存间等邻近区域

3

应急组织

总应急指挥部---负责现场全面指挥

专业救护队伍---负责事故控制、救援、善后处理

4

应急状态分类及应急响应程序

规定事故的级别及相应的应急分类响应程序

5

应急设施、设备与材料

试剂库：防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材；防有毒有害物质溢出、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等

危废暂存间：防止危险废物外排泄漏，主要是封闭设施等

6

应急通讯、通知和交通

规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

7

应急环境监测及

事故后评估

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

8

应急防护措施、

消除泄漏措施方法和器材

 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备；

邻近区域：控制防火区域，控制和消除污染的措施及相应设备配备。
9

应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康

 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制指定，现场及邻近区域人员撤离组织计划及救护；

 环境敏感目标：受事故影响的邻近区域人员对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。

10

应急状态终止

与恢复措施

 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

11

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

12

公众教育和信息

对项目区邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

13

记录和报告

设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设立部门负责管理。
14

附件

与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成。

5.3风险评价结论
本项目具有潜在的事故风险，但风险概率较小，为了防范事故和减少危害，制定事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的工程措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

因此，本项目的事故所造成的风险是可接受的。
6、环境监测计划

根据本项目的性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，评价要求企业按照自身的实际情况结合《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），委托有资质的环境监测单位进行监测任务。污染源监测计划见表21。

表21  监测计划表
类型

监测点位置

监测因子

排放类型

建议监测频率

标准

废气

楼顶排气筒（DA001）
硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃
有组织

每年一次
《大气污染物综合排放标准》硫酸雾、 （GB16297-1996）表2中二级标准

厂界无组织

氨
无组织
每年一次

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放限值要求
噪声

厂界四周

等效A声级

/

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类

7、环保投资

项目总投资为35000万元，其中环保投资40.3万元，占总投资的0.12%。
表22  项目环保投资一览表
治理项目
环保设施名称
投资额
（万元）
废气
实验台设置通风橱+活性炭吸附，高于楼顶1m的排气筒。
10
废水
实验室设置废液桶，设置酸碱中和桶。
0.3
噪声
低噪设备、基座减振、房间隔声
5

固废
化学实验室旁设置危废暂存间（10m2）一间，采取基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料（渗透系数≦10-10cm/s）。
5

绿化
乔木灌木草地结合，绿化面积31889.57m2。
20
合计
40.3



五、环境保护措施监督检查清单
	   要素

内容


	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	实验室废气
	硫酸雾
	实验室设置通风橱和抽风管道，各废气统一由专门管道引至排放口，经活性炭吸附处理（处理效率70%）后通过楼顶排气筒排放（DA001）
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物二级排放限值要求，排放速率严格50%执行

	
	
	氯化氢
	
	

	
	
	非甲烷总烃
	
	

	
	
	氨
	
	执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级排放限值要求。

	
	
	臭气浓度
	
	

	地表水环境
	实验室清洁废水
	SS
	排入市政污水管网
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三类标准

	
	实验室废液
	/
	收集于废液桶内，暂存于危废暂存间中后交于有资质单位处置
	---

	声环境
	设备噪声
	连续等效A声级
	采用低噪设备、产噪设备底部安装减振垫、建筑隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	电磁辐射
	无

	固体废物
	废实验用具、实验室废液、变质或失效的药剂、废活性炭属于危险废物，分别收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	    本项目设置危废暂存间一间，采取防渗处理，防渗层采用基础防渗+2mm厚HDPE膜或其他人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	（1）配备实验室管理人员，对试剂分类存放，按实验需求定量领取试剂，避免试剂泄漏 造成环境污染。实验废液定期交由资质单位处置，减少在危废暂存间内的存量。实验试剂按需采购，减少存量。

（2）禁止闲杂人员进入实验室，确保实验室环境管理的规范性。实验涉及危险、易制毒化 学品的，试剂存放点设置安全柜，设置标识，建立严格入库、出库手续，派专人管理，以防止危险化学品泄漏外流。

（3）危险废物分区存放，设置明显标识。实验废液桶底部设置储漏盘，防止泄漏。危废暂 存库进行防渗处理。危险废物暂存时，应符合相关要求。

（4） 按照要求设置防火设施，防止发生燃烧、爆炸事故，危险化学品泄漏时或发生火灾 时，及时采取措施防止事故进一步扩大。

（5） 实验室内建立防火制度，严防火灾发生 。发生火灾时及时扑灭初期火灾，不能自控 时，请求社会力量支援。发生事故时，对产生的消防废水进行堵截、收集处理，防止外溢污 染环境。加强区域环境风险联防联控，及时应对环境风险事故。事故结束后，应消除环境影 响。

（6）实验室配备必要的应急设施，如收集用铲子、容器、吸附设施等。

（7）应编制环境风险应急预案。

（8）禁止人为向下水道倾倒化学试剂，避免环境事故的发生。

	其他环境管理要求
	（1）定期对污染源及周边环境进行检测，建立污染源管理档案。 

（2）实验固废在收集、存放的过程中应有显著标识，分类储存，并由专人负责。


六、结论

	本项目符合国家产业政策，废气、废水采取措施后可以达标排放，本项目应严格执行“三同时”制度，在施工期及运营期应按照设计要求及本次环境影响评价提出防治措施控制污染排放，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。




附表                           

建设项目污染物排放量汇总表
	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0164652kg/a
	/
	0.0164652kg/a
	+0.0164652kg/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.384kg/a
	/
	1.384kg/a
	+1.384kg/a

	
	氯化氢
	/
	/
	/
	0.0015032kg/a
	/
	0.0015032kg/a
	+0.0015032kg/a

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	0.14kg/a
	/
	0.14kg/a
	+0.14kg/a

	
	氨
	/
	/
	/
	0.825kg/a
	/
	0.825kg/a
	+0.825kg/a

	废水
	酸碱废水
	/
	/
	/
	1.6m3/a
	/
	1.6m3/a
	+1.6m3/a

	
	实验室普通器皿清洗废水
	
	
	
	3.2m3/a
	
	3.2m3/a
	+3.2m3/a

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	4kg/a
	/
	4kg/a
	+4kg/a

	危险废物
	废实验用具
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	 +0.1t/a

	
	实验室废液
	/
	/
	/
	1.6t/a
	/
	1.6t/a
	+1.6t/a

	
	变质或失效的药剂
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	+0.1t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	5kg/a
	/
	5kg/a
	+5kg/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 
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附图1  项目所在地理位置
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附图2  平面布置图
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附图3  项目环境保护目标图

委托书

鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院和中华人民共和国生态环境部的相关规定，特委托贵公司承担我单位北京大学附属中学鄂尔多斯学校初中部的环境影响评价工作，其环境影响报告文本应满足有关环评技术导则和环境保护主管部门的规定和要求。

委托单位（盖章）：伊金霍洛旗教育体育局
                            2025年12月8日

附件1、项目可研批复
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附件2、项目用地预审与选址意见书批复（伊金霍洛旗自然资源局）
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附件3、文物局文件
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附件4、检测报告
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附件5、建设单位营业执照及法人身份证
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本项目地理位置





化学实验





实验固废





实验废气





经通风橱收集后通过活性炭吸附装置处理后外排





经过收集后暂存在危废暂存间后交由有资质单位处理





实验废水





酸碱废液中和后同普通废水排入管网





实验楼
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